Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1E.04 - Apparecchiature Package

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1E.04 | APPARECCHIATURE PACKAGE |  |  |  |
1E.04.010 | TRASFORMATORI MT/BT |  |  |  |
1E.04.010.0010 | Trasformatori trifase MT/BT, isolati in resina epossidica 23/0.4 kV, tensione di riferimento primario 24 kV, classe di isolamento F, avvolgimenti MT inglobati in resina, avvolgimenti BT inglobati in resina, classe AMB./CLIM.: E2-C2-F1. Conformi alle norme CEI 14-8, CEI-EN 60076-1/5, completo degli accessori necessari al collegamento, termosonde e centralina di controllo delle temperature con contatti di allarme e interfacciabili per via seriale, nelle potenze: |  |  |  |
1E.04.010.0010.a | - 315 KVA | cad | 7.120,35 | 57,24 | 13,59
1E.04.010.0010.b | - 400 KVA | cad | 7.599,53 | 61,09 | 12,73
1E.04.010.0010.c | - 500 KVA | cad | 8.631,13 | 69,38 | 11,21
1E.04.010.0010.d | - 630 KVA | cad | 9.176,87 | 73,77 | 10,54
1E.04.010.0010.e | - 800 KVA | cad | 10.487,98 | 84,31 | 9,23
1E.04.010.0010.f | - 1000 KVA | cad | 12.411,39 | 99,77 | 7,80
1E.04.010.0010.g | - 1250 KVA | cad | 13.715,85 | 110,26 | 7,05
1E.04.010.0010.h | - 1600 KVA | cad | 16.431,25 | 132,08 | 5,89
1E.04.010.0010.i | - 2000 KVA | cad | 18.973,98 | 152,52 | 5,10
1E.04.010.0010.j | - 2500 KVA | cad | 22.241,41 | 178,79 | 4,35
1E.04.010.0010.k | - 3150 KVA | cad | 25.881,92 | 208,05 | 3,74
1E.04.010.0020 | Involucro di contenimento per trasformatore MT/BT 24 kV, grado di protezione IP23, costituito da profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine, per trasformatori delle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.010.0020.a | - da 315 kVA a 1250 kVA | cad | 3.069,70 | 24,68 | 31,52
1E.04.010.0020.b | - da 1600 kVA a 3150 kVA | cad | 3.069,70 | 24,68 | 31,52
1E.04.020 | GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' |  |  |  |
1E.04.020.0010 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda quadra con circuito che regola la tensione in uscita a +17% e -15% per variazioni della tensione d'ingresso non superiore a ±25%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0010.a | - 400 VA, 240 W, autonomia 6 min. | cad | 223,13 | 1,79 | 43,36
1E.04.020.0010.b | - 550 VA, 330W, autonomia 6 min. | cad | 242,28 | 1,95 | 39,94
1E.04.020.0010.c | - 650 VA, 400 W, autonomia 6 min. | cad | 260,94 | 2,10 | 37,08
1E.04.020.0020 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V +20% -25% 50Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda quadra con circuito che regola la tensione in uscita del +17% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ± 25%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 4 prese IEC 320 da 10A comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0020.a | - 800 VA, 480 W, autonomia 5 min. | cad | 425,15 | 3,42 | 22,76
1E.04.020.0020.b | - 1000 VA, 600 W, autonomia 6 min. | cad | 538,36 | 4,33 | 17,97
1E.04.020.0020.c | - 1500 VA, 900 W, autonomia 6 min. | cad | 625,44 | 5,03 | 15,47
1E.04.020.0020.d | - 2000 VA, 1200 W, autonomia 6 min. | cad | 686,39 | 5,52 | 14,10
1E.04.020.0030 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ±25% . Sistema con tempo d'intervento 2 ms, rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B): |  |  |  |
1E.04.020.0030.a | - 500 VA, 335 W, autonomia 8 min. | cad | 503,52 | 4,05 | 19,22
1E.04.020.0030.b | - 750 VA, 500W, autonomia 5 min. | cad | 564,48 | 4,54 | 17,14
1E.04.020.0030.c | - 1000 VA, 670 W, autonomia 5 min. | cad | 695,10 | 5,59 | 13,92
1E.04.020.0030.d | - 1500 VA, 1000 W, autonomia 6 min. | cad | 738,64 | 5,94 | 13,10
1E.04.020.0030.e | - 2000 VA, 1340 W, autonomia 6 min. | cad | 1.034,71 | 8,32 | 9,35
1E.04.020.0030.f | - espansione autonomia 20 min. per 2000 VA | cad | 460,75 | 3,70 | 10,50
1E.04.020.0030.g | - espansione autonomia 30 min. per 2000 VA | cad | 600,08 | 4,82 | 8,06
1E.04.020.0030.h | - espansione autonomia 60 min. per 2000 VA | cad | 1.148,69 | 9,23 | 4,21
1E.04.020.0040 | Gruppo statico di continuità rack con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ±25% . Sistema con tempo d'intervento 2 ms, rendimento minimo 98%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC 320 da 10A comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0040.a | - 500 VA, 315 W, autonomia 12 min. | cad | 590,60 | 4,75 | 16,38
1E.04.020.0040.b | - 750 VA, 490 W, autonomia 5 min. | cad | 642,85 | 5,17 | 15,05
1E.04.020.0040.c | - 1000 VA, 670 W, autonomia 6 min. | cad | 747,35 | 6,01 | 12,95
1E.04.020.0040.d | - 1500VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 834,43 | 6,71 | 11,60
1E.04.020.0040.e | - 2000VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.043,42 | 8,39 | 9,27
1E.04.020.0050 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V ±15%, frequenza 50/60 Hz autoapprendimento, tensione in uscita 220-240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con tolleranza ±0,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A o 2 prese Schuko, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B): |  |  |  |
1E.04.020.0050.a | - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. | cad | 817,01 | 6,57 | 11,84
1E.04.020.0050.b | - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. | cad | 921,51 | 7,41 | 10,50
1E.04.020.0050.c | - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 1.383,03 | 11,12 | 7,00
1E.04.020.0050.d | - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.600,73 | 12,87 | 6,04
1E.04.020.0050.e | - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. | cad | 2.330,66 | 18,74 | 8,30
1E.04.020.0050.f | - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. | cad | 2.940,22 | 23,64 | 6,58
1E.04.020.0050.g | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 6 min. | cad | 3.723,94 | 29,94 | 5,20
1E.04.020.0050.h | - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 571,65 | 4,60 | 33,85
1E.04.020.0050.i | - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 641,31 | 5,16 | 30,18
1E.04.020.0050.j | - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 780,64 | 6,28 | 24,79
1E.04.020.0050.k | - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.329,24 | 10,69 | 14,56
1E.04.020.0050.l | - espansione per 2000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 693,56 | 5,58 | 27,90
1E.04.020.0050.m | - espansione per 2000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 850,30 | 6,84 | 22,76
1E.04.020.0050.n | - espansione per 2000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 980,92 | 7,89 | 19,73
1E.04.020.0050.o | - espansione per 3000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 806,76 | 6,49 | 23,99
1E.04.020.0050.p | - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.094,13 | 8,80 | 17,69
1E.04.020.0050.q | - espansione per 3000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.285,70 | 10,34 | 15,05
1E.04.020.0050.r | - espansione per 4000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 806,76 | 6,49 | 23,99
1E.04.020.0050.s | - espansione per 4000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.094,13 | 8,80 | 17,69
1E.04.020.0050.t | - espansione per 4000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.285,70 | 10,34 | 15,05
1E.04.020.0050.u | - espansione per 5000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.155,08 | 9,29 | 16,75
1E.04.020.0050.v | - espansione per 5000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.590,48 | 12,79 | 12,17
1E.04.020.0050.w | - espansione per 5000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 2.313,25 | 18,60 | 8,37
1E.04.020.0060 | Gruppo statico di continuità a rack con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V ±15% 50 o 60Hz ±5Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1,5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con tolleranza ±0,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 2 o 4 prese IEC 320 da 10 o morsetti, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0060.a | - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. | cad | 1.078,25 | 8,67 | 8,97
1E.04.020.0060.b | - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. | cad | 1.165,33 | 9,37 | 8,30
1E.04.020.0060.c | - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 1.557,19 | 12,52 | 6,21
1E.04.020.0060.d | - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.713,94 | 13,78 | 5,65
1E.04.020.0060.e | - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. | cad | 2.384,45 | 19,17 | 4,06
1E.04.020.0060.f | - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 710,97 | 5,72 | 27,22
1E.04.020.0060.g | - espansione per 1000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo | cad | 841,59 | 6,77 | 22,99
1E.04.020.0060.h | - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 745,81 | 6,00 | 25,95
1E.04.020.0060.i | - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 980,92 | 7,89 | 19,73
1E.04.020.0060.j | - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.198,62 | 9,64 | 16,15
1E.04.020.0060.k | - espansione per 2000 VA autonomia 25 min. in armadio aggiuntivo | cad | 806,76 | 6,49 | 23,99
1E.04.020.0060.l | - espansione per 2000 VA autonomia 40 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.033,17 | 8,31 | 18,73
1E.04.020.0060.m | - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 832,89 | 6,70 | 23,23
1E.04.020.0060.n | - espansione per 3000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.198,62 | 9,64 | 16,15
1E.04.020.0070 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 164V, frequenza 50-60Hz ±5%, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza ±1,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico ingresso. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-2) di: |  |  |  |
1E.04.020.0070.a | - 3300 VA, 2300 W, autonomia 6 min. | cad | 2.539,65 | 20,42 | 7,62
1E.04.020.0070.b | - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. | cad | 3.201,46 | 25,74 | 6,04
1E.04.020.0070.c | - espansione autonomia 15 min. in armadio aggiuntivo | cad | 806,76 | 6,49 | 23,99
1E.04.020.0070.d | - espansione autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.094,13 | 8,80 | 17,69
1E.04.020.0080 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0080.a | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 10 min. | cad | 4.313,00 | 34,67 | 8,97
1E.04.020.0080.b | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 8 min. | cad | 4.617,78 | 37,12 | 8,38
1E.04.020.0080.c | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 15 min. | cad | 5.140,26 | 41,32 | 7,53
1E.04.020.0080.d | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 12 min. | cad | 5.445,04 | 43,77 | 7,11
1E.04.020.0080.e | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 10 min. | cad | 5.706,28 | 45,87 | 6,78
1E.04.020.0080.f | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo | cad | 5.685,77 | 45,71 | 10,21
1E.04.020.0080.g | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 40 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.382,41 | 51,31 | 9,10
1E.04.020.0080.h | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 70 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.340,29 | 59,01 | 7,91
1E.04.020.0080.i | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 22 min. con armadio aggiuntivo | cad | 5.990,55 | 48,16 | 9,69
1E.04.020.0080.j | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 32 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.687,19 | 53,76 | 8,68
1E.04.020.0080.k | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.645,07 | 61,46 | 7,59
1E.04.020.0080.l | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.948,43 | 55,86 | 8,36
1E.04.020.0080.m | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo | cad | 8.254,63 | 66,36 | 7,03
1E.04.020.0080.n | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.253,21 | 58,31 | 8,00
1E.04.020.0080.o | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 45 min. con armadio aggiuntivo | cad | 8.559,41 | 68,81 | 6,78
1E.04.020.0080.p | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 20 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.514,45 | 60,41 | 7,73
1E.04.020.0080.q | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo | cad | 8.820,65 | 70,91 | 6,58
1E.04.020.0090 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0090.a | - 5/6000 VA, autonomia 30/22 min. | cad | 1.613,52 | 12,97 | 23,99
1E.04.020.0090.b | - 5/6000 VA, autonomia 40/32 min. | cad | 2.310,16 | 18,57 | 16,75
1E.04.020.0090.c | - 5/6000 VA, autonomia 70/60 min. | cad | 3.268,04 | 26,27 | 11,84
1E.04.020.0090.d | - 6,5/8/10000 VA, autonomia 35/30/20 min. | cad | 2.048,92 | 16,47 | 18,89
1E.04.020.0090.e | - 6,5/8/10000 VA, autonomia 60/45/35 min. | cad | 3.355,12 | 26,97 | 11,54
1E.04.020.0100 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0100.a | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 10 min. | cad | 7.186,64 | 57,77 | 5,39
1E.04.020.0100.b | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 15 min. | cad | 7.796,20 | 62,67 | 4,96
1E.04.020.0100.c | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 20 min. | cad | 8.318,68 | 66,87 | 4,65
1E.04.020.0100.d | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 50 min. | cad | 9.624,88 | 77,37 | 4,02
1E.04.020.0100.e | - 10,5 kW / 230V 12 kW /400V (15kVA), autonomia 10 min. | cad | 8.613,20 | 69,24 | 5,62
1E.04.020.0100.f | - 10,5 kW / 230V 12 kW /400V (15kVA), autonomia 15 min. | cad | 9.571,08 | 76,94 | 5,05
1E.04.020.0100.g | - 10,5 kW / 230V 12 kW /400V (15kVA), autonomia 20 min. | cad | 10.006,48 | 80,44 | 4,83
1E.04.020.0100.h | - 12 kW / 230V 16 kW /400V (15kVA), autonomia 6 min. | cad | 9.309,84 | 74,84 | 5,20
1E.04.020.0100.i | - 12 kW / 230V 16 kW /400V (15kVA), autonomia 10 min. | cad | 9.919,40 | 79,74 | 4,88
1E.04.020.0100.j | - 12 kW / 230V 20 kW /400V (15kVA), autonomia 15 min. | cad | 10.441,88 | 83,94 | 4,63
1E.04.020.0110 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0110.a | - 10 kVA, autonomia 70 min. | cad | 5.183,80 | 41,67 | 7,47
1E.04.020.0110.b | - 10 kVA, autonomia 130 min. | cad | 7.273,72 | 58,47 | 5,32
1E.04.020.0110.c | - 15/20 kVA, autonomia 30/20 min. | cad | 3.529,28 | 28,37 | 10,97
1E.04.020.0110.d | - 15/20 kVA, autonomia 70/60 min. | cad | 7.360,80 | 59,17 | 5,26
1E.04.020.0120 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
1E.04.020.0120.a | - 8 KW (10 KVA), autonomia 10 min. | cad | 7.796,20 | 62,67 | 4,96
1E.04.020.0120.b | - 8 KW (10 KVA), autonomia 15 min. | cad | 8.405,76 | 67,57 | 4,60
1E.04.020.0120.c | - 8 KW (10 KVA), autonomia 20 min. | cad | 8.841,16 | 71,07 | 4,38
1E.04.020.0120.d | - 8 KW (10 KVA), autonomia 50 min. | cad | 10.147,36 | 81,57 | 3,81
1E.04.020.0120.e | - 12 KW (15 KVA), autonomia 10 min. | cad | 8.928,24 | 71,77 | 4,34
1E.04.020.0120.f | - 12 KW (15 KVA), autonomia 15 min. | cad | 9.886,12 | 79,47 | 3,91
1E.04.020.0120.g | - 12 KW (15 KVA), autonomia 20 min. | cad | 10.234,44 | 82,27 | 3,78
1E.04.020.0120.h | - 16 KW (20 KVA), autonomia 6 min. | cad | 9.537,80 | 76,67 | 4,06
1E.04.020.0120.i | - 16 KW (20 KVA), autonomia 10 min. | cad | 10.060,28 | 80,87 | 3,85
1E.04.020.0120.j | - 16 KW (20 KVA), autonomia 15 min. | cad | 11.055,48 | 88,87 | 3,50
1E.04.020.0120.k | - 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min. | cad | 11.453,56 | 92,07 | 3,38
1E.04.020.0130 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
1E.04.020.0130.a | - 8 KW (10 KVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 11.540,64 | 92,77 | 3,35
1E.04.020.0130.b | - 8 KW (10 KVA), autonomia 130 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 13.630,56 | 109,57 | 2,84
1E.04.020.0130.c | - 12 KW (15 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 11.976,04 | 96,27 | 3,23
1E.04.020.0130.d | - 12 KW (15 KVA), autonomia 40 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 12.933,92 | 103,97 | 2,99
1E.04.020.0130.e | - 12 KW (15 KVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.327,20 | 115,17 | 2,70
1E.04.020.0130.f | - 16 KW (20 KVA), autonomia 20 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 12.585,60 | 101,17 | 3,08
1E.04.020.0130.g | - 16 KW (20 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 13.108,08 | 105,37 | 2,95
1E.04.020.0130.h | - 16 KW (20 KVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.849,68 | 119,37 | 2,61
1E.04.020.0130.i | - 24 KW (30 KVA), autonomia 15 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.501,36 | 116,57 | 2,67
1E.04.020.0130.j | - 24 KW (30 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 16.068,80 | 129,17 | 2,41
1E.04.020.0130.k | - 24 KW (30 KVA), autonomia 50 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 18.332,88 | 147,37 | 2,11
1E.04.020.0130.l | - 24 KW (30 KVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 20.475,05 | 164,59 | 1,89
1E.04.020.0140 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0140.a | - 10 kVA, autonomia 70 min. | cad | 5.183,80 | 41,67 | 7,47
1E.04.020.0140.b | - 10 kVA, autonomia 130 min. | cad | 7.273,72 | 58,47 | 5,32
1E.04.020.0140.c | - 15/20/30 kVA, autonomia 30/20/15 min. | cad | 3.529,28 | 28,37 | 10,97
1E.04.020.0140.d | - 15/20/30 kVA, autonomia 70/60/30 min. | cad | 7.360,80 | 59,17 | 5,26
1E.04.020.0140.e | - 30 kVA, autonomia 60 min. | cad | 11.767,05 | 94,59 | 3,29
1E.04.020.0150 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 220-240V selezionabile con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 200% per 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
1E.04.020.0150.a | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 10 min. | cad | 7.534,96 | 60,57 | 5,14
1E.04.020.0150.b | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 20 min. | cad | 8.144,52 | 65,47 | 4,75
1E.04.020.0150.c | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 35 min. | cad | 9.189,48 | 73,87 | 4,21
1E.04.020.0150.d | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 50 min. | cad | 9.799,04 | 78,77 | 3,95
1E.04.020.0150.e | - 8 KW (10 KVA), autonomia 6 min. | cad | 7.970,36 | 64,07 | 4,86
1E.04.020.0150.f | - 8 KW (10 KVA), autonomia 15 min. | cad | 8.579,92 | 68,97 | 4,51
1E.04.020.0150.g | - 8 KW (10 KVA), autonomia 30 min. | cad | 9.624,88 | 77,37 | 4,02
1E.04.020.0150.h | - 8 KW (10 KVA), autonomia 40 min. | cad | 10.234,44 | 82,27 | 3,78
1E.04.020.0150.i | - 12 KW (15 KVA), autonomia 10 min. | cad | 9.189,48 | 73,87 | 4,21
1E.04.020.0150.j | - 12 KW (15 KVA), autonomia 15 min. | cad | 10.234,44 | 82,27 | 3,78
1E.04.020.0150.k | - 12 KW (15 KVA), autonomia 20 min. | cad | 10.844,00 | 87,17 | 3,57
1E.04.020.0150.l | - 16 KW (20 KVA), autonomia 10 min. | cad | 10.582,76 | 85,07 | 3,66
1E.04.020.0150.m | - 16 KW (20 KVA), autonomia 15 min. | cad | 11.192,32 | 89,97 | 3,46
1E.04.020.0160 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0160.a | - 10 kVA, autonomia 65 min. | cad | 5.096,72 | 40,97 | 7,59
1E.04.020.0160.b | - 15 kVA, autonomia 40 min. | cad | 5.096,72 | 40,97 | 7,59
1E.04.020.0160.c | - 15 kVA, autonomia 75 min. | cad | 7.099,56 | 57,07 | 5,45
1E.04.020.0160.d | - 20 kVA, autonomia 30 min. | cad | 5.217,08 | 41,94 | 9,27
1E.04.020.0160.e | - 20 kVA, autonomia 60 min. | cad | 7.219,92 | 58,04 | 6,70
1E.04.030 | GRUPPI ELETTROGENI |  |  |  |
1E.04.030.0010 | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, potenza 1,17/1,45 KVA, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, autonomia con pieno di carburante di 14 h, potenza custica 90 db, pressione acustica a 7 m 65 dbA, dotato di protezione termica, indicatore di tensione, 1 presa monofase 230V 16A e trolley. | cad | 920,16 | 7,40 | 10,52
1E.04.030.0020 | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0020.a | - 5,5 KVA, autonomia 5 ore | cad | 1.766,61 | 14,20 | 5,48
1E.04.030.0020.b | - 6 KVA, autonomia 5 ore | cad | 1.867,23 | 15,01 | 5,18
1E.04.030.0020.c | - 2,4 KVA, autonomia 11 ore | cad | 819,31 | 6,59 | 11,81
1E.04.030.0020.d | - 4,1 KVA, autonomia 6 ore | cad | 1.114,61 | 8,96 | 8,68
1E.04.030.0030 | Generatore di corrente, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0030.a | - 4,4 KVA, autonomia 4,5 ore | cad | 1.008,23 | 8,10 | 9,60
1E.04.030.0030.b | - 5,3 KVA, autonomia 3,7 ore | cad | 1.063,00 | 8,55 | 9,10
1E.04.030.0030.c | - 6,5 KVA, autonomia 5 ore | cad | 1.462,56 | 11,76 | 6,62
1E.04.030.0040 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, conforme alla direttiva EN2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0040.a | - 5 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.252,99 | 18,11 | 4,29
1E.04.030.0040.b | - 4 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.243,25 | 18,03 | 4,31
1E.04.030.0040.c | - 3 KVA, autonomia 3,4 ore | cad | 1.838,80 | 14,78 | 5,26
1E.04.030.0050 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, differenziale, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0050.a | - 7,5 KVA, autonomia 11 ore | cad | 3.962,79 | 31,86 | 2,44
1E.04.030.0050.b | - 5 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.802,48 | 22,53 | 3,45
1E.04.030.0050.c | - 3,5 KVA, autonomia 3,4 ore | cad | 2.300,78 | 18,50 | 4,21
1E.04.030.0060 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0060.a | - 4 KVA, autonomia 3,4 ore | cad | 2.300,78 | 18,50 | 4,21
1E.04.030.0060.b | - 6 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.756,22 | 22,16 | 3,51
1E.04.030.0060.c | - 9 KVA, autonomia 11,7 ore | cad | 4.139,61 | 33,28 | 2,34
1E.04.030.0070 | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0070.a | - 7 KVA, autonomia (75% carico) 6 ore | cad | 5.854,76 | 47,06 | 16,53
1E.04.030.0070.b | - 10 KVA, autonomia (75% carico) 3,3 ore | cad | 7.038,55 | 56,58 | 13,75
1E.04.030.0070.c | - 13 KVA, autonomia (75% carico) 26 ore | cad | 8.898,33 | 71,53 | 10,87
1E.04.030.0070.d | - 20 KVA, autonomia (75% carico) 28 ore | cad | 8.898,33 | 71,53 | 10,87
1E.04.030.0070.e | - 25 KVA, autonomia (75% carico) 22 ore | cad | 10.679,37 | 85,85 | 18,12
1E.04.030.0070.f | - 30 KVA, autonomia (75% carico) 19 ore | cad | 11.310,89 | 90,92 | 17,11
1E.04.030.0070.g | - 40KVA, autonomia (75% carico) 14,5 ore | cad | 12.587,92 | 101,19 | 19,22
1E.04.030.0070.h | - 60 KVA, autonomia (75% carico) 8,7 ore | cad | 14.951,45 | 120,19 | 16,18
1E.04.030.0080 | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0080.a | - 40 KVA, autonomia (75% carico) 18,8 ore | cad | 15.433,37 | 124,06 | 15,67
1E.04.030.0080.b | - 60 KVA, autonomia (75% carico) 12,5 ore | cad | 17.844,62 | 143,45 | 13,56
1E.04.030.0090 | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0090.a | - 60 KVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 16.334,16 | 131,30 | 14,81
1E.04.030.0090.b | - 75 KVA, autonomia (75% carico) 9,2 ore | cad | 17.583,45 | 141,35 | 13,76
1E.04.030.0090.c | - 105 KVA, autonomia (75% carico) 8,2 ore | cad | 20.090,11 | 161,50 | 12,04
1E.04.030.0090.d | - 135 KVA, autonomia (75% carico) 9,6 ore | cad | 23.180,58 | 186,34 | 10,44
1E.04.030.0090.e | - 160 KVA, autonomia (75% carico) 8,4 ore | cad | 27.120,32 | 218,01 | 10,70
1E.04.030.0090.f | - 230 KVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore | cad | 43.666,70 | 351,02 | 6,65
1E.04.030.0090.g | - 315 KVA, autonomia (75% carico) 9,4 ore | cad | 47.095,17 | 378,58 | 6,16
1E.04.030.0090.h | - 380 KVA, autonomia (75% carico) 11,4 ore | cad | 54.009,50 | 434,16 | 5,37
1E.04.030.0090.i | - 430 KVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore | cad | 56.327,76 | 452,80 | 5,15
1E.04.030.0090.j | - 505 KVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore | cad | 66.692,39 | 536,11 | 4,35
1E.04.030.0100 | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0100.a | - 185 KVA, autonomia (75% carico) 11,9 ore | cad | 33.484,00 | 269,16 | 8,67
1E.04.030.0100.b | - 200 KVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 34.161,61 | 274,61 | 8,50
1E.04.030.0100.c | - 250 KVA, autonomia (75% carico) 9,1 ore | cad | 37.608,67 | 302,32 | 7,72
1E.04.030.0100.d | - 300 KVA, autonomia (75% carico) 12,6 ore | cad | 42.436,01 | 341,13 | 6,84
1E.04.030.0100.e | - 325 KVA, autonomia (75% carico) 12,1 ore | cad | 46.883,31 | 376,88 | 6,19
1E.04.030.0100.f | - 375 KVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 50.742,76 | 407,90 | 5,72
1E.04.030.0100.g | - 400 KVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore | cad | 55.119,71 | 443,08 | 5,27
1E.04.030.0100.h | - 450 KVA, autonomia (75% carico) 12,4 ore | cad | 62.600,07 | 503,22 | 4,64
1E.04.030.0100.i | - 500 KVA, autonomia (75% carico) 11,1 ore | cad | 70.672,32 | 568,11 | 4,11
1E.04.040 | RIFASAMENTO |  |  |  |
1E.04.040.0010 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0010.a | - 7,5 kvar | cad | 860,12 | 6,91 | 22,50
1E.04.040.0010.b | - 12,5 kvar | cad | 929,66 | 7,47 | 20,82
1E.04.040.0010.c | - 17,5 kvar | cad | 940,98 | 7,56 | 20,57
1E.04.040.0010.d | - 20 kvar | cad | 949,88 | 7,64 | 20,37
1E.04.040.0010.e | - 22,5 kvar | cad | 1.012,14 | 8,14 | 19,12
1E.04.040.0010.f | - 25 kvar | cad | 960,39 | 7,72 | 20,15
1E.04.040.0010.g | - 27,5 kvar | cad | 1.061,47 | 8,53 | 18,23
1E.04.040.0010.h | - 30 kvar | cad | 1.057,42 | 8,50 | 18,30
1E.04.040.0010.i | - 35 kvar | cad | 1.105,94 | 8,89 | 17,50
1E.04.040.0010.j | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 495,45 | 3,98 | 39,06
1E.04.040.0020 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0020.a | - 37,5 kvar | cad | 1.415,52 | 11,38 | 20,51
1E.04.040.0020.b | - 40 kvar | cad | 1.343,55 | 10,80 | 21,61
1E.04.040.0020.c | - 45 kvar | cad | 1.447,06 | 11,63 | 20,06
1E.04.040.0020.d | - 50 kvar | cad | 1.408,24 | 11,32 | 20,61
1E.04.040.0020.e | - 55 kvar | cad | 1.500,43 | 12,06 | 19,35
1E.04.040.0020.f | - 60 kvar | cad | 1.532,77 | 12,32 | 18,94
1E.04.040.0020.g | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 711,23 | 5,72 | 40,81
1E.04.040.0030 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0030.a | - 65 kvar | cad | 1.651,64 | 13,28 | 17,58
1E.04.040.0030.b | - 70 kvar | cad | 1.671,04 | 13,43 | 17,37
1E.04.040.0030.c | - 75 kvar | cad | 1.716,32 | 13,80 | 16,91
1E.04.040.0030.d | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 607,73 | 4,89 | 47,76
1E.04.040.0040 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0040.a | - 87,5 kvar | cad | 1.880,47 | 15,12 | 15,44
1E.04.040.0040.b | - 100 kvar | cad | 2.014,70 | 16,20 | 14,41
1E.04.040.0040.c | - 112,5 kvar | cad | 2.076,96 | 16,70 | 13,98
1E.04.040.0040.d | - 120 kvar | cad | 2.123,05 | 17,07 | 13,67
1E.04.040.0040.e | - 135 kvar | cad | 2.204,72 | 17,72 | 13,17
1E.04.040.0040.f | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 803,42 | 6,46 | 36,13
1E.04.040.0040.g | - coppia di supporti per montaggio a pavimento | cad | 386,98 | 3,11 | 75,01
1E.04.040.0050 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0050.a | - 137,5 kvar | cad | 2.586,38 | 20,79 | 11,22
1E.04.040.0050.b | - 150 kvar | cad | 2.670,47 | 21,47 | 10,87
1E.04.040.0050.c | - 162,5 kvar | cad | 2.789,33 | 22,42 | 10,41
1E.04.040.0050.d | - 175 kvar | cad | 2.819,26 | 22,66 | 10,30
1E.04.040.0050.e | - 187,5 kvar | cad | 2.914,67 | 23,43 | 9,96
1E.04.040.0050.f | - 200 kvar | cad | 3.001,19 | 24,13 | 9,67
1E.04.040.0050.g | - 225 kvar | cad | 3.190,40 | 25,65 | 9,10
1E.04.040.0050.h | - 255 kvar | cad | 3.358,59 | 27,00 | 8,64
1E.04.040.0050.i | - 270 kvar | cad | 3.437,83 | 27,64 | 8,44
1E.04.040.0050.j | - 300 kvar | cad | 4.822,97 | 38,77 | 6,02
1E.04.040.0050.k | - 325 kvar | cad | 4.916,76 | 39,52 | 5,90
1E.04.040.0050.l | - 350 kvar | cad | 5.026,73 | 40,41 | 5,77
1E.04.040.0050.m | - 375 kvar | cad | 5.191,69 | 41,73 | 5,59
1E.04.040.0050.n | - 405 kvar | cad | 5.275,78 | 42,41 | 5,50
1E.04.040.0050.o | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 466,39 | 3,75 | 4,15
1E.04.040.0060 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0060.a | - 450 kvar | cad | 6.965,64 | 55,99 | 5,56
1E.04.040.0060.b | - 500 kvar | cad | 7.321,42 | 58,85 | 5,29
1E.04.040.0060.c | - 550 kvar | cad | 7.679,63 | 61,73 | 5,04
1E.04.040.0060.d | - 600 kvar | cad | 8.000,65 | 64,31 | 4,84
1E.04.040.0060.e | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 1.273,37 | 10,24 | 1,52
1E.04.050 | CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER) |  |  |  |
1E.04.050.0010 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0010.a | - 0,55 kW | cad | 590,63 | 4,75 | 32,77
1E.04.050.0010.b | - 0,75 kW | cad | 646,85 | 5,20 | 29,92
1E.04.050.0010.c | - 1,1 kW | cad | 708,46 | 5,70 | 27,32
1E.04.050.0010.d | - 1,5 kW | cad | 784,91 | 6,31 | 24,66
1E.04.050.0010.e | - 2,2 kW | cad | 914,44 | 7,35 | 21,16
1E.04.050.0010.f | - 3 kW | cad | 999,89 | 8,04 | 19,35
1E.04.050.0010.g | - 4 kW | cad | 1.070,49 | 8,61 | 18,08
1E.04.050.0010.h | - 5,5 kW | cad | 1.222,06 | 9,82 | 15,84
1E.04.050.0010.i | - 7,5 kW | cad | 1.380,36 | 11,10 | 14,02
1E.04.050.0010.j | - 11 kW | cad | 1.584,09 | 12,73 | 12,22
1E.04.050.0010.k | - 15 kW | cad | 1.815,69 | 14,60 | 10,66
1E.04.050.0010.l | - 18,5 kW | cad | 2.351,62 | 18,90 | 12,34
1E.04.050.0020 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con filtro radiodisturbi, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0020.a | - 0,55 kW | cad | 650,01 | 5,23 | 29,77
1E.04.050.0020.b | - 0,75 kW | cad | 715,20 | 5,75 | 27,06
1E.04.050.0020.c | - 1,1 kW | cad | 788,06 | 6,33 | 24,56
1E.04.050.0020.d | - 1,5 kW | cad | 877,56 | 7,05 | 22,05
1E.04.050.0020.e | - 2,2 kW | cad | 1.028,67 | 8,27 | 18,81
1E.04.050.0020.f | - 3 kW | cad | 1.128,96 | 9,08 | 17,14
1E.04.050.0020.g | - 4 kW | cad | 1.209,91 | 9,73 | 15,99
1E.04.050.0020.h | - 5,5 kW | cad | 1.388,46 | 11,16 | 13,94
1E.04.050.0020.i | - 7,5 kW | cad | 1.573,75 | 12,65 | 12,30
1E.04.050.0020.j | - 11 kW | cad | 1.814,35 | 14,58 | 10,67
1E.04.050.0020.k | - 15 kW | cad | 2.032,92 | 16,34 | 9,52
1E.04.050.0020.l | - 18,5 kW | cad | 2.605,26 | 20,94 | 11,14
1E.04.050.0030 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con interfaccia di comunicazione a bus, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0030.a | - 0,55 kW | cad | 748,03 | 6,01 | 25,87
1E.04.050.0030.b | - 0,75 kW | cad | 804,25 | 6,47 | 24,06
1E.04.050.0030.c | - 1,1 kW | cad | 865,88 | 6,96 | 22,35
1E.04.050.0030.d | - 1,5 kW | cad | 942,31 | 7,57 | 20,54
1E.04.050.0030.e | - 2,2 kW | cad | 1.071,84 | 8,62 | 18,05
1E.04.050.0030.f | - 3 kW | cad | 1.157,28 | 9,30 | 16,72
1E.04.050.0030.g | - 4 kW | cad | 1.227,89 | 9,87 | 15,76
1E.04.050.0030.h | - 5,5 kW | cad | 1.379,46 | 11,09 | 14,03
1E.04.050.0030.i | - 7,5 kW | cad | 1.537,76 | 12,36 | 12,58
1E.04.050.0030.j | - 11 kW | cad | 1.741,49 | 14,00 | 11,11
1E.04.050.0030.k | - 15 kW | cad | 1.973,09 | 15,86 | 9,81
1E.04.050.0030.l | - 18,5 kW | cad | 2.509,03 | 20,17 | 11,57
1E.04.050.0040 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con filtro radiodisturbi e interfaccia di comunicazione a bus, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0040.a | - 0,55 kW | cad | 807,41 | 6,49 | 23,97
1E.04.050.0040.b | - 0,75 kW | cad | 872,61 | 7,01 | 22,18
1E.04.050.0040.c | - 1,1 kW | cad | 945,46 | 7,60 | 20,47
1E.04.050.0040.d | - 1,5 kW | cad | 1.034,95 | 8,32 | 18,70
1E.04.050.0040.e | - 2,2 kW | cad | 1.186,07 | 9,53 | 16,32
1E.04.050.0040.f | - 3 kW | cad | 1.286,36 | 10,34 | 15,04
1E.04.050.0040.g | - 4 kW | cad | 1.367,31 | 10,99 | 14,15
1E.04.050.0040.h | - 5,5 kW | cad | 1.545,85 | 12,43 | 12,52
1E.04.050.0040.i | - 7,5 kW | cad | 1.731,14 | 13,92 | 11,18
1E.04.050.0040.j | - 11 kW | cad | 1.971,75 | 15,85 | 9,81
1E.04.050.0040.k | - 15 kW | cad | 2.190,32 | 17,61 | 8,84
1E.04.050.0040.l | - 18,5 kW | cad | 2.642,31 | 21,24 | 7,32
1E.04.050.0050 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP20 senza display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0050.a | - 0,75 kW | cad | 873,07 | 7,02 | 22,17
1E.04.050.0050.b | - 1,1 kW | cad | 968,40 | 7,78 | 19,98
1E.04.050.0050.c | - 1,5 kW | cad | 1.087,14 | 8,74 | 17,80
1E.04.050.0050.d | - 2,2 kW | cad | 1.289,06 | 10,36 | 15,01
1E.04.050.0050.e | - 3 kW | cad | 1.422,64 | 11,44 | 13,60
1E.04.050.0050.f | - 4 kW | cad | 1.530,57 | 12,30 | 12,64
1E.04.050.0050.g | - 5,5 kW | cad | 1.775,22 | 14,27 | 10,90
1E.04.050.0050.h | - 7,5 kW | cad | 2.021,23 | 16,25 | 9,57
1E.04.050.0050.i | - 11 kW | cad | 2.798,81 | 22,50 | 6,91
1E.04.050.0050.j | - 15 kW | cad | 2.798,81 | 22,50 | 6,91
1E.04.050.0050.k | - 18,5 kW | cad | 3.512,83 | 28,24 | 8,26
1E.04.050.0050.l | - 22 kW | cad | 4.071,83 | 32,73 | 7,13
1E.04.050.0050.m | - 30 kW | cad | 4.770,27 | 38,35 | 6,09
1E.04.050.0050.n | - 37 kW | cad | 5.982,58 | 48,09 | 6,47
1E.04.050.0050.o | - 45 kW | cad | 7.263,25 | 58,39 | 6,66
1E.04.050.0050.p | - 55 kW | cad | 8.637,48 | 69,43 | 6,72
1E.04.050.0060 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP00 senza display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0060.a | - 110 kW | cad | 12.514,28 | 100,60 | 7,73
1E.04.050.0060.b | - 132 kW | cad | 14.486,82 | 116,45 | 6,68
1E.04.050.0060.c | - 160 kW | cad | 16.766,27 | 134,78 | 5,77
1E.04.050.0060.d | - 200 kW | cad | 19.986,77 | 160,67 | 4,84
1E.04.050.0070 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore versione compatta in esecuzione standard IP20 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0070.a | - 0,75 kW | cad | 981,00 | 7,89 | 19,73
1E.04.050.0070.b | - 1,1 kW | cad | 1.076,35 | 8,65 | 17,98
1E.04.050.0070.c | - 1,5 kW | cad | 1.195,07 | 9,61 | 16,19
1E.04.050.0070.d | - 2,2 kW | cad | 1.397,00 | 11,23 | 13,85
1E.04.050.0070.e | - 3 kW | cad | 1.530,57 | 12,30 | 12,64
1E.04.050.0070.f | - 4 kW | cad | 1.638,51 | 13,17 | 11,81
1E.04.050.0070.g | - 5,5 kW | cad | 1.883,15 | 15,14 | 10,28
1E.04.050.0070.h | - 7,5 kW | cad | 2.129,16 | 17,12 | 9,09
1E.04.050.0070.i | - 11 kW | cad | 2.906,74 | 23,37 | 6,66
1E.04.050.0070.j | - 15 kW | cad | 2.906,74 | 23,37 | 6,66
1E.04.050.0070.k | - 18,5 kW | cad | 3.620,77 | 29,11 | 8,02
1E.04.050.0070.l | - 22 kW | cad | 4.179,77 | 33,60 | 6,94
1E.04.050.0070.m | - 30 kW | cad | 4.878,20 | 39,21 | 5,95
1E.04.050.0070.n | - 37 kW | cad | 6.090,53 | 48,96 | 6,35
1E.04.050.0070.o | - 45 kW | cad | 7.371,20 | 59,25 | 6,56
1E.04.050.0070.p | - 55 kW | cad | 8.745,41 | 70,30 | 6,64
1E.04.050.0070.q | - 75 kW | cad | 10.106,27 | 81,24 | 6,70
1E.04.050.0070.r | - 90 kW | cad | 12.381,03 | 99,53 | 6,25
1E.04.050.0080 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP00 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0080.a | - 110 kW | cad | 14.055,93 | 112,99 | 6,88
1E.04.050.0080.b | - 132 kW | cad | 16.377,48 | 131,65 | 5,91
1E.04.050.0080.c | - 160 kW | cad | 19.752,18 | 158,78 | 4,90
1E.04.050.0080.d | - 200 kW | cad | 23.676,13 | 190,32 | 4,09
1E.04.050.0080.e | - 250 kW | cad | 29.889,71 | 240,27 | 3,88
1E.04.050.0080.f | - 315 kW | cad | 32.258,32 | 259,31 | 3,60
1E.04.050.0080.g | - 355 kW | cad | 38.959,71 | 313,18 | 3,73
1E.04.050.0080.h | - 400 kW | cad | 41.787,51 | 335,91 | 3,47
1E.04.050.0090 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione compatta IP54 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0090.a | - 0,75 kW | cad | 1.141,11 | 9,17 | 16,96
1E.04.050.0090.b | - 1,1 kW | cad | 1.236,90 | 9,94 | 15,65
1E.04.050.0090.c | - 1,5 kW | cad | 1.356,07 | 10,90 | 14,27
1E.04.050.0090.d | - 2,2 kW | cad | 1.557,55 | 12,52 | 12,42
1E.04.050.0090.e | - 3 kW | cad | 1.691,11 | 13,59 | 11,44
1E.04.050.0090.f | - 4 kW | cad | 1.799,04 | 14,46 | 10,76
1E.04.050.0090.g | - 5,5 kW | cad | 2.043,72 | 16,43 | 9,47
1E.04.050.0090.h | - 7,5 kW | cad | 2.289,72 | 18,41 | 8,45
1E.04.050.0090.i | - 11 kW | cad | 3.284,96 | 26,41 | 5,89
1E.04.050.0090.j | - 15 kW | cad | 3.284,96 | 26,41 | 5,89
1E.04.050.0090.k | - 18,5 kW | cad | 3.999,88 | 32,15 | 7,26
1E.04.050.0090.l | - 22 kW | cad | 4.659,19 | 37,45 | 6,23
1E.04.050.0090.m | - 30 kW | cad | 5.377,87 | 43,23 | 5,40
1E.04.050.0090.n | - 37 kW | cad | 6.670,68 | 53,62 | 5,80
1E.04.050.0090.o | - 45 kW | cad | 7.950,89 | 63,91 | 6,08
1E.04.050.0090.p | - 55 kW | cad | 9.705,59 | 78,02 | 5,98
1E.04.050.0090.q | - 75 kW | cad | 11.363,17 | 91,34 | 5,96
1E.04.050.0090.r | - 90 kW | cad | 13.642,08 | 109,66 | 5,67
1E.04.050.0090.s | - 110 kW | cad | 16.129,43 | 129,66 | 6,00
1E.04.050.0090.t | - 132 kW | cad | 18.491,00 | 148,64 | 5,23
1E.04.050.0090.u | - 160 kW | cad | 21.933,77 | 176,32 | 4,41
1E.04.050.0090.v | - 200 kW | cad | 25.991,82 | 208,94 | 3,72
1E.04.050.0090.w | - 250 kW | cad | 34.603,64 | 278,16 | 3,36
1E.04.050.0090.x | - 315 kW | cad | 37.181,32 | 298,89 | 3,12
1E.04.050.0090.y | - 355 kW | cad | 44.339,78 | 356,43 | 3,27
1E.04.050.0090.z | - 400 kW | cad | 47.236,30 | 379,71 | 3,07
1E.04.050.0100 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP20, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0100.a | - 1,1 kW | cad | 952,21 | 7,65 | 20,32
1E.04.050.0100.b | - 1,5 kW | cad | 1.052,50 | 8,46 | 18,39
1E.04.050.0100.c | - 2,2 kW | cad | 1.298,52 | 10,44 | 14,90
1E.04.050.0100.d | - 3 kW | cad | 1.365,06 | 10,97 | 14,18
1E.04.050.0100.e | - 4 kW | cad | 1.427,13 | 11,47 | 13,56
1E.04.050.0100.f | - 5,5 kW | cad | 1.567,45 | 12,60 | 12,35
1E.04.050.0100.g | - 7,5 kW | cad | 1.808,05 | 14,53 | 10,70
1E.04.050.0100.h | - 11 kW | cad | 2.300,51 | 18,49 | 8,41
1E.04.050.0100.i | - 15 kW | cad | 2.783,96 | 22,38 | 6,95
1E.04.050.0100.j | - 18,5 kW | cad | 3.286,76 | 26,42 | 5,89
1E.04.050.0100.k | - 22 kW | cad | 3.382,59 | 27,19 | 5,72
1E.04.050.0100.l | - 30 kW | cad | 4.121,89 | 33,13 | 4,69
1E.04.050.0100.m | - 37 kW | cad | 5.297,01 | 42,58 | 7,31
1E.04.050.0100.n | - 45 kW | cad | 6.412,70 | 51,55 | 7,54
1E.04.050.0100.o | - 55 kW | cad | 7.766,12 | 62,43 | 7,48
1E.04.050.0100.p | - 75 kW | cad | 8.990,66 | 72,27 | 7,53
1E.04.050.0100.q | - 90 kW | cad | 11.210,53 | 90,12 | 6,90
1E.04.050.0110 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP00, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0110.a | - 110 kW | cad | 13.505,88 | 108,57 | 7,16
1E.04.050.0110.b | - 132 kW | cad | 15.726,27 | 126,42 | 6,15
1E.04.050.0110.c | - 160 kW | cad | 18.935,30 | 152,21 | 5,11
1E.04.050.0110.d | - 200 kW | cad | 22.682,94 | 182,34 | 4,27
1E.04.050.0110.e | - 250 kW | cad | 29.889,71 | 240,27 | 3,88
1E.04.050.0110.f | - 315 kW | cad | 32.258,32 | 259,31 | 3,60
1E.04.050.0110.g | - 355 kW | cad | 38.959,71 | 313,18 | 3,73
1E.04.050.0110.h | - 400 kW | cad | 41.787,51 | 335,91 | 3,47
1E.04.050.0120 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP54, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0120.a | - 1,1 kW | cad | 1.088,03 | 8,75 | 17,79
1E.04.050.0120.b | - 1,5 kW | cad | 1.188,32 | 9,55 | 16,29
1E.04.050.0120.c | - 2,2 kW | cad | 1.423,53 | 11,44 | 13,59
1E.04.050.0120.d | - 3 kW | cad | 1.499,99 | 12,06 | 12,90
1E.04.050.0120.e | - 4 kW | cad | 1.562,95 | 12,56 | 12,38
1E.04.050.0120.f | - 5,5 kW | cad | 1.679,87 | 13,50 | 11,52
1E.04.050.0120.g | - 7,5 kW | cad | 1.942,96 | 15,62 | 9,96
1E.04.050.0120.h | - 11 kW | cad | 2.671,54 | 21,48 | 7,24
1E.04.050.0120.i | - 15 kW | cad | 3.120,81 | 25,09 | 6,20
1E.04.050.0120.j | - 18,5 kW | cad | 3.640,70 | 29,27 | 5,32
1E.04.050.0120.k | - 22 kW | cad | 3.899,74 | 31,35 | 4,96
1E.04.050.0120.l | - 30 kW | cad | 4.596,48 | 36,95 | 4,21
1E.04.050.0120.m | - 37 kW | cad | 5.793,36 | 46,57 | 6,68
1E.04.050.0120.n | - 45 kW | cad | 6.909,06 | 55,54 | 7,00
1E.04.050.0120.o | - 55 kW | cad | 8.663,91 | 69,65 | 6,70
1E.04.050.0120.p | - 75 kW | cad | 10.222,84 | 82,18 | 6,63
1E.04.050.0120.q | - 90 kW | cad | 12.437,49 | 99,98 | 6,22
1E.04.050.0120.r | - 110 kW | cad | 15.440,11 | 124,12 | 6,27
1E.04.050.0120.s | - 132 kW | cad | 17.749,30 | 142,68 | 5,45
1E.04.050.0120.t | - 160 kW | cad | 21.040,66 | 169,14 | 4,60
1E.04.050.0120.u | - 200 kW | cad | 24.922,48 | 200,34 | 3,88
1E.04.050.0120.v | - 250 kW | cad | 34.603,64 | 278,16 | 3,36
1E.04.050.0120.w | - 315 kW | cad | 37.181,26 | 298,88 | 3,12
1E.04.050.0120.x | - 355 kW | cad | 44.339,78 | 356,43 | 3,27
1E.04.050.0120.y | - 400 kW | cad | 47.236,30 | 379,71 | 3,07