Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1E.10 - Impianti TV

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1E.10 | IMPIANTI TV |  |  |  |
1E.10.010 | ANTENNE |  |  |  |
1E.10.010.0010 | Antenna VHF, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0010.a | - banda 1, canale E2, guadagno 3,5 dB a 2 elementi | cad | 111,94 | 0,90 | 43,22
1E.10.010.0010.b | - banda 1, canale A, guadagno 3,5 dB a 2 elementi | cad | 89,15 | 0,72 | 54,27
1E.10.010.0010.c | - banda 1, canale E3, guadagno 3,5 dB a 2 elementi | cad | 87,06 | 0,70 | 55,57
1E.10.010.0010.d | - banda 1, canale B-E4, guadagno 3,5 dB a 2 elementi | cad | 86,96 | 0,70 | 55,63
1E.10.010.0010.e | - banda FM, canale FM, guadagno 3,5 dB a 2 elementi | cad | 83,87 | 0,67 | 57,68
1E.10.010.0010.f | - banda FM, canale FM, guadagno 3,5 dB a 2 elementi | cad | 83,67 | 0,67 | 57,82
1E.10.010.0010.g | - banda 1, canale E2, guadagno 5 dB a 3 elementi | cad | 119,01 | 0,96 | 40,65
1E.10.010.0010.h | - banda 1, canale A, guadagno 5 dB a 3 elementi | cad | 96,01 | 0,77 | 50,39
1E.10.010.0010.i | - banda 1, canale E3 , guadagno 5 dB a 3 elementi | cad | 94,32 | 0,76 | 51,29
1E.10.010.0010.j | - banda 1, canale B-E4, guadagno 5 dB a 3 elementi | cad | 91,64 | 0,74 | 52,79
1E.10.010.0010.k | - banda 2, canale C, guadagno 5 dB a 3 elementi | cad | 87,95 | 0,71 | 55,01
1E.10.010.0010.l | - banda 1, canale B-E4 ad ingombro ridotto, guadagno 5 dB a 3 elementi | cad | 93,32 | 0,75 | 51,84
1E.10.010.0010.m | - banda 1, canale E2, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 130,05 | 1,05 | 37,20
1E.10.010.0010.n | - banda 1, canale A, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 104,08 | 0,84 | 46,48
1E.10.010.0010.o | - banda 1, canale E3, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 101,99 | 0,82 | 47,44
1E.10.010.0010.p | - banda 1, canale B-E4, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 99,89 | 0,80 | 48,43
1E.10.010.0010.q | - banda 2, canale C, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 96,01 | 0,77 | 50,39
1E.10.010.0010.r | - banda 1, canale B-E4, guadagno 8 dB a 5 elementi | cad | 108,25 | 0,87 | 44,69
1E.10.010.0010.s | - banda FM, canale FM, guadagno 8 dB a 5 elementi | cad | 102,18 | 0,82 | 47,35
1E.10.010.0020 | Antenna VHF in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0020.a | - canale D-E5, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 76,51 | 0,62 | 63,23
1E.10.010.0020.b | - canale E, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 76,10 | 0,61 | 63,57
1E.10.010.0020.c | - canale F, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 76,10 | 0,61 | 63,57
1E.10.010.0020.d | - canale G, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 75,51 | 0,61 | 64,07
1E.10.010.0020.e | - canale H-E10, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 75,11 | 0,60 | 64,41
1E.10.010.0020.f | - canale H1-E11, guadagno 6,5 dB a 4 elementi | cad | 75,01 | 0,60 | 64,50
1E.10.010.0020.g | - canale D-E5, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 81,88 | 0,66 | 59,09
1E.10.010.0020.h | - canale E6, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 80,88 | 0,65 | 59,82
1E.10.010.0020.i | - canale E, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 81,49 | 0,66 | 59,37
1E.10.010.0020.j | - canale E7, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 80,49 | 0,65 | 60,11
1E.10.010.0020.k | - canale F, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 80,78 | 0,65 | 59,89
1E.10.010.0020.l | - canale E8, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 79,69 | 0,64 | 60,71
1E.10.010.0020.m | - canale G, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 80,19 | 0,64 | 60,33
1E.10.010.0020.n | - canale E9, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 79,40 | 0,64 | 60,93
1E.10.010.0020.o | - canale H-E10, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 80,19 | 0,64 | 60,33
1E.10.010.0020.p | - canale H1-E11, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 79,30 | 0,64 | 61,01
1E.10.010.0020.q | - canale H2-E12, guadagno 9 dB a 6 elementi | cad | 79,30 | 0,64 | 61,01
1E.10.010.0030 | Antenna VHF in banda 3 monocanale a 11 elementi, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0030.a | - canale D-E5, guadagno 12 dB | cad | 116,32 | 0,94 | 41,59
1E.10.010.0030.b | - canale E6, guadagno 12 dB | cad | 113,13 | 0,91 | 42,76
1E.10.010.0030.c | - canale E, guadagno 12 dB | cad | 115,22 | 0,93 | 41,99
1E.10.010.0030.d | - canale E7, guadagno 12 dB | cad | 112,04 | 0,90 | 43,18
1E.10.010.0030.e | - canale F, guadagno 12 dB | cad | 112,93 | 0,91 | 42,84
1E.10.010.0030.f | - canale E8, guadagno 12 dB | cad | 110,44 | 0,89 | 43,81
1E.10.010.0030.g | - canale G, guadagno 12 dB | cad | 111,94 | 0,90 | 43,22
1E.10.010.0030.h | - canale E9, guadagno 12 dB | cad | 109,45 | 0,88 | 44,20
1E.10.010.0030.i | - canale H-E10, guadagno 12 dB | cad | 109,95 | 0,88 | 44,00
1E.10.010.0030.j | - canale H1-E11, guadagno 12 dB | cad | 109,65 | 0,88 | 44,12
1E.10.010.0030.k | - canale H2-E12, guadagno 12 dB | cad | 107,06 | 0,86 | 45,19
1E.10.010.0040 | Antenna VHF in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0040.a | - canale E5÷E12, guadagno 4÷5 dB, 4 elementi, rapporto av-ind > 14 dB | cad | 75,91 | 0,61 | 63,73
1E.10.010.0040.b | - canale E5÷E12, guadagno 6,5÷8 dB, 4 elementi, rapporto av-ind > 14 dB | cad | 80,78 | 0,65 | 59,89
1E.10.010.0040.c | - canale E5÷E12, guadagno 5÷7 dB, 6 elementi, rapporto av-ind > 17 dB | cad | 80,19 | 0,64 | 60,33
1E.10.010.0040.d | - canale E5÷E12, guadagno 7,5÷11 dB, 6 elementi, rapporto av-ind > 17 dB | cad | 89,15 | 0,72 | 54,27
1E.10.010.0040.e | - canale E5÷E12, guadagno 5÷7 dB, 6 elementi, rapporto av-ind > 20 dB | cad | 84,77 | 0,68 | 57,07
1E.10.010.0040.f | - canale E5÷E12, guadagno 5÷7 dB, 9 elementi, rapporto av-ind > 20 dB | cad | 87,16 | 0,70 | 55,51
1E.10.010.0040.g | - canale E5÷E12, guadagno 7÷10 dB, 11 elementi, rapporto av-ind > 25 dB | cad | 109,65 | 0,88 | 44,12
1E.10.010.0040.h | - canale E5÷E12, guadagno 10 dB, 14 elementi, rapporto av-ind > 25 dB | cad | 111,04 | 0,89 | 43,57
1E.10.010.0050 | Antenna UHF 75 Ohm in banda 4 per gruppi di canali, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0050.a | - canali 21-23, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20 dB | cad | 72,82 | 0,59 | 66,44
1E.10.010.0050.b | - canali 24-26, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20 dB | cad | 72,53 | 0,58 | 66,70
1E.10.010.0050.c | - canali 27-30, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20 dB | cad | 72,23 | 0,58 | 66,98
1E.10.010.0050.d | - canali 31-34, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20 dB | cad | 72,13 | 0,58 | 67,07
1E.10.010.0050.e | - canali 35-39, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20 dB | cad | 71,93 | 0,58 | 67,26
1E.10.010.0050.f | - in banda spec., banda passante 860÷960 MHz , guadagno 7÷9,5 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20 dB | cad | 70,73 | 0,57 | 68,40
1E.10.010.0060 | Antenna UHF 75 Ohm per gruppi di canali con riflettore a cortina, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0060.a | - banda 4, canali 21-23, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 26 dB | cad | 81,28 | 0,65 | 59,52
1E.10.010.0060.b | - banda 4, canali 24-26, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 26 dB | cad | 81,08 | 0,65 | 59,67
1E.10.010.0060.c | - banda 4, canali 27-30, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 26 dB | cad | 80,98 | 0,65 | 59,74
1E.10.010.0060.d | - banda 4, canali 31-34, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 26 dB | cad | 80,78 | 0,65 | 59,89
1E.10.010.0060.e | - banda 5, canali 35-39, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 26 dB | cad | 79,40 | 0,64 | 60,93
1E.10.010.0060.f | - banda 5, canali 40-46, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 26 dB | cad | 79,10 | 0,64 | 61,16
1E.10.010.0060.g | - banda 5, canali 47-53, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 26 dB | cad | 78,79 | 0,63 | 61,40
1E.10.010.0060.h | - banda 5, canali 62-69, guadagno 14 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 26 dB | cad | 78,79 | 0,63 | 61,40
1E.10.010.0060.i | - banda 5, canali 62-69, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 24 dB | cad | 72,43 | 0,58 | 66,80
1E.10.010.0070 | Antenna UHF a larga banda con riflettore a cortina, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0070.a | - banda 4, canali E21-37, guadagno 8÷11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 21 dB | cad | 73,81 | 0,59 | 65,55
1E.10.010.0070.b | - banda 5, canali E38-69, guadagno 8÷11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20 dB | cad | 72,03 | 0,58 | 67,17
1E.10.010.0070.c | - banda UHF, canali E21-69, guadagno 6,5÷9,5 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20 dB | cad | 72,13 | 0,58 | 67,07
1E.10.010.0070.d | - banda 4, canali E21-37, guadagno 10÷13 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 23 dB | cad | 79,10 | 0,64 | 61,16
1E.10.010.0070.e | - banda 5, canali E38-69, guadagno 10÷13 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 22 dB | cad | 77,40 | 0,62 | 62,51
1E.10.010.0070.f | - banda UHF, canali E21-69, guadagno 6,5÷11 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 22 dB | cad | 77,30 | 0,62 | 62,59
1E.10.010.0080 | Antenna UHF a larga banda con riflettore a diedro, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0080.a | -banda 4, canali E21-37, guadagno 9÷11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 23dB | cad | 76,91 | 0,62 | 62,90
1E.10.010.0080.b | - banda 5, canali E38-69, guadagno 9÷11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 23 dB | cad | 75,21 | 0,60 | 64,33
1E.10.010.0080.c | - banda UHF, canali E21-69, guadagno 7÷10 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 23 dB | cad | 75,71 | 0,61 | 63,90
1E.10.010.0080.d | - banda 4, canali E21-37, guadagno 10÷13 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 25 dB | cad | 85,16 | 0,68 | 56,81
1E.10.010.0080.e | - banda 5, canali E38-69, guadagno 11÷14 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 26 dB | cad | 83,57 | 0,67 | 57,89
1E.10.010.0080.f | - banda UHF, canali E21-69, guadagno 7÷12 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 25 dB | cad | 82,97 | 0,67 | 58,31
1E.10.010.0090 | Antenna UHF premontate direttive a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35 dB, rapporto av-ind > 25 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% e anodizzata per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0090.a | - banda UHF, canali E21-69, guadagno 9÷12 dB, 22 elementi | cad | 84,47 | 0,68 | 57,27
1E.10.010.0090.b | - banda 4, canali E21-37, guadagno 10÷11 dB, 22 elementi, | cad | 85,76 | 0,69 | 56,41
1E.10.010.0090.c | - banda 4, canali E21-37, guadagno 11÷14 dB, 34 elementi, | cad | 111,44 | 0,90 | 43,41
1E.10.010.0090.d | - banda 5, canali E38-69 guadagno 11÷14 dB, 22 elementi, | cad | 84,37 | 0,68 | 57,34
1E.10.010.0090.e | - banda UHF, canali E21-69, guadagno 10÷14 dB, 42 elementi | cad | 92,13 | 0,74 | 52,51
1E.10.010.0090.f | - banda 4, canali E21-37, guadagno 11÷12 dB, 42 elementi, | cad | 93,52 | 0,75 | 51,73
1E.10.010.0090.g | - banda 5, canali E38-69, guadagno 13÷15 dB, 42 elementi, | cad | 91,84 | 0,74 | 52,68
1E.10.010.0090.h | - banda UHF, canali E21-69 guadagno 11÷18 dB, 90 elementi, | cad | 122,78 | 0,99 | 39,40
1E.10.010.0100 | Antenna log-periodiche direttive a larga banda, premontate, impedenza 75 Ohm, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0100.a | - banda 3, guadagno 9 dB, banda passante 174-230 Mhz - banda 4 e 5, guadagno 9 dB, banda passante 470-900 Mhz | cad | 73,91 | 0,59 | 65,46
1E.10.010.0100.b | banda 3, guadagno 8,5 dB, banda passante 174-230 Mhz - banda 4 e 5, guadagno 8 dB, banda passante 470-900 Mhz | cad | 72,43 | 0,58 | 66,80
1E.10.010.0100.c | - banda 4 e 5, guadagno 10 dB, banda passante 470-900 Mhz | cad | 71,83 | 0,58 | 67,35
1E.10.010.0100.d | - banda 5, guadagno 11 dB, banda passante 606-900 Mhz | cad | 71,73 | 0,58 | 67,45
1E.10.010.0100.e | - banda 3, guadagno 9 dB, banda passante 174-230 Mhz - banda 4 e 5, guadagno 9,5 dB, banda passante 470-900 Mhz | cad | 73,91 | 0,59 | 65,46
1E.10.010.0100.f | - banda 3, guadagno 7 dB, banda passante 174-230 Mhz - banda 4, guadagno 9 dB, banda passante 470-606 Mhz | cad | 74,62 | 0,60 | 64,84
1E.10.010.0100.g | - banda 4, guadagno 9 dB, banda passante 470-606 Mhz | cad | 112,04 | 0,90 | 43,18
1E.10.010.0110 | Antenna parabolica offset, frequenza di lavoro 10,7÷12,75 GHz, efficienza = 70%, disco in alluminio/acciaio, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0110.a | - angolo offset 22,3°, guadagno a 10,95 GHz pari a 36,5 dB, diam. 65 cm | cad | 153,21 | 1,23 | 63,16
1E.10.010.0110.b | - angolo offset 22,1°, guadagno a 10,95 GHz pari a 36,5 dB, diam. 85 cm | cad | 168,14 | 1,35 | 57,55
1E.10.010.0120 | Antenna parabolica offset, frequenza di lavoro 10,7÷12,75 GHz, efficienza = 70%, disco in alluminio/acciaio, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.010.0120.a | - guadagno 35,4 dB, diam. 60 cm, in acciaio | cad | 128,33 | 1,03 | 75,40
1E.10.010.0120.b | - guadagno 37,3 dB, diam. 80 cm, in acciaio | cad | 132,32 | 1,06 | 73,13
1E.10.010.0120.c | - guadagno 39,7 dB, diam. 100 cm, in alluminio | cad | 185,06 | 1,49 | 52,29
1E.10.010.0120.d | - guadagno 41,3 dB, diam. 120 cm, in alluminio | cad | 197,99 | 1,59 | 48,87
1E.10.010.0120.e | - guadagno 43,3 dB, diam. 150 cm, in alluminio | cad | 369,17 | 2,97 | 26,21
1E.10.010.0130 | Pali autoportanti di acciaio prezincato a fuoco semplici, dimensioni: |  |  |  |
1E.10.010.0130.a | - altezza 1,5 m, diam. 25 mm | cad | 123,65 | 0,99 | 78,25
1E.10.010.0130.b | - altezza 2,5 m, diam. 25 mm | cad | 125,64 | 1,01 | 77,01
1E.10.010.0130.c | - altezza 2,5 m, diam. 32 mm | cad | 132,61 | 1,07 | 72,97
1E.10.010.0140 | Pali autoportanti di acciaio prezincato a fuoco composti, dimensioni: |  |  |  |
1E.10.010.0140.a | - altezza 4 m, due elementi, diam. Sup.25 mm, diam. Inf. 32 mm con giunto conico | cad | 134,90 | 1,08 | 71,73
1E.10.010.0140.b | - altezza 5 m, due elementi, diam. Sup.25 mm, diam. Inf. 32 mm con giunto conico | cad | 138,38 | 1,11 | 69,92
1E.10.010.0150 | Pali telescopici controventati di acciaio prezincato a fuoco completi di ralle e segnalazioni fine palo, dimensioni: |  |  |  |
1E.10.010.0150.a | - altezza 3,8 m, due elementi, diam. 25 mm, 2x2 | cad | 264,22 | 2,12 | 73,24
1E.10.010.0150.b | - altezza 5,6 m, due elementi, diam. 25 mm, 3x2 | cad | 279,65 | 2,25 | 69,20
1E.10.010.0150.c | - altezza 7,4 m, due elementi, diam. 25 mm, 4x2 | cad | 296,87 | 2,39 | 65,19
1E.10.020 | ELETTRONICA DA PALO |  |  |  |
1E.10.020.0010 | Accoppiatori per antenne dello stesso canale, due ingressi - una uscita 75 Ohm, in contenitore a prova di pioggia, attenuazione nulla, per bande 3, 4 o 5. | cad | 38,26 | 0,31 | 63,23
1E.10.020.0020 | Accoppiatori per antenne qualsiasi, quatrro ingressi - una uscita 75 Ohm, in contenitore a prova di pioggia, attenuazione 4 dB. | cad | 39,94 | 0,32 | 60,57
1E.10.020.0030 | Accoppiatori per antenne dello stesso canale, quattro ingressi - una uscita 75 Ohm, in contenitore a prova di pioggia, attenuazione nulla. | cad | 43,93 | 0,35 | 55,06
1E.10.020.0040 | Miscelatori da palo con morsetti a vite, in contenitore a prova di pioggia, R.O.S. = 2, attenuazione 1 dB, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0040.a | - con telealimentazione disponibile solo in UHF | cad | 24,12 | 0,19 | 60,16
1E.10.020.0040.b | - con telealimentazione disponibile solo in VHF | cad | 22,52 | 0,18 | 64,43
1E.10.020.0040.c | - con due uscite indipendenti, attenuazione 4 dB, telealimentazione disponibile in VHF | cad | 24,52 | 0,20 | 59,18
1E.10.020.0040.d | - ingressi bande 5, 4, VHF; attenuazione 2 dB, telealimentazione in banda 5 | cad | 25,92 | 0,21 | 55,98
1E.10.020.0050 | Miscelatori da palo con connettori F, in contenitore metallico completamente schermato, ingressi bande VHF e UHF, R.O.S. = 2, attenuazione 1 dB, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato. | cad | 28,50 | 0,23 | 50,91
1E.10.020.0060 | Miscelatori interno con connettori F, in contenitore metallico completamente schermato, R.O.S. = 2, a due ingressi, attenuazione 1-1,5 dB, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0060.a | - un ingresso VHF e uno UHF | cad | 39,74 | 0,32 | 36,51
1E.10.020.0060.b | - un ingresso UHF+VHF senza banda S e uno con banda S | cad | 82,04 | 0,66 | 17,69
1E.10.020.0070 | Miscelatori da palo con morsetti a vite, adattamento d'impedenza bidirezionale, in contenitore a prova di pioggia, R.O.S. = 1,5 , attenuazione banda passante di circa 0,5 dB (20 dB per le altre), possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0070.a | - per due o più gruppi di canali UHF con il VHF, attenuazione 2 dB con possibilità di preamplificare i canali UHF | cad | 58,36 | 0,47 | 24,86
1E.10.020.0070.b | - per un canale UHF con un impianto complesso, attenuazione 2 dB | cad | 50,30 | 0,40 | 28,85
1E.10.020.0070.c | - per bande VHFe UHF, consente di preamplificare sia in VHF che in UHF e di prelevare la c.c. | cad | 29,39 | 0,24 | 49,37
1E.10.020.0070.d | - per bande 1+FM, 3,UHF, consente di preamplificare sia in banda 1 e FM che in banda 3 e UHF | cad | 29,39 | 0,24 | 49,37
1E.10.020.0070.e | - per bande VHF, VHF, UHF | cad | 69,90 | 0,56 | 20,76
1E.10.020.0070.f | - per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 33, 34, 35 in banda 4 e di preamplificare in banda 5 | cad | 30,50 | 0,25 | 47,57
1E.10.020.0070.g | - per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 34, 35, 36, 37 in banda 4 e di preamplificare in banda 5 | cad | 30,50 | 0,25 | 47,57
1E.10.020.0070.h | - per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 38, 39, 40, 41 in banda 4 e di preamplificare in banda 5 | cad | 30,50 | 0,25 | 47,57
1E.10.020.0080 | Miscelatori da palo con morsetti schermati, in contenitore a prova di pioggia, R.O.S. = 2 , possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0080.a | - per bande VHF, VHF, UHF, UHF, attenuazione 4 db in VHF e 5 db in UHF, passaggio c.c. su morsetto a parte | cad | 35,06 | 0,28 | 41,39
1E.10.020.0080.b | - per bande VHF, VHF, 4 e 5, attenuazione 1 db in VHF, 4 db in UHF, 4,5 dB in banda 4 e 4 dB in banda 5, passaggio c.c. su morsetto a parte | cad | 36,76 | 0,30 | 39,47
1E.10.020.0080.c | - per bande 1, 3, 4, 5 e 5, attenuazione 1 db in banda 1, 3 e 4, 4 dB in banda 5, passaggio c.c. su morsetto a parte | cad | 38,85 | 0,31 | 37,35
1E.10.020.0080.d | - per bande 1, 3, 4, 5 , attenuazione 1 db in VHF, 1,5 dB in banda 4 e 1 dB in banda 5, passaggio c.c. con banda 4 e con banda 5 | cad | 37,35 | 0,30 | 38,85
1E.10.020.0080.e | - per bande VHF, 4 e 5 , attenuazione 0,5 db in VHF, 1 dB in banda 4 e 5, telealimentazione possibile solo su banda 5 | cad | 29,79 | 0,24 | 48,71
1E.10.020.0080.f | - per bande VHF, 4 e 5 , attenuazione 0,5 db in VHF, 1 dB in banda 4 e 5, l'inizio della banda 5 è a 590 MHz (canale 36), telealimentazione possibile solo su banda 5 | cad | 29,79 | 0,24 | 48,71
1E.10.020.0080.g | - per bande VHF, UHF, UHF, attenuazione 0,5 db in VHF, 4 dB in UHF, telealimentazione possibile solo UHF + c.c. | cad | 27,71 | 0,22 | 52,36
1E.10.020.0080.h | - per bande 1+FM, 3, UHF, telealimentazione possibile solo su UHF | cad | 29,59 | 0,24 | 49,04
1E.10.020.0080.i | - per bande 3, UHF (can 21-28), UHF (can 32-69), telealimentazione possibile solo con gruppo canali 32-69 | cad | 30,89 | 0,25 | 46,97
1E.10.020.0080.j | - per bande 3, UHF (can 21-34), UHF (can 39-69), telealimentazione possibile solo sui due ingressi UHF | cad | 30,89 | 0,25 | 46,97
1E.10.020.0080.k | - per bande 3, UHF (can 21-41), UHF (can 43-69) | cad | 30,89 | 0,25 | 46,97
1E.10.020.0080.l | - per bande VHF, UHF (can 21-47), UHF (can 50-69), telealimentazione possibile solo con gruppo di canali 50-69 | cad | 30,89 | 0,25 | 46,97
1E.10.020.0080.m | - per bande VHF, UHF (can 21-54), UHF (can 57-69), telealimentazione possibile solo sui due ingressi UHF | cad | 30,89 | 0,25 | 46,97
1E.10.020.0090 | Filtri attenuatori di canale, per installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori, da esterno in contenitori a prova di pioggia, con connettori a morsetti, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0090.a | - tarato su un canale UHF, attenuazione da 30 a 40 dB | cad | 75,71 | 0,61 | 63,90
1E.10.020.0090.b | - tarato sulla banda FM, attenuazione da 40 a 50 dB | cad | 72,43 | 0,58 | 66,80
1E.10.020.0090.c | - con doppio trimmer, per un canale UHF, attenuazione max da 40 a 50 dB | cad | 86,46 | 0,70 | 55,96
1E.10.020.0090.d | - con doppio trimmer, per uno o due canali UHF, attenuazione da 25 a 35 dB per sezione | cad | 82,58 | 0,66 | 58,59
1E.10.020.0100 | Filtri attenuatori di canale, per installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori, da interno con connettori coassiali, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0100.a | - tarato sulla banda FM, non lascia passare il canale C, attenuazione > 50 dB | cad | 68,24 | 0,55 | 70,90
1E.10.020.0100.b | - da tarare su 1 o 2 canali della banda 4 o 5, attenuazione da 20 a 30 dB | cad | 74,62 | 0,60 | 64,84
1E.10.020.0100.c | - a cinque sezioni, con ogni sezione dotata di doppio trimmer, attenuazione da 6 a 20 dB per sezione, per qualsiasi canale della banda UHF | cad | 108,55 | 0,87 | 44,57
1E.10.020.0110 | Filtri per installazione a valle delle antenne, da esterno in contenitore a prova di pioggia, per la ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti, nei tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0110.a | - passacanale, non consentono il passaggio della c.c., per un canale di banda 1, attenuazione 1 dB | cad | 76,40 | 0,61 | 63,32
1E.10.020.0110.b | - passacanale, non consentono il passaggio della c.c., per uno o più canali di banda 3, con possibilità di attenuare uno o due canali anche adiacenti | cad | 81,79 | 0,66 | 59,15
1E.10.020.0110.c | - passacanale, non consentono il passaggio della c.c., per il canale C, attenuazione 1 dB | cad | 81,79 | 0,66 | 59,15
1E.10.020.0110.d | - passacanale, non consentono il passaggio della c.c., per un canale UHF, attenuazione 3 dB | cad | 96,01 | 0,77 | 50,39
1E.10.020.0110.e | - passabanda, consentono il passaggio della c.c., per tutta la banda 4 | cad | 70,93 | 0,57 | 68,21
1E.10.020.0110.f | - passabanda, consentono il passaggio della c.c., per tutta la banda 5 | cad | 70,24 | 0,56 | 68,88
1E.10.020.0120 | Preamplificatore da palo, telaio metallico con contenitore in plastica a prova di pioggia, per aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 ingresso -1 uscita, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0120.a | - monocanale, banda 3, guadagno 16 db | cad | 50,50 | 0,41 | 47,90
1E.10.020.0120.b | - monocanale, banda 3, guadagno 30 db | cad | 62,33 | 0,50 | 38,81
1E.10.020.0120.c | - monocanale, banda UHF, guadagno 15 db | cad | 62,04 | 0,50 | 38,99
1E.10.020.0120.d | - monocanale, banda UHF, guadagno 30 db | cad | 62,04 | 0,50 | 38,99
1E.10.020.0120.e | - a larga banda, banda VHF + (47-230 MHz) banda UHF (470-862 MHz), guadagno 12 db | cad | 49,69 | 0,40 | 48,68
1E.10.020.0130 | Preamplificatore da palo a basso rumore per antenne a larga banda, per aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 ingresso -1 uscita, banda 470-862 MHz, guadagno 17 dB. | cad | 44,52 | 0,36 | 54,34
1E.10.020.0140 | Amplificatori multingressi da palo, contenitore in plastica a prova di pioggia, per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne, morsetti schermati, figura di rumore < 4 dB, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0140.a | - a 1 ingresso, banda amplificabile 174-862 MHz, guadagno 8 dB | cad | 55,87 | 0,45 | 60,62
1E.10.020.0140.b | - a 1 ingresso, banda amplificabile 174-862 MHz, guadagno 12 dB | cad | 55,77 | 0,45 | 60,73
1E.10.020.0140.c | - a 3 ingressi, bande miscelabili 47-230 MHz e 470-590 MHz,banda amplificabile 606-862 MHz, guadagno 11 dB | cad | 59,05 | 0,47 | 57,36
1E.10.020.0140.d | - a 3 ingressi, bande miscelabili 47-230 MHz e 470-565 MHz,banda amplificabile 590-862 MHz, guadagno 11 dB | cad | 59,94 | 0,48 | 56,51
1E.10.020.0140.e | - a 3 ingressi, bande miscelabili 47-590 MHz,banda amplificabile 606-862 MHz, guadagno 11 dB | cad | 59,15 | 0,48 | 57,26
1E.10.020.0140.f | - a 3 ingressi, bande miscelabili 47-566 MHz,banda amplificabile 590-862 MHz, guadagno 11 dB | cad | 59,35 | 0,48 | 57,07
1E.10.020.0140.g | - a 3 ingressi, bande miscelabili 47-230 MHz,banda amplificabile 470-590 e 610-862 MHz, guadagno 11 dB | cad | 60,15 | 0,48 | 56,31
1E.10.020.0140.h | - a 3 ingressi, banda amplificabile 47-230 e 470-862 MHz, guadagno 9 dB | cad | 60,35 | 0,49 | 56,12
1E.10.020.0140.i | - a 2 ingressi, banda amplificabile 47-230 e 470-862 MHz, guadagno 4-12 dB | cad | 59,05 | 0,47 | 57,36
1E.10.020.0140.j | - a 2 ingressi, banda amplificabile 174-862 MHz, guadagno 22 dB | cad | 60,85 | 0,49 | 55,66
1E.10.020.0140.k | - a 1 ingresso, banda amplificabile 47-862 MHz, guadagno 8-23 dB | cad | 58,16 | 0,47 | 58,24
1E.10.020.0140.l | - a 1 ingresso, banda amplificabile 47-68 e 174-230 MHz, guadagno 7-27 dB | cad | 61,54 | 0,49 | 55,04
1E.10.020.0140.m | - a 1 ingresso, banda amplificabile 470-862 MHz, guadagno 10-25 dB | cad | 61,24 | 0,49 | 55,31
1E.10.020.0140.n | - a 1 ingresso, banda amplificabile 470-590 MHz, guadagno 10-25 dB | cad | 60,55 | 0,49 | 55,94
1E.10.020.0140.o | - a 1 ingresso, banda amplificabile 606-862 MHz, guadagno 10-25 dB | cad | 61,54 | 0,49 | 55,04
1E.10.020.0150 | Amplificatori multingressi da palo, contenitore in plastica a prova di pioggia, per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne, morsetti schermati, possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0150.a | - 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9 | cad | 67,82 | 0,55 | 49,94
1E.10.020.0150.b | - 5 ingressi, bande 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9 | cad | 66,32 | 0,53 | 51,07
1E.10.020.0150.c | - 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz) , guadagno 11, 9, 8, 9, 9 | cad | 68,81 | 0,55 | 49,22
1E.10.020.0150.d | - 3 ingressi, bande 5, c.27, 3+4, guadagno 10, 10, -1,5 | cad | 72,89 | 0,59 | 46,47
1E.10.020.0150.e | - 2 ingressi, bande 5, 3+4, guadagno 8, -1,5 | cad | 68,61 | 0,55 | 49,37
1E.10.020.0150.f | - 2 ingressi, bande 1+2+3+4, 5, guadagno 0, 27 | cad | 70,50 | 0,57 | 48,04
1E.10.020.0150.g | - 4 ingressi, bande 1+2, 3, U, U, guadagno 26, 26, 26, 26 | cad | 72,79 | 0,59 | 46,53
1E.10.020.0150.h | - 3 ingressi, bande 1+3, U, U, guadagno 26, 26, 26 | cad | 71,89 | 0,58 | 47,11
1E.10.020.0150.i | - 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5, guadagno 21, 21, 22 | cad | 74,38 | 0,60 | 45,54
1E.10.020.0150.j | - 2 ingressi, bande V, U, guadagno 28,25 | cad | 69,10 | 0,56 | 49,02
1E.10.020.0150.k | - 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno 0, 10, 26 | cad | 74,38 | 0,60 | 45,54
1E.10.020.0150.l | - 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno -0,5, 10, 26 | cad | 71,89 | 0,58 | 47,11
1E.10.020.0150.m | - 3 ingressi, bande V, 4, 5, guadagno 22, 22, 23 | cad | 70,20 | 0,56 | 48,25
1E.10.020.0150.n | - 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 24, 23, -4, -4 | cad | 77,47 | 0,62 | 43,72
1E.10.020.0150.o | - 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 19, 24, 24, -4 | cad | 78,86 | 0,63 | 42,95
1E.10.020.0150.p | - 2 ingressi, bande c.5-c.47, c.49-c.69, guadagno 27, 25 | cad | 70,80 | 0,57 | 47,84
1E.10.020.0150.q | - 2 ingressi, bande 3, U, guadagno 40, 40 | cad | 79,96 | 0,64 | 42,36
1E.10.020.0150.r | - 2 ingressi, bande V, U, guadagno 40, 40 | cad | 80,26 | 0,65 | 42,20
1E.10.020.0150.s | - 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno 40, 40, 40 | cad | 81,64 | 0,66 | 41,49
1E.10.020.0160 | Amplificatori multingressi da palo, contenitore in plastica a prova di pioggia, per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne, morsetti schermati, possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, regolzione di guadagno con attenuatori separati, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0160.a | - 1 ingresso, banda 3+4+5, guadagno 18, 14, 12 dB | cad | 83,04 | 0,67 | 40,79
1E.10.020.0160.b | - 1 ingresso, banda 3+4+5, guadagno 20, 27, 25 dB | cad | 88,31 | 0,71 | 38,35
1E.10.020.0160.c | - 3 ingressi, banda 1+3, U, U, guadagno 21+19, 25, 25 dB | cad | 90,80 | 0,73 | 37,30
1E.10.020.0160.d | - 3 ingressi, banda 1+3+C, U, U, guadagno 21+19, 25, 25 dB | cad | 91,00 | 0,73 | 37,22
1E.10.020.0160.e | - 3 ingressi, banda 1+3, 4, 5, guadagno 21+19, 27, 28 dB | cad | 89,70 | 0,72 | 37,76
1E.10.020.0160.f | - 3 ingressi, banda 1+3+C, 4, 5, guadagno 21+19, 27, 28 dB | cad | 89,70 | 0,72 | 37,76
1E.10.020.0160.g | - 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U, guadagno 23, 18, 25, 25, 25 dB | cad | 102,75 | 0,83 | 32,96
1E.10.020.0160.h | - 5 ingressi, banda 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno 23, 18, 25, 25, 25 dB | cad | 102,75 | 0,83 | 32,96
1E.10.020.0160.i | - 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), guadagno 23, 18, 25, 25, 25 dB | cad | 102,75 | 0,83 | 32,96
1E.10.020.0170 | Amplificatore - mix a larga banda da palo, contenitore in plastica a prova di pioggia, per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne, morsetti schermati, possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, cifra di rumore < 6 dB, R.O.S. < 2, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 2 ingressi con banda miscelabile 47-230 MHZ e banda amplificabile 470-862 MHZ, guadagno 10 dB. | cad | 78,20 | 0,63 | 61,87
1E.10.020.0180 | Amplificatori multingressi da palo in materiale metallico pressofuso completamente schermato con connettori a F, per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne, alimentazione + 12Vcc, cifra di rumore < 5 dB, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0180.a | - 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, guadagno 11 dB | cad | 60,55 | 0,49 | 55,94
1E.10.020.0180.b | - 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, guadagno 22 dB | cad | 66,52 | 0,53 | 50,92
1E.10.020.0180.c | - 1 ingresso, banda miscelabile 47-862 MHz, guadagno 7-22 dB | cad | 62,94 | 0,51 | 53,81
1E.10.020.0180.d | - 1 ingresso, banda miscelabile 470-862 MHz, guadagno 9-24 dB | cad | 68,01 | 0,55 | 49,80
1E.10.020.0180.e | - 2 ingressi, bande miscelabili 47-230 e 470-862 MHz, guadagno 4-12 dB | cad | 64,42 | 0,52 | 52,58
1E.10.020.0190 | Amplificatori multingressi da palo, telaio in materiale metallico pressofuso completamente schermato con connettori a F, per miscelare e amplificare i segnali di vari gruppi di antenne, alimentazione + 12Vcc, R.O.S. < 2, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0190.a | - 1 ingresso, bande 3+4+5, guadagno 19, 27, 26 dB | cad | 92,70 | 0,75 | 36,54
1E.10.020.0190.b | - 3 ingressi, bande 1+3, UHF, UHF, guadagno 20+20, 29, 29 dB | cad | 92,70 | 0,75 | 36,54
1E.10.020.0190.c | - 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, UHF, UHF, guadagno 20+20, 29, 29 dB | cad | 93,88 | 0,75 | 36,08
1E.10.020.0190.d | - 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5, guadagno 20+20, 29, 31 dB | cad | 92,70 | 0,75 | 36,54
1E.10.020.0190.e | - 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5 (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), guadagno 20+20, 29, 31 dB | cad | 93,88 | 0,75 | 36,08
1E.10.020.0190.f | - 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, 4, 5, guadagno 20+20, 29, 31 dB | cad | 93,88 | 0,75 | 36,08
1E.10.020.0190.g | - 4 ingressi, bande 1, 3, UHF, UHF, guadagno 21, 19, 29, 29 dB | cad | 103,24 | 0,83 | 32,81
1E.10.020.0190.h | - 4 ingressi, bande 1+C, 3, UHF, UHF, guadagno 21, 19, 29, 29 dB | cad | 104,43 | 0,84 | 32,43
1E.10.020.0190.i | - 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (unico ingresso per le bande 1, C, FM), guadagno 21, 19, 28, 28, 28 dB | cad | 107,22 | 0,86 | 31,59
1E.10.020.0190.j | - 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF, guadagno 21, 19, 28, 28, 28 dB | cad | 107,22 | 0,86 | 31,59
1E.10.020.0190.k | - 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), guadagno 21, 19, 28, 28, 28 dB | cad | 109,41 | 0,88 | 30,96
1E.10.020.0190.l | - 5 ingressi, bande 1 (con canale C), 3, 4, 5, UHF, guadagno 21, 19, 28, 28, 28 dB | cad | 109,41 | 0,88 | 30,96
1E.10.020.0200 | Amplificatori da interno a larga banda autoalimentati, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. < 2, 1 ingresso - 1 uscita, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0200.a | - guadagno 8 dB con morsetti schermati | cad | 56,07 | 0,45 | 43,14
1E.10.020.0200.b | - guadagno 19 dB con morsetti schermati | cad | 60,75 | 0,49 | 39,82
1E.10.020.0200.c | - guadagno 14-34 dB con morsetti schermati | cad | 78,16 | 0,63 | 30,95
1E.10.020.0200.d | - guadagno 11 dB ad innesto diretto alla rete e connettori IEC | cad | 55,97 | 0,45 | 43,22
1E.10.020.0200.e | - guadagno 25 dB ad innesto diretto alla rete e connettori IEC | cad | 60,75 | 0,49 | 39,82
1E.10.020.0210 | Amplificatori da interno a larga banda autoalimentati, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, sezione RF pressofusa totalmente schermata, connettori a F, banda 47-862 MHz, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0210.a | - guadagno 7-22 dB a 1 uscita | cad | 72,09 | 0,58 | 33,56
1E.10.020.0210.b | - guadagno 4-19 dB a 2 uscite | cad | 73,48 | 0,59 | 32,92
1E.10.020.0220 | Amplificatori a larga banda TV+SAT (5-2400 MHZ), permette il passaggio della c.c., 22 KHz e DiSEqC tra ingresso e uscita, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, sezione Rf pressofusa totalmente schermata, connettori a F, 1 uscita, guadagno 13 dB. | cad | 110,33 | 0,89 | 21,93
1E.10.020.0230 | Alimentatori da interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, tensione d'uscita 12 Vcc, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0230.a | - 50 mA, 1 uscita | cad | 38,06 | 0,31 | 63,56
1E.10.020.0230.b | - 100 mA, 1 uscita | cad | 39,05 | 0,31 | 61,95
1E.10.020.0230.c | - 100 mA, 2 uscite | cad | 40,15 | 0,32 | 60,25
1E.10.020.0230.d | - 200 mA, 1 uscita | cad | 41,54 | 0,33 | 58,23
1E.10.020.0240 | Alimentatori stabilizzati da interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, protezione autoripristinante contro il corto circuito, connettori in ingresso e uscita di tipo F, sezione RF in pressofusione totalmente schermata, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.020.0240.a | - tensione d'uscita 12Vcc, 100 mA, 1 uscita | cad | 49,69 | 0,40 | 48,68
1E.10.020.0240.b | - tensione d'uscita 12Vcc, 100 mA, 2 uscite | cad | 51,49 | 0,41 | 46,98
1E.10.020.0240.c | - tensione d'uscita 12Vcc, 160 mA, 1 uscita | cad | 53,48 | 0,43 | 45,23
1E.10.020.0240.d | - tensione d'uscita 12Vcc, 160 mA, 2 uscite | cad | 54,57 | 0,44 | 44,33
1E.10.020.0240.e | - tensione d'uscita 24Vcc, 80 mA, 1 uscita | cad | 53,98 | 0,43 | 44,81
1E.10.020.0240.f | - tensione d'uscita 24Vcc, 80 mA, 2 uscite | cad | 54,57 | 0,44 | 44,33
1E.10.030 | CENTRALI DI TESTA TV E SAT |  |  |  |
1E.10.030.0010 | Transmodulatori QPSK-QAM programmabile, ingresso autodemiscelante, uscita automiscelante, frequenza d'ingresso 950-2150 MHz, livello d'ingresso -65/-25 dBm, simbol rate minimo in ingresso 10 Mbaud, simbol rate max in ingresso 32 Mbaud, frequenza d'uscita 246-446 MHz, simbol rate minimo in uscita 1 Mbaud, simbol rate max in uscita 6,9 Mbaud, larghezza di banda max 7 MHz, livello max d'uscita 90 dBµV, BER<10¯9. | cad | 693,70 | 5,58 | 13,95
1E.10.030.0020 | Ricevitori digitali per la ricezione di qualsiasi programma digitale in chiaro compreso nella banda SAT 950-2150 MHz, demodulazione QPSK di un trasponder con estrazione di segnale audio, video e flusso dati digitali che contiene tutti i programmi e invio ai moduli che estraggono ciascuno un programma; larghezza di banda 36 MHz, symbol rate 36. | cad | 698,10 | 5,61 | 13,86
1E.10.030.0030 | Moduli ricevitori digitali per la estrazione di segnale audio e video di un programma, ricevuto dal ricevitore digitale, larghezza di banda 36 MHz, symbol rate 36. | cad | 625,83 | 5,03 | 15,46
1E.10.030.0040 | Ricevitori analogico satellite programmabili con modulatore doppia banda laterale per sintonizzazione su un segnale analogico in banda intermedia 950-2150 MHz e fornitura in uscita di un segnale TV standard; un connettore F in ingresso, 2 connettori F in uscita, installabile su guida DIN, possibilità di selezione di frequenza d'ingresso, frequenza d'uscita, frequenza audio e larghezza di banda audio. | cad | 373,59 | 3,00 | 25,90
1E.10.030.0050 | Filtri attivi, amplificatori di canale composti da 5 circuiti risonanti per i moduli VHF e 4 per i moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, temperatura di funzionamento -10-+55°C, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. | cad | 106,83 | 0,86 | 45,29
1E.10.030.0060 | Filtro attivo per segnale DAB, banda passante 217-230 MHzi, temperatura di funzionamento -10-+55°C, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. | cad | 119,06 | 0,96 | 40,63
1E.10.030.0070 | Amplificatore di canale con uscita 120 dBµV, composti da 5 circuiti risonanti per i moduli VHF e 4 per i moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, temperatura di funzionamento -10-+55°C, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. | cad | 129,51 | 1,04 | 37,36
1E.10.030.0080 | Amplificatore di canale con uscita 120 dBµV e controllo automatico di guadagno, composti da 5 circuiti risonanti per i moduli VHF e 4 per i moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, temperatura di funzionamento -10-+55°C, installabile su guida DIN. | cad | 143,60 | 1,15 | 33,69
1E.10.030.0090 | Filtri per la distribuzione del segnale digitale terrestre, possibilità di amplificare e distribuire segnali COFDM, moduli autodemiscelanti in ingresso e automiscelanti in uscita, possibilità di essere utilizzati come filtri per canali analogoci terrestri, installabili su guda DIN. | cad | 106,83 | 0,86 | 45,29
1E.10.030.0100 | Amplificatore di banda per la equalizzazione dei canali in ingresso o per eliminare dei canali di disturbo, 3 trimmer per la sintonizzazione delle trappole con attenuazione media di 15 dB, connettori F, automiscelante in uscita; installabile su guida DIN. | cad | 119,06 | 0,96 | 40,63
1E.10.030.0110 | Modulatore audio/video programmabile a banda laterale vestigiale, per impianti dove vengono distribuiti canali adiacenti, canali E5-S30, frequenza d'uscita 174-380 MHz o 470-862 MHz, installabile su guida DIN. | cad | 209,96 | 1,69 | 23,04
1E.10.030.0120 | Convertitori di canale programmabili, ingresso tarato su canale TV compreso nella banda d'ingresso, uscita sintonizzabile su un canale TV compreso nella banda d'uscita, installabile su guida DIN. | cad | 257,43 | 2,07 | 37,59
1E.10.030.0130 | Amplificatori finali in push-pull a banda larga, per l'eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine, frequenza 47-862 MHz, guadagno regolabile, installabili su guida DIN, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.030.0130.a | - guadagno 32 dB | cad | 135,59 | 1,09 | 24,98
1E.10.030.0130.b | - guadagno 34 dB | cad | 178,87 | 1,44 | 18,94
1E.10.030.0130.c | - guadagno 44 dB | cad | 186,63 | 1,50 | 18,15
1E.10.030.0140 | Amplificatori di canale di ritorno, per l'amplificazione di canale di ritorno compreso in una banda e miscela passiva del segnale TV compreso in una banda, guadagno 20 dB regolabile, installabili su guida DIN, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.030.0140.a | - compreso tra 5 e 30 MHZ, segnale TV compreso tra 47 e 862 MHz | cad | 156,68 | 1,26 | 21,62
1E.10.030.0140.b | - compreso tra 5 e 40 MHZ, segnale TV compreso tra 54 e 862 MHz | cad | 136,58 | 1,10 | 24,80
1E.10.030.0150 | Amplificatori SAT + MIX TV della banda di frequenza satellitare con miscelazione della banda TV terrestre, per la distribuzione in 1°F, guadagno regolabile, installabili su guida DIN. | cad | 159,27 | 1,28 | 30,38
1E.10.030.0160 | Filtri di banda SAT per selezionare e amplificare le bande IF, installabili su guida DIN. | cad | 154,05 | 1,24 | 31,41
1E.10.030.0170 | Filtri selettivo di transponder per selezionare e amplificare un transponder nella banda da 950 a 2150 MHz, connettori F, autodemiscelante in ingresso e automiscelante in uscita, installabili su guida DIN. | cad | 159,27 | 1,28 | 30,38
1E.10.030.0180 | Convertitore di canale IF programmabile con demiscelazione del segnale in ingresso per il collegamento di più moduli della stessa polarità, frequenza d'ingresso 950-2150 MHz, frequenza d'uscita 950-2150 MHz, installabile su guida DIN. | cad | 362,11 | 2,91 | 26,72
1E.10.030.0190 | Partitori per per la telealimentazione di convertitori con tensione selezionabile di 14 V o 18 V, inserire il tono a 22 KHz e la divisione di due segnali provenienti da due LNB, installabile su guida DIN con frequenze di ingresso: |  |  |  |
1E.10.030.0190.a | - 40÷2150 MHz | cad | 89,50 | 0,72 | 27,03
1E.10.030.0190.b | - 920÷2150 MHz | cad | 137,97 | 1,11 | 17,53
1E.10.030.0200 | Alimentatori con tecnologia switching ad alto rendimento, protetti da sovraccarichi temporanei o prolungati, classe d'isolamento II, alimentazione 220-230Vac 50 Hz, tensione d'uscita 12Vtemperatura d'esercizio -10°C-+55°C, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.030.0200.a | - potenza assorbita 45 W, Imax erogabile 1,4 A | cad | 163,35 | 1,31 | 20,73
1E.10.030.0200.b | - potenza assorbita 45 W, Imax erogabile 3,2 A | cad | 189,53 | 1,52 | 17,87
1E.10.030.0200.c | - potenza assorbita 85 W, Imax erogabile 6 A | cad | 223,36 | 1,80 | 15,16
1E.10.030.0210 | Armadi per contenimento centralini d'antenna in materiale metallico, fondo preforato per fissaggio della barra DIN, struttura unica fianchi + testata e fondo, porta di chiusura con serratura, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.10.030.0210.a | - 600x500x180 mm | cad | 124,53 | 1,00 | 19,43
1E.10.030.0210.b | - 800x500x180 mm | cad | 139,06 | 1,12 | 17,40
1E.10.040 | DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA |  |  |  |
1E.10.040.0010 | Trasmettitore ottico per distribuzione in fibra ottica, lunghezza d'onda 1310 nm, laser classe 3A DFB, connettore SC-APC single mode, riflessione -35 dB, sezione RF con larghezza di banda 118-2150 MHz, guadagno -24 dB, connettore F 75 Ohm, larghezza di canale 5/33 MHz, alimentazione +12Vdc, installabile su guida DIN. | cad | 3.767,48 | 30,29 | 5,14
1E.10.040.0020 | Divisori ottico-combinatori, lunghezza d'onda 1310 nm, connettore SC-APC single mode, Return loss >55 dB, isolamento >55 dB, installabile su guida DIN, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.040.0020.a | - 2 uscite ottiche | cad | 1.056,81 | 8,50 | 18,31
1E.10.040.0020.b | - 4 uscite ottiche | cad | 1.654,87 | 13,30 | 17,54
1E.10.040.0030 | Ricevitore ottico, lunghezza d'onda 1200-1600 nm, connettore SC-APC single mode, riflessione -55 dB, sezione RF con larghezza di banda 118-2150 MHz, connettore F, guadagno -22 dB, perdita di ritorno > 12 dB, alimentazione +12 Vcd, installabile su guida DIN. | cad | 2.298,01 | 18,47 | 8,42
1E.10.040.0040 | Trasmettitore ottico rack da tavolo per distribuzione in fibra ottica, per la trasmissione di 40 canali su una linea di 10 Km o su due linee da 4 km. | cad | 6.314,57 | 50,76 | 3,06
1E.10.040.0050 | Trasmettitore ottico rack per distribuzione in fibra ottica, per la trasmissione di 80 canali su reti ottiche estese. | cad | 8.763,69 | 70,45 | 2,21
1E.10.040.0060 | Ricevitore ottico rack per distribuzione in fibra ottica, per la trasmissione di più di 80 canali su reti ottiche. | cad | 3.571,55 | 28,71 | 5,42
1E.10.040.0070 | Divisori ottici - combinatore rack per la divisione di una linea principale in più linee secondarie, per l'estensione di un impianto base; adattabilità all'uso come combinatore, nelle tipologie |  |  |  |
1E.10.040.0070.a | - 2 uscite ottiche | cad | 2.448,12 | 19,68 | 5,93
1E.10.040.0070.b | - 4 uscite ottiche | cad | 1.912,68 | 15,38 | 10,12
1E.10.050 | CENTRALINI MULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA |  |  |  |
1E.10.050.0010 | Microcentralini multingressi larga banda autoalimentati, in materiale metallico pressofuso con connettori tipo F, amplificazione UHF e VHF separate, circuito automatico di protezione contro i cortocircuiti, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.050.0010.a | - 1 ingresso con guadagno b.3=20 dB, b.4=27 dB, b.5=26 dB, | cad | 136,32 | 1,10 | 35,49
1E.10.050.0010.b | - 4 ingressi con guadagno b.1=21 dB, b.3=19 dB, UHF=27 dB, VHF=27 dB, | cad | 170,30 | 1,37 | 42,61
1E.10.050.0010.c | - 3 ingressi con guadagno b.1=20 dB, b.3=20 dB, b.4=29 dB, b.5=29 dB | cad | 167,60 | 1,35 | 43,30
1E.10.050.0010.d | - 3 ingressi con guadagno b.1=20 dB, b.3=20 dB, UHF=27 dB, VHF=27 dB | cad | 165,91 | 1,33 | 43,74
1E.10.050.0010.e | - 3 ingressi con guadagno b.1=33 dB, b.3=33 dB, UHF=34 dB, VHF=34 dB | cad | 190,40 | 1,53 | 38,11
1E.10.050.0010.f | - 5 ingressi con guadagno b.1=21 dB, b.3=19 dB, b.4=29 dB, b.5=28 dB, UHF=28 dB | cad | 172,48 | 1,39 | 42,07
1E.10.050.0010.g | - 5 ingressi con guadagno b.1=21 dB, b.3=19 dB, b.4=21 dB, b.5=21 dB, UHF=21 dB | cad | 193,08 | 1,55 | 37,59
1E.10.050.0010.h | - 5 ingressi con guadagno b.1=34 dB, b.3=34 dB, b.4=34 dB, b.5=34 dB, UHF=34 dB | cad | 199,75 | 1,61 | 36,33
1E.10.050.0020 | Centralini a larga banda autoalimentati, in materiale metallico pressofuso con connettori tipo IEC, alimentazione 230V, classe d'isolamento II, amplificazione UHF e VHF separate, circuito automatico di protezione contro i cortocircuiti, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.050.0020.a | - 3 ingressi con guadagno b.1=b.3=32 dB, UHF=28 dB, VHF=28 dB | cad | 246,03 | 1,98 | 29,50
1E.10.050.0020.b | - 5 ingressi con guadagno b.1=b.3=31 dB, b.4=b.5=29 dB, UHF=29 dB, VHF=29 dB | cad | 255,88 | 2,06 | 28,36
1E.10.050.0020.c | - 3 ingressi con guadagno b.1=b.3=37 dB, UHF=45 dB | cad | 249,81 | 2,01 | 29,05
1E.10.050.0020.d | - 5 ingressi con guadagno b.1=b.3=37 dB, b.4=b.5=42 dB, UHF=42 dB | cad | 259,86 | 2,09 | 27,93
1E.10.050.0030 | Preamplificatori a larga banda per aumentare i segnali deboli prima dell'amplificatore, contenitore metallico, 1 transistore, ROS <2, provvisti di presa e conduttore con spina per la c.c., connettori IEC o F, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.050.0030.a | - ingresso banda 3, guadagno 17 dB | cad | 108,79 | 0,87 | 66,71
1E.10.050.0030.b | - ingresso banda 4, guadagno 14 dB | cad | 109,19 | 0,88 | 66,46
1E.10.050.0030.c | - ingresso banda UHF, guadagno 15 dB | cad | 108,79 | 0,87 | 66,71
1E.10.050.0030.d | - ingresso banda VHF, guadagno 20 dB | cad | 109,29 | 0,88 | 66,40
1E.10.050.0040 | Centralini di estensione a larga banda autoalimentati, amplificazione UHF e VHF separata, contenitore in metallo pressofuso, 1 ingresso e 1 uscita con connettori coassiali femmina IEC, alimentazione 230V, classe d'isolamento II, circuito automatico di protezione contro i cortocircuiti. | cad | 242,59 | 1,95 | 19,94
1E.10.050.0050 | Amplificatori a larga banda (47-862 MHZ) finale in configurazione push-pull, meccanica schermata a connettori F, ROS<2, alimentazione 230V, 1 uscita, con i seguenti guadagni regolabili: |  |  |  |
1E.10.050.0050.a | - 12 dB | cad | 113,79 | 0,91 | 29,77
1E.10.050.0050.b | - 20 dB | cad | 133,89 | 1,08 | 25,30
1E.10.050.0060 | Modulatore audio/video a doppia banda laterale, canali in uscita E05-S12 selezionabili, uscita automiscelante, alimentazione 230V, classe d'isolamento II, contenitore in zama pressofusa schermata con connettori F. | cad | 120,69 | 0,97 | 28,06
1E.10.050.0070 | Mini modulatore audio/video da interno con impostazione diretta del canale di uscita, modulanti i seguenti canali: |  |  |  |
1E.10.050.0070.a | - E05-E12 + S11-S20 | cad | 62,84 | 0,51 | 23,09
1E.10.050.0070.b | - E21-E69 | cad | 52,89 | 0,43 | 27,43
1E.10.050.0080 | Multiswitch per la distribuzione dei segnali terrestri e satellitari, alimentatore switching separato, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.050.0080.a | - 5 ingressi e 4 uscite | cad | 143,58 | 1,15 | 33,70
1E.10.050.0080.b | - 5 ingressi e 8 uscite | cad | 250,35 | 2,01 | 19,32
1E.10.050.0080.c | - 5 ingressi e 12 uscite | cad | 296,62 | 2,38 | 16,31
1E.10.050.0090 | Alimentatore switching, alimentazione 230V, Classe d'isolamento II, tensione d'uscita 15Vcc, connettore Jack maschio, in contenitore plastico. | cad | 65,55 | 0,53 | 36,90
1E.10.050.0100 | Multiswitch autoalimentati per la distribuzione dei segnali terrestri e satellitari, per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.050.0100.a | - 5 ingressi e 4 uscite | cad | 182,00 | 1,46 | 26,58
1E.10.050.0100.b | - 5 ingressi e 8 uscite | cad | 265,80 | 2,14 | 18,20
1E.10.050.0100.c | - 5 ingressi e 12 uscite | cad | 315,86 | 2,54 | 15,32
1E.10.050.0100.d | - 5 ingressi e 16 uscite | cad | 432,59 | 3,48 | 11,18
1E.10.050.0110 | Multiswitch autoalimentati per la distribuzione dei segnali terrestri e satellitari, per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.050.0110.a | - 9 ingressi e 4 uscite | cad | 492,78 | 3,96 | 19,64
1E.10.050.0110.b | - 9 ingressi e 8 uscite | cad | 720,67 | 5,79 | 13,43
1E.10.050.0110.c | - 9 ingressi e 12 uscite | cad | 926,38 | 7,45 | 10,44
1E.10.050.0120 | Sistema di distribuzione a 9 cavi, 8 polarizzazioni + terrestre DiSeqC, alimentatore -distributore di testa autoalimentato. | cad | 582,95 | 4,69 | 16,60
1E.10.050.0130 | Distributore a 4 uscite. | cad | 328,83 | 2,64 | 7,36
1E.10.050.0140 | Amplificatore di linea autoalimentato, per utilizzo a valle dei distributori. | cad | 210,80 | 1,69 | 6,88
1E.10.060 | COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE |  |  |  |
1E.10.060.0010 | Partitori attivi per segnali compresi tra 950-2150 MHz, circuito su meccanica in alluminio, connettori F, con le seguenti uscite: |  |  |  |
1E.10.060.0010.a | - 2 vie | cad | 43,65 | 0,35 | 22,18
1E.10.060.0010.b | - 4 vie | cad | 50,64 | 0,41 | 19,12
1E.10.060.0020 | Miscelatore TV+SAT, passaggio d.c. tra ingresso e uscita, connettori F femmina | cad | 23,99 | 0,19 | 40,35
1E.10.060.0030 | Inseritore di segnale a 60 Hz su cavo coassiale per il comando di switch, tensione fornita tra 5 e 12 V. | cad | 21,09 | 0,17 | 45,90
1E.10.060.0040 | Inseritore di burst DiSEqC su cavo coassiale per comando di switch o multiswitch, tensione fornita tra 5 e 18 V. | cad | 40,03 | 0,32 | 24,18
1E.10.060.0050 | Commutatore di linea a 22 KHz su cavo coassiale, meccanica pressofusa di alluminio, connettori F femmina, passaggio d.c. tra ingresso e uscita. | cad | 33,87 | 0,27 | 28,58
1E.10.060.0060 | Commutatore di linea a 60 KHz su cavo coassiale, meccanica pressofusa di alluminio, connettori F femmina, passaggio d.c. tra ingresso e uscita. | cad | 29,49 | 0,24 | 32,82
1E.10.060.0070 | Commutatore di linea a 0/12 V per ampliamento linee d'ingresso di ricevitore tramite tensione di controllo su presa esterna, meccanica pressofusa di alluminio, connettori F femmina, passaggio d.c. tra ingresso e uscita. | cad | 24,18 | 0,19 | 40,03
1E.10.060.0080 | Commutatore di linea a 14/18 V per ampliamento linee d'ingresso di ricevitore, meccanica pressofusa di alluminio, connettori F femmina, passaggio d.c. tra ingresso e uscita. | cad | 25,85 | 0,21 | 37,45
1E.10.060.0090 | Commutatore di linea con controllo DiSEqC o 22 KHz su cavo coassiale, 2 ingressi, 1 uscita, nella tipologia: |  |  |  |
1E.10.060.0090.a | - frequenza di funzionamento 700÷2300 MHz, comando di controllo burst completo di contenitore antipioggia | cad | 27,96 | 0,22 | 34,62
1E.10.060.0090.b | - frequenza di funzionamento 950÷2300 MHz, comando di controllo burst o 22 KHz | cad | 39,91 | 0,32 | 24,25
1E.10.060.0100 | Commutatore di priorità per il collegamento di due ricevitori alla stessa parabola, completo di adattatore scart. | cad | 41,37 | 0,33 | 35,07
1E.10.060.0110 | Amplificatore di linea per segnali da satellite di dimensioni compatte, lavoro su frequenze 900÷2150 MHz, guadagno 9÷12 dB di tipo slope, meccanica in pressofusione di alluminio con connettori femmina di tipo F. | cad | 31,67 | 0,25 | 45,82
1E.10.060.0120 | Prese terminali per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e scatola per montaggio esterno. | cad | 28,65 | 0,23 | 50,65
1E.10.060.0130 | Prese passanti per la separazione in uscita derivata su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa, connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per uscita TV e connettore IEC femmina per uscita FM, complete di mascherina e possibilità di installazione da incasso. | cad | 28,65 | 0,23 | 50,65
1E.10.060.0140 | Prese TV+SAT schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, connettore IEC maschio, nella seguente tipologia: |  |  |  |
1E.10.060.0140.a | - terminale, attenuazione di derivazione TV <0.5 dB e SAT<0.8 dB | cad | 27,91 | 0,22 | 51,99
1E.10.060.0140.b | - passante, attenuazione di derivazione TV <5 dB e SAT<8 dB | cad | 26,91 | 0,22 | 53,92
1E.10.060.0140.c | - passante, attenuazione di derivazione TV <10 dB e SAT<10.5 dB | cad | 25,82 | 0,21 | 56,20
1E.10.060.0140.d | - passante, attenuazione di derivazione TV <15 dB e SAT<15 dB | cad | 26,01 | 0,21 | 55,79
1E.10.060.0140.e | - passante, attenuazione di derivazione TV <18 dB e SAT<18 dB | cad | 26,21 | 0,21 | 55,36
1E.10.060.0140.f | - passante, attenuazione di derivazione TV <22 dB e SAT<22 dB | cad | 25,72 | 0,21 | 56,42
1E.10.060.0140.g | - placca per scatola tonda diam. 60 mm | cad | 6,70 | 0,05 | 72,09
1E.10.060.0140.h | - placca per scatola rettangolare 95x58 mm | cad | 8,10 | 0,07 | 59,63
1E.10.060.0140.i | - copriforo per placca | cad | 6,90 | 0,06 | 70,00
1E.10.060.0140.j | - custodia | cad | 7,20 | 0,06 | 67,08
1E.10.060.0150 | Prese TV+SAT schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, connettore F femmina, nella seguente tipologia: |  |  |  |
1E.10.060.0150.a | - terminale, attenuazione di derivazione TV <0.5 dB e SAT<0.8 dB | cad | 27,20 | 0,22 | 53,35
1E.10.060.0150.b | - passante, attenuazione di derivazione TV <5 dB e SAT<8 dB | cad | 25,72 | 0,21 | 56,42
1E.10.060.0150.c | - passante, attenuazione di derivazione TV <10 dB e SAT<10.5 dB | cad | 25,62 | 0,21 | 56,64
1E.10.060.0150.d | - passante, attenuazione di derivazione TV <15 dB e SAT<15 dB | cad | 26,21 | 0,21 | 55,36
1E.10.060.0150.e | - passante, attenuazione di derivazione TV <18 dB e SAT<18 dB | cad | 26,41 | 0,21 | 54,94
1E.10.060.0150.f | - passante, attenuazione di derivazione TV <22 dB e SAT<22 dB | cad | 26,51 | 0,21 | 54,73
1E.10.060.0160 | Prese TV+SAT a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, complete di placca, nella seguente tipologia: |  |  |  |
1E.10.060.0160.a | - terminale, attenuazione di derivazione TV <0 - 6 - 10 - 14 - 18 - 22 dB | cad | 29,79 | 0,24 | 48,71
1E.10.060.0160.b | - scatola di adattamento per eventuale installazione a vista | cad | 19,74 | 0,16 | 73,51
1E.10.060.0170 | Morsettiera di messa a terra per n.6 cavi | cad | 14,05 | 0,11 | 68,90
1E.10.060.0180 | Contenitori con: |  |  |  |
1E.10.060.0180.a | - fissaggio a palo a prova di pioggia, piccolo | cad | 21,04 | 0,17 | 68,96
1E.10.060.0180.b | - fissaggio a palo a prova di pioggia, medio | cad | 22,43 | 0,18 | 64,69
1E.10.060.0180.c | - fissaggio a palo a prova di pioggia, grande | cad | 26,51 | 0,21 | 54,73
1E.10.060.0180.d | - fissaggio a parete | cad | 19,64 | 0,16 | 73,88
1E.10.060.0190 | Demiscelatori VHF-UHF, ingressi con morsetti a vite 75 Ohm, con uscite: |  |  |  |
1E.10.060.0190.a | - 300 Ohm | cad | 21,09 | 0,17 | 45,90
1E.10.060.0190.b | - 75 Ohm | cad | 17,61 | 0,14 | 54,97
1E.10.060.0200 | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: |  |  |  |
1E.10.060.0200.a | - 2 uscite, attenuazione 4 dB da incasso | cad | 20,10 | 0,16 | 48,16
1E.10.060.0200.b | - 3 uscite, attenuazione 6 dB da incasso | cad | 21,80 | 0,18 | 44,40
1E.10.060.0200.c | - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso | cad | 21,09 | 0,17 | 45,90
1E.10.060.0200.d | - 2 uscite, attenuazione 4 dB volante | cad | 19,90 | 0,16 | 48,64
1E.10.060.0210 | Partitori resistivi per la divisione del segnale TV in più vie, con un seguente numero di uscite: |  |  |  |
1E.10.060.0210.a | - 2 uscite, attenuazione 6 dB attacco a palo | cad | 18,21 | 0,15 | 53,16
1E.10.060.0210.b | - 3 uscite, attenuazione 10 dB attacco a palo | cad | 18,31 | 0,15 | 52,87
1E.10.060.0210.c | - 4 uscite, attenuazione 13 dB attacco a palo | cad | 26,28 | 0,21 | 36,83
1E.10.060.0220 | Attenuatori per segnali troppo forti, entrata e uscita a 75 Ohm per tutte le bande TV, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.060.0220.a | - regolabile, con passaggio c.c., attenuazione da 0 a 20 dB, per interno connettori IEC | cad | 22,69 | 0,18 | 42,66
1E.10.060.0220.b | - regolabile, con passaggio c.c., attenuazione da 0 a 20 dB, per interno morsetti a vite | cad | 20,70 | 0,17 | 46,76
1E.10.060.0220.c | - regolabile, con passaggio c.c., attenuazione da 0 a 20 dB, per esterno morsetti a vite | cad | 23,79 | 0,19 | 40,69
1E.10.060.0230 | Spine IEC per cavo coassiale, tipologie: |  |  |  |
1E.10.060.0230.a | - volante - dritta - morsetto per calza a vite - diam. 9.5 mm | cad | 6,90 | 0,06 | 70,00
1E.10.060.0230.b | - volante - dritta - morsetto per calza a graffa - diam. 9.5 mm | cad | 6,70 | 0,05 | 72,09
1E.10.060.0230.c | - volante - dritta - morsetto per calza a vite - diam. 13 mm | cad | 7,00 | 0,06 | 69,00
1E.10.060.0230.d | - volante - dritta - morsetto per calza schermato - diam. 9.5 mm | cad | 7,10 | 0,06 | 68,03
1E.10.060.0230.e | - da parete - a pipa - morsetto per calza a vite - diam. 9.5 mm | cad | 7,10 | 0,06 | 68,03
1E.10.060.0230.f | - da parete - a pipa - morsetto per calza a vite - diam. 13 mm | cad | 7,20 | 0,06 | 67,08
1E.10.060.0230.g | - da parete - a pipa - morsetto per calza schermato - diam. 9.5 mm | cad | 6,80 | 0,05 | 71,03
1E.10.060.0240 | Prese IEC per cavo coassiale, tipologie: |  |  |  |
1E.10.060.0240.a | - volante - dritta - morsetto per calza a vite - diam. 9.5 mm | cad | 6,90 | 0,06 | 70,00
1E.10.060.0240.b | - volante - dritta - morsetto per calza a graffa - diam. 9.5 mm | cad | 6,80 | 0,05 | 71,03
1E.10.060.0240.c | - volante - dritta - morsetto per calza schermato - diam. 9.5 mm | cad | 6,61 | 0,05 | 73,07
1E.10.060.0240.d | - volante - avvitabile - morsetto per calza schermato - diam. 9.5 mm | cad | 6,51 | 0,05 | 74,19
1E.10.060.0250 | Carico 75 Ohm coassiale per TV. | cad | 6,30 | 0,05 | 76,67
1E.10.060.0260 | Spina IEC on carico 75 Ohm isolato coassiale. | cad | 8,53 | 0,07 | 56,62
1E.10.060.0270 | Giuntacavo. | cad | 6,76 | 0,05 | 71,45
1E.10.060.0280 | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.10.060.0280.a | - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio 1.1 dB | cad | 18,91 | 0,15 | 51,19
1E.10.060.0280.b | - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio 0,5 dB | cad | 18,72 | 0,15 | 51,71
1E.10.060.0280.c | - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio 0,6 dB | cad | 19,90 | 0,16 | 48,64
1E.10.060.0280.d | - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio 0,7 dB | cad | 19,61 | 0,16 | 49,36
1E.10.060.0280.e | - biderezionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.8 dB | cad | 21,70 | 0,17 | 44,61
1E.10.060.0280.f | - biderezionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.1 dB | cad | 21,60 | 0,17 | 44,81
1E.10.060.0280.g | - biderezionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.2 dB | cad | 21,90 | 0,18 | 44,20
1E.10.060.0280.h | - biderezionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di passaggio 2.8 dB | cad | 26,07 | 0,21 | 37,13
1E.10.060.0280.i | - biderezionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.2 dB | cad | 27,57 | 0,22 | 35,11
1E.10.060.0280.j | - direzionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio 0.7 dB | cad | 17,91 | 0,14 | 54,05
1E.10.060.0280.k | - direzionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio 0.8 dB | cad | 18,72 | 0,15 | 51,71
1E.10.060.0280.l | - direzionali a tre uscite derivate - attenuazione max di passaggio 2 dB | cad | 22,59 | 0,18 | 42,85
1E.10.060.0280.m | - direzionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.9 dB | cad | 23,99 | 0,19 | 40,35
1E.10.060.0280.n | - direzionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.7 dB | cad | 25,67 | 0,21 | 37,71
1E.10.060.0280.o | - direzionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di passaggio 6 dB | cad | 25,38 | 0,20 | 38,14
1E.10.060.0290 | Partitori pressofusi e nickelati a basse perdite d'inserzione, predisposti per collegamento a terra e fissaggio a parete, per installazione in scatola da incasso, passaggio di c.c., connettori F, con le seguenti vie: |  |  |  |
1E.10.060.0290.a | - 2 vie | cad | 21,60 | 0,17 | 44,81
1E.10.060.0290.b | - 3 vie | cad | 22,49 | 0,18 | 43,04
1E.10.060.0290.c | - 4 vie | cad | 23,99 | 0,19 | 40,35
1E.10.060.0290.d | - 6 vie | cad | 27,96 | 0,22 | 34,62
1E.10.060.0290.e | - 8 vie | cad | 28,96 | 0,23 | 33,43
1E.10.060.0300 | Derivatori pressofusi e nickelati a basse perdite d'inserzione, predisposti per collegamento a terra e fissaggio a parete, per installazione in scatola da incasso, passaggio di c.c., connettori F, con le seguenti derivazioni: |  |  |  |
1E.10.060.0300.a | - 1 derivazione | cad | 20,00 | 0,16 | 48,40
1E.10.060.0300.b | - 2 derivazioni | cad | 22,59 | 0,18 | 42,85
1E.10.060.0300.c | - 4 derivazioni | cad | 26,87 | 0,22 | 36,03
1E.10.060.0300.d | - 6 derivazioni | cad | 28,96 | 0,23 | 33,43
1E.10.060.0300.e | - 8 derivazioni | cad | 29,96 | 0,24 | 32,31
1E.10.060.0310 | Accessori ad innesto coassiale, in contenitore plastico schermato, ingresso e uscite con connettori IEC: |  |  |  |
1E.10.060.0310.a | - partitori ibridi a due uscite | cad | 23,79 | 0,19 | 40,69
1E.10.060.0310.b | - miscelatore TV e FM | cad | 23,38 | 0,19 | 41,40
1E.10.060.0310.c | - miscelatore con maschio miscelato e femmine da miscelare | cad | 20,99 | 0,17 | 46,12
1E.10.060.0310.d | - inseritore c.c. per prelievo c.c. da centralini e immissione nel cavo in ingresso | cad | 12,47 | 0,10 | 38,73
1E.10.070 | CAVI PER IMPIANTI TV |  |  |  |
1E.10.070.0010 | Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: |  |  |  |
1E.10.070.0010.a | - 3,7 mm | m | 6,25 | 0,05 | 77,28
1E.10.070.0010.b | - 5 mm anche per impianti SAT | m | 6,35 | 0,05 | 76,06
1E.10.070.0010.c | - 6,25 mm | m | 6,34 | 0,05 | 76,18
1E.10.070.0010.d | - 6,7 mm anche per impianti SAT | m | 6,43 | 0,05 | 75,12
1E.10.070.0010.e | - 6,9 mm anche per impianti SAT | m | 6,39 | 0,05 | 75,59
1E.10.080 | DERIVAZIONI D'IMPIANTO |  |  |  |
1E.10.080.0010 | Derivazione da incasso per impianto centralizzato di antenna radio-TV, realizzata con cavo coassiale 75 Ohm a bassa a perdita posato all'interno di tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, scatole da incasso, placche e supporti, presa coassiale passante o terminale. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. | cad | 35,44 | 0,28 | 24,04
1E.10.080.0020 | Derivazione a vista a parete o soffitto per impianto centralizzato di antenna radio-TV, realizzata con cavo coassiale 75 Ohm a bassa a perdita, comprese scatole, placche e supporti, presa coassiale passante o terminale. Il tutto in opera compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione e quota parte della cassetta di derivazione stessa,, assistenza muraria per la realizzazione di fori per il passaggio di tubazioni, fissaggio delle stesse mediante ganci e tasselli, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. | cad | 47,21 | 0,38 | 20,72