Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1U.05 - Urbanizzazione - Segnaletica stradale

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1U.05 | SEGNALETICA STRADALE |  |  |  |
1U.05.010 | RIMOZIONI - CANCELLATURE |  |  |  |
1U.05.010.0010 | Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento | m² | 5,51 | 0,02 | 69,14
1U.05.010.0030 | Rimozione di sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo, da palina semaforica di qualsiasi tipo. | cad | 41,41 | 0,17 | 57,01
1U.05.010.0050 | Rimozione di sostegno da sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo. | cad | 35,84 | 0,14 | 56,56
1U.05.010.0070 | Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante: | cad | 46,84 | 0,19 | 62,60
1U.05.010.0090 | Asportazione di portale di qualsiasi tipo e dimensione compreso il trasporto al magazzino comunale. | cad | 2.746,69 | 11,04 | 55,85
1U.05.010.0110 | Rimozione di segnali e targhe di qualsiasi tipo e misura su portale da lasciare in sito. | cad | 203,63 | 0,82 | 62,26
1U.05.010.0130 | Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione | cad | 11,32 | 0,05 | 79,59
1U.05.010.0150 | Rimozione di delineatori di corsia, comprensivi di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, e di trasporto ai magazzini comunali o alle discariche autorizzate. | m | 20,82 | 0,08 | 62,65
1U.05.010.0200 | Rimozione di dossi artificiali comprese le opere per la rimozione dei tasselli di fissaggio, sigillatura dei fori con prodotti idonei di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, compreso il trasporto ai magazzini comunali o alle discariche autorizzate. | m | 21,44 | 0,09 | 62,68
1U.05.010.0210 | Rimozione di serpentone stradale di qualsiasi natura, compreso carico e trasporto dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, ripristini delle pavimentazioni, movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: | m | 11,89 | 0,19 | 75,51
1U.05.010.0250 | Rimozione di cartello con diciture "passo carraio" o " divieto di sosta" non regolamentare, di qualsiasi forma. dimensione e materiale; fissato su qualsiasi tipo di supporto e indipendentemente dal tipo di ancoraggio, anche ad altezza che renda necessario l'uso di scala, compresa la riconsegna al magazzino comunale indicato. | cad | 1,75 | 0,01 | 80,13
1U.05.050 | DELIMITAZIONE DI CANTIERI STRADALI IN CASO DI FRAMMENTAZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO |  |  |  |
1U.05.050.0010 | Delimitazione e segnalazione, effettuata anche con almeno 48 ore di anticipo, di cantiere per segnaletica stradale, comprensivo degli oneri derivanti dal noleggio, posizionamento, rimozione e manutenzione di qualsiasi tipo di segnalazione temporanea anche luminosa, in previsione di qualsiasi tipologia di cantiere, condizione di visibilità e meteorologica, nonchè degli oneri necessari per la protezione del personale addetto, dei passanti e dei beni mobili e immobili presenti nelle vicinanze da rischi presenti o prodotti nel cantiere. Sono comprese le spese per l'impiego di personale qualificato per la segnalazione e il controllo in particolari condizioni di traffico. Il prezzo è da applicarsi per singolo impianto di cantiere o per m² di segnaletica da tracciare a prescindere dalle dimensioni del cantiere. In caso di ordini riguardanti più lavorazioni individuate dalle lettere del presente articolo, andrà applicato quello comprensivo dei maggiori oneri per la sicurezza: |  |  |  |
1U.05.050.0010.a | - cantieri per la tracciatura di segnaletica orizzontale, o per la posa di segnali complementari in carreggiata, in località con limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h - per m² di nuova segnaletica | m² | 3,11 | 0,01 | 47,32
1U.05.050.0010.b | - cantieri per la tracciatura di segnaletica orizzontale, o per la posa di segnali complementari in carreggiata, in località con limite di velocità superiore ai 50 km/h - per m² di nuova segnaletica | m² | 3,75 | 0,02 | 47,40
1U.05.050.0010.c | - cantieri per la posa di segnaletica verticale, o del tipo non previsto agli articoli precedenti, in località con limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h - per ogni cantiere | cad | 205,17 | 0,82 | 47,33
1U.05.050.0010.d | - cantieri per la posa di segnaletica verticale, o del tipo non previsto agli articoli precedenti, in località con limite di velocità superiore ai 50 km/h - per ogni cantiere | cad | 217,13 | 0,87 | 47,33
1U.05.050.0050 | Carico, trasporto, scarico e posizionamento di transenne metalliche o di sbarramenti stradali in tubolari metallici forniti dall'Amministrazione. |  |  |  |
1U.05.050.0050.a | - interventi ordinato con almeno 24 ore di preavviso ed eseguiti in qualsiasi orario o giorno | m | 2,48 | 0,03 | 63,27
1U.05.050.0050.b | - interventi ordinati con meno di 24 ore di preavviso ed eseguiti in qualsiasi orario o giorno | m | 4,97 | 0,06 | 63,25
1U.05.050.0060 | Movimentazione e assistenza in luogo di transenne metalliche o di sbarramenti metallici in tubolari metallici, precedentemente posizionati in qualsiasi località indicata dalla D.L. | m | 2,79 | 0,03 | 80,29
1U.05.100 | SEGNALETICA ORIZZONTALE |  |  |  |
1U.05.100.0010 | Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto | m² | 6,13 | 0,02 | 46,10
1U.05.100.0020 | Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto | m² | 26,03 | 0,10 | 43,63
1U.05.100.0030 | Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre | m² | 20,75 | 0,08 | 46,70
1U.05.150 | SEGNALETICA VERTICALE |  |  |  |
1U.05.150.0010 | Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: |  |  |  |
1U.05.150.0010.a | - in pellicola di classe 1 | m² | 201,22 | 0,81 | 7,36
1U.05.150.0010.b | - in pellicola di classe 2 | m² | 232,30 | 0,93 | 6,38
1U.05.150.0050 | Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: |  |  |  |
1U.05.150.0050.a | - in pellicola di classe 1 | m² | 191,27 | 0,77 | 7,74
1U.05.150.0050.b | - in pellicola di classe 2 | m² | 227,33 | 0,91 | 6,51
1U.05.180 | SEGNALETICA ELETTRONICA A LED |  |  |  |
1U.05.180.0010 | Misuratore di velocità a sensore radar interno, con display luminoso a 3 caratteri numerici. Adatto per applicazioni fisse o provvisorie, con pannello frontale in alluminio 25/10 di mm 960x650x220, con pellicola in classe 2 ad alta rifrangenza colore giallo. Dotato di software con memoria non inferiore ad 1 MB per la registrazione dei dati. funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V. Completo di sostegno pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m; in opera | cad | 5.983,57 | 24,06 | 0,20
1U.05.180.0030 | Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di sostegno pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m.; in opera con display luminoso a 3 caratteri numerici 25/10 di mm 960x650x220, |  |  |  |
1U.05.180.0030.a | - con display luminoso a 2 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 99 km/h, dimensione contenitore mm 580x750x120 | cad | 8.768,99 | 35,26 | 0,13
1U.05.180.0030.b | - con display luminoso a 3 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 250 km/h, dimensione contenitore mm 580x950x120 | cad | 9.527,52 | 38,31 | 0,12
1U.05.180.0050 | Impianto sequenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led con potenza totale di 2000 Lux, con lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo precablato da 20 m. e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 proiettori: |  |  |  |
1U.05.180.0050.a | - funzionamento a 12 V | cad | 2.004,40 | 8,06 | 0,59
1U.05.180.0050.b | - funzionamento a 12/230 V | cad | 2.327,71 | 9,36 | 0,51
1U.05.180.0100 | Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, con perimetro della figura formato da un numero variabile (da 26 a 52 circa) di Led con potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con pannelli fotovoltaici o con riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65, l'accensione è automatica; completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:: |  |  |  |
1U.05.180.0100.a | - triangolari lato 90 cm e quadrati 60x60 cm, a 12 V | m² | 2.377,45 | 9,56 | 0,50
1U.05.180.0100.b | - a disco Ø 90 cm e quadrati 90x90 cm, a 12 V | m² | 1.631,35 | 6,56 | 0,72
1U.05.180.0100.c | - a disco Ø 60 cm, a 12 V | m² | 2.700,76 | 10,86 | 0,44
1U.05.180.0100.d | - maggior costo per riduttore di tensione da 230 a 12 V | cad | 300,82 | 1,21 | 3,93
1U.05.180.0150 | Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con pannello solare a cellule di silicio monocristallino ad alta efficienza. Dotato di regolatore di carica con circuito salva batterie, ripristino uso batterie e protezione dai sovraccarichi; batteria a tampone di potenza adeguata al modello, accensione automatica o manuale; completo di quadro in vetroresina IP 65 e staffe di montaggio; in opera: |  |  |  |
1U.05.180.0150.a | - impianto da 55 W | cad | 2.190,93 | 8,81 | 0,54
1U.05.180.0150.b | - impianto da 110 W | cad | 1.631,35 | 6,56 | 0,72
1U.05.180.0170 | Impianto di alimentazione solare con potenza 5-10 watt, con pannello solare a cellule silicee pluricristalline a 12 volts in corrente continua. Dotato di scheda elettronica per caricamento energia, lampeggio ed accensione crepuscolar. Accumulatore ermetico da 27 Ah. Completo di contenitore in plastica, supporti in acciaio inox per fissaggio al sostegno, sostegno tubolare zincato diam. 60 o 90 mm, altezza 4.50 m; in opera: | cad | 1.419,96 | 5,71 | 0,83
1U.05.200 | RALLENTATORI IN OPERA |  |  |  |
1U.05.200.0010 | Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi; in opera |  |  |  |
1U.05.200.0010.a | - modulo di lunghezza 60 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 3 cm | m | 141,58 | 0,57 | 20,54
1U.05.200.0010.b | - modulo di lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 5 cm | m | 197,90 | 0,80 | 14,69
1U.05.200.0010.c | - modulo di lunghezza 120 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 7 cm | m | 329,13 | 1,32 | 8,84
1U.05.210 | DELINEATORI IN OPERA |  |  |  |
1U.05.210.0010 | Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, comrpensivi di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione tale da impedire lo spostamento e il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. La larghezza sarà compresa fra i 1 5 e i 30 cm, l'altezza tra i 3 e 10 cm, con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno inoltre completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per i medesimi e di quant'altro necessario per la messa in opera a regola d'arte del manufatto, compresa perforazione per elementi di fissaggio; in opera | m | 156,93 | 0,63 | 13,66
1U.05.220 | SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA |  |  |  |
1U.05.220.0010 | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta. | cad | 83,80 | 0,34 | 29,57
1U.05.220.0020 | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 90 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta. | cad | 116,14 | 0,47 | 24,61
1U.05.220.0050 | Sbraccio semaforico, in acciaio zincato, completo di staffe e di elementi di fissaggio, di qualsiasi forma e tipo; in opera | kg | 7,01 | 0,03 | 18,15
1U.05.250 | ACCESSORI VARI IN OPERA |  |  |  |
1U.05.250.0010 | Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o autorizzato dal Min, dei LL.PP., con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio: in opera | cad | 17,77 | 0,07 | 12,49
1U.05.250.0020 | Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urto accidentali e la durata nel tempo delle proprie caratteristiche. |  |  |  |
1U.05.250.0020.a | - diametro 60 cm | cad | 110,85 | 0,45 | 10,50
1U.05.250.0020.b | - diametro 90 cm | cad | 144,19 | 0,58 | 9,53
1U.05.250.0050 | Fornitura e posa in opera, per ogni singola posa e su qualsiasi supporto, anche cancelli e cancellate, con i sistemi più idonei per ogni caso (viti, dadi, bulloni, staffette, ecc.) e che comunque garantiscano la visibilità e stabilità della segnalazione, di cartello in alluminio dim. 60x40 cm, spess. 10/10, con spigoli arrotondati, con l'indicazione "Comune di Milano Passo Carrabile" ed il simbolo divieto di sosta, nonchè ogni altra opportuna indicazione prevista dai regolamentie norme tecniche vigenti. | cad | 31,24 | 0,13 | 53,37
1U.05.300 | SOLE POSA IN OPERA |  |  |  |
1U.05.310 | SOLA POSA SEGNALI |  |  |  |
1U.05.310.0010 | Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: | cad | 203,63 | 0,82 | 62,26
1U.05.310.0020 | Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: | cad | 26,22 | 0,11 | 63,12
1U.05.320 | SOLA POSA RALLENTATORI |  |  |  |
1U.05.320.0010 | Posa in opera di dossi artificiali comprensiva di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, con formazione fori per ancoraggio nella pavimentazione. | m | 42,15 | 0,17 | 74,88
1U.05.330 | SOLA POSA DELINEATORI |  |  |  |
1U.05.330.0010 | Posa in opera di delineatori di corsia comprensivo di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, con formazione fori per ancoraggio nella pavimentazione. | m | 29,81 | 0,12 | 71,91
1U.05.340 | SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI |  |  |  |
1U.05.340.0010 | Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa sostegni. | cad | 39,57 | 0,16 | 41,29
1U.05.340.0020 | Posa in opera di portali di qualsiasi tipo e dimensione. | cad | 2.527,30 | 10,16 | 54,64
1U.05.340.0060 | Installazione di sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo su palina semaforica di qualsiasi tipo. | kg | 1,83 | 0,01 | 64,72
1U.05.340.0070 | Installazione di sostegno su sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo. | cad | 37,89 | 0,15 | 63,91
1U.05.340.0080 | Applicazione di sbraccio orizzontale su palo verticale (mediante saldatura, piegatura o attacchi bullonati) in aggiunta al prezzo corrispondente del palo. | cad | 21,75 | 0,09 | 64,62
1U.05.350 | SOLA POSA ACCESSORI VARI |  |  |  |
1U.05.350.0010 | Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo da installare in luogo 48 ore prima dell'intervento, da mantenere fino al completamento delle opere, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'intervento. | cad | 34,18 | 0,14 | 58,86
1U.05.350.0020 | Posa in opera di retroriflettori catadiottrici da pavimentazione compreso ogni onere per attrezzature, pulitura delle zone di impianto. | cad | 7,78 | 0,03 | 40,15
1U.05.350.0030 | Posa in opera di specchio stradale circolare convesso comprensivo di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte. Compresa la fornitura degli attacchi: |  |  |  |
1U.05.350.0030.a | - diametro 60 cm | cad | 20,46 | 0,08 | 69,03
1U.05.350.0030.b | - diametro 90 cm | cad | 24,14 | 0,10 | 69,07