Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.17 - Opere in pietra naturale

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.17 | OPERE IN PIETRA NATURALE |  |  |  |
1C.17.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE A - Le pavimentazioni esterne in pietra, sono riportate nel cap. 1C.16. B - Le pavimentazioni interne in pietra, in piastrelle di serie sottili e prefinite, sono riportate nel successivo cap. 1C.18, con i relativi zoccolini, nelle pavimentazioni interne. C - I rivestimenti in pietra, sono riportati nel cap. 1C.19. D - In questo capitolo, da 1C.17.500, sono riportati i costi delle opere generiche in pietra di più frequente utilizzo, realizzate con i più comuni tipi di marmi e pietre, e le pavimentazioni in marmo di tipo tradizionale con lastre di spessore non inferiore a 2 cm e lucidate o comunque finite in opera. E - In caso siano richieste diverse lavorazioni rispetto alle opere quotate, potranno essere sommate o defalcate con le quotazioni delle lavorazioni. F - Quando sono richieste opere realizzate con materiali non previsti, si potrà comporre il prezzo sommando i valori delle varie lavorazioni richieste ai prezzi base degli specifici materiali utilizzati. G - Per maggiori spessori, fino a 6 cm, si devono applicare le valutazioni per ogni cm/m² indicate nel cap. MC.17 |  |  |  |
1C.17.050 | LAVORAZIONI SU MARMI E PIETRE TENERE |  |  |  |
1C.17.050.0010 | Lucidatura a piombo in laboratorio di lastre in marmo o pietra tenera a superficie levigata | m² | 6,13 | 0,05 | 71,94
1C.17.050.0020 | Bocciardatura in laboratorio di lastre in marmo o pietra tenera | m² | 13,33 | 0,11 | 71,42
1C.17.050.0030 | Spigoli con bisello, smusso o arrotondamento: |  |  |  |
1C.17.050.0030.a | - bisello leggero levigato, larghezza o raggio fino a 3 mm | m | 0,78 | 0,01 | 80,77
1C.17.050.0030.b | - bisello levigato, larghezza o raggio da 3 a 5 mm | m | 1,88 | 0,02 | 80,32
1C.17.050.0030.c | - bisello lucidato, larghezza o raggio da 3 a 5 mm | m | 2,68 | 0,02 | 80,22
1C.17.050.0030.d | - smusso levigato, larghezza o raggio da 5 a 10 mm | m | 2,19 | 0,02 | 80,37
1C.17.050.0030.e | - smusso lucidato, larghezza o raggio da 5 a 10 mm | m | 4,11 | 0,03 | 80,29
1C.17.050.0040 | Costa vista - sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto: |  |  |  |
1C.17.050.0040.a | - levigata | m x cm | 1,64 | 0,01 | 80,49
1C.17.050.0040.b | - lucidata o bocciardata | m x cm | 2,50 | 0,02 | 80,40
1C.17.050.0040.c | - levigata e lavorata a cartabuono fino a 20 x 20 mm | m | 7,54 | 0,06 | 80,37
1C.17.050.0040.d | - lucidata e lavorata a cartabuono fino a 20 x 20 mm | m | 11,31 | 0,09 | 80,37
1C.17.050.0040.e | - levigata e lavorata a semitoro o becco di civetta | m x cm | 9,08 | 0,07 | 80,40
1C.17.050.0040.f | - lucidata e lavorata a semitoro o becco di civetta | m x cm | 11,31 | 0,09 | 80,37
1C.17.050.0040.g | - levigata e lavorata a toro | m x cm | 13,37 | 0,11 | 80,33
1C.17.050.0040.h | - lucidata e lavorata a toro | m x cm | 15,77 | 0,13 | 80,34
1C.17.050.0050 | Scuretti, gocciolatoi, ribassi passanti: |  |  |  |
1C.17.050.0050.a | - fino a cm 1x1, lisciati di mola | m | 3,42 | 0,03 | 80,41
1C.17.050.0050.b | - fino a cm 1x1, lucidati | m | 6,62 | 0,05 | 80,36
1C.17.050.0050.c | - fino a cm 2x1, lisciati di mola | m | 5,73 | 0,05 | 80,28
1C.17.050.0050.d | - fino a cm 2x1, lucidati | m | 9,17 | 0,07 | 80,37
1C.17.050.0050.e | - per ogni 10 mm in più di lato | m | 1,70 | 0,01 | 80,00
1C.17.050.0060 | Battuta di davanzali e soglie con listelli riportati: |  |  |  |
1C.17.050.0060.a | - listelli in pvc, incastrati | m | 8,84 | 0,07 | 52,60
1C.17.050.0060.b | - listelli in pietra, riportati | m | 13,82 | 0,11 | 65,77
1C.17.050.0060.c | - listelli in pietra, incastrati | m | 17,19 | 0,14 | 67,31
1C.17.050.0070 | Listelli in pietra riportati sulle teste a formazione vaschette di davanzali e soglie. | cad | 5,43 | 0,04 | 71,09
1C.17.050.0080 | Esecuzione di davanzali e soglie, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra - sola lavorazione | m² | 141,94 | 1,14 | 75,98
1C.17.050.0090 | Tacche e intagli: |  |  |  |
1C.17.050.0090.a | - normali | cad | 5,48 | 0,04 | 80,47
1C.17.050.0090.b | - speciali o inclinati | cad | 7,72 | 0,06 | 80,31
1C.17.050.0100 | Tagli retti, curvi o speciali | m x cm | 2,98 | 0,02 | 80,54
1C.17.050.0110 | Fori per zanche |  |  |  |
1C.17.050.0110.a | - normali | cad | 1,85 | 0,01 | 80,54
1C.17.050.0110.b | - con tacca | cad | 2,13 | 0,02 | 80,28
1C.17.100 | LAVORAZIONI SU GRANITI E PIETRE DURE |  |  |  |
1C.17.100.0010 | Lucidatura a piombo in laboratorio di lastre in granito o pietra dura a superficie levigata | m² | 16,25 | 0,13 | 72,86
1C.17.100.0020 | Bocciardatura meccanica o fiammatura in laboratorio di lastre in granito o pietra dura | m² | 18,18 | 0,15 | 72,72
1C.17.100.0030 | Spigoli con bisello, smusso o arrotondamento: |  |  |  |
1C.17.100.0030.a | - bisello leggero levigato, larghezza o raggio fino a 3 mm | m | 1,13 | 0,01 | 80,53
1C.17.100.0030.b | - bisello levigato, larghezza o raggio da 3 a 5 mm | m | 2,91 | 0,02 | 80,41
1C.17.100.0030.c | - bisello lucidato, larghezza o raggio da 3 a 5 mm | m | 5,65 | 0,05 | 80,35
1C.17.100.0030.d | - smusso levigato, larghezza o raggio da 5 a 10 mm | m | 4,46 | 0,04 | 80,27
1C.17.100.0030.e | - smusso lucidato, larghezza o raggio da 5 a 10 mm | m | 8,01 | 0,06 | 80,40
1C.17.100.0040 | Costa vista, sovrapprezzo su costa refilata a giunto: |  |  |  |
1C.17.100.0040.a | - levigata | m x cm | 2,19 | 0,02 | 80,37
1C.17.100.0040.b | - lucidata o bocciardata | m x cm | 3,83 | 0,03 | 80,42
1C.17.100.0040.c | - lavorata a cartabuono, fino a 20 x 20 mm, e levigata | m | 11,17 | 0,09 | 80,39
1C.17.100.0040.d | - lavorata a cartabuono, fino a 20 x 20 mm, e lucidata | m | 16,48 | 0,13 | 80,40
1C.17.100.0040.e | - lavorata a semitoro o becco di civetta levigata | m x cm | 12,85 | 0,10 | 80,39
1C.17.100.0040.f | - lavorata a semitoro o becco di civetta lucidata | m x cm | 15,28 | 0,12 | 80,37
1C.17.100.0040.g | - lavorata a toro e levigata | m x cm | 15,14 | 0,12 | 80,38
1C.17.100.0040.h | - lavorata a toro e lucidata | m x cm | 23,64 | 0,19 | 80,37
1C.17.100.0050 | Scuretti, gocciolatoi, ribassi passanti: |  |  |  |
1C.17.100.0050.a | - fino a cm 1x1, lisciati di mola | m | 6,17 | 0,05 | 80,39
1C.17.100.0050.b | - fino a cm 1x1, lucidati | m | 11,65 | 0,09 | 80,34
1C.17.100.0050.c | - fino a cm 2x1, lisciati di mola | m | 9,08 | 0,07 | 80,40
1C.17.100.0050.d | - fino a cm 2x1, lucidati | m | 15,08 | 0,12 | 80,37
1C.17.100.0050.e | - per ogni 10 mm in più di lato | m | 2,43 | 0,02 | 80,66
1C.17.100.0060 | Battuta di davanzali e soglie con listelli riportati: |  |  |  |
1C.17.100.0060.a | - listelli in pvc, incastrati | m | 10,73 | 0,09 | 57,50
1C.17.100.0060.b | - listelli in pietra, riportati | m | 19,79 | 0,16 | 61,95
1C.17.100.0060.c | - listelli in pietra, incastrati | m | 24,18 | 0,19 | 65,26
1C.17.100.0070 | Listelli in pietra riportati sulle teste a formazione vaschetta di davanzali e soglie | cad | 8,84 | 0,07 | 70,14
1C.17.100.0080 | Esecuzione di davanzali e soglie, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra - sola lavorazione | m² | 202,02 | 1,62 | 77,98
1C.17.100.0090 | Tacche e intagli alle teste delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini |  |  |  |
1C.17.100.0090.a | - normali | cad | 8,91 | 0,07 | 80,36
1C.17.100.0090.b | - speciali o inclinati | cad | 9,67 | 0,08 | 80,35
1C.17.100.0100 | Tagli retti, curvi o speciali | m x cm | 4,11 | 0,03 | 80,29
1C.17.100.0110 | Fori per zanche: |  |  |  |
1C.17.100.0110.a | - normali | cad | 1,99 | 0,02 | 80,40
1C.17.100.0110.b | - con tacche | cad | 2,87 | 0,02 | 80,49
1C.17.100.0120 | Sistemazione e limitato ripristino dei davanzali in pietra naturale di facciata previa verifica di stabilità. L'opera consiste nella spazzolatura di pulizia dell'elemento, conseguente asportazione di polvere ed ogni residuo, sistemazione delle sbeccature e scheggiature di limitata dimensione mediante applicazione di mastice per marmo, sagomatura del ripristino con spatole e, da indurimento avvenuto, levigatura e lucidatura del ripristino con smerigliatrice angolare.Prezzo per metro lineare di ogni elemento in pietra naturale presente in facciata. | cad | 25,00 | 0,40 | 74,28
1C.17.150 | POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE |  |  |  |
1C.17.150.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Il presente capitolo individua la sola posa in opera di manufatti in materiale lapideo, l'utilizzo degli articoli nel computo metrico estimativo dovrà avere coerenza quantitativa con la fornitura del materiale indicato al capitolo MC.17 del Volume 2.1 |  |  |  |
1C.17.150.0010 | Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: |  |  |  |
1C.17.150.0010.a | - frontale fino a cm 25 | m | 27,18 | 0,11 | 77,26
1C.17.150.0010.b | - pedate rette fino a cm 36 | m | 30,86 | 0,12 | 76,99
1C.17.150.0010.c | - pedate a ventaglio - superficie effettiva | m² | 118,67 | 0,48 | 78,17
1C.17.150.0010.d | - alzate | m | 13,28 | 0,05 | 78,16
1C.17.150.0010.e | - zoccolino piano a gradoni in elementi in altezza da 16 ÷ 19 cm e lunghezza 40 ÷ 48 cm | m | 17,87 | 0,07 | 78,40
1C.17.150.0010.f | - zoccolino piano rampante a scivolo in pezzi sagomati. | m | 25,19 | 0,10 | 79,00
1C.17.150.0020 | Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: |  |  |  |
1C.17.150.0020.a | - davanzale | m | 28,98 | 0,70 | 76,64
1C.17.150.0020.b | - contorni di finestra e porta balcone | m | 22,12 | 0,53 | 78,07
1C.17.150.0020.c | - contorni di porta interna | m | 20,86 | 0,50 | 77,95
1C.17.150.0020.d | - soglia per porta esterna e balcone | m | 25,99 | 0,63 | 78,88
1C.17.150.0020.e | - soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna | m | 21,34 | 0,51 | 76,19
1C.17.150.0030 | Posa in opera di copertine muretti e frontali balconi in lastre di pietra naturale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: |  |  |  |
1C.17.150.0030.a | - fino a 20 cm di larghezza | m | 25,82 | 0,62 | 79,32
1C.17.150.0030.b | - oltre 20 fino a 30 cm di larghezza | m | 28,24 | 0,68 | 78,90
1C.17.150.0040 | Posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, da lucidare in opera; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusa la eventuale lucidatura. Nei tipi: |  |  |  |
1C.17.150.0040.a | - a campo unico | m² | 41,67 | 1,00 | 73,84
1C.17.150.0040.b | - a disegno con fasce | m² | 59,60 | 1,43 | 75,77
1C.17.150.0050 | Posa in opera di zoccolino per locali interni; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per altezza: |  |  |  |
1C.17.150.0050.a | - 6 ÷ 8 cm, spessore 10 mm | m | 10,34 | 0,25 | 79,01
1C.17.150.0050.b | - 10 ÷ 12 cm, spessore 20 mm | m | 13,24 | 0,32 | 78,85
1C.17.150.0070 | Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Valutazione a m³ riferita a ciascun massello, nelle seguenti categorie dimensionali: |  |  |  |
1C.17.150.0070.a | - volume da 0,020 a 0,030 mc | m³ | 567,92 | 13,67 | 73,46
1C.17.150.0070.b | - volume da 0,031 a 0,040 mc | m³ | 640,31 | 15,42 | 73,77
1C.17.150.0070.c | - volume da 0,041 a 0,050 mc | m³ | 709,08 | 17,07 | 74,40
1C.17.150.0070.d | - volume da 0,051 a 0,060 mc | m³ | 814,08 | 19,60 | 74,98
1C.17.150.0070.e | - volume da 0,061 a 0,080 mc | m³ | 960,30 | 23,12 | 75,63
1C.17.150.0070.f | - volume da 0,081 a 0,100 mc | m³ | 1.219,55 | 29,36 | 75,22
1C.17.150.0070.g | - volume oltre 0,101 mc | m³ | 1.297,79 | 31,25 | 74,94
1C.17.200 | FINITURE IN OPERA DI MARMO E PIETRA TENERA |  |  |  |
1C.17.200.0010 | Levigatura in opera di pavimenti in lastre di marmo o pietre tenere, con superficie a piano di sega o frullonata; compresa assistenza muraria e pulizia finale. | m² | 17,34 | 0,07 | 71,45
1C.17.200.0020 | Lucidatura in opera di pavimenti in lastre di marmo o pietre tenere, con superficie già levigata; compresa assistenza muraria e pulizia finale. | m² | 15,80 | 0,06 | 71,46
1C.17.250 | FINITURE IN OPERA DI GRANITI E PIETRE DURE |  |  |  |
1C.17.250.0010 | Levigatura in opera di pavimenti in lastre di granito o pietre dure, con superficie a piano di sega o frullonata; compresa assistenza muraria e pulizia finale. | m² | 31,24 | 0,13 | 71,41
1C.17.250.0020 | Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra dura, già levigati; compresa assistenza muraria e pulizia finale. | m² | 47,39 | 0,19 | 71,47
1C.17.250.0030 | Bocciardatura in opera di superfici in granito o pietra dura a piano di sega o frullonate; compresa assistenza muraria e pulizia finale. | m² | 44,36 | 0,18 | 71,39
1C.17.500 | FORNITURA E POSA DI MARMI E PIETRE PER SCALE |  |  |  |
1C.17.500.0010 | Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm 4, con teste a muro, piano bocciardato, costa vista fresata; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.500.0010.a | - Beola bianca | m | 121,27 | 0,97 | 18,92
1C.17.500.0010.b | - Beola grigia | m | 100,39 | 0,81 | 22,85
1C.17.500.0010.c | - Serizzo Antigorio | m | 78,86 | 0,63 | 29,09
1C.17.500.0020 | Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, a contorno non rettangolare, a ventaglio o similare, spessore cm 4, con teste a muro, piano bocciardato, costa vista fresata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Misurazione minimo rettangolo circoscritto. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.500.0020.a | - Beola bianca | m² | 336,85 | 5,21 | 15,22
1C.17.500.0020.b | - Beola grigia | m² | 278,85 | 4,48 | 18,38
1C.17.500.0020.c | - Serizzo Antigorio | m² | 219,05 | 3,71 | 23,40
1C.17.500.0030 | Fornitura e posa alzate di gradini, fino a cm. 17 di altezza, spessore cm 3, con teste a muro, piano visto bocciardato. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.500.0030.a | - Beola bianca | m | 48,63 | 0,39 | 20,89
1C.17.500.0030.b | - Beola grigia | m | 40,49 | 0,33 | 25,09
1C.17.500.0030.c | - Serizzo Antigorio | m | 32,19 | 0,26 | 31,56
1C.17.500.0040 | Fornitura e posa pedate e frontali di gradini, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm 3, con teste a muro, piano levigato, costa vista lucidata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.500.0040.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 68,40 | 0,55 | 35,04
1C.17.500.0040.b | - Aurisina fiorito | m | 69,54 | 0,56 | 34,46
1C.17.500.0040.c | - Botticino Classico | m | 70,63 | 0,57 | 33,93
1C.17.500.0040.d | - Chiampo Olivo | m | 61,18 | 0,49 | 39,17
1C.17.500.0040.e | - Trachite gialla | m | 91,09 | 0,73 | 26,31
1C.17.500.0040.f | - Beola grigia | m | 93,41 | 0,75 | 28,42
1C.17.500.0040.g | - Granito sardo rosa | m | 82,49 | 0,66 | 32,18
1C.17.500.0040.h | - Serizzo Antigorio | m | 75,85 | 0,61 | 35,00
1C.17.500.0050 | Fornitura e posa pedate e frontali di gradini, a contorno non rettangolare, a ventaglio o similare, spessore cm 3, con teste a muro, piano levigato, costa vista lucidata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Misurazione minimo rettangolo circoscritto, nei materiali: |  |  |  |
1C.17.500.0050.a | - Bianco Carrara tipo C | m² | 189,99 | 3,92 | 28,19
1C.17.500.0050.b | - Aurisina fiorito | m² | 193,16 | 3,38 | 27,72
1C.17.500.0050.c | - Botticino Classico | m² | 196,20 | 3,77 | 27,30
1C.17.500.0050.d | - Chiampo Olivo | m² | 169,94 | 3,25 | 31,51
1C.17.500.0050.e | - Trachite gialla | m² | 253,02 | 4,20 | 21,17
1C.17.500.0050.f | - Beola grigia | m² | 259,47 | 4,45 | 22,86
1C.17.500.0050.g | - Granito sardo rosa | m² | 229,13 | 4,06 | 25,89
1C.17.500.0050.h | - Serizzo Antigorio | m² | 210,69 | 3,83 | 28,16
1C.17.500.0060 | Fornitura e posa alzate di gradini, fino a cm. 17 di altezza, spessore cm 2, con teste a muro, piano visto lucidato. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.500.0060.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 26,53 | 0,21 | 33,74
1C.17.500.0060.b | - Aurisina fiorito | m | 25,61 | 0,21 | 34,95
1C.17.500.0060.c | - Botticino Classico | m | 25,54 | 0,21 | 35,05
1C.17.500.0060.d | - Chiampo Olivo | m | 22,66 | 0,18 | 39,50
1C.17.500.0060.e | - Trachite gialla | m | 33,42 | 0,27 | 26,79
1C.17.500.0060.f | - Beola grigia | m | 34,52 | 0,28 | 28,87
1C.17.500.0060.g | - Granito sardo rosa | m | 30,61 | 0,25 | 32,55
1C.17.500.0060.h | - Serizzo Antigorio | m | 28,11 | 0,23 | 35,45
1C.17.500.0070 | Fornitura e posa zoccolino piano a gradoni in elementi in altezza da 16 ÷ 19 cm e lunghezza 40 ÷ 48 cm, piano e costa vista lucidata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.500.0070.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 36,30 | 0,29 | 39,07
1C.17.500.0070.b | - Aurisina fiorito | m | 35,63 | 0,29 | 39,80
1C.17.500.0070.c | - Botticino Classico | m | 35,56 | 0,29 | 39,88
1C.17.500.0070.d | - Chiampo Olivo | m | 32,19 | 0,26 | 44,06
1C.17.500.0070.e | - Trachite gialla | m | 44,75 | 0,36 | 31,69
1C.17.500.0070.f | - Beola grigia | m | 47,68 | 0,38 | 34,51
1C.17.500.0070.g | - Granito sardo rosa | m | 43,13 | 0,35 | 38,15
1C.17.500.0070.h | - Serizzo Antigorio | m | 40,20 | 0,32 | 40,93
1C.17.550 | FORNITURA E POSA DAVANZALI E CONTORNI FINESTRE |  |  |  |
1C.17.550.0010 | Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, fino a cm. 26 di larghezza, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.550.0010.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 69,18 | 0,56 | 40,35
1C.17.550.0010.b | - Aurisina fiorito | m | 69,97 | 0,56 | 39,89
1C.17.550.0010.c | - Botticino Classico | m | 70,73 | 0,57 | 39,46
1C.17.550.0010.d | - Chiampo Olivo | m | 64,17 | 0,52 | 43,50
1C.17.550.0010.e | - Trachite gialla | m | 84,93 | 0,68 | 32,87
1C.17.550.0010.f | - Beola grigia | m | 90,54 | 0,73 | 35,65
1C.17.550.0010.g | - Granito sardo rosa | m | 82,94 | 0,67 | 38,91
1C.17.550.0010.h | - Serizzo Antigorio | m | 90,43 | 0,73 | 35,69
1C.17.550.0020 | Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, fino a cm. 26 di larghezza, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.550.0020.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 100,53 | 0,81 | 44,71
1C.17.550.0020.b | - Aurisina fiorito | m | 104,61 | 0,84 | 42,97
1C.17.550.0020.c | - Aurisina fiorito | m | 107,06 | 0,86 | 41,98
1C.17.550.0020.d | - Chiampo Olivo | m | 95,85 | 0,77 | 46,89
1C.17.550.0020.e | - Trachite gialla | m | 126,47 | 1,02 | 35,54
1C.17.550.0020.f | - Beola grigia | m | 144,30 | 1,16 | 40,05
1C.17.550.0020.g | - Granito sardo rosa | m | 133,02 | 1,07 | 43,44
1C.17.550.0020.h | - Serizzo antigorio | m | 126,58 | 1,02 | 45,65
1C.17.550.0030 | Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, fino a cm. 18 di larghezza, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.550.0030.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 42,66 | 0,34 | 40,05
1C.17.550.0030.b | - Aurisina fiorito | m | 43,24 | 0,35 | 39,51
1C.17.550.0030.c | - Botticino Classico | m | 43,82 | 0,35 | 38,99
1C.17.550.0030.d | - Chiampo Olivo | m | 38,92 | 0,31 | 43,89
1C.17.550.0030.e | - Trachite gialla | m | 54,44 | 0,44 | 31,38
1C.17.550.0030.f | - Beola grigia | m | 55,22 | 0,44 | 32,86
1C.17.550.0030.g | - Granito sardo rosa | m | 49,55 | 0,40 | 36,63
1C.17.550.0030.h | - Serizzo Antigorio | m | 46,11 | 0,37 | 39,36
1C.17.600 | FORNITURA E POSA CONTORNI PORTE INTERNE |  |  |  |
1C.17.600.0010 | Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, fino a cm. 16 di larghezza, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.600.0010.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 43,05 | 0,35 | 42,88
1C.17.600.0010.b | - Aurisina fiorito | m | 43,57 | 0,35 | 42,37
1C.17.600.0010.c | - Botticino Classico | m | 44,06 | 0,35 | 41,90
1C.17.600.0010.d | - Chiampo Olivo | m | 39,73 | 0,32 | 46,46
1C.17.600.0010.e | - Trachite gialla | m | 53,44 | 0,43 | 34,54
1C.17.600.0010.f | - Beola grigia | m | 58,18 | 0,47 | 37,71
1C.17.600.0010.g | - Granito sardo rosa | m | 53,18 | 0,43 | 41,25
1C.17.600.0010.h | - Serizzo Antigorio | m | 50,15 | 0,40 | 43,75
1C.17.650 | FORNITURA E POSA FRONTALI BALCONI E COPERTINE MURETTI |  |  |  |
1C.17.650.0010 | Fornitura e posa di frontali di balcone, fino a cm. 20 di larghezza, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto, costa e risvolto visibile levigati; completi di gocciolatoio. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.650.0010.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 55,80 | 0,45 | 43,01
1C.17.650.0010.b | - Aurisina fiorito | m | 56,50 | 0,45 | 42,48
1C.17.650.0010.c | - Botticino Classico | m | 57,17 | 0,46 | 41,98
1C.17.650.0010.d | - Chiampo Olivo | m | 51,40 | 0,41 | 46,69
1C.17.650.0010.e | - Trachite gialla | m | 69,66 | 0,56 | 34,45
1C.17.650.0010.f | - Beola grigia | m | 74,16 | 0,60 | 37,14
1C.17.650.0010.g | - Granito sardo rosa | m | 67,47 | 0,54 | 40,82
1C.17.650.0010.h | - Serizzo Antigorio | m | 63,43 | 0,51 | 43,42
1C.17.650.0020 | Fornitura e posa di copertine su muretti, fino a cm. 20 di larghezza, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.650.0020.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 60,87 | 0,49 | 44,80
1C.17.650.0020.b | - Aurisina fiorito | m | 61,56 | 0,49 | 44,30
1C.17.650.0020.c | - Botticino Classico | m | 62,23 | 0,50 | 43,82
1C.17.650.0020.d | - Chiampo Olivo | m | 56,46 | 0,45 | 48,30
1C.17.650.0020.e | - Trachite gialla | m | 74,73 | 0,60 | 36,49
1C.17.650.0020.f | - Beola grigia | m | 82,52 | 0,66 | 39,93
1C.17.650.0020.g | - Granito sardo rosa | m | 75,85 | 0,61 | 43,44
1C.17.650.0020.h | - Serizzo Antigorio | m | 71,80 | 0,58 | 45,89
1C.17.650.0030 | Fornitura e posa di copertine su muretti, fino a cm. 30 di larghezza, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: |  |  |  |
1C.17.650.0030.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 69,96 | 0,56 | 41,06
1C.17.650.0030.b | - Aurisina fiorito | m | 70,93 | 0,57 | 40,50
1C.17.650.0030.c | - Botticino Classico | m | 71,83 | 0,58 | 39,99
1C.17.650.0030.d | - Chiampo Olivo | m | 63,95 | 0,51 | 44,92
1C.17.650.0030.e | - Trachite gialla | m | 88,87 | 0,71 | 32,32
1C.17.650.0030.f | - Beola grigia | m | 96,29 | 0,77 | 35,73
1C.17.650.0030.g | - Granito sardo rosa | m | 87,19 | 0,70 | 39,46
1C.17.650.0030.h | - Serizzo Antigorio | m | 81,66 | 0,66 | 42,13
1C.17.660 | FORNITURA E POSA PAVIMENTI TRADIZIONALI LUCIDATI IN OPERA |  |  |  |
1C.17.660.0010 | Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, dimensioni commerciali, piano levigato, posato con malta o idoneo collante, compresa ogni assistenza muraria, lucidato in opera e dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: |  |  |  |
1C.17.660.0010.a | - Bianco Carrara tipo C | m² | 98,14 | 0,79 | 14,81
1C.17.660.0010.b | - Aurisina fiorito | m² | 94,58 | 0,76 | 15,36
1C.17.660.0010.c | - Botticino Classico | m² | 94,23 | 0,76 | 15,42
1C.17.660.0010.d | - Chiampo Olivo | m² | 76,40 | 0,61 | 19,02
1C.17.660.0010.e | - Trachite gialla | m² | 142,91 | 1,15 | 10,17
1C.17.660.0010.f | - Beola grigia | m² | 170,66 | 1,37 | 19,16
1C.17.660.0010.g | - Granito sardo rosa | m² | 146,51 | 1,18 | 22,32
1C.17.660.0010.h | - Serizzo Antigorio | m² | 131,04 | 1,05 | 24,95
1C.17.660.0020 | Fornitura e posa zoccolino di altezza cm 10 ÷ 12 cm e spessore 2 cm, piano e costa vista lucidata, posato con malta o collante, compresa ogni assistenza muraria, dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: |  |  |  |
1C.17.660.0020.a | - Bianco Carrara tipo C | m | 28,17 | 0,23 | 42,79
1C.17.660.0020.b | - Aurisina fiorito | m | 27,73 | 0,22 | 43,47
1C.17.660.0020.c | - Botticino Classico | m | 27,69 | 0,22 | 43,53
1C.17.660.0020.d | - Chiampo Olivo | m | 25,45 | 0,20 | 47,36
1C.17.660.0020.e | - Trachite gialla | m | 33,81 | 0,27 | 35,65
1C.17.660.0020.f | - Beola grigia | m | 37,21 | 0,30 | 38,96
1C.17.660.0020.g | - Granito sardo rosa | m | 34,17 | 0,27 | 42,42
1C.17.660.0020.h | - Serizzo Antigorio | m | 32,22 | 0,26 | 44,99