Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1M.02 - Apparecchiature per refrig. e raffredd.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1M.02 | APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
1M.02.010 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI |  |  |  |
1M.02.010.0010 | Refrigeratori d'acqua condensato ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori, evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo, condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori, circuito frigorifero completo di accessori, carica di refrigerante e olio, sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo, quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle, basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti, pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0010.a | - fino a 4,5 kW - n° 1 | cad | 3.333,80 | 26,80 | 7,26
1M.02.010.0010.b | - oltre 4,5 fino a 6 kW - n° 1 | cad | 3.563,94 | 28,65 | 6,79
1M.02.010.0010.c | - oltre 6 fino a 8 kW - n° 1 | cad | 4.067,76 | 32,70 | 5,95
1M.02.010.0010.d | - oltre 8 fino a 10 kW - n° 1 | cad | 4.834,06 | 38,86 | 5,00
1M.02.010.0010.e | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 5.077,89 | 40,82 | 4,76
1M.02.010.0010.f | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 5.426,21 | 43,62 | 4,46
1M.02.010.0010.g | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 | cad | 7.018,53 | 56,42 | 3,45
1M.02.010.0010.h | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 9.056,20 | 72,80 | 2,67
1M.02.010.0010.i | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 9.806,33 | 78,83 | 2,47
1M.02.010.0010.j | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 11.093,87 | 89,18 | 2,18
1M.02.010.0010.k | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 12.065,44 | 96,99 | 2,00
1M.02.010.0010.l | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 14.415,35 | 115,88 | 1,68
1M.02.010.0010.m | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 15.456,51 | 124,25 | 2,35
1M.02.010.0010.n | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 16.989,12 | 136,57 | 2,14
1M.02.010.0010.o | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 19.126,31 | 153,75 | 1,90
1M.02.010.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0020.a | - oltre 33 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 566,49 | 4,55 | 8,54
1M.02.010.0020.b | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 705,82 | 5,67 | 6,85
1M.02.010.0020.c | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 843,91 | 6,78 | 5,73
1M.02.010.0020.d | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 878,74 | 7,06 | 5,51
1M.02.010.0020.e | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 913,57 | 7,34 | 5,30
1M.02.010.0020.f | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 948,40 | 7,62 | 5,10
1M.02.010.0020.g | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 999,41 | 8,03 | 4,84
1M.02.010.0020.h | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 1.331,55 | 10,70 | 3,63
1M.02.010.0030 | Aumento di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Aumenti di prezzi validi per tutti i refrigeratori condensati a d'aria. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0030.a | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 1.657,97 | 13,33 | 0,35
1M.02.010.0030.b | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 1.844,57 | 14,83 | 0,31
1M.02.010.0030.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 2 | cad | 3.031,34 | 24,37 | 0,19
1M.02.010.0030.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 3.801,38 | 30,56 | 0,15
1M.02.010.0030.e | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 4.804,04 | 38,62 | 0,12
1M.02.010.0030.f | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 5.320,30 | 42,77 | 0,11
1M.02.010.0030.g | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 6.383,04 | 51,31 | 0,09
1M.02.010.0030.h | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 7.445,05 | 59,85 | 0,08
1M.02.010.0030.i | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 7.863,04 | 63,21 | 0,07
1M.02.010.0030.j | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 8.281,02 | 66,57 | 0,07
1M.02.010.0030.k | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 9.180,43 | 73,80 | 0,06
1M.02.010.0040 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0040.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 13.033,27 | 104,77 | 1,86
1M.02.010.0040.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 13.631,63 | 109,58 | 1,77
1M.02.010.0040.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 15.060,99 | 121,07 | 1,61
1M.02.010.0040.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 15.660,60 | 125,89 | 1,54
1M.02.010.0040.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 18.519,31 | 148,87 | 1,31
1M.02.010.0040.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 17.459,42 | 140,35 | 1,39
1M.02.010.0040.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 18.346,33 | 147,48 | 1,98
1M.02.010.0040.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 20.420,07 | 164,15 | 1,78
1M.02.010.0040.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 19.130,05 | 153,78 | 1,90
1M.02.010.0040.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 21.758,62 | 174,91 | 1,67
1M.02.010.0040.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 20.789,54 | 167,12 | 1,75
1M.02.010.0040.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 22.956,59 | 184,54 | 1,58
1M.02.010.0040.m | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 25.491,86 | 204,92 | 1,42
1M.02.010.0040.n | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 26.275,58 | 211,22 | 1,38
1M.02.010.0040.o | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 26.829,16 | 215,67 | 1,35
1M.02.010.0040.p | - oltre 180 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 28.810,85 | 231,60 | 1,26
1M.02.010.0040.q | - oltre 200 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 30.884,60 | 248,27 | 1,17
1M.02.010.0040.r | - oltre 220 fino a 240 kW - n° 2 | cad | 32.959,59 | 264,95 | 1,10
1M.02.010.0040.s | - oltre 240 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 34.665,12 | 278,66 | 1,05
1M.02.010.0040.t | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 35.955,15 | 289,03 | 1,01
1M.02.010.0040.u | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 41.810,65 | 336,10 | 0,87
1M.02.010.0050 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatore elicoidale con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0050.a | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 2.457,37 | 19,75 | 1,97
1M.02.010.0050.b | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.734,79 | 21,98 | 1,77
1M.02.010.0050.c | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 2.825,60 | 22,71 | 1,71
1M.02.010.0050.d | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.149,04 | 25,31 | 1,54
1M.02.010.0050.e | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.655,35 | 29,38 | 1,32
1M.02.010.0050.f | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 4.023,57 | 32,34 | 1,20
1M.02.010.0050.g | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 4.253,71 | 34,19 | 1,14
1M.02.010.0050.h | - oltre 180 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.394,28 | 35,32 | 1,10
1M.02.010.0050.i | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 4.440,31 | 35,69 | 1,09
1M.02.010.0050.j | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 4.624,42 | 37,17 | 1,05
1M.02.010.0050.k | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 5.130,73 | 41,24 | 0,94
1M.02.010.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0060.a | - oltre 30 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 931,93 | 7,49 | 15,57
1M.02.010.0060.b | - oltre 46 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 1.005,33 | 8,08 | 14,44
1M.02.010.0060.c | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 1.408,38 | 11,32 | 10,31
1M.02.010.0060.d | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 1.126,00 | 9,05 | 12,89
1M.02.010.0060.e | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 1.384,45 | 11,13 | 17,47
1M.02.010.0060.f | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 1.867,12 | 15,01 | 12,96
1M.02.010.0060.g | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 1.439,19 | 11,57 | 16,81
1M.02.010.0060.h | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.145,78 | 17,25 | 11,27
1M.02.010.0060.i | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 1.590,96 | 12,79 | 15,20
1M.02.010.0060.j | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 2.234,10 | 17,96 | 10,83
1M.02.010.0060.k | - oltre 120 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 2.494,10 | 20,05 | 9,70
1M.02.010.0060.l | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 2.587,40 | 20,80 | 9,35
1M.02.010.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0070.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 3.177,35 | 25,54 | 4,57
1M.02.010.0070.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 3.200,99 | 25,73 | 4,53
1M.02.010.0070.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 3.209,70 | 25,80 | 4,52
1M.02.010.0070.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 3.269,41 | 26,28 | 4,44
1M.02.010.0070.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 5.624,30 | 45,21 | 2,58
1M.02.010.0070.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 3.558,02 | 28,60 | 4,08
1M.02.010.0070.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 3.762,98 | 30,25 | 6,43
1M.02.010.0070.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 5.744,67 | 46,18 | 4,21
1M.02.010.0070.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 3.993,12 | 32,10 | 6,06
1M.02.010.0070.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 5.640,18 | 45,34 | 4,29
1M.02.010.0070.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 4.938,56 | 39,70 | 4,90
1M.02.010.0070.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.882,76 | 47,29 | 4,11
1M.02.010.0070.m | - oltre 120 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 6.732,41 | 54,12 | 3,59
1M.02.010.0070.n | - oltre 160 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 6.998,62 | 56,26 | 3,46
1M.02.010.0070.o | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 7.763,68 | 62,41 | 3,12
1M.02.010.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 86 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0080.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 47.329,10 | 380,46 | 0,51
1M.02.010.0080.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 52.031,42 | 418,26 | 0,46
1M.02.010.0080.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 55.132,65 | 443,19 | 0,66
1M.02.010.0080.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 58.266,29 | 468,38 | 0,62
1M.02.010.0080.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 60.341,28 | 485,06 | 0,60
1M.02.010.0080.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 62.462,30 | 502,11 | 0,58
1M.02.010.0080.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 65.089,63 | 523,23 | 0,56
1M.02.010.0080.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 70.943,89 | 570,29 | 0,51
1M.02.010.0080.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 77.629,15 | 624,03 | 0,47
1M.02.010.0080.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 90.443,59 | 727,04 | 0,40
1M.02.010.0080.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 93.209,00 | 749,27 | 0,39
1M.02.010.0080.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 95.837,57 | 770,40 | 0,38
1M.02.010.0080.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 103.119,95 | 828,94 | 0,35
1M.02.010.0080.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 124.600,10 | 1.001,61 | 0,29
1M.02.010.0080.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 130.317,52 | 1.047,57 | 0,28
1M.02.010.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 75 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0090.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 7.113,67 | 57,18 | 0,68
1M.02.010.0090.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 7.896,14 | 63,47 | 0,61
1M.02.010.0090.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 8.081,50 | 64,96 | 0,60
1M.02.010.0090.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 8.543,02 | 68,67 | 0,57
1M.02.010.0090.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 9.142,63 | 73,49 | 0,53
1M.02.010.0090.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 9.509,61 | 76,44 | 0,51
1M.02.010.0090.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 9.879,08 | 79,41 | 0,49
1M.02.010.0090.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 10.800,88 | 86,82 | 0,45
1M.02.010.0090.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 11.814,74 | 94,97 | 0,41
1M.02.010.0090.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 13.843,71 | 111,28 | 0,35
1M.02.010.0090.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 14.259,20 | 114,62 | 0,34
1M.02.010.0090.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 15.049,37 | 120,98 | 0,48
1M.02.010.0090.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 15.809,46 | 127,09 | 0,46
1M.02.010.0090.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 19.129,69 | 153,78 | 0,38
1M.02.010.0090.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 20.956,13 | 168,46 | 0,46
1M.02.010.0100 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0100.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.434,86 | 27,61 | 4,23
1M.02.010.0100.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 3.582,90 | 28,80 | 4,05
1M.02.010.0100.c | - oltre 350 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 3.762,98 | 30,25 | 6,43
1M.02.010.0100.d | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 3.873,70 | 31,14 | 6,24
1M.02.010.0100.e | - oltre 620 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 5.487,16 | 44,11 | 4,41
1M.02.010.0100.f | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 7.174,03 | 57,67 | 3,37
1M.02.010.0100.g | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 7.376,80 | 59,30 | 3,28
1M.02.010.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0110.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 10.108,92 | 81,26 | 1,44
1M.02.010.0110.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 11.031,97 | 88,68 | 1,32
1M.02.010.0110.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 11.152,34 | 89,65 | 2,17
1M.02.010.0110.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 12.517,01 | 100,62 | 1,93
1M.02.010.0110.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 13.457,47 | 108,18 | 1,80
1M.02.010.0110.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 14.043,40 | 112,89 | 1,72
1M.02.010.0110.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 14.822,14 | 119,15 | 1,63
1M.02.010.0110.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 15.771,31 | 126,78 | 1,53
1M.02.010.0110.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 16.023,84 | 128,81 | 1,51
1M.02.010.0110.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 16.908,33 | 135,92 | 1,43
1M.02.010.0110.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 17.817,69 | 143,23 | 1,36
1M.02.010.0110.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 18.207,06 | 146,36 | 1,33
1M.02.010.0110.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 19.385,13 | 155,83 | 1,25
1M.02.010.0110.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 22.159,25 | 178,13 | 1,09
1M.02.010.0110.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 23.368,42 | 187,85 | 1,04
1M.02.010.0120 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0120.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 23.128,33 | 185,92 | 1,05
1M.02.010.0120.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 24.925,91 | 200,37 | 0,97
1M.02.010.0120.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 25.985,80 | 208,89 | 0,93
1M.02.010.0120.d | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 29.352,06 | 235,95 | 0,82
1M.02.010.0120.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 38.709,43 | 311,17 | 0,62
1M.02.010.0120.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 42.812,14 | 344,15 | 0,57
1M.02.010.0120.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 45.578,80 | 366,39 | 0,53
1M.02.010.0120.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 50.937,88 | 409,47 | 0,71
1M.02.010.0120.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 57.713,95 | 463,94 | 0,63
1M.02.010.0120.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 61.401,17 | 493,58 | 0,59
1M.02.010.0120.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 72.833,53 | 585,48 | 0,50
1M.02.010.0120.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 76.890,21 | 618,09 | 0,47
1M.02.010.0120.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 79.655,62 | 640,32 | 0,46
1M.02.010.0120.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 87.722,96 | 705,17 | 0,41
1M.02.010.0120.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 95.053,85 | 764,10 | 0,38
1M.02.010.0120.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 106.162,77 | 853,40 | 0,34
1M.02.010.0120.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 108.928,19 | 875,63 | 0,33
1M.02.010.0120.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 113.445,15 | 911,94 | 0,32
1M.02.010.0120.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 116.349,89 | 935,29 | 0,31
1M.02.010.0120.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 137.647,17 | 1.106,49 | 0,26
1M.02.010.0120.u | - oltre 1060 fino a 1100 kW - n° 4 | cad | 143.915,69 | 1.156,88 | 0,25
1M.02.010.0120.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 147.050,57 | 1.182,08 | 0,25
1M.02.010.0130 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0130.a | - oltre 100 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 2.319,29 | 18,64 | 2,09
1M.02.010.0130.b | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 2.411,35 | 19,38 | 2,01
1M.02.010.0130.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 3.207,51 | 25,78 | 1,51
1M.02.010.0130.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 5.471,59 | 43,98 | 0,88
1M.02.010.0130.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 6.723,05 | 54,04 | 0,72
1M.02.010.0130.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.174,80 | 65,71 | 0,59
1M.02.010.0130.g | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 9.233,44 | 74,22 | 0,52
1M.02.010.0130.h | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 9.694,97 | 77,93 | 0,50
1M.02.010.0130.i | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 11.538,57 | 92,75 | 0,42
1M.02.010.0130.j | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 11.954,07 | 96,09 | 0,40
1M.02.010.0130.k | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 12.326,03 | 99,08 | 0,39
1M.02.010.0130.l | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 13.346,11 | 107,28 | 0,36
1M.02.010.0130.m | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 15.992,33 | 128,56 | 0,45
1M.02.010.0130.n | - oltre 740 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.745,12 | 142,65 | 0,41
1M.02.010.0130.o | - oltre 860 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 18.482,81 | 148,58 | 0,39
1M.02.010.0130.p | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 19.804,18 | 159,20 | 0,49
1M.02.010.0130.q | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 20.589,15 | 165,51 | 0,47
1M.02.010.0130.r | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 21.371,62 | 171,80 | 0,45
1M.02.010.0140 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0140.a | - oltre 100 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 1.531,24 | 12,31 | 15,80
1M.02.010.0140.b | - oltre 145 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 1.706,65 | 13,72 | 14,17
1M.02.010.0140.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 2.216,69 | 17,82 | 10,91
1M.02.010.0140.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 2.726,73 | 21,92 | 8,87
1M.02.010.0140.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.236,77 | 26,02 | 7,47
1M.02.010.0140.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 3.546,52 | 28,51 | 6,82
1M.02.010.0140.g | - oltre 370 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 3.735,31 | 30,03 | 9,07
1M.02.010.0140.h | - oltre 470 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 3.948,04 | 31,74 | 8,58
1M.02.010.0140.i | - oltre 590 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 4.159,52 | 33,44 | 8,14
1M.02.010.0140.j | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 4.573,77 | 36,77 | 7,40
1M.02.010.0140.k | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 5.404,76 | 43,45 | 6,27
1M.02.010.0140.l | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 5.823,99 | 46,82 | 5,81
1M.02.010.0140.m | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 6.234,51 | 50,12 | 5,43
1M.02.010.0140.n | - oltre 980 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 7.064,26 | 56,79 | 4,79
1M.02.010.0140.o | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 7.894,01 | 63,46 | 4,29
1M.02.010.0150 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0150.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 3.908,53 | 31,42 | 6,19
1M.02.010.0150.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 4.122,50 | 33,14 | 5,87
1M.02.010.0150.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 4.225,75 | 33,97 | 5,72
1M.02.010.0150.d | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 4.509,38 | 36,25 | 5,36
1M.02.010.0150.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 6.930,20 | 55,71 | 3,49
1M.02.010.0150.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 8.211,52 | 66,01 | 2,95
1M.02.010.0150.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 9.220,41 | 74,12 | 2,62
1M.02.010.0150.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 9.608,54 | 77,24 | 2,52
1M.02.010.0150.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 11.300,08 | 90,84 | 3,00
1M.02.010.0150.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 12.598,81 | 101,28 | 2,69
1M.02.010.0150.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 12.877,47 | 103,52 | 2,63
1M.02.010.0150.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 13.705,97 | 110,18 | 2,47
1M.02.010.0150.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 14.535,72 | 116,85 | 2,33
1M.02.010.0150.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 15.197,53 | 122,17 | 2,23
1M.02.010.0150.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 15.785,94 | 126,90 | 2,15
1M.02.010.0150.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 16.823,44 | 135,24 | 2,01
1M.02.010.0150.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.859,69 | 143,57 | 1,90
1M.02.010.0150.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 19.519,19 | 156,91 | 1,74
1M.02.010.0150.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 20.341,47 | 163,52 | 1,66
1M.02.010.0150.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 21.183,66 | 170,29 | 1,60
1M.02.010.0150.u | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 22.843,15 | 183,63 | 1,48
1M.02.010.0150.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 23.672,90 | 190,30 | 1,43
1M.02.010.0160 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a; - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI; - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0160.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 12.157,49 | 97,73 | 1,99
1M.02.010.0160.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 12.665,04 | 101,81 | 1,91
1M.02.010.0160.c | - oltre 34 fino a 44 kW - n° 1 | cad | 13.448,76 | 108,11 | 1,80
1M.02.010.0160.d | - oltre 44 fino a 54 kW - n° 1 | cad | 14.646,74 | 117,74 | 1,65
1M.02.010.0160.e | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 16.168,15 | 129,97 | 1,50
1M.02.010.0160.f | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 19.025,62 | 152,94 | 1,27
1M.02.010.0160.g | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 18.105,06 | 145,54 | 1,34
1M.02.010.0160.h | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 20.456,22 | 164,44 | 1,18
1M.02.010.0160.i | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 18.702,18 | 150,34 | 1,29
1M.02.010.0160.j | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 20.962,52 | 168,51 | 1,15
1M.02.010.0160.k | - oltre 85 fino a 105 kW - n° 2 | cad | 24.938,28 | 200,47 | 1,45
1M.02.010.0160.l | - oltre 105 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 25.261,72 | 203,07 | 1,44
1M.02.010.0160.m | - oltre 120 fino a 130 kW - n° 2 | cad | 26.551,75 | 213,44 | 1,37
1M.02.010.0160.n | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 28.487,41 | 229,00 | 1,27
1M.02.010.0160.o | - oltre 140 fino a 155 kW - n° 2 | cad | 30.286,24 | 243,46 | 1,20
1M.02.010.0160.p | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 31.531,48 | 253,47 | 1,15
1M.02.010.0160.q | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 38.767,83 | 311,64 | 0,94
1M.02.010.0170 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0170.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 1.075,29 | 8,64 | 4,50
1M.02.010.0170.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 1.120,07 | 9,00 | 4,32
1M.02.010.0170.c | - oltre 34 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 1.166,10 | 9,37 | 4,15
1M.02.010.0170.d | - oltre 44 fino a 54 kW - n° 1 | cad | 1.213,37 | 9,75 | 3,99
1M.02.010.0170.e | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 1.334,04 | 10,72 | 3,63
1M.02.010.0170.f | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 2.043,12 | 16,42 | 2,37
1M.02.010.0170.g | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 1.454,71 | 11,69 | 3,33
1M.02.010.0170.h | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 2.525,79 | 20,30 | 1,92
1M.02.010.0170.i | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 2.273,26 | 18,27 | 2,13
1M.02.010.0170.j | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 3.009,71 | 24,19 | 1,61
1M.02.010.0170.k | - oltre 85 fino a 105 kW - n° 2 | cad | 3.049,52 | 24,51 | 1,59
1M.02.010.0170.l | - oltre 105 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.089,33 | 24,83 | 1,57
1M.02.010.0170.m | - oltre 120 fino a 130 kW - n° 2 | cad | 3.129,13 | 25,15 | 1,55
1M.02.010.0170.n | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.168,94 | 25,47 | 1,53
1M.02.010.0170.o | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.207,51 | 25,78 | 1,51
1M.02.010.0170.p | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 3.247,31 | 26,10 | 1,49
1M.02.010.0170.q | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 3.287,12 | 26,42 | 1,47
1M.02.010.0180 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0180.a | - oltre 25 fino a 44 kW - n° 1 | cad | 1.153,36 | 9,27 | 12,58
1M.02.010.0180.b | - oltre 44 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 1.364,84 | 10,97 | 10,63
1M.02.010.0180.c | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 1.877,37 | 15,09 | 7,73
1M.02.010.0180.d | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 1.475,56 | 11,86 | 9,84
1M.02.010.0180.e | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 1.877,37 | 15,09 | 7,73
1M.02.010.0180.f | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 1.475,56 | 11,86 | 9,84
1M.02.010.0180.g | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 1.877,37 | 15,09 | 7,73
1M.02.010.0180.h | - oltre 85 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 2.052,48 | 16,50 | 11,79
1M.02.010.0180.i | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 2.190,56 | 17,61 | 11,04
1M.02.010.0180.j | - oltre 140 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 2.444,34 | 19,65 | 9,90
1M.02.010.0180.k | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 2.522,71 | 20,28 | 9,59
1M.02.010.0190 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0190.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 3.089,03 | 24,83 | 4,70
1M.02.010.0190.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 3.356,49 | 26,98 | 4,32
1M.02.010.0190.c | - oltre 34 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 3.407,49 | 27,39 | 4,26
1M.02.010.0190.d | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 5.293,40 | 42,55 | 2,74
1M.02.010.0190.e | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 3.516,96 | 28,27 | 4,13
1M.02.010.0190.f | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 5.532,24 | 44,47 | 2,62
1M.02.010.0190.g | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 3.952,36 | 31,77 | 3,67
1M.02.010.0190.h | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 5.532,24 | 44,47 | 2,62
1M.02.010.0190.i | - oltre 85 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.717,30 | 45,96 | 4,23
1M.02.010.0190.j | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 5.831,75 | 46,88 | 4,15
1M.02.010.0190.k | - oltre 140 fino a 155 kW - n° 2 | cad | 6.229,83 | 50,08 | 3,88
1M.02.010.0190.l | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 6.306,96 | 50,70 | 3,84
1M.02.010.0190.m | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 6.920,25 | 55,63 | 3,50
1M.02.010.0200 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0200.a | - oltre 270 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 60.001,67 | 482,33 | 0,60
1M.02.010.0200.b | - oltre 300 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 62.896,45 | 505,60 | 0,58
1M.02.010.0200.c | - oltre 330 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 66.275,16 | 532,76 | 0,55
1M.02.010.0200.d | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 71.927,83 | 578,20 | 0,67
1M.02.010.0200.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 2 | cad | 75.509,30 | 606,99 | 0,64
1M.02.010.0200.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 78.595,67 | 631,80 | 0,62
1M.02.010.0200.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 83.071,58 | 667,78 | 0,58
1M.02.010.0200.h | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 88.772,83 | 713,61 | 0,54
1M.02.010.0200.i | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 94.385,76 | 758,73 | 0,51
1M.02.010.0200.j | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 99.986,25 | 803,75 | 0,48
1M.02.010.0200.k | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 100.084,52 | 804,54 | 0,48
1M.02.010.0200.l | - oltre 710 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 104.732,11 | 841,90 | 0,46
1M.02.010.0200.m | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 112.631,51 | 905,40 | 0,43
1M.02.010.0200.n | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 118.106,35 | 949,41 | 0,41
1M.02.010.0200.o | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 122.416,81 | 984,06 | 0,40
1M.02.010.0200.p | - oltre 890 fino a 940 kW - n° 4 | cad | 131.088,74 | 1.053,77 | 0,37
1M.02.010.0200.q | - oltre 940 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 134.636,62 | 1.082,29 | 0,36
1M.02.010.0200.r | - oltre 1000 fino a 1080 kW - n° 4 | cad | 145.505,45 | 1.169,66 | 0,33
1M.02.010.0200.s | - oltre 1080 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 156.007,30 | 1.254,08 | 0,31
1M.02.010.0200.t | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 164.121,91 | 1.319,31 | 0,29
1M.02.010.0200.u | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 172.554,99 | 1.387,10 | 0,28
1M.02.010.0200.v | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 180.298,77 | 1.449,35 | 0,40
1M.02.010.0210 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0210.a | - oltre 270 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 6.677,02 | 53,67 | 0,72
1M.02.010.0210.b | - oltre 300 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 7.680,93 | 61,74 | 0,63
1M.02.010.0210.c | - oltre 330 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.339,01 | 67,03 | 0,58
1M.02.010.0210.d | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 8.459,67 | 68,00 | 0,57
1M.02.010.0210.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 2 | cad | 8.580,34 | 68,97 | 0,56
1M.02.010.0210.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 9.069,23 | 72,90 | 0,53
1M.02.010.0210.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 9.123,97 | 73,34 | 0,53
1M.02.010.0210.h | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 9.283,20 | 74,62 | 0,52
1M.02.010.0210.i | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 9.620,33 | 77,33 | 0,50
1M.02.010.0210.j | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 11.089,49 | 89,14 | 0,44
1M.02.010.0210.k | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 11.298,48 | 90,82 | 0,43
1M.02.010.0210.l | - oltre 710 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 11.803,78 | 94,89 | 0,61
1M.02.010.0210.m | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 13.542,89 | 108,87 | 0,54
1M.02.010.0210.n | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 13.570,26 | 109,09 | 0,53
1M.02.010.0210.o | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 13.708,34 | 110,20 | 0,53
1M.02.010.0210.p | - oltre 890 fino a 940 kW - n° 4 | cad | 14.050,44 | 112,95 | 0,52
1M.02.010.0210.q | - oltre 940 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 14.478,38 | 116,39 | 0,50
1M.02.010.0210.r | - oltre 1000 fino a 1080 kW - n° 4 | cad | 15.065,79 | 121,11 | 0,64
1M.02.010.0210.s | - oltre 1080 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 15.069,52 | 121,14 | 0,64
1M.02.010.0210.t | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 16.516,29 | 132,77 | 0,59
1M.02.010.0210.u | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 16.887,00 | 135,75 | 0,57
1M.02.010.0210.v | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 17.092,26 | 137,40 | 0,57
1M.02.010.0220 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0220.a | - oltre 270 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 3.086,24 | 24,81 | 7,84
1M.02.010.0220.b | - oltre 330 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 3.329,77 | 26,77 | 10,17
1M.02.010.0220.c | - oltre 500 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 3.745,27 | 30,11 | 9,04
1M.02.010.0220.d | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 4.790,23 | 38,51 | 7,07
1M.02.010.0220.e | - oltre 670 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 5.097,49 | 40,98 | 6,64
1M.02.010.0220.f | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 5.404,76 | 43,45 | 6,27
1M.02.010.0220.g | - oltre 800 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 6.239,49 | 50,16 | 5,43
1M.02.010.0220.h | - oltre 1000 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 7.064,26 | 56,79 | 4,79
1M.02.010.0220.i | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 7.894,01 | 63,46 | 4,29
1M.02.010.0220.j | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 8.553,96 | 68,76 | 6,22
1M.02.010.0230 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0230.a | - oltre 270 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 9.842,41 | 79,12 | 2,46
1M.02.010.0230.b | - oltre 330 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 10.388,23 | 83,51 | 3,26
1M.02.010.0230.c | - oltre 420 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 11.216,73 | 90,17 | 3,02
1M.02.010.0230.d | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 12.877,47 | 103,52 | 2,63
1M.02.010.0230.e | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 13.705,97 | 110,18 | 2,47
1M.02.010.0230.f | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 14.846,72 | 119,35 | 2,28
1M.02.010.0230.g | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 16.201,44 | 130,24 | 2,09
1M.02.010.0230.h | - oltre 710 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 16.616,93 | 133,58 | 2,04
1M.02.010.0230.i | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 20.353,91 | 163,62 | 1,66
1M.02.010.0230.j | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 20.769,41 | 166,96 | 1,63
1M.02.010.0230.k | - oltre 890 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 21.183,66 | 170,29 | 1,60
1M.02.010.0230.l | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 22.843,15 | 183,63 | 1,48
1M.02.010.0230.m | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 23.672,90 | 190,30 | 1,43
1M.02.010.0230.n | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 24.744,62 | 198,91 | 2,15
1M.02.020 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREE COOLING |  |  |  |
1M.02.020.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori elicoidali, dispositivi e allacciamenti per funzionamento in "free cooling"; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 84 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 15 a 10 glicolata al 30% e aria °C 30 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0010.a | - fino a 45 kW - n° 1 | cad | 16.897,13 | 135,83 | 1,43
1M.02.020.0010.b | - oltre 45 fino a 50 kW - n° 1 | cad | 17.450,71 | 140,28 | 1,39
1M.02.020.0010.c | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 20.631,62 | 165,85 | 1,17
1M.02.020.0010.d | - oltre 75 fino a 90 kW - n° 2 | cad | 23.778,87 | 191,15 | 1,53
1M.02.020.0010.e | - oltre 90 fino a 100 kW - n° 2 | cad | 25.714,54 | 206,71 | 1,41
1M.02.020.0010.f | - oltre 100 fino a 125 kW - n° 2 | cad | 30.047,39 | 241,54 | 1,21
1M.02.020.0010.g | - oltre 125 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 30.693,03 | 246,73 | 1,18
1M.02.020.0010.h | - oltre 140 fino a 170 kW - n° 2 | cad | 34.657,65 | 278,60 | 1,05
1M.02.020.0010.i | - oltre 170 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 35.302,05 | 283,78 | 1,03
1M.02.020.0010.j | - oltre 200 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 43.738,85 | 351,60 | 0,83
1M.02.020.0010.k | - oltre 250 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 46.780,43 | 376,05 | 0,78
1M.02.020.0010.l | - oltre 300 fino a 350 kW - n° 2 | cad | 55.631,49 | 447,20 | 0,65
1M.02.020.0010.m | - oltre 350 fino a 400 kW - n° 4 | cad | 68.769,38 | 552,81 | 0,53
1M.02.020.0010.n | - oltre 400 fino a 450 kW - n° 4 | cad | 76.387,57 | 614,05 | 0,63
1M.02.020.0010.o | - oltre 450 fino a 480 kW - n° 4 | cad | 81.780,31 | 657,40 | 0,59
1M.02.020.0010.p | - oltre 480 fino a 530 kW - n° 4 | cad | 84.546,96 | 679,64 | 0,57
1M.02.020.0010.q | - oltre 530 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 89.111,20 | 716,33 | 0,54
1M.02.020.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 76 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0020.a | - fino a 45 kW - n°1 | cad | 3.516,02 | 28,26 | 1,38
1M.02.020.0020.b | - oltre 45 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 3.886,73 | 31,24 | 1,24
1M.02.020.0020.c | - oltre 75 fino a 100 kW - n° 2 | cad | 3.904,15 | 31,38 | 1,24
1M.02.020.0020.d | - oltre 100 fino a 125 kW - n° 2 | cad | 3.932,76 | 31,61 | 1,23
1M.02.020.0020.e | - oltre 125 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.982,52 | 32,01 | 1,21
1M.02.020.0020.f | - oltre 140 fino a 170 kW - n° 2 | cad | 4.024,81 | 32,35 | 1,20
1M.02.020.0020.g | - oltre 170 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 4.439,07 | 35,68 | 1,09
1M.02.020.0020.h | - oltre 200 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 4.508,73 | 36,24 | 1,07
1M.02.020.0020.i | - oltre 250 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 4.577,15 | 36,79 | 1,06
1M.02.020.0020.j | - oltre 300 fino a 350 kW - n° 2 | cad | 4.707,77 | 37,84 | 1,03
1M.02.020.0020.k | - oltre 350 fino a 400 kW - n° 4 | cad | 4.992,65 | 40,13 | 0,97
1M.02.020.0020.l | - oltre 400 fino a 450 kW - n° 4 | cad | 5.683,07 | 45,68 | 0,85
1M.02.020.0020.m | - oltre 450 fino a 480 kW - n° 4 | cad | 6.052,53 | 48,65 | 0,80
1M.02.020.0020.n | - oltre 480 fino a 530 kW - n° 4 | cad | 6.329,95 | 50,88 | 0,76
1M.02.020.0020.o | - oltre 530 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 7.343,81 | 59,03 | 0,66
1M.02.020.0030 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori elicoidali, dispositivi e allacciamenti per funzionamento in "free cooling"; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 15 a 10 glicolata al 30% e aria °C 30 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0030.a | - oltre 530 fino a 570 kW - n° 2 | cad | 89.940,95 | 723,00 | 0,54
1M.02.020.0030.b | - oltre 570 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 92.567,03 | 744,11 | 0,52
1M.02.020.0030.c | - oltre 610 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 98.283,21 | 790,06 | 0,49
1M.02.020.0030.d | - oltre 670 fino a 780 kW - n° 4 | cad | 139.540,47 | 1.121,71 | 0,35
1M.02.020.0030.e | - oltre 780 fino a 860 kW - n° 4 | cad | 144.242,79 | 1.159,51 | 0,34
1M.02.020.0030.f | - oltre 860 fino a 960 kW - n° 4 | cad | 155.768,45 | 1.252,16 | 0,31
1M.02.020.0030.g | - oltre 960 fino a 1120 kW - n° 4 | cad | 174.575,24 | 1.403,34 | 0,28
1M.02.020.0030.h | - oltre 1120 fino a 1340 kW - n° 4 | cad | 182.412,44 | 1.466,34 | 0,27
1M.02.020.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0040.a | - oltre 530 fino a 570 kW - n° 2 | cad | 5.268,81 | 42,35 | 0,92
1M.02.020.0040.b | - oltre 570 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 5.823,64 | 46,81 | 0,83
1M.02.020.0040.c | - oltre 610 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 6.328,70 | 50,87 | 0,76
1M.02.020.0040.d | - oltre 670 fino a 780 kW - n° 4 | cad | 7.419,92 | 59,65 | 0,98
1M.02.020.0040.e | - oltre 780 fino a 860 kW - n° 4 | cad | 7.927,47 | 63,73 | 0,92
1M.02.020.0040.f | - oltre 860 fino a 1340 kW - n° 4 | cad | 8.463,88 | 68,04 | 1,14
1M.02.030 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI |  |  |  |
1M.02.030.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 84 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0010.a | - oltre 19 fino a 23 kW - n° 1 - 200 Pa | cad | 6.902,84 | 55,49 | 3,50
1M.02.030.0010.b | - oltre 23 fino a 26 kW - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.547,23 | 60,67 | 3,21
1M.02.030.0010.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 - 250 Pa | cad | 8.054,78 | 64,75 | 3,00
1M.02.030.0010.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.729,38 | 86,25 | 2,25
1M.02.030.0010.e | - oltre 38 fino a 45 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 11.004,30 | 88,46 | 2,20
1M.02.030.0010.f | - oltre 45 fino a 50 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 12.019,41 | 96,62 | 2,01
1M.02.030.0010.g | - oltre 50 fino a 65 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 12.941,21 | 104,03 | 1,87
1M.02.030.0010.h | - oltre 65 fino a 80 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 14.186,46 | 114,04 | 1,71
1M.02.030.0010.i | - oltre 80 fino a 100 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 17.194,38 | 138,22 | 2,11
1M.02.030.0010.j | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 19.314,16 | 155,26 | 1,88
1M.02.030.0010.k | - oltre 120 fino a 135 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 23.021,28 | 185,06 | 1,58
1M.02.030.0010.l | - oltre 135 fino a 155 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 25.188,33 | 202,48 | 1,44
1M.02.030.0010.m | - oltre 155 fino a 185 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 28.489,90 | 229,02 | 1,27
1M.02.030.0010.n | - oltre 185 fino a 210 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 33.470,88 | 269,06 | 1,08
1M.02.030.0010.o | - oltre 210 fino a 235 kW - n° 4 - 120 Pa | cad | 36.100,69 | 290,20 | 1,01
1M.02.030.0010.p | - oltre 235 fino a 260 kW - n° 4 - 120 Pa | cad | 39.192,03 | 315,05 | 0,93
1M.02.030.0020 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 87 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0020.a | - fino a 35 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 12.076,63 | 97,08 | 2,00
1M.02.030.0020.b | - oltre 35 fino a 45 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 12.906,38 | 103,75 | 1,87
1M.02.030.0020.c | - oltre 45 fino a 55 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 14.334,49 | 115,23 | 1,69
1M.02.030.0020.d | - oltre 55 fino a 70 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 15.118,21 | 121,53 | 1,60
1M.02.030.0020.e | - oltre 55 fino a 70 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 17.883,62 | 143,76 | 1,35
1M.02.030.0020.f | - oltre 70 fino a 95 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 18.403,55 | 147,94 | 1,97
1M.02.030.0020.g | - oltre 70 fino a 95 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 20.478,54 | 164,62 | 1,77
1M.02.030.0020.h | - oltre 95 fino a 110 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 20.017,02 | 160,91 | 1,81
1M.02.030.0020.i | - oltre 95 fino a 110 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 22.322,15 | 179,44 | 1,63
1M.02.030.0020.j | - oltre 110 fino a 125 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 20.940,07 | 168,33 | 1,73
1M.02.030.0020.k | - oltre 110 fino a 125 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 23.659,45 | 190,19 | 1,53
1M.02.030.0020.l | - oltre 125 fino a 155 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 27.116,53 | 217,98 | 1,34
1M.02.030.0020.m | - oltre 155 fino a 175 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 28.037,09 | 225,38 | 1,29
1M.02.030.0020.n | - oltre 175 fino a 195 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 33.800,54 | 271,71 | 1,07
1M.02.030.0020.o | - oltre 195 fino a 230 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 35.320,71 | 283,93 | 1,03
1M.02.030.0030 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0030.a | - fino a 45 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 931,93 | 7,49 | 15,57
1M.02.030.0030.b | - oltre 45 fino a 70 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.005,33 | 8,08 | 14,44
1M.02.030.0030.c | - oltre 55 fino a 95 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 1.877,37 | 15,09 | 7,73
1M.02.030.0030.d | - oltre 70 fino a 95 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.260,05 | 10,13 | 19,20
1M.02.030.0030.e | - oltre 95 fino a 110 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.314,79 | 10,57 | 18,40
1M.02.030.0030.f | - oltre 95 fino a 125 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 2.145,78 | 17,25 | 11,27
1M.02.030.0030.g | - oltre 110 fino a 125 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.314,79 | 10,57 | 18,40
1M.02.030.0030.h | - oltre 125 fino a 175 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 2.494,10 | 20,05 | 9,70
1M.02.030.0030.i | - oltre 175 fino a 230 kW - n ° 2 - 100 Pa | cad | 2.587,40 | 20,80 | 9,35
1M.02.030.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0040.a | - fino a 35 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 3.177,35 | 25,54 | 4,57
1M.02.030.0040.b | - oltre 35 fino a 45 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.200,99 | 25,73 | 4,53
1M.02.030.0040.c | - oltre 45 fino a 55 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.209,70 | 25,80 | 4,52
1M.02.030.0040.d | - oltre 55 fino a 70 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.269,41 | 26,28 | 4,44
1M.02.030.0040.e | - oltre 55 fino a 95 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.744,67 | 46,18 | 4,21
1M.02.030.0040.f | - oltre 70 fino a 95 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.762,98 | 30,25 | 6,43
1M.02.030.0040.g | - oltre 95 fino a 125 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.993,12 | 32,10 | 6,06
1M.02.030.0040.h | - oltre 95 fino a 110 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.813,09 | 46,73 | 4,16
1M.02.030.0040.i | - oltre 110 fino a 125 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.882,76 | 47,29 | 4,11
1M.02.030.0040.j | - oltre 125 fino a 155 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 6.732,41 | 54,12 | 3,59
1M.02.030.0040.k | - oltre 155 fino a 175 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 6.998,62 | 56,26 | 3,46
1M.02.030.0040.l | - oltre 175 fino a 230 kW - n ° 2 - 100 Pa | cad | 7.763,68 | 62,41 | 3,12
1M.02.040 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA |  |  |  |
1M.02.040.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0010.a | - fino a 8 kW - n° 1 | cad | 4.533,19 | 36,44 | 8,54
1M.02.040.0010.b | - oltre 8 fino a 12 kW - n° 1 | cad | 4.638,93 | 37,29 | 8,34
1M.02.040.0010.c | - oltre 12 fino a 15 kW - n° 1 | cad | 5.137,78 | 41,30 | 7,53
1M.02.040.0010.d | - oltre 15 fino a 21 kW - n° 1 | cad | 6.057,09 | 48,69 | 6,39
1M.02.040.0010.e | - oltre 21 fino a 25 kW - n° 1 | cad | 6.287,23 | 50,54 | 6,16
1M.02.040.0010.f | - oltre 25 fino a 29 kW - n° 1 | cad | 6.496,22 | 52,22 | 5,96
1M.02.040.0010.g | - oltre 29 fino a 37 kW - n° 1 | cad | 7.148,08 | 57,46 | 5,41
1M.02.040.0010.h | - oltre 37 fino a 42 kW - n° 2 | cad | 7.768,84 | 62,45 | 4,98
1M.02.040.0010.i | - oltre 42 fino a 50 kW - n° 2 | cad | 7.885,77 | 63,39 | 4,91
1M.02.040.0010.j | - oltre 50 fino a 60 kW - n° 2 | cad | 8.254,00 | 66,35 | 4,69
1M.02.040.0010.k | - oltre 60 fino a 75 kW - n° 2 | cad | 9.177,04 | 73,77 | 4,22
1M.02.040.0010.l | - oltre 75 fino a 90 kW - n° 2 | cad | 11.434,90 | 91,92 | 3,38
1M.02.040.0010.m | - oltre 90 fino a 115 kW - n° 2 | cad | 12.321,27 | 99,05 | 4,71
1M.02.040.0010.n | - oltre 115 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 13.842,68 | 111,28 | 4,19
1M.02.040.0010.o | - oltre 115 fino a 150 kW - n° 4 | cad | 16.931,53 | 136,11 | 3,43
1M.02.040.0010.p | - oltre 150 fino a 180 kW - n° 4 | cad | 18.318,59 | 147,26 | 3,17
1M.02.040.0020 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0020.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 9.629,86 | 77,41 | 4,02
1M.02.040.0020.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 11.565,52 | 92,97 | 3,35
1M.02.040.0020.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 12.533,36 | 100,75 | 3,09
1M.02.040.0020.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 15.484,12 | 124,47 | 2,50
1M.02.040.0020.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 14.341,53 | 115,29 | 4,05
1M.02.040.0020.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 17.014,88 | 136,78 | 3,41
1M.02.040.0020.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 20.749,37 | 166,80 | 2,80
1M.02.040.0020.h | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 22.685,03 | 182,36 | 2,56
1M.02.040.0020.i | - oltre 260 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 24.436,59 | 196,44 | 2,38
1M.02.040.0020.j | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 33.703,14 | 270,93 | 1,72
1M.02.040.0020.k | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 36.652,67 | 294,64 | 1,58
1M.02.040.0020.l | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 4 | cad | 44.941,79 | 361,27 | 1,94
1M.02.040.0020.m | - oltre 520 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 49.183,83 | 395,37 | 1,77
1M.02.040.0020.n | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 60.568,92 | 486,89 | 1,44
1M.02.040.0020.o | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 6 | cad | 61.722,11 | 496,16 | 1,41
1M.02.040.0020.p | - oltre 780 fino a 830 kW - n° 6 | cad | 66.054,96 | 530,99 | 1,32
1M.02.040.0020.q | - oltre 830 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 72.740,21 | 584,73 | 1,20
1M.02.040.0020.r | - oltre 920 fino a 1030 kW - n° 8 | cad | 80.392,06 | 646,24 | 1,08
1M.02.040.0020.s | - oltre 1030 fino a 1110 kW - n° 8 | cad | 84.263,39 | 677,36 | 1,03
1M.02.040.0020.t | - oltre 1110 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 88.229,26 | 709,24 | 0,99
1M.02.040.0030 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0030.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 1.140,80 | 9,17 | 33,93
1M.02.040.0030.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 1.214,20 | 9,76 | 31,88
1M.02.040.0030.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 1.478,57 | 11,89 | 39,26
1M.02.040.0030.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 1.943,82 | 15,63 | 29,87
1M.02.040.0030.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 1.519,62 | 12,22 | 38,20
1M.02.040.0030.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 2.086,88 | 16,78 | 27,82
1M.02.040.0030.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 2.412,81 | 19,40 | 24,06
1M.02.040.0030.h | - oltre 220 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 2.639,22 | 21,22 | 22,00
1M.02.040.0030.i | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 3.400,55 | 27,34 | 17,07
1M.02.040.0030.j | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 3.886,06 | 31,24 | 22,41
1M.02.040.0030.k | - oltre 420 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 4.286,63 | 34,46 | 20,32
1M.02.040.0030.l | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 6.199,90 | 49,84 | 14,05
1M.02.040.0030.m | - oltre 710 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 6.411,38 | 51,54 | 13,58
1M.02.040.0030.n | - oltre 920 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 6.724,87 | 54,06 | 12,95
1M.02.040.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0040.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 1.522,83 | 12,24 | 9,53
1M.02.040.0040.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 1.586,28 | 12,75 | 9,15
1M.02.040.0040.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 2.310,28 | 18,57 | 6,28
1M.02.040.0040.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 2.726,73 | 21,92 | 8,87
1M.02.040.0040.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 2.827,49 | 22,73 | 8,56
1M.02.040.0040.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 2.979,26 | 23,95 | 8,12
1M.02.040.0040.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.381,25 | 35,22 | 5,52
1M.02.040.0040.h | - oltre 220 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 5.468,50 | 43,96 | 4,42
1M.02.040.0040.i | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 7.058,34 | 56,74 | 3,43
1M.02.040.0040.j | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 8.022,44 | 64,49 | 3,02
1M.02.040.0040.k | - oltre 420 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 9.340,78 | 75,09 | 3,63
1M.02.040.0040.l | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 11.388,40 | 91,55 | 2,97
1M.02.040.0040.m | - oltre 710 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 12.954,60 | 104,14 | 2,61
1M.02.040.0040.n | - oltre 920 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 17.656,92 | 141,94 | 1,92
1M.02.040.0050 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0050.a | - fino 130 kW - n° 1 | cad | 17.564,73 | 141,20 | 3,31
1M.02.040.0050.b | - oltre 130 fino a 160 kW - n° 1 | cad | 18.256,39 | 146,76 | 3,18
1M.02.040.0050.c | - oltre 160 fino a 210 kW - n° 1 | cad | 20.393,59 | 163,94 | 2,85
1M.02.040.0050.d | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 24.594,57 | 197,71 | 2,36
1M.02.040.0050.e | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 31.564,71 | 253,74 | 1,84
1M.02.040.0050.f | - oltre 250 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 32.650,72 | 262,47 | 1,78
1M.02.040.0050.g | - oltre 280 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 33.731,75 | 271,16 | 1,72
1M.02.040.0050.h | - oltre 310 fino a 380 kW - n° 2 | cad | 37.079,36 | 298,07 | 1,57
1M.02.040.0050.i | - oltre 380 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 38.702,78 | 311,12 | 1,50
1M.02.040.0050.j | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 47.835,33 | 384,53 | 1,82
1M.02.040.0050.k | - oltre 480 fino a 550 kW - n° 2 | cad | 52.790,19 | 424,36 | 1,65
1M.02.040.0050.l | - oltre 550 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 60.038,97 | 482,63 | 1,45
1M.02.040.0050.m | - oltre 610 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 62.699,89 | 504,02 | 1,39
1M.02.040.0050.n | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 65.169,23 | 523,87 | 1,34
1M.02.040.0050.o | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 67.358,67 | 541,47 | 1,29
1M.02.040.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0060.a | - fino a 130 kW - n° 1 | cad | 1.120,72 | 9,01 | 21,58
1M.02.040.0060.b | - oltre 130 fino a 160 kW - n° 1 | cad | 1.202,83 | 9,67 | 20,11
1M.02.040.0060.c | - oltre 160 fino a 210 kW - n° 1 | cad | 1.283,69 | 10,32 | 18,84
1M.02.040.0060.d | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 1.313,54 | 10,56 | 18,42
1M.02.040.0060.e | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 1.785,02 | 14,35 | 13,55
1M.02.040.0060.f | - oltre 250 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 1.941,76 | 15,61 | 12,46
1M.02.040.0060.g | - oltre 280 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 1.970,38 | 15,84 | 12,28
1M.02.040.0060.h | - oltre 310 fino a 380 kW - n° 2 | cad | 1.997,74 | 16,06 | 12,11
1M.02.040.0060.i | - oltre 380 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 2.265,20 | 18,21 | 10,68
1M.02.040.0060.j | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 2.644,33 | 21,26 | 12,81
1M.02.040.0060.k | - oltre 480 fino a 550 kW - n° 2 | cad | 3.008,82 | 24,19 | 11,26
1M.02.040.0060.l | - oltre 550 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 3.395,70 | 27,30 | 9,97
1M.02.040.0060.m | - oltre 610 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 3.435,51 | 27,62 | 9,86
1M.02.040.0060.n | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 3.528,81 | 28,37 | 9,60
1M.02.040.0060.o | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 3.622,11 | 29,12 | 9,35
1M.02.040.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0070.a | - fino a 210 kW - n° 1 | cad | 901,78 | 7,25 | 26,82
1M.02.040.0070.b | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 1.175,46 | 9,45 | 20,58
1M.02.040.0070.c | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 1.569,81 | 12,62 | 15,41
1M.02.040.0070.d | - oltre 250 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 1.622,06 | 13,04 | 14,91
1M.02.040.0070.e | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 1.794,67 | 14,43 | 18,87
1M.02.040.0070.f | - oltre 480 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 1.846,92 | 14,85 | 18,34
1M.02.040.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze oltre 800 kW (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0080.a | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 2 | cad | 70.790,87 | 569,06 | 1,23
1M.02.040.0080.b | - oltre 850 fino a 950 kW - n° 2 | cad | 85.002,32 | 683,30 | 1,02
1M.02.040.0080.c | - oltre 950 fino a 1060 kW - n° 2 | cad | 89.679,76 | 720,90 | 0,97
1M.02.040.0080.d | - oltre 1060 fino a 1150 kW - n° 2 | cad | 92.467,57 | 743,31 | 0,94
1M.02.040.0080.e | - oltre 1150 fino a 1250 kW - n° 4 | cad | 107.264,95 | 862,26 | 0,81
1M.02.040.0080.f | - oltre 1250 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 112.750,99 | 906,36 | 0,77
1M.02.040.0080.g | - oltre 1350 fino a 1510 kW - n° 4 | cad | 119.798,29 | 963,01 | 1,05
1M.02.040.0080.h | - oltre 1510 fino a 1610 kW - n° 4 | cad | 127.309,56 | 1.023,39 | 0,99
1M.02.040.0080.i | - oltre 1610 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 143.319,84 | 1.152,09 | 0,88
1M.02.040.0080.j | - oltre 1700 fino a 1820 kW - n° 4 | cad | 152.628,69 | 1.226,92 | 0,82
1M.02.040.0080.k | - oltre 1820 fino a 1910 kW - n° 4 | cad | 157.935,60 | 1.269,58 | 0,80
1M.02.040.0080.l | - oltre 1910 fino a 2000 kW - n° 4 | cad | 160.633,83 | 1.291,27 | 0,78
1M.02.040.0080.m | - oltre 2000 fino a 2120 kW - n° 4 | cad | 163.332,07 | 1.312,96 | 0,77
1M.02.040.0080.n | - oltre 2120 fino a 2200 kW - n° 4 | cad | 169.358,01 | 1.361,40 | 0,74
1M.02.040.0080.o | - oltre 2200 fino a 2300 kW - n° 4 | cad | 172.057,49 | 1.383,10 | 0,73
1M.02.040.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze oltre 800 kW (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0090.a | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 1 | cad | 5.413,47 | 43,52 | 6,26
1M.02.040.0090.b | - oltre 850 fino a 1060 kW - n° 2 | cad | 5.494,33 | 44,17 | 6,16
1M.02.040.0090.c | - oltre 1060 fino a 1150 kW - n° 2 | cad | 5.580,17 | 44,86 | 6,07
1M.02.040.0090.d | - oltre 1150 fino a 1250 kW - n° 4 | cad | 7.105,31 | 57,12 | 4,77
1M.02.040.0090.e | - oltre 1250 fino a 1510 kW - n° 4 | cad | 8.713,20 | 70,04 | 6,11
1M.02.040.0090.f | - oltre 1510 fino a 1610 kW - n° 4 | cad | 9.516,82 | 76,50 | 5,59
1M.02.040.0090.g | - oltre 1610 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 10.321,69 | 82,97 | 5,16
1M.02.040.0090.h | - oltre 1700 fino a 1820 kW - n° 4 | cad | 10.570,49 | 84,97 | 5,03
1M.02.040.0090.i | - oltre 1820 fino a 2120 kW - n° 4 | cad | 10.727,23 | 86,23 | 4,96
1M.02.040.0090.j | - oltre 2120 fino a 2200 kW - n° 4 | cad | 10.808,09 | 86,88 | 4,92
1M.02.040.0090.k | - oltre 2200 fino a 2300 kW - n° 4 | cad | 10.888,95 | 87,53 | 4,89
1M.02.040.0100 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0100.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 57.893,07 | 465,38 | 1,50
1M.02.040.0100.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 61.622,59 | 495,36 | 1,41
1M.02.040.0100.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 67.761,73 | 544,71 | 1,29
1M.02.040.0100.d | - oltre 640 fino a 710 kW - n° 2 | cad | 72.301,08 | 581,20 | 1,20
1M.02.040.0100.e | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 2 | cad | 76.559,29 | 615,43 | 1,14
1M.02.040.0100.f | - oltre 780 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 80.706,79 | 648,77 | 1,08
1M.02.040.0100.g | - oltre 840 fino a 1020 kW - n° 4 | cad | 93.772,52 | 753,80 | 0,93
1M.02.040.0100.h | - oltre 1020 fino a 1150 kW - n° 4 | cad | 106.838,25 | 858,83 | 0,82
1M.02.040.0100.i | - oltre 1150 fino a 1260 kW - n° 4 | cad | 119.903,99 | 963,86 | 0,73
1M.02.040.0100.j | - oltre 1260 fino a 1360 kW - n° 4 | cad | 133.452,43 | 1.072,77 | 0,94
1M.02.040.0100.k | - oltre 1360 fino a 1470 kW - n° 4 | cad | 142.876,98 | 1.148,53 | 0,88
1M.02.040.0100.l | - oltre 1470 fino a 1540 kW - n° 4 | cad | 146.958,54 | 1.181,34 | 0,86
1M.02.040.0100.m | - oltre 1540 fino a 1600 kW - n° 4 | cad | 150.584,80 | 1.210,49 | 0,84
1M.02.040.0100.n | - oltre 1600 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 154.263,31 | 1.240,06 | 0,82
1M.02.040.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0110.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 3.574,84 | 28,74 | 9,47
1M.02.040.0110.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 3.605,94 | 28,99 | 9,39
1M.02.040.0110.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 3.884,59 | 31,23 | 8,72
1M.02.040.0110.d | - oltre 640 fino a 710 kW - n° 2 | cad | 4.445,64 | 35,74 | 7,62
1M.02.040.0110.e | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 2 | cad | 5.413,47 | 43,52 | 6,26
1M.02.040.0110.f | - oltre 780 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 5.494,33 | 44,17 | 6,16
1M.02.040.0110.g | - oltre 840 fino a 1020 kW - n° 4 | cad | 6.239,49 | 50,16 | 5,43
1M.02.040.0110.h | - oltre 1020 fino a 1150 kW - n° 4 | cad | 6.983,40 | 56,14 | 4,85
1M.02.040.0110.i | - oltre 1150 fino a 1260 kW - n° 4 | cad | 7.727,31 | 62,12 | 4,38
1M.02.040.0110.j | - oltre 1260 fino a 1470 kW - n° 4 | cad | 8.833,57 | 71,01 | 7,12
1M.02.040.0110.k | - oltre 1470 fino a 1540 kW - n° 4 | cad | 9.637,19 | 77,47 | 6,53
1M.02.040.0110.l | - oltre 1540 fino a 1600 kW - n° 4 | cad | 10.442,06 | 83,94 | 6,02
1M.02.040.0110.m | - oltre 1600 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 10.690,86 | 85,94 | 5,88
1M.02.040.0120 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0120.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 8.869,30 | 71,30 | 3,82
1M.02.040.0120.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 9.200,21 | 73,96 | 3,68
1M.02.040.0120.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 9.276,09 | 74,57 | 3,65
1M.02.040.0120.d | - oltre 640 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 10.887,07 | 87,52 | 3,11
1M.02.050 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI |  |  |  |
1M.02.050.0010 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 68 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0010.a | - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2 | cad | 9.989,20 | 80,30 | 2,42
1M.02.050.0010.b | - oltre 35 fino a 42 kWf - oltre 42 fino a 48 kWt - n° 2 | cad | 10.517,90 | 84,55 | 2,30
1M.02.050.0010.c | - oltre 42 fino a 50 kWf - oltre 48 fino a 55 kWt - n° 2 | cad | 11.666,11 | 93,78 | 2,07
1M.02.050.0010.d | - oltre 50 fino a 60 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 12.721,02 | 102,26 | 1,90
1M.02.050.0010.e | - oltre 60 fino a 75 kWf - oltre 70 fino a 88 kWt - n° 2 | cad | 15.791,22 | 126,94 | 1,53
1M.02.050.0010.f | - oltre 75 fino a 85 kWf - oltre 88 fino a 100 kWt - n° 2 | cad | 16.805,08 | 135,09 | 1,44
1M.02.050.0010.g | - oltre 85 fino a 100 kWf - oltre 100 fino a 115 kWt - n° 2 | cad | 18.825,27 | 151,33 | 1,93
1M.02.050.0010.h | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 20.586,77 | 165,49 | 1,76
1M.02.050.0020 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0020.a | - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2 | cad | 11.463,34 | 92,15 | 2,11
1M.02.050.0020.b | - oltre 35 fino a 42 kWf - oltre 42 fino a 48 kWt - n° 2 | cad | 11.837,78 | 95,16 | 2,04
1M.02.050.0020.c | - oltre 42 fino a 50 kWf - oltre 48 fino a 55 kWt - n° 2 | cad | 12.917,58 | 103,84 | 1,87
1M.02.050.0020.d | - oltre 50 fino a 60 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 13.840,62 | 111,26 | 1,75
1M.02.050.0020.e | - oltre 60 fino a 75 kWf - oltre 70 fino a 88 kWt - n° 2 | cad | 16.720,48 | 134,41 | 1,45
1M.02.050.0020.f | - oltre 75 fino a 85 kWf - oltre 88 fino a 100 kWt - n° 2 | cad | 18.154,82 | 145,94 | 1,33
1M.02.050.0020.g | - oltre 85 fino a 100 kWf - oltre 100 fino a 115 kWt - n° 2 | cad | 20.097,88 | 161,56 | 1,81
1M.02.050.0020.h | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 22.190,29 | 178,38 | 1,64
1M.02.050.0020.i | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 4 | cad | 25.886,21 | 208,09 | 1,40
1M.02.050.0020.j | - oltre 125 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 4 | cad | 28.307,03 | 227,55 | 1,28
1M.02.050.0020.k | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 4 | cad | 33.788,10 | 271,61 | 1,07
1M.02.050.0020.l | - oltre 175 fino a 200 kWf - oltre 200 fino a 230 kWt - n° 4 | cad | 40.001,88 | 321,56 | 0,91
1M.02.050.0020.m | - oltre 200 fino a 225 kWf - oltre 230 fino a 260 kWt - n° 4 | cad | 41.760,89 | 335,70 | 0,87
1M.02.050.0020.n | - oltre 225 fino a 250 kWf - oltre 260 fino a 300 kWt - n° 4 | cad | 44.210,33 | 355,39 | 0,82
1M.02.050.0030 | Aumenti di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0030.a | - oltre 100 fino a 175 kWf - oltre 115 fino a 200 kWt - n° 4 | cad | 1.226,30 | 9,86 | 0,47
1M.02.050.0030.b | - oltre 175 fino a 250 kWf - oltre 200 fino a 300 kWt - n° 4 | cad | 1.416,63 | 11,39 | 0,41
1M.02.050.0040 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0040.a | - fino a 35 kWf - fino a 35 kWt - n° 1 | cad | 17.262,87 | 138,77 | 1,40
1M.02.050.0040.b | - oltre 35 fino a 40 kWf - oltre 35 fino a 42 kWt - n° 1 | cad | 17.585,06 | 141,36 | 1,38
1M.02.050.0040.c | - oltre 35 fino a 40 kWf - oltre 35 fino a 42 kWt - n° 1 | cad | 20.041,96 | 161,11 | 1,21
1M.02.050.0040.d | - oltre 52 fino a 66 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 1 | cad | 20.830,66 | 167,45 | 1,16
1M.02.050.0040.e | - oltre 52 fino a 66 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 23.974,25 | 192,72 | 1,01
1M.02.050.0040.f | - oltre 66 fino a 90 kWf - oltre 70 fino a 90 kWt - n° 1 | cad | 22.360,78 | 179,75 | 1,08
1M.02.050.0040.g | - oltre 66 fino a 90 kWf - oltre 70 fino a 90 kWt - n° 2 | cad | 25.886,21 | 208,09 | 1,40
1M.02.050.0040.h | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 120 kWt - n° 2 | cad | 27.041,89 | 217,38 | 1,34
1M.02.050.0040.i | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 120 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 28.568,27 | 229,65 | 1,27
1M.02.050.0040.j | - oltre 130 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 31.993,01 | 257,18 | 1,13
1M.02.050.0040.k | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 32.781,70 | 263,52 | 1,11
1M.02.050.0040.l | - oltre 175 fino a 220 kWf - oltre 200 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 40.608,95 | 326,44 | 0,89
1M.02.050.0040.m | - oltre 220 fino a 250 kWf - oltre 250 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 42.605,57 | 342,49 | 0,85
1M.02.050.0040.n | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 52.695,65 | 423,60 | 0,69
1M.02.050.0040.o | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 65.864,64 | 529,46 | 0,55
1M.02.050.0040.p | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 69.295,59 | 557,04 | 0,52
1M.02.050.0040.q | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 77.716,16 | 624,73 | 0,62
1M.02.050.0040.r | - oltre 400 fino a 450 kWf - oltre 430 fino a 480 kWt - n° 4 | cad | 84.476,06 | 679,07 | 0,57
1M.02.050.0040.s | - oltre 450 fino a 520 kWf - oltre 480 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 90.630,12 | 728,54 | 0,53
1M.02.050.0040.t | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 104.487,04 | 839,93 | 0,46
1M.02.050.0050 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatore elicoidale ad inversione di ciclo con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0050.a | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 120 kWt - n° 2 | cad | 3.241,09 | 26,05 | 1,49
1M.02.050.0050.b | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 120 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 4.052,18 | 32,57 | 1,19
1M.02.050.0050.c | - oltre 130 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 4.864,51 | 39,10 | 0,99
1M.02.050.0050.d | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 5.675,60 | 45,62 | 0,85
1M.02.050.0050.e | - oltre 175 fino a 220 kWf - oltre 200 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 6.486,69 | 52,14 | 0,75
1M.02.050.0050.f | - oltre 220 fino a 250 kWf - oltre 250 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 7.299,02 | 58,67 | 0,66
1M.02.050.0050.g | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 8.110,11 | 65,19 | 0,60
1M.02.050.0050.h | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 8.921,20 | 71,71 | 0,54
1M.02.050.0050.i | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 9.733,53 | 78,24 | 0,50
1M.02.050.0050.j | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 10.544,62 | 84,76 | 0,46
1M.02.050.0050.k | - oltre 400 fino a 450 kWf - oltre 430 fino a 480 kWt - n° 4 | cad | 11.356,95 | 91,29 | 0,43
1M.02.050.0050.l | - oltre 450 fino a 520 kWf - oltre 480 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 12.168,04 | 97,81 | 0,40
1M.02.050.0050.m | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 12.979,13 | 104,33 | 0,37
1M.02.050.0060 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0060.a | - oltre 90 fino a 130 kWf - oltre 90 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 2.020,14 | 16,24 | 11,97
1M.02.050.0060.b | - oltre 130 fino a 175 kWf - oltre 140 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 2.383,38 | 19,16 | 10,15
1M.02.050.0060.c | - oltre 175 fino a 250 kWf - oltre 200 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 2.509,03 | 20,17 | 9,64
1M.02.050.0060.d | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 3.112,37 | 25,02 | 7,77
1M.02.050.0060.e | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 4.427,28 | 35,59 | 5,46
1M.02.050.0060.f | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 4.584,02 | 36,85 | 5,28
1M.02.050.0060.g | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 4.790,52 | 38,51 | 5,05
1M.02.050.0060.h | - oltre 400 fino a 520 kWf - oltre 430 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 5.254,47 | 42,24 | 6,91
1M.02.050.0060.i | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 5.779,44 | 46,46 | 6,28
1M.02.050.0070 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0070.a | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 100 fino a 130 kWt - n° 1 | cad | 29.134,29 | 234,20 | 1,25
1M.02.050.0070.b | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 130 fino a 160 kWt - n° 1 | cad | 31.260,29 | 251,29 | 1,16
1M.02.050.0070.c | - oltre 130 fino a 160 kWf - oltre 160 fino a 190 kWt - n° 1 | cad | 32.698,35 | 262,85 | 1,11
1M.02.050.0070.d | - oltre 160 fino a 220 kWf - oltre 190 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 49.464,99 | 397,63 | 0,73
1M.02.050.0070.e | - oltre 220 fino a 260 kWf - oltre 250 fino a 300 kWt - n° 2 | cad | 54.789,31 | 440,43 | 0,66
1M.02.050.0070.f | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 300 fino a 360 kWt - n° 2 | cad | 58.442,93 | 469,80 | 0,62
1M.02.050.0070.g | - oltre 310 fino a 390 kWf - oltre 360 fino a 440 kWt - n° 2 | cad | 74.430,82 | 598,32 | 0,49
1M.02.050.0070.h | - oltre 390 fino a 450 kWf - oltre 440 fino a 500 kWt - n° 4 | cad | 90.569,17 | 728,05 | 0,53
1M.02.050.0070.i | - oltre 450 fino a 500 kWf - oltre 500 fino a 560 kWt - n° 4 | cad | 97.886,38 | 786,87 | 0,49
1M.02.050.0070.j | - oltre 500 fino a 550 kWf - oltre 560 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 100.855,80 | 810,74 | 0,48
1M.02.050.0070.k | - oltre 550 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 680 kWt - n° 4 | cad | 103.610,02 | 832,88 | 0,47
1M.02.050.0070.l | - oltre 600 fino a 650 kWf - oltre 680 fino a 740 kWt - n° 4 | cad | 104.756,99 | 842,10 | 0,46
1M.02.050.0080 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0080.a | - oltre 90 fino a 130 kWf - oltre 100 fino a 160 kWt - n° 1 | cad | 1.125,70 | 9,05 | 21,49
1M.02.050.0080.b | - oltre 130 fino a 160 kWf - oltre 160 fino a 190 kWt - n° 1 | cad | 1.236,42 | 9,94 | 19,56
1M.02.050.0080.c | - oltre 160 fino a 260 kWf - oltre 190 fino a 300 kWt - n° 2 | cad | 1.790,00 | 14,39 | 13,51
1M.02.050.0080.d | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 300 fino a 360 kWt - n° 2 | cad | 2.256,50 | 18,14 | 10,72
1M.02.050.0080.e | - oltre 310 fino a 390 kWf - oltre 360 fino a 440 kWt - n° 2 | cad | 2.778,98 | 22,34 | 8,70
1M.02.050.0080.f | - oltre 390 fino a 550 kWf - oltre 440 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 3.421,83 | 27,51 | 9,90
1M.02.050.0080.g | - oltre 550 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 680 kWt - n° 4 | cad | 4.188,13 | 33,67 | 8,09
1M.02.050.0080.h | - oltre 600 fino a 650 kWf - oltre 680 fino a 740 kWt - n° 4 | cad | 4.339,90 | 34,89 | 7,80
1M.02.060 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI |  |  |  |
1M.02.060.0010 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori centrifughi ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.060.0010.a | - fino a 19 kWf - fino a 22 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 6.175,10 | 49,64 | 3,92
1M.02.060.0010.b | - oltre 19 fino a 22 kWf - oltre 22 fino a 25 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 6.466,19 | 51,98 | 3,74
1M.02.060.0010.c | - oltre 22 fino a 26 kWf - oltre 25 fino a 30 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.327,04 | 58,90 | 3,30
1M.02.060.0010.d | - oltre 26 fino a 32 kWf - oltre 30 fino a 36 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 8.143,10 | 65,46 | 2,97
1M.02.060.0010.e | - oltre 32 fino a 38 kWf - oltre 36 fino a 44 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.877,42 | 87,44 | 2,22
1M.02.060.0010.f | - oltre 38 fino a 45 kWf - oltre 44 fino a 52 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 11.402,38 | 91,66 | 2,12
1M.02.060.0010.g | - oltre 45 fino a 55 kWf - oltre 52 fino a 62 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 12.458,54 | 100,15 | 1,94
1M.02.060.0010.h | - oltre 55 fino a 66 kWf - oltre 62 fino a 74 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 13.799,57 | 110,93 | 1,75
1M.02.060.0010.i | - oltre 66 fino a 80 kWf - oltre 74 fino a 90 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 15.716,58 | 126,34 | 1,54
1M.02.060.0010.j | - oltre 80 fino a 100 kWf - oltre 90 fino a 110 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 18.647,37 | 149,90 | 1,95
1M.02.060.0010.k | - oltre 100 fino a 110 kWf - oltre 110 fino a 130 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 20.040,65 | 161,10 | 1,81
1M.02.060.0010.l | - oltre 120 fino a 140 kWf - oltre 130 fino a 150 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 28.785,97 | 231,40 | 1,26
1M.02.060.0010.m | - oltre 140 fino a 160 kWf - oltre 150 fino a 170 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 31.515,31 | 253,34 | 1,15
1M.02.060.0010.n | - oltre 160 fino a 200 kWf - oltre 170 fino a 220 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 38.520,27 | 309,65 | 0,94
1M.02.060.0010.o | - oltre 200 fino a 250 kWf - oltre 220 fino a 270 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 45.181,89 | 363,20 | 0,80
1M.02.070 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA |  |  |  |
1M.02.070.0010 | Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo, in esecuzione "package", composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 60 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - kWt: potenza termica con acqua calda °C da 40 a 45 e acqua raffreddamento °C da 7 a 12 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.070.0010.a | - fino a 45 kWf - fino a 50 kWt - n° 2 | cad | 7.148,08 | 57,46 | 5,41
1M.02.070.0010.b | - oltre 45 fino a 52 kWf - oltre 60 fino a 62 kWt - n° 2 | cad | 7.885,77 | 63,39 | 4,91
1M.02.070.0010.c | - oltre 52 fino a 62 kWf - oltre 62 fino a 75 kWt - n° 2 | cad | 8.254,00 | 66,35 | 4,69
1M.02.070.0010.d | - oltre 62 fino a 75 kWf - oltre 75 fino a 90 kWt - n° 2 | cad | 9.177,04 | 73,77 | 4,22
1M.02.070.0010.e | - oltre 75 fino a 90 kWf - oltre 90 fino a 110 kWt - n° 2 | cad | 11.434,90 | 91,92 | 3,38
1M.02.070.0010.f | - oltre 90 fino a 115 kWf - oltre 110 fino a 135 kWt - n° 2 | cad | 12.321,27 | 99,05 | 4,71
1M.02.070.0010.g | - oltre 115 fino a 140 kWf - oltre 135 fino a 160 kWt - n° 2 | cad | 13.842,68 | 111,28 | 4,19
1M.02.070.0010.h | - oltre 140 fino a 165 kWf - oltre 160 fino a 185 kWt - n° 4 | cad | 16.931,53 | 136,11 | 3,43
1M.02.070.0010.i | - oltre 165 fino a 190 kWf - oltre 185 fino a 210 kWt - n° 4 | cad | 18.318,59 | 147,26 | 3,17
1M.02.070.0020 | Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo, in esecuzione "package", composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 60 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - kWt: potenza termica con acqua calda °C da 40 a 45 e acqua raffreddamento °C da 7 a 12 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.070.0020.a | - fino a 50 kWf - fino a 58 kWt - n° 1 | cad | 10.993,28 | 88,37 | 3,52
1M.02.070.0020.b | - oltre 50 fino a 75 kWf - oltre 58 fino a 90 kWt - n° 1 | cad | 12.930,19 | 103,94 | 2,99
1M.02.070.0020.c | - oltre 75 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 130 kWt - n° 1 | cad | 14.137,51 | 113,65 | 4,11
1M.02.070.0020.d | - oltre 75 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 130 kWt - n° 2 | cad | 17.088,28 | 137,37 | 3,40
1M.02.070.0020.e | - oltre 110 fino a 150 kWf - oltre 130 fino a 170 kWt - n° 1 | cad | 15.658,92 | 125,88 | 3,71
1M.02.070.0020.f | - oltre 110 fino a 150 kWf - oltre 130 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 18.333,52 | 147,38 | 3,17
1M.02.070.0020.g | - oltre 150 fino a 220 kWf - oltre 170 fino a 260 kWt - n° 2 | cad | 22.066,77 | 177,39 | 2,63
1M.02.070.0020.h | - oltre 220 fino a 260 kWf - oltre 260 fino a 320 kWt - n° 2 | cad | 24.003,67 | 192,96 | 2,42
1M.02.070.0020.i | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 320 fino a 380 kWt - n° 2 | cad | 25.755,23 | 207,04 | 2,25
1M.02.070.0020.j | - oltre 310 fino a 360 kWf - oltre 380 fino a 440 kWt - n° 3 | cad | 34.974,51 | 281,15 | 1,66
1M.02.070.0020.k | - oltre 360 fino a 420 kWf - oltre 440 fino a 520 kWt - n° 3 | cad | 38.332,42 | 308,14 | 2,27
1M.02.070.0020.l | - oltre 420 fino a 520 kWf - oltre 520 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 46.260,43 | 371,87 | 1,88
1M.02.070.0020.m | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 720 kWt - n° 4 | cad | 50.501,23 | 405,96 | 1,72
1M.02.070.0020.n | - oltre 600 fino a 710 kWf - oltre 720 fino a 840 kWt - n° 6 | cad | 61.887,56 | 497,49 | 1,41
1M.02.070.0020.o | - oltre 710 fino a 780 kWf - oltre 840 fino a 940 kWt - n° 6 | cad | 63.039,50 | 506,75 | 1,38
1M.02.070.0020.p | - oltre 780 fino a 830 kWf - oltre 940 fino a 1040 kWt - n° 6 | cad | 67.373,60 | 541,59 | 1,29
1M.02.070.0020.q | - oltre 830 fino a 920 kWf - oltre 1040 fino a 1140 kWt - n° 6 | cad | 74.056,37 | 595,31 | 1,18
1M.02.070.0020.r | - oltre 920 fino a 1030 kWf - oltre 1140 fino a 1240 kWt - n° 8 | cad | 81.709,45 | 656,83 | 1,07
1M.02.070.0020.s | - oltre 1030 fino a 1110 kWf - oltre 1240 fino a 1340 kWt - n° 8 | cad | 85.582,03 | 687,96 | 1,02
1M.02.070.0020.t | - oltre 1110 fino a 1200 kWf - oltre 1340 fino a 1440 kWt - n° 8 | cad | 89.500,63 | 719,46 | 0,97
1M.02.080 | ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE |  |  |  |
1M.02.080.0010 | Refrigeratori d'acqua ad assorbimento a metano/GPL condensati ad aria in costruzione modulare monoblocco da esterno. Composizione di ciascun modulo: pompa oleodinamica a pistone; evaporatore di tipo chiuso; condensatore con ventilatore elicoidale a controllo elettronico della velocità; circuito frigorifero ermetico ad acqua-ammoniaca con strumentazione e accessori vari; bruciatore a pre-miscelazione a bassa emissione di NOx e CO; pannellatura in lamiera zincata e verniciata con coibentazione. Completi di: quadro elettrico e microprocessore di regolazione e controllo per gestione anche a distanza, kit supporti antivibranti, manicotti con presa pressione, giunti antivibranti. Versioni previste: - STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 64 a m 5; - SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 61 a m 5; Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35): |  |  |  |
1M.02.080.0010.a | - versione standard - fino a 18 kW | cad | 9.332,24 | 75,02 | 5,18
1M.02.080.0010.b | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kW | cad | 18.494,30 | 148,67 | 2,62
1M.02.080.0010.c | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kW | cad | 27.454,83 | 220,70 | 1,76
1M.02.080.0010.d | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kW | cad | 35.793,36 | 287,73 | 1,35
1M.02.080.0010.e | - versione standard - oltre 72 fino a 90 kW | cad | 43.988,83 | 353,61 | 1,10
1M.02.080.0010.f | - versione silenziata - fino a 18 kW | cad | 10.395,86 | 83,57 | 4,65
1M.02.080.0010.g | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kW | cad | 20.823,06 | 167,39 | 2,32
1M.02.080.0010.h | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kW | cad | 30.975,35 | 249,00 | 1,56
1M.02.080.0010.i | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kW | cad | 40.455,87 | 325,21 | 1,20
1M.02.080.0010.j | - versione silenziata - oltre 72 fino a 80 kW | cad | 49.820,70 | 400,49 | 0,97
1M.02.080.0020 | Refrigeratori - riscaldatori alternati d'acqua ad assorbimento a metano/GPL condensati ad aria in costruzione modulare monoblocco da esterno. Composizione di ciascun modulo: pompa oleodinamica a pistone; evaporatore di tipo chiuso; condensatore con ventilatore elicoidale a controllo elettronico della velocità; circuito frigorifero ermetico ad acqua-ammoniaca con strumentazione e accessori vari; bruciatore a pre-miscelazione a bassa emissione di NOx e CO; pannellatura in lamiera zincata e verniciata con coibentazione. Completi di: quadro elettrico e microprocessore di regolazione e controllo per gestione anche a distanza, kit supporti antivibranti, manicotti con presa pressione, giunti antivibranti. Versioni previste: - STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 64 a m 5; - SILENZIATO con pressione sonora massima dB(A) 61 a m 5; Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica): |  |  |  |
1M.02.080.0020.a | - versione standard - fino a 18kWf - fino a 35 kWt | cad | 11.811,53 | 94,95 | 4,10
1M.02.080.0020.b | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kWf - fino a 35 kWt | cad | 21.201,24 | 170,43 | 2,28
1M.02.080.0020.c | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 23.760,15 | 191,00 | 2,04
1M.02.080.0020.d | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - fino a 35 kWt | cad | 30.186,65 | 242,66 | 1,60
1M.02.080.0020.e | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 32.745,56 | 263,23 | 1,48
1M.02.080.0020.f | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 35.304,47 | 283,80 | 1,37
1M.02.080.0020.g | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - fino a 35 kWt | cad | 38.566,24 | 310,02 | 1,25
1M.02.080.0020.h | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 41.125,14 | 330,59 | 1,18
1M.02.080.0020.i | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 43.684,05 | 351,16 | 1,11
1M.02.080.0020.j | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 105 fino a 140 kWt | cad | 46.242,96 | 371,73 | 1,05
1M.02.080.0020.k | - versione silenziata - fino a 18 kWf - fino a 35 kWt | cad | 12.964,72 | 104,22 | 3,73
1M.02.080.0020.l | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kWf - fino a 35 kWt | cad | 23.391,92 | 188,04 | 2,07
1M.02.080.0020.m | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 25.950,83 | 208,61 | 1,86
1M.02.080.0020.n | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - fino a 35 kWt | cad | 33.473,30 | 269,08 | 1,45
1M.02.080.0020.o | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 36.032,21 | 289,65 | 1,34
1M.02.080.0020.p | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 38.589,87 | 310,21 | 1,25
1M.02.080.0020.q | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - fino a 35 kWt | cad | 42.947,60 | 345,24 | 1,13
1M.02.080.0020.r | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 45.506,51 | 365,81 | 1,06
1M.02.080.0020.s | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 48.064,18 | 386,37 | 1,01
1M.02.080.0020.t | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 105 fino a 140 kWt | cad | 50.623,08 | 406,94 | 0,96
1M.02.090 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
1M.02.090.0010 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in acciaio zincato a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; VASCA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0010.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 5.990,85 | 48,16 | 8,08
1M.02.090.0010.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 7.223,66 | 58,07 | 6,70
1M.02.090.0010.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 8.161,63 | 65,61 | 5,93
1M.02.090.0010.d | - oltre 200 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 9.451,66 | 75,98 | 5,12
1M.02.090.0010.e | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 11.496,80 | 92,42 | 4,21
1M.02.090.0010.f | - oltre 360 fino a 440 kW - n° 1 | cad | 13.356,58 | 107,37 | 3,62
1M.02.090.0010.g | - oltre 440 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 15.904,29 | 127,85 | 3,04
1M.02.090.0010.h | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 16.227,73 | 130,45 | 2,98
1M.02.090.0010.i | - oltre 700 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 23.604,82 | 189,75 | 2,66
1M.02.090.0010.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 25.987,08 | 208,90 | 2,42
1M.02.090.0010.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 28.662,93 | 230,41 | 2,19
1M.02.090.0010.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 35.322,06 | 283,94 | 1,78
1M.02.090.0010.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 38.366,13 | 308,41 | 1,64
1M.02.090.0010.n | - oltre 1700 fino a 1900 kW - n° 1 | cad | 40.428,68 | 324,99 | 1,56
1M.02.090.0010.o | - oltre 1900 fino a 2100 kW - n° 2 | cad | 47.198,53 | 379,41 | 1,33
1M.02.090.0010.p | - oltre 2100 fino a 2400 kW - n° 2 | cad | 52.607,44 | 422,89 | 1,20
1M.02.090.0010.q | - oltre 2100 fino a 2400 kW - n° 2 | cad | 51.823,72 | 416,59 | 1,21
1M.02.090.0010.r | - oltre 2700 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 65.667,78 | 527,88 | 1,47
1M.02.090.0010.s | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 73.996,36 | 594,83 | 1,31
1M.02.090.0020 | Aumenti di prezzo per versione SILENZIATA con silenziatori, lunghezza m 1, lato aspirazione e lato espulsione, inclusa eventuale maggiorazione dei ventilatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0020.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 2.911,43 | 23,40 | 1,66
1M.02.090.0020.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 3.827,02 | 30,76 | 1,26
1M.02.090.0020.c | - oltre 150 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 4.853,32 | 39,01 | 1,00
1M.02.090.0020.d | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 6.345,11 | 51,01 | 1,14
1M.02.090.0020.e | - oltre 360 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 6.865,10 | 55,19 | 1,06
1M.02.090.0020.f | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 8.874,16 | 71,34 | 0,82
1M.02.090.0020.g | - oltre 700 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 11.619,91 | 93,41 | 0,83
1M.02.090.0020.h | - oltre 1300 fino a 1900 kW - n° 1 | cad | 16.097,06 | 129,40 | 0,60
1M.02.090.0020.i | - oltre 1900 fino a 2700 kW - n° 2 | cad | 20.913,83 | 168,12 | 0,46
1M.02.090.0020.j | - oltre 2700 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 25.788,30 | 207,30 | 0,56
1M.02.090.0020.k | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 31.026,78 | 249,41 | 0,47
1M.02.090.0030 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori ASSIALI composte da: VASCA IN ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con alette aspiranti antivento, portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0030.a | - fino a 600 kW - n° 1 | cad | 10.051,27 | 80,80 | 4,81
1M.02.090.0030.b | - oltre 600 fino a 750 kW - n° 1 | cad | 12.373,82 | 99,47 | 3,91
1M.02.090.0030.c | - oltre 750 fino a 900 kW - n° 1 | cad | 14.477,60 | 116,38 | 4,34
1M.02.090.0030.d | - oltre 900 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 17.558,98 | 141,15 | 3,58
1M.02.090.0030.e | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 18.448,44 | 148,30 | 3,41
1M.02.090.0030.f | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 19.269,48 | 154,90 | 3,26
1M.02.090.0030.g | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 20.158,94 | 162,05 | 3,12
1M.02.090.0030.h | - oltre 1700 fino a 2000 kW - n° 2 | cad | 30.203,00 | 242,79 | 2,08
1M.02.090.0030.i | - oltre 2000 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 33.974,81 | 273,11 | 1,85
1M.02.090.0030.j | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 35.605,27 | 286,22 | 2,72
1M.02.090.0030.k | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 38.944,17 | 313,06 | 2,48
1M.02.090.0030.l | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 42.638,85 | 342,76 | 2,27
1M.02.090.0040 | Aumenti di prezzo per aggiunta di DISPOSITIVI DI ACCESSO alle parti superiori secondo normativa antinfortunistica, costruiti in acciaio zincato a bagno e comprendenti: per modelli piccoli, scale portatili; per modelli maggiori, scale alla marinara e passarelle fisse con protezioni e parapetti. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0040.a | - fino a 600 kW - n° 1 | cad | 1.753,50 | 14,10 | 4,14
1M.02.090.0040.b | - oltre 600 fino a 900 kW - n° 1 | cad | 1.870,44 | 15,04 | 3,88
1M.02.090.0040.c | - oltre 900 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 2.125,70 | 17,09 | 4,55
1M.02.090.0040.d | - oltre 1100 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 2.434,21 | 19,57 | 3,98
1M.02.090.0040.e | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 3.185,59 | 25,61 | 3,04
1M.02.090.0040.f | - oltre 2300 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 3.866,53 | 31,08 | 3,75
1M.02.090.0040.g | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 4.097,91 | 32,94 | 3,54
1M.02.090.0050 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori ASSIALI composte da: vasca in VETRORESINA con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con alette aspiranti antivento, portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in VETRORESINA ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0050.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 6.146,35 | 49,41 | 7,87
1M.02.090.0050.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 6.860,41 | 55,15 | 7,05
1M.02.090.0050.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 7.147,77 | 57,46 | 6,77
1M.02.090.0050.d | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 12.346,45 | 99,25 | 3,92
1M.02.090.0050.e | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 12.913,71 | 103,81 | 3,75
1M.02.090.0050.f | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 16.793,75 | 135,00 | 2,88
1M.02.090.0050.g | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 17.413,26 | 139,98 | 2,78
1M.02.090.0050.h | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 19.276,95 | 154,96 | 3,26
1M.02.090.0050.i | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 21.493,76 | 172,78 | 2,93
1M.02.090.0050.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 22.622,06 | 181,85 | 2,78
1M.02.090.0050.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 23.648,36 | 190,10 | 2,66
1M.02.090.0050.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 35.136,70 | 282,45 | 1,79
1M.02.090.0050.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 36.880,79 | 296,47 | 1,71
1M.02.090.0050.n | - oltre 1700 fino a 2000 kW - n° 2 | cad | 41.519,67 | 333,76 | 1,51
1M.02.090.0050.o | - oltre 2000 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 43.709,11 | 351,36 | 1,44
1M.02.090.0050.p | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 45.577,60 | 366,38 | 1,38
1M.02.090.0050.q | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 3 | cad | 61.968,12 | 498,14 | 1,56
1M.02.090.0050.r | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 68.433,19 | 550,11 | 1,41
1M.02.090.0060 | Aumenti di prezzo per aggiunta di DISPOSITIVI DI ACCESSO alle parti superiori secondo normativa antinfortunistica, costruiti in acciaio zincato a bagno e comprendenti: per modelli piccoli, scale portatili; per modelli maggiori, scale alla marinara e passarelle fisse con protezioni e parapetti. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0060.a | - fino a 800 kW - n° 1 | cad | 1.948,81 | 15,67 | 3,72
1M.02.090.0060.b | - oltre 800 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 2.404,11 | 19,33 | 3,02
1M.02.090.0060.c | - oltre 1300 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 2.892,00 | 23,25 | 3,35
1M.02.090.0060.d | - oltre 1700 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 3.806,34 | 30,60 | 2,54
1M.02.090.0060.e | - oltre 2600 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 5.174,74 | 41,60 | 1,87
1M.02.090.0070 | Torri di raffreddamento a circuito CHIUSO con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in acciaio zincato a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; vasca in ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pompa di ricircolo con motore elettrico IP 55; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; batteria di scambio termico in tubi d'acciaio zincata a bagno; separatore di gocce in acciaio zincato a bagno o in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0070.a | - fino a 150 kW - n° 1 | cad | 12.765,68 | 102,62 | 3,79
1M.02.090.0070.b | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 14.933,97 | 120,05 | 3,24
1M.02.090.0070.c | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 18.481,86 | 148,57 | 2,62
1M.02.090.0070.d | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 27.403,82 | 220,29 | 1,77
1M.02.090.0070.e | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 31.190,56 | 250,73 | 1,55
1M.02.090.0070.f | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 36.486,27 | 293,30 | 1,33
1M.02.090.0070.g | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 39.794,24 | 319,89 | 1,58
1M.02.090.0070.h | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 51.562,48 | 414,49 | 1,22
1M.02.090.0070.i | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 55.010,85 | 442,21 | 1,14
1M.02.090.0070.j | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 55.578,11 | 446,77 | 1,13
1M.02.090.0070.k | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 78.629,43 | 632,07 | 0,80
1M.02.090.0070.l | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 79.695,54 | 640,64 | 0,79
1M.02.090.0070.m | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 98.168,94 | 789,14 | 0,64
1M.02.090.0070.n | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 106.472,22 | 855,89 | 0,91
1M.02.090.0070.o | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 150.335,66 | 1.208,49 | 0,64
1M.02.090.0070.p | - oltre 3000 fino a 3500 kW - n° 4 | cad | 161.427,17 | 1.297,65 | 0,60
1M.02.090.0080 | Aumenti di prezzo per versione SILENZIATA con silenziatori, lunghezza m 1, lato aspirazione e lato espulsione, inclusa eventuale maggiorazione dei ventilatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0080.a | - fino a 200 kW - n° 1 | cad | 5.352,16 | 43,02 | 0,90
1M.02.090.0080.b | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 7.493,09 | 60,23 | 0,65
1M.02.090.0080.c | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 9.138,90 | 73,46 | 0,53
1M.02.090.0080.d | - oltre 400 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 9.820,84 | 78,95 | 0,74
1M.02.090.0080.e | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 11.205,41 | 90,08 | 0,65
1M.02.090.0080.f | - oltre 950 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 13.638,92 | 109,64 | 0,71
1M.02.090.0080.g | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 15.522,34 | 124,78 | 0,62
1M.02.090.0080.h | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 17.694,36 | 142,24 | 0,55
1M.02.090.0080.i | - oltre 1700 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 26.220,74 | 210,78 | 0,37
1M.02.090.0080.j | - oltre 2600 fino a 3500 kW - n° 2 | cad | 29.742,97 | 239,09 | 0,49
1M.02.090.0090 | Torri di raffreddamento a circuito chiuso con ventilatori ASSIALI composte da: vasca in ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pompa di ricircolo con motore elettrico IP 55; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; batteria di scambio termico in tubi d'acciaio zincata a bagno; separatore di gocce in acciaio zincato a bagno o in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0090.a | - fino a 400 kW - n° 1 | cad | 27.920,08 | 224,44 | 1,73
1M.02.090.0090.b | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 30.801,19 | 247,60 | 1,57
1M.02.090.0090.c | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 33.934,82 | 272,79 | 1,43
1M.02.090.0090.d | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 45.103,63 | 362,57 | 1,39
1M.02.090.0090.e | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 47.176,14 | 379,23 | 1,33
1M.02.090.0090.f | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 51.001,44 | 409,98 | 1,23
1M.02.090.0090.g | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 55.017,07 | 442,26 | 1,14
1M.02.090.0090.h | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 62.707,48 | 504,08 | 1,00
1M.02.090.0090.i | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 71.231,36 | 572,60 | 0,88
1M.02.090.0090.j | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 101.220,47 | 813,67 | 0,62
1M.02.090.0090.k | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 109.259,20 | 878,29 | 0,58
1M.02.090.0090.l | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 125.055,09 | 1.005,27 | 0,77
1M.02.090.0090.m | - oltre 3000 fino a 3500 kW - n° 4 | cad | 136.145,35 | 1.094,42 | 0,71
1M.02.090.0100 | Torri di raffreddamento a circuito aperto con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in ACCIAIO INOX a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; vasca in acciaio inox con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in acciaio inox; tubazioni di spruzzamento in acciaio inox con ugelli in gomma o resina; involucro in acciaio inox con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO INOX; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0100.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 10.301,31 | 82,81 | 4,70
1M.02.090.0100.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 12.520,61 | 100,65 | 3,86
1M.02.090.0100.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 14.208,72 | 114,22 | 3,40
1M.02.090.0100.d | - oltre 200 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 16.530,02 | 132,88 | 2,93
1M.02.090.0100.e | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 20.213,50 | 162,49 | 2,39
1M.02.090.0100.f | - oltre 360 fino a 440 kW - n° 1 | cad | 23.561,11 | 189,40 | 2,05
1M.02.090.0100.g | - oltre 440 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 28.145,25 | 226,25 | 1,72
1M.02.090.0100.h | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 28.727,44 | 230,93 | 1,68
1M.02.090.0100.i | - oltre 700 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 41.861,77 | 336,51 | 1,50
1M.02.090.0100.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 46.149,84 | 370,98 | 1,36
1M.02.090.0100.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 50.967,85 | 409,71 | 1,23
1M.02.090.0100.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 62.953,79 | 506,06 | 1,00
1M.02.090.0100.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 68.433,61 | 550,11 | 0,92