Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.18 - Pavimenti per interno

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.18 | PAVIMENTI INTERNI |  |  |  |
1C.18.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE A - I pavimenti in marmo o pietra di tipo tradizionale, lucidati in opera, sono riportati nel cap. 1C.17 B - I prezzi indicati si applicano per la posa in ambienti di qualsiasi dimensione e forma. Non sono previsti nè ipotizzabili sovrapprezzi per la posa in ambienti di dimensioni ridotte. |  |  |  |
1C.18.010 | LAVORI DI PREPARAZIONE |  |  |  |
1C.18.010.0010 | Sgrassatura di vecchi pavimenti in piastrelle con gel di solventi speciali, applicato a spatola e successivo lavaggio delle superfici | m² | 3,61 | 0,01 | 50,14
1C.18.020 | PAVIMENTI INDUSTRIALI |  |  |  |
1C.18.020.0010 | Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: |  |  |  |
1C.18.020.0010.a | - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata | m² | 33,23 | 0,13 | 41,44
1C.18.020.0010.b | - massetto spessore 8 cm di calcestruzzo C20/25 su struttura sottostante, con superficie compatta e lisciata | m² | 25,39 | 0,10 | 49,04
1C.18.020.0010.c | - sovrapprezzo per colori rosso. giallo, nero e marrone | m² | 1,41 | 0,01 |
1C.18.020.0020 | Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: |  |  |  |
1C.18.020.0020.a | - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata | m² | 27,82 | 0,11 | 42,35
1C.18.020.0020.b | - massetto spessore 8 cm di calcestruzzo C20/25 su struttura sottostante, con superficie compatta e lisciata | m² | 21,94 | 0,09 | 48,41
1C.18.020.0020.c | - sovrapprezzo per colori rosso. giallo, nero e marrone | m² | 0,84 | 0,01 |
1C.18.020.0020.d | - sovrapprezzo per impiego di granulato metallico anzichè quarzo | m² | 2,55 | 0,01 | 33,73
1C.18.020.0030 | Sovrapprezzi ai pavimenti in cemento per i seguenti trattamenti, comprensivi di assistenze murarie e di ogni onere: |  |  |  |
1C.18.020.0030.a | - antievaporazione con liquidi o teli di pvc | m² | 2,12 | 0,01 | 70,75
1C.18.020.0030.b | - sgrossatura della superficie con una passata di mola | m² | 7,31 | 0,03 | 73,60
1C.18.020.0030.c | - levigatura della superficie con due passate di mola | m² | 10,50 | 0,04 | 73,52
1C.18.020.0050 | Pavimentazione grigio naturale per rampa carraia, a spina di pesce, eseguita con pastina dosata a 10 kg/m² di quarzo e 10 kg/m² di cemento, applicata fresco su fresco su massetto spess. 8 cm di calcestruzzo C20/25, su struttura sottostante esistente; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. | m² | 33,88 | 0,14 | 55,94
1C.18.020.0060 | Sovrapprezzo per colori rosso. giallo, nero e marrone su rampa | m² | 1,41 | 0,01 |
1C.18.020.0080 | Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito con malta sintetica epossidica e speciali cariche quarzifere su massetto cementizio esistente e meccanicamente solido, spessore minimo 7 mm, spianato con frattazzatrice meccanica; resistenza alla compressione di 800 kg/cm² con caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti. Compresa la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo. | m² | 28,49 | 0,11 | 48,34
1C.18.020.0090 | Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito con malta sintetica epossidica e speciali cariche silicee, metalliche e fibre di vetro su massetto cementizio esistente e meccanicamente solido, spessore da 2 a 2,5 mm; resistenza alla compressione di 1000 kg/cm² con caratteristiche di antiabrasione, resistenza agli acidi, agli oli, ai carburanti. Compresa la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo. | m² | 34,20 | 0,14 | 40,27
1C.18.020.0110 | Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine armate con fibre di vetro e speciali autodilatanti, spessore finale 2,5 mm, a superficie liscia e monolitica con caratteristiche dielettriche e di resistenza agli acidi, agli detergenti, ai grassi ed al calpestio. Compresa la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo. | m² | 29,91 | 0,12 | 46,04
1C.18.020.0120 | Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche senza solventi e speciali autodilatanti, applicato su massetto esistente convenientemente preparato; con caratteristiche dielettriche e di resistenza agli acidi, agli oli, carburanti e alcali. Compresa la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo. | m² | 34,88 | 0,14 | 39,48
1C.18.020.0140 | Pavimento antipolvere ed antiusura realizzato con resine epossipoliuretaniche caricate con aggregati silicei, applicato a rullo a tre mani su pavimenti o supporti già esistente o su massetto di calcestruzzo con caratteristiche antisdrucciolo, antiabrasione e resistenza ai detergenti. Compresa la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo. | m² | 16,85 | 0,07 | 42,26
1C.18.020.0200 | Pavimento in piastrelle di cemento pressato, a superficie bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, comprese assistenze murarie, con piastrelle da 25 x 25 x 3 cm, nei tipi: |  |  |  |
1C.18.020.0200.a | - cemento grigio | m² | 35,72 | 0,14 | 50,20
1C.18.020.0200.b | - cemento rosso | m² | 36,25 | 0,15 | 49,49
1C.18.100 | PAVIMENTI IN PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO |  |  |  |
1C.18.100.0010 | Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, con marmette da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm, a superficie liscia, comprese assistenze murarie, esclusa eventuale lucidatura: |  |  |  |
1C.18.100.0010.a | - granulometria fine | m² | 36,74 | 0,15 | 48,80
1C.18.100.0010.b | - granulometria media | m² | 35,47 | 0,14 | 50,55
1C.18.100.0010.c | - granulometria grossa | m² | 34,31 | 0,14 | 52,26
1C.18.100.0010.d | - sovrapprezzo per fondo colorato | m² | 0,54 | 0,01 |
1C.18.100.0020 | Pavimento costituito da marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo o granito, da 30 x 30 cm, spessore 16 mm, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, euroclasse A1 di resistenza la fuoco. Posato con colla o con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico; comprese assistenze murarie; ad uno o più colori correnti chiari o scuri, con superficie: |  |  |  |
1C.18.100.0020.a | - levigata fine per lucidatura in opera (da valutare a parte) | m² | 48,23 | 0,19 | 37,18
1C.18.100.0020.b | - lucidata prefinita | m² | 54,11 | 0,22 | 33,14
1C.18.100.0030 | Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno o più colori su fondo in cemento, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, con marmettoni a superficie liscia, comprese assistenze murarie, esclusa eventuale lucidatura in opera : |  |  |  |
1C.18.100.0030.a | - da 40 x 40 x 3,8 cm, scaglia media 15 ÷ 50 mm | m² | 33,45 | 0,13 | 53,57
1C.18.100.0030.b | - da 40 x 40 cm, spessore 30 ÷ 35 mm, con pezzi segati di marmo | m² | 39,31 | 0,16 | 45,59
1C.18.100.0030.c | - sovrapprezzo per fondo colorato | m² | 0,44 | 0,01 |
1C.18.100.0050 | Sovrapprezzo per posa a 45° o a fasce a disegno | m² | 1,60 | 0,01 | 80,00
1C.18.100.0100 | Levigatura e lucidatura in opera di pavimenti in marmette e marmettoni di cemento con graniglia o scaglie di marmo; compresa assistenza muraria e pulizia finale. | m² | 15,68 | 0,06 | 72,64
1C.18.150 | PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE |  |  |  |
1C.18.150.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Per facilitare una corretta stima e contabilizzazione in armonia con l'impostazione del Listino, si forniscono i seguenti chiarimenti. Per le pavimentazioni in ceramica, si fa riferimento ai due tipi di posa più diffusamente adottati attualmente: la posa su letto di malta e la posa con collanti; non si tiene conto della posa su sabbia e cemento, (una volta assai diffusa) in quanto, secondo i produttori, non idonea a molti dei materiali più recenti, poco assorbenti. Nei prezzi esposti, riferiti alla posa con malta, è sempre esclusa la preparazione del massetto. Nel caso della posa con malta, si ipotizza un massetto steso in modo grossolano che si livella poi durante la posa della ceramica con la malta di allettamento (operazioni che vengono talvolta unificate, posando direttamente la ceramica su uno spessore adeguato di malta). La posa con colla, per la quale è previsto un sovrapprezzo, deve necessariamente essere eseguita su un massetto tirato perfettamente in piano, o autolivellante, assimilabile a quello dei pavimenti resilienti. |  |  |  |
1C.18.150.0010 | Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto; compresa la fornitura della boiacca o del collante, gli sfridi, l'assistenza muraria, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle: |  |  |  |
1C.18.150.0010.a | - 10 x 20 cm, ingelive per esterni | m² | 24,58 | 0,10 | 48,01
1C.18.150.0010.b | - 20 x 20 cm, tipo fiammato | m² | 30,31 | 0,12 | 45,89
1C.18.150.0010.c | - 20 x 20 cm, tipo tinte unite | m² | 30,81 | 0,12 | 45,15
1C.18.150.0010.d | - 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato | m² | 32,63 | 0,13 | 42,63
1C.18.150.0010.e | - 30 x 30 cm, tipo tinte unite | m² | 31,57 | 0,13 | 43,33
1C.18.150.0010.f | - 30 x 30 cm, tipo decorate | m² | 33,40 | 0,13 | 41,65
1C.18.150.0020 | Pavimento in piastrelle di monocottura a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: |  |  |  |
1C.18.150.0020.a | - 12 x 24 cm | m² | 35,72 | 0,14 | 38,94
1C.18.150.0020.b | - 12 x 12 cm | m² | 39,50 | 0,16 | 35,22
1C.18.150.0020.c | - 24 x 24 cm | m² | 40,88 | 0,16 | 34,03
1C.18.150.0030 | Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: |  |  |  |
1C.18.150.0030.a | - 15 x 15 cm, colori chiari | m² | 38,16 | 0,15 | 30,92
1C.18.150.0030.b | - 15 x 15 cm, colori forti | m² | 42,15 | 0,17 | 28,00
1C.18.150.0030.c | - 15 x 30 cm, colori chiari | m² | 36,72 | 0,15 | 32,14
1C.18.150.0030.d | - 15 x 30 cm, colori forti | m² | 40,60 | 0,16 | 29,06
1C.18.150.0030.e | - 30 x 30 cm, colori chiari | m² | 33,10 | 0,13 | 35,65
1C.18.150.0030.f | - 30 x 30 cm, colori forti | m² | 34,18 | 0,14 | 34,52
1C.18.150.0050 | Sovrapprezzo per posa a 45° | m² | 2,22 | 0,01 | 80,63
1C.18.150.0060 | Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti | m² | 5,15 | 0,02 | 39,61
1C.18.150.0070 | Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di giunti di dilatazione | m² | 4,78 | 0,02 | 36,17
1C.18.150.0100 | Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.150 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo rispondente alle norme UNI 176 | m² | 2,18 | 0,01 |
1C.18.200 | PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE |  |  |  |
1C.18.200.0010 | Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: |  |  |  |
1C.18.200.0010.a | - 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm | m² | 26,25 | 0,11 | 52,99
1C.18.200.0010.b | - 7,5 x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm | m² | 29,86 | 0,12 | 46,58
1C.18.200.0010.c | - 7,5 x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm | m² | 29,69 | 0,12 | 46,85
1C.18.200.0010.d | - 10 x 10 cm, spessore 8 ÷ 9 mm | m² | 27,24 | 0,11 | 51,06
1C.18.200.0010.e | - 10 x 20 cm, spessore 8 ÷ 9 mm | m² | 27,72 | 0,11 | 50,18
1C.18.200.0010.f | - 10 x 20 cm, spessore 14 ÷ 15 mm | m² | 28,98 | 0,12 | 48,00
1C.18.200.0010.g | - 10 x 20 cm, spessore 16 ÷ 18 mm | m² | 30,83 | 0,12 | 45,12
1C.18.200.0020 | Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: |  |  |  |
1C.18.200.0020.a | - 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm | m² | 23,57 | 0,09 | 59,02
1C.18.200.0020.b | - 7,5 x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm | m² | 26,94 | 0,11 | 51,63
1C.18.200.0020.c | - 7,5 x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm | m² | 28,22 | 0,11 | 49,29
1C.18.200.0030 | Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: |  |  |  |
1C.18.200.0030.a | - 10 x 10 cm, colori chiari | m² | 28,62 | 0,12 | 48,60
1C.18.200.0030.b | - 10 x 10 cm, colori forti | m² | 29,05 | 0,12 | 47,88
1C.18.200.0030.c | - 10 x 20 cm, colori chiari | m² | 28,99 | 0,12 | 47,98
1C.18.200.0030.d | - 10 x 20 cm, colori forti | m² | 32,14 | 0,13 | 43,28
1C.18.200.0030.e | - 20 x 20 cm, colori chiari | m² | 29,14 | 0,12 | 47,74
1C.18.200.0030.f | - 20 x 20 cm, colori forti | m² | 30,90 | 0,12 | 45,02
1C.18.200.0030.g | - 30 x 30 cm, colori chiari | m² | 28,99 | 0,12 | 47,98
1C.18.200.0030.h | - 30 x 30 cm, colori forti | m² | 31,35 | 0,13 | 44,37
1C.18.200.0040 | Pavimento in piastrelle di clinker a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: |  |  |  |
1C.18.200.0040.a | - 12 x 24 cm | m² | 32,25 | 0,13 | 43,13
1C.18.200.0040.b | - 25 x 25 cm | m² | 36,36 | 0,15 | 38,26
1C.18.200.0040.c | - 30 x 30 cm | m² | 35,12 | 0,14 | 39,61
1C.18.200.0060 | Sovrapprezzo per posa a 45° | m² | 2,22 | 0,01 | 80,63
1C.18.200.0070 | Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti | m² | 5,15 | 0,02 | 39,61
1C.18.200.0080 | Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di giunti di dilatazione | m² | 4,78 | 0,02 | 36,17
1C.18.200.0100 | Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R 12, rispondente alle norme UNI 176 | m² | 1,55 | 0,01 |
1C.18.250 | PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO CALIBRATE PREFINITE |  |  |  |
1C.18.250.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Trattandosi di materiali sottili prefiniti, assimilabili ai pavimenti in ceramica, valgono le considerazioni riportate in 1C.18.150.0000 |  |  |  |
1C.18.250.0010 | Pavimento in piastrelle di marmo Arabescato Corchia, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0010.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 70,69 | 0,28 | 25,19
1C.18.250.0010.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm | m² | 81,73 | 0,33 | 22,94
1C.18.250.0010.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 8,74 | 0,04 | 23,91
1C.18.250.0020 | Pavimento in piastrelle di marmo Bardiglio Carrara Nuvolato, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0020.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 54,24 | 0,22 | 32,84
1C.18.250.0020.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm | m² | 74,68 | 0,30 | 25,11
1C.18.250.0020.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 7,45 | 0,03 | 30,74
1C.18.250.0030 | Pavimento in piastrelle di marmo Bianco Carrara "C", 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0030.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 64,56 | 0,26 | 27,59
1C.18.250.0030.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm | m² | 68,23 | 0,27 | 27,48
1C.18.250.0030.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 7,74 | 0,03 | 29,59
1C.18.250.0040 | Pavimento in piastrelle di marmo Botticino Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0040.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 75,01 | 0,30 | 23,74
1C.18.250.0040.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm | m² | 79,30 | 0,32 | 23,64
1C.18.250.0040.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 8,48 | 0,03 | 27,00
1C.18.250.0050 | Pavimento in piastrelle di marmo Botticino Semiclassico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0050.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 77,69 | 0,31 | 22,92
1C.18.250.0050.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm | m² | 81,73 | 0,33 | 22,94
1C.18.250.0050.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 8,99 | 0,04 | 25,47
1C.18.250.0060 | Pavimento in piastrelle di marmo Breccia Oniciata, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0060.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 89,37 | 0,36 | 19,93
1C.18.250.0060.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm | m² | 94,53 | 0,38 | 19,83
1C.18.250.0060.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 10,55 | 0,04 | 21,71
1C.18.250.0070 | Pavimento in piastrelle di marmo Calacatta Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0070.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 89,90 | 0,36 | 19,81
1C.18.250.0070.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm | m² | 111,71 | 0,45 | 16,78
1C.18.250.0070.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 10,73 | 0,04 | 21,34
1C.18.250.0080 | Pavimento in piastrelle di marmo Perlato Sicilia Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0080.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 81,66 | 0,33 | 21,81
1C.18.250.0080.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 9,95 | 0,04 | 23,02
1C.18.250.0090 | Pavimento in piastrelle di marmo Perlato Svevo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0090.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 73,91 | 0,30 | 24,10
1C.18.250.0090.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 9,41 | 0,04 | 24,34
1C.18.250.0100 | Pavimento in piastrelle di marmo Repen Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0100.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 83,71 | 0,34 | 21,28
1C.18.250.0100.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm | m² | 95,69 | 0,38 | 19,59
1C.18.250.0100.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 9,41 | 0,04 | 24,34
1C.18.250.0110 | Pavimento in piastrelle di marmo Rosa Portogallo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0110.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 113,19 | 0,46 | 15,73
1C.18.250.0110.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 11,90 | 0,05 | 19,24
1C.18.250.0120 | Pavimento in piastrelle di marmo Rosso Verona e Asiago, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0120.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 79,20 | 0,32 | 22,49
1C.18.250.0120.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 9,16 | 0,04 | 25,00
1C.18.250.0130 | Pavimento in piastrelle di marmo Trani Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0130.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 72,07 | 0,29 | 24,71
1C.18.250.0130.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 9,16 | 0,04 | 25,00
1C.18.250.0140 | Pavimento in piastrelle di marmo Travertino Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0140.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 69,81 | 0,28 | 25,51
1C.18.250.0140.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm | m² | 78,80 | 0,32 | 23,79
1C.18.250.0140.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 8,36 | 0,03 | 27,39
1C.18.250.0150 | Pavimento in piastrelle di marmo Verde Alpi, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.250.0150.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 129,71 | 0,52 | 13,73
1C.18.250.0150.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 12,14 | 0,05 | 18,86
1C.18.250.0200 | Sovrapprezzo per posa con colla su sottofondi tirati in piano perfetto | m² | 5,45 | 0,02 | 23,49
1C.18.250.0210 | Sovrapprezzo per posa a 45° | m² | 3,81 | 0,02 | 80,31
1C.18.250.0220 | Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di giunti di dilatazione | m² | 4,67 | 0,02 | 44,97
1C.18.300 | PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANITO CALIBRATE PREFINITE |  |  |  |
1C.18.300.0010 | Pavimento in piastrelle di granito Bianco Sardo, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.300.0010.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 73,86 | 0,30 | 24,11
1C.18.300.0010.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm | m² | 72,01 | 0,29 | 26,04
1C.18.300.0010.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 9,35 | 0,04 | 24,49
1C.18.300.0020 | Pavimento in piastrelle di granito Multicolor, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.300.0020.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 123,98 | 0,50 | 14,37
1C.18.300.0020.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm | m² | 134,20 | 0,54 | 13,97
1C.18.300.0020.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 10,78 | 0,04 | 21,24
1C.18.300.0030 | Pavimento in piastrelle di granito Rosa Beta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.300.0030.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 63,39 | 0,25 | 28,10
1C.18.300.0030.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm | m² | 68,75 | 0,28 | 27,27
1C.18.300.0030.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 8,90 | 0,04 | 25,73
1C.18.300.0040 | Pavimento in piastrelle di granito Rosa Limbara, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.300.0040.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 73,57 | 0,30 | 24,21
1C.18.300.0040.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm | m² | 73,84 | 0,30 | 25,39
1C.18.300.0040.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 9,35 | 0,04 | 24,49
1C.18.300.0050 | Pavimento in piastrelle di granito Rosa Porrino, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.300.0050.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 67,75 | 0,27 | 26,29
1C.18.300.0050.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm | m² | 74,35 | 0,30 | 25,22
1C.18.300.0050.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 9,41 | 0,04 | 24,34
1C.18.300.0060 | Pavimento in piastrelle di granito Rosso Balmoral, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.300.0060.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 81,06 | 0,33 | 21,97
1C.18.300.0060.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm | m² | 88,32 | 0,36 | 21,23
1C.18.300.0060.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 13,21 | 0,05 | 17,34
1C.18.300.0070 | Pavimento in piastrelle di Serizzo Antigorio, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: |  |  |  |
1C.18.300.0070.a | - da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm | m² | 82,84 | 0,33 | 21,50
1C.18.300.0070.b | - da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm | m² | 89,37 | 0,36 | 20,98
1C.18.300.0070.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 9,18 | 0,04 | 25,71
1C.18.300.0100 | Sovrapprezzo per posa con colla su sottofondi tirati in piano perfetto | m² | 5,45 | 0,02 | 23,49
1C.18.300.0110 | Sovrapprezzo per posa a 45° | m² | 3,81 | 0,02 | 80,31
1C.18.300.0120 | Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di giunti di dilatazione | m² | 4,78 | 0,02 | 36,17
1C.18.350 | PAVIMENTI SOPRAELEVATI |  |  |  |
1C.18.350.0010 | Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti , previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m². Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le assistenze murarie. | m² | 60,55 | 0,24 | 10,22
1C.18.350.0020 | Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in solfato di calcio monostrato, spessore 30/34 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti , previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m². Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le assistenze murarie. | m² | 80,96 | 0,33 | 7,65
1C.18.350.0030 | Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, compresa ogni assistenza muraria, per: |  |  |  |
1C.18.350.0030.a | - aumento sopralzo da 31 fino a 50 cm | m² | 4,68 | 0,02 | 25,64
1C.18.350.0030.b | - impiego pannelli con vaschetta di acciaio zincato spessore 0,5 mm | m² | 9,64 | 0,04 | 25,93
1C.18.350.0040 | Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base con laminato, compresa ogni assistenza muraria, per i seguenti materiali di finitura: |  |  |  |
1C.18.350.0040.a | - piastrelle 60x60 cm di PVC antistatico | m² | 6,06 | 0,02 | 10,89
1C.18.350.0040.b | - piastrelle 60x60 cm di gomma o linoleum | m² | 10,65 | 0,04 | 10,42
1C.18.350.0040.c | - piastrelle 30x30 cm di gres porcellanato, su apposito supporto | m² | 21,94 | 0,09 | 10,94
1C.18.350.0040.d | - piastrelle 60x60 cm di gres porcellanato | m² | 40,65 | 0,16 | 11,14
1C.18.350.0040.e | - piastrelle 60x60 cm di marmo ricomposto | m² | 43,60 | 0,18 | 11,22
1C.18.350.0040.f | - piastrelle 60x60 cm di granito grigio Sardegna | m² | 50,68 | 0,20 | 10,56
1C.18.350.0050 | Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di portata (h 38 mm) in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600 x 600 x 30 mm, monolitici monostrato in conglomerato cementizio con granulati di marmo e/o granito, rispondente alle norme UNI EN 12825; rinforzati internamente con rete di acciaio elettrosaldata; bordo laterale antiurto di materiale plastico solidarizzato. Totalmente esenti da colle o resine, euroclasse A1 di resistenza al fuoco, previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 450 kg/m². Finitura superiore lucida o antiscivolo, colori chiari o scuri. Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le assistenze murarie. | m² | 93,49 | 0,38 | 6,62
1C.18.350.0060 | Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di portata (h 38 mm) in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello modulare mm 600 x 600 x 46, rispondente alle norme UNI EN 12825, così composto: - supporto in solfato di calcio monostrato (dim. 600 x 600 x 20 mm); - piano di calpestio formato da n° 4 marmette vibroformate ad alta pressione in conglomerato cementizio con granulati di marmo e/o granito (dim. 300 x 300 x 26 mm), rispondente alle norme DIN 18 500. bordo laterale antiurto in PVC. Totalmente esenti da colle o resine, euroclasse A1 di resistenza al fuoco, previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 450 kg/m². Finitura superiore lucida o antiscivolo, colori chiari o scuri. Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le assistenze murarie. | m² | 73,79 | 0,30 | 7,64
1C.18.400 | PAVIMENTI IN LEGNO |  |  |  |
1C.18.400.0010 | Pavimento in listoni di legno, sezione 6 ÷ 7 x 2,2 cm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, compresa fornitura magatelli da annegare nel sottofondo, lamatura, ceratura e assistenze murarie; con listoni: |  |  |  |
1C.18.400.0010.a | - rovere Europa UNI B | m² | 125,73 | 0,51 | 22,57
1C.18.400.0010.b | - Wengè UNI A | m² | 130,16 | 0,52 | 21,80
1C.18.400.0010.c | - Afrormosia UNI A | m² | 136,11 | 0,55 | 18,97
1C.18.400.0010.d | - Doussiè UNI A | m² | 127,82 | 0,51 | 22,20
1C.18.400.0010.e | - Iroko UNI A | m² | 97,79 | 0,39 | 29,02
1C.18.400.0020 | Pavimento in tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 30 ÷ 40 cm, incollate su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con tavolette: |  |  |  |
1C.18.400.0020.a | - Rovere Europa UNI B | m² | 60,44 | 0,24 | 26,19
1C.18.400.0020.b | - Wengè UNI A | m² | 74,61 | 0,30 | 21,22
1C.18.400.0020.c | - Afrormosia UNI A | m² | 84,06 | 0,34 | 18,83
1C.18.400.0020.d | - Doussiè UNI A | m² | 75,59 | 0,30 | 20,94
1C.18.400.0020.e | - Iroko UNI A | m² | 58,68 | 0,24 | 26,98
1C.18.400.0030 | Pavimento in quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno, larghezza 2 - 3 cm, spessore 8 mm, lunghezza 12 ÷ 16 cm, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con quadrotti: |  |  |  |
1C.18.400.0030.a | - Rovere Europa UNI B | m² | 48,11 | 0,19 | 32,90
1C.18.400.0030.b | - Afrormosia UNI A | m² | 55,69 | 0,22 | 28,43
1C.18.400.0030.c | - Doussiè UNI A | m² | 50,85 | 0,20 | 31,13
1C.18.400.0030.d | - Iroko UNI A | m² | 48,11 | 0,19 | 32,90
1C.18.400.0040 | Pavimento melaminico in doghe, imitgazione parquet, costituito da un supporto in MDF finito superiormente con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante; compreso materassino antirumore in polietilene espanso e assistenze murarie. | m² | 51,20 | 0,21 | 26,88
1C.18.400.0050 | Sovrapprezzo alle voci dei pavimenti in legno per finitura con laccatura con tre mani di vernice, invece di una mano di cera e lucidatura: | m² | 3,55 | 0,01 | 34,60
1C.18.400.0060 | Lamatura di pavimenti in legno, compresa assistenza muraria e pulzia finale; finitura con: |  |  |  |
1C.18.400.0060.a | - una mano di cera e lucidatura | m² | 15,41 | 0,06 | 66,26
1C.18.400.0060.b | - laccatura con tre mani di vernice sintetica trasparente | m² | 18,97 | 0,08 | 61,89
1C.18.450 | PAVIMENTI VINILICI |  |  |  |
1C.18.450.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il riferimento ad "idoneo massetto" intende specificare che il massetto dev'essere planare, compatto, non friabile e con l'umidità residua sotto il 2%. Questo è ovviamente scontato nelle nuove costruzioni, mentre nel caso di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte. |  |  |  |
1C.18.450.0010 | Pavimento in piastrelle semiflessibili di PVC ad elevate cariche minerali, omogeneo plastificato e stabilizzato, da cm 30x30, peso 5,0 ÷ 7,0 kg/m², posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; spessore: |  |  |  |
1C.18.450.0010.a | - 2,5 mm - classe EN685 33/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 23,49 | 0,09 | 41,72
1C.18.450.0010.b | - 3,2 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 37,99 | 0,15 | 25,80
1C.18.450.0015 | Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,0-3,3 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d’abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con : |  |  |  |
1C.18.450.0015.a | - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 | m² | 26,81 | 0,11 | 36,55
1C.18.450.0015.b | - teli di altezza 100 ÷ 200 cm | m² | 26,27 | 0,11 | 37,30
1C.18.450.0020 | - Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,5-3,7 kg/m2 , spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d’abrasione M (EN 660-1) , direzionale a quattro colori, finitura superficiale poliuretanica, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con : |  |  |  |
1C.18.450.0020.a | - piastrelle da cm.61x61 | m² | 29,31 | 0,12 | 33,44
1C.18.450.0020.b | - teli di altezza 100 - 200 cm | m² | 28,22 | 0,11 | 34,73
1C.18.450.0025 | Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,2-3,5 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d’abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, finitura superficiale poliuretanica PU, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: |  |  |  |
1C.18.450.0025.a | - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 | m² | 27,67 | 0,11 | 35,42
1C.18.450.0025.b | - teli di altezza 100 ÷ 200 cm | m² | 27,13 | 0,11 | 36,12
1C.18.450.0030 | Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 4,2-4,5 kg/m2, spessore 2,5mm, classe EN 685 34/43, gruppo d’abrasione M (EN 660-1), direzionale a due colori, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: |  |  |  |
1C.18.450.0030.a | - piastrelle da cm 30x30 a cm 61x61 | m² | 31,81 | 0,13 | 30,81
1C.18.450.0030.b | - teli di altezza 100 ÷ 200 cm | m² | 31,26 | 0,13 | 31,35
1C.18.450.0035 | Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d’abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale poliuretanica PUR, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: |  |  |  |
1C.18.450.0035.a | - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 | m² | 37,99 | 0,15 | 25,80
1C.18.450.0035.b | - teli di altezza 100 ÷ 200 cm | m² | 35,02 | 0,14 | 27,98
1C.18.450.0040 | Pavimento vinilico eterogeneo coestruso, costituito da uno strato d’usura non inferiore a 0,9 mm. Classe EN 685 34/43 gruppo d’abrasione T (EN 660-1 < 0,040 mm.) e da uno strato di supporto in pvc riciclato contenente un massimo di 40 % di cariche minerali e pigmenti, peso 2,8-3,0 kg/m2, spessore 2,2 mm. Non direzionale o tinta unita, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: |  |  |  |
1C.18.450.0040.a | - piastrelle da cm 61x61 | m² | 34,94 | 0,14 | 28,05
1C.18.450.0040.b | - teli di altezza 140 - 150 cm | m² | 34,16 | 0,14 | 28,69
1C.18.450.0050 | Pavimento in piastrelle resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie, con piastrelle 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, spessore 3,0 mm; realizzato con piastrelle: |  |  |  |
1C.18.450.0050.a | - a giunti accostati e stuccati | m² | 32,30 | 0,13 | 29,97
1C.18.450.0050.b | - a giunti fugati con distanziatori di 2 ÷ 3 mm e stuccati | m² | 36,12 | 0,15 | 27,49
1C.18.450.0060 | Pavimento in PVC eterogeneo compatto, non orientato composto da speciali resine viniliche miscelate con plastificanti, cariche rinforzanti, stabilizzanti alla luce ed al calore; classificato come flessibile. Costituito da due strati calandrati e pressati: uno strato inferiore di supporto stampato e/o colorato ed uno strato d’usura non inferiore a 0,7 mm costituito da pvc puro trasparente, classe EN 685 34/43 gruppo d’abrasione T (EN 660-1 < 0,08 mm), spessore totale 2,0 mm. , peso 2,7-2,9 kg/m2 ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1), realizzato con:teli di altezza 200 cm | m² | 38,62 | 0,16 | 25,38
1C.18.450.0065 | Pavimento vinilico multistrato pressato a caldo costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d’usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,30 mm. Classe EN685 32/41 gruppo d’abrasione T (EN 660-1 < 0,08mm.), con superficie leggermente goffrata, spessore totale 2,0 mm. , peso 3,3-3,5 kg/m2 ; ; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; realizzato con: |  |  |  |
1C.18.450.0065.a | - listoni effetto legno da cm. 10-16 x 90-100 | m² | 40,73 | 0,16 | 24,06
1C.18.450.0065.b | - piastre effetto pietra da cm. 45,7 x 45,7 o 30,47x30,47 o 30,47x61,0 | m² | 40,73 | 0,16 | 24,06
1C.18.450.0070 | Pavimento vinilico multistrato pressato a caldo costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d’usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,55 mm. Classe EN685 33/42 gruppo d’abrasione T (EN 660-1 < 0,08mm.), con superficie leggermente goffrata, spessore totale 2,5 mm. , peso 4,3-4,5 kg/m2 ; ; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; realizzato con: |  |  |  |
1C.18.450.0070.a | - listoni effetto legno da cm. 10-12 x 90-100 | m² | 52,06 | 0,21 | 18,82
1C.18.450.0070.b | - piastre effetto pietra da cm. 45,7 x 45,7 o 45,7 x 91,4 | m² | 52,06 | 0,21 | 18,82
1C.18.450.0075 | Pavimento vinilico multistrato pressato a caldo costituito da un supporto in pvc e fibra di vetro, uno strato di legno naturale tranciato di spessore non inferiore a 0,5 mm , e da uno strato d’usura protettivo in pvc trasparente di spessore non inferiore a 0,5 mm., spessore totale 2,0 mm , peso 2,5-2,9 kg/m2 Classe EN685 33/42 gruppo d’abrasione T (EN 660-1 < 0,08mm.), con superficie leggermente goffrata, spessore totale 2,0-2,5 mm. ; ; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; realizzato con listoni cm 15-18 x 100-120 | m² | 67,16 | 0,27 | 14,59
1C.18.450.0080 | Pavimento vinilico costituito da uno strato d'usura in PVC puro di spessore non inferiore a 0,7 mm,. Classe EN 685 34/42 gruppo d’abrasione T (EN 660-1 < 0,08 mm.), accoppiato con uno strato di fibra di vetro e con uno strato di PVC compatto stampato e/o colorato ed una base avente funzione di riduzione del rumore di calpestio ( > 19 dB) in PVC espanso a cellule chiuse o feltro sintetico, con trattamento superficiale poliuretanico; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; spessore totale 3,3 mm , peso 2,6-2,8 kg/m2 posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie, realizzato con teli di altezza 200 cm | m² | 38,23 | 0,15 | 25,63
1C.18.450.0090 | Pavimento quarzo-vinilico, costituito da una mescola omogenea di PVC, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57% in peso, ottenuto per calandratura e successiva doppia pressatura (a caldo e a freddo); superficie d'usura trattata in fabbrica con strato protettivo poliuretanico. Spessore totale 2,00 mm, in piastre 30 x 30 cm.; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie, nei colori: |  |  |  |
1C.18.450.0090.a | - unito | m² | 42,40 | 0,17 | 28,28
1C.18.450.0090.b | - seminato | m² | 43,71 | 0,18 | 27,43
1C.18.450.0095 | Pavimento in teli di vinilico omogeneo, antisdrucciolo a strato unico, su trama in fibra di vetro rinforzata con poliestere, contenente a tutto spessore nella massa granuli abrasivi di carburo silicio, quarzo colorato e ossido d'alluminio, con un battericida permanente nella massa. Idoneo Secondo EN 13845 Classe 34/43 gruppo d’Abrasione T (EN 660-2 < 0,2 mm3) spessore mm 2,0 , peso 2,4-2,5 kg/m², classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie , realizzato con teli da cm. 200 | m² | 43,52 | 0,18 | 27,55
1C.18.450.0100 | Pavimento in teli di vinilico omogeneo, antisdrucciolo a strato unico, su trama in fibra di vetro rinforzata con poliestere, contenente granuli abrasivi di carburo silicio e quarzo colorato nello strato superficiale, e con ossido d'alluminio e un battericida permanente nella massa. Reazione al fuoco euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti . Altezza 200 cm, spessore mm 2, peso 2,2 kg/m², posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie | m² | 55,54 | 0,22 | 21,59
1C.18.450.0105 | Pavimento in teli di vinilico omogeneo, antisdrucciolo a strato unico, su trama in fibra di vetro rinforzata con poliestere, contenente a tutto spessore nella massa granuli abrasivi di carburo silicio, quarzo colorato e ossido d'alluminio, con un battericida permanente nella massa. Idoneo Secondo EN 13845 Classe 34/43 gruppo d’Abrasione T (EN 660-2 < 0,2 mm3) spessore mm 2,5 , peso 3,0-3,5 kg/m², classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie , realizzato con teli da cm. 200 | m² | 49,94 | 0,20 | 24,01
1C.18.450.0110 | Pavimento in teli vinilici multistrato, con strato di usura in PVC puro, rinforzato e stabilizzato con fibra di vetro su base di PVC microcellulare, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; con teli spessore 2,0 mm. | m² | 61,21 | 0,25 | 19,59
1C.18.450.0115 | Pavimento autoposante in pvc, idoneo per applicazione su pavimenti sopraelevati, eterogeneo coestruso costituito da uno strato d’usura in pvc Classe EN 685 34/43 gruppo d’abrasione T (EN 660-1 < 0,04 mm.) avente spessore non inferiore a 1,5mm. ed uno strato di supporto in pvc compatto; spessore totale 5,0 mm. peso non inferiore a 7,2 kg/m2 ; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo tipo ecofix, realizzato con piastre da cm. 61x61 | m² | 59,09 | 0,24 | 20,29
1C.18.450.0120 | Pavimento in teli vinilici multistrato, impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; con teli altezza fino a 200 cm, spessore: |  |  |  |
1C.18.450.0120.a | - 2,5 mm | m² | 34,57 | 0,14 | 34,68
1C.18.450.0120.b | - 3,5 mm | m² | 36,92 | 0,15 | 32,48
1C.18.450.0120.c | - 4,5 mm | m² | 39,40 | 0,16 | 30,43
1C.18.450.0120.d | - 4,5 mm omogeneo | m² | 45,66 | 0,18 | 26,26
1C.18.450.0120.e | - 6,5 mm omogeneo | m² | 58,72 | 0,24 | 20,42
1C.18.450.0130 | Pavimento in teli di vinilico omogeneo, antisdrucciolo a strato unico, su trama in fibra di vetro rinforzata con poliestere, contenente a tutto spessore nella massa granuli abrasivi di carburo silicio, quarzo colorato e ossido d'alluminio e frammenti in pvc colorato, con un battericida permanente nella massa. Idoneo Secondo EN 13845 Classe 34/43 gruppo d’Abrasione T (EN 660-2 < 0,2 mm3) spessore mm 2,0 peso 2,4-2,6 kg/m², classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie , realizzato con teli da cm.200 | m² | 44,70 | 0,18 | 26,82
1C.18.450.0140 | Pavimento in teli di vinilico omogeneo, antisdrucciolo a strato unico con superficie a piccoli bolli per passaggio a piedi nudi, su trama in fibra di vetro rinforzata con poliestere, contenente a tutto spessore nella massa granuli abrasivi di carburo silicio, quarzo colorato e ossido d'alluminio, con un battericida permanente nella massa. Idoneo Secondo EN 13845 Classe 34/43 gruppo d’Abrasione T (EN 660-2 < 0,2 mm3) spessore mm 2,0 peso 2,4-2,6 kg/m², classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie , realizzato con teli da cm.200 | m² | 43,52 | 0,18 | 27,55
1C.18.450.0150 | Pavimento eterogeneo composto da resine viniliche, rinforzate con doppia fibra di vetro e strato di usura spessore mm 0,45. Spessore totale 2,3 mm. Superficie leggermente goffrata con disegni che rappresentano fedelmente diversi tipi di parquet, di pietre naturali e di stoffe; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; in teli altezza 128 cm o in piastrelle da cm 64x64. | m² | 46,07 | 0,19 | 26,03
1C.18.450.0200 | Sovrapprezzo ai pavimenti vinilici in piastrelle per posa particolare: |  |  |  |
1C.18.450.0200.a | - a dama | m² | 5,96 | 0,02 | 80,54
1C.18.450.0200.b | - a fasce a disegno | m² | 11,20 | 0,05 | 80,45
1C.18.450.0250 | Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria. Per pavimenti: |  |  |  |
1C.18.450.0250.a | - in teli | m | 2,56 | 0,01 | 62,11
1C.18.450.0250.b | - in piastrelle | m² | 7,69 | 0,03 | 62,03
1C.18.450.0300 | Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria | m | 11,17 | 0,04 | 40,29
1C.18.500 | PAVIMENTI IN GOMMA |  |  |  |
1C.18.500.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti in gomma, vinilici, linoleum, e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il riferimento ad "idoneo massetto" intende specificare che il massetto dev'essere planare, compatto, non friabile e con l'umidità residua sotto il 2%. Questo è ovviamente scontato nelle nuove costruzioni, mentre nel caso di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le eventuali operazioni di ripristino o consolidamento del massetto devono essere valutate a parte. |  |  |  |
1C.18.500.0010 | Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, colore nero a bolli, rovescio smerigliato; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; nei tipi: |  |  |  |
1C.18.500.0010.a | - piastrelle da cm 50 x 50; spessore 2,7 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 44,17 | 0,18 | 27,03
1C.18.500.0010.b | - teli altezza da cm 100 - 200 ; spessore 2,7 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 42,06 | 0,17 | 28,39
1C.18.500.0010.c | - piastrelle da cm 100 x 100; spessore 4,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 50,43 | 0,20 | 24,79
1C.18.500.0010.d | - teli altezza da cm 100 - 200; spessore 4,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 49,54 | 0,20 | 24,10
1C.18.500.0010.e | - sovrapprezzo per colori standard | % | 12,00 | 12,00 |
1C.18.500.0020 | Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, rovescio a coda di rondine, posato con adesivo cementizio; con piastrelle formato 100 x 100 cm; spessore 10 mm, superficie a bolli. - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.18.500.0020.a | - colore nero | m² | 54,30 | 0,22 | 28,47
1C.18.500.0020.b | - colori standard | m² | 69,08 | 0,28 | 22,02
1C.18.500.0030 | Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; con piastrelle a superficie liscia, marmorizzata, formato 61 x 61 cm; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; spessori: |  |  |  |
1C.18.500.0030.a | - piastrelle da cm 61 x 61; spessore 3,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 47,59 | 0,19 | 25,09
1C.18.500.0030.b | - teli altezza da cm 100-200, lunghezza cm 1000 - 20000; spessore 3,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 45,11 | 0,18 | 26,47
1C.18.500.0040 | Pavimento in teli di gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo, con teli a superficie scanellata fine, colore nero o grigio, altezza 100 cm, lunghezza cm 1200; spessore 3,0 mm; - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie. | m² | 40,85 | 0,16 | 29,23
1C.18.500.0050 | Sovrapprezzo ai pavimenti in piastrelle di gomma per posa particolare: |  |  |  |
1C.18.500.0050.a | - a dama | m² | 5,60 | 0,02 | 80,36
1C.18.500.0050.b | - a fasce a disegno | m² | 10,45 | 0,04 | 80,48
1C.18.500.0060 | Pavimento in piastrelle o teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie liscia, con granuli fini di diversi colori incorporati; - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie.Nei formati: |  |  |  |
1C.18.500.0060.a | - piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 2,0 mm | m² | 48,08 | 0,19 | 28,29
1C.18.500.0060.b | - teli altezza da 100-200 cm, lunghezza 1000-2000 cm, spessore 2,0 mm | m² | 45,35 | 0,18 | 27,56
1C.18.500.0070 | Pavimento sportivo per interni in teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie goffrata, con marmorizzazione tono su tono; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenza murarie.Nei formati: |  |  |  |
1C.18.500.0070.a | - teli altezza da 190 cm, lunghezza 1410 cm, spessore 3,5 mm | m² | 81,32 | 0,33 | 15,37
1C.18.500.0070.b | - teli altezza da 190 cm, lunghezza 1410 cm, spessore 4,5 mm | m² | 86,85 | 0,35 | 15,03
1C.18.500.0080 | Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie martellata, in tinta unita o con granuli a spigolo vivo incorporati; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenza murarie.Nei formati: |  |  |  |
1C.18.500.0080.a | - piastrelle da 50 x 50 cm; spessore 2,2 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) colori gruppo 1 | m² | 47,14 | 0,19 | 26,52
1C.18.500.0080.b | - piastrelle da 100 x 100 cm; spessore 3,5 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; colori gruppo 1 | m² | 60,36 | 0,24 | 22,53
1C.18.500.0090 | Pavimento in piastrelle o teli in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie liscia in tinta unita, formato piastre 61x 61 cm, formato teli 190-200 x 1000 cm, spessore 3,0 mm; - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenza murarie.Nei formati: |  |  |  |
1C.18.500.0090.a | - piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 3,0 mm | m² | 48,97 | 0,20 | 26,65
1C.18.500.0090.b | - teli altezza da 190-200 cm, lunghezza 1000-2000 cm, spessore 3,0 mm | m² | 48,19 | 0,19 | 28,22
1C.18.500.0100 | Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli per pavimenti in gomma, mediante interposizione di idoneo cordolo e rifilatura finale; compresa pulizia finale e assistenza muraria. Per pavimenti: |  |  |  |
1C.18.500.0100.a | - in piastrelle | m² | 6,87 | 0,03 | 50,66
1C.18.500.0100.b | - in teli | m | 2,20 | 0,01 | 34,09
1C.18.550 | PAVIMENTI IN LINOLEUM |  |  |  |
1C.18.550.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti in linoleum, gomma, vinilici, e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il riferimento ad "idoneo massetto" intende specificare che il massetto deve essere planare, compatto, non friabile e con l'umidità residua sotto il 2%. Questo è ovviamente scontato nelle nuove costruzioni, mentre nel caso di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le eventuali operazioni di ripristino o consolidamento del massetto devono essere valutate a parte. |  |  |  |
1C.18.550.0010 | Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, , posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori: |  |  |  |
1C.18.550.0010.a | - 2,0 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 30,48 | 0,12 | 39,34
1C.18.550.0010.b | - 2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 33,12 | 0,13 | 36,20
1C.18.550.0010.c | - 3,2 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 36,69 | 0,15 | 32,68
1C.18.550.0020 | Pavimento in teli di linoleum a tinte variegate, marmorizzate, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori: |  |  |  |
1C.18.550.0020.a | - 2,0 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 33,51 | 0,13 | 35,78
1C.18.550.0020.b | - 2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 36,91 | 0,15 | 32,48
1C.18.550.0020.c | - 3,2 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 40,68 | 0,16 | 29,47
1C.18.550.0020.d | - 4,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 48,00 | 0,19 | 24,98
1C.18.550.0030 | Pavimento in piastrelle di linoleum a tinta unita, variegata o marmorizzata, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con quadrotti da 50x50 cm e spessore mm 2,5. - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 38,46 | 0,15 | 31,18
1C.18.550.0040 | Sigillatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli in linoleum per pavimenti, mediante interposizione di idoneo filetto; compresa assistenza muraria e pulizia finale. |  |  |  |
1C.18.550.0040.a | - in teli | m | 3,36 | 0,01 | 50,00
1C.18.550.0040.b | - in piastrelle | m² | 9,05 | 0,04 | 46,41
1C.18.550.0050 | Sovrapprezzo ai pavimenti in linoleum per posa particolare: |  |  |  |
1C.18.550.0050.a | - in piastrelle, a dama | m² | 6,72 | 0,03 | 80,51
1C.18.550.0050.b | - in teli, a fasce a disegno | m² | 11,95 | 0,05 | 80,42
1C.18.600 | ZOCCOLINI |  |  |  |
1C.18.600.0010 | Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: |  |  |  |
1C.18.600.0010.a | - 60 x 9 mm, incollato o inchiodato | m | 4,39 | 0,02 | 41,00
1C.18.600.0010.b | - 80 x 10 mm, incollato o inchiodato | m | 5,18 | 0,02 | 34,75
1C.18.600.0010.c | - 80 x 10 mm, posato con viti e tasselli ad espansione | m | 5,78 | 0,02 | 39,97
1C.18.600.0020 | Zoccolino in gres rosso, compresa assistenza muraria: |  |  |  |
1C.18.600.0020.a | - 7½ x 15 cm, con gola, altezza 7½ cm | m | 5,35 | 0,02 | 31,96
1C.18.600.0020.b | - 15 x 15 cm, con gola | m | 5,68 | 0,02 | 33,27
1C.18.600.0020.c | - 7½ x 15 cm, spess. 8/9 mm, piano, altezza 7½ cm | m | 2,93 | 0,01 | 58,36
1C.18.600.0030 | Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria |  |  |  |
1C.18.600.0030.a | - 10 x 10 cm, con gola | m | 7,91 | 0,03 | 24,27
1C.18.600.0030.b | - 10 x 10 cm, piano | m | 3,76 | 0,02 | 51,06
1C.18.600.0040 | Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: |  |  |  |
1C.18.600.0040.a | - altezza 7 cm | m | 4,53 | 0,02 | 39,74
1C.18.600.0040.b | - altezza 10 cm | m | 5,06 | 0,02 | 35,57
1C.18.600.0050 | Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscia di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle viniliche, compresa assistenza muraria: |  |  |  |
1C.18.600.0050.a | - altezza 7 cm | m | 6,39 | 0,03 | 30,99
1C.18.600.0050.b | - altezza 12 cm | m | 7,98 | 0,03 | 24,06
1C.18.600.0060 | Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, compresa assistenza muraria; altezza: |  |  |  |
1C.18.600.0060.a | - 6 cm, incollato o inchiodato | m | 5,18 | 0,02 | 27,80
1C.18.600.0060.b | - 10 cm, incollato o inchiodato | m | 6,28 | 0,03 | 22,93
1C.18.600.0060.c | - 6 cm, assicurato con viti e tasselli | m | 5,85 | 0,02 | 34,36
1C.18.600.0060.d | - 10 cm, assicurato con viti e tasselli | m | 6,96 | 0,03 | 28,88
1C.18.600.0070 | Zoccolino in linoleum preformato, altezza fino a 10 cm, compresa assistenza muraria | m | 8,04 | 0,03 | 29,85
1C.18.650 | OPERE VARIE DI FINITURA |  |  |  |
1C.18.650.0010 | Parabordi in plastica, in opera compresa assistenza muraria, per gradini: |  |  |  |
1C.18.650.0010.a | - ad angolo retto | m | 7,67 | 0,03 | 33,64
1C.18.650.0010.b | - con profilo a toro | m | 8,19 | 0,03 | 31,14
1C.18.650.0020 | Battute o listelli per separazione pavimenti, in opera compresa assistenza muraria: |  |  |  |
1C.18.650.0020.a | - in plastica flessibile, larghezza 30 mm, spessore 2,0 ÷ 3,0 mm | m | 4,31 | 0,02 | 45,24
1C.18.650.0020.b | - in ottone leggero, per moquette, larghezza 30-35 mm | m | 5,43 | 0,02 | 35,91
1C.18.650.0020.c | - in ottone pesante, larghezza 25-30 mm, spessore 2-3 mm | m | 7,38 | 0,03 | 26,42
1C.18.650.0020.d | - in ottone, larghezza 25 mm, spessore 6 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti | m | 11,53 | 0,05 | 13,01
1C.18.650.0020.e | - in plastica, larghezza 25 mm, spessore 5 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti e formazione giunti | m | 3,53 | 0,01 | 46,74
1C.18.650.0030 | Paraspigoli in plastica flessibile, in opera, compresa assistenza muraria: |  |  |  |
1C.18.650.0030.a | - 20 x 20 mm | m | 7,10 | 0,03 | 42,25
1C.18.650.0030.b | - 40 x 40 mm | m | 9,56 | 0,04 | 37,66
1C.18.650.0040 | Finitura giunti di dilatazione con profilati di ottone, alluminio e simili, compresi elementi di fissaggio; in opera, compresa assistenza muraria: |  |  |  |
1C.18.650.0040.a | - 30 mm | m | 14,56 | 0,06 | 43,34
1C.18.650.0040.b | - 40 mm | m | 15,66 | 0,06 | 40,29
1C.18.650.0050 | Profilato in gomma per gradini a spigolo arrotondato, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, formato da 52 x 1200 cm, spessore da 2,7 mm; posato in opera, compresa la normale rasatura di idoneo massetto o preparazione e le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.18.650.0050.a | - colore nero | m | 35,41 | 0,14 | 34,45
1C.18.650.0050.b | - colori di produzione | m | 37,71 | 0,15 | 32,35
1C.18.650.0060 | Profilato in gomma per gradini a spigolo vivo, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, sformato barre da 120 o 360 cm, sviluppo da 54 cm, spessore 4,0 mm, rovescio smerigliato; compresa la normale rasatura di idoneo massetto o preparazione e le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.18.650.0060.a | - colore nero | m | 56,86 | 0,23 | 22,48
1C.18.650.0060.b | - colori di produzione | m | 62,45 | 0,25 | 20,94
1C.18.650.0080 | Barriera di pulizia in filo continuo di nylon ad alto drenaggio, antistatico in teli da 85/ 130/200 cm, peso totale non inferiore a 3700 gr/m², peso del pelo non inferiore a 900 gr/m², rovescio in PVC impermeabile, spessore totale 0,9 mm; in opera, comprese assistenze murarie. | m² | 92,60 | 0,37 | 6,81
1C.18.650.0100 | Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera compresa assistenza muraria, di larghezza: |  |  |  |
1C.18.650.0100.a | - mm 25 | m | 7,97 | 0,03 | 60,23
1C.18.650.0100.b | - mm 50 | m | 11,40 | 0,05 | 52,72
1C.18.650.0100.c | - mm 100 | m | 16,85 | 0,07 | 42,79
1C.18.650.0110 | Striscia antiscivolo su sottile supporto metallico, con rivestimento antiscivolo, adattabile a superfici irregolari e curve; in opera compresa assistenza muraria, di larghezza: |  |  |  |
1C.18.650.0110.a | - mm 50 | m | 11,48 | 0,05 | 47,13
1C.18.650.0110.b | - mm 100 | m | 16,96 | 0,07 | 35,44
1C.18.650.0120 | Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera compresa assistenza muraria, del tipo: |  |  |  |
1C.18.650.0120.a | - piattina da mm 40x3 | m | 34,84 | 0,14 | 17,25
1C.18.650.0120.b | - angolare da mm 46x22x3 | m | 35,17 | 0,14 | 18,79
1C.18.650.0130 | Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. |  |  |  |
1C.18.650.0130.a | - in acciaio | m | 54,04 | 0,22 | 3,90
1C.18.650.0130.b | - in PVC | m | 20,72 | 0,08 | 13,13