Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

ME.12 - Automazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
ME.12 | AUTOMAZIONE |  |  |  |
ME.12.010 | AUTOMAZIONI PER CANCELLI |  |  |  |
ME.12.010.0010 | Automazione per cancelli ad ante scorrevoli senza ricevitore radio con centralina di comando e trasformatore 12 Vca |  |  |  |
ME.12.010.0010.a | - per 1 motore per anta fino a 600 kg | cad | 409,24 |  |
ME.12.010.0010.b | - per 2 motori per ante fino a 600 kg | cad | 438,13 |  |
ME.12.010.0010.c | - per 1 motore per anta fino a 1000 kg | cad | 433,31 |  |
ME.12.010.0010.d | - per 2 motori per ante fino a 1000 kg | cad | 462,21 |  |
ME.12.010.0020 | Accessori per automazioni scorrevoli |  |  |  |
ME.12.010.0020.a | - leva per sblocco scorrevole | cad | 1,78 |  |
ME.12.010.0020.b | - coperchio di protezione per leva sblocco | cad | 1,78 |  |
ME.12.010.0020.c | - trasformatore 230V 220 VA per automazioni con alimentatore | cad | 38,75 |  |
ME.12.010.0030 | Automazione per cancelli ad ante battenti |  |  |  |
ME.12.010.0030.a | - per cancello ad anta battente fino a 2,50 m | cad | 281,80 |  |
ME.12.010.0030.b | - per cancello ad anta battente fino a 3,50 m | cad | 286,66 |  |
ME.12.010.0030.c | - automazione con braccio articolato per anta battente fino a 400 kg e 1.8 m o 300 kg e 3 m | cad | 414,05 |  |
ME.12.010.0040 | Coperchio di protezione per automazione cancelli ad ante battenti | cad | 1,78 |  |
ME.12.010.0050 | Automazione per porte basculanti a contrappesi, fino a 10 mq e 200 kg | cad | 285,70 |  |
ME.12.010.0060 | Automazione con motore a taino per porte basculanti sezionali a contrappesi o a molle, fino a 10 mq e 400 kg, con centralina di comando e ricevitore radio a 433 MHz | cad | 425,11 |  |
ME.12.010.0070 | Motoriduttore interrato per cancelli ad anta battente |  |  |  |
ME.12.010.0070.a | - per anta battente fino a 300 kg | cad | 334,10 |  |
ME.12.010.0070.b | - per anta battente fino a 400 kg | cad | 402,50 |  |
ME.12.020 | CENTRALINE |  |  |  |
ME.12.020.0010 | Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone |  |  |  |
ME.12.020.0010.a | - box centralina per comando 2 motori senza ricevitore radio con pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica | cad | 206,06 |  |
ME.12.020.0010.b | - box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio con pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica | cad | 195,94 |  |
ME.12.020.0010.c | - box centralina per comando 2 motori senza ricevitore radio e senza pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica | cad | 201,25 |  |
ME.12.020.0010.d | - box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio e senza pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica | cad | 191,14 |  |
ME.12.020.0010.e | - box contenitore di comando, senza pulsantiera, con LED di segnalazione batteria scarica, con alimentatore, senza scheda elettronica di comando | cad | 96,87 |  |
ME.12.020.0020 | Schede elettroniche di comando a microprocessore |  |  |  |
ME.12.020.0020.a | - per comando di 1 motore senza ricevitore radio | cad | 124,31 |  |
ME.12.020.0020.b | - per comando di 2 motori senza ricevitore radio | cad | 135,08 |  |
ME.12.020.0030 | Ricevitori |  |  |  |
ME.12.020.0030.a | - modulo ricevitore radio 1 canale a 433 MHz su custodia DIN a 4 moduli | cad | 64,55 |  |
ME.12.020.0030.b | - modulo ricevitore radio 4 canali a 433 MHz su custodia DIN a 4 moduli | cad | 81,84 |  |
ME.12.020.0030.c | - relè di comando con zoccolo modulo DIN, carico ai contatti 12 A 230 Vca, alimentazione 12 Vcc | cad | 6,97 |  |
ME.12.020.0040 | Radiocomandi |  |  |  |
ME.12.020.0040.a | - mini radiocomando a 2 canali a 433 MHz | cad | 23,60 |  |
ME.12.020.0040.b | - mini radiocomando a 4 canali a 433 MHz | cad | 24,50 |  |
ME.12.020.0050 | Dispositivo a microprocessore per il controllo dell'intensità del vento (centralina anemostato), completo di relativo anemometro in resina, atto alla monitorizzazione continua dell'intensità del vento, sul quale sia possibile programmare soglie di intervento e tempi di pausa. | cad | 1.135,07 |  |
ME.12.030 | ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE |  |  |  |
ME.12.030.0010 | Fotocellule |  |  |  |
ME.12.030.0010.a | - coppia di fotocellule per montaggio ad incasso o da esterno | cad | 41,25 |  |
ME.12.030.0010.b | - coppia di fotocellule per montaggio su colonnina | cad | 41,78 |  |
ME.12.030.0010.c | - coppia di fotocellule a basso profilo per montaggio da esterno parete | cad | 40,68 |  |
ME.12.030.0010.d | - supporto in plastica per montaggio su colonnina | cad | 6,63 |  |
ME.12.030.0010.e | - supporto angolare a L in plastica per montaggio da esterno parete | cad | 6,63 |  |
ME.12.030.0010.f | - scatola per montaggio da esterno parete | cad | 8,28 |  |
ME.12.030.0010.g | - scatola per incasso parete | cad | 1,93 |  |
ME.12.030.0010.i | - coperchio frontale per fotocellule | cad | 1,78 |  |
ME.12.030.0020 | Lampeggianti antenne: |  |  |  |
ME.12.030.0020.a | - lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz | cad | 40,92 |  |
ME.12.030.0020.b | - lampeggiante con antenna, ricevitore radio a 433 MHz e supporto per fissaggio a parete | cad | 44,29 |  |
ME.12.030.0020.c | - supporto per fissaggio a parete | cad | 2,75 |  |
ME.12.030.0020.d | - coperchio giallo | cad | 9,63 |  |
ME.12.030.0020.e | - lampadina 14 V 5 W | cad | 1,40 |  |
ME.12.030.0030 | Colonnine e cremagliere: |  |  |  |
ME.12.030.0030.a | - colonnina con base e coperchio, 500 mm, con 1 foro | cad | 23,06 |  |
ME.12.030.0030.b | - colonnina con base e coperchio, 1000 mm, con 2 fori | cad | 30,28 |  |
ME.12.030.0030.c | - colonnina con base e coperchio, 1000 mm, con 1 foro | cad | 30,28 |  |
ME.12.030.0030.d | - cremagliera in nylon per cancello scorrevole, 1000 mm | cad | 11,55 |  |
ME.12.030.0030.e | - copribase per colonnina | cad | 6,63 |  |
ME.12.030.0040 | Batteria tampone 12 Vcc e 6,5 Ah | cad | 31,82 |  |
ME.12.030.0050 | Selettori e aperture: |  |  |  |
ME.12.030.0050.a | - selettore a chiave da incasso | cad | 22,25 |  |
ME.12.030.0050.b | - coppia di selettori a chiave da incasso con chiavi uguali | cad | 44,02 |  |
ME.12.030.0050.c | - tris di selettori a chiave da incasso con chiavi uguali | cad | 66,04 |  |
ME.12.030.0050.d | - selettore a chiave da colonnina | cad | 22,25 |  |
ME.12.030.0050.e | - coppia di selettori a chiave da colonnina con chiavi uguali | cad | 44,02 |  |
ME.12.030.0050.f | - tris di selettori a chiave da colonnina con chiavi uguali | cad | 66,04 |  |
ME.12.030.0050.g | - selettore a chiave da esterno parete | cad | 22,25 |  |
ME.12.030.0050.h | - coppia di selettori a chiave da esterno parete con chiavi uguali | cad | 44,00 |  |
ME.12.030.0050.i | - tris di selettori a chiave da esterno parete con chiavi uguali | cad | 67,25 |  |
ME.12.030.0050.j | - coperchio frontale per selettori a chiave | cad | 1,78 |  |
ME.12.030.0050.k | - selettore a chiave magnetica | cad | 168,50 |  |
ME.12.030.0050.l | - chiave magnetica codificata | cad | 6,35 |  |
ME.12.030.0060 | Pulsantiera di comando a muro | cad | 12,85 |  |
ME.12.030.0070 | Elettroserratura 12 V multipla ambidestra | cad | 60,65 |  |
ME.12.030.0080 | Kit sblocco manuale per automazione singola | cad | 7,71 |  |
ME.12.030.0090 | Kit sblocco manuale per automazione con 2 motori | cad | 21,32 |  |
ME.12.030.0100 | Chiavistello bloccaggio per doppia anta | cad | 26,58 |  |
ME.12.030.0110 | Supporto cancello con sblocco serratura per automatismo interrato | cad | 88,98 |  |
ME.12.030.0120 | Guida a C per automazione con corsa utile di 2600 mm | cad | 86,66 |  |
ME.12.030.0130 | Prolunga per guida a C da 1600 mm | cad | 105,93 |  |
ME.12.030.0140 | Braccio curvo per porte basculanti a contrappesi | cad | 105,93 |  |
ME.12.030.0150 | Kit sblocco manuale da esterno per automazione | cad | 42,36 |  |
ME.12.030.0160 | Costa di sicurezza: |  |  |  |
ME.12.030.0160.a | - da 1,5 m | cad | 64,24 |  |
ME.12.030.0160.b | - da 2 m | cad | 72,45 |  |
ME.12.030.0170 | Longheroni di fissaggio per porte basculanti: |  |  |  |
ME.12.030.0170.a | - 600 mm | cad | 14,92 |  |
ME.12.030.0170.b | - 1600 mm | cad | 25,64 |  |
ME.12.030.0170.c | - 2500 mm | cad | 43,80 |  |
ME.12.030.0180 | Contropiastra ancoraggio per automazione scorrevole | cad | 26,88 |  |
ME.12.030.0190 | Profilo basso in alluminio | m | 4,07 |  |
ME.12.030.0200 | Costa pneumatica con profilo e 1 tappo ogni metro | m | 9,72 |  |
ME.12.030.0210 | Pressostato completo di 1 metro di tubo | cad | 11,55 |  |
ME.12.030.0220 | Custodia da esterno per pressostato | cad | 2,08 |  |
ME.12.030.0230 | Kit bracci telescopici curvi, montaggio centrale o laterale per automazione porte basculanti | cad | 73,60 |  |
ME.12.030.0240 | Kit centrale per bracci curvi | cad | 59,17 |  |
ME.12.030.0250 | Kit bracci telescopici diritti, montaggio laterale per automazione porte basculanti | cad | 100,71 |  |
ME.12.030.0260 | Kit bracci telescopici diritti, montaggio centrale per automazione porte basculanti | cad | 130,48 |  |
ME.12.030.0270 | Kit staffe di fissaggio per attuatore lineare | cad | 11,55 |  |
ME.12.030.0280 | Cassa di fondazione per automatismo interrato | cad | 49,10 |  |
ME.12.030.0290 | Kit di fissaggio per motore basculante | cad | 2,86 |  |
ME.12.040 | BARRIERE AUTOMATIZZATE |  |  |  |
ME.12.040.0010 | Barriere con asta singola: |  |  |  |
ME.12.040.0010.a | - lunghezza dell'asta fino 3,20 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, 1 colonnina di appoggio asta, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.396,24 |  |
ME.12.040.0010.b | - lunghezza dell'asta fino 4,80 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, 1 colonnina di appoggio asta, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.569,52 |  |
ME.12.040.0010.c | - lunghezza dell'asta fino 6,40 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, 1 colonnina di appoggio asta, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.685,12 |  |
ME.12.040.0020 | Barriere con paletto mobile: |  |  |  |
ME.12.040.0020.a | - lunghezza dell'asta fino 3,20 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.396,24 |  |
ME.12.040.0020.b | - lunghezza dell'asta fino 4,80 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.569,56 |  |
ME.12.040.0030 | Paletto mobile per sostegno dell'asta | cad | 41,40 |  |
ME.12.040.0040 | Barriere automatizzate con asta sinistra o destra: |  |  |  |
ME.12.040.0040.a | - lunghezza dell'asta fino 3,00 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.107,46 |  |
ME.12.040.0040.b | - lunghezza dell'asta fino 4,60 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.275,89 |  |
ME.12.040.0050 | Piastra base di fissaggio | cad | 25,99 |  |
ME.12.050 | CAVI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE |  |  |  |
ME.12.050.0010 | Cavo in PVC NPI 12-48 V, CEI 20-22 II, CEI 20-37 I, composto da: |  |  |  |
ME.12.050.0010.a | 4 conduttori da 0.5 mmq | m | 1,22 |  |
ME.12.050.0010.b | 2 conduttori 2 mmq per motore e 3 conduttori da 0.5 mmq | m | 1,93 |  |
ME.12.050.0010.c | 2 conduttori 2,5 mmq per motore e 8 conduttori da 0.5 mmq | m | 3,64 |  |
ME.12.060 | SISTEMI BUS |  |  |  |
ME.12.060.0010 | Centrale di controllo a due moduli: configurazione e gestione del sistema, dall’inserimento dei parametri dei singoli dispositivi, alla programmazione di tutte le funzioni legate a scenari, automatismi, controllo carichi. Funzione di cronotermostato controlla autonomamente una zona oltre a gestire fino a tre termostati. Tensione nominale di alimentazione: BUS 20-30 V; assorbimento: max 20 mA; morsetti di collegamento: BUS TP; installazione: ad incasso o a parete | cad | 151,24 |  |
ME.12.060.0020 | Termostato con display per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento). Può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". Tensione nominale di alimentazione: BUS 20-30 V; assorbimento: max 20 mA; temperatura di funzionamento: -5 - +45 °C (per interno); campo di regolazione: riscaldamento +5 - +30 °C - in condizionamento +10 - +35 °C | cad | 89,20 |  |
ME.12.060.0030 | Apparecchi di comando 2 moduli completo di tasti (pulsante doppio o singolo, a seconda del tasto) ; tensione nominale di alimentazione: BUS 20-30 V; assorbimento: 10 mA; configurazioni con: |  |  |  |
ME.12.060.0030.a | - pulsanti semplici: i pulsanti possono essere premuti solo nella parte inferiore configurazioni possibili per ogni pulsante: - inversioni di stato (passo-passo) - solo ON - solo OFF - pulsante - attivazione scenario | cad | 38,72 |  |
ME.12.060.0030.b | - pulsanti basculanti: possono essere premuti sia nella parte superiore che inferiore. Configurazioni possibili per ogni pulsante: interruttore ON/OFF; comando per regolatore; comando per tapparelle; attivazione di due scenari | cad | 38,72 |  |
ME.12.060.0040 | Apparecchi di comando a 2 pulsanti semplici e attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 250 V. completo di tasti ( pulsante doppio o singolo, a seconda del tasto); i pulsanti possono essere premuti solo nella parte inferiore e configurati anche indipendentemente dal relè. Carichi comandabili a 250 V~: lampade a incandescenza: 1.000 W max; lampade fluorescenti, lampade a risparmio energetico e trasformatori elettronici: 60 W max; trasformatori ferromagnetici: 1.000 W max; motori cos ø 0,6: 3 A max; temperatura di funzionamento: -5 °C +45 °C (per interno) |  |  |  |
ME.12.060.0040.a | - pulsanti semplici e attuatori | cad | 43,86 |  |
ME.12.060.0040.b | - pulsanti basculanti e attuatori | cad | 43,86 |  |
ME.12.060.0040.c | - pulsanti basculanti e attuatori per tapparelle | cad | 47,55 |  |
ME.12.060.0040.d | - pulsanti basculanti e attuatori per regolatori "slave". | cad | 64,82 |  |
ME.12.060.0050 | Apparecchi di telecomando |  |  |  |
ME.12.060.0050.a | - telecomando ad infrarossi | cad | 38,24 |  |
ME.12.060.0050.b | - ricevitore per telecomando ad infrarossi | cad | 35,59 |  |
ME.12.060.0050.c | - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi | cad | 73,13 |  |
ME.12.060.0060 | Interfaccia per comandi tradizionali per il collegamento di apparecchiature elettriche di tipo ON-OFF (esempio: anemometri, sensori pioggia, sensori umidità, ecc.) o tradizionali (interruttori, pulsanti, ecc.). 2 ingressi per contatti NO (230 V~, 12-24 V a.c./d.c.). | cad | 35,59 |  |
ME.12.060.0070 | Attuatore con uscita a relè uscita a relè in scambio 16 A 250 V~; carichi comandabili a 250 V~: lampade a incandescenza: 1.000 W max; lampade fluorescenti, lampade a risparmio energetico e trasformatori elettronici: 60 W max; trasformatori ferromagnetici: 1.000 W max; motori cos ø 0,6: 3A max | cad | 43,69 |  |
ME.12.060.0080 | Regolatore "slave" per la regolazione della tensione al carico collegato. Carichi regolabili: lampade a incandescenza: 40-500 W; trasformatori ferromagnetici: 40-500 VA ; trasformatori elettronici VIMAR 01860.60 (max 240 VA); trasformatori elettronici VIMAR 01860.105 (max 300 VA). | cad | 62,27 |  |
ME.12.060.0090 | Attuatori per installazione su guida EN 50022 |  |  |  |
ME.12.060.0090.a | - 2 moduli: uscita a relè in scambio 16 A 250 V~. | cad | 37,38 |  |
ME.12.060.0090.b | - 4 moduli: 4 uscite a relè in scambio 8 A 250 V~. | cad | 53,38 |  |
ME.12.060.0090.c | - 4 moduli: comando per 2 tapparelle con uscite a relè in scambio 8 A 250 V~. | cad | 53,38 |  |
ME.12.060.0090.d | - 3 moduli: con uscita 0-10 V d.c. per controllo ballast, uscita a relè in scambio. | cad | 80,06 |  |
ME.12.060.0100 | Accoppiatore di linea per collegare due linee tra loro, ognuno con propria alimentazione e propria centrale di controllo. | cad | 121,01 |  |
ME.12.060.0110 | Modulo controllo carichi per prevenire l’intervento per sovraccarico dell' interruttore limitatore di corrente. Portata: controllo carichi da 1 kW fino a 10 kW | cad | 122,62 |  |
ME.12.060.0120 | Alimentatore. Principali caratteristiche: alimentazione: 120-230 V~ 50-60 Hz; assorbimento: 120 V: 440 mA; 230 V: 290 mA; tensione di uscita BUS: 29 V con bobina di disaccoppiamento; tensione di uscita AUX: 29 V d.c.; corrente max totale in uscita: 800 mA | cad | 158,35 |  |
ME.12.060.0130 | Comunicatore telefonico GSM, 2 canali di uscita, 2 canali di ingresso digitali, collegamento all’interfaccia di comunicazione, sintesi vocale, invio e ricezione SMS, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione su guida EN 50022 | cad | 558,55 |  |
ME.12.060.0140 | Interfaccia di comunicazione interna tra il sistema BUS e i comunicatori telefonici | cad | 71,17 |  |
ME.12.060.0150 | Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene a bassissima tensione. Alimentazione 230-240 V~ 50-60 Hz: |  |  |  |
ME.12.060.0150.a | - 20-60 W, uscita 12 V~ (SELV), | cad | 22,43 |  |
ME.12.060.0150.b | - 20-105 W, uscita 12 V~ (SELV). | cad | 27,15 |  |
ME.12.060.0160 | Cavo per sistemi Bus 2x0,50 mmq con guaina LSZH, tensione nominale 300/500 V. Lunghezza: 100m | m | 0,36 |  |
ME.12.060.0170 | Fornitura di Modulo Master unità principale del sistema, che contiene il programma dell'impianto. Dotato di un display per la gestione dei moduli e delle utility di personalizzazione. Attraverso il Bus a quattro fili il master comunica con i moduli alla velocità massima di 62.500 baud. |  |  |  |
ME.12.060.0170.a | - 12 moduli indirizzabili | cad | 609,07 |  |
ME.12.060.0170.b | - 32 moduli indirizzabili | cad | 894,96 |  |
ME.12.060.0170.c | - 64 moduli indirizzabili | cad | 1.205,71 |  |
ME.12.060.0170.d | - 250 moduli indirizzabili | cad | 1.597,26 |  |
ME.12.060.0180 | Fornitura di Modulo Visualizzazione messaggi a campi variabili mediante display retroillumonato. Analogamente al modulo Master dispone di un cicalino di allarme e di un'uscita relè attivabili alla visualizzazione di un messaggio utente o di allarme. | cad | 565,57 |  |
ME.12.060.0190 | Fornitura di Modulo 8 ingressi digitali in tensione sia continua che alternata. Ingressi optoisolati e riferiti ad una tensione comune che può essere indipendente da quella di alimentazione. | cad | 316,97 |  |
ME.12.060.0200 | Fornitura di Modulo 8 ingressi a bilanciamento d'impedenza. Dispone di 8 ingressi digitali con linea a singolo / doppio bilanciamento d'impedenza per rilevare taglio cavo ed eventuale manomissione del punto di comando. | cad | 310,75 |  |
ME.12.060.0210 | Fornitura di Modulo 8 uscite a transistor. Dispone di 8 ingressi digitali cin corrente continua max 30V per il pilotaggio di apparecchiature elettroniche o di piccoli carichi (es. lampade per sinottici) | cad | 285,89 |  |
ME.12.060.0220 | Fornitura di Modulo 8 uscite a triac (max 110V in corrente alternata) per il comando di teleruttori | cad | 354,26 |  |
ME.12.060.0230 | Fornitura di Modulo 8 uscite a relè. Le uscite sono ad una alimentazione comune che può essere indipendente da quella del sistema. Relè 12A - 250V resistivi | cad | 385,33 |  |
ME.12.060.0240 | Fornitura di Modulo 4 ingressi e 4 uscite a relè. Gli ingressi sono optoisolati e riferiti ad una tensione di alimentazione indipendente da quella del sistema. Le uscite sono riferibili ad una tensione esterna comune indipendente da quella di alimentazione. Relè 8A - 250V resistivi | cad | 341,83 |  |
ME.12.060.0250 | Fornitura di Modulo 8 ingressi e 8 uscite a relè. Gli ingressi sono optoisolati e riferiti ad una tensione di alimentazione indipendente da quella del sistema. Le uscite sono riferibili ad una tensione esterna comune indipendente da quella di alimentazione. Relè 12A - 250V resistivi. | cad | 534,49 |  |
ME.12.060.0260 | Fornitura di Modulo controllo illuminazione ballast dimmerabili. Il modulo gestisce due gruppi di accensione indipendenti. Dispone di 4 ingressi optoisolati, 2 uscite 0-10V per regolazione e 2 uscite rellè per controllo ON/OFF. Relè 12A - 250V resistivi | cad | 385,33 |  |
ME.12.060.0270 | Fornitura di Modulo per termoregolazione. Il modulo dispone di 4 ingressi digitali optoisolati, 2 uscite relè e 2 ingressi analogici per sonde PT100 o PT1000. Relè 4A - 250V resistivi | cad | 385,33 |  |
ME.12.060.0280 | Fornitura di Modulo per contabilizzatore calore. Il modulo dispone di 4 ingressi digitali optoisolati, 2 uscite relè e 2 ingressi analogici per sonde PT100 o PT1000. Relè 4A - 250V resistivi | cad | 596,64 |  |
ME.12.060.0300 | Fornitura di Modulo controllo camera. Costituito da un modulo da guida DIN (3m) per le connessioni alle apparecchiature e le utenze di camera. Il modulo consente la termoregolazione e la completa gestione dell'automazione camera fatta eccessione per il controllo accessi | cad | 279,68 |  |
ME.12.060.0310 | Fornitura di Modulo convertitore. Modulo convertitore di protocollo che permette il collegamento al bus di apparecchiature dotate di porta di connessione a standard DMX. | cad | 323,18 |  |
ME.12.060.0330 | Fornitura di Modulo pulsantiera. Il Modulo dispone sul fronntale di 8 pulsanti e ppermette la gestione di 8 diverse funnzioni. Ogni pulsante è dotato di led per la verifica dello stato di funzionamento | cad | 217,53 |  |
ME.12.060.0340 | Fornitura di Modulo transponder. Modulo controllo accessi, dispone di tre led di segnalazione, un pulsante di chiamata e due uscite relè. Relè 2A - 24V resistivi | cad | 348,04 |  |
ME.12.060.0350 | Fornitura di Modulo luxmetro che consente il controllo della luminosità ambientale completo di sensore lineare ad ampio spettro, con due ingressi digitali optoisolati ausiliari. | cad | 304,54 |  |
ME.12.060.0360 | Fornitura di Modulo pilotaggio split dedicato al pilotaggio di impianti condizionamento con unità interne ad espansione diretta, con trasmettitore IR da frutto ad alta emissione in grado di riprodurre i comandi disponibili da telecomando e garantire il controllo remoto di unità che normalmente dispongono solamente di un telecomando IR. | cad | 323,18 |  |
ME.12.060.0370 | Fornitura di Modulo termostato per il controllo della temperatura ambiente completo di sonda di temmperatura e potenziometro per la regolazione che dispone di una usciita a relè e di due ingressi digitali optoisolati. Relè 2A - 24V | cad | 248,60 |  |
ME.12.060.0380 | Fornitura di Modulo sensore di umidità per misura di umidità relativa e temperatura ambiente completo di ingresso digitale a relè e di due ingressi digitali . Relè 2A - 24 V | cad | 298,32 |  |
ME.12.060.0390 | Fornitura di Modulo di ingresso per sonde di temperatura ambiente che consente di trasmettere attraverso il bus, quattro valori di temperature rilevate da altrettante sonde PN NTC | cad | 348,04 |  |
ME.12.060.0400 | Fornitura di Modulo di visualizzazione numerica che consente la visualizzazione alfa numerica su un display a tre cifre a led rossi ad alta intensità, che dispone di una uscita per cicalino di allarme e di un ingresso per la tacitazione. | cad | 372,90 |  |
ME.12.060.0410 | Fornitura di Modulo di visualizzazione numerica che consente la visualizzazione alfanumerica su un display a sei cifre a led rossi ad alta intensità, per la segnalazione degli allarmi in impianti di chiamata, che dispone di una uscita per cicalino di allarme e di un ingresso per la tacitazione | cad | 509,63 |  |
ME.12.060.0420 | Fornitura di Modulo 8 ingressi digitali da incasso per scatola 503. Ingressi optoisolati predisposto per il collegamento diretto dei frutti. | cad | 161,59 |  |
ME.12.060.0430 | Fornitura di Stazione metereologica da esterno IP55. Composto da anemometro, luxmetro e sensore pioggia. Con Anemometro: 0-50 Km/h risoluzione 0.50 m/s; Con Luxmetro: 100-25.000 lux risoluzione 10 lux. | cad | 571,78 |  |
ME.12.060.0440 | Fornitura di controllo accessi a llungo raggio in grado di rillevare un transito ad una distanza max. di 15m, con relè di appoggio per l'apertura varco | cad | 1.373,52 |  |
ME.12.060.0450 | Fornitura di modulo pulsanntiera industriale con tastiera ad otto pulsanti con led di segnalazione. Con grafica personalizzabile dall'utente | cad | 372,90 |  |
ME.12.060.0460 | Fornitura di convertitore di protocollo per interfaccia diretta al bus di qualsiasi apparecchiatura dotata di interfaccia MODBUS RTU | cad | 323,18 |  |
ME.12.060.0470 | Fornitura di pannello operatore touch tattile monocromatico da incasso. Con caratteristiche: 3.8" Ambra - Risoluzione 320x240 - 640Kb di Feprom - 96Kb di Sram - 1 Com RS232C - 6 Tasti Funzione | cad | 1.143,56 |  |
ME.12.060.0480 | Fornitura di touch screen tattile PC Win XP base da incasso. Caratteristica interfaccioa utennte con schermo tattile di tipo resistivo. Schermo TFT a colori a matrice attiva . Risoluzione 800 x 600 o 1024 x 768. Del Tipo: |  |  |  |
ME.12.060.0480.a | - 10,4" | cad | 4.922,28 |  |
ME.12.060.0480.b | - 15" | cad | 5.792,38 |  |
ME.12.060.0490 | Fornitura di modulo di comunicazione GSM collegato all'uscita di servizio seriale di un modulo master | cad | 677,44 |  |
ME.12.060.0500 | Fornitura di alimentatore AC/DC switiching in contenitore da guida DIN o da retroquadro. Dotati di protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e corto circuito. Del tipo: |  |  |  |
ME.12.060.0500.a | - 1.0 | cad | 118,09 |  |
ME.12.060.0500.b | - 2.5 | cad | 205,10 |  |
ME.12.060.0500.c | - 4.0 | cad | 248,60 |  |
ME.12.060.0500.d | - 6.5 | cad | 267,25 |  |
ME.12.060.0510 | Fornitura di sonda di temperatura con sensore NTC ad alta precisione con allarme tecnico sul modulo di controllo in caso di avaria del sensore di temmperatura o dei suoi collegammenti o di temperatura ambiente inferiore a 5° o superiore a 40°. | cad | 24,86 |  |
ME.12.060.0520 | Fornitura di sonda PT100 a tre fili in classe di precisione "A" per rilievo temperatura ambiente, dotata di puntale alettato in alluminio anodizzato e scatola in ABS IP65 coompleta di pressacavo. | cad | 149,16 |  |
ME.12.060.0530 | Fornitura di scrocco simmetrico regolabile con apertura rradiale, incluso di soppressore per limitazione tennsione di spunto fino a 50V. Montaggio ad incasso per porte con apertura dx/sx. | cad | 55,94 |  |
ME.12.060.0540 | Fornitura di tessera badge in PVC bianco per lettore a trasponder in formato standard ISO. Del tipo: |  |  |  |
ME.12.060.0540.a | - Tessera serifrafata a colori | cad | 26,10 |  |
ME.12.060.0540.b | - Tessera neutra | cad | 9,94 |  |
ME.12.060.0550 | Fornitura di tessera transponder attivo per PN PASS. Dotato di batteria interna con autonomia 5 anni | cad | 99,44 |  |
ME.12.070 | ACCESSORI |  |  |  |
ME.12.070.0010 | Adattatore RS 232 / USB | cad | 55,94 |  |
ME.12.070.0020 | Adattatore RS 232 / TCP/IP | cad | 522,06 |  |
ME.12.070.0030 | Ballast dimmerabile 1-10V 2x18/36W | cad | 105,66 |  |
ME.12.070.0040 | Ballast dimmerabile 1-10V 2x58W | cad | 105,66 |  |
ME.12.080 | SOFTWARE |  |  |  |
ME.12.080.0010 | Pagine grafiche | cad | 615,29 |  |
ME.12.080.0020 | Pagine Touch | cad | 348,04 |  |
ME.12.080.0030 | Software di sviluppo e supervisione PnLink Pro | cad | 522,06 |  |
ME.12.080.0040 | Software di supervisione in grafica libera PnIlnk Pro | cad | 1.019,26 |  |
ME.12.080.0050 | Software di gestione alberghiera | cad | 1.019,26 |  |
ME.12.080.0060 | Software di gestione alberghiera avanzata fino a 40 camere | cad | 2.088,24 |  |
ME.12.080.0070 | Software di gestione alberghiera avanzata fino a 80 camere | cad | 3.032,92 |  |
ME.12.080.0080 | Software di gestione alberghiera avanzata fino a 200 camere | cad | 5.220,60 |  |
ME.12.080.0090 | Software di gestione accessi | cad | 1.019,26 |  |