Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.17 - Regolazione automatica

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.17 | REGOLAZIONE AUTOMATICA |  |  |  |
MM.17.010 | VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA |  |  |  |
MM.17.010.0010 | Valvole per terminali con servocomando on-off o modulante 24 V o 220 V, micro-interruttore e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.17.010.0010.a | - a 2 vie - DN15 | cad | 152,89 |  |
MM.17.010.0010.b | - a 2 vie - DN20 | cad | 171,53 |  |
MM.17.010.0010.c | - a 2 vie - DN25 | cad | 244,87 |  |
MM.17.010.0010.d | - a 3 vie - DN15 | cad | 171,53 |  |
MM.17.010.0010.e | - a 3 vie - DN20 | cad | 187,69 |  |
MM.17.010.0010.f | - a 3 vie - DN25 | cad | 236,17 |  |
MM.17.010.0010.g | - a 3 vie 4 attacchi - DN15 | cad | 175,26 |  |
MM.17.010.0010.h | - a 3 vie 4 attacchi - DN20 | cad | 203,85 |  |
MM.17.010.0020 | Valvole di zona con servocomando on-off o modulante V 24 o 220, micro-interruttore e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.17.010.0020.a | - a 2 vie - DN20 | cad | 171,53 |  |
MM.17.010.0020.b | - a 2 vie - DN25 | cad | 244,87 |  |
MM.17.010.0020.c | - a 2 vie - DN32 | cad | 284,65 |  |
MM.17.010.0020.d | - a 2 vie - DN40 | cad | 287,13 |  |
MM.17.010.0020.e | - a 2 vie - DN50 | cad | 902,42 |  |
MM.17.010.0020.f | - a 3 vie - DN20 | cad | 187,69 |  |
MM.17.010.0020.g | - a 3 vie - DN25 | cad | 236,17 |  |
MM.17.010.0020.h | - a 3 vie - DN32 | cad | 303,29 |  |
MM.17.010.0020.i | - a 3 vie - DN40 | cad | 314,48 |  |
MM.17.010.0020.j | - a 3 vie - DN50 | cad | 902,42 |  |
MM.17.020 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE |  |  |  |
MM.17.020.0010 | Valvole a farfalla PN 16 a tenuta con corpo in ghisa, servocomando on-off elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.17.020.0010.a | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 645,12 |  |
MM.17.020.0010.b | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 645,12 |  |
MM.17.020.0010.c | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 657,55 |  |
MM.17.020.0010.d | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 677,44 |  |
MM.17.020.0010.f | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 732,13 |  |
MM.17.020.0010.g | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 770,66 |  |
MM.17.020.0010.h | - attacchi flangiati - DN125 | cad | 809,19 |  |
MM.17.020.0010.i | - attacchi flangiati - DN150 | cad | 896,20 |  |
MM.17.020.0010.j | - attacchi flangiati - DN200 | cad | 1.080,17 |  |
MM.17.020.0020 | Valvole a 2 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.17.020.0020.a | - attacchi filettati - DN15 | cad | 461,15 |  |
MM.17.020.0020.b | - attacchi filettati - DN20 | cad | 473,58 |  |
MM.17.020.0020.c | - attacchi filettati - DN25 | cad | 486,01 |  |
MM.17.020.0020.d | - attacchi filettati - DN32 | cad | 510,87 |  |
MM.17.020.0020.e | - attacchi filettati - DN40 | cad | 553,14 |  |
MM.17.020.0020.f | - attacchi filettati - DN50 | cad | 623,99 |  |
MM.17.020.0020.g | - attacchi filettati - DN65 | cad | 1.064,01 |  |
MM.17.020.0020.h | - attacchi filettati - DN80 | cad | 1.403,35 |  |
MM.17.020.0020.i | - attacchi filettati - DN100 | cad | 2.427,58 |  |
MM.17.020.0020.j | - attacchi filettati - DN125 | cad | 3.328,75 |  |
MM.17.020.0020.k | - attacchi filettati - DN150 | cad | 3.476,67 |  |
MM.17.020.0030 | Valvole a 2 vie a otturatore PN 25 con corpo in bronzo o ghisa sferoidale, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.17.020.0030.a | - attacchi flangiati - DN15 | cad | 815,41 |  |
MM.17.020.0030.b | - attacchi flangiati - DN20 | cad | 852,70 |  |
MM.17.020.0030.c | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 871,34 |  |
MM.17.020.0030.d | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 914,85 |  |
MM.17.020.0030.e | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 1.134,86 |  |
MM.17.020.0030.f | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 1.180,85 |  |
MM.17.020.0030.g | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 1.438,15 |  |
MM.17.020.0030.h | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 1.788,68 |  |
MM.17.020.0030.i | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 2.187,68 |  |
MM.17.020.0030.j | - attacchi flangiati - DN125 | cad | 2.284,63 |  |
MM.17.020.0030.k | - attacchi flangiati - DN150 | cad | 3.318,81 |  |
MM.17.030 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE |  |  |  |
MM.17.030.0010 | Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.17.030.0010.a | - attacchi filettati - DN15 | cad | 461,15 |  |
MM.17.030.0010.b | - attacchi filettati - DN20 | cad | 468,99 |  |
MM.17.030.0010.c | - attacchi filettati - DN25 | cad | 480,29 |  |
MM.17.030.0010.d | - attacchi filettati - DN32 | cad | 511,37 |  |
MM.17.030.0010.e | - attacchi filettati - DN40 | cad | 554,26 |  |
MM.17.030.0010.f | - attacchi filettati - DN50 | cad | 624,73 |  |
MM.17.030.0010.g | - attacchi filettati - DN65 | cad | 1.092,60 |  |
MM.17.030.0010.h | - attacchi filettati - DN80 | cad | 1.635,79 |  |
MM.17.030.0010.i | - attacchi filettati - DN100 | cad | 2.986,93 |  |
MM.17.030.0010.j | - attacchi filettati - DN125 | cad | 4.152,86 |  |
MM.17.030.0010.k | - attacchi filettati - DN150 | cad | 4.785,55 |  |
MM.17.030.0020 | Valvole a 3 vie a otturatore PN 25 con corpo in bronzo o ghisa sferoidale, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.17.030.0020.a | - attacchi flangiati - DN15 | cad | 1.533,86 |  |
MM.17.030.0020.b | - attacchi flangiati - DN20 | cad | 1.571,15 |  |
MM.17.030.0020.c | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 1.620,87 |  |
MM.17.030.0020.d | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 1.644,49 |  |
MM.17.030.0020.e | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 2.037,28 |  |
MM.17.030.0020.f | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 2.366,67 |  |
MM.17.030.0020.g | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 2.366,67 |  |
MM.17.030.0020.h | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 4.426,32 |  |
MM.17.030.0020.i | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 6.237,37 |  |
MM.17.040 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE |  |  |  |
MM.17.040.0010 | Valvole a 4 vie a settore PN 6 con corpo in ghisa, servocomando modulante elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
MM.17.040.0010.a | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 589,18 |  |
MM.17.040.0010.b | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 622,74 |  |
MM.17.040.0010.c | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 656,30 |  |
MM.17.040.0010.d | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 724,55 |  |
MM.17.040.0010.e | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 822,87 |  |
MM.17.050 | SERVOCOMANDI PER SERRANDE |  |  |  |
MM.17.050.0010 | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: |  |  |  |
MM.17.050.0010.a | - tipo on-off per serrande - fino a 0,8 m² | cad | 89,50 |  |
MM.17.050.0010.b | - tipo on-off per serrande - oltre 0,8 fino a 1,5 m² | cad | 115,60 |  |
MM.17.050.0010.c | - tipo on-off per serrande - oltre 1,5 fino a 3,0 m² | cad | 155,38 |  |
MM.17.050.0010.d | - tipo on-off per serrande - oltre 3,0 fino a 5,0 m² | cad | 234,93 |  |
MM.17.050.0010.e | - tipo modulante per serrande fino a 0,8 m² | cad | 150,40 |  |
MM.17.050.0010.f | - tipo modulante per serrande oltre 0,8 fino a 1,5 m² | cad | 178,99 |  |
MM.17.050.0010.g | - tipo modulante per serrande oltre 1,5 fino a 3,0 m² | cad | 217,53 |  |
MM.17.050.0010.h | - tipo modulante per serrande oltre 3,0 fino a 5,0 m² | cad | 279,68 |  |
MM.17.050.0010.i | - aumento di prezzo per aggiunta di 1÷2 contatti ausiliari | cad | 77,07 |  |
MM.17.050.0020 | Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: |  |  |  |
MM.17.050.0020.a | - tipo on-off per serrande fino a 1 m² | cad | 216,28 |  |
MM.17.050.0020.b | - tipo on-off per serrande oltre 1 fino a 3 m² | cad | 241,14 |  |
MM.17.050.0020.c | - tipo modulante per serrande fino a 1 m² | cad | 283,40 |  |
MM.17.050.0020.d | - tipo modulante per serrande oltre 1 fino a 3 m² | cad | 308,26 |  |
MM.17.060 | STRUMENTAZIONE |  |  |  |
MM.17.060.0010 | Strumentazione per temperatura: |  |  |  |
MM.17.060.0010.a | - termostato ambiente | cad | 21,13 |  |
MM.17.060.0010.b | - termostato ambiente con commutatore estate/inverno | cad | 27,35 |  |
MM.17.060.0010.c | - termostato ambiente a 2 stadi | cad | 85,77 |  |
MM.17.060.0010.d | - crono-termostato ambiente giornaliero a display digitale con batteria | cad | 118,09 |  |
MM.17.060.0010.e | - crono-termostato ambiente settimanale con 3 regimi predisposto per comando remoto a display digitale con batteria | cad | 161,59 |  |
MM.17.060.0010.f | - crono-termostato ambiente settimanale con 3 regimi predisposto per comando remoto a display digitale con batteria | cad | 178,26 |  |
MM.17.060.0010.g | - termostato da caldaia di regolazione omologato ISPESL con guaina | cad | 136,73 |  |
MM.17.060.0010.h | - termostato da caldaia di sicurezza a riarmo manuale omologato ISPESL con guaina | cad | 167,81 |  |
MM.17.060.0010.i | - termostato da tubazione on-off con guaina | cad | 53,45 |  |
MM.17.060.0010.j | - termostato da tubazione on-off a riarmo manuale con guaina | cad | 45,99 |  |
MM.17.060.0010.k | - termostato da canale on-off con supporto | cad | 64,64 |  |
MM.17.060.0010.l | - termostato da canale antigelo a riarmo manuale con supporto | cad | 79,55 |  |
MM.17.060.0010.m | - sonda temperatura da esterno | cad | 52,21 |  |
MM.17.060.0010.n | - sonda temperatura da ambiente | cad | 59,66 |  |
MM.17.060.0010.o | - sonda temperatura da tubazione con pozzetto | cad | 58,42 |  |
MM.17.060.0010.p | - sonda temperatura da canale con supporto | cad | 64,64 |  |
MM.17.060.0010.q | - sonda temperatura per unità terminale a cavo universale | cad | 27,35 |  |
MM.17.060.0020 | Strumentazione per umidità relativa: |  |  |  |
MM.17.060.0020.a | - umidostato ambiente | cad | 79,55 |  |
MM.17.060.0020.b | - umidostato da canale con supporto | cad | 169,05 |  |
MM.17.060.0020.c | - sonda umidità da ambiente | cad | 154,13 |  |
MM.17.060.0020.d | - sonda umidità da canale | cad | 159,10 |  |
MM.17.060.0030 | Strumentazione per pressione e flusso: |  |  |  |
MM.17.060.0030.a | - pressostato da tubazione | cad | 267,25 |  |
MM.17.060.0030.b | - pressostato da tubazione a riarmo manuale | cad | 335,61 |  |
MM.17.060.0030.c | - pressostato differenziale per aria | cad | 38,53 |  |
MM.17.060.0030.d | - flussostato da canale | cad | 68,37 |  |
MM.17.060.0030.e | - flussostato da tubazione | cad | 82,04 |  |
MM.17.060.0030.f | - sonda pressione differenziale per aria | cad | 472,34 |  |
MM.17.060.0030.g | - sonda pressione differenziale da ambiente | cad | 520,82 |  |
MM.17.060.0030.h | - sonda velocità da canale | cad | 237,41 |  |
MM.17.060.0040 | Strumentazione per altri controlli: |  |  |  |
MM.17.060.0040.a | - variatore di taratura a distanza | cad | 44,75 |  |
MM.17.060.0040.b | - trasmettitore d'entalpia | cad | 525,79 |  |
MM.17.060.0040.c | - rivelatore di condensazione per soffitti | cad | 154,13 |  |
MM.17.060.0040.d | - sonda qualità aria da canale, indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio | cad | 591,67 |  |
MM.17.060.0040.e | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio | cad | 809,19 |  |
MM.17.060.0040.f | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione livello monossido di carbonio | cad | 339,34 |  |
MM.17.060.0040.g | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione livelli di: fumo, vapore, ecc.. | cad | 844,00 |  |
MM.17.060.0040.h | - interruttore di livello a bulbo di mercurio da serbatoio | cad | 69,61 |  |
MM.17.060.0040.i | - potenziometro max/min, posizionamento 0÷50% o 50÷0% | cad | 110,63 |  |
MM.17.070 | REGOLATORI |  |  |  |
MM.17.070.0010 | Regolatori senza supervisione: |  |  |  |
MM.17.070.0010.a | - per ventilconvettore a 2 batterie con sonda temperatura da ricircolo | cad | 118,09 |  |
MM.17.070.0010.b | - per trave fredda a 2 batterie con sonda temperatura ambiente e sonde anticondensa | cad | 149,16 |  |
MM.17.070.0010.c | - per cassetta VAV con sonda temperatura da canale | cad | 118,09 |  |
MM.17.070.0010.d | - di temperatura modulante da tubazione | cad | 313,24 |  |
MM.17.070.0010.e | - di temperatura modulante con limite di minima o massima da tubazione | cad | 338,10 |  |
MM.17.070.0010.f | - di temperatura con compensazione esterna e programmazione giornaliera /settimanale da quadro o da parete | cad | 513,36 |  |
MM.17.070.0010.g | - di temperatura modulante da canale | cad | 441,27 |  |
MM.17.070.0010.h | - di temperatura modulante con limite di minima o massima da canale | cad | 453,70 |  |
MM.17.070.0010.i | - universale modulante da quadro o da parete | cad | 416,41 |  |
MM.17.070.0010.j | - universale modulante con limite di minima o massima da quadro o da parete | cad | 428,84 |  |
MM.17.070.0010.k | - per controllo in sequenza fino a 4 stadi da quadro o da parete | cad | 932,25 |  |
MM.17.070.0020 | Regolatori con supervisione: |  |  |  |
MM.17.070.0020.a | - per ventilconvettore a 2 batterie con sonda temperatura da ricircolo | cad | 261,03 |  |
MM.17.070.0020.b | - per trave fredda a 2 batterie con sonda temperatura ambiente e sonde anticondensa | cad | 473,58 |  |
MM.17.070.0020.c | - per cassetta VAV con sonda temperatura da canale | cad | 288,38 |  |
MM.17.070.0020.d | - multiregolatore digitale a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono, completo di quadro elettro-strumentale, compresi software, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in campo del personale di manutenzione. Il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale | punto reg. | 174,02 |  |
MM.17.080 | SISTEMI DI SUPERVISIONE |  |  |  |
MM.17.080.0010 | Unità centrale di supervisione, completa di quadro elettro-strumentale, compresi software, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in campo del personale di manutenzione inclusi software e quadro elettro-strumentale, nonchè (per tutto il sistema) start up, manuali d'uso e manutenzione, addestramento del personale, ecc. Il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale; n° punti: |  |  |  |
MM.17.080.0010.a | - fino a 500 punti di regolazione | punto reg. | 134,24 |  |
MM.17.080.0010.b | - oltre 500: aggiunta per ogni punto di regolazione | punto reg. | 78,31 |  |
MM.17.080.0020 | Accessori vari per sistemi di supervisione: |  |  |  |
MM.17.080.0020.a | - personal computer, completo di: scheda audio, scheda video, lettore Cd-DVD, modem interno, software di gestione sistema operativo | cad | 1.491,60 |  |
MM.17.080.0020.b | - monitor 15" a cristalli liquidi | cad | 621,50 |  |
MM.17.080.0020.c | - stampante b/n e colori a getto di inchiostro, multifunzione (stampante, fax, fotocopiatrice) , completa di software per gestione immagini, manuale d'installazione, cavo di alimentazione | cad | 372,90 |  |
MM.17.080.0020.d | - tastiera e mouse ergonomici wireless | cad | 248,60 |  |
MM.17.080.0020.e | - personal computer portatile, completo di: scheda audio, scheda video, lettore Cd-DVD, modem interno, batteria, software di gestione sistema operativo | cad | 2.113,10 |  |