Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MM.11 - Terminali idro-sanitari

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MM.11 | TERMINALI IDRO-SANITARI |  |  |  |
MM.11.010 | VASI IGIENICI |  |  |  |
MM.11.010.0010 | Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.010.0010.a | - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 147,92 |  |
MM.11.010.0010.b | - con cassetta di lavaggio a zaino con scarico a parete o pavimento, completo di gruppo di scarico, viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 206,34 |  |
MM.11.010.0010.c | - tipo scuola a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 126,79 |  |
MM.11.010.0010.d | - sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 149,16 |  |
MM.11.010.0010.e | - per infanzia, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, dimensioni 30x41circa | cad | 178,99 |  |
MM.11.010.0010.f | - per infanzia del tipo sospeso, sifone incorporato con scarico a parete, comprese staffe di fissaggio, dimensioni 30x45 circa | cad | 197,64 |  |
MM.11.010.0010.g | - staffe fisse in acciao di sostegno per vaso sospeso | cad | 42,26 |  |
MM.11.010.0020 | Vaso igienico alla turca in vetrochina colore bianco, completo di erogatore a vela, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 113,11 |  |
MM.11.010.0030 | Sistemi d'erogazione per vaso igienico: |  |  |  |
MM.11.010.0030.a | - rubinetto a passo rapido da 1" da incasso, completo di tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 49,23 |  |
MM.11.010.0030.b | - rubinetto a passo rapido da 1" da incasso a chiusura automatica, completo di tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 105,16 |  |
MM.11.010.0030.c | - rubinetto a passo rapido da 1" da incasso con comando a pedale e chiusura automatica, completo di tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 247,61 |  |
MM.11.010.0030.d | - flussometro antivandalo ad installazione ad incasso, a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, con dispositivo antisifonico e rubinetto d'arresto incorporati. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Doppio comando con possibilità di regolare il volume d'acqua da 2,5 a 9 litri per ogni azionamento. Il flussometro è in classe acustica II in confromità alla norma europea EN 12541. Sistema antibloccaggio con il quale il risciaquo avviene solo al rilascio del pulsante. Placca di comando con fissaggio antivandalo con finitura cromo satinata o lucidata. Fornito con cassetta per l'incasso. | cad | 319,29 |  |
MM.11.010.0030.e | - flussometro murale antivandalo in ottone cromato con comando ergoomico a chiusura automatica temporizzata graduale per evitare il colpo d'ariete. Ciclo di 6 secondi circa e dispositivo antisifonico incorporato, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Rubinetto d'arresto incroporato e possibilità di regolare il volume d'acqua da 6 a 9 litri per azionamento. Il flussometro è in classe acustica II in conformità alla norma europea EN 12541. | cad | 151,35 |  |
MM.11.010.0030.f | - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 141,01 |  |
MM.11.010.0030.g | - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 93,28 |  |
MM.11.010.0030.h | - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l, completa di rubinetto da 1/2" da incasso con comando a pedale a chiusura automatica, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 154,43 |  |
MM.11.010.0040 | Completamenti per vaso igienico: |  |  |  |
MM.11.010.0040.a | - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio | cad | 28,19 |  |
MM.11.010.0040.b | - sedile per vaso tipo scuola in poliestere con coperchio | cad | 42,06 |  |
MM.11.020 | LAVABI |  |  |  |
MM.11.020.0010 | Lavabi normali in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.020.0010.a | - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 43,45 |  |
MM.11.020.0010.b | - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 45,77 |  |
MM.11.020.0010.c | - a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensole | cad | 57,18 |  |
MM.11.020.0010.d | - da semi-incasso da 65 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 268,08 |  |
MM.11.020.0010.e | - da incasso da 65 x 50 cm (mobile escluso) | cad | 143,29 |  |
MM.11.020.0020 | Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: |  |  |  |
MM.11.020.0020.a | - da 90 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 97,26 |  |
MM.11.020.0020.b | - da 120 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 114,42 |  |
MM.11.020.0030 | Lavabi di altri tipi in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.020.0030.a | - da 55 x 40 cm circa, completo di mensole | cad | 84,50 |  |
MM.11.020.0030.b | - da 45 x 40 cm circa, completo di mensole | cad | 102,06 |  |
MM.11.020.0030.c | - da 41 x 26 cm circa, completo di mensole | cad | 149,16 |  |
MM.11.020.0040 | Gruppi d'erogazione per lavabo: |  |  |  |
MM.11.020.0040.a | - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 64,89 |  |
MM.11.020.0040.b | - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 142,09 |  |
MM.11.020.0040.c | - a bordo lavabo con comando temporizzato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a chiusura automatica temporizzata a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 226,42 |  |
MM.11.020.0040.d | - monoacqua da 1/2" bordo lavabo antivandalo in ottone cromato a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua . Portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica (4 l/min - 15 sec). Con sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. | cad | 158,49 |  |
MM.11.020.0040.e | - miscelatore da 3/8" bordo lavabo antivandalo, in ottone cromato con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 5 livelli e delle temporizzazioni su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua. Portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica (4 l/min - 15 sec). Con sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. | cad | 271,60 |  |
MM.11.020.0040.f | - rubinetto da 1/2" bordo lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a leva multidirezionale su giunto a sfera a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Leva e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata pre-regolata di fabbrica. | cad | 128,66 |  |
MM.11.020.0040.g | - miscelatore 3/8" bicomando antivandalo bordo lavabo in ottone cromato con comando a leva multidirezionale su giunto a sfera a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, rubinetti d'arresto incorporati. Leva e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata pre-regolata di fabbrica. | cad | 267,61 |  |
MM.11.020.0040.h | - a parete con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, guarnizioni | cad | 156,22 |  |
MM.11.020.0040.i | - a parete con erogazione automatica da 1/2", composto da: rubinetto a comando elettronico alimentazione 18÷24 V - 50 Hz a bocca fissa con rompigetto, guarnizioni | cad | 227,57 |  |
MM.11.020.0040.l | - a parete con comando temporizzato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a chiusura automatica temporizzata a bocca fissa con rompigetto, guarnizioni | cad | 184,10 |  |
MM.11.020.0040.m | - a parete con comando a pedale da 1/2", composto da: rubinetto da incasso a parete con comando a pedale a chiusura automatica e rubinetto di regolaggio, bocca fissa a parete con rompigetto, guarnizioni | cad | 150,66 |  |
MM.11.020.0040.n | - monoacqua da 1/2" a parete antivandalo in ottone cromato a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 5 livelli e delle temporizzazioni su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua. Portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica (4 l/min - 15 sec). Con sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. | cad | 147,82 |  |
MM.11.020.0040.o | - monoacqua da 1/2" a parete antivandalo in ottone cromato con comando a leva multidirezionale su giunto a sfera a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Leva e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata pre-regolata di fabbrica. | cad | 99,13 |  |
MM.11.020.0040.p | - miscelatore da 1/2" termostatico a parete in ottone cromato, con comando agevolato. Meccanismo di apertura e chiusura integrato nella cartuccia con l'elemento termosensibile; manopola graduata con arresto di sicurezza a 38° C. Il corpo rimane freddo per una completa protezione dalle scottature. Fornito con eccentrici e rosoni. | cad | 479,23 |  |
MM.11.020.0050 | Gruppi di scarico per lavabo: |  |  |  |
MM.11.020.0050.a | - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 14,92 |  |
MM.11.020.0050.b | - a tappo e catenella da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, tappo e catenella, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 24,61 |  |
MM.11.020.0050.c | - libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 23,87 |  |
MM.11.020.0060 | Completamenti per lavabi: |  |  |  |
MM.11.020.0060.a | - colonna lavabo a parete | cad | 26,81 |  |
MM.11.020.0060.b | - coprigiunto lavabo a canale in batteria | cad | 32,81 |  |
MM.11.030 | BIDET |  |  |  |
MM.11.030.0010 | Bidet in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.030.0010.a | - a pavimento in vetrochina colore bianco, completo di viti di fissaggio. | cad | 56,40 |  |
MM.11.030.0010.b | - sospeso in vetrochina colore bianco, completo di telaio metallico da incasso e mensole. | cad | 109,75 |  |
MM.11.030.0020 | Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2", composto da rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 raccordi flessibili con rosetta, guarnizioni. | cad | 64,89 |  |
MM.11.030.0030 | Gruppi di scarico per bidet, a saltarello da 1"1/4, composto da piletta con saltarello, con canotto e rosone, guarnizioni. | cad | 10,44 |  |
MM.11.040 | VASCHE DA BAGNO |  |  |  |
MM.11.040.0010 | Vasche da bagno colore bianco: |  |  |  |
MM.11.040.0010.a | - in acciaio smaltato, da rivestire da 120 x 70 cm | cad | 71,69 |  |
MM.11.040.0010.b | - in acciaio smaltato, da rivestire da 170 x 70 cm | cad | 71,69 |  |
MM.11.040.0010.c | - in ghisa smaltata, da rivestire da 120 x 70 cm | cad | 202,88 |  |
MM.11.040.0010.d | - in ghisa smaltata, da rivestire da 170 x 70 cm | cad | 215,31 |  |
MM.11.040.0010.e | - in acrilico, da rivestire, da 120 x 70 cm | cad | 308,75 |  |
MM.11.040.0010.f | - in acrilico, da rivestire, da 170 x 70 cm | cad | 348,04 |  |
MM.11.040.0020 | Gruppi d'erogazione per vasca da bagno: |  |  |  |
MM.11.040.0020.a | - esterno da 1/2" per vasca da bagno, composto da: 2 rubinetti, un deviatore, una bocca fissa con rompigetto, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, completo di guarnizioni | cad | 161,10 |  |
MM.11.040.0020.b | - esterno da 1/2" per vasca da bagno, composto da: un rubinetto miscelatore manuale monocomando, un deviatore, una bocca fissa con rompigetto, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, completo di guarnizioni | cad | 88,75 |  |
MM.11.040.0020.c | - da incasso da 1/2" per vasca da bagno, composto da: 2 rubinetti a maniglia, una bocca fissa con rompigetto e deviatore, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, guarnizioni | cad | 209,57 |  |
MM.11.040.0020.d | - da incasso da 1/2" per vasca da bagno, composto da: un rubinetto miscelatore manuale monocomando, una bocca fissa con rompigetto e deviatore, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, guarnizioni | cad | 170,04 |  |
MM.11.040.0030 | Gruppi di scarico per vasca da bagno: |  |  |  |
MM.11.040.0030.a | - a saltarello da 1"1/2 completa di pozzetto sifonato, piletta con saltarello e relativo comando, troppopieno e guarnizioni | cad | 85,02 |  |
MM.11.040.0030.b | - a tappo e catenella da 1"1/2 completa di pozzetto sifonato, piletta con tappo e catenella, troppopieno e guarnizioni | cad | 53,70 |  |
MM.11.050 | DOCCE |  |  |  |
MM.11.050.0010 | Piatti doccia colore bianco: |  |  |  |
MM.11.050.0010.a | - in fire-clay, da 70 x 70 cm | cad | 73,49 |  |
MM.11.050.0010.b | - in fire-clay, da 80 x 80 cm | cad | 114,17 |  |
MM.11.050.0010.c | - in acrilico, da 80 x 80 cm | cad | 184,93 |  |
MM.11.050.0020 | Gruppi d'erogazione per doccia: |  |  |  |
MM.11.050.0020.a | - da incasso da 1/2" per doccia, composto da: 2 rubinetti a maniglia, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni | cad | 153,64 |  |
MM.11.050.0020.b | - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni | cad | 76,81 |  |
MM.11.050.0020.c | - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore termostatico, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni | cad | 176,01 |  |
MM.11.050.0020.d | - aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione del braccio doccia | cad | 35,79 |  |
MM.11.050.0020.e | - unità completa antivandalo a muro per doccia con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con cicli di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Equipaggiata con soffione orientabile anticalcare, alimentazione dall'alto, limitatore di portata da 6l/min e sistema anti-bloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Modulo idraulico e comando intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Arrivo su rubinetto d'arresto compreso. | cad | 247,56 |  |
MM.11.050.0020.f | - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile, raccordi con rubinetti d'arresto incorportai, placca cromata 215 mm, valvole di non ritorno, limitatore di portata da 8 l/min. Possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Volantino cromato. | cad | 435,50 |  |
MM.11.050.0020.g | - gruppo completo in ottone cromato, con miscelatore monocomando per doccia con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Valvole di non ritorno, limitatore di portata da 8 l/min, soffione doccia orientabile anticalcare, raccordi a gomito telescopici regolabili, tubo di raccordo rubinetto-soffione e collare di fissaggio. Possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Volantino cromato. Sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. | cad | 396,18 |  |
MM.11.050.0025 | Soffione fisso in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-impiccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno. | cad | 74,26 |  |
MM.11.050.0030 | Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni | cad | 18,65 |  |
MM.11.060 | LAVELLI E LAVATOI |  |  |  |
MM.11.060.0010 | Lavelli in fire-clay colore bianco: |  |  |  |
MM.11.060.0010.a | - a 1 bacino da 42 x 38 cm circa, completo di mensole | cad | 78,11 |  |
MM.11.060.0010.b | - a 1 bacino da 60 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 93,83 |  |
MM.11.060.0010.c | - a 1 bacino con scolapiatti da 90 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 104,07 |  |
MM.11.060.0010.d | - a 2 bacini da 90 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 128,85 |  |
MM.11.060.0010.e | - a 2 bacini con scolapiatti da 120 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 145,64 |  |
MM.11.060.0010.f | - da semi-incasso a 1 bacino con scolapiatti da 90 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 105,38 |  |
MM.11.060.0010.g | - da semi-incasso a 2 bacini da 90 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 122,02 |  |
MM.11.060.0010.h | - da semi-incasso a 2 bacini con scolapiatti da 120 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 151,15 |  |
MM.11.060.0020 | Lavelli in acciaio inox da semi-incasso: |  |  |  |
MM.11.060.0020.a | - a 1 bacino con scolapiatti da 90 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 64,93 |  |
MM.11.060.0030 | Lavatoi in fire-clay colore bianco: |  |  |  |
MM.11.060.0030.a | - da 60 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 70,69 |  |
MM.11.060.0030.b | - da 75 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 101,86 |  |
MM.11.060.0030.c | - con piano lavaggio da 60 x 60 cm circa, completo di mensole | cad | 93,53 |  |
MM.11.060.0040 | Gruppi d'erogazione per lavello e lavatoio: |  |  |  |
MM.11.060.0040.a | - a bordo lavello da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca girevole con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 78,31 |  |
MM.11.060.0040.b | - a parete esterno da 1/2", composto da: miscelatore monocomando e bocca girevole con rompigetto, guarnizioni | cad | 77,56 |  |
MM.11.060.0040.c | - a parete da incasso da 1/2", composto da: 2 rubinetti a maniglia, bocca girevole con rompigetto, guarnizioni | cad | 75,33 |  |
MM.11.060.0050 | Gruppi di scarico per lavello e lavatoio: |  |  |  |
MM.11.060.0050.a | - per apparecchio a 1 bacino da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, tappo e catenella, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 23,87 |  |
MM.11.060.0050.b | - per apparecchio a 2 bacini da 1"1/4, composto da: 2 pilette con griglia, 2 tappi e catenelle, 1 sifone a 2 ingressi ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 43,25 |  |
MM.11.070 | ALTRI APPARECCHI SANITARI |  |  |  |
MM.11.070.0010 | Orinatoi sifonati in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.070.0010.a | - sospeso con altezza 50 cm a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni | cad | 113,21 |  |
MM.11.070.0010.b | - sospeso con altezza 70 cm a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni | cad | 310,53 |  |
MM.11.070.0010.c | - a stallo a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni | cad | 164,20 |  |
MM.11.070.0010.d | - completamento: copertura laterale per orinatoio a stallo | cad | 93,50 |  |
MM.11.070.0010.e | - completamento: copertura intermedia per orinatoio a stallo | cad | 87,91 |  |
MM.11.070.0010.f | - completamento: gruppo d'erogazione a comando con chiusura automatica, composto da: rubinetto a pulsante 1/2", tubo d'allacciamento con rosone e guarnizioni | cad | 31,33 |  |
MM.11.070.0010.g | - completamento: gruppo d'erogazione a lavaggio continuo, composto da: rubinetto a cappuccio chiuso da 1/2", tubo d'allacciamento con rosone e guarnizioni | cad | 29,83 |  |
MM.11.070.0020 | Vuotatoi in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.070.0020.a | - con griglia metallica, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 269,80 |  |
MM.11.070.0020.b | - completamento: gruppo d'erogazione a parete da incasso, composto da: 2 rubinetti a maniglia, bocca girevole con rompigetto, rubinetto a passo rapido da 1", tubo d'allacciamento al vuotatoio, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 205,61 |  |
MM.11.070.0030 | Fontanelle in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.070.0030.a | - con foro laterale per zampillo, completa di viti di fissaggio | cad | 93,03 |  |
MM.11.070.0030.b | - completamento: gruppo d'erogazione da 1/2" composto da: rubinetto a zampillo con pulsante e chiusura automatica, tubo cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni con rosetta e guarnizioni | cad | 94,72 |  |
MM.11.070.0030.c | - completamento: gruppo di scarico da 1" per fontanelle composto da: piletta con griglia, sifone con cannotto e rosone e guarnizioni | cad | 20,14 |  |
MM.11.070.0040 | Lavapiedi in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.070.0040.a | - lavapiedi, completo di viti di fissaggio | cad | 185,60 |  |
MM.11.070.0040.b | - completamento: gruppo d'erogazione con rubinetto da 1/2" , composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 185,60 |  |
MM.11.070.0040.c | - completamento: gruppo di scarico a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 14,92 |  |
MM.11.080 | SISTEMI SANITARI PER DISABILI |  |  |  |
MM.11.080.0005 | Vaso-bidet per disabili: |  |  |  |
MM.11.080.0005.a | - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, predisposta per comando a distanza. Prodotto a norma D.P.R. 503/96. | cad | 417,26 |  |
MM.11.080.0005.b | - monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, predisposta per comando a distanza. Prodotto a norma D.P.R. 503/96. | cad | 528,98 |  |
MM.11.080.0005.c | - in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Prodotto a norma D.P.R. 503/96. | cad | 186,45 |  |
MM.11.080.0005.d | - sospeso in ceramica bianca, con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. | cad | 207,78 |  |
MM.11.080.0010 | Accessori per vaso-beidet per disabili: |  |  |  |
MM.11.080.0010.a | - staffe di sostegno in acciaio zincato ad incasso per vasi sospesi, complete di bulloni e copri dado. Garantiscono una corretta installazione dei sanitari sospesi 9M.11.080.0005.b ed una resistenza al carico di 400 kg conformità alla normativa europea EN34. | cad | 80,93 |  |
MM.11.080.0010.b | - staffe di sostegno in acciaio zincato ad incasso per vasi sospesi, complete di bulloni e copri dado. Garantiscono una corretta installazione dei sanitari sospesi 9M.11.080.0005.d ed una resistenza al carico di 400 kg conformità alla normativa europea EN34. | cad | 42,42 |  |
MM.11.080.0010.c | - cassetta di scarico esterna in ABS ad un volume di risciacquo (6-9 litri) con interruzione, predisposta per l’installazione a parete, tubo di cacciata Ø 50/32, coibentazione interna anticondensa, allacciamento idrico laterale destro o sinistro, viti di fissaggio, rubinetto di carico e di scarico. Predisposta per comando pneumatico remoto. | cad | 72,45 |  |
MM.11.080.0010.d | - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l’installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto. | cad | 143,79 |  |
MM.11.080.0010.e | - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. | cad | 21,19 |  |
MM.11.080.0010.f | - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. | cad | 62,51 |  |
MM.11.080.0010.g | - copribordo in polipropilene, riprende perfettamente la forma del vaso per disabile, senza cerniere per una maggior sicurezza durante i trasferimenti carrozzina/vaso, evita il contatto freddo con la ceramica, facilmente asportabile per il lavaggio e la sanificazione. | cad | 44,53 |  |
MM.11.080.0010.h | - doccetta con flessibile e gancio a muro | cad | 24,96 |  |
MM.11.080.0020 | Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina. | cad | 162,13 |  |
MM.11.080.0025 | Accessori per lavabo per disabili: |  |  |  |
MM.11.080.0025.a | - coppia di mensole fisse di sicurezza per il sostegno del lavabo complete di tasselli e martelletti. | cad | 37,29 |  |
MM.11.080.0025.b | - coppia di mensole reclinabili meccanicamente per mezzo di manopole per la regolazione dell’inclinazione frontale del lavabo da 0 a 15 cm, complete di tasselli e martelletti. | cad | 98,95 |  |
MM.11.080.0025.c | - coppia di mensole reclinabili con barra di controllo pneumatica per la regolazione dell’inclinazione frontale del lavabo da 0 a 15 cm, complete di tasselli e martelletti. | cad | 199,38 |  |
MM.11.080.0025.d | - miscelatore monocomando meccanico in ottone cromato, comando a leva clinica, bocchello estraibile | cad | 145,43 |  |
MM.11.080.0025.e | - piletta in ottone cromato Ø 1” ¼ con sifone di scarico e tubo flessibile corrugato esternamente e liscio internamente. | cad | 42,42 |  |
MM.11.080.0030 | Piatto doccia a filo pavimento facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina. Costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina, finitura a vista antisdruciolo a rilievo, flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia: |  |  |  |
MM.11.080.0030.a | - 70x70 cm | cad | 174,78 |  |
MM.11.080.0030.b | - 80x80 cm | cad | 184,93 |  |
MM.11.080.0030.c | - 90x90 cm | cad | 198,86 |  |
MM.11.080.0040 | Completamenti vari per locali igienici disabili: |  |  |  |
MM.11.080.0040.a | - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio | cad | 425,47 |  |
MM.11.080.0040.b | - specchio reclinabile con sistema di fissaggio | cad | 204,24 |  |
MM.11.080.0050 | Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio. Nelle dimensioni: |  |  |  |
MM.11.080.0050.a | - lunghezza 400 mm | cad | 60,03 |  |
MM.11.080.0050.b | - lunghezza 600 mm | cad | 66,84 |  |
MM.11.080.0050.c | - lunghezza 800 mm | cad | 77,75 |  |
MM.11.080.0050.d | - lunghezza 1000 mm | cad | 92,07 |  |
MM.11.080.0060 | Impugnatura di sicurezza ad angolo, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio. Dimensioni: |  |  |  |
MM.11.080.0060.a | - 705 x 210 mm | cad | 84,58 |  |
MM.11.080.0060.b | - 300 x 600 mm | cad | 79,61 |  |
MM.11.080.0060.c | - 400 x 900 mm | cad | 120,03 |  |
MM.11.080.0060.d | - 600 x 1100 mm | cad | 134,35 |  |
MM.11.080.0070 | Sostegno di sicurezza da parete a pavimento, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio | cad | 238,71 |  |
MM.11.080.0080 | Corrimano per doccia, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: |  |  |  |
MM.11.080.0080.a | - ad angolo orizzontale, dimensioni 660 x 660 mm | cad | 113,21 |  |
MM.11.080.0080.b | - ad angolo orizzontale, dimensioni 760 x 760 mm | cad | 134,35 |  |
MM.11.080.0080.c | - a doppio angolo, dimensioni 760 x 760 x 1100 mm | cad | 204,61 |  |
MM.11.080.0080.d | - angolare, dimensioni 1150 x 1050 mm | cad | 170,50 |  |
MM.11.080.0080.e | - rettilineo, lunghezza 1600 mm | cad | 139,81 |  |
MM.11.080.0080.f | - in misure libere, compresi angoli | cad | 85,26 |  |
MM.11.080.0090 | Barra di sostegno verticale, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: |  |  |  |
MM.11.080.0090.a | - sospesa a parete, altezza 1500 mm, sporgenza 167 mm | cad | 163,68 |  |
MM.11.080.0090.b | - da pavimento a parete, altezza 1900 mm, sporgenza 167 mm | cad | 184,14 |  |
MM.11.080.0100 | Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C. | cad | 286,45 |  |
MM.11.080.0110 | Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. | cad | 416,03 |  |
MM.11.090 | SCALDABAGNI |  |  |  |
MM.11.090.0010 | Scaldabagni elettrici: |  |  |  |
MM.11.090.0010.a | - istantaneo da 10 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 65,13 |  |
MM.11.090.0010.b | - istantaneo da 15 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 75,41 |  |
MM.11.090.0010.c | - istantaneo da 30 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 87,45 |  |
MM.11.090.0010.d | - ad accumulo verticale da 50 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 109,76 |  |
MM.11.090.0010.e | - ad accumulo verticale da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 146,33 |  |
MM.11.090.0010.f | - ad accumulo verticale da 100 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 171,77 |  |
MM.11.090.0010.g | - ad accumulo orizzontale da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 130,28 |  |
MM.11.090.0010.h | - ad accumulo orizzontale da 100 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 152,13 |  |
MM.11.090.0020 | Scaldabagni a gas a camera aperta |  |  |  |
MM.11.090.0020.a | - a parete con accensione piezo-elettrica da 50 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 264,20 |  |
MM.11.090.0020.b | - a parete con accensione piezo-elettrica da 80 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 273,90 |  |
MM.11.090.0020.c | - a parete con accensione piezo-elettrica da 100 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 296,52 |  |
MM.11.090.0020.d | - a parete con accensione piezo-elettrica da 120 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 332,07 |  |
MM.11.090.0020.e | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 150 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 451,65 |  |
MM.11.090.0020.f | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 200 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 525,98 |  |
MM.11.090.0020.g | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 300 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 964,69 |  |
MM.11.090.0020.h | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 400 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.161,83 |  |
MM.11.090.0020.i | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 500 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.320,19 |  |
MM.11.090.0020.j | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 600 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.529,45 |  |
MM.11.090.0020.k | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 800 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.071,59 |  |
MM.11.090.0020.l | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 1000 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.685,63 |  |
MM.11.090.0020.m | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 1500 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 3.703,65 |  |
MM.11.090.0020.n | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 2000 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 4.153,67 |  |
MM.11.090.0020.o | - a basamento con accensione elettronica da 150 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 773,21 |  |
MM.11.090.0020.p | - a basamento con accensione elettronica da 200 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 835,42 |  |
MM.11.090.0020.q | - a basamento con accensione elettronica da 300 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.230,50 |  |
MM.11.090.0020.r | - a basamento con accensione elettronica da 400 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.400,18 |  |
MM.11.090.0020.s | - a basamento con accensione elettronica da 500 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.556,12 |  |
MM.11.090.0020.t | - a basamento con accensione elettronica da 600 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.745,98 |  |
MM.11.090.0020.u | - a basamento con accensione elettronica da 800 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.242,87 |  |
MM.11.090.0020.v | - a basamento con accensione elettronica da 1000 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.797,12 |  |
MM.11.090.0020.w | - a basamento con accensione elettronica da 1500 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 3.810,29 |  |
MM.11.090.0020.x | - a basamento con accensione elettronica da 2000 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 4.270,83 |  |
MM.11.090.0030 | Scaldabagni a gas a camera stagna: |  |  |  |
MM.11.090.0030.a | - a parete con accensione elettronica da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 698,07 |  |
MM.11.090.0030.b | - a parete con accensione elettronica da 120 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 816,04 |  |
MM.11.090.0030.c | - completamento: klit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo coassiale orizzontale da 1 m | cad | 40,40 |  |
MM.11.090.0030.d | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo coassiale verticale da 1 m | cad | 138,16 |  |
MM.11.090.0030.e | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo sdoppiato da 1 m | cad | 77,56 |  |
MM.11.090.0030.f | - a basamento con accensione elettronica da 200 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 1.605,40 |  |
MM.11.090.0030.g | - a basamento con accensione elettronica da 300 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 1.809,01 |  |
MM.11.090.0030.h | - a basamento con accensione elettronica da 400 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 2.072,39 |  |
MM.11.090.0030.i | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo coassiale orizzontale da 1 m | cad | 61,40 |  |
MM.11.090.0030.j | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo coassiale verticale da 1 m | cad | 128,47 |  |
MM.11.090.0030.k | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo sdoppiato da 1 m | cad | 114,73 |  |
MM.11.100 | COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI |  |  |  |
MM.11.100.0010 | Rubinetti da incasso a cappuccio: |  |  |  |
MM.11.100.0010.a | - DN15 | cad | 9,69 |  |
MM.11.100.0010.b | - DN20 | cad | 17,15 |  |
MM.11.100.0010.c | - DN25 | cad | 19,39 |  |
MM.11.100.0020 | Miscelatori termostatici: |  |  |  |
MM.11.100.0020.a | - DN15 da incasso | cad | 143,20 |  |
MM.11.100.0020.b | - DN15 per esterno | cad | 123,81 |  |
MM.11.100.0020.c | - DN20 da incasso | cad | 186,45 |  |
MM.11.100.0030 | Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta | cad | 21,63 |  |
MM.11.100.0040 | Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4 | cad | 31,33 |  |
MM.11.100.0050 | Accessori per apparecchi sanitari: |  |  |  |
MM.11.100.0050.a | - porta-rotolo in ottone verniciato | cad | 17,72 |  |
MM.11.100.0050.b | - porta-rotolo in acciaio inox | cad | 35,06 |  |
MM.11.100.0050.c | - porta-scopino da muro in plastica | cad | 14,37 |  |
MM.11.100.0050.d | - porta-sapone in cristallo con supporto in ottone verniciato | cad | 16,64 |  |
MM.11.100.0050.e | - porta-bicchiere in ottone verniciato con bicchiere trasparente | cad | 16,64 |  |
MM.11.100.0050.f | - distributore di sapone liquido in acciaio inox da parete | cad | 61,63 |  |
MM.11.100.0050.g | - porta-salviette in ottone verniciato da 30 cm | cad | 26,19 |  |
MM.11.100.0050.h | - distributore di salviette di carta in acciaio inox | cad | 85,12 |  |
MM.11.100.0050.i | - asciugamani elettrico | cad | 236,32 |  |
MM.11.100.0050.j | - specchio da 55 x 55 cm circa senza finiture | cad | 61,63 |  |
MM.11.100.0050.k | - specchio da 60 x 70 cm senza finiture | cad | 91,09 |  |
MM.11.100.0050.l | - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore | cad | 86,45 |  |
MM.11.100.0060 | Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: |  |  |  |
MM.11.100.0060.a | - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead | cad | 74,26 |  |