Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

2C.21 - Falegname - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
2C.21 | OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.21.700 | REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO |  |  |  |
2C.21.700.0010 | Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: |  |  |  |
2C.21.700.0010.a | - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 9,10 | 0,15 | 76,15
2C.21.700.0010.b | - portoni di accesso al fabbricato | m² | 12,08 | 0,19 | 77,15
2C.21.700.0010.c | - finestre, cassonetti, impennate | m² | 8,37 | 0,13 | 75,87
2C.21.700.0010.d | - persiane a battente o a scorrere | m² | 10,28 | 0,17 | 76,65
2C.21.700.0020 | Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: |  |  |  |
2C.21.700.0020.a | - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 19,31 | 0,31 | 78,35
2C.21.700.0020.b | - portoni di accesso al fabbricato | m² | 32,27 | 0,52 | 79,14
2C.21.700.0020.c | - finestre, cassonetti, impennate | m² | 23,49 | 0,38 | 78,71
2C.21.700.0020.d | - persiane a battente o a scorrere | m² | 26,97 | 0,43 | 78,90
2C.21.700.0030 | Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: |  |  |  |
2C.21.700.0030.a | - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 37,28 | 0,60 | 72,59
2C.21.700.0030.b | - portoni di accesso al fabbricato | m² | 56,81 | 0,91 | 73,31
2C.21.700.0030.c | - finestre, cassonetti, impennate | m² | 39,86 | 0,64 | 70,35
2C.21.700.0030.d | - persiane a battente o a scorrere | m² | 46,48 | 0,75 | 71,77
2C.21.700.0040 | Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: |  |  |  |
2C.21.700.0040.a | - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 71,54 | 1,15 | 73,13
2C.21.700.0040.b | - portoni di accesso al fabbricato | m² | 114,35 | 1,84 | 74,88
2C.21.700.0040.c | - finestre, cassonetti, impennate | m² | 81,09 | 1,30 | 74,55
2C.21.700.0040.d | - persiane a battente o a scorrere | m² | 91,88 | 1,48 | 75,23
2C.21.700.0050 | Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: |  |  |  |
2C.21.700.0050.a | - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 153,60 | 2,47 | 74,73
2C.21.700.0050.b | - portoni di accesso al fabbricato | m² | 224,38 | 3,60 | 74,04
2C.21.700.0050.c | - finestre, cassonetti, impennate | m² | 174,98 | 2,81 | 75,42
2C.21.700.0050.d | - persiane a battente o a scorrere | m² | 205,92 | 3,31 | 76,16
2C.21.700.0100 | Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra: | m² | 10,36 | 0,17 | 69,79
2C.21.700.0110 | Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra: | m² | 15,25 | 0,25 | 71,41
2C.21.700.0150 | Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: |  |  |  |
2C.21.700.0150.a | - normale in ferro da infilare | cad | 14,42 | 0,12 | 64,56
2C.21.700.0150.b | - di sicurezza tipo yale | cad | 29,35 | 0,24 | 44,53
2C.21.700.0150.c | - a pomolo | cad | 35,97 | 0,29 | 46,23
2C.21.700.0150.d | - con libero ed occupato | cad | 22,55 | 0,18 | 57,96
2C.21.700.0160 | Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: |  |  |  |
2C.21.700.0160.a | - alluminio anodizzato | cad | 26,85 | 0,22 | 45,74
2C.21.700.0160.b | - ottone | cad | 31,45 | 0,25 | 39,05
2C.21.700.0200 | Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: |  |  |  |
2C.21.700.0200.a | - per la prima lavagna | cad | 48,07 | 0,39 | 80,38
2C.21.700.0200.b | - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio | cad | 35,03 | 0,28 | 80,39
2C.21.700.0210 | Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: |  |  |  |
2C.21.700.0210.a | - per il primi 10 metri (minimo da computare 8 m) | m | 8,24 | 0,07 | 80,34
2C.21.700.0210.b | - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio | m | 6,45 | 0,05 | 80,47