Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.06 - Materiali - Murature

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.06 | MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI |  |  |  |
MC.06.050 | ELEMENTI IN LATERIZIO |  |  |  |
MC.06.050.0010 | Mattoni pieni tipo Milano 6 x 11 x 23 cm | 100 pz | 28,71 |  |
MC.06.050.0020 | Mattoni faccia a vista tipo "a mano": |  |  |  |
MC.06.050.0020.a | - mattone 25 x 12 x 5.5 cm | 100 pz | 32,63 |  |
MC.06.050.0020.b | - bastonetto 25 x 5.5 x 5.5 cm | 100 pz | 35,99 |  |
MC.06.050.0025 | Mattoni a mano faccia vista 6 x 11 x 23 cm sabbiati | 100 pz | 48,29 |  |
MC.06.050.0030 | Mattoni semipieni faccia a vista: |  |  |  |
MC.06.050.0030.a | - mattone 25 x 10 x 5.5 cm | 100 pz | 15,99 |  |
MC.06.050.0030.b | - mattone 25 x 10 x 10 cm | 100 pz | 26,99 |  |
MC.06.050.0030.c | - mattone 25 x 12 x 5.5 cm | 100 pz | 18,00 |  |
MC.06.050.0030.d | - mattone 25 x 12 x 7 cm | 100 pz | 22,00 |  |
MC.06.050.0030.e | - mattone 25 x 12 x 10 cm | 100 pz | 34,00 |  |
MC.06.050.0030.f | - doppio UNI 25 x 12 x 12 cm | 100 pz | 33,94 |  |
MC.06.050.0040 | Mattoni forati: |  |  |  |
MC.06.050.0040.a | - mattoni forati 8 x 12 x 24 cm | 100 pz | 28,71 |  |
MC.06.050.0040.b | - mattoni forati 8 x 24 x 24 cm | 100 pz | 30,02 |  |
MC.06.050.0040.c | - mattoni forati 4.5 x 15 x 30 cm | 100 pz | 30,14 |  |
MC.06.050.0040.d | - foratoni da riempimento 24 x 24 x 12 | 100 pz | 46,98 |  |
MC.06.050.0040.e | - mattoni multifori doppio UNI 24 x 12 x 12 cm | 100 pz | 33,94 |  |
MC.06.050.0060 | Blocchi portanti tipo "svizzero": |  |  |  |
MC.06.050.0060.a | - 10 x 13 x 25 cm | 100 pz | 33,94 |  |
MC.06.050.0060.b | - 18 x 13 x 25 cm | 100 pz | 46,98 |  |
MC.06.050.0060.c | - 30 x 13 x 25 cm | 100 pz | 80,92 |  |
MC.06.100 | BLOCCHI IN TERMOLATERIZIO |  |  |  |
MC.06.100.0010 | Blocchi termolaterizio, foratura massima 45%: |  |  |  |
MC.06.100.0010.a | - blocchi con incastro, da 25 x 30 x 19 cm | 100 pz | 76,99 |  |
MC.06.100.0010.b | - blocchi con incastro, da 30 x 25 x 19 cm | 100 pz | 76,99 |  |
MC.06.100.0010.c | - blocco semplice 13 x 30 x 19 cm | 100 pz | 67,00 |  |
MC.06.100.0010.d | - blocco semplice 8 x 45 x 24,5 cm | 100 pz | 88,00 |  |
MC.06.150 | BLOCCHI IN CALCESTRUZZO NORMALE |  |  |  |
MC.06.150.0050 | Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti normali, per divisori interni, a superficie piana da intonacare, colore grigio, da 40 x 20 cm o 50 x 20: |  |  |  |
MC.06.150.0050.a | - spessore 8 cm | m² | 5,23 |  |
MC.06.150.0050.b | - spessore 12 cm | m² | 6,52 |  |
MC.06.150.0050.c | - spessore 15 cm | m² | 7,83 |  |
MC.06.150.0050.d | - spessore 20 cm | m² | 8,53 |  |
MC.06.150.0100 | Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso, inerti normali, per divisori interni a superficie facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.150.0100.a | - spessore 8 cm - REI 60 | m² | 5,92 |  |
MC.06.150.0100.b | - spessore 12 cm - REI 90 | m² | 7,05 |  |
MC.06.150.0100.c | - spessore 15 cm - REI 90 | m² | 8,53 |  |
MC.06.150.0100.d | - spessore 20 cm - REI 120 | m² | 10,26 |  |
MC.06.200 | BLOCCHI IN CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI |  |  |  |
MC.06.200.0050 | Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti speciali, spessore 12 cm., dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista impermeabilizzata, finitura splittata: |  |  |  |
MC.06.200.0050.a | - colore grigio | m² | 16,09 |  |
MC.06.200.0050.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 17,84 |  |
MC.06.200.0050.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 23,93 |  |
MC.06.200.0100 | Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso spessore 20 cm., tipo BS/20 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.200.0100.a | - colore grigio | m² | 20,45 |  |
MC.06.200.0100.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 24,01 |  |
MC.06.200.0100.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 29,33 |  |
MC.06.200.0150 | Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellentespessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.200.0150.a | - liscio, colore grigio | m² | 11,92 |  |
MC.06.200.0150.b | - liscio, colore normale | m² | 14,62 |  |
MC.06.200.0150.c | - liscio, colore pastello | m² | 19,23 |  |
MC.06.200.0150.d | - sabbiato, colore grigio | m² | 18,74 |  |
MC.06.200.0150.e | - sabbiato, colore normale | m² | 21,16 |  |
MC.06.200.0150.f | - sabbiato, colore pastello | m² | 26,97 |  |
MC.06.200.0150.g | - levigato, colore grigio | m² | 21,81 |  |
MC.06.200.0150.h | - levigato, colore normale | m² | 24,12 |  |
MC.06.200.0150.i | - levigato, colore pastello | m² | 28,71 |  |
MC.06.200.0150.l | - superficie bocciardata - colori pastello | m² | 30,46 |  |
MC.06.200.0200 | Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.200.0200.a | - liscio, colore grigio | m² | 14,80 |  |
MC.06.200.0200.b | - liscio, colori normale | m² | 18,10 |  |
MC.06.200.0200.c | - liscio, colore pastello | m² | 23,14 |  |
MC.06.200.0200.d | - sabbiato, colore grigio | m² | 25,31 |  |
MC.06.200.0200.e | - sabbiato, colore normale | m² | 29,14 |  |
MC.06.200.0200.f | - sabbiato, colore pastello | m² | 33,50 |  |
MC.06.200.0200.g | - levigato, colore grigio | m² | 27,92 |  |
MC.06.200.0200.h | - levigato, colore normale | m² | 30,89 |  |
MC.06.200.0200.i | - levigato, colore pastello | m² | 35,24 |  |
MC.06.200.0200.l | - superficie bocciardata, colori pastello | m² | 37,85 |  |
MC.06.200.0250 | Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 15, tipo BS/15 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia , resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.200.0250.a | - colore grigio | m² | 18,71 |  |
MC.06.200.0250.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 24,30 |  |
MC.06.200.0250.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 30,80 |  |
MC.06.200.0300 | Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 23, tipo BS/23 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia , resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.200.0300.a | - colore grigio | m² | 26,97 |  |
MC.06.200.0300.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 29,58 |  |
MC.06.200.0300.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 33,50 |  |
MC.06.200.0350 | Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12+2, tipo MM/14 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 8 quadrati dim. cm. 10x10, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.200.0350.a | - colore grigio | m² | 39,16 |  |
MC.06.200.0350.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 40,90 |  |
MC.06.200.0350.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 44,37 |  |
MC.06.200.0400 | Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 20+2, tipo MM/22 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 2 quadrati dim. cm. 20x20, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.200.0400.a | - colore grigio | m² | 31,76 |  |
MC.06.200.0400.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 35,67 |  |
MC.06.200.0400.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 39,16 |  |
MC.06.200.0500 | Muratura esterna in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompresso, con inerti silicei, e aggiunta di ecoinerti ottenuti da riciclo dei residui di forni termo valorizzatoti, alleggeriti con vetro espanso ottenuto da riciclo di raccolta differenziata, e successivi trattamenti, ad elevata caratteristiche termoacustiche, marchiati CE cat.II, di dimensioni nominali 25 x 20 cm. da intonacare. Compresi: gli elementi di raccordo ricavati da taglio e sagomatura del blocco tradizionale, per spalle, voltini, incatenamenti, ed i piani di lavoro interni fino ad un'altezza di 3,50.Sono esclusi i pezzi speciali quali piattabande ed architravi, accessori per l'irrigidimento delle murature e per il fissaggio delle strutture portanti, i ponteggi esterni; vuoto per pieno - per blocchidi dimensioni 25 x 20 sp. 25 e peso 245 Kg./mq. | m² | 30,21 |  |
MC.06.200.0600 | Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso con la finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 12x12x24 cm: |  |  |  |
MC.06.200.0600.a | - colore grigio | m² | 19,14 |  |
MC.06.200.0600.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 20,01 |  |
MC.06.200.0600.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 23,50 |  |
MC.06.200.0650 | Blocchi pieni facciavista spessore 11 cm, in conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, con la finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40x11x6 cm. Colore cotto o bianco seminato. | m² | 34,80 |  |
MC.06.250 | BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA PER DIVISORI E TAMPONAMENTO |  |  |  |
MC.06.250.0050 | Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana da intonacare, colore grigio, da 20 x 50 cm: |  |  |  |
MC.06.250.0050.a | - spessore 8 cm - REI 120 | m² | 6,70 |  |
MC.06.250.0050.b | - spessore 12 cm - REI 120 | m² | 9,17 |  |
MC.06.250.0050.c | - spessore 15 cm - REI 120 | m² | 11,75 |  |
MC.06.250.0050.d | - spessore 20 cm - REI 180 | m² | 13,48 |  |
MC.06.250.0100 | Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana liscia facciavista, colore grigio, da 20 x 50 cm: |  |  |  |
MC.06.250.0100.a | - spessore 8 cm - REI 90 | m² | 8,26 |  |
MC.06.250.0100.b | - spessore 12 cm - REI 120 | m² | 10,10 |  |
MC.06.250.0100.c | - spessore 15 cm - REI 120 | m² | 14,36 |  |
MC.06.250.0100.d | - spessore 20 cm - REI 180 | m² | 14,80 |  |
MC.06.250.0200 | Blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura da intonaco, spessore cm. 20, a 5 camere, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, resistenza al fuoco REI 180, densità 1400 kg/m³, percentuale di foratura del blocco inferiore al 20%, resistenza media a compressione > 45 kg/cm², abbattimento acustico Rw dB 54 e trasmittanza unitaria a secco U/m²k 0,95. | m² | 21,76 |  |
MC.06.250.0210 | Blocchi pieni in conglomerato cementizio ed argilla espansa, non idrorepellente e con finitura facciavista su entrambe le facce. |  |  |  |
MC.06.250.0210.a | - spessore 8 cm, classe di resistenza al fuoco REI 120 | m² | 11,75 |  |
MC.06.250.0210.b | - spessore 10 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180 | m² | 14,80 |  |
MC.06.250.0220 | Blocchi semipieni in conglomerato cementizio ed argilla espansa, non idrorepellente e con finitura facciavista su entrambe le facce. |  |  |  |
MC.06.250.0220.a | - spessore 10 cm, classe di resistenza al fuoco REI 120 | m² | 14,62 |  |
MC.06.250.0220.b | - spessore 12 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180 | m² | 16,96 |  |
MC.06.250.0300 | Blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5 camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,2 ÷ 17,3 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5÷13,5 cm e da un elemento esterno semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,2 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica. |  |  |  |
MC.06.250.0300.a | - spessore 30 cm (11,20+7,50+11,20) | m² | 57,95 |  |
MC.06.250.0300.b | - spessore 36 cm (17,30+7,50+11,20) | m² | 64,22 |  |
MC.06.250.0300.c | - spessore 38 cm (17,30+9,50+11,20) | m² | 75,17 |  |
MC.06.250.0300.d | - spessore 36 cm (11,20+13,50+11,20) | m² | 80,05 |  |
MC.06.300 | BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA - PORTANTI |  |  |  |
MC.06.300.0050 | Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, colore grigio, da intonacare, da 50 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.300.0050.a | - spessore 19,5 cm - REI 180 | m² | 18,35 |  |
MC.06.300.0050.b | - spessore 24,5 cm - REI 180 | m² | 22,26 |  |
MC.06.300.0050.c | - spessore 29,5 cm - REI 180 | m² | 25,51 |  |
MC.06.300.0100 | Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.300.0100.a | - spessore 19,5 cm - REI 180 | m² | 23,05 |  |
MC.06.300.0100.b | - spessore 24,5 cm - REI 180 | m² | 27,74 |  |
MC.06.300.0100.c | - spessore 29,5 cm - REI 180 | m² | 33,00 |  |
MC.06.300.0150 | Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, facciavista, colori normali, da 50 x 20 cm: |  |  |  |
MC.06.300.0150.a | - spessore 19,5 cm - REI 180 | m² | 25,73 |  |
MC.06.300.0150.b | - spessore 24,5 cm - REI 180 | m² | 30,89 |  |
MC.06.300.0150.c | - spessore 29,5 cm - REI 180 | m² | 43,41 |  |
MC.06.300.0200 | Blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 5/7 camere, resistenza al fuoco REI 180,densità 1200 kg/m³, resistenza media a compressione > 45 kg/cm². |  |  |  |
MC.06.300.0200.a | - spessore 25 cm | m² | 24,37 |  |
MC.06.300.0200.b | - spessore 30 cm | m² | 28,28 |  |
MC.06.300.0250 | Blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, spessore 38 cm, con finitura da intonaco, a 5 camere, percentuale di foratura del blocco inferiore al 30%, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 24,50 cm (avente resistenza media a compressione ≥ 5 N/mm², da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5 cm e da una tavella esterna piena in calcestruzzo ed argilla di spessore 6 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica. | m² | 73,08 |  |
MC.06.350 | BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE |  |  |  |
MC.06.350.0050 | Blocchi per murature in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm: |  |  |  |
MC.06.350.0050.a | - spessore 20 cm | m² | 19,22 |  |
MC.06.350.0050.b | - spessore 24 cm | m² | 22,68 |  |
MC.06.350.0050.c | - spessore 30 cm | m² | 28,30 |  |
MC.06.350.0050.d | - spessore 40 cm | m² | 37,74 |  |
MC.06.350.0100 | Blocchi per tavolati in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm: |  |  |  |
MC.06.350.0100.a | - spessore 5 cm | m² | 5,28 |  |
MC.06.350.0100.b | - spessore 7,5 cm | m² | 7,39 |  |
MC.06.350.0100.c | - spessore 8 cm | m² | 7,90 |  |
MC.06.350.0100.d | - spessore 10 cm | m² | 9,89 |  |
MC.06.350.0100.e | - spessore 12 cm | m² | 11,87 |  |
MC.06.350.0100.f | - spessore 15 cm | m² | 14,42 |  |
MC.06.350.0100.g | - spessore 17,5 cm | m² | 17,90 |  |
MC.06.500 | BLOCCHI IN GESSO |  |  |  |
MC.06.500.0010 | Blocchi in gesso lisci, per pareti interne, pieni o forati: |  |  |  |
MC.06.500.0010.a | - spessore 6 cm | m² | 7,23 |  |
MC.06.500.0010.b | - spessore 8 cm | m² | 7,94 |  |
MC.06.500.0010.c | - spessore 10 cm | m² | 9,04 |  |
MC.06.550 | LASTRE IN GESSO |  |  |  |
MC.06.550.0050 | Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi assottigliati, larghezza 120 cm: |  |  |  |
MC.06.550.0050.a | - spessore 13 mm | m² | 2,32 |  |
MC.06.550.0050.b | - spessore 18 mm | m² | 3,80 |  |
MC.06.550.0050.c | - spessore 23 mm | m² | 6,06 |  |
MC.06.550.0100 | Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e cucine, larghezza 120 cm, spessore 13 mm | m² | 3,73 |  |
MC.06.550.0150 | Lastre in gesso incombustibile, a bordi diritti, larghezza 120 cm, classe 0 di resistenza al fuoco: |  |  |  |
MC.06.550.0150.a | - spessore 10 mm | m² | 7,12 |  |
MC.06.550.0150.b | - spessore 13 mm | m² | 8,09 |  |
MC.06.550.0150.c | - spessore 20 mm | m² | 12,72 |  |
MC.06.550.0200 | Lastre in gesso rivestito, resistente al fuoco, classe 1: |  |  |  |
MC.06.550.0200.a | - spessore 13 mm | m² | 3,36 |  |
MC.06.550.0200.b | - spessore 15 mm | m² | 3,85 |  |
MC.06.550.0210 | Lastra in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1, d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria |  |  |  |
MC.06.550.0210.a | - spessore 13 mm | m² | 4,22 |  |
MC.06.550.0210.b | - spessore 15 mm | m² | 4,82 |  |
MC.06.550.0215 | Lastra in gesso rivestito additivato con fibre di vetro e fibre di legno, Euroclasse A2-s1, d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria |  |  |  |
MC.06.550.0215.a | - spessore 13 mm | m² | 7,14 |  |
MC.06.550.0215.b | - spessore 15 mm | m² | 8,13 |  |
MC.06.550.0220 | Lastra in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite |  |  |  |
MC.06.550.0220.a | - spessore 13 mm | m² | 3,72 |  |
MC.06.550.0220.b | - spessore 15 mm | m² | 4,43 |  |
MC.06.550.0250 | Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 10 mm, accoppiate con pannelli di polistirolo espanso: |  |  |  |
MC.06.550.0250.a | - spessore 10 + 20 mm di polistirolo | m² | 4,60 |  |
MC.06.550.0250.b | - spessore 10 + 30 mm di polistirolo | m² | 5,47 |  |
MC.06.550.0250.c | - spessore 10 + 40 mm di polistirolo | m² | 7,08 |  |
MC.06.550.0250.d | - spessore 10 + 50 mm di polistirolo | m² | 8,02 |  |
MC.06.550.0300 | Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente, senza barriera al vapore. Conducibilità termica dichiarata λD spessori 20 ÷ 50 mm 0,031 W/m.K (lana di vetro); Conducibilità termica dichiarata λD spessori 60 ÷ 80 mm 0,034 W/m.K (lana di vetro); Conducibilità termica dichiarata λD 0,025 W/m.K (lastra di gesso rivestito) Classe di reazione al fuoco spessori 20 ÷ 50 mm A2-s1,d0 Classe di reazione al fuoco spessori 60 ÷ 80 mm F Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ lana di vetro 1 Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ lastra in gesso rivestito: 10 (campo secco), 4 (campo umido). Spessore mm: |  |  |  |
MC.06.550.0300.a | - spessore 12,50 + 20 mm di lana di vetro | m² | 14,47 |  |
MC.06.550.0300.b | - spessore 12,50 + 30 mm di lana di vetro | m² | 17,22 |  |
MC.06.550.0300.c | - spessore 12,50 + 40 mm di lana di vetro | m² | 19,91 |  |
MC.06.550.0300.d | - spessore 12,50 + 50 mm di lana di vetro | m² | 23,41 |  |
MC.06.550.0300.e | - spessore 12,50 + 60 mm di lana di vetro | m² | 26,16 |  |
MC.06.550.0300.f | - spessore 12,50 + 80 mm di lana di vetro | m² | 31,64 |  |
MC.06.550.0310 | Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente, con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello in lana di vetro e la lastra di gesso rivestito. Conducibilità termica dichiarata λD spessori 20 ÷ 50 mm 0,031 W/m.K (lana di vetro); Conducibilità termica dichiarata λD spessori 60 ÷ 80 mm 0,034 W/m.K (lana di vetro); Conducibilità termica dichiarata λD 0,025 W/m.K (lastra di gesso rivestito) Classe di reazione al fuoco spessori 20 ÷ 50 mm A2-s1,d0 Classe di reazione al fuoco spessori 60 ÷ 80 mm F Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ lana di vetro 1 Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ lastra in gesso rivestito: 10 (campo secco), 4 (campo umido). Spessore mm: |  |  |  |
MC.06.550.0310.a | - spessore 12,50 + 20 mm di lana di vetro | m² | 17,37 |  |
MC.06.550.0310.b | - spessore 12,50 + 30 mm di lana di vetro | m² | 19,91 |  |
MC.06.550.0310.c | - spessore 12,50 + 40 mm di lana di vetro | m² | 22,20 |  |
MC.06.550.0310.d | - spessore 12,50 + 50 mm di lana di vetro | m² | 25,43 |  |
MC.06.550.0310.e | - spessore 12,50 + 60 mm di lana di vetro | m² | 28,02 |  |
MC.06.550.0310.f | - spessore 12,50 + 80 mm di lana di vetro | m² | 33,39 |  |
MC.06.570 | LASTRE A BASE DI SILICATI |  |  |  |
MC.06.570.0010 | Lastre a base di silicati a matrice cementizia incombustibile, classe 0 di resistenza al fuoco, densità 870 Kg/m³, larghezza 125 cm: |  |  |  |
MC.06.570.0010.a | - spessore 8 mm | m² | 9,81 |  |
MC.06.570.0010.b | - spessore 10 mm | m² | 11,88 |  |
MC.06.570.0010.c | - spessore 12 mm | m² | 14,45 |  |
MC.06.570.0010.d | - spessore 15 mm | m² | 18,08 |  |
MC.06.570.0010.e | - spessore 20 mm | m² | 23,24 |  |
MC.06.600 | ACCESSORI PER LA POSA |  |  |  |
MC.06.600.0010 | Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55 mm | m | 1,03 |  |
MC.06.600.0015 | Profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromo |  |  |  |
MC.06.600.0015.a | - montante | m | 1,68 |  |
MC.06.600.0015.b | - guida | m | 1,42 |  |
MC.06.600.0020 | Nastro coprigiunti in fibra di vetro | m | 0,15 |  |
MC.06.600.0030 | Rete in fibra di vetro tessile per armatura intonaci: |  |  |  |
MC.06.600.0030.a | - per rasature sottili, peso fino a 100 gr/m² | m² | 1,43 |  |
MC.06.600.0030.b | - per intonaci a spessore, peso fino a 155 gr/m² | m² | 2,18 |  |
MC.06.600.0035 | Rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, altezza: |  |  |  |
MC.06.600.0035.a | - 16 cm | m | 1,03 |  |
MC.06.600.0035.b | - 33 cm | m | 2,01 |  |
MC.06.600.0035.c | - 100 cm | m² | 5,90 |  |
MC.06.600.0040 | Chiodi sparati per fissaggi vari | cad | 0,45 |  |
MC.06.600.0050 | Viti autoperforanti per fissaggio lastre | 100 pz | 2,00 |  |
MC.06.600.0060 | Traliccio prefabbricato in acciaio zincato a caldo, per armature di murature, composto da due fili paralleli collegati da un terzo filo sinusoidale continuo mediante saldatura: |  |  |  |
MC.06.600.0060.a | - altezza 8/10/15 cm | m | 1,65 |  |
MC.06.600.0060.b | - altezza 20 cm | m | 1,95 |  |
MC.06.600.0060.c | - altezza 25 cm | m | 2,09 |  |