Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.14 - Materiali - Lattoniere

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.14 | MATERIALI PER OPERE DA LATTONIERE |  |  |  |
MC.14.010 | LAMIERE PIANE |  |  |  |
MC.14.010.0010 | Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10147): |  |  |  |
MC.14.010.0010.a | - di ferro zincato, spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | kg | 1,13 |  |
MC.14.010.0010.b | - di ferro zincato, spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | kg | 1,42 |  |
MC.14.010.0010.c | - di ferro zincata e preverniciata sulle due facce, spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) | kg | 1,71 |  |
MC.14.010.0010.d | - in lega di zinco-rame-titanio piana - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 4,51 |  |
MC.14.010.0010.e | - in lega di alluminio preverniciata sulle due facce - spess. 1,0-1,5 mm | kg | 8,23 |  |
MC.14.010.0010.f | - di rame semicrudo - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 5,91 |  |
MC.14.010.0010.g | - di acciaio inox laminata a freddo, tipo AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 4,97 |  |
MC.14.010.0020 | Lastra di piombo di prima fusione | kg | 1,78 |  |
MC.14.050 | SEMILAVORATI NORMALI (PRONTI DA POSARE) |  |  |  |
MC.14.050.0010 | Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in: |  |  |  |
MC.14.050.0010.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm | kg | 2,96 |  |
MC.14.050.0010.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm | kg | 3,26 |  |
MC.14.050.0010.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 6,20 |  |
MC.14.050.0010.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm | kg | 10,55 |  |
MC.14.050.0010.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 7,51 |  |
MC.14.050.0010.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 6,69 |  |
MC.14.100 | SEMILAVORATI PEZZI SPECIALI (PRONTI DA POSARE) |  |  |  |
MC.14.100.0010 | Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in: |  |  |  |
MC.14.100.0010.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm | kg | 9,75 |  |
MC.14.100.0010.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm | kg | 10,04 |  |
MC.14.100.0010.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm | kg | 10,34 |  |
MC.14.100.0010.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 13,29 |  |
MC.14.100.0010.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm | kg | 18,10 |  |
MC.14.100.0010.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 14,75 |  |
MC.14.100.0010.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 13,77 |  |
MC.14.100.0020 | Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in: |  |  |  |
MC.14.100.0020.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm | kg | 6,38 |  |
MC.14.100.0020.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm | kg | 6,68 |  |
MC.14.100.0020.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm | kg | 6,97 |  |
MC.14.100.0020.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 9,92 |  |
MC.14.100.0020.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm | kg | 14,50 |  |
MC.14.100.0020.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 10,92 |  |
MC.14.100.0020.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm | kg | 10,18 |  |
MC.14.150 | COLMI |  |  |  |
MC.14.150.0030 | Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto in lamiera di: |  |  |  |
MC.14.150.0030.a | - alluminio naturale; spessore 10/10 mm | m | 56,96 |  |
MC.14.150.0030.b | - alluminio preverniciato; spessore 10/10 mm | m | 70,13 |  |
MC.14.150.0030.c | - rame; spessore 6/10 mm | m | 93,87 |  |
MC.14.150.0030.d | - acciaio inox; spessore 6/10 mm | m | 88,37 |  |
MC.14.150.0100 | Bordatura di gronda ventilante in lamiera di alluminio naturale microforata, spessore 10/10 mm e sviluppo 33 cm, con relativo angolare inferiore sagomato e forato. | m | 16,07 |  |
MC.14.200 | TERMINALI PLUVIALI IN GHISA |  |  |  |
MC.14.200.0010 | Terminale in ghisa per pluviali: |  |  |  |
MC.14.200.0010.a | - Ø 70 mm, diritto, lunghezza 1,50 m | cad | 36,04 |  |
MC.14.200.0010.b | - Ø 70 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 43,24 |  |
MC.14.200.0010.c | - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 1,50 m | cad | 53,63 |  |
MC.14.200.0010.d | - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 2,00 m | cad | 65,22 |  |
MC.14.200.0010.e | - Ø 100 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 48,87 |  |
MC.14.200.0010.f | - Ø 125 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 71,90 |  |
MC.14.250 | BOCCHETTONI E ACCESSORI |  |  |  |
MC.14.250.0010 | Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate, in: |  |  |  |
MC.14.250.0010.a | - lastra di piombo | kg | 4,37 |  |
MC.14.250.0010.b | - lastra di rame cotto | kg | 11,84 |  |
MC.14.250.0050 | Cicogne da 20 x 5 mm o tiranti per canali da 20 x 3 mm, in: |  |  |  |
MC.14.250.0050.a | - piattina di ferro non forgiato | cad | 2,79 |  |
MC.14.250.0050.b | - piattina in lega di alluminio preverniciata | cad | 6,40 |  |
MC.14.250.0050.c | - piattina di rame | cad | 7,12 |  |
MC.14.250.0050.d | - piattina di acciaio inox AISI 304 | cad | 6,88 |  |
MC.14.250.0100 | Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico: |  |  |  |
MC.14.250.0100.a | - filo di ferro zincato o plastificato | cad | 2,33 |  |
MC.14.250.0100.b | - filo di rame | cad | 6,02 |  |
MC.14.300 | CANALI GRONDA IN PVC |  |  |  |
MC.14.300.0010 | Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con ricciolo anteriore e risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc): |  |  |  |
MC.14.300.0010.a | - colore grigio | m | 8,23 |  |
MC.14.300.0010.b | - colore testa di moro | m | 9,58 |  |
MC.14.400 | MATERIALI DI CONSUMO |  |  |  |
MC.14.400.0020 | Tasselli in metallo o nylon: |  |  |  |
MC.14.400.0020.b | - con vite in acciaio inox diam 6 mm | 100 pz | 26,16 |  |