Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1U.10 - Opere acquedotto

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1U.10 | OPERE ACQUEDOTTO |  |  |  |
1U.10.010 | TUBAZIONI |  |  |  |
1U.10.010.0010 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m2 di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) - Classe: |  |  |  |
1U.10.010.0010.a | - DN 100 - Classe 40 | m | 46,71 | 0,19 | 20,72
1U.10.010.0010.b | - DN 150 - Classe 40 | m | 64,83 | 0,26 | 18,66
1U.10.010.0010.c | - DN 200 - Classe 40 | m | 83,50 | 0,34 | 17,38
1U.10.010.0010.d | - DN 250 - Classe 40 | m | 103,56 | 0,42 | 14,01
1U.10.010.0010.e | - DN 300 - Classe 40 | m | 127,73 | 0,51 | 15,16
1U.10.010.0010.f | - DN 400 - Classe 30 | m | 186,72 | 0,75 | 12,96
1U.10.010.0010.g | - DN 500 - Classe 30 | m | 252,40 | 1,01 | 11,50
1U.10.010.0010.h | - DN 600 - Classe 30 | m | 328,74 | 1,32 | 11,77
1U.10.010.0020 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m2 di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) - Classe: |  |  |  |
1U.10.010.0020.a | - DN 100 - Classe 40 | m | 57,60 | 0,23 | 16,81
1U.10.010.0020.b | - DN 150 - Classe 40 | m | 78,50 | 0,32 | 15,41
1U.10.010.0020.c | - DN 200 - Classe 40 | m | 99,59 | 0,40 | 14,57
1U.10.010.0020.d | - DN 250 - Classe 40 | m | 124,81 | 0,50 | 11,63
1U.10.010.0020.e | - DN 300 - Classe 40 | m | 155,40 | 0,62 | 12,46
1U.10.010.0020.f | - DN 400 - Classe 30 | m | 238,44 | 0,96 | 10,15
1U.10.010.0020.g | - DN 500 - Classe 30 | m | 322,18 | 1,30 | 9,01
1U.10.010.0020.h | - DN 600 - Classe 30 | m | 425,29 | 1,71 | 9,10
1U.10.020 | SARACINESCHE |  |  |  |
1U.10.020.0010 | Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): |  |  |  |
1U.10.020.0010.a | - DN 80 | cad | 174,61 | 0,70 | 16,62
1U.10.020.0010.b | - DN 100 | cad | 193,34 | 0,78 | 15,01
1U.10.020.0010.c | - DN 150 | cad | 273,97 | 1,10 | 14,13
1U.10.020.0010.d | - DN 200 | cad | 531,71 | 2,14 | 7,28
1U.10.020.0010.e | - DN 250 | cad | 699,47 | 2,81 | 6,23
1U.10.020.0010.f | - DN 300 | cad | 944,71 | 3,80 | 5,12
1U.10.020.0010.g | - DN 400 | cad | 2.255,13 | 9,07 | 2,15
1U.10.030 | VALVOLE |  |  |  |
1U.10.030.0010 | Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): |  |  |  |
1U.10.030.0010.a | - DN 400 | cad | 1.561,13 | 6,28 | 3,10
1U.10.030.0010.b | - DN 500 | cad | 2.699,67 | 10,86 | 1,79
1U.10.030.0010.c | - DN 600 | cad | 3.292,51 | 13,24 | 1,47
1U.10.030.0010.d | - DN 700 | cad | 4.969,97 | 19,98 | 1,17
1U.10.030.0010.e | - DN 800 | cad | 6.586,21 | 26,48 | 0,88
1U.10.040 | IDRANTI SOTTOSUOLO |  |  |  |
1U.10.040.0010 | Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN 80 , asta di manovra e accessori | cad | 488,77 | 1,97 | 7,22
1U.10.050 | MESSA IN ESERCIZIO |  |  |  |
1U.10.050.0010 | Opere preliminari per la messa in esercizio delle condotte - lavaggio della condotta, prova di tenuta idraulica, collaudo dei meccanismi delle valvole, analisi chimica e microbiologica per messa in esercizio delle condotte ( pacchetto analitico compreso di: - Prelievo effettuato dal nostro personale, Materiale per prelievo, Analisi parametri microbiologici, Analisi parametri chimico fisici, Analisi metalli e Refertazione. | cm x ml | 0,52 |  | 65,40
1U.10.050.0020 | Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo DN125, compreso di saracinesca DN150, asta di manovra e accessori | cad | 887,84 | 3,57 | 5,45
1U.10.060 | IMPATTO PER COLLEGAMENTO NUOVA LINEA RETE ESISTENTE |  |  |  |
1U.10.060.0010 | Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento) e di tutte le attività' complementari di gestione della rete A.P necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte. | cad | 1.796,07 | 7,22 | 42,81
1U.10.060.0020 | Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 400. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento) e di tutte le attività' complementari di gestione della rete A.P necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte. | cad | 2.722,46 | 10,95 | 28,24