Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.01- Materiali - inerti, leganti, premiscelatii

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.01 | INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI |  |  |  |
MC.01.010 | INERTI PER IMPASTI |  |  |  |
MC.01.010.0010 | Ghiaia (peso specifico medio 1.700 kg/m³) | m³ | 19,02 |  |
MC.01.010.0020 | Ghiaietto (peso specifico medio 1.600 kg/m³) | m³ | 19,77 |  |
MC.01.010.0030 | Sabbia viva di cava (peso specifico medio 1.550 kg/m³) | m³ | 23,43 |  |
MC.01.010.0040 | Sabbia viva di cava lavata (peso specifico medio 1.550 kg/m³) | m³ | 24,40 |  |
MC.01.010.0050 | Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m³) | m³ | 25,23 |  |
MC.01.010.0060 | Sabbietta viva di fiume (peso specifico medio 1.250 kg/m³) | m³ | 27,35 |  |
MC.01.020 | ARGILLA ESPANSA |  |  |  |
MC.01.020.0010 | Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero per isolamenti termici acustici e sottofondi: |  |  |  |
MC.01.020.0010.a | - 2-3 mm | m³ | 105,40 |  |
MC.01.020.0010.b | - 3-8 mm | m³ | 101,43 |  |
MC.01.020.0010.c | - 8-20 mm | m³ | 97,45 |  |
MC.01.020.0020 | Argilla espansa sciolta del tipo frantumato, normale leggero per isolamenti termici acustici e sottondi: |  |  |  |
MC.01.020.0020.a | - 0-2 mm | m³ | 109,38 |  |
MC.01.020.0020.b | - 0-4 mm | m³ | 107,39 |  |
MC.01.020.0020.c | - 0-8 mm | m³ | 107,39 |  |
MC.01.020.0030 | Argilla espansa a basso assorbimento di umidità (circa 1% a 30 minuti) granulometria tonda e frantumata: |  |  |  |
MC.01.020.0030.a | - 3-8 mm | m³ | 118,34 |  |
MC.01.020.0030.b | - 8-20 mm | m³ | 114,36 |  |
MC.01.030 | INERTI SELEZIONATI IN SACCHI |  |  |  |
MC.01.030.0030 | Sabbia quarzifera, in sacchi | 100 kg | 15,50 |  |
MC.01.030.0050 | Graniglia quarzifera per pavimentazioni industriali, in sacchi | 100 kg | 6,35 |  |
MC.01.030.0060 | Graniglia metallica per pavimentazioni industriali, in sacchi | 100 kg | 40,27 |  |
MC.01.040 | PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE |  |  |  |
MC.01.040.0010 | Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica |  |  |  |
MC.01.040.0010.a | - pezzatura 40/80 mm | m³ | 23,32 |  |
MC.01.040.0010.b | - pezzatura 20/40 mm | m³ | 24,19 |  |
MC.01.040.0020 | Pietrischetto da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica |  |  |  |
MC.01.040.0020.a | - pezzatura 6/12 mm | m³ | 24,19 |  |
MC.01.040.0030 | Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia |  |  |  |
MC.01.040.0030.a | - pezzatura 12/20 mm | m³ | 16,27 |  |
MC.01.040.0030.b | - pezzatura 6/12 mm | m³ | 16,53 |  |
MC.01.040.0040 | Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia |  |  |  |
MC.01.040.0040.a | - pezzatura 3/6 mm | m³ | 22,98 |  |
MC.01.040.0040.b | - pezzatura 1/3 mm | m³ | 22,98 |  |
MC.01.040.0050 | Graniglia di marmo, in sacchi |  |  |  |
MC.01.040.0050.a | - graniglia di marmo bianco, in sacchi | 100 kg | 11,40 |  |
MC.01.040.0050.b | - graniglia di marmo nero, in sacchi | 100 kg | 13,40 |  |
MC.01.050 | INERTI STRADALI E VARI |  |  |  |
MC.01.050.0010 | Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³) | m³ | 14,54 |  |
MC.01.050.0030 | Ciotoli di fiume selezionati per pavimentazioni | 100 kg | 9,33 |  |
MC.01.050.0040 | Ciotoli bianchi, neri | m³ | 41,32 |  |
MC.01.050.0050 | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni, classificati secondo la noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico nel luogo d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | m³ | 9,14 |  |
MC.01.050.0070 | Sabbione per sottofondo e chiusura massicciata, privo di impurità terrose o argillose | m³ | 11,19 |  |
MC.01.050.0100 | Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere rispondente alla noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3: |  |  |  |
MC.01.050.0100.a | - granulometria 0/70 mm, (peso specifico medio 1.400 kg/m³) | m³ | 4,61 |  |
MC.01.050.0100.b | - granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m³) | m³ | 6,71 |  |
MC.01.050.0100.c | - sabbietta 0/6 mm, per copertura tubi (peso specifico medio 1.450 kg/m³) | m³ | 6,66 |  |
MC.01.050.0100.d | - granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m³) | m³ | 6,71 |  |
MC.01.050.0100.g | - sabbietta 0/6 mm, per copertura tubi (peso specifico medio 1.450 kg/m³) | m³ | 6,65 |  |
MC.01.100 | INERTI PER FONDAZIONI SPECIALI |  |  |  |
MC.01.100.0200 | Bentonite attivata per fanghi di scavo | 100 kg | 12,41 |  |
MC.01.210 | CEMENTO |  |  |  |
MC.01.210.0010 | Cemento fornito sfuso in silos: |  |  |  |
MC.01.210.0010.a | - tipo normale 32.5 R | 100 kg | 13,30 |  |
MC.01.210.0010.b | - tipo a elevata resistenza 32.5 R | 100 kg | 13,42 |  |
MC.01.210.0010.c | - tipo a elevata resistenza 42.5 R | 100 kg | 14,30 |  |
MC.01.210.0020 | Cemento fornito in sacchi da 25 kg: |  |  |  |
MC.01.210.0020.a | - tipo a elevata resistenza 32.5 R | 100 kg | 15,79 |  |
MC.01.210.0020.b | - tipo a elevata resistenza 42.5 R | 100 kg | 16,65 |  |
MC.01.220 | CEMENTO BIANCO |  |  |  |
MC.01.220.0010 | Cemento bianco, fornito sfuso in silos tipo normale 32,5 R | 100 kg | 22,37 |  |
MC.01.220.0020 | Cemento bianco, fornito in sacchi da 25 kg tipo normale 32,5 R | 100 kg | 25,85 |  |
MC.01.230 | CALCE |  |  |  |
MC.01.230.0010 | Calce eminentemente idraulica fornita in sacchi da 25 kg | 100 kg | 11,56 |  |
MC.01.230.0020 | Calce idrata, in sacchi | 100 kg | 14,30 |  |
MC.01.240 | GESSO |  |  |  |
MC.01.240.0010 | Gesso fabbrica | 100 kg | 14,30 |  |
MC.01.240.0020 | Gesso adesivo per fissaggio lastre e sigillature | 100 kg | 38,73 |  |
MC.01.240.0030 | Gesso adesivo per fissaggio lastre e sigillature | 100 kg | 38,73 |  |
MC.01.250 | LEGANTI SPECIALI |  |  |  |
MC.01.250.0010 | Legante idraulico speciale per massetti ad asciugamento rapido, ritiro controllato e alta resistenza, confezionato in sacchi, con tempo di asciugamento: |  |  |  |
MC.01.250.0010.a | - 24 ore -solo interni - (dosaggio 400 kg/m³) | 100 kg | 55,94 |  |
MC.01.250.0010.b | - 5 giorni - esterni/interni - (dosaggio 250 kg/m³) | 100 kg | 44,75 |  |
MC.01.280 | PREMISCELATI PER CALCESTRUZZI STRUTTURALI ALLEGGERITI |  |  |  |
MC.01.280.0010 | Premiscelato in sacchi per calcestruzzo leggero strutturale a base di argilla espansa strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Densità a secco a 28 gg. circa 1.400 kg/m³ e resistenza caratteristica Rck = 25 N/mm² | m³ | 201,37 |  |
MC.01.300 | PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI |  |  |  |
MC.01.300.0010 | Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: |  |  |  |
MC.01.300.0010.a | - rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³ | m³ | 447,48 |  |
MC.01.300.0010.b | - veloce (5 giorni) - 1.800 kg/m³ | m³ | 282,16 |  |
MC.01.300.0010.c | - veloce (15 giorni) - 1.600 kg/m³ | m³ | 198,88 |  |
MC.01.320 | PREMISCELATI PER RASATURE AUTOLIVELLANTI DI MASSETTI |  |  |  |
MC.01.320.0020 | Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a rapido indurimento, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³) | m³ | 107,39 |  |
MC.01.320.0030 | Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³) | m³ | 145,43 |  |
MC.01.320.0040 | Premiscelato in sacchi per malta pronta autolivellante a ritiro compensato a base di anidrite, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento. Densità 1.700 kg/m³ | m³ | 295,83 |  |
MC.01.350 | PREMISCELATI PER MALTE PER MURATURE |  |  |  |
MC.01.350.0010 | Premiscelato in sacchi per malta pronta isolante a base di leganti idraulici ed inerti leggeri, per murature in laterizio termoisolante. Peso specifico circa 1.100 kg/m³ e classe di resistenza: |  |  |  |
MC.01.350.0010.a | - classe M2 - (8,0 N/mm²) | m³ | 292,11 |  |
MC.01.350.0010.b | - classe M3 - (5,0 N/mm²) | m³ | 165,32 |  |
MC.01.400 | PREMISCELATI PER MALTE PER SOTTOFONDO INTONACI |  |  |  |
MC.01.400.0010 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su supporti ammalorati, a base di cemento, inerti selezionati e additivi, da applicare sul 70% circa della superficie. Densità 1.800 kg/m³. | m³ | 474,83 |  |
MC.01.400.0020 | Premiscelato per malta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo interni, su murature nuove ed esistenti. A base di leganti aerei (calce ed anidrite). Densità 1.100 kg/m³. | m³ | 178,99 |  |
MC.01.400.0030 | Premiscelato per malta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su tutti i supporti tradizionali, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.400 kg/m³. | m³ | 177,75 |  |
MC.01.400.0040 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per intonaci fibrorinforzati di sottofondo esterni ed interni, su murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento, pietra naturale tenera e calcestruzzo. A base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.700 kg/m³. | m³ | 246,11 |  |
MC.01.400.0050 | Premiscelato per malta ad alta resistenza ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.400 kg/m³. | m³ | 246,11 |  |
MC.01.410 | PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA NEUTRA INTONACI |  |  |  |
MC.01.410.0010 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi. Densità 1.000 kg/m³. | m³ | 215,04 |  |
MC.01.410.0020 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi. Densità 1.000 kg/m³. | m³ | 293,35 |  |
MC.01.410.0030 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura a civile di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³. | m³ | 298,32 |  |
MC.01.410.0040 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura liscia di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³. | m³ | 814,17 |  |
MC.01.410.0050 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura liscia di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³. | m³ | 856,43 |  |
MC.01.420 | PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA COLORATA INTONACI |  |  |  |
MC.01.420.0010 | Premiscelato in polvere per malta ad applicazione manuale o meccanica, per formazione di intonaci colorati monostrato interni ed esterni direttamente su laterizio, blocchi cemento e calcestruzzo. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.300 kg/m³. | m³ | 645,12 |  |
MC.01.420.0020 | Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture: |  |  |  |
MC.01.420.0020.a | - frattazzato fine | m³ | 953,38 |  |
MC.01.420.0020.b | - frattazzato medio e grosso | m³ | 775,63 |  |
MC.01.420.0020.c | - lamato fine e medio - spruzzato | m³ | 614,04 |  |
MC.01.440 | PREMISCELATI PER RIPRISTINO INTONACI |  |  |  |
MC.01.440.0030 | Premiscelato per malta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti di strutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi, utilizzabile in esterno ed interno. Densità = 1.800 kg/m³. | m³ | 876,32 |  |
MC.01.460 | PREMISCELATI PER MALTE INTONACI ISOLANTI |  |  |  |
MC.01.460.0010 | Premiscelato per malta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare manualmente su murature già preparate con rinzaffo. Densità = 500 kg/m³ | m³ | 405,22 |  |
MC.01.460.0020 | Premiscelato per malta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, microsfere di polistirene e additivi, da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo. Densità = 300 kg/m³ | m³ | 534,49 |  |
MC.01.460.0030 | Premiscelato per malta per intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente, a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso. Densità = 900 kg/m³ | m³ | 711,00 |  |
MC.01.460.0040 | Premiscelato per malta per intonaco ignifugo, con leganti base gesso, silici amorfe espanse e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200 kg/m³ | m³ | 217,53 |  |
MC.01.460.0050 | Premiscelato per malta per intonaco impermeabilizzante, a base di leganti idraulici, da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni. Spessore medio 1,5 cm. Densità = 1.900 kg/m³ | m³ | 860,16 |  |
MC.01.480 | PREMISCELATI PER MALTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI |  |  |  |
MC.01.480.0010 | Premiscelato per malta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Densità = 1.700 kg/m³ | m³ | 907,39 |  |
MC.01.480.0020 | Premiscelato per malta per intonaco deumidificante, a base di calce, leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare su murature soggette a risalita capillare, già preparate con rinzaffo desalinizzante. Densità = 700 kg/m³ | m³ | 1.035,42 |  |
MC.01.480.0030 | Premiscelato per malta per intonaco deumidificante e calcificatore, a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, da applicare manualmente su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.400 kg/m³ | m³ | 932,25 |  |
MC.01.480.0040 | Premiscelato per malta per intonaco deumidificante , a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.300 kg/m³ | m³ | 752,02 |  |
MC.01.510 | MATERIALI PER BOIACCHE PROTETTIVE PER FERRI ARMATURE |  |  |  |
MC.01.510.0020 | Preconfezionato bicomponente per boiacca anticorrosiva per ferri armatura e per ripresa del getto del calcestruzzo, a base di leganti cementizi, polimeri in dispersione acquosa e additivi. Peso 2,15 kg/litro, resa 2,8 kg/m²/mm | kg | 3,73 |  |
MC.01.520 | PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO NON STRUTTURALE |  |  |  |
MC.01.520.0010 | Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi, inerti selezionati e additivi. Peso 1.900 kg/mc. | m³ | 994,40 |  |
MC.01.520.0020 | Premiscelato per malta fibrorinforata antiritiro e tixotropica, a presa rapida, per ripristino parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi, inerti selezionati e additivi. Peso 1.900 kg/mc. | m³ | 1.653,19 |  |
MC.01.530 | PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO STRUTTURALE |  |  |  |
MC.01.530.0010 | Premiscelato per betoncino cementizio da applicare a spruzzo, per ripristino di strutture in calcestruzzo o rinforzo murature, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati e additivi. Peso 1.900 kg/mc. | m³ | 335,61 |  |
MC.01.530.0020 | Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Peso 2.200 kg/mc. | m³ | 1.087,63 |  |
MC.01.530.0030 | Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Con inserimento di fibre metalliche pari a 15 kg/m³. Peso 2.200 kg/m³. | m³ | 1.615,90 |  |
MC.01.530.0040 | Premiscelato per calcestruzzo fluido colabile antiritiro ad alta resistenza, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice e additivi. Da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi. Peso 2.200 kg/mc. | m³ | 1.255,43 |  |
MC.01.540 | PREMISCELATI PER MALTE PER INIEZIONI E INGHISAGGI |  |  |  |
MC.01.540.0010 | Premiscelato per malta antiritiro a presa rapida, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per fissaggio di zanche, chiusini, infissi, inferriate ecc su tutti i supporti resistenti. Densità = 2.000 kg/m³ | dm³ | 0,57 |  |
MC.01.540.0020 | Premiscelato per malta fluida antiritiro ad alta rersistenza, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti su strutture in calcestruzzo. Densità = 2.000 kg/m³ | dm³ | 1,34 |  |
MC.01.540.0040 | Resina epossidica bicomponente, per il rinforzo statico di strutture in calcestruzzo e murarie lesionate, mediante iniezione con pompe. Densità = 1.100 kg/m³ | dm³ | 16,95 |  |
MC.01.550 | PREMISCELATI PER MALTE PER IL RESTAURO MONUMENTALE |  |  |  |
MC.01.550.0010 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su tutte le strutture murarie antiche interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di leganti idraulici speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometrica. Densità 1.500 kg/m³. (resa 3 Kg/m²) | m³ | 1.290,00 |  |
MC.01.550.0020 | Premiscelato per malta per intonaco minerale, ad applicazione manuale o meccanica, su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometrica. Densità 1.450 kg/m³. (resa 29 Kg/m²) | m³ | 493,00 |  |
MC.01.550.0030 | Premiscelato per malta per rasatura autolivellante, ad applicazione manuale o meccanica, su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di calci, calci idrauliche, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Densità 1.400 kg/m³. (resa 2,80 Kg/m²) | m³ | 1.400,00 |  |
MC.01.560 | PREMISCELATI PER RASATURE PER MURATURE |  |  |  |
MC.01.560.0010 | Premiscelato in sacchi per rasatura, bicomponente a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità, a base cementizia di colore bianco. Resa 2,5 kg per uno spessore di 2 mm/m². | kg | 3,64 |  |
MC.01.560.0020 | Premiscelato in sacchi per rasatura, bicomponente a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità, a base cementizia di colore grigio. Resa 3,5 kg per uno spessore di 2 mm/m². | kg | 3,12 |  |
MC.01.800 | MATERIALI PER INERTIZZAZIONE E INCAPSULAMENTO AMIANTO |  |  |  |
MC.01.800.0010 | Prodotto per mano di fondo a base solvente resa a m² 200/300 g | kg | 5,60 |  |
MC.01.800.0020 | Prodotto per mano di fondo a base acquosa resa a m² 200/300 g | kg | 3,11 |  |
MC.01.800.0030 | Prodotto acrilico a base acquosa colori vari | kg | 4,91 |  |
MC.01.800.0040 | Prodotto elastomerico a base acquosa colori vari | kg | 5,78 |  |
MC.01.800.0050 | Prodotto cementizio per piccole riparazioni | kg | 4,36 |  |
MC.01.800.0060 | Prodotto poliuretanico monocomponente colri vari | kg | 9,64 |  |
MC.01.800.0070 | Prodotto a base solvente a basso solido per fissaggio o inertizzazione, resa a m² 150/250 g | kg | 3,36 |  |