Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

2C.22 - Fabbro - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
2C.22 | OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.22.700 | REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO |  |  |  |
2C.22.700.0010 | Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: |  |  |  |
2C.22.700.0010.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 14,07 | 0,23 | 72,35
2C.22.700.0010.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 13,57 | 0,22 | 72,07
2C.22.700.0010.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 12,57 | 0,20 | 71,44
2C.22.700.0010.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 16,45 | 0,26 | 66,75
2C.22.700.0020 | Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: |  |  |  |
2C.22.700.0020.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 26,53 | 0,43 | 76,10
2C.22.700.0020.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 24,97 | 0,40 | 75,81
2C.22.700.0020.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 18,16 | 0,29 | 74,12
2C.22.700.0020.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 29,79 | 0,48 | 72,84
2C.22.700.0030 | Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del serramento: |  |  |  |
2C.22.700.0030.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 42,03 | 0,68 | 70,85
2C.22.700.0030.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 37,00 | 0,59 | 72,78
2C.22.700.0030.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 29,34 | 0,47 | 73,99
2C.22.700.0030.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 46,67 | 0,75 | 76,34
2C.22.700.0040 | Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento: |  |  |  |
2C.22.700.0040.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 88,03 | 1,41 | 75,80
2C.22.700.0040.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 84,04 | 1,35 | 73,63
2C.22.700.0040.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 51,23 | 0,82 | 71,83
2C.22.700.0040.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 103,88 | 1,67 | 76,48
2C.22.700.0050 | Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa raddrizzatura, saldatura, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate. | m² | 9,30 | 0,15 | 80,32
2C.22.700.0070 | Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra. | m² | 13,46 | 0,22 | 72,21
2C.22.700.0080 | Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra. | m² | 20,01 | 0,32 | 64,77
2C.22.700.0100 | Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario: |  |  |  |
2C.22.700.0100.a | - senza sostituzione delle corde | m² | 22,38 | 0,36 | 46,78
2C.22.700.0100.b | - con sostituzione delle corde e lavaggio | m² | 27,65 | 0,44 | 42,35
2C.22.700.0110 | Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
2C.22.700.0110.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 23,94 | 0,38 | 45,24
2C.22.700.0110.b | - con sostituzione del tessuto | m² | 27,65 | 0,44 | 42,35
2C.22.700.0120 | Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
2C.22.700.0120.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 22,34 | 0,36 | 46,78
2C.22.700.0120.b | - con sostituzione del tessuto normale | m² | 25,78 | 0,41 | 44,45
2C.22.700.0120.c | - sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo | m² | 45,77 | 0,74 | 34,87
2C.22.700.0130 | Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
2C.22.700.0130.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 27,52 | 0,44 | 42,55
2C.22.700.0130.b | - con sostituzione del tessuto | m² | 44,46 | 0,71 | 35,34
2C.22.700.0140 | Revisione zanzariere con sostituzione del telo, compreso montaggio e smontaggio: | m² | 38,38 | 0,62 | 34,45
2C.22.700.0200 | Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: |  |  |  |
2C.22.700.0200.a | - per portoncini in legno | cad | 142,48 | 1,15 | 39,32
2C.22.700.0200.b | - per cancelli in ferro esterni | cad | 153,30 | 1,23 | 36,55
2C.22.700.0210 | Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: |  |  |  |
2C.22.700.0210.a | - a quattro giri laterali | cad | 135,01 | 1,09 | 41,50
2C.22.700.0210.b | - a quattro giri laterali con due aste | cad | 162,62 | 1,31 | 34,45
2C.22.700.0210.c | - a quattro giri laterali con quattro aste | cad | 195,97 | 1,58 | 28,59
2C.22.700.0210.d | - fornitura chiave a doppia mappa | cad | 13,24 | 0,11 | 35,80