Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1C.21 - Opere da falegname

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1C.21 | OPERE DA FALEGNAME |  |  |  |
1C.21.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi. Nelle voci di prezzo la descrizione di "falso telaio" e di "controtelaio" sono da considerarsi equivalenti. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 – Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; classe 4 di permeabilità all'aria secondo UNI EN 1026 - UNI EN 12207; classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI EN 1027 - UNI EN 12208; classe C5 di resistenza al carico del vento secondo UNI EN 12211 - UNI EN 12210; potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717); prestazione energetica secondo D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. N.B.: Sono esclusi, dai costi delle singole "LAVORAZIONI" di fornitura e posa in opera dei serramenti, i costi dei vetri che pertanto dovranno essere computati a parte utilizzando il relativo capitolo di fornitura e posa in opera di "Opere da Vetraio" |  |  |  |
1C.21.010 | SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE |  |  |  |
1C.21.010.0010 | Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio ad un battente, spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno lamellare di: |  |  |  |
1C.21.010.0010.a | - abete/pino | m² | 267,29 |  | 12,79
1C.21.010.0010.b | - douglas | m² | 327,83 |  | 10,43
1C.21.010.0010.c | - rovere | m² | 338,66 |  | 10,10
1C.21.010.0010.d | - sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti | m² | 83,77 |  |
1C.21.010.0020 | Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio a due o più battenti, spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno lamellare di: |  |  |  |
1C.21.010.0020.a | - abete/pino | m² | 307,05 |  | 9,45
1C.21.010.0020.b | - douglas | m² | 375,46 |  | 7,72
1C.21.010.0020.c | - rovere | m² | 385,74 |  | 7,52
1C.21.010.0020.d | - sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti | m² | 90,44 |  |
1C.21.010.0030 | Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio a bilico orizzontale, spessore minimo telaio 68x80 mm, spessore minimo battente 68x88 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno lamellare di: |  |  |  |
1C.21.010.0030.a | - abete/pino | m² | 523,73 |  | 6,53
1C.21.010.0030.b | - douglas | m² | 571,00 |  | 5,99
1C.21.010.0030.c | - rovere | m² | 594,63 |  | 5,75
1C.21.010.0030.d | - sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti | m² | 179,21 |  |
1C.21.010.0040 | Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio apertura: scorrevoli a due ante complanari di cui una fissa e una scorrevole/ribalta, spessore minimo telaio 68x80 mm, spessore minimo battente 68x88 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno lamellare di: |  |  |  |
1C.21.010.0040.a | - abete/pino | m² | 415,45 |  | 9,86
1C.21.010.0040.b | - douglas | m² | 451,04 |  | 9,08
1C.21.010.0040.c | - rovere | m² | 468,82 |  | 8,74
1C.21.010.0040.d | - sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti | m² | 134,95 |  |
1C.21.010.0050 | Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio, apertura anta ribalta, spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia tipo cremonese, meccanismo di manovra e movimentazione, dispositivo di sicurezza; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno lamellare di: |  |  |  |
1C.21.010.0050.a | - abete/pino | m² | 399,97 |  | 8,55
1C.21.010.0050.b | - douglas | m² | 473,62 |  | 7,22
1C.21.010.0050.c | - rovere | m² | 461,85 |  | 4,35
1C.21.010.0050.d | - sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti | m² | 96,49 |  |
1C.21.020 | PERSIANE IN LEGNO LAMELLARE |  |  |  |
1C.21.020.0010 | Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte le preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di: |  |  |  |
1C.21.020.0010.a | - abete/pino | m² | 277,83 |  | 6,54
1C.21.020.0010.b | - douglas | m² | 349,25 |  | 5,21
1C.21.020.0010.c | - rovere | m² | 362,01 |  | 5,02
1C.21.020.0010.d | - sovrapprezzo per ante scorrevoli interno/esterno muro | m² | 63,15 |  | 21,85
1C.21.020.0020 | Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte le preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di: |  |  |  |
1C.21.020.0020.a | - abete/pino | m² | 234,88 |  | 7,74
1C.21.020.0020.b | - douglas | m² | 289,22 |  | 6,29
1C.21.020.0020.c | - rovere | m² | 299,63 |  | 6,07
1C.21.020.0020.d | - sovrapprezzo per ante scorrevoli interno/esterno muro | m² | 45,53 |  | 30,31
1C.21.050 | SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO |  |  |  |
1C.21.050.0010 | Finestre e porte finestre ad una o più ante a battente. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno massello di: |  |  |  |
1C.21.050.0010.a | - abete | m² | 199,56 |  | 14,79
1C.21.050.0010.b | - hemlock | m² | 224,46 |  | 15,14
1C.21.050.0010.c | - douglas | m² | 265,01 |  | 11,14
1C.21.050.0010.d | - rovere | m² | 257,29 |  | 11,47
1C.21.050.0020 | Finestre e porte finestre ad una o due ante scorrevoli, ante con triplice battuta. Compresi: falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, maniglione a leva, chiusura a nastro di acciaio cadmiato; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno massello di: |  |  |  |
1C.21.050.0020.a | - abete | m² | 311,03 |  | 13,08
1C.21.050.0020.b | - hemlock | m² | 346,04 |  | 11,75
1C.21.050.0020.c | - douglas | m² | 407,61 |  | 9,98
1C.21.050.0020.d | - rovere | m² | 394,41 |  | 10,31
1C.21.050.0030 | Finestre ad un'anta, con apertura a bilico orizzontale, compresi falso telaio (ove previsto), maniglia di bloccaggio a scatto, guarnizione di tenuta in materiale indeformabile, gli accessori, i fermavetro per vetrate isolanti, la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, tutte le prestazioni di assistenza muraria alla posa con le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno massello di: |  |  |  |
1C.21.050.0030.a | - abete | m² | 439,75 |  | 7,73
1C.21.050.0030.b | - hemlock | m² | 464,79 |  | 7,31
1C.21.050.0030.c | - douglas | m² | 528,17 |  | 6,43
1C.21.050.0030.d | - rovere | m² | 510,00 |  | 6,66
1C.21.050.0035 | Finestre e porte finestre ad anta ribalta, compresi falso telaio, meccanismo di manovra e movimentazione, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza, guarnizione di tenuta in materiale indeformabile, gli accessori, i fermavetro per vetrate isolanti, la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, tutte le prestazioni di assistenza muraria alla posa con le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno massello di: |  |  |  |
1C.21.050.0035.a | - abete | m² | 383,94 |  | 8,85
1C.21.050.0035.b | - hemlock | m² | 420,75 |  | 8,08
1C.21.050.0035.c | - douglas | m² | 438,66 |  | 7,75
1C.21.050.0035.d | - rovere | m² | 456,59 |  | 7,44
1C.21.050.0040 | Persiane a battente, ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telai. Eseguite in legno massello di: |  |  |  |
1C.21.050.0040.a | - larice nazionale | m² | 217,42 |  | 8,00
1C.21.050.0040.b | - hemlock | m² | 229,67 |  | 7,57
1C.21.050.0040.c | - douglas | m² | 259,25 |  | 6,71
1C.21.050.0040.d | - rovere | m² | 266,62 |  | 6,52
1C.21.050.0050 | Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, con scorrimento a sospensione montate su guida con carrucola in ghisa su cuscinetti a sfere e registri in alto e in basso, complete di accessori, maniglie di bronzo; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno massello di: |  |  |  |
1C.21.050.0050.a | - larice nazionale | m² | 270,41 |  | 11,05
1C.21.050.0050.b | - hemlock | m² | 284,46 |  | 10,50
1C.21.050.0050.c | - douglas | m² | 319,62 |  | 9,35
1C.21.050.0050.d | - rovere | m² | 324,61 |  | 9,20
1C.21.100 | SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC |  |  |  |
1C.21.100.0010 | Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera. Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresì le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio. Tipo e apertura: |  |  |  |
1C.21.100.0010.a | - finestre ad un battente | m² | 251,05 |  | 13,78
1C.21.100.0010.b | - finestre a due battenti | m² | 193,72 |  | 14,98
1C.21.100.0010.c | - porte finestre ad un battente | m² | 195,79 |  | 17,04
1C.21.100.0010.d | - porte finestre a due battenti | m² | 172,43 |  | 16,11
1C.21.100.0010.e | - maggiorazione per apertura anta ribalta | m² | 24,77 |  | 7,19
1C.21.100.0020 | Persiane in pvc antiurto ad alta resistenza, per finestre e porte finestre, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Apertura: |  |  |  |
1C.21.100.0020.a | - ad un battente | m² | 250,79 |  | 7,72
1C.21.100.0020.b | - a due battenti | m² | 264,52 |  | 7,32
1C.21.150 | AVVOLGIBILI |  |  |  |
1C.21.150.0010 | Avvolgibile di legno con stecche di 14 ÷ 15 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci di acciaio cadmiato spessore 10/10, traverso inferiore in legno duro; compresi i supporti normali zincati, il rullo di abete a sezione poligonale completo di testate a capsula di acciaio zincato, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza. In legno: |  |  |  |
1C.21.150.0010.a | - pino | m² | 74,36 |  | 29,41
1C.21.150.0010.b | - douglas | m² | 83,77 |  | 26,11
1C.21.150.0020 | Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza. Peso non inferiore a: |  |  |  |
1C.21.150.0020.a | - kg/m² 4,500 | m² | 45,77 |  | 34,80
1C.21.150.0020.b | - kg/m² 6,200 antigrandine | m² | 50,94 |  | 31,27
1C.21.150.0020.c | - sovrapprezzo per rinforzo in metallo | m² | 1,88 |  |
1C.21.150.0030 | Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 25 mm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta | m | 76,65 |  | 29,48
1C.21.200 | PORTE - IMPENNATE |  |  |  |
1C.21.200.0010 | Porte interne a battente ad un'anta, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in: |  |  |  |
1C.21.200.0010.a | - medium density, laccato | cad | 350,47 |  | 12,53
1C.21.200.0010.b | - noce tanganika lucidato | cad | 301,42 |  | 14,57
1C.21.200.0010.c | - rovere lucidato | cad | 430,98 |  | 10,19
1C.21.200.0010.d | - noce nazionale lucidato | cad | 575,37 |  | 7,63
1C.21.200.0020 | Porte interne a battente a due ante, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 110 a cm 180x210-220. Rivestite sulle due facce in: |  |  |  |
1C.21.200.0020.a | - medium density, laccato | cad | 544,53 |  | 8,69
1C.21.200.0020.b | - noce tanganika lucidato | cad | 462,79 |  | 10,22
1C.21.200.0020.c | - rovere lucidato | cad | 678,72 |  | 6,97
1C.21.200.0020.d | - noce nazionale lucidato | cad | 919,37 |  | 5,14
1C.21.200.0030 | Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Valutazione per dimensioni fuori standard. Rivestite sulle due facce in: |  |  |  |
1C.21.200.0030.a | - medium density, laccato | m² | 215,66 |  | 12,12
1C.21.200.0030.b | - noce tanganika lucidato | m² | 185,23 |  | 14,11
1C.21.200.0040 | Porte interne a battente a due ante,compreso eventuale sopraluce, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Valutazione per dimensioni fuori standard. Rivestite sulle due facce in: |  |  |  |
1C.21.200.0040.a | - medium density, laccato | m² | 226,04 |  | 10,44
1C.21.200.0040.b | - noce tanganika lucidato | m² | 193,45 |  | 12,20
1C.21.200.0060 | Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno di abete tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120, fornitura e posa del falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con misure e rivestimento sulle due facce: |  |  |  |
1C.21.200.0060.a | - misure standard 90-100x210-220, finitura medium density, laccato | cad | 423,73 |  | 14,29
1C.21.200.0060.b | - misure standard 90-100x210-220, finitura noce tanganika lucidato | cad | 373,73 |  | 16,21
1C.21.200.0060.c | - misure non standard, finitura medium density, laccato | m² | 232,60 |  | 12,40
1C.21.200.0060.d | - misure non standard, finitura noce tanganika lucidato | m² | 204,17 |  | 14,12
1C.21.200.0070 | Impennata a più ante e con sopraluce, in legno di abete tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120 mm, fornitura e posa del falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Ante vetrate, esclusa la fornitura e posa dei vetri. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con rivestimento sulle due facce: |  |  |  |
1C.21.200.0070.a | - medium density, laccato | m² | 239,88 |  | 47,68
1C.21.200.0070.b | - noce tanganika lucidato | m² | 206,21 |  | 50,70
1C.21.200.0080 | Imbotti di passaggio, per spessori da 80 a 120 mm, di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi essenza; completi di mostre e contromostre, verniciatura o lucidatura, fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 132,79 |  | 59,18
1C.21.200.0100 | Maggiorazione per formazione, nel battente di porte, di foro per applicazione di griglia di ventilazione con controcornice, di qualsiasi dimensione. Per ogni griglia, comprese le assistenze murarie, esclusa la fornitura e posa della griglia. | cad | 10,86 |  | 80,11
1C.21.250 | PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Sono composte da un telaio metallico da murare, e dall'assieme di battente, stipite e cornici coprifilo che vengono quotati separatamente |  |  |  |
1C.21.250.0010 | Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: |  |  |  |
1C.21.250.0010.a | - luce libera cm 70x200-210 | cad | 342,31 |  | 17,62
1C.21.250.0010.b | - luce libera cm 80x200-210 | cad | 362,69 |  | 17,39
1C.21.250.0010.c | - luce libera cm 90x200-210 | cad | 404,92 |  | 16,26
1C.21.250.0010.d | - luce libera cm 100x200-210 | cad | 452,40 |  | 15,17
1C.21.250.0010.e | - luce libera cm 120x200-210 | cad | 509,05 |  | 13,50
1C.21.250.0020 | Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli a due ante, dotato di meccanismo per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: |  |  |  |
1C.21.250.0020.a | - luce libera cm 120x200-210 - a 2 ante | cad | 601,69 |  | 11,42
1C.21.250.0020.b | - luce libera cm 140x200-210 - a 2 ante | cad | 628,39 |  | 12,25
1C.21.250.0020.c | - luce libera cm 160x200-210 - a 2 ante | cad | 668,35 |  | 11,94
1C.21.250.0020.d | - luce libera cm 180x200-210 - a 2 ante | cad | 744,59 |  | 11,09
1C.21.250.0020.e | - luce libera cm 200x200-210 - a 2 ante | cad | 840,05 |  | 10,16
1C.21.250.0020.f | - luce libera cm 220x200-210 - a 2 ante | cad | 902,74 |  | 9,77
1C.21.250.0020.g | - luce libera cm 240x200-210 - a 2 ante | cad | 958,45 |  | 9,49
1C.21.250.0050 | Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: |  |  |  |
1C.21.250.0050.a | - luce libera cm 70-80-90x200-210 | cad | 398,84 |  | 8,39
1C.21.250.0050.b | - luce libera cm 100-120x200-210 | cad | 549,92 |  | 6,49
1C.21.250.0060 | Ante scorrevoli tamburate a due battenti, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatte per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0020; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: |  |  |  |
1C.21.250.0060.a | - luce libera cm 120-140-160-180x200-210 - a due ante | cad | 714,70 |  | 4,68
1C.21.250.0060.b | - luce libera cm 200-220-240x200-210 - a due ante | cad | 1.166,23 |  | 3,06
1C.21.300 | RIVESTIMENTI |  |  |  |
1C.21.300.0010 | Rivestimento in laminato plastico melaminico spessore 1,2 mm; in opera |  |  |  |
1C.21.300.0010.a | - finitura normale | m² | 18,74 |  | 58,38
1C.21.300.0010.b | - finitura speciale | m² | 20,04 |  | 54,59
1C.21.300.0020 | Rivestimento con perline lavorate a maschio e femmina, posate in opera comprese le prestazioni in assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; spessore finito 15 mm, in legno: |  |  |  |
1C.21.300.0020.a | - abete | m² | 18,85 |  | 44,03
1C.21.300.0020.b | - larice nazionale | m² | 24,71 |  | 33,59
1C.21.300.0020.c | - larice d'America | m² | 45,69 |  | 18,17
1C.21.300.0020.d | - douglas | m² | 44,55 |  | 18,63
1C.21.350 | OPERE VARIE - VALUTAZIONE A VOLUME |  |  |  |
1C.21.350.0010 | Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e sagome semplici, per davanzali, traverse, listelli, zoccolini, ripiani d'armadio e simili. comprese le opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in opera comprese le assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10 m³, nelle essenze: |  |  |  |
1C.21.350.0010.a | - abete e larice, verniciato o lucidato | m³ | 3.008,46 |  | 53,34
1C.21.350.0010.b | - hemlock e rovere, verniciato o lucidato | m³ | 3.099,92 |  | 51,13
1C.21.350.0010.c | - douglas, verniciato o lucidato | m³ | 3.673,77 |  | 42,60
1C.21.350.0020 | Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e sagome complesse, per cornici, telai isolati e simili, e per elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in opera comprese le assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10 m³, nelle essenze: |  |  |  |
1C.21.350.0020.a | - abete e larice, verniciato o lucidato | m³ | 4.829,18 |  | 61,20
1C.21.350.0020.b | - hemlock e rovere, verniciato o lucidato | m³ | 4.955,83 |  | 59,71
1C.21.350.0020.c | - douglas, verniciato o lucidato | m³ | 5.577,96 |  | 52,98
1C.21.400 | OPERE VARIE |  |  |  |
1C.21.400.0010 | Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.21.400.0010.a | - per spessori da 80 a 120 mm | m | 9,22 |  | 70,61
1C.21.400.0010.b | - per spessori da 121 a 200 mm, per ogni cm | m x cm | 0,91 |  | 41,76
1C.21.400.0020 | Paraspigoli sagomati, verniciati o lucidati, dimensione cm 4x4, assicurati con tasselli o palette di ferro; compreso la posa in opera nonchè l'assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; in legno: |  |  |  |
1C.21.400.0020.a | - abete e larice, verniciato o lucidato | m | 12,06 |  | 49,02
1C.21.400.0020.b | - hemlock e rovere, verniciato o lucidato | m | 12,38 |  | 47,80
1C.21.400.0020.c | - douglas, verniciato o lucidato | m | 13,94 |  | 42,41
1C.21.400.0030 | Stipiti e controstipiti di porta, larghezza fino a 16 cm; formati da tavole e corniciature riportate, in legno massiccio, spessore totale 35 mm, palette di ferro o tasselli; compreso la posa in opera nonchè l'assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; in legno: |  |  |  |
1C.21.400.0030.a | - abete e larice, verniciato o lucidato | m | 24,12 |  | 49,02
1C.21.400.0030.b | - hemlock e rovere, verniciato o lucidato | m | 24,75 |  | 47,82
1C.21.400.0030.c | - douglas, verniciato o lucidato | m | 27,86 |  | 42,44
1C.21.400.0040 | Sagomette varie, cornicette, piccole sgusce, listelli, variamente sagomati, in legno duro lucidato o verniciato; compreso la posa in opera nonchè l'assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera: |  |  |  |
1C.21.400.0040.a | - fino a 20 x 20 mm | m | 2,09 |  | 42,33
1C.21.400.0040.b | - fino a 40 x 20 mm | m | 4,18 |  | 42,46
1C.21.400.0050 | Davanzali per finestre (scossini) a bordo tondo o sagomato dello spessore di 30 mm, rettilineo o con i risvolti seguenti gli squarci; larghezza fino a 15 cm; compreso la posa in opera nonchè l'assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; in abete o larice verniciato o lucidato. | m | 13,52 |  | 42,73
1C.21.400.0060 | Corrimano in legno lucidato sagomato per scale, compresa la ferramenta d'assicurazione e la posa in opera nonchè l'assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; dimensione indicativa mm 80 x 50, in legno douglas o similare. |  |  |  |
1C.21.400.0060.a | - tratti rettilinei | m | 22,29 |  | 42,43
1C.21.400.0060.b | - tratti in curva | m | 39,01 |  | 42,43
1C.21.700 | REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO |  |  |  |
1C.21.700.0010 | Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: |  |  |  |
1C.21.700.0010.a | - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 6,88 |  | 75,15
1C.21.700.0010.b | - portoni di accesso al fabbricato | m² | 9,04 |  | 76,33
1C.21.700.0010.c | - finestre, cassonetti, impennate | m² | 6,31 |  | 74,80
1C.21.700.0010.d | - persiane a battente o a scorrere | m² | 7,68 |  | 75,65
1C.21.700.0020 | Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: |  |  |  |
1C.21.700.0020.a | - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 14,06 |  | 77,67
1C.21.700.0020.b | - portoni di accesso al fabbricato | m² | 23,78 |  | 78,68
1C.21.700.0020.c | - finestre, cassonetti, impennate | m² | 17,20 |  | 78,14
1C.21.700.0020.d | - persiane a battente o a scorrere | m² | 19,73 |  | 78,41
1C.21.700.0030 | Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: |  |  |  |
1C.21.700.0030.a | - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 26,91 |  | 69,12
1C.21.700.0030.b | - portoni di accesso al fabbricato | m² | 41,43 |  | 70,05
1C.21.700.0030.c | - finestre, cassonetti, impennate | m² | 29,04 |  | 65,77
1C.21.700.0030.d | - persiane a battente o a scorrere | m² | 33,98 |  | 67,86
1C.21.700.0040 | Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, sostituzione di serrature e maniglie, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: |  |  |  |
1C.21.700.0040.a | - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 51,84 |  | 69,79
1C.21.700.0040.b | - portoni di accesso al fabbricato | m² | 85,48 |  | 72,45
1C.21.700.0040.c | - finestre, cassonetti, impennate | m² | 61,70 |  | 72,06
1C.21.700.0040.d | - persiane a battente o a scorrere | m² | 70,50 |  | 73,06
1C.21.700.0050 | Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione di ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: |  |  |  |
1C.21.700.0050.a | - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 114,98 |  | 72,37
1C.21.700.0050.b | - portoni di accesso al fabbricato | m² | 171,06 |  | 71,38
1C.21.700.0050.c | - finestre, cassonetti, impennate | m² | 131,57 |  | 73,34
1C.21.700.0050.d | - persiane a battente o a scorrere | m² | 153,65 |  | 74,31
1C.21.700.0100 | Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra: | m² | 7,84 |  | 66,45
1C.21.700.0110 | Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra: | m² | 11,63 |  | 67,50
1C.21.700.0150 | Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: |  |  |  |
1C.21.700.0150.a | - normale in ferro da infilare | cad | 10,25 |  | 57,95
1C.21.700.0150.b | - di sicurezza tipo yale | cad | 23,02 |  | 34,40
1C.21.700.0150.c | - a pomolo | cad | 25,22 |  | 31,40
1C.21.700.0150.d | - con libero ed occupato | cad | 16,19 |  | 48,92
1C.21.700.0160 | Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: |  |  |  |
1C.21.700.0160.a | - alluminio anodizzato | cad | 19,03 |  | 31,21
1C.21.700.0160.b | - ottone | cad | 23,65 |  | 25,12
1C.21.700.0200 | Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: |  |  |  |
1C.21.700.0200.a | - per la prima lavagna | cad | 34,07 |  | 80,10
1C.21.700.0200.b | - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio | cad | 25,88 |  | 80,10
1C.21.700.0210 | Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: |  |  |  |
1C.21.700.0210.a | - per il primi 10 metri | m | 6,13 |  | 80,10
1C.21.700.0210.b | - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio | m | 4,77 |  | 80,08