Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1M.05 - Unità di trattamento aria a sezioni

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1M.05 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI |  |  |  |
1M.05.010 | SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA |  |  |  |
1M.05.010.0010 | Sezioni di aspirazione aria esterna da interno, composte da: plenum aspirante con 1 serranda in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.010.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 381,79 |  | 11,61
1M.05.010.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 698,23 |  | 12,84
1M.05.010.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 809,36 |  | 10,78
1M.05.010.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 889,19 |  | 8,88
1M.05.010.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.235,15 |  | 7,45
1M.05.010.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.395,56 |  | 6,00
1M.05.010.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 2.012,67 |  | 5,03
1M.05.010.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 2.537,49 |  | 4,26
1M.05.010.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 2.732,39 |  | 4,11
1M.05.010.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.308,15 |  | 2,90
1M.05.010.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 4.165,72 |  | 3,23
1M.05.010.0020 | Sezioni di aspirazione/miscela aria esterna e ricircolo da interno, composte da: plenum con 2 serrande in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/500): |  |  |  |
1M.05.010.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 371,01 |  | 11,82
1M.05.010.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 673,26 |  | 13,24
1M.05.010.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 833,14 |  | 10,41
1M.05.010.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 939,80 |  | 8,71
1M.05.010.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.258,66 |  | 7,28
1M.05.010.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.430,29 |  | 5,83
1M.05.010.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 2.064,29 |  | 4,89
1M.05.010.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 2.537,49 |  | 4,26
1M.05.010.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 3.118,82 |  | 2,31
1M.05.010.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 4.105,32 |  | 4,01
1M.05.010.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 4.532,83 |  | 4,80
1M.05.010.0030 | Sezioni di estrazione/espulsione/miscela da interno, composte da: ventilatori con motori, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; plenum con tre serrande in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/500): |  |  |  |
1M.05.010.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.590,16 |  | 2,76
1M.05.010.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 3.176,17 |  | 2,81
1M.05.010.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 3.645,03 |  | 2,37
1M.05.010.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 4.142,14 |  | 1,95
1M.05.010.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 5.724,92 |  | 1,61
1M.05.010.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 6.886,48 |  | 1,22
1M.05.010.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 9.831,21 |  | 1,02
1M.05.010.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 11.283,24 |  | 0,78
1M.05.010.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 13.145,39 |  | 0,90
1M.05.010.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 16.651,59 |  | 0,96
1M.05.010.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 20.436,38 |  | 1,06
1M.05.010.0040 | Sezioni free-cooling da interno, composte da: ventilatori con motori, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; plenum con cinque serrande in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/600): |  |  |  |
1M.05.010.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.940,82 |  | 2,26
1M.05.010.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 3.751,69 |  | 2,38
1M.05.010.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 4.247,67 |  | 2,03
1M.05.010.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 4.976,05 |  | 1,63
1M.05.010.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 6.623,32 |  | 1,40
1M.05.010.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 8.381,11 |  | 1,01
1M.05.010.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 11.579,96 |  | 0,86
1M.05.010.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 12.946,95 |  | 0,82
1M.05.010.0040.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 16.745,72 |  | 0,70
1M.05.010.0040.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 20.877,66 |  | 0,76
1M.05.010.0040.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 27.484,51 |  | 0,79
1M.05.020 | SEZIONI FILTRANTI |  |  |  |
1M.05.020.0010 | Sezioni di filtrazione a media efficienza da interno tipo con filtri piani, composte da: celle rigenerabili pieghettate classe G3; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.020.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 388,37 |  | 11,29
1M.05.020.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 681,90 |  | 13,08
1M.05.020.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 785,64 |  | 10,98
1M.05.020.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 856,25 |  | 9,33
1M.05.020.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.093,40 |  | 8,47
1M.05.020.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.360,79 |  | 6,19
1M.05.020.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 1.858,70 |  | 5,40
1M.05.020.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 2.320,84 |  | 4,79
1M.05.020.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 2.632,06 |  | 2,63
1M.05.020.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.308,15 |  | 2,90
1M.05.020.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 4.165,72 |  | 3,23
1M.05.020.0020 | Sezioni di filtrazione a media efficienza da interno tipo con filtri a rullo, composte da: filtri rotativi classe G3 con motoriduttori, quadri elettrici e pressostati; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.020.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.746,31 |  | 2,51
1M.05.020.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 2.858,98 |  | 3,12
1M.05.020.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 2.652,71 |  | 3,25
1M.05.020.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 3.174,50 |  | 2,55
1M.05.020.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 3.527,60 |  | 2,61
1M.05.020.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 3.898,09 |  | 2,16
1M.05.020.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 4.430,42 |  | 2,27
1M.05.020.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 4.778,47 |  | 2,23
1M.05.020.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 5.454,20 |  | 1,28
1M.05.020.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 4.760,78 |  | 1,99
1M.05.020.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 5.611,69 |  | 2,41
1M.05.020.0030 | Sezioni di filtrazione ad alta efficienza da interno tipo con filtri a tasche, composte da: pre-filtro a celle rigenerabili classe G3; filtro a tasche classe F6; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.020.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 627,89 |  | 6,98
1M.05.020.0030.b | - oltre 695 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.124,06 |  | 7,97
1M.05.020.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.447,42 |  | 5,96
1M.05.020.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.623,50 |  | 4,95
1M.05.020.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 2.109,40 |  | 4,34
1M.05.020.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.785,74 |  | 3,03
1M.05.020.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 3.864,84 |  | 2,61
1M.05.020.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 4.922,89 |  | 2,19
1M.05.020.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 6.038,14 |  | 1,15
1M.05.020.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 8.062,70 |  | 1,18
1M.05.020.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 10.129,52 |  | 1,31
1M.05.030 | SEZIONI DI RECUPERO CALORE |  |  |  |
1M.05.030.0010 | Sistemi di recupero calore da interno tipo aria-acqua rendimento invernale 50% circa, composti da: sezione aria espulsione con batteria in rame-alluminio e bacinella raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; sezione aria esterna con pre-filtro piano a celle rigenerabili classe G3, batteria in rame-alluminio e bacinella raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; strutture portanti in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; pompa di circolazione acqua glicolata tipo in linea con intercettazioni, manometro e pressostato di sicurezza; vaso d'espansione chiuso a membrana; tubazione per collegamento batterie fino a m 10 (lunghezza eccedente valutata a parte) con imbuto di riempimento, rubinetti di carico/scarico/sfiato, verniciatura e carica di glicole. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espusione ed esterna): |  |  |  |
1M.05.030.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 2.971,30 |  | 18,20
1M.05.030.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 5.561,13 |  | 19,01
1M.05.030.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 6.592,05 |  | 18,28
1M.05.030.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 7.800,24 |  | 17,70
1M.05.030.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 9.987,21 |  | 16,15
1M.05.030.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 12.208,46 |  | 13,90
1M.05.030.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 16.433,10 |  | 11,45
1M.05.030.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 21.038,08 |  | 10,23
1M.05.030.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 25.656,55 |  | 9,23
1M.05.030.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 33.081,30 |  | 8,74
1M.05.030.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 42.304,91 |  | 6,85
1M.05.030.0020 | Sezioni di recupero calore da interno tipo aria-aria rendimento invernale minimo 50%, composti da: recuperatore statico a piastre fisse a flussi incrociati in lamiere d'alluminio stampate e sigillate con bacinelle raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; pre-filtro piano a celle rigenerabili classe G3 su lato aria esterna; strutture portanti in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espulsione ed esterna): |  |  |  |
1M.05.030.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 621,41 |  | 7,14
1M.05.030.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.216,02 |  | 7,37
1M.05.030.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.305,82 |  | 6,64
1M.05.030.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.639,80 |  | 4,87
1M.05.030.0020.e | - oltre 1944 fino a 2778 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 2.251,24 |  | 4,11
1M.05.030.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 3.063,94 |  | 2,74
1M.05.030.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 4.327,46 |  | 2,33
1M.05.030.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 5.573,61 |  | 1,91
1M.05.030.0030 | Sezioni di recupero calore da interno tipo a ruota entalpica rendimento invernale minimo 60%, composte da: recuperatore rotativo igroscopico con rotore in alluminio, motoriduttore elettrico a velocità costante e bacinella raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; giunti antivibranti. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espulsione ed esterna): |  |  |  |
1M.05.030.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 3.156,46 |  | 1,39
1M.05.030.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 5.662,20 |  | 1,57
1M.05.030.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 6.492,55 |  | 1,33
1M.05.030.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 6.444,27 |  | 1,26
1M.05.030.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 8.300,64 |  | 1,11
1M.05.030.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 10.152,86 |  | 0,83
1M.05.030.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 13.637,37 |  | 0,74
1M.05.030.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 16.706,47 |  | 0,64
1M.05.040 | SEZIONI DI RISCALDAMENTO |  |  |  |
1M.05.040.0010 | Sezioni di pre-riscaldamento da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita a temperatura tale da ottenere °C 15 dopo umidificazione): |  |  |  |
1M.05.040.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 11,5 kW | cad | 522,41 |  | 23,22
1M.05.040.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 16 kW | cad | 992,62 |  | 24,84
1M.05.040.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 22,5 kW | cad | 1.178,25 |  | 25,26
1M.05.040.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 32 kW | cad | 1.321,54 |  | 22,56
1M.05.040.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 45 kW | cad | 1.701,58 |  | 20,33
1M.05.040.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 68 kW | cad | 2.004,76 |  | 17,45
1M.05.040.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 100 kW | cad | 2.592,29 |  | 11,75
1M.05.040.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 135 kW | cad | 3.571,66 |  | 12,06
1M.05.040.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 180 kW | cad | 4.213,45 |  | 10,21
1M.05.040.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 250 kW | cad | 4.737,21 |  |
1M.05.040.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 340 kW | cad | 6.716,17 |  | 6,41
1M.05.040.0020 | Sezioni di pre-riscaldamento da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita a temperatura tale da ottenere °C 15 dopo umidificazione): |  |  |  |
1M.05.040.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 27,5 kW | cad | 563,96 |  | 21,60
1M.05.040.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 38,5 kW | cad | 1.067,80 |  | 22,91
1M.05.040.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 55 kW | cad | 1.308,40 |  | 22,97
1M.05.040.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 76 kW | cad | 1.471,49 |  | 20,33
1M.05.040.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 110 kW | cad | 1.985,08 |  | 17,57
1M.05.040.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 164 kW | cad | 2.629,63 |  | 13,06
1M.05.040.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 240 kW | cad | 3.415,25 |  | 8,86
1M.05.040.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 327 kW | cad | 4.366,34 |  | 9,79
1M.05.040.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 436 kW | cad | 5.576,33 |  | 7,74
1M.05.040.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 600 kW | cad | 6.371,02 |  | 7,30
1M.05.040.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 818 kW | cad | 8.162,13 |  | 5,35
1M.05.040.0030 | Sezioni di post-riscaldamento da interno con aria in uscita °C fino a 30, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o in alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima): |  |  |  |
1M.05.040.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 12,5 kW | cad | 522,41 |  | 23,22
1M.05.040.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 17,5 kW | cad | 992,62 |  | 24,84
1M.05.040.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 25 kW | cad | 1.178,25 |  | 25,26
1M.05.040.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 35 kW | cad | 1.321,54 |  | 22,56
1M.05.040.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 50 kW | cad | 1.701,58 |  | 20,33
1M.05.040.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 75 kW | cad | 2.004,76 |  | 17,45
1M.05.040.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 110 kW | cad | 2.643,77 |  | 11,46
1M.05.040.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 150 kW | cad | 3.643,66 |  | 11,75
1M.05.040.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 200 kW | cad | 4.505,33 |  | 9,40
1M.05.040.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 275 kW | cad | 5.314,42 |  | 8,70
1M.05.040.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 375 kW | cad | 6.716,17 |  | 6,41
1M.05.040.0040 | Sezioni di post-riscaldamento da interno con aria in uscita °C oltre 30 fino a 40, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima): |  |  |  |
1M.05.040.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 21 kW | cad | 563,96 |  | 21,60
1M.05.040.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 29,5 kW | cad | 1.067,80 |  | 22,91
1M.05.040.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 42 kW | cad | 1.308,40 |  | 22,97
1M.05.040.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 59 kW | cad | 1.471,49 |  | 20,33
1M.05.040.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 84 kW | cad | 1.914,19 |  | 18,12
1M.05.040.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 126 kW | cad | 2.456,09 |  | 14,00
1M.05.040.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 185 kW | cad | 3.106,76 |  | 9,79
1M.05.040.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 252 kW | cad | 4.294,25 |  | 10,00
1M.05.040.0040.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 336 kW | cad | 5.576,33 |  | 7,74
1M.05.040.0040.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 462 kW | cad | 6.371,02 |  | 7,30
1M.05.040.0040.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 630 kW | cad | 8.162,13 |  | 5,35
1M.05.050 | SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
1M.05.050.0010 | Sezioni di raffreddamento da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua refrigerata; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita °C 14 UR 95%): |  |  |  |
1M.05.050.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 24 kW | cad | 765,25 |  | 15,85
1M.05.050.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 33,5 kW | cad | 1.468,39 |  | 16,59
1M.05.050.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 47,5 kW | cad | 1.851,56 |  | 16,18
1M.05.050.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 67 kW | cad | 2.172,29 |  | 13,88
1M.05.050.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 95 kW | cad | 2.982,86 |  | 14,29
1M.05.050.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 143 kW | cad | 3.811,29 |  | 9,00
1M.05.050.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 209 kW | cad | 4.857,03 |  | 6,73
1M.05.050.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 285 kW | cad | 6.607,39 |  | 6,43
1M.05.050.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 380 kW | cad | 8.397,48 |  | 5,06
1M.05.050.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 523 kW | cad | 11.124,75 |  | 4,11
1M.05.050.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 713 kW | cad | 14.487,37 |  | 3,03
1M.05.050.0020 | Sezioni di raffreddamento da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua refrigerata; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita °C 14 UR 95%): |  |  |  |
1M.05.050.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 36 kW | cad | 820,92 |  | 14,78
1M.05.050.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 50 kW | cad | 1.610,22 |  | 15,19
1M.05.050.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 72 kW | cad | 2.005,33 |  | 14,99
1M.05.050.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 100 kW | cad | 2.338,68 |  | 12,77
1M.05.050.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 143 kW | cad | 3.142,58 |  | 10,98
1M.05.050.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 215 kW | cad | 4.089,07 |  | 8,41
1M.05.050.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 315 kW | cad | 5.320,11 |  | 6,09
1M.05.050.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 429 kW | cad | 6.968,94 |  | 6,10
1M.05.050.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 572 kW | cad | 8.592,43 |  | 4,92
1M.05.050.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 787 kW | cad | 11.388,60 |  | 3,99
1M.05.050.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 1073 kW | cad | 15.029,97 |  | 2,94
1M.05.060 | SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE |  |  |  |
1M.05.060.0010 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo a perdere da interno, composte da: raddrizzatori di filetti in acciaio zincato o pvc; pacco evaporante in cellulosa o pvc con distributore; separatore di gocce in acciaio zincato o pvc; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.060.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 789,86 |  | 15,36
1M.05.060.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.459,63 |  | 16,69
1M.05.060.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.745,22 |  | 17,14
1M.05.060.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 2.005,45 |  | 15,04
1M.05.060.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 2.504,65 |  | 13,83
1M.05.060.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.942,34 |  | 11,69
1M.05.060.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 3.828,61 |  | 8,55
1M.05.060.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 4.582,74 |  | 9,21
1M.05.060.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 5.867,57 |  | 7,26
1M.05.060.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 7.823,27 |  | 5,89
1M.05.060.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 8.885,09 |  | 4,95
1M.05.060.0020 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo a pacco evaporante da interno, composte da: raddrizzatori di filetti in acciaio zincato o pvc; pompa con motore e filtro; pacco evaporante in cellulosa o pvc con distributore; separatore di gocce in acciaio zincato o pvc; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.060.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 924,97 |  | 13,17
1M.05.060.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.710,50 |  | 14,36
1M.05.060.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 2.099,60 |  | 14,25
1M.05.060.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 2.405,87 |  | 12,56
1M.05.060.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 3.001,24 |  | 11,53
1M.05.060.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 3.811,29 |  | 9,00
1M.05.060.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 4.960,09 |  | 6,56
1M.05.060.0020.h | - oltre 6111 fino a 11111 l/s [22000 - 40000 m³/h] | cad | 5.804,79 |  | 5,46
1M.05.060.0020.i | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 7.418,84 |  | 4,52
1M.05.060.0020.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 8.738,30 |  | 3,65
1M.05.060.0030 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo a lavatore d'aria da interno, composte da: raddrizzatori di filetti in acciaio zincato o pvc; pompa con motore e filtro; ugelli autopulenti in nylon su 1 o 2 rampe; separatore di gocce in acciaio zincato o pvc; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.060.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.768,90 |  | 6,86
1M.05.060.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 3.161,66 |  | 7,72
1M.05.060.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 3.659,67 |  | 8,17
1M.05.060.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 4.173,51 |  | 7,18
1M.05.060.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 5.128,02 |  | 6,75
1M.05.060.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 6.035,16 |  | 5,63
1M.05.060.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 8.148,76 |  | 3,98
1M.05.060.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 9.787,84 |  | 4,34
1M.05.060.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 12.679,85 |  | 3,37
1M.05.060.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 16.275,04 |  | 2,78
1M.05.060.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 19.548,21 |  | 2,26
1M.05.060.0040 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad aria compressa da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: camera di umidificazione (interna e separata dalla pannellatura esterna) in acciaio inox con separatore di gocce in polipropilene, vasca di raccolta in acciaio inox e (per portate oltre m³/h 10000) grigliato pedonabile in acciaio zincato a caldo; teste atomizzatrici con distributori e ugelli autopulenti in acciaio inox; quadro di comando e regolazione; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
1M.05.060.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 7,5 kg/h | cad | 2.307,71 |  | 5,28
1M.05.060.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 9 kg/h | cad | 3.987,41 |  | 6,12
1M.05.060.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 12,5 kg/h | cad | 4.581,28 |  | 6,54
1M.05.060.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 17,5 kg/h | cad | 4.907,52 |  | 6,12
1M.05.060.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 25 kg/h | cad | 6.876,38 |  | 5,03
1M.05.060.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 37,5 kg/h | cad | 7.425,32 |  | 4,57
1M.05.060.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 55 kg/h | cad | 8.560,85 |  | 3,81
1M.05.060.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 75 kg/h | cad | 10.366,33 |  | 4,11
1M.05.060.0040.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 100 kg/h | cad | 12.290,40 |  | 3,46
1M.05.060.0040.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 138 kg/h | cad | 15.482,92 |  | 2,95
1M.05.060.0040.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 188 kg/h | cad | 18.101,95 |  | 2,42
1M.05.060.0050 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad aria compressa da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: camera di umidificazione (interna e separata dalla pannellatura esterna) in acciaio inox con separatore di gocce in polipropilene, vasca di raccolta in acciaio inox e (per portate oltre m³/h 10000) grigliato pedonabile in acciaio zincato a caldo; teste atomizzatrici con distributori e ugelli autopulenti in acciaio inox; quadro di comando e regolazione; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
1M.05.060.0050.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 15,5 kg/h | cad | 2.686,18 |  | 4,53
1M.05.060.0050.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 22 kg/h | cad | 4.896,65 |  | 4,97
1M.05.060.0050.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 31 kg/h | cad | 5.620,97 |  | 5,32
1M.05.060.0050.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 43 kg/h | cad | 6.758,95 |  | 4,44
1M.05.060.0050.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 62 kg/h | cad | 8.365,47 |  | 4,13
1M.05.060.0050.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 93 kg/h | cad | 11.977,58 |  | 2,83
1M.05.060.0050.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 136 kg/h | cad | 11.492,22 |  | 2,83
1M.05.060.0050.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 186 kg/h | cad | 15.065,16 |  | 2,81
1M.05.060.0050.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 248 kg/h | cad | 19.004,95 |  | 2,25
1M.05.060.0050.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 341 kg/h | cad | 24.595,47 |  | 1,84
1M.05.060.0050.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 465 kg/h | cad | 30.029,67 |  | 1,46
1M.05.060.0060 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad ultrasuoni da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: umidificatori a trasduzione piezoelettrica da condotto modulari con carrozzeria in lamiera d'acciaio legato; sistemi di comando e regolazione modulante ; vasca di raccolta in acciaio inox; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
1M.05.060.0060.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 7,5 kg/h | cad | 6.075,91 |  | 2,00
1M.05.060.0060.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 9 kg/h | cad | 9.960,79 |  | 2,45
1M.05.060.0060.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 12,5 kg/h | cad | 10.170,20 |  | 2,94
1M.05.060.0060.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 17,5 kg/h | cad | 10.311,91 |  | 2,91
1M.05.060.0060.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 25 kg/h | cad | 14.154,88 |  | 2,44
1M.05.060.0060.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 37,5 kg/h | cad | 19.900,54 |  | 1,70
1M.05.060.0060.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 55 kg/h | cad | 29.443,80 |  | 1,11
1M.05.060.0070 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad ultrasuoni da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: umidificatori a trasduzione piezoelettrica da condotto modulari con carrozzeria in lamiera d'acciaio legato; sistemi di comando e regolazione modulante ; vasca di raccolta in acciaio inox; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
1M.05.060.0070.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 15,5 kg/h | cad | 6.075,91 |  | 2,00
1M.05.060.0070.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 22 kg/h | cad | 13.239,38 |  | 1,84
1M.05.060.0070.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 31 kg/h | cad | 16.940,40 |  | 1,77
1M.05.060.0070.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 43 kg/h | cad | 22.087,88 |  | 1,36
1M.05.060.0070.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 62 kg/h | cad | 29.444,11 |  | 1,17
1M.05.060.0080 | Sezioni di umidificazione a vapore tipo a generatore elettrico da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: generatori di vapore ad elettrodi ad erogazione modulante con distributori di vapore, tubazioni per allacciamenti vari e quadri elettrici; separatore di gocce in acciaio zincato; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima di vapore): |  |  |  |
1M.05.060.0080.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 7,5 kg/h | cad | 1.831,87 |  | 6,65
1M.05.060.0080.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 9 kg/h | cad | 3.478,59 |  | 7,00
1M.05.060.0080.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 12,5 kg/h | cad | 3.683,26 |  | 8,11
1M.05.060.0080.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 17,5 kg/h | cad | 4.056,68 |  | 7,40
1M.05.060.0080.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 25 kg/h | cad | 4.891,71 |  | 7,07
1M.05.060.0080.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 37,5 kg/h | cad | 5.791,87 |  | 5,88
1M.05.060.0080.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 55 kg/h | cad | 7.685,98 |  | 4,22
1M.05.060.0080.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 75 kg/h | cad | 9.571,00 |  | 4,42
1M.05.060.0080.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 100 kg/h | cad | 12.387,46 |  | 3,43
1M.05.060.0080.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 138 kg/h | cad | 14.822,19 |  | 3,05
1M.05.060.0090 | Sezioni di umidificazione a vapore tipo a generatore elettrico da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: generatori di vapore ad elettrodi ad erogazione modulante con distributori di vapore, tubazioni per allacciamenti vari e quadri elettrici; separatore di gocce in acciaio zincato; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima di vapore): |  |  |  |
1M.05.060.0090.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 15,5 kg/h | cad | 2.140,86 |  | 5,69
1M.05.060.0090.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 22 kg/h | cad | 3.670,71 |  | 6,65
1M.05.060.0090.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 31 kg/h | cad | 4.297,35 |  | 6,96
1M.05.060.0090.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 43 kg/h | cad | 5.274,78 |  | 5,71
1M.05.060.0090.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 62 kg/h | cad | 6.427,73 |  | 5,38
1M.05.060.0090.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 93 kg/h | cad | 8.884,98 |  | 3,83
1M.05.060.0090.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 136 kg/h | cad | 11.595,32 |  | 2,80
1M.05.070 | SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA |  |  |  |
1M.05.070.0010 | Sezioni ventilanti di mandata aria da interno composte da: ventilatori con motori, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/1200): |  |  |  |
1M.05.070.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.221,85 |  | 3,59
1M.05.070.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 2.342,20 |  | 3,83
1M.05.070.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 2.699,90 |  | 3,21
1M.05.070.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 3.241,70 |  | 2,51
1M.05.070.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 4.212,53 |  | 2,20
1M.05.070.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 5.149,11 |  | 1,64
1M.05.070.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 6.745,04 |  | 1,49
1M.05.070.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 9.332,75 |  | 1,14
1M.05.070.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 11.974,03 |  | 0,58
1M.05.070.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 14.798,03 |  | 0,64
1M.05.070.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 18.442,38 |  | 0,70
1M.05.080 | SEZIONI SPECIALI |  |  |  |
1M.05.080.0010 | Sezioni multi-zone in costruzione da interno, composte da: batteria di riscaldamento in rame-alluminio ad acqua calda; batteria di raffrescamento in rame-alluminio ad acqua refrigerata con bacino raccolta condensa in acciaio zincato; serrande di miscela e taratura per le varie zone; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria, di cui esterna fino a 50% - kWt potenzialità riscaldante massima con mandata aria a °C 35 - kWf potenzialità raffreddante massima con mandata aria a °C 14 UR 90%): |  |  |  |
1M.05.080.0010.a | - fino a 2777 l/s [10000 m³/h] - 92 kWt - 95 kWf | cad | 823,10 |  | 12,31
1M.05.080.0010.b | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 138 kWt - 143 kWf | cad | 1.804,51 |  | 8,99
1M.05.080.0010.c | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 202 kWt - 209 kWf | cad | 2.231,23 |  | 6,68
1M.05.080.0010.d | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 276 kWt - 285 kWf | cad | 2.615,34 |  | 7,45
1M.05.080.0010.e | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 368 kWt - 380 kWf | cad | 3.582,27 |  | 5,77
1M.05.080.0010.f | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 506 kWt - 523 kWf | cad | 5.124,68 |  | 4,60
1M.05.080.0010.g | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 690 kWt - 713 kWf | cad | 7.372,38 |  | 3,40
1M.05.080.0020 | Sezioni doppio condotto in costruzione da interno, composte da: batteria di riscaldamento in rame-alluminio ad acqua calda; batteria di raffrescamento in rame-alluminio ad acqua refrigerata con bacino raccolta condensa in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria, di cui esterna fino a 50% - kWt potenzialità riscaldante massima con mandata aria a °C 35 - kWf potenzialità raffreddante massima con mandata aria a °C 14 UR 90%): |  |  |  |
1M.05.080.0020.a | - fino a 2777 l/s [10000 m³/h] - 92 kWt - 95 kWf | cad | 778,17 |  | 13,08
1M.05.080.0020.b | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 138 kWt - 143 kWf | cad | 1.570,89 |  | 10,30
1M.05.080.0020.c | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 202 kWt - 209 kWf | cad | 1.971,45 |  | 7,59
1M.05.080.0020.d | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 276 kWt - 285 kWf | cad | 2.498,52 |  | 7,76
1M.05.080.0020.e | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 368 kWt - 380 kWf | cad | 3.464,15 |  | 5,96
1M.05.080.0020.f | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 506 kWt - 523 kWf | cad | 4.985,61 |  | 4,76
1M.05.080.0020.g | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 690 kWt - 713 kWf | cad | 7.063,49 |  | 3,52
1M.05.090 | AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO |  |  |  |
1M.05.090.0010 | Aumenti di prezzo per le sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - aspirazione aria esterna - aspirazione/miscela aria esterna e ricircolo - filtrazione a media efficienza con filtri piani - pre-riscaldamento - post-riscaldamento - raffreddamento Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.090.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 83,35 |  |
1M.05.090.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 108,46 |  |
1M.05.090.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 129,97 |  |
1M.05.090.0010.d | - oltre 1388 fino a 2777 l/s [5000 - 10000 m³/h] | cad | 150,12 |  |
1M.05.090.0010.e | - oltre 2777 fino a 6111 l/s [10000 - 22000 m³/h] | cad | 189,05 |  |
1M.05.090.0010.f | - oltre 6111 fino a 15278 l/s [22000 - 55000 m³/h] | cad | 243,25 |  |
1M.05.090.0010.g | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 308,62 |  |
1M.05.090.0020 | Aumenti di prezzo per le sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - estrazione/espulsione/miscela aria - recuperatore di calore aria-acqua - recuperatore di calore aria-aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.090.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 156,29 |  |
1M.05.090.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 283,65 |  |
1M.05.090.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 330,84 |  |
1M.05.090.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 400,32 |  |
1M.05.090.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 543,52 |  |
1M.05.090.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 660,29 |  |
1M.05.090.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 925,85 |  |
1M.05.090.0020.h | - oltre 6111 fino a 15278 l/s [22000 - 55000 m³/h] | cad | 1.012,06 |  |
1M.05.090.0020.i | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 1.070,44 |  |
1M.05.090.0030 | Aumenti di prezzo per le sezioni indicate; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - free-cooling Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.090.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 239,65 |  |
1M.05.090.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 433,82 |  |
1M.05.090.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 578,96 |  |
1M.05.090.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 667,19 |  |
1M.05.090.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 921,61 |  |
1M.05.090.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.181,54 |  |
1M.05.090.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 1.645,96 |  |
1M.05.090.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.951,83 |  |
1M.05.090.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 2.530,13 |  |
1M.05.090.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.301,74 |  |
1M.05.090.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 3.975,91 |  |
1M.05.090.0040 | Aumenti di prezzo per le sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - filtrazione a media efficienza con filtri a rullo - filtrazione ad alta efficienza con filtri a tasche - umidificazione ad acqua a perdere - umidificazione ad acqua a pacco evaporante Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.090.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 97,25 |  |
1M.05.090.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 183,54 |  |
1M.05.090.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 212,69 |  |
1M.05.090.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 250,20 |  |
1M.05.090.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 330,84 |  |
1M.05.090.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 382,26 |  |
1M.05.090.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 514,37 |  |
1M.05.090.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 650,61 |  |
1M.05.090.0040.i | - oltre 8333 fino a 15278 l/s [30000 - 55000 m³/h] | cad | 778,50 |  |
1M.05.090.0040.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 924,48 |  |
1M.05.090.0050 | Aumenti di prezzo per sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - recupero di calore a ruota entalpica - umidificazione ad acqua ad aria compressa - umidificazione ad acqua a ultrasuoni - umidificazione a vapore a generatore elettrico Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.090.0050.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 97,25 |  |
1M.05.090.0050.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 225,26 |  |
1M.05.090.0050.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 283,57 |  |
1M.05.090.0050.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 366,96 |  |
1M.05.090.0050.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 472,64 |  |
1M.05.090.0050.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 556,02 |  |
1M.05.090.0050.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 720,12 |  |
1M.05.090.0050.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 795,19 |  |
1M.05.090.0050.i | - oltre 8333 fino a 20333 l/s [30000 - 75000 m³/h] | cad | 973,13 |  |
1M.05.090.0060 | Aumenti di prezzo per le sezioni indicate; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - umidificazione ad acqua a lavatore d'aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.090.0060.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 149,35 |  |
1M.05.090.0060.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 308,68 |  |
1M.05.090.0060.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 401,73 |  |
1M.05.090.0060.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 517,08 |  |
1M.05.090.0060.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 590,78 |  |
1M.05.090.0060.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 764,53 |  |
1M.05.090.0060.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 822,99 |  |
1M.05.090.0060.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.012,06 |  |
1M.05.090.0060.i | - oltre 8333 fino a 20833 l/s [30000 - 75000 m³/h] | cad | 875,81 |  |
1M.05.090.0070 | Aumenti di prezzo per le sezioni indicate; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - ventilanti di mandata aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.090.0070.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 97,25 |  |
1M.05.090.0070.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 225,26 |  |
1M.05.090.0070.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 295,39 |  |
1M.05.090.0070.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 400,32 |  |
1M.05.090.0070.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 543,52 |  |
1M.05.090.0070.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 764,53 |  |
1M.05.090.0070.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 977,28 |  |
1M.05.090.0070.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.301,22 |  |
1M.05.090.0070.i | - oltre 8333 fino a 20833 l/s [30000 - 75000 m³/h] | cad | 1.557,01 |  |
1M.05.090.0080 | Aumenti di prezzo per sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - multi-zone - doppio condotto Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.090.0080.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 323,00 |  |
1M.05.090.0080.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 634,03 |  |
1M.05.090.0080.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 720,76 |  |
1M.05.090.0080.d | - oltre 1388 fino a 6111 l/s [5000 - 22000 m³/h] | cad | 750,60 |  |
1M.05.100 | AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI |  |  |  |
1M.05.100.0010 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - aspirazione aria esterna - aspirazione/miscela aria esterna - filtrazione a media efficienza con filtri piani - filtrazione a media efficienza con filtri a rullo - pre-riscaldamento Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.100.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 93,49 |  | 46,90
1M.05.100.0010.b | - oltre 694 fino a 1388 l/s [2500 - 5000 m³/h] | cad | 197,79 |  | 45,82
1M.05.100.0010.c | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 169,11 |  | 32,84
1M.05.100.0010.d | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 221,31 |  | 31,48
1M.05.100.0010.e | - oltre 2777 fino a 20833 l/s [10000 - 75000 m³/h] | cad | 169,61 |  | 35,91
1M.05.100.0020 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - estrazione/espulsione/miscela aria - raffreddamento - umidificazione ad acqua a lavatore d'aria - ventilante di mandata aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.100.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 117,73 |  | 38,08
1M.05.100.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 239,53 |  | 36,20
1M.05.100.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 289,44 |  | 30,30
1M.05.100.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 305,91 |  | 26,28
1M.05.100.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 384,44 |  | 24,21
1M.05.100.0020.f | - oltre 2777 fino a 6111 l/s [10000 - 22000 m³/h] | cad | 456,60 |  | 15,69
1M.05.100.0020.g | - oltre 6111 fino a 20833 l/s [22000 - 75000 m³/h] | cad | 571,04 |  | 13,82
1M.05.100.0030 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - filtrazione ad alta efficienza con filtri a tasche - post-riscaldamento - umidificazione ad acqua a perdere - umidificazione ad acqua a pacco evaporante - umidificazione ad acqua ad aria compressa - umidificazione ad acqua a ultrasuoni - umidificazione a vapore a generatore elettrico Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.100.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 114,41 |  | 39,60
1M.05.100.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 239,53 |  | 36,20
1M.05.100.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 277,61 |  | 31,94
1M.05.100.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 272,02 |  | 28,12
1M.05.100.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 337,16 |  | 28,61
1M.05.100.0030.f | - oltre 2777 fino a 11111 l/s [10000 - 40000 m³/h] | cad | 352,23 |  | 19,64
1M.05.100.0030.g | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 363,02 |  | 12,13
1M.05.100.0030.h | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 438,44 |  | 15,42
1M.05.100.0040 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - free-cooling Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.100.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 245,84 |  | 17,84
1M.05.100.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 515,24 |  | 17,30
1M.05.100.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 620,17 |  | 13,83
1M.05.100.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 722,73 |  | 11,19
1M.05.100.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 857,00 |  | 10,80
1M.05.100.0040.f | - oltre 2777 fino a 6111 l/s [10000 - 22000 m³/h] | cad | 908,19 |  | 7,46
1M.05.100.0040.g | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.290,94 |  | 6,00
1M.05.100.0040.h | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 1.449,48 |  | 3,65
1M.05.100.0040.i | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 1.756,66 |  | 4,17
1M.05.100.0040.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 1.987,69 |  | 4,89
1M.05.100.0050 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - recupero di calore aria-acqua Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.100.0050.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 221,53 |  | 19,57
1M.05.100.0050.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 506,46 |  | 17,60
1M.05.100.0050.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 632,47 |  | 13,87
1M.05.100.0050.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 739,33 |  | 10,87
1M.05.100.0050.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 880,77 |  | 10,45
1M.05.100.0050.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.083,46 |  | 8,00
1M.05.100.0050.g | - oltre 4166 fino a 8333 l/s [15000 - 30000 m³/h] | cad | 1.393,90 |  | 5,45
1M.05.100.0050.h | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 1.882,94 |  | 2,76
1M.05.100.0050.i | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 2.340,21 |  | 3,05
1M.05.100.0050.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 2.647,93 |  | 3,64
1M.05.100.0060 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - multi-zone - doppio condotto Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.05.100.0060.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 353,65 |  | 12,40
1M.05.100.0060.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 765,28 |  | 11,65
1M.05.100.0060.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 951,32 |  | 9,12
1M.05.100.0060.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.172,94 |  | 6,85
1M.05.100.0060.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.566,14 |  | 5,91
1M.05.100.0060.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.160,54 |  | 3,88
1M.05.100.0060.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 2.630,19 |  | 3,82