Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MC.11 - Materiali - Sistemi di copertura

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MC.11 | ELEMENTI PER TETTI |  |  |  |
MC.11.050 | STRUTTURE APPOGGIO COPERTURE |  |  |  |
MC.11.050.0010 | Sostegni telescopici ad altezze regolabili, in acciaio zincato, per appoggio di lastre metalliche | cad | 7,78 |  |
MC.11.050.0020 | Profilati in acciaio zincati ad omega, spessore 10/10 mm altezza 50 mm, asolati, per ancoraggio lastre di coperture ventilate | m | 9,34 |  |
MC.11.110 | TEGOLE IN COTTO E CEMENTO |  |  |  |
MC.11.110.0010 | Tegole marsigliesi | cad | 0,53 |  |
MC.11.110.0020 | Tegole a canale, fatte a macchina, 42 - 45 cm | cad | 0,47 |  |
MC.11.110.0040 | Tegole in cemento colorate in pasta: |  |  |  |
MC.11.110.0040.a | - tipo doppia romana | cad | 1,28 |  |
MC.11.110.0040.b | - tipo portoghese | cad | 1,28 |  |
MC.11.115 | TEGOLE IN CEMENTO PER SUPPORTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI |  |  |  |
MC.11.115.0010 | Elemento di copertura per manto in tegole di cemento, tipo portoghese, quale basamento di integrazione e supporto di impianti fotovoltaici o pannelli solari termici. Sugli estradossi il basamento è munito di profili di acciaio inox integrati nel corpo dello stesso e predisposti per il fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico. | m² | 259,59 |  |
MC.11.115.0020 | Tegola passacavi in cemento, tipo portoghese, munita di tutti gli elementi stagni (IP 65), dotata di dente di arresto antiscivolo, da utilizzarsi per la realizzazione in copertura di impianti fotovoltaici ai fini del passaggio dei cavi elettrici provenienti dai moduli e diretti all'inverter. | cad | 52,75 |  |
MC.11.115.0030 | Tegola passatubi in cemento, tipo portoghese, dotata di dente di arresto antiscivolo, da utilizzarsi per la realizzazione in copertura di impianti solari termici ai fini del passaggio dei tubi provenienti dai moduli fotovoltaici. | cad | 43,82 |  |
MC.11.120 | TEGOLE BITUMINOSE |  |  |  |
MC.11.120.0010 | Tegole bituminose colorate composte da bitumi ossidati, supporto in fibra di vetro da 125 g/mq impregnato con bitume ossidato, strato superiore in graniglia basaltica ceramizzata, da: |  |  |  |
MC.11.120.0010.a | - 100 x 34 cm, peso 10.50 kg/m² | m² | 7,05 |  |
MC.11.120.0010.b | - 100 x 33,6 cm, peso 8,50 kg/m² | m² | 9,70 |  |
MC.11.120.0010.c | - 100 x 34 cm, peso 12 kg/m², arrotondate | m² | 9,39 |  |
MC.11.120.0010.d | - 91,5 x 42,2 cm, peso 15 kg/m² | m² | 12,20 |  |
MC.11.120.0020 | Tegole bituminose composte da doppio supporto in fibra di vetro, peso 80 g/mq cadauno, bitume fillerizzato con cariche minerali speciali, protette con lamina di rame puro, spessore 70 micron, da: |  |  |  |
MC.11.120.0020.a | - 100 x 34 cm, peso 7,50 kg/m² | m² | 25,42 |  |
MC.11.120.0020.b | - 100 x 34 cm, peso 14 kg/m² | m² | 31,64 |  |
MC.11.120.0030 | Tegole multistrato in acciaio ricoperte con graniglia, in elementi da 130 x 41 cm circa | m² | 15,55 |  |
MC.11.130 | LASTRE IN RESINA E FIBROCEMENTO |  |  |  |
MC.11.130.0010 | Laminato traslucido in vetroresina, ondulato o piano, in rotoli, peso non inferiore a 375 g/m², colori correnti | m² | 3,61 |  |
MC.11.130.0020 | Lastre in vetroresina traslucide, ondulate e grecate, peso non inferiore a 0.450 kg/m², nei colori correnti | m² | 5,56 |  |
MC.11.130.0030 | Lastre in vetroresina opache, ondulate e grecate, peso non inferiore a 4.20 kg/m², protette con film poliestere, colori correnti | m² | 8,05 |  |
MC.11.130.0040 | Lastre in cemento fibrorinforzate, tipo ondulato sottotegola, spessore 6,5 mm, peso 13 kg/m², colori correnti | m² | 6,11 |  |
MC.11.130.0050 | Lastre fibrobituminose tipo ondulato sottotegola spessore 23/10 mm, peso 2,80 kg/m², colore nero | m² | 4,53 |  |
MC.11.130.0060 | Lastre fibrobituminose tipo ondulato sottotegola. spessore 30/10 mm, peso 3.60 kg/m², colori correnti | m² | 6,04 |  |
MC.11.130.0070 | Lastre in cemento fibrorinforzate, ondulate, spessore 6.5 mm, peso 13 kg/m², classe 0 di resistenza al fuoco, tipo: |  |  |  |
MC.11.130.0070.a | - rette, colore grigio | m² | 7,44 |  |
MC.11.130.0070.b | - rette, colorate | m² | 9,70 |  |
MC.11.130.0070.c | - curve, colore grigio | m² | 8,94 |  |
MC.11.130.0070.d | - curve, colorate | m² | 11,45 |  |
MC.11.130.0080 | Lastre in cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate, tipo: |  |  |  |
MC.11.130.0080.a | - rette colore grigio | m² | 8,43 |  |
MC.11.130.0080.b | - rette, colorate | m² | 10,69 |  |
MC.11.130.0080.c | - curve, colore grigio | m² | 9,97 |  |
MC.11.130.0080.d | - curve, colorate | m² | 12,47 |  |
MC.11.140 | LASTRE METALLICHE DI COPERTURA |  |  |  |
MC.11.140.0010 | Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori: |  |  |  |
MC.11.140.0010.a | - ondulata spessore 6/10, colore naturale | kg | 1,20 |  |
MC.11.140.0010.b | - ondulata spessore 8/10, colore naturale | kg | 1,12 |  |
MC.11.140.0010.c | - ondulata spessore 10/10, colore naturale | kg | 1,08 |  |
MC.11.140.0010.d | - grecata spessore 6/10, colore naturale | kg | 1,44 |  |
MC.11.140.0010.e | - grecata spessore 8/10, colore naturale | kg | 1,38 |  |
MC.11.140.0010.f | - grecata spessore 10/10, colore naturale | kg | 1,32 |  |
MC.11.140.0010.g | - lastre ondulate, preverniciatura di una faccia | kg | 0,24 |  |
MC.11.140.0010.h | - lastre grecate, preverniciatura di una faccia | kg | 0,29 |  |
MC.11.140.0020 | Lastre grecate in lega di alluminio: |  |  |  |
MC.11.140.0020.a | - con lastre spessore 6/10 mm, colore naturale | m² | 9,66 |  |
MC.11.140.0020.b | - con lastre spessore 6/10 mm, preverniciate | m² | 10,38 |  |
MC.11.140.0020.c | - con lastre spessore 7/10 mm, colore naturale | m² | 11,28 |  |
MC.11.140.0020.d | - con lastre spessore 7/10 mm, preverniciate | m² | 11,96 |  |
MC.11.140.0030 | Lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso dello spessore di 3,5 mm: |  |  |  |
MC.11.140.0030.a | - con lastre spessore 6/10 mm, colore naturale | m² | 12,97 |  |
MC.11.140.0030.b | - con lastre spessore 6/10 mm, preverniciate | m² | 15,31 |  |
MC.11.140.0030.c | - con lastre spessore 7/10 mm, colore naturale | m² | 14,52 |  |
MC.11.140.0030.d | - con lastre spessore 7/10 mm, preverniciate | m² | 17,07 |  |
MC.11.140.0040 | Lastre ondulate in rame accoppiate con strato di polietilene espanso, spessore 3,5 mm: |  |  |  |
MC.11.140.0040.a | - lastre spessore 6/10 mm | m² | 31,13 |  |
MC.11.140.0040.b | - lastre spessore 7/10 mm | m² | 36,31 |  |
MC.11.140.0050 | Lastre in acciaio zincato spessore 4,5/10 mm ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale: |  |  |  |
MC.11.140.0050.a | - con lamina esterna in alluminio naturale | m² | 19,24 |  |
MC.11.140.0050.b | - con lamina esterna in alluminio preverniciata | m² | 23,71 |  |
MC.11.140.0050.c | - con lamina esterna in rame elettolitico | m² | 40,25 |  |
MC.11.140.0050.d | - con lamina esterna in acciaio inox AISI 316 | m² | 43,81 |  |
MC.11.140.0060 | Lastre in acciaio zincato spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale: |  |  |  |
MC.11.140.0060.a | - con lamina esterna in alluminio naturale | m² | 23,09 |  |
MC.11.140.0060.b | - con lamina esterna in alluminio preverniciata | m² | 27,53 |  |
MC.11.140.0060.c | - con lamina esterna in rame elettolitico | m² | 44,11 |  |
MC.11.140.0060.d | - con lamina esterna in acciaio inox AISI 316 | m² | 47,65 |  |
MC.11.140.0070 | Lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali, applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Nei materiali: |  |  |  |
MC.11.140.0070.a | - acciaio zincato spess. 0,5 mm, preverniciato con poliesteri | m² | 14,82 |  |
MC.11.140.0070.b | - alluminio spess. 0,7 mm, preverniciato con poliesteri | m² | 19,86 |  |
MC.11.140.0070.c | - lega zinco titanio spess. 0,7 mm, prepatinata | m² | 43,20 |  |
MC.11.140.0070.d | - rame semiduro spess. 0,6 mm | m² | 52,81 |  |
MC.11.150 | PANNELLI METALLICI COIBENTATI |  |  |  |
MC.11.150.0010 | Elementi per copertura metallica isolata e ventilata costituiti da: -pannello inferiore in polistirene a cellule chiuse, densità 25 kg/m³, spessore 40 mm, accoppiato a lamiera autoportante in acciaio preverniciato , spessore 6/10, con nervature a T, altezza 55 mm, protetto con lamina di alluminio e film di nylon anticondensa; - lastra superiore multistrato a protezione anticorrosiva ed insonorizzante, grecata, in lamiera d'acciaio zincato, spessore 6/10, protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale; - profilati ad omega in acciaio zincato spessore 1 mm, asolati per il passaggio dell'aria. Con lamina esterna della lastra superiore in: |  |  |  |
MC.11.150.0010.a | - alluminio naturale | m² | 66,92 |  |
MC.11.150.0010.b | - alluminio preverniciato | m² | 70,03 |  |
MC.11.150.0010.c | - rame elettrolitico | m² | 83,51 |  |
MC.11.150.0010.d | - acciaio inox AISI 316 | m² | 108,91 |  |
MC.11.150.0020 | Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso densità 40 kg/m³, superiore lamiera acciaio 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di alluminio: |  |  |  |
MC.11.150.0020.a | - con poliuretano spessore 30 mm e lamina alluminio naturale | m² | 39,69 |  |
MC.11.150.0020.b | - con poliuretano spessore 30 mm e lamina alluminio preverniciato | m² | 42,92 |  |
MC.11.150.0020.c | - con poliuretano spessore 40 mm e lamina alluminio naturale | m² | 45,88 |  |
MC.11.150.0020.d | - con poliuretano spessore 40 mm e lamina alluminio preverniciato | m² | 49,58 |  |
MC.11.150.0030 | Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1.00 m: |  |  |  |
MC.11.150.0030.a | - con poliuretano s= 30 mm fuori greca | m² | 18,33 |  |
MC.11.150.0030.b | - con poliuretano s= 40 mm fuori greca | m² | 19,50 |  |
MC.11.150.0030.c | - con poliuretano s= 50 mm fuori greca | m² | 20,70 |  |
MC.11.150.0030.d | - con poliuretano s= 60 mm fuori greca | m² | 21,90 |  |
MC.11.150.0030.e | - con poliuretano s= 80 mm fuori greca | m² | 24,27 |  |
MC.11.150.0030.f | - con poliuretano s= 100 mm fuori greca | m² | 26,65 |  |
MC.11.150.0030.g | - con poliuretano s= 120 mm fuori greca | m² | 29,04 |  |
MC.11.150.0040 | Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m: |  |  |  |
MC.11.150.0040.a | - con poliuretano s= 30 mm fuori greca | m² | 23,07 |  |
MC.11.150.0040.b | - con poliuretano s= 40 mm fuori greca | m² | 24,27 |  |
MC.11.150.0040.c | - con poliuretano s= 50 mm fuori greca | m² | 25,45 |  |
MC.11.150.0040.d | - con poliuretano s= 60 mm fuori greca | m² | 26,64 |  |
MC.11.150.0040.e | - con poliuretano s= 80 mm fuori greca | m² | 29,03 |  |
MC.11.150.0040.f | - con poliuretano s= 100 mm fuori greca | m² | 31,42 |  |
MC.11.150.0040.g | - con poliuretano s= 120 mm fuori greca | m² | 33,78 |  |
MC.11.150.0050 | Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano densità 40 kg/m³, superiore lamiera di rame grecata altezza 38 mm e spessore 5/10 mm; larghezza pannello 1.00 m : |  |  |  |
MC.11.150.0050.a | - con poliuretano s= 30 mm | m² | 38,25 |  |
MC.11.150.0050.b | - con poliuretano s= 40 mm | m² | 39,73 |  |
MC.11.150.0060 | Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m: |  |  |  |
MC.11.150.0060.a | - con poliuretano s= 30 mm fuori greca | m² | 14,49 |  |
MC.11.150.0060.b | - con poliuretano s= 40 mm fuori greca | m² | 15,71 |  |
MC.11.150.0060.c | - con poliuretano s= 50 mm fuori greca | m² | 16,92 |  |
MC.11.150.0060.d | - con poliuretano s= 60 mm fuori greca | m² | 18,16 |  |
MC.11.150.0060.e | - con poliuretano s= 80 mm fuori greca | m² | 20,61 |  |
MC.11.150.0060.f | - con poliuretano s= 100 mm fuori greca | m² | 23,06 |  |
MC.11.150.0065 | Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m: |  |  |  |
MC.11.150.0065.a | - con poliuretano s= 30 mm fuori greca | m² | 19,59 |  |
MC.11.150.0065.b | - con poliuretano s= 40 mm fuori greca | m² | 20,78 |  |
MC.11.150.0065.c | - con poliuretano s= 50 mm fuori greca | m² | 21,98 |  |
MC.11.150.0065.d | - con poliuretano s= 60 mm fuori greca | m² | 23,16 |  |
MC.11.150.0065.e | - con poliuretano s= 80 mm fuori greca | m² | 25,53 |  |
MC.11.150.0065.f | - con poliuretano s= 100 mm fuori greca | m² | 27,67 |  |
MC.11.150.0070 | Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano densità 40 kg/m³, superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 40 mm e spessore 6/10 mm; larghezza pannello 1.00 m con sormonto per fissaggio nascosto e giunto a scatto : |  |  |  |
MC.11.150.0070.a | - con poliuretano s=40 mm | m² | 22,08 |  |
MC.11.150.0070.b | - con poliuretano s=50 mm | m² | 23,55 |  |
MC.11.150.0080 | Pannello metallico precoibentato autoportante REI 120 e fonoisolante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 100 Kg/m³ spessore 100 mm fuori greca, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m | m² | 34,43 |  |
MC.11.150.0090 | Pannello metallico precoibentato autoportante fonoassorbente formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 - 100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m: |  |  |  |
MC.11.150.0090.a | - con lana di roccia spessore 50 mm fuori greca | m² | 29,47 |  |
MC.11.150.0090.b | - con lana di roccia spessore 80 mm fuori greca | m² | 32,76 |  |
MC.11.150.0090.c | - con lana di roccia spessore 100 mm fuori greca | m² | 34,94 |  |
MC.11.200 | ACCESSORI PER TETTI |  |  |  |
MC.11.200.0010 | Ganci fermacoppo: |  |  |  |
MC.11.200.0010.a | - in piattina di acciaio inox | cad | 0,17 |  |
MC.11.200.0010.b | - in piattina di rame | cad | 0,21 |  |
MC.11.200.0020 | Fermaneve in elementi isolati: |  |  |  |
MC.11.200.0020.a | - in rame | cad | 2,33 |  |
MC.11.200.0020.b | - in lamiera preverniciata | cad | 0,84 |  |
MC.11.200.0030 | Griglia parapasseri in rame: |  |  |  |
MC.11.200.0030.a | - a banda forata spessore 6/10 mm | m | 5,71 |  |
MC.11.200.0030.b | - a pettine, spessore 6/10 mm | m | 7,78 |  |
MC.11.200.0030.c | - sagomata per coppi, spessore 10/10 mm | m | 16,08 |  |
MC.11.200.0040 | Griglia parapasseri a pettine, in PVC | m | 1,30 |  |
MC.11.200.0050 | Sottocolmo ventilato in poliuretano con bandelle in piombo plissettato e rete antintrusione in fibra di vetro | m | 20,75 |  |
MC.11.200.0060 | Telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati, composto da lamina traspirante rivestita su entrambe le facce con film polipropilenico e trattamento repellente per insetti. Peso 150 g/m². | m² | 2,11 |  |
MC.11.210 | DISSUASORI ANTIPICCIONI |  |  |  |
MC.11.210.0010 | Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox d= 1,3 mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V.: |  |  |  |
MC.11.210.0010.a | - con punte disposte su una fila | m | 7,78 |  |
MC.11.210.0010.b | - con punte disposte su due file | m | 8,55 |  |
MC.11.210.0010.c | - con punte disposte su quattro file | m | 10,90 |  |
MC.11.210.0020 | Sistema elettrostatico allontanamento piccioni costituito da centralina elettrica e da barre di acciaio inox diametro 2 mm con piastrine multisupporto in policarbonato e molle di collegamento in acciaio inox: |  |  |  |
MC.11.210.0020.a | - centralina elettrica a 220 V, 50 Hz, conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori | cad | 272,17 |  |
MC.11.210.0020.b | - barre elettrificabili antipiccioni in acciaio inox, diametro 2 mm, lunghezza 1 m, con piastrina multisupporto e multidirezionale in policarbonato anti UV, e molle di collegamento in acciaio inox | m | 13,49 |  |
MC.11.250 | CUPOLE CIRCOLARI |  |  |  |
MC.11.250.0010 | Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro: |  |  |  |
MC.11.250.0010.a | - Ø interno 60 cm, spessore 3 mm | cad | 72,41 |  |
MC.11.250.0010.b | - Ø interno 80 cm, spessore 3 mm | cad | 89,89 |  |
MC.11.250.0010.c | - Ø interno 100 cm, spessore 4 mm | cad | 131,10 |  |
MC.11.250.0010.d | - Ø interno 120 cm, spessore 4 mm | cad | 154,81 |  |
MC.11.250.0010.e | - Ø interno 140 cm, spessore 4 mm | cad | 184,78 |  |
MC.11.250.0010.f | - Ø interno 160 cm, spessore 4 mm | cad | 222,23 |  |
MC.11.250.0010.g | - Ø interno 180 cm, spessore 4 mm | cad | 449,46 |  |
MC.11.250.0020 | Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro: |  |  |  |
MC.11.250.0020.a | - Ø interno 60 cm, spessore 3+3 mm | cad | 127,35 |  |
MC.11.250.0020.b | - Ø interno 80 cm, spessore 3+3 mm | cad | 152,32 |  |
MC.11.250.0020.c | - Ø interno 100 cm, spessore 4+3 mm | cad | 219,74 |  |
MC.11.250.0020.d | - Ø interno 120 cm, spessore 4+3 mm | cad | 257,19 |  |
MC.11.250.0020.e | - Ø interno 140 cm, spessore 4+3 mm | cad | 314,62 |  |
MC.11.250.0020.f | - Ø interno 160 cm, spessore 4+3 mm | cad | 379,54 |  |
MC.11.250.0020.g | - Ø interno 180 cm, spessore 4+3 mm | cad | 759,09 |  |
MC.11.250.0030 | Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro: |  |  |  |
MC.11.250.0030.a | - Ø interno 60 cm | cad | 208,51 |  |
MC.11.250.0030.b | - Ø interno 80 cm | cad | 218,49 |  |
MC.11.250.0030.c | - Ø interno 100 cm | cad | 260,94 |  |
MC.11.250.0030.d | - Ø interno 120 cm | cad | 305,89 |  |
MC.11.250.0030.e | - Ø interno 140 cm | cad | 337,10 |  |
MC.11.250.0030.f | - Ø interno 160 cm | cad | 380,80 |  |
MC.11.250.0030.g | - Ø interno 180 cm | cad | 428,24 |  |
MC.11.250.0040 | Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari circolari con diametro: |  |  |  |
MC.11.250.0040.a | - Ø interno 60 cm | cad | 178,54 |  |
MC.11.250.0040.b | - Ø interno 80 cm | cad | 191,03 |  |
MC.11.250.0040.d | - Ø interno 120 cm | cad | 274,67 |  |
MC.11.260 | CUPOLE QUADRATE |  |  |  |
MC.11.260.0010 | Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni: |  |  |  |
MC.11.260.0010.a | - interno 60x60 cm, spessore 3 mm | cad | 74,91 |  |
MC.11.260.0010.b | - interno 80x80 cm, spessore 3 mm | cad | 94,89 |  |
MC.11.260.0010.c | - interno 100x100 cm, spessore 4 mm | cad | 134,84 |  |
MC.11.260.0010.d | - interno 120x120 cm, spessore 4 mm | cad | 159,81 |  |
MC.11.260.0010.e | - interno 140x140 cm, spessore 4 mm | cad | 187,28 |  |
MC.11.260.0010.f | - interno 160x160 cm, spessore 4 mm | cad | 222,23 |  |
MC.11.260.0010.g | - interno 180x180 cm, spessore 4 mm | cad | 459,45 |  |
MC.11.260.0020 | Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni: |  |  |  |
MC.11.260.0020.a | - interno 60x60 cm, spessore 3+3 mm | cad | 134,84 |  |
MC.11.260.0020.b | - interno 80x80 cm, spessore 3+3 mm | cad | 164,80 |  |
MC.11.260.0020.c | - interno 100x100 cm, spessore 4+3 mm | cad | 219,74 |  |
MC.11.260.0020.d | - interno 120x120 cm, spessore 4+3 mm | cad | 264,68 |  |
MC.11.260.0020.e | - interno 140x140 cm, spessore 4+3 mm | cad | 314,62 |  |
MC.11.260.0020.f | - interno 160x160 cm, spessore 4+3 mm | cad | 382,04 |  |
MC.11.260.0020.g | - interno 180x180 cm, spessore 4+3 mm | cad | 761,59 |  |
MC.11.260.0030 | Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione: |  |  |  |
MC.11.260.0030.a | - interno 60x60 cm | cad | 169,80 |  |
MC.11.260.0030.b | - interno 80x80 cm | cad | 187,28 |  |
MC.11.260.0030.c | - interno 100x100 cm | cad | 199,76 |  |
MC.11.260.0030.d | - interno 120x120 cm | cad | 219,74 |  |
MC.11.260.0030.e | - interno 140x140 cm | cad | 230,98 |  |
MC.11.260.0030.f | - interno 160x160 cm | cad | 268,43 |  |
MC.11.260.0030.g | - interno 180x180 cm | cad | 449,46 |  |
MC.11.260.0040 | Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione: |  |  |  |
MC.11.260.0040.a | - interno 60x60 cm | cad | 240,97 |  |
MC.11.260.0040.b | - interno 80x80 cm | cad | 259,69 |  |
MC.11.260.0040.c | - interno 100x100 cm | cad | 287,16 |  |
MC.11.260.0040.d | - interno 120x120 cm | cad | 308,39 |  |
MC.11.270 | CUPOLE RETTANGOLARI |  |  |  |
MC.11.270.0010 | Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni: |  |  |  |
MC.11.270.0010.a | - interno 85x60 cm, spessore 3 mm | cad | 82,40 |  |
MC.11.270.0010.b | - interno 105x75 cm, spessore 3 mm | cad | 99,88 |  |
MC.11.270.0010.c | - interno 135x85 cm, spessore 4 mm | cad | 144,83 |  |
MC.11.270.0010.d | - interno 150x100 cm, spessore 4 mm | cad | 161,06 |  |
MC.11.270.0010.e | - interno 185x135 cm, spessore 4 mm | cad | 219,74 |  |
MC.11.270.0010.f | - interno 200x100 cm, spessore 4 mm | cad | 191,03 |  |
MC.11.270.0010.g | - interno 235x135 cm, spessore 4 mm | cad | 278,42 |  |
MC.11.270.0020 | Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni: |  |  |  |
MC.11.270.0020.a | - interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm | cad | 144,83 |  |
MC.11.270.0020.b | - interno 105x75 cm, spessore 3+3 mm | cad | 172,29 |  |
MC.11.270.0020.c | - interno 135x85 cm, spessore 4+3 mm | cad | 233,48 |  |
MC.11.270.0020.d | - interno 150x100 cm, spessore 4+3 mm | cad | 263,44 |  |
MC.11.270.0020.e | - interno 185x135 cm, spessore 4+3 mm | cad | 375,80 |  |
MC.11.270.0020.f | - interno 200x100 cm, spessore 4+3 mm | cad | 313,38 |  |
MC.11.270.0020.g | - interno 235x135 cm, spessore 4+3 mm | cad | 448,22 |  |
MC.11.270.0030 | Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione: |  |  |  |
MC.11.270.0030.a | - interno 85x60 cm | cad | 177,29 |  |
MC.11.270.0030.b | - interno 105x75 cm | cad | 188,53 |  |
MC.11.270.0030.c | - interno 135x85 cm | cad | 202,26 |  |
MC.11.270.0030.d | - interno 150x100 cm | cad | 227,23 |  |
MC.11.270.0030.e | - interno 185x135 cm | cad | 280,92 |  |
MC.11.270.0030.f | - interno 200x100 cm | cad | 250,95 |  |
MC.11.270.0030.g | - interno 235x135 cm | cad | 461,95 |  |
MC.11.270.0040 | Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione: |  |  |  |
MC.11.270.0040.a | - interno 85x60 cm | cad | 247,20 |  |
MC.11.270.0040.b | - interno 105x75 cm | cad | 258,45 |  |
MC.11.270.0040.c | - interno 135x85 cm | cad | 289,65 |  |
MC.11.270.0040.d | - interno 150x100 cm | cad | 313,38 |  |
MC.11.270.1000 | Maggiore costo, rispetto ai telai con apertura manuale, del dispositivo per l'apertura elettrica, con motore a 220 v con fine corsa salvamotore e relè incorporati; differenza uguale per tutte le forme e dimensioni. Escluse linee elettriche, pulsantiere ed allacciamento. | cad | 91,15 |  |