Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1E.17 - Impianti fotovoltaici

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1E.17 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI |  |  |  |
1E.17.010 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI STANDARD |  |  |  |
1E.17.010.0010 | Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da: - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Sono altresì compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato. Il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. - Inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento. L’apparecchio dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; - Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti: - conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a" - verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito; - certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di uso e manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; - fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; - garanzie relative alle apparecchiatture installate; - eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. |  |  |  |
1E.17.010.0010.a | - con potenza complessiva per singolo impianto da 1 fino a 6 Kwp | kwp | 3.162,50 |  | 10,53
1E.17.010.0010.b | - con potenza complessiva per singolo impianto da 7 Kwp fino a 20 Kwp | kwp | 2.759,52 |  | 9,73
1E.17.010.0010.c | - con potenza complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a 50 Kwp | kwp | 2.270,72 |  | 8,75
1E.17.010.0010.d | - con potenza complessiva per singolo impianto superiore a 50 Kwp | kwp | 2.015,65 |  | 7,86
1E.17.020 | CAVI PER COLLEGAMENTI PANNELLI FOTOVOLTAICI |  |  |  |
1E.17.020.0010 | Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile FG21M21, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori flessibile di rame stagnato secondo norma CEI 20-29, per trasmissione energia, tensione d'esercizio AC 0,6/1kV e DC 0,9/1kV, non propagante l'incendio, conforme CEI 20-91, compreso connettori e quant'altro occorrente: |  |  |  |
1E.17.020.0010.a | - 1 x 2,5 mm² | m | 0,94 |  | 47,87
1E.17.020.0010.b | - 1 x 4 mm² | m | 1,51 |  | 47,02
1E.17.020.0010.c | - 1 x 6 mm² | m | 1,82 |  | 43,96
1E.17.020.0010.d | - 1 x 10 mm² | m | 3,14 |  | 41,72
1E.17.020.0010.e | - 1 x 16 mm² | m | 5,01 |  | 40,12
1E.17.020.0010.f | - 1 x 25 mm² | m | 6,29 |  | 31,80
1E.17.030 | COMPONENTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI |  |  |  |
1E.17.030.0000 | NOTE DI CONSULTAZIONE: I prezzi indicati si intendono per la sostituzione dei componenti indicati, comprensivi di fornitura, trasporto, smontaggio del componente da sostituituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo componente, assistenza muraria, collegamenti, collaudo e certificazione. |  |  |  |
1E.17.030.0010 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25 anni, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato. Il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. Tipo: |  |  |  |
1E.17.030.0010.a | - pannello modello standard 250W | cad | 296,07 |  | 18,95
1E.17.030.0010.b | - pannello modello potenziato 300W | cad | 346,01 |  | 16,21
1E.17.030.0020 | Inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento. L’apparecchio dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; Potenza: |  |  |  |
1E.17.030.0020.a | - 3 kw | cad | 1.317,95 |  | 4,13
1E.17.030.0020.b | - 6 kw | cad | 1.817,35 |  | 2,99
1E.17.030.0020.c | - 10 kw | cad | 2.691,30 |  | 2,02
1E.17.030.0020.d | - 15 kw | cad | 3.190,70 |  | 1,71
1E.17.030.0030 | Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione: |  |  |  |
1E.17.030.0030.a | - per 1 stringa | cad | 256,73 |  | 21,20
1E.17.030.0030.b | - per 2 stringhe | cad | 344,12 |  | 15,82
1E.17.030.0030.c | - per 3 stringhe | cad | 444,00 |  | 12,26
1E.17.040 | RIMOZIONI |  |  |  |
1E.17.040.0010 | Rimozione di impianto fotovoltaico completo (Rif. art. 1E.17.010), compreso lo smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, recupero e smaltimento, nonchè ogni altra opera provvisionale. |  |  |  |
1E.17.040.0010.a | - con potenza complessiva per singolo impianto da 1 fino a 6 Kwp | kwp | 100,09 |  | 60,26
1E.17.040.0010.b | - con potenza complessiva per singolo impianto da 7 Kwp fino a 20 Kwp | kwp | 84,77 |  | 60,00
1E.17.040.0010.c | - con potenza complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a 50 Kwp | kwp | 69,81 |  | 59,93
1E.17.040.0010.d | - con potenza complessiva per singolo impianto superiore a 50 Kwp | kwp | 56,12 |  | 59,93