Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MM.07 - Condizionatori autonomi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MM.07 | CONDIZIONATORI AUTONOMI |  |  |  |
MM.07.010 | CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO |  |  |  |
MM.07.010.0010 | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). Grandezze (m³/h: portata aria nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R.e aria esterna 35°C): |  |  |  |
MM.07.010.0010.a | - 2000 m³/h - fino a 12 kWf | cad | 3.233,62 |  |
MM.07.010.0010.b | - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | cad | 3.723,65 |  |
MM.07.010.0010.c | - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | cad | 5.496,52 |  |
MM.07.010.0010.d | - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 32 kWf | cad | 6.880,49 |  |
MM.07.010.0010.e | - 8000 m³/h - oltre 32 fino a 45 kWf | cad | 10.019,83 |  |
MM.07.010.0010.f | - 12000 m³/h - oltre 45 fino a 60 kWf | cad | 11.838,90 |  |
MM.07.010.0020 | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. Grandezze (m³/h: portata nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R. e acqua di torre da 30 a 35 °C): |  |  |  |
MM.07.010.0020.a | - 1500 m³/h - fino a 8 kWf | cad | 2.192,37 |  |
MM.07.010.0020.b | - 2000 m³/h - oltre 8 fino a 12 kWf | cad | 2.352,80 |  |
MM.07.010.0020.c | - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | cad | 2.907,76 |  |
MM.07.010.0020.d | - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | cad | 4.455,28 |  |
MM.07.010.0020.e | - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 33 kWf | cad | 5.470,93 |  |
MM.07.010.0020.f | - 8000 m³/h - oltre 33 fino a 46 kWf | cad | 8.324,37 |  |
MM.07.010.0030 | Aumenti di prezzo per aggiunta di batteria di riscaldamento ad acqua in rame alluminio. Grandezze (m³/h: portata nominale - kWt: potenzialità termica con acqua calda da 80 a 70 °C): |  |  |  |
MM.07.010.0030.a | - 1500 m³/h - fino a 6 kWt | cad | 370,81 |  |
MM.07.010.0030.b | - 2000 m³/h - fino a 8 kWt | cad | 428,24 |  |
MM.07.010.0030.c | - 3000 m³/h - fino a 12 kWt | cad | 483,79 |  |
MM.07.010.0030.d | - 4500 m³/h - fino a 18 kWt | cad | 564,32 |  |
MM.07.010.0030.e | - 6000 m³/h - fino a 24 kWt | cad | 596,16 |  |
MM.07.010.0030.f | - 8000 m³/h - fino a 32 kWt | cad | 644,85 |  |
MM.07.010.0030.g | - 12000 m³/h - fino a 48 kWt | cad | 741,61 |  |
MM.07.010.0040 | Aumenti di prezzo per aggiunta di plenum con bocchette per diffusione aria direttamente in ambiente. Grandezze (m³/h: portata nominale): |  |  |  |
MM.07.010.0040.a | - 1500 m³/h | cad | 209,75 |  |
MM.07.010.0040.b | - 2000 m³/h | cad | 241,58 |  |
MM.07.010.0040.c | - 3000 m³/h | cad | 332,10 |  |
MM.07.010.0040.d | - 4500 m³/h | cad | 424,49 |  |
MM.07.010.0040.e | - 6000 m³/h | cad | 515,64 |  |
MM.07.010.0040.f | - 8000 m³/h | cad | 558,09 |  |
MM.07.010.0040.g | - 9000 m³/h | cad | 599,91 |  |
MM.07.020 | CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF-TOP |  |  |  |
MM.07.020.0010 | Condizionatori autonomi roof-top |  |  |  |
MM.07.020.0010.a | - solo raffreddamento - 2500 m³/h - fino a 11 kWf | cad | 2.159,91 |  |
MM.07.020.0010.b | - solo raffreddamento - 3000 m³/h - fino a 14 kWf | cad | 2.433,95 |  |
MM.07.020.0010.c | - solo raffreddamento - 3500 m³/h - fino a 17 kWf | cad | 2.546,94 |  |
MM.07.020.0010.d | - solo raffreddamento - 4000 m³/h - fino a 20 kWf | cad | 2.788,52 |  |
MM.07.020.0010.e | - solo raffreddamento - 5000 m³/h - fino a 24 kWf | cad | 3.482,07 |  |
MM.07.020.0010.f | - solo raffreddamento - 6000 m³/h - fino a 30 kWf | cad | 3.852,87 |  |
MM.07.020.0010.g | - pompa di calore - 2500 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 10 kWt | cad | 2.305,36 |  |
MM.07.020.0010.h | - pompa di calore - 3000 m³/h - fino a 14 kWf - fino a 23 kWt | cad | 2.546,94 |  |
MM.07.020.0010.i | - pompa di calore - 3500 m³/h - fino a 17 kWf - fino a 15 kWt | cad | 2.788,52 |  |
MM.07.020.0010.j | - pompa di calore - 4000 m³/h - fino a 20 kWf - fino a 18 kWt | cad | 2.998,27 |  |
MM.07.020.0010.k | - pompa di calore - 5000 m³/h - fino a 24 kWf - fino a 22 kWt | cad | 3.675,58 |  |
MM.07.020.0010.l | - pompa di calore - 6000 m³/h - fino a 30 kWf - fino a 27 kWt | cad | 4.061,99 |  |
MM.07.030 | SISTEMI SPLIT |  |  |  |
MM.07.030.0010 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da unità interna a pavimento a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
MM.07.030.0010.a | - solo raffreddamento - fino a 2,6 kWf | cad | 951,48 |  |
MM.07.030.0010.b | - solo raffreddamento - fino a 3,7 kWf | cad | 1.195,22 |  |
MM.07.030.0010.c | - solo raffreddamento - fino a 4,8 kWf | cad | 1.609,18 |  |
MM.07.030.0010.d | - solo raffreddamento - fino a 6,5 kWf | cad | 1.972,84 |  |
MM.07.030.0010.e | - pompa di calore - fino a 2,6 kWf - fino a 3 kWt | cad | 1.164,27 |  |
MM.07.030.0010.f | - pompa di calore - fino a 3,7 kWf - fino a 4,7 kWt | cad | 1.396,40 |  |
MM.07.030.0010.g | - pompa di calore - fino a 4,8 kWf - fino a 5,4 kWt | cad | 1.860,65 |  |
MM.07.030.0010.h | - pompa di calore - fino a 6,5 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 2.170,16 |  |
MM.07.030.0020 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna a soffitto in vista a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
MM.07.030.0020.a | - solo raffreddamento - fino a 5 kWf | cad | 2.288,01 |  |
MM.07.030.0020.b | - solo raffreddamento - fino a 6,5 kWf | cad | 2.411,65 |  |
MM.07.030.0020.c | - solo raffreddamento - fino a 8 kWf | cad | 2.804,52 |  |
MM.07.030.0020.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 3.369,27 |  |
MM.07.030.0020.e | - solo raffreddamento - fino a 14 kWf | cad | 3.860,34 |  |
MM.07.030.0020.f | - pompa di calore - fino a 5 kWf - fino a 5,5 kWt | cad | 2.485,33 |  |
MM.07.030.0020.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 7 kWt | cad | 2.730,86 |  |
MM.07.030.0020.h | - pompa di calore - fino a 8 kWf - fino a 9 kWt | cad | 3.123,73 |  |
MM.07.030.0020.i | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12,5 kWt | cad | 3.713,02 |  |
MM.07.030.0020.j | - pompa di calore - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt | cad | 4.302,31 |  |
MM.07.030.0030 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna a soffitto a cassetta a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
MM.07.030.0030.a | - solo raffreddamento - fino a 5,5 kWf | cad | 2.730,86 |  |
MM.07.030.0030.b | - solo raffreddamento - fino a 7 kWf | cad | 2.927,30 |  |
MM.07.030.0030.c | - solo raffreddamento - fino a 8,5 kWf | cad | 3.123,73 |  |
MM.07.030.0030.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 3.860,34 |  |
MM.07.030.0030.e | - solo raffreddamento - fino a 13,5 kWf | cad | 4.351,41 |  |
MM.07.030.0030.f | - solo raffreddamento - fino a 15 kWf | cad | 5.038,92 |  |
MM.07.030.0030.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 2.952,29 |  |
MM.07.030.0030.h | - pompa di calore - fino a 7 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 3.172,83 |  |
MM.07.030.0030.i | - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt | cad | 3.566,12 |  |
MM.07.030.0030.j | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 4.351,41 |  |
MM.07.030.0030.k | - pompa di calore - fino a 13,5 kWf - fino a 16 kWt | cad | 4.881,51 |  |
MM.07.030.0030.l | - pompa di calore - fino a 15 kWf - fino a 17,5 kWt | cad | 5.914,08 |  |
MM.07.030.0040 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna a soffitto CANALIZZABILE a 3 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa), unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
MM.07.030.0040.a | - solo raffreddamento - fino a 5,5 kWf | cad | 2.387,11 |  |
MM.07.030.0040.b | - solo raffreddamento - fino a 7 kWf | cad | 2.681,76 |  |
MM.07.030.0040.c | - solo raffreddamento - fino a 8,5 kWf | cad | 2.927,30 |  |
MM.07.030.0040.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 3.467,48 |  |
MM.07.030.0040.e | - solo raffreddamento - fino a 13,5 kWf | cad | 4.105,87 |  |
MM.07.030.0040.f | - solo raffreddamento - fino a 15 kWf | cad | 4.744,28 |  |
MM.07.030.0040.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 2.632,65 |  |
MM.07.030.0040.h | - pompa di calore - fino a 7 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 2.976,40 |  |
MM.07.030.0040.i | - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt | cad | 3.565,69 |  |
MM.07.030.0040.j | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 4.154,99 |  |
MM.07.030.0040.k | - pompa di calore - fino a 13,5 kWf - fino a 16 kWt | cad | 4.646,06 |  |
MM.07.030.0040.l | - pompa di calore - fino a 15 kWf - fino a 17 kWt | cad | 5.530,01 |  |
MM.07.030.0050 | Accessori per sistemi split |  |  |  |
MM.07.030.0050.a | - scheda per avviamento remoto | cad | 41,78 |  |
MM.07.030.0050.b | - riduttore velocità per unità interne canalizzabili | cad | 46,44 |  |
MM.07.030.0050.c | - pompetta scarico condensa | cad | 194,24 |  |
MM.07.040 | SISTEMI MULTI-SPLIT |  |  |  |
MM.07.040.0010 | Unità esterne a pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con compressori ermetici, ventilatori elicoidali, batteria condensante, circuito frigorifero, strumentazione, quadro elettrico e mobile in lamiera d'acciaio verniciato. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento - kWt: potenzialità resa in riscaldamento - u.i.: numero di unità interne collegabili): |  |  |  |
MM.07.040.0010.a | - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt - u.i. fino a 13 | cad | 6.144,06 |  |
MM.07.040.0010.b | - oltre 14 fino a 23 kWf - oltre 16 fino a 26 kWt - u.i. fino a 13 | cad | 10.131,63 |  |
MM.07.040.0010.c | - oltre 23 fino a 29 kWf - oltre 26 fino a 33 kWt - u.i. fino a 16 | cad | 11.042,57 |  |
MM.07.040.0010.d | - oltre 29 fino a 37 kWf - oltre 33 fino a 42 kWt - u.i. fino a 16 | cad | 14.351,74 |  |
MM.07.040.0010.e | - oltre 37 fino a 46 kWf - oltre 42 fino a 52 kWt - u.i. fino a 20 | cad | 18.970,04 |  |
MM.07.040.0010.f | - oltre 46 fino a 58 kWf - oltre 52 fino a 60 kWt - u.i. fino a 20 | cad | 20.741,73 |  |
MM.07.040.0010.g | - oltre 58 fino a 70 kWf - oltre 60 fino a 78 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 27.716,70 |  |
MM.07.040.0010.h | - oltre 70 fino a 75 kWf - oltre 78 fino a 85 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 28.590,65 |  |
MM.07.040.0010.i | - oltre 75 fino a 80 kWf - oltre 85 fino a 90 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 29.527,03 |  |
MM.07.040.0010.j | - oltre 80 fino a 85 kWf - oltre 90 fino a 95 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 30.338,55 |  |
MM.07.040.0020 | Unità interne a pavimento a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0020.a | - in vista - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.223,79 |  |
MM.07.040.0020.b | - in vista - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.232,99 |  |
MM.07.040.0020.c | - in vista - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.249,72 |  |
MM.07.040.0020.d | - in vista - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.295,73 |  |
MM.07.040.0020.e | - in vista - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.350,94 |  |
MM.07.040.0020.f | - in vista - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 1.392,77 |  |
MM.07.040.0020.g | - da incasso - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.113,38 |  |
MM.07.040.0020.h | - da incasso - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.122,57 |  |
MM.07.040.0020.i | - da incasso - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.145,17 |  |
MM.07.040.0020.j | - da incasso - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.166,91 |  |
MM.07.040.0020.k | - da incasso - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.208,74 |  |
MM.07.040.0020.l | - da incasso - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 1.235,50 |  |
MM.07.040.0030 | Unità interne pensili a parete a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0030.a | - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 831,48 |  |
MM.07.040.0030.b | - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 847,37 |  |
MM.07.040.0030.c | - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 861,59 |  |
MM.07.040.0030.d | - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 875,81 |  |
MM.07.040.0030.e | - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 899,23 |  |
MM.07.040.0040 | Unità interne pensili a soffitto in vista a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0040.a | - fino a 4,7 kWf- fino a 5,2 kWt | cad | 1.618,62 |  |
MM.07.040.0040.b | - fino a 7,3 kWf- fino a 8,3 kWt | cad | 1.799,30 |  |
MM.07.040.0040.c | - fino a 11,6 kWf- fino a 13 kWt | cad | 2.199,98 |  |
MM.07.040.0040.d | - fino a 14,5 kWf- fino a 16,3 kWt | cad | 2.839,90 |  |
MM.07.040.0050 | Unità interne pensili a soffitto da incasso canalizzabili a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (Pa: statica utile minima a velocità alta - kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0050.a | - 5 Pa - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 968,66 |  |
MM.07.040.0050.b | - 5 Pa - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.022,20 |  |
MM.07.040.0050.c | - 5 Pa - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.126,76 |  |
MM.07.040.0050.d | - 100 Pa - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.365,16 |  |
MM.07.040.0050.e | - 100 Pa - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.384,39 |  |
MM.07.040.0050.f | - 100 Pa - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.408,66 |  |
MM.07.040.0050.g | - 100 Pa - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.455,50 |  |
MM.07.040.0050.h | - 100 Pa - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.501,51 |  |
MM.07.040.0050.i | - 100 Pa - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 1.582,65 |  |
MM.07.040.0050.j | - 100 Pa - fino a 8,3 kWf - fino a 9,3 kWt | cad | 1.684,71 |  |
MM.07.040.0050.k | - 100 Pa - fino a 9,3 kWf - fino a 10,5 kWt | cad | 1.762,50 |  |
MM.07.040.0050.l | - 100 Pa - fino a 11,6 kWf - fino a 13 kWt | cad | 1.958,23 |  |
MM.07.040.0050.m | - 100 Pa - fino a 14,5 kWf - fino a 16,3 kWt | cad | 2.165,69 |  |
MM.07.040.0050.n | - 100 Pa - fino a 16,3 kWf - fino a 18,6 kWt | cad | 2.333,83 |  |
MM.07.040.0050.o | - 200 Pa - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 1.769,92 |  |
MM.07.040.0050.p | - 200 Pa - fino a 8,3 kWf - fino a 9,3 kWt | cad | 1.934,41 |  |
MM.07.040.0050.q | - 200 Pa - fino a 9,3 kWf - fino a 10,5 kWt | cad | 2.012,20 |  |
MM.07.040.0050.r | - 200 Pa - fino a 11,6 kWf - fino a 13 kWt | cad | 2.056,95 |  |
MM.07.040.0050.s | - 200 Pa - fino a 14,5 kWf - fino a 16,3 kWt | cad | 2.276,93 |  |
MM.07.040.0050.t | - 200 Pa - fino a 16,3 kWf - fino a 18,6 kWt | cad | 2.476,02 |  |
MM.07.040.0060 | Unità interne pensili a soffitto a cassetta a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0060.a | - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.747,90 |  |
MM.07.040.0060.b | - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.872,75 |  |
MM.07.040.0060.c | - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.997,60 |  |
MM.07.040.0060.d | - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 2.122,45 |  |
MM.07.040.0070 | Unità per aria primaria a soffitto da incasso con filtro, recuperatore, batteria di riscaldamento/raffreddamento, umidificatore, ventilatori di mandata ed estrazione a 2 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa). I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (m³/h: portata a velocità alta - kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
MM.07.040.0070.a | - 500 m³/h - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 2.880,05 |  |
MM.07.040.0070.b | - 1000 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 3.908,10 |  |
MM.07.040.0080 | Accessori per sistemi multi-split |  |  |  |
MM.07.040.0080.a | - pompetta scarico condensa | cad | 285,66 |  |
MM.07.040.0080.b | - telecomando a raggi infrarossi | cad | 72,78 |  |
MM.07.040.0080.c | - comando remoto | cad | 183,19 |  |
MM.07.040.0080.d | - programmatore settimanale | cad | 279,39 |  |
MM.07.040.0080.e | - unità di comando centralizzato fino a 8 sistemi | cad | 765,39 |  |
MM.07.040.0080.f | - unità di comando centralizzato fino a 32 sistemi | cad | 867,45 |  |
MM.07.040.0080.g | - unità di comando centralizzato fino a 50 sistemi | cad | 2.055,27 |  |
MM.07.040.0080.h | - unità di interfaccia a sistema esterno di controllo | cad | 1.738,24 |  |