Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

2C.01- Demolizioni, rimozioni - piccola manutenz.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
2C.01 | RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.01.100 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. |  |  |  |
2C.01.100.0010 | Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
2C.01.100.0010.a | - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento | m² | 15,14 |  | 68,04
2C.01.100.0010.b | - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) | m² | 7,44 |  | 80,01
2C.01.100.0010.c | - in legno, moquette. | m² | 6,09 |  | 80,01
2C.01.100.0010.d | - in lastre di pietra naturale, con relativa malta di allettamento | m² | 21,79 |  | 69,23
2C.01.100.0020 | Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento |  |  |  |
2C.01.100.0020.a | - spessore fino a 4 cm. | m² | 11,11 |  | 69,99
2C.01.100.0020.b | - per ogni cm in più da 4,1 a 7,0 cm | m² x cm | 2,94 |  | 67,73
2C.01.100.0020.c | - per ogni cm in più da 7,1 cm | m² x cm | 2,13 |  | 69,78
2C.01.120 | RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta. |  |  |  |
2C.01.120.0010 | Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento |  |  |  |
2C.01.120.0010.a | - in piastrelle di ceramica, gres e simili. | m² | 11,76 |  | 78,62
2C.01.120.0010.b | - tessili, moquettes e simili | m² | 4,62 |  | 79,76
2C.01.120.0010.c | - in teli vinilici, linoleum e simili | m² | 6,07 |  | 79,82
2C.01.120.0020 | Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
2C.01.120.0020.a | - in piastrelle di ceramica, gres, marmo | m | 2,09 |  | 77,30
2C.01.120.0020.b | - in legno, vinilici incollati o chiodati. | m | 0,90 |  | 72,24
2C.01.120.0020.c | - in legno, vinilici, avvitati. | m | 1,38 |  | 76,90
2C.01.140 | RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010- Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni. Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, taglio, cernita di eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. |  |  |  |
2C.01.140.0070 | Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino |  |  |  |
2C.01.140.0070.a | - per la prima lavagna | cad | 37,09 |  | 69,59
2C.01.140.0070.b | - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio | cad | 17,70 |  | 80,11
2C.01.140.0080 | Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino |  |  |  |
2C.01.140.0080.a | - per il primi 10 m (minimo da computare 8 m) | m | 6,17 |  | 75,49
2C.01.140.0080.b | - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio | m | 4,42 |  | 80,09
2C.01.170 | RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-TERMO-SANITARI |  |  |  |
2C.01.170.0010 | Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. | cad | 51,94 |  | 79,09
2C.01.170.0020 | Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: |  |  |  |
2C.01.170.0020.a | - linee acqua calda e fredda. | cad | 133,06 |  | 79,46
2C.01.170.0020.b | - linea acqua fredda. | cad | 115,15 |  | 79,73
2C.01.170.0030 | Rimozione punto di utilizzo idrico e scarico di apparecchi igienico-sanitari all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. Il prezzo comprende e compensa la demolizione parziale del rivestimento, rimozione delle tubazioni di adduzione e delle valvole di intercettazione ubicate in prossimità del locale o all'interno dello stesso, la rimozione della tubazione di scarico fino alla colonna principale, le opere murarie per l'apertura delle tracce, la chiusura e il ripristino delle stesse con malta cementizia, le opere provvisionali di sostegno e di protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il traporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del sevizio all'interno dello stabile. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. | cad | 225,07 |  | 56,72
2C.01.700 | TRACCE Le valutazioni a cm²/m sono riferite alla sezione della traccia per un metro lineare, sono comprensive dell'onere di chiusura della traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento. |  |  |  |
2C.01.700.0010 | Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
2C.01.700.0010.a | - sezione fino a 50 cm² | m | 6,63 |  | 69,23
2C.01.700.0010.b | - sezione da 51 fino a 100 cm² | m | 10,51 |  | 66,29
2C.01.700.0010.c | - sezione da 101 fino a 150 cm² | m | 13,66 |  | 65,00
2C.01.700.0020 | Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
2C.01.700.0020.a | - sezione fino a 104 cm² | m | 13,22 |  | 68,45
2C.01.700.0020.b | - sezione da 105 fino a 250 cm² | m | 20,46 |  | 62,99
2C.01.700.0020.c | - sezione da 251 fino a 400 cm² | m | 26,62 |  | 60,14
2C.01.700.0030 | Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
2C.01.700.0030.a | - sezione fino a 104 cm² | m | 16,37 |  | 68,67
2C.01.700.0030.b | - sezione da 105 fino a 250 cm² | m | 22,50 |  | 71,19
2C.01.700.0030.c | - sezione da 251 fino a 400 cm² | m | 30,50 |  | 70,11
2C.01.700.0040 | Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
2C.01.700.0040.a | - sezione fino a 104 cm² | m | 18,00 |  | 71,26
2C.01.700.0040.b | - sezione da 105 fino a 250 cm² | m | 30,25 |  | 65,89
2C.01.700.0040.c | - sezione da 251 fino a 400 cm² | m | 39,19 |  | 64,28
2C.01.700.0050 | Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: |  |  |  |
2C.01.700.0050.a | - sezione fino a 124 cm² | m | 21,07 |  | 68,44
2C.01.700.0050.b | - sezione da 125 fino a 250 cm² | m | 32,37 |  | 67,27