Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MM.05 - Unità di trattamento aria a sezioni

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MM.05 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI |  |  |  |
MM.05.010 | SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA |  |  |  |
MM.05.010.0010 | Sezioni di aspirazione aria esterna da interno, composte da: plenum aspirante con 1 serranda in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.010.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 326,44 |  |
MM.05.010.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 586,31 |  |
MM.05.010.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 700,47 |  |
MM.05.010.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 790,65 |  |
MM.05.010.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.120,17 |  |
MM.05.010.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.290,94 |  |
MM.05.010.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 1.886,16 |  |
MM.05.010.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 2.402,46 |  |
MM.05.010.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 2.592,08 |  |
MM.05.010.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.188,36 |  |
MM.05.010.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 3.997,76 |  |
MM.05.010.0020 | Sezioni di aspirazione/miscela aria esterna e ricircolo da interno, composte da: plenum con 2 serrande in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/500): |  |  |  |
MM.05.010.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 316,26 |  |
MM.05.010.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 561,94 |  |
MM.05.010.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 724,87 |  |
MM.05.010.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 837,61 |  |
MM.05.010.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.144,31 |  |
MM.05.010.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.326,26 |  |
MM.05.010.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 1.938,39 |  |
MM.05.010.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 2.402,46 |  |
MM.05.010.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 3.028,75 |  |
MM.05.010.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.899,73 |  |
MM.05.010.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 4.260,94 |  |
MM.05.010.0030 | Sezioni di estrazione/espulsione/miscela da interno, composte da: ventilatori con motori, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; plenum con tre serrande in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/500): |  |  |  |
MM.05.010.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.535,41 |  |
MM.05.010.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 3.064,85 |  |
MM.05.010.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 3.537,36 |  |
MM.05.010.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 4.041,17 |  |
MM.05.010.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 5.609,96 |  |
MM.05.010.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 6.781,27 |  |
MM.05.010.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 9.705,91 |  |
MM.05.010.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 11.173,95 |  |
MM.05.010.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 12.997,93 |  |
MM.05.010.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 16.452,07 |  |
MM.05.010.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 20.164,79 |  |
MM.05.010.0040 | Sezioni free-cooling da interno, composte da: ventilatori con motori, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; plenum con cinque serrande in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/600): |  |  |  |
MM.05.010.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.886,07 |  |
MM.05.010.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 3.640,37 |  |
MM.05.010.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 4.140,02 |  |
MM.05.010.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 4.875,08 |  |
MM.05.010.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 6.507,74 |  |
MM.05.010.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 8.275,27 |  |
MM.05.010.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 11.455,26 |  |
MM.05.010.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 12.814,34 |  |
MM.05.010.0040.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 16.598,87 |  |
MM.05.010.0040.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 20.678,75 |  |
MM.05.010.0040.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 27.212,03 |  |
MM.05.020 | SEZIONI FILTRANTI |  |  |  |
MM.05.020.0010 | Sezioni di filtrazione a media efficenza da interno tipo con filtri piani, composte da: celle rigenerabili pieghettate classe G3; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.020.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 333,62 |  |
MM.05.020.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 570,59 |  |
MM.05.020.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 677,99 |  |
MM.05.020.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 756,49 |  |
MM.05.020.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 977,82 |  |
MM.05.020.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.255,56 |  |
MM.05.020.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 1.733,40 |  |
MM.05.020.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 2.182,16 |  |
MM.05.020.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 2.545,55 |  |
MM.05.020.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.188,36 |  |
MM.05.020.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 3.997,76 |  |
MM.05.020.0020 | Sezioni di filtrazione a media efficenza da interno tipo con filtri a rullo, composte da: filtri rotativi classe G3 con motoriduttori, quadri elettrici e pressostati; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.020.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.691,56 |  |
MM.05.020.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 2.747,66 |  |
MM.05.020.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 2.545,04 |  |
MM.05.020.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 3.073,53 |  |
MM.05.020.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 3.412,64 |  |
MM.05.020.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 3.792,87 |  |
MM.05.020.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 4.305,11 |  |
MM.05.020.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 4.645,27 |  |
MM.05.020.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 5.367,10 |  |
MM.05.020.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 4.642,47 |  |
MM.05.020.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 5.442,55 |  |
MM.05.020.0030 | Sezioni di filtrazione ad alta efficenza da interno tipo con filtri a tasche, composte da: pre-filtro a celle rigenerabili classe G3; filtro a tasche classe F6; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.020.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 573,14 |  |
MM.05.020.0030.b | - oltre 695 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.012,14 |  |
MM.05.020.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.339,77 |  |
MM.05.020.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.523,14 |  |
MM.05.020.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.995,05 |  |
MM.05.020.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.680,51 |  |
MM.05.020.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 3.738,93 |  |
MM.05.020.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 4.788,45 |  |
MM.05.020.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 5.951,34 |  |
MM.05.020.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 7.944,40 |  |
MM.05.020.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 9.963,94 |  |
MM.05.030 | SEZIONI DI RECUPERO CALORE |  |  |  |
MM.05.030.0010 | Sistemi di recupero calore da interno tipo aria-acqua rendimento invernale 50% circa, composti da: sezione aria espulsione con batteria in rame-alluminio e bacinella raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; sezione aria esterna con pre-filtro piano a celle rigenerabili classe G3, batteria in rame-alluminio e bacinella raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; strutture portanti in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; pompa di circolazione acqua glicolata tipo in linea con intercettazioni, manometro e pressostato di sicurezza; vaso d'espansione chiuso a membrana; tubazione per collegamento batterie fino a m 10 (lunghezza eccedente valutata a parte) con imbuto di riempimento, rubinetti di carico/scarico/sfiato, verniciatura e carica di glicole. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espusione ed esterna): |  |  |  |
MM.05.030.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 2.296,12 |  |
MM.05.030.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 4.241,18 |  |
MM.05.030.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 5.087,80 |  |
MM.05.030.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 6.076,40 |  |
MM.05.030.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 7.973,23 |  |
MM.05.030.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 10.089,85 |  |
MM.05.030.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 14.083,36 |  |
MM.05.030.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 18.351,37 |  |
MM.05.030.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 22.699,75 |  |
MM.05.030.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 29.471,83 |  |
MM.05.030.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 38.688,76 |  |
MM.05.030.0020 | Sezioni di recupero calore da interno tipo aria-aria rendimento invernale minimo 50%, composti da: recuperatore statico a piastre fisse a flussi incrociati in lamiere d'alluminio stampate e sigillate con bacinelle raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; pre-filtro piano a celle rigenerabili classe G3 su lato aria esterna; strutture portanti in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espulsione ed esterna): |  |  |  |
MM.05.030.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 566,06 |  |
MM.05.030.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.104,10 |  |
MM.05.030.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.197,55 |  |
MM.05.030.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.540,06 |  |
MM.05.030.0020.e | - oltre 1944 fino a 2778 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 2.135,66 |  |
MM.05.030.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.959,32 |  |
MM.05.030.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 4.201,54 |  |
MM.05.030.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 5.441,02 |  |
MM.05.030.0030 | Sezioni di recupero calore da interno tipo a ruota entalpica rendimento invernale minimo 60%, composte da: recuperatore rotativo igroscopico con rotore in alluminio, motoriduttore elettrico a velocità costante e bacinella raccolta eventuale condensa in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; giunti antivibranti. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espulsione ed esterna): |  |  |  |
MM.05.030.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 3.101,71 |  |
MM.05.030.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 5.550,89 |  |
MM.05.030.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 6.384,90 |  |
MM.05.030.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 6.342,69 |  |
MM.05.030.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 8.185,68 |  |
MM.05.030.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 10.047,63 |  |
MM.05.030.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 13.512,07 |  |
MM.05.030.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 16.573,87 |  |
MM.05.040 | SEZIONI DI RISCALDAMENTO |  |  |  |
MM.05.040.0010 | Sezioni di pre-riscaldamento da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita a temperatura tale da ottenere °C 15 dopo umidificazione): |  |  |  |
MM.05.040.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 11,5 kW | cad | 370,94 |  |
MM.05.040.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 16 kW | cad | 684,84 |  |
MM.05.040.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 22,5 kW | cad | 806,61 |  |
MM.05.040.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 32 kW | cad | 949,27 |  |
MM.05.040.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 45 kW | cad | 1.269,71 |  |
MM.05.040.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 68 kW | cad | 1.568,03 |  |
MM.05.040.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 100 kW | cad | 2.212,13 |  |
MM.05.040.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 135 kW | cad | 3.033,95 |  |
MM.05.040.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 180 kW | cad | 3.676,34 |  |
MM.05.040.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 250 kW | cad | 4.737,16 |  |
MM.05.040.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 340 kW | cad | 6.178,47 |  |
MM.05.040.0020 | Sezioni di pre-riscaldamento da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita a temperatura tale da ottenere °C 15 dopo umidificazione): |  |  |  |
MM.05.040.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 27,5 kW | cad | 411,88 |  |
MM.05.040.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 38,5 kW | cad | 762,44 |  |
MM.05.040.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 55 kW | cad | 933,09 |  |
MM.05.040.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 76 kW | cad | 1.098,02 |  |
MM.05.040.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 110 kW | cad | 1.549,55 |  |
MM.05.040.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 164 kW | cad | 2.200,79 |  |
MM.05.040.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 240 kW | cad | 3.037,52 |  |
MM.05.040.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 327 kW | cad | 3.832,90 |  |
MM.05.040.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 436 kW | cad | 5.037,40 |  |
MM.05.040.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 600 kW | cad | 5.790,11 |  |
MM.05.040.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 818 kW | cad | 7.616,51 |  |
MM.05.040.0030 | Sezioni di post-riscaldamento da interno con aria in uscita °C fino a 30, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o in alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima): |  |  |  |
MM.05.040.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 12,5 kW | cad | 370,94 |  |
MM.05.040.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 17,5 kW | cad | 684,84 |  |
MM.05.040.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 25 kW | cad | 806,61 |  |
MM.05.040.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 35 kW | cad | 949,27 |  |
MM.05.040.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 50 kW | cad | 1.269,71 |  |
MM.05.040.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 75 kW | cad | 1.568,03 |  |
MM.05.040.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 110 kW | cad | 2.265,43 |  |
MM.05.040.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 150 kW | cad | 3.108,99 |  |
MM.05.040.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 200 kW | cad | 3.976,73 |  |
MM.05.040.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 275 kW | cad | 4.737,16 |  |
MM.05.040.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 375 kW | cad | 6.178,47 |  |
MM.05.040.0040 | Sezioni di post-riscaldamento da interno con aria in uscita °C oltre 30 fino a 40, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua calda; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima): |  |  |  |
MM.05.040.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 21 kW | cad | 411,88 |  |
MM.05.040.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 29,5 kW | cad | 762,44 |  |
MM.05.040.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 42 kW | cad | 933,09 |  |
MM.05.040.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 59 kW | cad | 1.098,02 |  |
MM.05.040.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 84 kW | cad | 1.481,10 |  |
MM.05.040.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 126 kW | cad | 2.026,65 |  |
MM.05.040.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 185 kW | cad | 2.727,21 |  |
MM.05.040.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 252 kW | cad | 3.758,35 |  |
MM.05.040.0040.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 336 kW | cad | 5.037,40 |  |
MM.05.040.0040.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 462 kW | cad | 5.790,11 |  |
MM.05.040.0040.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 630 kW | cad | 7.616,51 |  |
MM.05.050 | SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
MM.05.050.0010 | Sezioni di raffreddamento da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua refrigerata; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita °C 14 UR 95%): |  |  |  |
MM.05.050.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 24 kW | cad | 613,78 |  |
MM.05.050.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 33,5 kW | cad | 1.164,25 |  |
MM.05.050.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 47,5 kW | cad | 1.477,48 |  |
MM.05.050.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 67 kW | cad | 1.795,78 |  |
MM.05.050.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 95 kW | cad | 2.450,61 |  |
MM.05.050.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 143 kW | cad | 3.383,07 |  |
MM.05.050.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 209 kW | cad | 4.448,86 |  |
MM.05.050.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 285 kW | cad | 6.076,97 |  |
MM.05.050.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 380 kW | cad | 7.867,06 |  |
MM.05.050.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 523 kW | cad | 10.553,59 |  |
MM.05.050.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 713 kW | cad | 13.939,93 |  |
MM.05.050.0020 | Sezioni di raffreddamento da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: batteria in rame-alluminio ad acqua refrigerata; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kW: potenzialità massima con aria in uscita °C 14 UR 95%): |  |  |  |
MM.05.050.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 36 kW | cad | 669,45 |  |
MM.05.050.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 50 kW | cad | 1.304,88 |  |
MM.05.050.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 72 kW | cad | 1.630,02 |  |
MM.05.050.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 100 kW | cad | 1.965,80 |  |
MM.05.050.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 143 kW | cad | 2.711,93 |  |
MM.05.050.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 215 kW | cad | 3.659,65 |  |
MM.05.050.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 315 kW | cad | 4.915,60 |  |
MM.05.050.0020.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 429 kW | cad | 6.438,53 |  |
MM.05.050.0020.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 572 kW | cad | 8.064,45 |  |
MM.05.050.0020.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 787 kW | cad | 10.821,07 |  |
MM.05.050.0020.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 1073 kW | cad | 14.478,88 |  |
MM.05.060 | SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE |  |  |  |
MM.05.060.0010 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo a perdere da interno, composte da: raddrizzatori di filetti in acciaio zincato o pvc; pacco evaporante in cellulosa o pvc con distributore; separatore di gocce in acciaio zincato o pvc; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.060.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 638,39 |  |
MM.05.060.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.155,50 |  |
MM.05.060.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.371,74 |  |
MM.05.060.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.628,95 |  |
MM.05.060.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 2.072,16 |  |
MM.05.060.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.512,91 |  |
MM.05.060.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 3.419,85 |  |
MM.05.060.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 4.055,99 |  |
MM.05.060.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 5.335,94 |  |
MM.05.060.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 7.248,45 |  |
MM.05.060.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 8.336,43 |  |
MM.05.060.0020 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo a pacco evaporante da interno, composte da: raddrizzatori di filetti in acciaio zincato o pvc; pompa con motore e filtro; pacco evaporante in cellulosa o pvc con distributore; separatore di gocce in acciaio zincato o pvc; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.060.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 772,88 |  |
MM.05.060.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 1.403,93 |  |
MM.05.060.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 1.726,13 |  |
MM.05.060.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 2.028,74 |  |
MM.05.060.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 2.569,38 |  |
MM.05.060.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 3.383,07 |  |
MM.05.060.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 4.553,77 |  |
MM.05.060.0020.h | - oltre 6111 fino a 11111 l/s [22000 - 40000 m³/h] | cad | 5.409,40 |  |
MM.05.060.0020.i | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 6.999,74 |  |
MM.05.060.0020.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 8.339,88 |  |
MM.05.060.0030 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo a lavatore d'aria da interno, composte da: raddrizzatori di filetti in acciaio zincato o pvc; pompa con motore e filtro; ugelli autopulenti in nylon su 1 o 2 rampe; separatore di gocce in acciaio zincato o pvc; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.060.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.617,43 |  |
MM.05.060.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 2.856,92 |  |
MM.05.060.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 3.286,18 |  |
MM.05.060.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 3.799,42 |  |
MM.05.060.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 4.696,15 |  |
MM.05.060.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 5.611,20 |  |
MM.05.060.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 7.743,66 |  |
MM.05.060.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 9.257,42 |  |
MM.05.060.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 12.147,00 |  |
MM.05.060.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 15.711,16 |  |
MM.05.060.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 18.997,12 |  |
MM.05.060.0040 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad aria compressa da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: camera di umidificazione (interna e separata dalla pannellatura esterna) in acciaio inox con separatore di gocce in polipropilene, vasca di raccolta in acciaio inox e (per portate oltre m³/h 10000) grigliato pedonabile in acciaio zincato a caldo; teste atomizzatrici con distributori e ugelli autopulenti in acciaio inox; quadro di comando e regolazione; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
MM.05.060.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 7,5 kg/h | cad | 2.155,64 |  |
MM.05.060.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 9 kg/h | cad | 3.682,67 |  |
MM.05.060.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 12,5 kg/h | cad | 4.207,19 |  |
MM.05.060.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 17,5 kg/h | cad | 4.532,81 |  |
MM.05.060.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 25 kg/h | cad | 6.444,50 |  |
MM.05.060.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 37,5 kg/h | cad | 7.001,35 |  |
MM.05.060.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 55 kg/h | cad | 8.153,92 |  |
MM.05.060.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 75 kg/h | cad | 9.834,10 |  |
MM.05.060.0040.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 100 kg/h | cad | 11.758,77 |  |
MM.05.060.0040.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 138 kg/h | cad | 14.911,75 |  |
MM.05.060.0040.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 188 kg/h | cad | 17.553,90 |  |
MM.05.060.0050 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad aria compressa da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: camera di umidificazione (interna e separata dalla pannellatura esterna) in acciaio inox con separatore di gocce in polipropilene, vasca di raccolta in acciaio inox e (per portate oltre m³/h 10000) grigliato pedonabile in acciaio zincato a caldo; teste atomizzatrici con distributori e ugelli autopulenti in acciaio inox; quadro di comando e regolazione; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
MM.05.060.0050.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 15,5 kg/h | cad | 2.534,09 |  |
MM.05.060.0050.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 22 kg/h | cad | 4.592,52 |  |
MM.05.060.0050.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 31 kg/h | cad | 5.247,50 |  |
MM.05.060.0050.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 43 kg/h | cad | 6.384,26 |  |
MM.05.060.0050.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 62 kg/h | cad | 7.934,20 |  |
MM.05.060.0050.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 93 kg/h | cad | 11.554,24 |  |
MM.05.060.0050.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 136 kg/h | cad | 11.086,50 |  |
MM.05.060.0050.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 186 kg/h | cad | 14.537,18 |  |
MM.05.060.0050.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 248 kg/h | cad | 18.472,10 |  |
MM.05.060.0050.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 341 kg/h | cad | 24.030,40 |  |
MM.05.060.0050.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 465 kg/h | cad | 29.481,62 |  |
MM.05.060.0060 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad ultrasuoni da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: umidificatori a trasduzione piezoelettrica da condotto modulari con carrozzeria in lamiera d'acciaio legato; sistemi di comando e regolazione modulante ; vasca di raccolta in acciaio inox; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
MM.05.060.0060.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 7,5 kg/h | cad | 5.923,82 |  |
MM.05.060.0060.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 9 kg/h | cad | 9.656,65 |  |
MM.05.060.0060.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 12,5 kg/h | cad | 9.796,73 |  |
MM.05.060.0060.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 17,5 kg/h | cad | 9.937,21 |  |
MM.05.060.0060.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 25 kg/h | cad | 13.723,62 |  |
MM.05.060.0060.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 37,5 kg/h | cad | 19.477,18 |  |
MM.05.060.0060.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 55 kg/h | cad | 29.036,87 |  |
MM.05.060.0070 | Sezioni di umidificazione ad acqua tipo ad ultrasuoni da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: umidificatori a trasduzione piezoelettrica da condotto modulari con carrozzeria in lamiera d'acciaio legato; sistemi di comando e regolazione modulante ; vasca di raccolta in acciaio inox; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima d'acqua evaporata): |  |  |  |
MM.05.060.0070.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 15,5 kg/h | cad | 5.923,82 |  |
MM.05.060.0070.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 22 kg/h | cad | 12.935,25 |  |
MM.05.060.0070.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 31 kg/h | cad | 16.566,92 |  |
MM.05.060.0070.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 43 kg/h | cad | 21.713,18 |  |
MM.05.060.0070.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 62 kg/h | cad | 29.013,47 |  |
MM.05.060.0080 | Sezioni di umidificazione a vapore tipo a generatore elettrico da interno con aria esterna fino a 50% della portata totale, composte da: generatori di vapore ad elettrodi ad erogazione modulante con distributori di vapore, tubazioni per allacciamenti vari e quadri elettrici; separatore di gocce in acciaio zincato; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima di vapore): |  |  |  |
MM.05.060.0080.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 7,5 kg/h | cad | 1.679,80 |  |
MM.05.060.0080.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 9 kg/h | cad | 3.174,45 |  |
MM.05.060.0080.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 12,5 kg/h | cad | 3.310,38 |  |
MM.05.060.0080.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 17,5 kg/h | cad | 3.681,98 |  |
MM.05.060.0080.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 25 kg/h | cad | 4.459,84 |  |
MM.05.060.0080.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 37,5 kg/h | cad | 5.366,70 |  |
MM.05.060.0080.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 55 kg/h | cad | 7.281,47 |  |
MM.05.060.0080.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 75 kg/h | cad | 9.042,41 |  |
MM.05.060.0080.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 100 kg/h | cad | 11.857,05 |  |
MM.05.060.0080.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 138 kg/h | cad | 14.257,12 |  |
MM.05.060.0090 | Sezioni di umidificazione a vapore tipo a generatore elettrico da interno con aria esterna oltre 50% fino a 100% della portata totale, composte da: generatori di vapore ad elettrodi ad erogazione modulante con distributori di vapore, tubazioni per allacciamenti vari e quadri elettrici; separatore di gocce in acciaio zincato; vasca di raccolta in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria - kg/h: portata massima di vapore): |  |  |  |
MM.05.060.0090.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] - 15,5 kg/h | cad | 1.988,79 |  |
MM.05.060.0090.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] - 22 kg/h | cad | 3.365,97 |  |
MM.05.060.0090.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] - 31 kg/h | cad | 3.923,88 |  |
MM.05.060.0090.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 43 kg/h | cad | 4.898,86 |  |
MM.05.060.0090.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] - 62 kg/h | cad | 5.995,86 |  |
MM.05.060.0090.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 93 kg/h | cad | 8.459,80 |  |
MM.05.060.0090.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 136 kg/h | cad | 11.190,22 |  |
MM.05.070 | SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA |  |  |  |
MM.05.070.0010 | Sezioni ventilanti di mandata aria da interno composte da: ventilatori con motori, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/1200): |  |  |  |
MM.05.070.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 1.167,10 |  |
MM.05.070.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 2.230,28 |  |
MM.05.070.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 2.591,62 |  |
MM.05.070.0010.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 3.140,13 |  |
MM.05.070.0010.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 4.096,95 |  |
MM.05.070.0010.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 5.043,89 |  |
MM.05.070.0010.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 6.619,73 |  |
MM.05.070.0010.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 9.199,54 |  |
MM.05.070.0010.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 11.887,51 |  |
MM.05.070.0010.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 14.680,30 |  |
MM.05.070.0010.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 18.281,26 |  |
MM.05.080 | SEZIONI SPECIALI |  |  |  |
MM.05.080.0010 | Sezioni multi-zone in costruzione da interno, composte da: batteria di riscaldamento in rame-alluminio ad acqua calda; batteria di raffrescamento in rame-alluminio ad acqua refrigerata con bacino raccolta condensa in acciaio zincato; serrande di miscela e taratura per le varie zone; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria, di cui esterna fino a 50% - kWt potenzialità riscaldante massima con mandata aria a °C 35 - kWf potenzialità raffreddante massima con mandata aria a °C 14 UR 90%): |  |  |  |
MM.05.080.0010.a | - fino a 2777 l/s [10000 m³/h] - 92 kWt - 95 kWf | cad | 696,59 |  |
MM.05.080.0010.b | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 138 kWt - 143 kWf | cad | 1.601,95 |  |
MM.05.080.0010.c | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 202 kWt - 209 kWf | cad | 2.045,11 |  |
MM.05.080.0010.d | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 276 kWt - 285 kWf | cad | 2.372,03 |  |
MM.05.080.0010.e | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 368 kWt - 380 kWf | cad | 3.324,37 |  |
MM.05.080.0010.f | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 506 kWt - 523 kWf | cad | 4.830,29 |  |
MM.05.080.0010.g | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 690 kWt - 713 kWf | cad | 7.059,73 |  |
MM.05.080.0020 | Sezioni doppio condotto in costruzione da interno, composte da: batteria di riscaldamento in rame-alluminio ad acqua calda; batteria di raffrescamento in rame-alluminio ad acqua refrigerata con bacino raccolta condensa in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria, di cui esterna fino a 50% - kWt potenzialità riscaldante massima con mandata aria a °C 35 - kWf potenzialità raffreddante massima con mandata aria a °C 14 UR 90%): |  |  |  |
MM.05.080.0020.a | - fino a 2777 l/s [10000 m³/h] - 92 kWt - 95 kWf | cad | 651,06 |  |
MM.05.080.0020.b | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] - 138 kWt - 143 kWf | cad | 1.368,94 |  |
MM.05.080.0020.c | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] - 202 kWt - 209 kWf | cad | 1.784,72 |  |
MM.05.080.0020.d | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] - 276 kWt - 285 kWf | cad | 2.256,44 |  |
MM.05.080.0020.e | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] - 368 kWt - 380 kWf | cad | 3.206,25 |  |
MM.05.080.0020.f | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] - 506 kWt - 523 kWf | cad | 4.689,39 |  |
MM.05.080.0020.g | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] - 690 kWt - 713 kWf | cad | 6.753,27 |  |
MM.05.090 | AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO |  |  |  |
MM.05.090.0010 | Aumenti di prezzo per le sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - aspirazione aria esterna - aspirazione/miscela aria esterna e ricircolo - filtrazione a media efficienza con filtri piani - pre-riscaldamento - post-riscaldamento - raffreddamento Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 83,35 |  |
MM.05.090.0010.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 108,46 |  |
MM.05.090.0010.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 129,97 |  |
MM.05.090.0010.d | - oltre 1388 fino a 2777 l/s [5000 - 10000 m³/h] | cad | 150,12 |  |
MM.05.090.0010.e | - oltre 2777 fino a 6111 l/s [10000 - 22000 m³/h] | cad | 189,05 |  |
MM.05.090.0010.f | - oltre 6111 fino a 15278 l/s [22000 - 55000 m³/h] | cad | 243,25 |  |
MM.05.090.0010.g | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 308,62 |  |
MM.05.090.0020 | Aumenti di prezzo per le sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - estrazione/espulsione/miscela aria - recuperatore di calore aria-acqua - recuperatore di calore aria-aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 156,29 |  |
MM.05.090.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 283,65 |  |
MM.05.090.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 330,84 |  |
MM.05.090.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 400,32 |  |
MM.05.090.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 543,52 |  |
MM.05.090.0020.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 660,29 |  |
MM.05.090.0020.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 925,85 |  |
MM.05.090.0020.h | - oltre 6111 fino a 15278 l/s [22000 - 55000 m³/h] | cad | 1.012,06 |  |
MM.05.090.0020.i | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 1.070,44 |  |
MM.05.090.0030 | Aumenti di prezzo per le sezioni indicate; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - free-cooling Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 239,65 |  |
MM.05.090.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 433,82 |  |
MM.05.090.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 578,96 |  |
MM.05.090.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 667,19 |  |
MM.05.090.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 921,61 |  |
MM.05.090.0030.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 1.181,54 |  |
MM.05.090.0030.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 1.645,96 |  |
MM.05.090.0030.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.951,83 |  |
MM.05.090.0030.i | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 2.530,13 |  |
MM.05.090.0030.j | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 3.301,74 |  |
MM.05.090.0030.k | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 3.975,91 |  |
MM.05.090.0040 | Aumenti di prezzo per le sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - filtrazione a media efficienza con filtri a rullo - filtrazione ad alta efficienza con filtri a tasche - umidificazione ad acqua a perdere - umidificazione ad acqua a pacco evaporante Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 97,25 |  |
MM.05.090.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 183,54 |  |
MM.05.090.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 212,69 |  |
MM.05.090.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 250,20 |  |
MM.05.090.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 330,84 |  |
MM.05.090.0040.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 382,26 |  |
MM.05.090.0040.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 514,37 |  |
MM.05.090.0040.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 650,61 |  |
MM.05.090.0040.i | - oltre 8333 fino a 15278 l/s [30000 - 55000 m³/h] | cad | 778,50 |  |
MM.05.090.0040.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 924,48 |  |
MM.05.090.0050 | Aumenti di prezzo per sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - recupero di calore a ruota entalpica - umidificazione ad acqua ad aria compressa - umidificazione ad acqua a ultrasuoni - umidificazione a vapore a generatore elettrico Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0050.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 97,25 |  |
MM.05.090.0050.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 225,26 |  |
MM.05.090.0050.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 283,57 |  |
MM.05.090.0050.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 366,96 |  |
MM.05.090.0050.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 472,64 |  |
MM.05.090.0050.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 556,02 |  |
MM.05.090.0050.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 720,12 |  |
MM.05.090.0050.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 795,19 |  |
MM.05.090.0050.i | - oltre 8333 fino a 20333 l/s [30000 - 75000 m³/h] | cad | 973,13 |  |
MM.05.090.0060 | Aumenti di prezzo per le sezioni indicate; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - umidificazione ad acqua a lavatore d'aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0060.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 149,35 |  |
MM.05.090.0060.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 308,68 |  |
MM.05.090.0060.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 401,73 |  |
MM.05.090.0060.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 517,08 |  |
MM.05.090.0060.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 590,78 |  |
MM.05.090.0060.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 764,53 |  |
MM.05.090.0060.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 822,99 |  |
MM.05.090.0060.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.012,06 |  |
MM.05.090.0060.i | - oltre 8333 fino a 20833 l/s [30000 - 75000 m³/h] | cad | 875,81 |  |
MM.05.090.0070 | Aumenti di prezzo per le sezioni indicate; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - ventilanti di mandata aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0070.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 97,25 |  |
MM.05.090.0070.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 225,26 |  |
MM.05.090.0070.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 295,39 |  |
MM.05.090.0070.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 400,32 |  |
MM.05.090.0070.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 543,52 |  |
MM.05.090.0070.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 764,53 |  |
MM.05.090.0070.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 977,28 |  |
MM.05.090.0070.h | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.301,22 |  |
MM.05.090.0070.i | - oltre 8333 fino a 20833 l/s [30000 - 75000 m³/h] | cad | 1.557,01 |  |
MM.05.090.0080 | Aumenti di prezzo per sezioni comprese fra i tipi elencati; le sezioni sono composte come già descritto, ma in costruzione da esterno (pannellatura sandwich spessore mm 46 con lamiere in acciaio zincato plastificate esternamente o in peralluman) complete di tettuccio e (ove necessario) vani tecnici di ricovero: - multi-zone - doppio condotto Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.090.0080.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 323,00 |  |
MM.05.090.0080.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 634,03 |  |
MM.05.090.0080.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 720,76 |  |
MM.05.090.0080.d | - oltre 1388 fino a 6111 l/s [5000 - 22000 m³/h] | cad | 750,60 |  |
MM.05.100 | AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI |  |  |  |
MM.05.100.0010 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - aspirazione aria esterna - aspirazione/miscela aria esterna - filtrazione a media efficienza con filtri piani - filtrazione a media efficienza con filtri a rullo - pre-riscaldamento Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0010.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 38,74 |  |
MM.05.100.0010.b | - oltre 694 fino a 1388 l/s [2500 - 5000 m³/h] | cad | 84,65 |  |
MM.05.100.0010.c | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 99,77 |  |
MM.05.100.0010.d | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 134,32 |  |
MM.05.100.0010.e | - oltre 2777 fino a 20833 l/s [10000 - 75000 m³/h] | cad | 93,58 |  |
MM.05.100.0020 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - estrazione/espulsione/miscela aria - raffreddamento - umidificazione ad acqua a lavatore d'aria - ventilante di mandata aria Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0020.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 61,77 |  |
MM.05.100.0020.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 131,25 |  |
MM.05.100.0020.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 179,95 |  |
MM.05.100.0020.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 205,55 |  |
MM.05.100.0020.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 268,26 |  |
MM.05.100.0020.f | - oltre 2777 fino a 6111 l/s [10000 - 22000 m³/h] | cad | 367,18 |  |
MM.05.100.0020.g | - oltre 6111 fino a 20833 l/s [22000 - 75000 m³/h] | cad | 472,51 |  |
MM.05.100.0030 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - filtrazione ad alta efficienza con filtri a tasche - post-riscaldamento - umidificazione ad acqua a perdere - umidificazione ad acqua a pacco evaporante - umidificazione ad acqua ad aria compressa - umidificazione ad acqua a ultrasuoni - umidificazione a vapore a generatore elettrico Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0030.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 57,84 |  |
MM.05.100.0030.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 131,25 |  |
MM.05.100.0030.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 166,90 |  |
MM.05.100.0030.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 176,53 |  |
MM.05.100.0030.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 216,72 |  |
MM.05.100.0030.f | - oltre 2777 fino a 11111 l/s [10000 - 40000 m³/h] | cad | 265,86 |  |
MM.05.100.0030.g | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 308,03 |  |
MM.05.100.0030.h | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 354,01 |  |
MM.05.100.0040 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - free-cooling Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0040.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 191,09 |  |
MM.05.100.0040.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 403,93 |  |
MM.05.100.0040.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 513,11 |  |
MM.05.100.0040.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 621,76 |  |
MM.05.100.0040.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 741,42 |  |
MM.05.100.0040.f | - oltre 2777 fino a 6111 l/s [10000 - 22000 m³/h] | cad | 823,65 |  |
MM.05.100.0040.g | - oltre 6111 fino a 8333 l/s [22000 - 30000 m³/h] | cad | 1.194,22 |  |
MM.05.100.0040.h | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 1.383,49 |  |
MM.05.100.0040.i | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 1.665,10 |  |
MM.05.100.0040.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 1.866,40 |  |
MM.05.100.0050 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - recupero di calore aria-acqua Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0050.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 167,40 |  |
MM.05.100.0050.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 395,15 |  |
MM.05.100.0050.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 522,97 |  |
MM.05.100.0050.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 638,97 |  |
MM.05.100.0050.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 765,81 |  |
MM.05.100.0050.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 975,19 |  |
MM.05.100.0050.g | - oltre 4166 fino a 8333 l/s [15000 - 30000 m³/h] | cad | 1.299,01 |  |
MM.05.100.0050.h | - oltre 8333 fino a 11111 l/s [30000 - 40000 m³/h] | cad | 1.818,12 |  |
MM.05.100.0050.i | - oltre 11111 fino a 15278 l/s [40000 - 55000 m³/h] | cad | 2.251,02 |  |
MM.05.100.0050.j | - oltre 15278 fino a 20833 l/s [55000 - 75000 m³/h] | cad | 2.527,54 |  |
MM.05.100.0060 | Aumenti di prezzo per le sezioni composte come già descritto comprese fra i tipi elencati, ma in costruzione smontabile (incluso montaggio in loco): - multi-zone - doppio condotto Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
MM.05.100.0060.a | - fino a 694 l/s [2500 m³/h] | cad | 298,90 |  |
MM.05.100.0060.b | - oltre 694 fino a 972 l/s [2500 - 3500 m³/h] | cad | 653,96 |  |
MM.05.100.0060.c | - oltre 972 fino a 1388 l/s [3500 - 5000 m³/h] | cad | 843,05 |  |
MM.05.100.0060.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] | cad | 1.072,58 |  |
MM.05.100.0060.e | - oltre 1944 fino a 2777 l/s [7000 - 10000 m³/h] | cad | 1.450,56 |  |
MM.05.100.0060.f | - oltre 2777 fino a 4166 l/s [10000 - 15000 m³/h] | cad | 2.055,92 |  |
MM.05.100.0060.g | - oltre 4166 fino a 6111 l/s [15000 - 22000 m³/h] | cad | 2.504,89 |  |