Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MC.17 - Materiali - Pietra naturale

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MC.17 | MATERIALI PER OPERE IN PIETRA |  |  |  |
MC.17.010 | MARMI |  |  |  |
MC.17.010.0030 | BIANCO Carrara qualità buona C in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.010.0030.a | - spessore 2 cm | m² | 67,82 |  |
MC.17.010.0030.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 13,32 |  |
MC.17.010.0040 | BIANCO Carrara qualità corrente D in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.010.0040.a | - spessore 2 cm | m² | 67,82 |  |
MC.17.010.0040.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 13,32 |  |
MC.17.010.0050 | Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni: |  |  |  |
MC.17.010.0050.a | Dimensioni cm. 70 X 30 X 6 e cm. 70 X 40 X 6 | m² | 101,32 |  |
MC.17.010.0050.b | Dimensioni cm. 70 X 50 X 6 e cm. 90 X 50 X 6 | m² | 116,26 |  |
MC.17.010.0050.c | Dimensioni cm. 100 X 70 X 6 | m² | 107,78 |  |
MC.17.010.0050.d | Dimensioni cm. 100 X 100 X 6 e 100 X 90 X 6 | m² | 134,22 |  |
MC.17.010.0060 | Fornitura di lastre in trachite, Finirure : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo" compreso imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere. |  |  |  |
MC.17.010.0060.a | Dimensioni cm. 70 X 30 X 6 e 70 X 40 X 6 | m² | 185,30 |  |
MC.17.010.0060.b | Dimensioni cm. 70 X 50 X 6 e 90 X 50 X 6 | m² | 194,17 |  |
MC.17.010.0070 | Fornitura di copertine in giallo d'istria.Dimensioni cm. 140/160 X 50 X 15 . Finiture: faccia a vista finita a piano bocciardato, coste levigate. Bisello sui due lati di cm 140/160 superiori. Compreso imballo, carico e scarico.Trasporto franco cantiere. | m | 305,80 |  |
MC.17.010.0080 | Fornitura di massello d'angolo in giallo d'istria.Dimensioni d'ingombro massime cm. 10/10 X h15 .Finiture:n°2 facce a vista ortogonali tra loro finite a piano bocciardato, coste segate. Bisello sui tutti i lati a vista. Compreso imballo, carico e scarico. Trasporto franco cantiere. | cad | 39,56 |  |
MC.17.010.0085 | Fornitura di massello in giallo d'istria.Dimensioni cm. 140/30 X 15 . Finiture:facce a vista finita a piano bocciardato, coste segate. Compreso imballo, carico e scarico.Trasporto franco cantiere. | m | 133,21 |  |
MC.17.010.0090 | Fornitura di alzatine in giallo d'istria.Dimensioni altezza cm. 15 x a correre x 3 . Finiture:facce a vista a piano bocciardato, coste segate. Bisello sui quattro lati. Compreso imballo in palette , carico e scarico trasporto franco cantiere. | m | 52,51 |  |
MC.17.010.0095 | Fornitura di alzatine in giallo d'istria.Dimensioni altezza cm. 34 x a correre x 3 . Finiture:facce a vista a piano bocciardato, coste segate. Bisello sui quattro lati. Compreso imballo in palette , carico e scarico trasporto franco cantiere. | m | 69,94 |  |
MC.17.020 | CALCARI LUCIDABILI |  |  |  |
MC.17.020.0010 | AURISINA fiorito in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.020.0010.a | - spessore 2 cm | m² | 67,75 |  |
MC.17.020.0010.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 20,71 |  |
MC.17.020.0020 | BOTTICINO tipo classico in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.020.0020.a | - spessore 2 cm | m² | 64,19 |  |
MC.17.020.0020.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 23,01 |  |
MC.17.020.0030 | CHIAMPO Olivo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.020.0030.a | - spessore 2 cm | m² | 54,07 |  |
MC.17.020.0030.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 15,84 |  |
MC.17.020.0110 | TRACHITE Gialla in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.020.0110.a | - spessore 2 cm | m² | 114,80 |  |
MC.17.020.0110.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 34,80 |  |
MC.17.020.0120 | TRANI chiaro o scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.020.0120.a | - spessore 2 cm | m² | 47,23 |  |
MC.17.020.0120.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 15,74 |  |
MC.17.050 | BEOLA |  |  |  |
MC.17.050.0010 | BEOLA grigia e ghiandonata in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.050.0010.a | - spessore 2 cm | m² | 108,22 |  |
MC.17.050.0010.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 32,92 |  |
MC.17.050.0020 | BEOLA bianca in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: |  |  |  |
MC.17.050.0020.a | - spessore 2 cm | m² | 149,61 |  |
MC.17.050.0020.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 44,23 |  |
MC.17.100 | GRANITI - SERIZZI - SIENITI - PORFIDO |  |  |  |
MC.17.100.0010 | GRANITO bianco di Montorfano in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: |  |  |  |
MC.17.100.0010.a | - spessore 2 cm | m² | 132,68 |  |
MC.17.100.0010.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 38,25 |  |
MC.17.100.0070 | GRANITO sardo rosa in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: |  |  |  |
MC.17.100.0070.a | - spessore 2 cm | m² | 85,64 |  |
MC.17.100.0070.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 25,41 |  |
MC.17.100.0100 | SERIZZO Antigorio in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: |  |  |  |
MC.17.100.0100.a | - spessore 2 cm | m² | 69,64 |  |
MC.17.100.0100.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 20,69 |  |
MC.17.150 | CEPPO |  |  |  |
MC.17.150.0010 | CEPPO di Poltragno e d'Iseo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto |  |  |  |
MC.17.150.0010.a | - spessore 2 cm | m² | 54,58 |  |
MC.17.150.0010.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 23,52 |  |