Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MU.04 - Materiali per strade

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MU.04 | MATERIALI PER STRADE |  |  |  |
MU.04.010 | EMULSIONI - BITUMI - GEOGRIGLIE |  |  |  |
MU.04.010.0010 | Emulsione bituminosa al 55% di bitume: |  |  |  |
MU.04.010.0010.a | - basica | 100 kg | 59,76 |  |
MU.04.010.0020 | Bitume sfuso: |  |  |  |
MU.04.010.0020.c | - 60/70 penetrazione | 100 kg | 38,96 |  |
MU.04.010.0030 | Prodotto impermeabilizzante | 100 kg | 77,34 |  |
MU.04.010.0110 | Geocomposito tipo costituito da un geotessile nontessuto a filo continuo 100% polipropilene o poliestere, agugliato meccanicamente, ed accopiato ad una griglia a maglia quadrata di lato minimo mm 30 in fibra di vetro, poliestere o altre sintetiche ad elevato modulo elastico (Forza per allungamento al 2% >_ 34kN/m ISO 10319).Compresa di 0,7 kg di emulsione bituminosa acida al 65% | m² | 5,76 |  |
MU.04.010.0120 | Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per rinforzo strutturale del terreno. Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza: |  |  |  |
MU.04.010.0120.a | - da 45 a 60 kN/m per altezze fino a 3,00 m | m² | 2,61 |  |
MU.04.010.0120.b | - da 45 a 90 kN/m per altezze da 3,01 fino a 6,00 m | m² | 3,37 |  |
MU.04.010.0120.c | - da 45 a 120 kN/m per altezze da 6,01 fino a 9,00 m | m² | 4,92 |  |
MU.04.010.0120.d | - da 45 a 160 kN/m per altezze da 9,01 fino a 12,00 m | m² | 6,44 |  |
MU.04.010.0120.e | - da 45 a 160 kN/m per altezze oltre 12,00 m | m² | 8,04 |  |
MU.04.010.0130 | Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: |  |  |  |
MU.04.010.0130.a | - resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s. | m² | 4,37 |  |
MU.04.010.0130.b | - resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 l/ m s. | m² | 6,30 |  |
MU.04.010.0140 | Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante. |  |  |  |
MU.04.010.0140.a | - resistenza a trazione >15,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,39 l/m s. | m² | 5,62 |  |
MU.04.010.0140.b | - resistenza a trazione >18 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,43 l/m s. | m² | 8,11 |  |
MU.04.010.0150 | Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: |  |  |  |
MU.04.010.0150.a | - resistenza a trazione > 20 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,10 l/m s. | m² | 7,99 |  |
MU.04.010.0150.b | - resistenza a trazione > 25 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,20 l/m s. | m² | 10,05 |  |
MU.04.010.0150.c | - resistenza a trazione > 28 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,30 l/m s. | m² | 12,42 |  |
MU.04.010.0160 | Membrana impermeabile cuspidata in Polietilene ad alta densità (HDPE), con resistenza a trazione > 17 kN/m, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 180 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro/dreno/impermeabile, del peso complessivo di 1400 g/m² | m² | 11,99 |  |
MU.04.010.0170 | Geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con caratteristiche: |  |  |  |
MU.04.010.0170.a | - resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 250 g/m² | m² | 3,12 |  |
MU.04.010.0170.b | - resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 370 g/m² | m² | 4,74 |  |
MU.04.010.0180 | Geogriglia bi-orientata multistrato, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie, con resistenza massima a trazione > 35kN/m in entrambe le direzioni e peso complessivo non inferiore a 315 g/m² | m² | 4,93 |  |
MU.04.010.0190 | Geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche: |  |  |  |
MU.04.010.0190.a | - resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 410 g/m² | m² | 4,69 |  |
MU.04.010.0190.b | - resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 560 g/m² | m² | 6,49 |  |
MU.04.030 | ADDITIVI |  |  |  |
MU.04.030.0010 | Attivante di adesione tra bitume - aggregato | kg | 2,60 |  |
MU.04.030.0020 | Ossido di ferro sintetico | kg | 2,09 |  |
MU.04.030.0030 | Additivo polimerico termoplastico, modificante fisico del conglomerato bituminoso | kg | 2,09 |  |
MU.04.030.0040 | Fibra organica stabilizzante, modificante fisico strutturale del conglomerato bituminoso | kg | 1,56 |  |
MU.04.120 | CONGLOMERATI BITUMINOSI |  |  |  |
MU.04.120.0010 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. | 100 kg | 3,30 |  |
MU.04.120.0020 | Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. | 100 kg | 4,52 |  |
MU.04.120.0030 | Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. | 100 kg | 4,16 |  |
MU.04.120.0040 | Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. | 100 kg | 4,33 |  |
MU.04.120.0050 | Strato di base alto modulo in conglomerato bituminoso, con polimeri e bitumi normale confezionato con aggregati lapidei calcarei di primo impiego provenienti da processo di frantumazione, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivato con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% | 100 kg | 4,59 |  |
MU.04.120.0100 | Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminosocostituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. | 100 kg | 4,22 |  |
MU.04.120.0110 | Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. | 100 kg | 4,39 |  |
MU.04.120.0200 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. | 100 kg | 4,00 |  |
MU.04.120.0210 | Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. | 100 kg | 4,70 |  |
MU.04.120.0220 | Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. | 100 kg | 4,29 |  |
MU.04.120.0230 | Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. | 100 kg | 4,48 |  |
MU.04.120.0300 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. | 100 kg | 4,29 |  |
MU.04.120.0310 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. | 100 kg | 5,17 |  |
MU.04.120.0315 | Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60. | 100 kg | 6,04 |  |
MU.04.120.0320 | Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. | 100 kg | 4,62 |  |
MU.04.120.0325 | Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62 | 100 kg | 4,83 |  |
MU.04.120.0330 | Strato di usura a elevata aderenza in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,4% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 66. | 100 kg | 5,75 |  |
MU.04.120.0340 | Strato di usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60. | 100 kg | 5,98 |  |
MU.04.120.0400 | Strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 14,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 e valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. | 100 kg | 5,76 |  |
MU.04.120.0410 | Strato di usura semidrenante-fonoassorbente a moderata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 16%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 e valore di aderenza superficiale BPN ≥ 64. | 100 kg | 6,05 |  |
MU.04.120.0420 | Premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo per il rivestimento di sedi stradali ad intasamento di conglomerati bituminosi aperti (vuoti integranulari >15%) a base di inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2007, UNI 11238-1:2007. Resa: 5 kg/m² | kg | 2,33 |  |
MU.04.120.0430 | Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura tramite l’utilizzo di additivi per la colorazione a base di ossido, con dosaggio pari a 2-6% sul peso degli aggregati; potranno essere richiesti aggregati di idoneo colore (porfidi, porferiti, o altre rocce quarzifere di colore rosso o rosato); l’additivo dovrà garantire le prestazioni meccaniche dello strato di usura di riferimento. | m² x cm | 4,47 |  |
MU.04.120.0435 | Malta premiscelata colorata a base di resine versatili polivalenti, coloranti inorganici, polveri di quarzo (mercolor-F) | kg | 2,24 |  |
MU.04.120.0440 | Premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo per il rivestimento di pavimentazioni in bitume a basso traffico a base di inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2007, UNI 11238-1:2007. Resa: 3 kg/m² | kg | 3,04 |  |
MU.04.120.0450 | Conglomerato bituminoso plastico a freddo confezionato in sacchi da 25 kg | cad | 5,48 |  |
MU.04.120.0460 | Conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mme passsante al setaccio 0,074,mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. | kg | 0,91 |  |
MU.04.120.0510 | Sovrapprezzo per l’utilizzo di aggregato di qualsiasi natura con resistenza alla frantumazione LA ≤ 18%, per tutte le voci relative allo strato di usura, sia chiuso sia drenante. | m² x cm | 0,35 |  |
MU.04.120.0610 | Asfalto colato carreggiabile e carrabile granigliato adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o calcestruzzo, nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura. | 100 kg | 5,39 |  |
MU.04.120.0620 | Asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro. | 100 kg | 22,90 |  |
MU.04.120.0630 | Asfalto colato carreggiabile e carrabile granigliato adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per marciapiedi, nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura. | 100 kg | 6,51 |  |
MU.04.140 | CORDONI, RISVOLTE, PARACARRI - IN PIETRA |  |  |  |
MU.04.140.0010 | Risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm lavorate a punta: |  |  |  |
MU.04.140.0010.a | - dimensioni 40 x 40 cm | cad | 88,19 |  |
MU.04.140.0010.b | - dimensioni 50 x 50 cm | cad | 93,38 |  |
MU.04.140.0010.c | - dimensioni 60 x 60 cm | cad | 100,44 |  |
MU.04.140.0020 | Lastre di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm, lavorate a punta | m² | 164,79 |  |
MU.04.140.0030 | Paracarro in granito Ø 30 cm, come da disegni dell'Amministrazione |  |  |  |
MU.04.140.0030.a | - altezza 110 cm | cad | 145,26 |  |
MU.04.140.0030.b | - altezza 60 cm | cad | 129,68 |  |
MU.04.140.0050 | Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate: |  |  |  |
MU.04.140.0050.a | - sezione 40 x 25 cm, retti, a vista | m | 102,26 |  |
MU.04.140.0050.b | - sezione 30 x 25 cm, retti, a vista | m | 60,85 |  |
MU.04.140.0050.c | - sezione 15 x 25 cm, retti, a vista | m | 42,36 |  |
MU.04.140.0050.d | - sezione 12 x 25 cm, retti, a vista | m | 40,78 |  |
MU.04.140.0050.e | - sezione 15 x 15 cm, retti, a raso | m | 40,22 |  |
MU.04.140.0050.f | - sezione 12 x 15 cm, retti, a raso | m | 38,12 |  |
MU.04.140.0050.g | - valutazione a volume per misure varie intermedie | m³ | 791,09 |  |
MU.04.140.0060 | Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate: |  |  |  |
MU.04.140.0060.a | - sezione 40 x 25 cm, retti, a vista | m | 74,66 |  |
MU.04.140.0060.b | - sezione 30 x 25 cm, retti, a vista | m | 44,43 |  |
MU.04.140.0060.c | - sezione 15 x 25 cm, retti, a vista | m | 30,76 |  |
MU.04.140.0060.d | - sezione 12 x 25 cm, retti, a vista | m | 25,08 |  |
MU.04.140.0060.e | - sezione 15 x 15 cm, retti, a raso | m | 18,94 |  |
MU.04.140.0060.f | - sezione 12 x 15 cm, retti, a raso | m | 23,51 |  |
MU.04.140.0060.g | - valutazione a volume per misure varie intermedie | m³ | 577,62 |  |
MU.04.140.0070 | Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate: |  |  |  |
MU.04.140.0070.a | - sezione 40 x 25 cm, retti, a vista | m | 61,18 |  |
MU.04.140.0070.b | - sezione 30 x 25 cm, retti, a vista | m | 46,82 |  |
MU.04.140.0070.c | - sezione 15 x 25 cm, retti, a vista | m | 23,10 |  |
MU.04.140.0070.d | - sezione 12 x 25 cm, retti, a vista | m | 20,72 |  |
MU.04.140.0070.e | - sezione 15 x 15 cm, retti, a raso | m | 18,35 |  |
MU.04.140.0070.f | - sezione 12 x 15 cm, retti, a raso | m | 15,36 |  |
MU.04.140.0070.g | - valutazione a volume per misure varie intermedie | m³ | 624,25 |  |
MU.04.140.0100 | Binderi in porfido sezione 10 x 12 cm/ 12 x 12 cm | m | 9,68 |  |
MU.04.145 | CORDOLI IN CALCESTRUZZO |  |  |  |
MU.04.145.0010 | Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia: |  |  |  |
MU.04.145.0010.a | - sezione 12/15 cm x 25 cm | m | 6,12 |  |
MU.04.145.0010.b | - sezione 6/10 cm x 25 cm | m | 4,62 |  |
MU.04.145.0050 | Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico | m | 12,49 |  |
MU.04.150 | SCIVOLI - BARRIERE |  |  |  |
MU.04.150.0010 | Scivolo per abbattimento barriere architettoniche, in elementi prefabbricati; tipo: |  |  |  |
MU.04.150.0010.a | - trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio | cad | 171,18 |  |
MU.04.150.0010.b | - trapezoidale in quattro elementi, in cemento bianco | cad | 204,91 |  |
MU.04.150.0020 | Barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo Rck >= 45 N/mm² con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle. | m | 77,80 |  |
MU.04.150.0030 | Barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da viadotto, eseguita con calcestruzzo Rck >= 45 N/mm² con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K, completa di ancoraggi per i montanti del mancorrente in acciaio, piastre di collegamento in acciaio zincato a caldo con bulloni, collegamenti con barra Diwdag orizzontale Ø 20 mm, con manicotto di compensazione, ancoraggi alla base costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo. | m | 207,49 |  |
MU.04.150.0040 | Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: |  |  |  |
MU.04.150.0040.a | - classe N1 - A1, profondità normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, con LC >= 40 kj | m | 25,93 |  |
MU.04.150.0040.b | - classe N2 - A2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, con LC >= 80 kj | m | 25,93 |  |
MU.04.150.0040.c | - classe H1 - A3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 50 cm, peso minimo 26 kg/m, con LC >= 127 kj | m | 41,50 |  |
MU.04.150.0040.d | - classe H2 - B1, profondità normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, peso minimo 50 kg/m, con LC >= 250 kj | m | 62,24 |  |
MU.04.150.0040.e | - classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 58 cm, peso minimo 58 kg/m, con LC >= 450 kj | m | 72,61 |  |
MU.04.150.0050 | Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: |  |  |  |
MU.04.150.0050.a | - classe H2 - B1, profondità normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, con LC >= 250 kj | m | 90,78 |  |
MU.04.150.0050.b | - classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 75 kg/m, con LC >= 450 kj | m | 119,32 |  |
MU.04.150.0050.c | - classe H4 - B3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 45 cm, peso minimo 105 kg/m, con LC >= 572 kj | m | 163,39 |  |
MU.04.150.0060 | Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: |  |  |  |
MU.04.150.0060.a | - classe H1 - A3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 80 cm, peso minimo 37 kg/m, con LC >= 127 kj | m | 57,06 |  |
MU.04.150.0060.b | - classe H2 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, peso minimo 70 kg/m, con LC >= 288 kj | m | 95,96 |  |
MU.04.150.0060.c | - classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, peso minimo 80 kg/m, con LC >= 450 kj | m | 101,16 |  |
MU.04.150.0060.d | - classe H4 - B3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, peso minimo 95 kg/m, con LC >= 572 kj | m | 118,27 |  |
MU.04.150.0070 | Barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI EN 1317:2000 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi; |  |  |  |
MU.04.150.0070.a | - barriera stradale completa di montanti e accessori | m | 193,52 |  |
MU.04.150.0070.b | - pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310) | cad | 187,28 |  |
MU.04.150.0070.c | - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675) | cad | 518,13 |  |
MU.04.150.0080 | Barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2000 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4. |  |  |  |
MU.04.150.0080.a | - barriera stradale completa di montanti e accessori | m | 112,37 |  |
MU.04.150.0080.b | - pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310) | cad | 137,34 |  |
MU.04.150.0080.c | - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 660) | cad | 380,80 |  |
MU.04.150.0090 | Fornitura di elementi di barriere new jersey in polietilene di colore bianco e/o rosso per delimitazioni o deviazioni stradali, con giunti e fori di riempimento/svuotamento, di dimensioni minime 100x40 cm, h=70 cm. | m | 36,10 |  |
MU.04.155 | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI |  |  |  |
MU.04.155.0010 | Attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti. Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: |  |  |  |
MU.04.155.0010.a | - tipo parallelo classe di velocità 80 km/h | cad | 12.252,76 |  |
MU.04.155.0010.b | - tipo parallelo classe di velocità 100 km/h | cad | 15.186,50 |  |
MU.04.155.0010.c | - tipo non parallelo classe di velocità 80 km/h | cad | 13.173,15 |  |
MU.04.155.0010.d | - tipo non parallelo classe di velocità 100 km/h | cad | 16.106,90 |  |
MU.04.155.0020 | Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, per ripristino in caso di urto, completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: |  |  |  |
MU.04.155.0020.a | - frontale di testata colorato in pasta completo di frecce rinfrangenti realizzate con pellicola al alta rinfrangenza | cad | 184,07 |  |
MU.04.155.0020.b | - supporto anteriore/intermedio per attenuatore parallelo | cad | 161,07 |  |
MU.04.155.0020.c | - supporto anteriore/intermedio per attenuatore non parallelo | cad | 280,26 |  |
MU.04.155.0020.d | - lama a doppia/tripla onda, asolata spessore 3,2 mm e lunghezza mm 1250 o comunque della stessa tipologia di quella danneggiata | cad | 103,55 |  |
MU.04.155.0020.e | - elemento assorbitore d'urto comunque realizzato | cad | 609,76 |  |
MU.04.160 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE |  |  |  |
MU.04.160.0010 | Chiusini rotondi in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirunmore: |  |  |  |
MU.04.160.0010.a | - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 96 kg, non ventilato | cad | 200,21 |  |
MU.04.160.0010.b | - con telaio rotondo non inferiore a Ø 85 cm incassato, luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 87 kg, non ventilato | cad | 175,70 |  |
MU.04.160.0010.c | - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm a vista per l'inerimento in pavimentazioni in pietra, luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 132 kg, non ventilato | cad | 375,83 |  |
MU.04.160.0010.d | - con telaio quadrato non inferiore a 94x94 cm , luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non inferiore a 117 kg, non ventilato | cad | 291,75 |  |
MU.04.160.0010.e | - con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm incassato, luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non inferiore a 104 kg, non ventilato | cad | 281,77 |  |
MU.04.160.0010.f | - con telaio quadrato non inferiore a 81x81 cm incassato, luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 69 kg, autobloccante non ventilato | cad | 163,12 |  |
MU.04.160.0010.g | - con telaio rotondo non inferiore a Ø 84 cm incassato, luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 62 kg, autobloccante non ventilato | cad | 146,88 |  |
MU.04.160.0010.h | - con telaio quadrato non inferiore a 100x100 cm, luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 120 kg, non ventilato | cad | 408,98 |  |
MU.04.160.0030 | Chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, classe D400, a norme UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai: |  |  |  |
MU.04.160.0030.a | - luce 750 x 750 mm, due coperchi, peso 125 kg | cad | 409,90 |  |
MU.04.160.0030.b | - luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 235 kg | cad | 755,78 |  |
MU.04.160.0030.c | - luce 2250 x 750 mm, sei coperchi, peso 345 kg | cad | 1.211,30 |  |
MU.04.160.0040 | Chiusini da carreggiata a traffico normale, in ghisa sferoidale, classe D400, a norme UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm: |  |  |  |
MU.04.160.0040.a | - telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 57 kg | cad | 114,68 |  |
MU.04.160.0040.b | - telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 56 kg, tipo ventilato | cad | 162,34 |  |
MU.04.160.0040.c | - telaio quadrato, luce netta Ø 600 mm. peso 65 kg | cad | 123,68 |  |
MU.04.160.0040.d | - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli | cad | 181,06 |  |
MU.04.160.0040.e | - luce netta 430 x 280 mm, peso 40 kg, con coperchio a due triangoli | cad | 78,45 |  |
MU.04.160.0060 | Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124: |  |  |  |
MU.04.160.0060.a | - luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg | cad | 49,49 |  |
MU.04.160.0060.b | - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg | cad | 89,33 |  |
MU.04.160.0060.c | - luce 600 x 400 mm, altezza 60 mm, peso 43 kg | cad | 113,45 |  |
MU.04.160.0060.d | - luce 600 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 65 kg | cad | 164,75 |  |
MU.04.160.0100 | Chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg, altezza totale non inferiore a 100 mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore. | cad | 186,11 |  |
MU.04.170 | CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA |  |  |  |
MU.04.170.0010 | Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
MU.04.170.0010.a | - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg | cad | 144,72 |  |
MU.04.170.0010.b | - con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 81 kg | cad | 133,63 |  |
MU.04.170.0010.c | - con telaio rotondo, luce Ø 480 mm, altezza 65 mm, peso 62 kg | cad | 158,90 |  |
MU.04.170.0010.d | - con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg | cad | 143,42 |  |
MU.04.170.0010.e | - con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 90 kg | cad | 146,10 |  |
MU.04.170.0013 | Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
MU.04.170.0013.a | - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg | cad | 162,37 |  |
MU.04.170.0013.b | - con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 81 kg | cad | 151,28 |  |
MU.04.170.0013.c | - con telaio quadrato 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg | cad | 176,55 |  |
MU.04.170.0013.d | - con telaio ottagonale 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg | cad | 161,07 |  |
MU.04.170.0013.e | - con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 90 kg | cad | 163,76 |  |
MU.04.170.0017 | Fornitura di chiusini rotondi da riempirsi con pavimento, come da indicazioni del progettista, in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, in classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, coperchio antirotazione, con telaio rotondo Ø 840 mm , luce Ø 600 mm, altezza 100 mm, peso 91 kg.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. | cad | 135,42 |  |
MU.04.170.0020 | Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
MU.04.170.0020.a | - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg | cad | 124,80 |  |
MU.04.170.0020.b | - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg | cad | 148,93 |  |
MU.04.170.0020.c | - luce 690 x 690 mm, altezza 75 mm, peso 142 kg | cad | 235,99 |  |
MU.04.170.0020.d | - luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg | cad | 323,69 |  |
MU.04.170.0030 | Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg, da carreggiata, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. | cad | 149,79 |  |
MU.04.170.0040 | Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
MU.04.170.0040.a | - luce 200 x 200 mm, altezza 50 mm, peso 13 kg | cad | 23,19 |  |
MU.04.170.0040.b | - luce 300 x 300 mm, altezza 50 mm, peso 23 kg | cad | 37,49 |  |
MU.04.170.0040.c | - luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 kg | cad | 60,50 |  |
MU.04.170.0040.d | - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg | cad | 74,81 |  |
MU.04.170.0040.e | - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg | cad | 88,35 |  |
MU.04.170.0040.f | - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg | cad | 125,10 |  |
MU.04.170.0045 | Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |  |  |  |
MU.04.170.0045.a | - luce 600 x 400 mm, esterno 700 x 500 mm, altezza 70 mm, peso 59 kg | cad | 110,39 |  |
MU.04.170.0045.b | - luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg | cad | 139,58 |  |
MU.04.180 | GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE |  |  |  |
MU.04.180.0040 | Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124: |  |  |  |
MU.04.180.0040.a | - luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg | cad | 91,73 |  |
MU.04.180.0040.b | - luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg | cad | 146,05 |  |
MU.04.180.0040.c | - luce 650 x 650 mm, altezza 41 mm, peso 77 kg | cad | 209,41 |  |
MU.04.180.0040.d | - luce 750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg | cad | 271,58 |  |
MU.04.180.0050 | Griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124: luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg | cad | 91,73 |  |
MU.04.180.0060 | Griglie per canalette, in ghisa sferoidale, classe D400, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 35 mm: |  |  |  |
MU.04.180.0060.a | - larghezza 300 mm, peso 22,90 kg | cad | 63,18 |  |
MU.04.180.0060.b | - larghezza 400 mm, peso 33 kg | cad | 79,45 |  |
MU.04.180.0070 | Coppia di longheroni in ghisa per l'appoggio di griglie per canalette in ghisa sferoidale, classe D400 e C250, lunghezza 750 mm. Peso = 2 x 10 = 20 kg per 75 cm di lunghezza | cad | 45,03 |  |
MU.04.180.0080 | Griglie per canalette, in ghisa sferoidale, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm: |  |  |  |
MU.04.180.0080.a | - larghezza 200 mm, peso 13 kg | cad | 53,31 |  |
MU.04.180.0080.b | - larghezza 250 mm, peso 18 kg | cad | 59,11 |  |
MU.04.180.0080.c | - larghezza 300 mm, peso 22 kg | cad | 63,18 |  |
MU.04.180.0080.d | - larghezza 400 mm, peso 30.50 kg | cad | 79,45 |  |
MU.04.180.0090 | Griglie per canalette, in ghisa sferoidale, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm: |  |  |  |
MU.04.180.0090.a | - larghezza 200 mm, luce 150 mm | cad | 76,65 |  |
MU.04.180.0090.b | - larghezza 250 mm, luce 200 mm | cad | 82,68 |  |
MU.04.180.0090.c | - larghezza 300 mm, luce 250 mm | cad | 92,33 |  |
MU.04.180.0090.d | - larghezza 400 mm, luce 350 mm | cad | 118,88 |  |
MU.04.180.0100 | Griglia rettangolare piana in ghisa sferoidale per pozzetti o camerette. Classe C250, certificata a Norma UNI EN 124. Telaio rinforzato e resistente alla rottura di 400 kN, luce 550 x 300 mm, altezza 77 mm, peso 38,50 Kg, incernierata. | cad | 181,47 |  |
MU.04.180.0110 | Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: |  |  |  |
MU.04.180.0110.a | - luce 250x250 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 350x350 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 289x289 mm; - peso totale non inferiore a 14,90 kg , peso della griglia non inferiore a 9,60 kg; - superficie di scarico non inferiore a 3,00 dm². | cad | 49,82 |  |
MU.04.180.0110.b | - luce 300x300 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 410x410 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 352x352 mm; - peso totale non inferiore a 19,00 kg , peso della griglia non inferiore a 12,00 kg; - superficie di scarico non inferiore a 5,50 dm². | cad | 63,65 |  |
MU.04.180.0110.c | - luce 400x400 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449 mm; - peso totale non inferiore a 29,50 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg; - superficie di scarico non inferiore a 7,80 dm². | cad | 125,95 |  |
MU.04.180.0110.d | - luce 500x500 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 620x620 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 549x549 mm; - peso totale non inferiore a 40,00 kg , peso della griglia non inferiore a 29,00 kg; - superficie di scarico non inferiore a 12,80 dm². | cad | 134,40 |  |
MU.04.180.0110.e | - luce 600x600 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 720x720 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 649x649 mm; - peso totale non inferiore a 61,50 kg , peso della griglia non inferiore a 48,90 kg; - superficie di scarico non inferiore a 17,60 dm². | cad | 200,17 |  |
MU.04.180.0110.f | - luce 700x700 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 820x820 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 749x749 mm; - peso totale non inferiore a 78,20 kg , peso della griglia non inferiore a 64,10 kg; - superficie di scarico non inferiore a 24,70 dm². | cad | 278,75 |  |
MU.04.180.0120 | Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 100 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: |  |  |  |
MU.04.180.0120.a | - luce 350x350 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 530x530 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata di dimensioni 500x500 mm; - peso totale non inferiore a 36,20 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg; - superficie di scarico non inferiore a 7,80 dm². | cad | 87,29 |  |
MU.04.190 | GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE |  |  |  |
MU.04.190.0020 | Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm: |  |  |  |
MU.04.190.0020.a | - ad asole, concave, larghezza 135 mm, altezza 48 mm | m | 33,21 |  |
MU.04.190.0020.b | - ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 40 mm | m | 36,21 |  |
MU.04.190.0020.c | - ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 48 mm | m | 57,95 |  |
MU.04.190.0020.d | - ad asole, concave, larghezza 270 mm, altezza 40 mm | m | 57,95 |  |
MU.04.200 | SIGILLI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA |  |  |  |
MU.04.200.0010 | Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124: |  |  |  |
MU.04.200.0010.a | - con telaio rotondo, luce Ø 410 mm, altezza 130 mm, peso 58 kg | cad | 240,19 |  |
MU.04.200.0010.b | - con telaio rotondo, luce Ø 610 mm, altezza 130 mm, peso 101 kg | cad | 408,56 |  |
MU.04.200.0020 | Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm: |  |  |  |
MU.04.200.0020.a | - con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, peso 61 kg | cad | 165,97 |  |
MU.04.200.0020.b | - con telaio quadrato, luce Ø 600 mm, peso 69 kg | cad | 181,06 |  |
MU.04.200.0030 | Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm: |  |  |  |
MU.04.200.0030.a | - luce 270 x 270 mm | cad | 78,45 |  |
MU.04.200.0030.b | - luce 400 x 400 mm | cad | 108,63 |  |
MU.04.200.0030.c | - luce 520 x 520 mm | cad | 126,73 |  |
MU.04.200.0030.d | - luce 590 x 590 mm | cad | 150,87 |  |
MU.04.210 | SIGILLI E BOTOLE IN FERRO |  |  |  |
MU.04.210.0010 | Sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa: |  |  |  |
MU.04.210.0010.a | - superficie sigillo o botola fino a 0,30 m² | kg | 6,01 |  |
MU.04.210.0010.b | - superficie sigillo o botola maggiore di 0,301 m² | kg | 4,28 |  |
MU.04.220 | GRIGLIE E GRIGLIATI |  |  |  |
MU.04.220.0010 | Griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di telaio. | kg | 2,98 |  |
MU.04.220.0020 | Grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in pannelli bordati completi di telaio, per pozzetti, bocche di lupo, intercapedini, canalette e simili. | kg | 3,72 |  |
MU.04.250 | ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI |  |  |  |
MU.04.250.0010 | Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox: |  |  |  |
MU.04.250.0010.a | - larghezza 50 cm | cad | 32,80 |  |
MU.04.250.0010.b | - larghezza 100 cm | cad | 59,04 |  |
MU.04.250.0020 | Transenna in profilati di acciaio cor-ten in pannelli | m | 64,75 |  |
MU.04.250.0030 | Transenna in profilati di acciaio inox in pannelli | m | 98,41 |  |
MU.04.250.0070 | Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati | cad | 63,16 |  |
MU.04.250.0080 | Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra | cad | 129,46 |  |
MU.04.250.0090 | Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: |  |  |  |
MU.04.250.0090.a | - in acciaio zincato Ø 159 mm, spess. 3 mm, verniciato con polveri termoindurenti | cad | 1.320,12 |  |
MU.04.250.0090.b | - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm | cad | 1.664,38 |  |
MU.04.250.0100 | Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 1000 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso di circa 25-27 kg e base di mm 200x200. Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio inox. | cad | 171,39 |  |
MU.04.250.0120 | Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 850-900 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso di circa 32-34 kg e base di mm 200x200. Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio inox. | cad | 190,29 |  |
MU.04.250.0130 | Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con: - sabbiatura grado Sa2; - mano di primer monocomponente allo zinco; - mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco; - mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; - mano di finitura di smalto alchidico. Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. Nei tipi: |  |  |  |
MU.04.250.0130.a | - fisso | cad | 182,94 |  |
MU.04.250.0130.b | - mobile | cad | 195,39 |  |
MU.04.250.0140 | Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca. | cad | 139,30 |  |
MU.04.270 | GIUNTI STRUTTURALI |  |  |  |
MU.04.270.0010 | Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati: |  |  |  |
MU.04.270.0010.a | - giunti con escursione fino a 50 mm | m | 466,88 |  |
MU.04.270.0010.b | - giunti con escursione fino a 70 mm | m | 622,49 |  |
MU.04.270.0010.c | - giunti con escursione fino a 100 mm | m | 881,87 |  |
MU.04.270.0010.d | - giunti con escursione fino a 120 mm | m | 1.011,55 |  |
MU.04.270.0010.e | - giunti con escursione fino a 150 mm | m | 1.299,86 |  |
MU.04.270.0010.f | - giunti con escursione fino a 250 mm | m | 2.074,97 |  |
MU.04.420 | NASTRO PREFORMATO IN BITUME AUTOADESIVO |  |  |  |
MU.04.420.0100 | Nastro preformato di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Nelle misure: |  |  |  |
MU.04.420.0100.a | - per sezioni mm 40 x 4 | m | 1,27 |  |
MU.04.420.0100.b | - per sezioni mm 50 x 4 | m | 1,55 |  |
MU.04.420.0100.c | - per sezioni mm 100 x 4 | m | 3,20 |  |