Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1E.04 - Apparecchiature Package

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1E.04 | APPARECCHIATURE PACKAGE |  |  |  |
1E.04.010 | TRASFORMATORI MT/BT |  |  |  |
1E.04.010.0010 | Trasformatori trifase MT/BT, isolati in resina epossidica 23/0.4 kV, tensione di riferimento primario 24 kV, classe di isolamento F, avvolgimenti MT inglobati in resina, avvolgimenti BT inglobati in resina, classe AMB./CLIM.: E2-C2-F1. Conformi alle norme CEI 14-8, CEI-EN 60076-1/5, completo degli accessori necessari al collegamento, termosonde e centralina di controllo delle temperature con contatti di allarme e interfacciabili per via seriale, nelle potenze: |  |  |  |
1E.04.010.0010.a | - 315 KVA | cad | 7.154,59 |  | 13,62
1E.04.010.0010.b | - 400 KVA | cad | 7.635,52 |  | 12,76
1E.04.010.0010.c | - 500 KVA | cad | 8.670,84 |  | 11,24
1E.04.010.0010.d | - 630 KVA | cad | 9.218,55 |  | 10,57
1E.04.010.0010.e | - 800 KVA | cad | 10.534,40 |  | 9,25
1E.04.010.0010.f | - 1000 KVA | cad | 12.464,77 |  | 7,82
1E.04.010.0010.g | - 1250 KVA | cad | 13.773,95 |  | 7,07
1E.04.010.0010.h | - 1600 KVA | cad | 16.499,18 |  | 5,91
1E.04.010.0010.i | - 2000 KVA | cad | 19.051,11 |  | 5,11
1E.04.010.0010.j | - 2500 KVA | cad | 22.330,36 |  | 4,36
1E.04.010.0010.k | - 3150 KVA | cad | 25.984,04 |  | 3,75
1E.04.010.0020 | Involucro di contenimento per trasformatore MT/BT 24 kV, grado di protezione IP23, costituito da profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine, per trasformatori delle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.010.0020.a | - da 315 kVA a 1250 kVA | cad | 3.089,28 |  | 31,54
1E.04.010.0020.b | - da 1600 kVA a 3150 kVA | cad | 3.089,28 |  | 31,54
1E.04.020 | GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' |  |  |  |
1E.04.020.0010 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda quadra con circuito che regola la tensione in uscita a +17% e -15% per variazioni della tensione d'ingresso non superiore a ±25%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0010.a | - 400 VA, 240 W, autonomia 6 min. | cad | 224,79 |  | 43,35
1E.04.020.0010.b | - 550 VA, 330W, autonomia 6 min. | cad | 244,00 |  | 39,93
1E.04.020.0010.c | - 650 VA, 400 W, autonomia 6 min. | cad | 262,74 |  | 37,09
1E.04.020.0020 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V +20% -25% 50Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda quadra con circuito che regola la tensione in uscita del +17% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ± 25%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 4 prese IEC 320 da 10A comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0020.a | - 800 VA, 480 W, autonomia 5 min. | cad | 427,54 |  | 22,79
1E.04.020.0020.b | - 1000 VA, 600 W, autonomia 6 min. | cad | 541,15 |  | 18,01
1E.04.020.0020.c | - 1500 VA, 900 W, autonomia 6 min. | cad | 628,54 |  | 15,50
1E.04.020.0020.d | - 2000 VA, 1200 W, autonomia 6 min. | cad | 689,72 |  | 14,13
1E.04.020.0030 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ±25% . Sistema con tempo d'intervento 2 ms, rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B): |  |  |  |
1E.04.020.0030.a | - 500 VA, 335 W, autonomia 8 min. | cad | 506,19 |  | 19,25
1E.04.020.0030.b | - 750 VA, 500W, autonomia 5 min. | cad | 567,37 |  | 17,17
1E.04.020.0030.c | - 1000 VA, 670 W, autonomia 5 min. | cad | 698,46 |  | 13,95
1E.04.020.0030.d | - 1500 VA, 1000 W, autonomia 6 min. | cad | 742,16 |  | 13,13
1E.04.020.0030.e | - 2000 VA, 1340 W, autonomia 6 min. | cad | 1.039,30 |  | 9,38
1E.04.020.0030.f | - espansione autonomia 20 min. per 2000 VA | cad | 462,85 |  | 10,53
1E.04.020.0030.g | - espansione autonomia 30 min. per 2000 VA | cad | 602,68 |  | 8,08
1E.04.020.0030.h | - espansione autonomia 60 min. per 2000 VA | cad | 1.153,26 |  | 4,22
1E.04.020.0040 | Gruppo statico di continuità rack con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ±25% . Sistema con tempo d'intervento 2 ms, rendimento minimo 98%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC 320 da 10A comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0040.a | - 500 VA, 315 W, autonomia 12 min. | cad | 593,58 |  | 16,42
1E.04.020.0040.b | - 750 VA, 490 W, autonomia 5 min. | cad | 646,02 |  | 15,08
1E.04.020.0040.c | - 1000 VA, 670 W, autonomia 6 min. | cad | 750,89 |  | 12,98
1E.04.020.0040.d | - 1500VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 838,29 |  | 11,62
1E.04.020.0040.e | - 2000VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.048,04 |  | 9,30
1E.04.020.0050 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V ±15%, frequenza 50/60 Hz autoapprendimento, tensione in uscita 220-240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con tolleranza ±0,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A o 2 prese Schuko, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B): |  |  |  |
1E.04.020.0050.a | - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. | cad | 820,81 |  | 11,87
1E.04.020.0050.b | - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. | cad | 925,68 |  | 10,53
1E.04.020.0050.c | - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 1.388,88 |  | 7,02
1E.04.020.0050.d | - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.607,36 |  | 6,06
1E.04.020.0050.e | - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. | cad | 2.340,79 |  | 8,33
1E.04.020.0050.f | - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. | cad | 2.952,55 |  | 6,60
1E.04.020.0050.g | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 6 min. | cad | 3.739,11 |  | 5,21
1E.04.020.0050.h | - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 575,41 |  | 33,87
1E.04.020.0050.i | - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 645,33 |  | 30,20
1E.04.020.0050.j | - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 785,16 |  | 24,82
1E.04.020.0050.k | - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.335,74 |  | 14,59
1E.04.020.0050.l | - espansione per 2000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 697,76 |  | 27,93
1E.04.020.0050.m | - espansione per 2000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 855,07 |  | 22,79
1E.04.020.0050.n | - espansione per 2000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 986,16 |  | 19,76
1E.04.020.0050.o | - espansione per 3000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 811,37 |  | 24,02
1E.04.020.0050.p | - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.099,78 |  | 17,72
1E.04.020.0050.q | - espansione per 3000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.292,05 |  | 15,08
1E.04.020.0050.r | - espansione per 4000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 811,37 |  | 24,02
1E.04.020.0050.s | - espansione per 4000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.099,78 |  | 17,72
1E.04.020.0050.t | - espansione per 4000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.292,05 |  | 15,08
1E.04.020.0050.u | - espansione per 5000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.160,95 |  | 16,79
1E.04.020.0050.v | - espansione per 5000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.597,93 |  | 12,20
1E.04.020.0050.w | - espansione per 5000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 2.323,31 |  | 8,39
1E.04.020.0060 | Gruppo statico di continuità a rack con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V ±15% 50 o 60Hz ±5Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1,5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con tolleranza ±0,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 2 o 4 prese IEC 320 da 10 o morsetti, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0060.a | - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. | cad | 1.082,99 |  | 9,00
1E.04.020.0060.b | - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. | cad | 1.170,39 |  | 8,33
1E.04.020.0060.c | - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 1.563,67 |  | 6,23
1E.04.020.0060.d | - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.720,98 |  | 5,66
1E.04.020.0060.e | - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. | cad | 2.393,92 |  | 4,07
1E.04.020.0060.f | - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 715,24 |  | 27,25
1E.04.020.0060.g | - espansione per 1000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo | cad | 846,33 |  | 23,03
1E.04.020.0060.h | - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 750,20 |  | 25,98
1E.04.020.0060.i | - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 986,16 |  | 19,76
1E.04.020.0060.j | - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.204,65 |  | 16,18
1E.04.020.0060.k | - espansione per 2000 VA autonomia 25 min. in armadio aggiuntivo | cad | 811,37 |  | 24,02
1E.04.020.0060.l | - espansione per 2000 VA autonomia 40 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.038,60 |  | 18,76
1E.04.020.0060.m | - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 837,60 |  | 23,27
1E.04.020.0060.n | - espansione per 3000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.204,65 |  | 16,18
1E.04.020.0070 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 164V, frequenza 50-60Hz ±5%, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza ±1,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico ingresso. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-2) di: |  |  |  |
1E.04.020.0070.a | - 3300 VA, 2300 W, autonomia 6 min. | cad | 2.550,54 |  | 7,64
1E.04.020.0070.b | - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. | cad | 3.214,74 |  | 6,06
1E.04.020.0070.c | - espansione autonomia 15 min. in armadio aggiuntivo | cad | 811,37 |  | 24,02
1E.04.020.0070.d | - espansione autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.099,78 |  | 17,72
1E.04.020.0080 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0080.a | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 10 min. | cad | 4.332,00 |  | 9,00
1E.04.020.0080.b | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 8 min. | cad | 4.637,88 |  | 8,40
1E.04.020.0080.c | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 15 min. | cad | 5.162,25 |  | 7,55
1E.04.020.0080.d | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 12 min. | cad | 5.468,13 |  | 7,13
1E.04.020.0080.e | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 10 min. | cad | 5.730,32 |  | 6,80
1E.04.020.0080.f | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo | cad | 5.711,44 |  | 10,24
1E.04.020.0080.g | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 40 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.410,60 |  | 9,12
1E.04.020.0080.h | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 70 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.371,95 |  | 7,93
1E.04.020.0080.i | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 22 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.017,32 |  | 9,72
1E.04.020.0080.j | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 32 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.716,48 |  | 8,70
1E.04.020.0080.k | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.677,82 |  | 7,61
1E.04.020.0080.l | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.978,66 |  | 8,38
1E.04.020.0080.m | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo | cad | 8.289,59 |  | 7,05
1E.04.020.0080.n | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.284,55 |  | 8,03
1E.04.020.0080.o | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 45 min. con armadio aggiuntivo | cad | 8.595,48 |  | 6,80
1E.04.020.0080.p | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 20 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.546,74 |  | 7,75
1E.04.020.0080.q | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo | cad | 8.857,66 |  | 6,60
1E.04.020.0090 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0090.a | - 5/6000 VA, autonomia 30/22 min. | cad | 1.622,75 |  | 24,02
1E.04.020.0090.b | - 5/6000 VA, autonomia 40/32 min. | cad | 2.321,91 |  | 16,79
1E.04.020.0090.c | - 5/6000 VA, autonomia 70/60 min. | cad | 3.283,26 |  | 11,87
1E.04.020.0090.d | - 6,5/8/10000 VA, autonomia 35/30/20 min. | cad | 2.059,73 |  | 18,92
1E.04.020.0090.e | - 6,5/8/10000 VA, autonomia 60/45/35 min. | cad | 3.370,65 |  | 11,56
1E.04.020.0100 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0100.a | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 10 min. | cad | 7.216,03 |  | 5,40
1E.04.020.0100.b | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 15 min. | cad | 7.827,80 |  | 4,98
1E.04.020.0100.c | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 20 min. | cad | 8.352,17 |  | 4,67
1E.04.020.0100.d | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 50 min. | cad | 9.663,09 |  | 4,03
1E.04.020.0100.e | - 10,5 kW / 230V 12 kW /400V (15kVA), autonomia 10 min. | cad | 8.648,61 |  | 5,63
1E.04.020.0100.f | - 10,5 kW / 230V 12 kW /400V (15kVA), autonomia 15 min. | cad | 9.609,95 |  | 5,07
1E.04.020.0100.g | - 10,5 kW / 230V 12 kW /400V (15kVA), autonomia 20 min. | cad | 10.046,93 |  | 4,85
1E.04.020.0100.h | - 12 kW / 230V 16 kW /400V (15kVA), autonomia 6 min. | cad | 9.347,77 |  | 5,21
1E.04.020.0100.i | - 12 kW / 230V 16 kW /400V (15kVA), autonomia 10 min. | cad | 9.959,53 |  | 4,89
1E.04.020.0100.j | - 12 kW / 230V 20 kW /400V (15kVA), autonomia 15 min. | cad | 10.483,90 |  | 4,65
1E.04.020.0110 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0110.a | - 10 kVA, autonomia 70 min. | cad | 5.205,95 |  | 7,49
1E.04.020.0110.b | - 10 kVA, autonomia 130 min. | cad | 7.303,43 |  | 5,34
1E.04.020.0110.c | - 15/20 kVA, autonomia 30/20 min. | cad | 3.545,44 |  | 10,99
1E.04.020.0110.d | - 15/20 kVA, autonomia 70/60 min. | cad | 7.390,82 |  | 5,27
1E.04.020.0120 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
1E.04.020.0120.a | - 8 KW (10 KVA), autonomia 10 min. | cad | 7.827,80 |  | 4,98
1E.04.020.0120.b | - 8 KW (10 KVA), autonomia 15 min. | cad | 8.439,56 |  | 4,62
1E.04.020.0120.c | - 8 KW (10 KVA), autonomia 20 min. | cad | 8.876,54 |  | 4,39
1E.04.020.0120.d | - 8 KW (10 KVA), autonomia 50 min. | cad | 10.187,46 |  | 3,83
1E.04.020.0120.e | - 12 KW (15 KVA), autonomia 10 min. | cad | 8.963,93 |  | 4,35
1E.04.020.0120.f | - 12 KW (15 KVA), autonomia 15 min. | cad | 9.925,28 |  | 3,93
1E.04.020.0120.g | - 12 KW (15 KVA), autonomia 20 min. | cad | 10.274,86 |  | 3,79
1E.04.020.0120.h | - 16 KW (20 KVA), autonomia 6 min. | cad | 9.575,70 |  | 4,07
1E.04.020.0120.i | - 16 KW (20 KVA), autonomia 10 min. | cad | 10.100,07 |  | 3,86
1E.04.020.0120.j | - 16 KW (20 KVA), autonomia 15 min. | cad | 11.098,87 |  | 3,51
1E.04.020.0120.k | - 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min. | cad | 11.498,39 |  | 3,39
1E.04.020.0130 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
1E.04.020.0130.a | - 8 KW (10 KVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 11.585,78 |  | 3,36
1E.04.020.0130.b | - 8 KW (10 KVA), autonomia 130 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 13.683,26 |  | 2,85
1E.04.020.0130.c | - 12 KW (15 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 12.022,76 |  | 3,24
1E.04.020.0130.d | - 12 KW (15 KVA), autonomia 40 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 12.984,10 |  | 3,00
1E.04.020.0130.e | - 12 KW (15 KVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.382,42 |  | 2,71
1E.04.020.0130.f | - 16 KW (20 KVA), autonomia 20 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 12.634,52 |  | 3,08
1E.04.020.0130.g | - 16 KW (20 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 13.158,89 |  | 2,96
1E.04.020.0130.h | - 16 KW (20 KVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.906,79 |  | 2,61
1E.04.020.0130.i | - 24 KW (30 KVA), autonomia 15 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.557,21 |  | 2,68
1E.04.020.0130.j | - 24 KW (30 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 16.130,32 |  | 2,42
1E.04.020.0130.k | - 24 KW (30 KVA), autonomia 50 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 18.402,59 |  | 2,12
1E.04.020.0130.l | - 24 KW (30 KVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 20.552,51 |  | 1,90
1E.04.020.0140 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0140.a | - 10 kVA, autonomia 70 min. | cad | 5.205,95 |  | 7,49
1E.04.020.0140.b | - 10 kVA, autonomia 130 min. | cad | 7.303,43 |  | 5,34
1E.04.020.0140.c | - 15/20/30 kVA, autonomia 30/20/15 min. | cad | 3.545,44 |  | 10,99
1E.04.020.0140.d | - 15/20/30 kVA, autonomia 70/60/30 min. | cad | 7.390,82 |  | 5,27
1E.04.020.0140.e | - 30 kVA, autonomia 60 min. | cad | 11.813,01 |  | 3,30
1E.04.020.0150 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 220-240V selezionabile con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 200% per 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
1E.04.020.0150.a | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 10 min. | cad | 7.565,61 |  | 5,15
1E.04.020.0150.b | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 20 min. | cad | 8.177,38 |  | 4,77
1E.04.020.0150.c | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 35 min. | cad | 9.226,12 |  | 4,22
1E.04.020.0150.d | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 50 min. | cad | 9.837,88 |  | 3,96
1E.04.020.0150.e | - 8 KW (10 KVA), autonomia 6 min. | cad | 8.002,59 |  | 4,87
1E.04.020.0150.f | - 8 KW (10 KVA), autonomia 15 min. | cad | 8.614,35 |  | 4,52
1E.04.020.0150.g | - 8 KW (10 KVA), autonomia 30 min. | cad | 9.663,09 |  | 4,03
1E.04.020.0150.h | - 8 KW (10 KVA), autonomia 40 min. | cad | 10.274,86 |  | 3,79
1E.04.020.0150.i | - 12 KW (15 KVA), autonomia 10 min. | cad | 9.226,12 |  | 4,22
1E.04.020.0150.j | - 12 KW (15 KVA), autonomia 15 min. | cad | 10.274,86 |  | 3,79
1E.04.020.0150.k | - 12 KW (15 KVA), autonomia 20 min. | cad | 10.886,62 |  | 3,58
1E.04.020.0150.l | - 16 KW (20 KVA), autonomia 10 min. | cad | 10.624,44 |  | 3,67
1E.04.020.0150.m | - 16 KW (20 KVA), autonomia 15 min. | cad | 11.236,20 |  | 3,47
1E.04.020.0160 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0160.a | - 10 kVA, autonomia 65 min. | cad | 5.118,55 |  | 7,61
1E.04.020.0160.b | - 15 kVA, autonomia 40 min. | cad | 5.118,55 |  | 7,61
1E.04.020.0160.c | - 15 kVA, autonomia 75 min. | cad | 7.128,64 |  | 5,47
1E.04.020.0160.d | - 20 kVA, autonomia 30 min. | cad | 5.240,20 |  | 9,30
1E.04.020.0160.e | - 20 kVA, autonomia 60 min. | cad | 7.250,29 |  | 6,72
1E.04.030 | GRUPPI ELETTROGENI |  |  |  |
1E.04.030.0010 | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, potenza 1,17/1,45 KVA, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, autonomia con pieno di carburante di 14 h, potenza custica 90 db, pressione acustica a 7 m 65 dbA, dotato di protezione termica, indicatore di tensione, 1 presa monofase 230V 16A e trolley. | cad | 924,34 |  | 10,54
1E.04.030.0020 | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0020.a | - 5,5 KVA, autonomia 5 ore | cad | 1.773,86 |  | 5,49
1E.04.030.0020.b | - 6 KVA, autonomia 5 ore | cad | 1.874,84 |  | 5,20
1E.04.030.0020.c | - 2,4 KVA, autonomia 11 ore | cad | 823,12 |  | 11,84
1E.04.030.0020.d | - 4,1 KVA, autonomia 6 ore | cad | 1.119,49 |  | 8,70
1E.04.030.0030 | Generatore di corrente, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0030.a | - 4,4 KVA, autonomia 4,5 ore | cad | 1.012,74 |  | 9,62
1E.04.030.0030.b | - 5,3 KVA, autonomia 3,7 ore | cad | 1.067,69 |  | 9,13
1E.04.030.0030.c | - 6,5 KVA, autonomia 5 ore | cad | 1.468,70 |  | 6,63
1E.04.030.0040 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, conforme alla direttiva EN2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0040.a | - 5 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.262,00 |  | 4,31
1E.04.030.0040.b | - 4 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.252,22 |  | 4,33
1E.04.030.0040.c | - 3 KVA, autonomia 3,4 ore | cad | 1.846,30 |  | 5,28
1E.04.030.0050 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, differenziale, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0050.a | - 7,5 KVA, autonomia 11 ore | cad | 3.977,97 |  | 2,45
1E.04.030.0050.b | - 5 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.813,47 |  | 3,46
1E.04.030.0050.c | - 3,5 KVA, autonomia 3,4 ore | cad | 2.309,95 |  | 4,22
1E.04.030.0060 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0060.a | - 4 KVA, autonomia 3,4 ore | cad | 2.309,95 |  | 4,22
1E.04.030.0060.b | - 6 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.767,04 |  | 3,52
1E.04.030.0060.c | - 9 KVA, autonomia 11,7 ore | cad | 4.155,44 |  | 2,34
1E.04.030.0070 | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0070.a | - 7 KVA, autonomia (75% carico) 6 ore | cad | 5.884,43 |  | 16,56
1E.04.030.0070.b | - 10 KVA, autonomia (75% carico) 3,3 ore | cad | 7.072,51 |  | 13,78
1E.04.030.0070.c | - 13 KVA, autonomia (75% carico) 26 ore | cad | 8.939,01 |  | 10,90
1E.04.030.0070.d | - 20 KVA, autonomia (75% carico) 28 ore | cad | 8.939,01 |  | 10,90
1E.04.030.0070.e | - 25 KVA, autonomia (75% carico) 22 ore | cad | 10.734,98 |  | 18,15
1E.04.030.0070.f | - 30 KVA, autonomia (75% carico) 19 ore | cad | 11.368,78 |  | 17,14
1E.04.030.0070.g | - 40KVA, autonomia (75% carico) 14,5 ore | cad | 12.654,68 |  | 19,25
1E.04.030.0070.h | - 60 KVA, autonomia (75% carico) 8,7 ore | cad | 15.026,76 |  | 16,21
1E.04.030.0080 | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0080.a | - 40 KVA, autonomia (75% carico) 18,8 ore | cad | 15.510,43 |  | 15,71
1E.04.030.0080.b | - 60 KVA, autonomia (75% carico) 12,5 ore | cad | 17.930,40 |  | 13,59
1E.04.030.0090 | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0090.a | - 60 KVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 16.414,46 |  | 14,84
1E.04.030.0090.b | - 75 KVA, autonomia (75% carico) 9,2 ore | cad | 17.668,28 |  | 13,79
1E.04.030.0090.c | - 105 KVA, autonomia (75% carico) 8,2 ore | cad | 20.184,00 |  | 12,07
1E.04.030.0090.d | - 135 KVA, autonomia (75% carico) 9,6 ore | cad | 23.285,65 |  | 10,46
1E.04.030.0090.e | - 160 KVA, autonomia (75% carico) 8,4 ore | cad | 27.243,90 |  | 10,73
1E.04.030.0090.f | - 230 KVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore | cad | 43.850,13 |  | 6,67
1E.04.030.0090.g | - 315 KVA, autonomia (75% carico) 9,4 ore | cad | 47.290,99 |  | 6,18
1E.04.030.0090.h | - 380 KVA, autonomia (75% carico) 11,4 ore | cad | 54.230,34 |  | 5,39
1E.04.030.0090.i | - 430 KVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore | cad | 56.556,98 |  | 5,17
1E.04.030.0090.j | - 505 KVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore | cad | 66.959,11 |  | 4,37
1E.04.030.0100 | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0100.a | - 185 KVA, autonomia (75% carico) 11,9 ore | cad | 33.630,60 |  | 8,69
1E.04.030.0100.b | - 200 KVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 34.310,65 |  | 8,52
1E.04.030.0100.c | - 250 KVA, autonomia (75% carico) 9,1 ore | cad | 37.770,18 |  | 7,74
1E.04.030.0100.d | - 300 KVA, autonomia (75% carico) 12,6 ore | cad | 42.614,99 |  | 6,86
1E.04.030.0100.e | - 325 KVA, autonomia (75% carico) 12,1 ore | cad | 47.078,37 |  | 6,21
1E.04.030.0100.f | - 375 KVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 50.951,78 |  | 5,74
1E.04.030.0100.g | - 400 KVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore | cad | 55.344,56 |  | 5,28
1E.04.030.0100.h | - 450 KVA, autonomia (75% carico) 12,4 ore | cad | 62.851,99 |  | 4,65
1E.04.030.0100.i | - 500 KVA, autonomia (75% carico) 11,1 ore | cad | 70.953,44 |  | 4,12
1E.04.040 | RIFASAMENTO |  |  |  |
1E.04.040.0010 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0010.a | - 7,5 kvar | cad | 864,94 |  | 22,53
1E.04.040.0010.b | - 12,5 kvar | cad | 934,73 |  | 20,85
1E.04.040.0010.c | - 17,5 kvar | cad | 946,09 |  | 20,60
1E.04.040.0010.d | - 20 kvar | cad | 955,02 |  | 20,41
1E.04.040.0010.e | - 22,5 kvar | cad | 1.017,50 |  | 19,15
1E.04.040.0010.f | - 25 kvar | cad | 965,57 |  | 20,18
1E.04.040.0010.g | - 27,5 kvar | cad | 1.067,01 |  | 18,26
1E.04.040.0010.h | - 30 kvar | cad | 1.062,95 |  | 18,33
1E.04.040.0010.i | - 35 kvar | cad | 1.111,64 |  | 17,53
1E.04.040.0010.j | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 498,94 |  | 39,06
1E.04.040.0020 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0020.a | - 37,5 kvar | cad | 1.423,19 |  | 20,54
1E.04.040.0020.b | - 40 kvar | cad | 1.350,97 |  | 21,64
1E.04.040.0020.c | - 45 kvar | cad | 1.454,84 |  | 20,09
1E.04.040.0020.d | - 50 kvar | cad | 1.415,89 |  | 20,65
1E.04.040.0020.e | - 55 kvar | cad | 1.508,40 |  | 19,38
1E.04.040.0020.f | - 60 kvar | cad | 1.540,86 |  | 18,97
1E.04.040.0020.g | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 716,35 |  | 40,81
1E.04.040.0030 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0030.a | - 65 kvar | cad | 1.660,15 |  | 17,61
1E.04.040.0030.b | - 70 kvar | cad | 1.679,63 |  | 17,40
1E.04.040.0030.c | - 75 kvar | cad | 1.725,08 |  | 16,95
1E.04.040.0030.d | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 612,48 |  | 47,73
1E.04.040.0040 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0040.a | - 87,5 kvar | cad | 1.889,82 |  | 15,47
1E.04.040.0040.b | - 100 kvar | cad | 2.024,53 |  | 14,44
1E.04.040.0040.c | - 112,5 kvar | cad | 2.087,02 |  | 14,01
1E.04.040.0040.d | - 120 kvar | cad | 2.133,27 |  | 13,70
1E.04.040.0040.e | - 135 kvar | cad | 2.215,24 |  | 13,20
1E.04.040.0040.f | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 808,86 |  | 36,14
1E.04.040.0040.g | - coppia di supporti per montaggio a pavimento | cad | 390,93 |  | 74,78
1E.04.040.0050 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0050.a | - 137,5 kvar | cad | 2.598,28 |  | 11,25
1E.04.040.0050.b | - 150 kvar | cad | 2.682,68 |  | 10,90
1E.04.040.0050.c | - 162,5 kvar | cad | 2.801,98 |  | 10,43
1E.04.040.0050.d | - 175 kvar | cad | 2.831,99 |  | 10,32
1E.04.040.0050.e | - 187,5 kvar | cad | 2.927,76 |  | 9,98
1E.04.040.0050.f | - 200 kvar | cad | 3.014,59 |  | 9,70
1E.04.040.0050.g | - 225 kvar | cad | 3.204,49 |  | 9,12
1E.04.040.0050.h | - 255 kvar | cad | 3.373,28 |  | 8,67
1E.04.040.0050.i | - 270 kvar | cad | 3.452,81 |  | 8,47
1E.04.040.0050.j | - 300 kvar | cad | 4.842,96 |  | 6,04
1E.04.040.0050.k | - 325 kvar | cad | 4.937,10 |  | 5,92
1E.04.040.0050.l | - 350 kvar | cad | 5.047,46 |  | 5,79
1E.04.040.0050.m | - 375 kvar | cad | 5.213,01 |  | 5,61
1E.04.040.0050.n | - 405 kvar | cad | 5.297,41 |  | 5,52
1E.04.040.0050.o | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 468,23 |  | 4,16
1E.04.040.0060 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0060.a | - 450 kvar | cad | 6.994,23 |  | 5,57
1E.04.040.0060.b | - 500 kvar | cad | 7.351,30 |  | 5,30
1E.04.040.0060.c | - 550 kvar | cad | 7.710,81 |  | 5,05
1E.04.040.0060.d | - 600 kvar | cad | 8.032,98 |  | 4,85
1E.04.040.0060.e | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 1.278,12 |  | 1,52
1E.04.050 | CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER) |  |  |  |
1E.04.050.0010 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0010.a | - 0,55 kW | cad | 594,46 |  | 32,78
1E.04.050.0010.b | - 0,75 kW | cad | 650,88 |  | 29,94
1E.04.050.0010.c | - 1,1 kW | cad | 712,72 |  | 27,34
1E.04.050.0010.d | - 1,5 kW | cad | 789,45 |  | 24,69
1E.04.050.0010.e | - 2,2 kW | cad | 919,45 |  | 21,20
1E.04.050.0010.f | - 3 kW | cad | 1.005,20 |  | 19,39
1E.04.050.0010.g | - 4 kW | cad | 1.076,05 |  | 18,11
1E.04.050.0010.h | - 5,5 kW | cad | 1.228,17 |  | 15,87
1E.04.050.0010.i | - 7,5 kW | cad | 1.387,05 |  | 14,05
1E.04.050.0010.j | - 11 kW | cad | 1.591,51 |  | 12,24
1E.04.050.0010.k | - 15 kW | cad | 1.823,95 |  | 10,68
1E.04.050.0010.l | - 18,5 kW | cad | 2.362,68 |  | 12,37
1E.04.050.0020 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con filtro radiodisturbi, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0020.a | - 0,55 kW | cad | 654,05 |  | 29,80
1E.04.050.0020.b | - 0,75 kW | cad | 719,49 |  | 27,09
1E.04.050.0020.c | - 1,1 kW | cad | 792,61 |  | 24,59
1E.04.050.0020.d | - 1,5 kW | cad | 882,43 |  | 22,08
1E.04.050.0020.e | - 2,2 kW | cad | 1.034,09 |  | 18,85
1E.04.050.0020.f | - 3 kW | cad | 1.134,74 |  | 17,17
1E.04.050.0020.g | - 4 kW | cad | 1.215,97 |  | 16,03
1E.04.050.0020.h | - 5,5 kW | cad | 1.395,17 |  | 13,97
1E.04.050.0020.i | - 7,5 kW | cad | 1.581,14 |  | 12,33
1E.04.050.0020.j | - 11 kW | cad | 1.822,61 |  | 10,69
1E.04.050.0020.k | - 15 kW | cad | 2.041,97 |  | 9,54
1E.04.050.0020.l | - 18,5 kW | cad | 2.617,23 |  | 11,17
1E.04.050.0030 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con interfaccia di comunicazione a bus, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0030.a | - 0,55 kW | cad | 752,43 |  | 25,90
1E.04.050.0030.b | - 0,75 kW | cad | 808,85 |  | 24,09
1E.04.050.0030.c | - 1,1 kW | cad | 870,71 |  | 22,38
1E.04.050.0030.d | - 1,5 kW | cad | 947,42 |  | 20,57
1E.04.050.0030.e | - 2,2 kW | cad | 1.077,42 |  | 18,09
1E.04.050.0030.f | - 3 kW | cad | 1.163,16 |  | 16,75
1E.04.050.0030.g | - 4 kW | cad | 1.234,04 |  | 15,79
1E.04.050.0030.h | - 5,5 kW | cad | 1.386,14 |  | 14,06
1E.04.050.0030.i | - 7,5 kW | cad | 1.545,02 |  | 12,61
1E.04.050.0030.j | - 11 kW | cad | 1.749,48 |  | 11,14
1E.04.050.0030.k | - 15 kW | cad | 1.981,94 |  | 9,83
1E.04.050.0030.l | - 18,5 kW | cad | 2.520,65 |  | 11,60
1E.04.050.0040 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con filtro radiodisturbi e interfaccia di comunicazione a bus, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0040.a | - 0,55 kW | cad | 812,02 |  | 24,00
1E.04.050.0040.b | - 0,75 kW | cad | 877,46 |  | 22,21
1E.04.050.0040.c | - 1,1 kW | cad | 950,59 |  | 20,50
1E.04.050.0040.d | - 1,5 kW | cad | 1.040,40 |  | 18,73
1E.04.050.0040.e | - 2,2 kW | cad | 1.192,06 |  | 16,35
1E.04.050.0040.f | - 3 kW | cad | 1.292,71 |  | 15,08
1E.04.050.0040.g | - 4 kW | cad | 1.373,94 |  | 14,18
1E.04.050.0040.h | - 5,5 kW | cad | 1.553,15 |  | 12,55
1E.04.050.0040.i | - 7,5 kW | cad | 1.739,10 |  | 11,21
1E.04.050.0040.j | - 11 kW | cad | 1.980,58 |  | 9,84
1E.04.050.0040.k | - 15 kW | cad | 2.199,95 |  | 8,86
1E.04.050.0040.l | - 18,5 kW | cad | 2.653,56 |  | 7,34
1E.04.050.0050 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP20 senza display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0050.a | - 0,75 kW | cad | 877,92 |  | 22,20
1E.04.050.0050.b | - 1,1 kW | cad | 973,61 |  | 20,02
1E.04.050.0050.c | - 1,5 kW | cad | 1.092,76 |  | 17,83
1E.04.050.0050.d | - 2,2 kW | cad | 1.295,42 |  | 15,04
1E.04.050.0050.e | - 3 kW | cad | 1.429,48 |  | 13,63
1E.04.050.0050.f | - 4 kW | cad | 1.537,80 |  | 12,67
1E.04.050.0050.g | - 5,5 kW | cad | 1.783,34 |  | 10,93
1E.04.050.0050.h | - 7,5 kW | cad | 2.030,24 |  | 9,60
1E.04.050.0050.i | - 11 kW | cad | 2.810,63 |  | 6,93
1E.04.050.0050.j | - 15 kW | cad | 2.810,63 |  | 6,93
1E.04.050.0050.k | - 18,5 kW | cad | 3.528,07 |  | 8,29
1E.04.050.0050.l | - 22 kW | cad | 4.089,11 |  | 7,15
1E.04.050.0050.m | - 30 kW | cad | 4.790,07 |  | 6,10
1E.04.050.0050.n | - 37 kW | cad | 6.007,62 |  | 6,49
1E.04.050.0050.o | - 45 kW | cad | 7.293,77 |  | 6,68
1E.04.050.0050.p | - 55 kW | cad | 8.673,82 |  | 6,74
1E.04.050.0060 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP00 senza display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0060.a | - 110 kW | cad | 12.568,04 |  | 7,75
1E.04.050.0060.b | - 132 kW | cad | 14.547,71 |  | 6,70
1E.04.050.0060.c | - 160 kW | cad | 16.835,41 |  | 5,79
1E.04.050.0060.d | - 200 kW | cad | 20.067,55 |  | 4,86
1E.04.050.0070 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore versione compatta in esecuzione standard IP20 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0070.a | - 0,75 kW | cad | 986,24 |  | 19,76
1E.04.050.0070.b | - 1,1 kW | cad | 1.081,94 |  | 18,01
1E.04.050.0070.c | - 1,5 kW | cad | 1.201,08 |  | 16,23
1E.04.050.0070.d | - 2,2 kW | cad | 1.403,75 |  | 13,88
1E.04.050.0070.e | - 3 kW | cad | 1.537,80 |  | 12,67
1E.04.050.0070.f | - 4 kW | cad | 1.646,14 |  | 11,84
1E.04.050.0070.g | - 5,5 kW | cad | 1.891,67 |  | 10,30
1E.04.050.0070.h | - 7,5 kW | cad | 2.138,55 |  | 9,11
1E.04.050.0070.i | - 11 kW | cad | 2.918,96 |  | 6,68
1E.04.050.0070.j | - 15 kW | cad | 2.918,96 |  | 6,68
1E.04.050.0070.k | - 18,5 kW | cad | 3.636,40 |  | 8,04
1E.04.050.0070.l | - 22 kW | cad | 4.197,45 |  | 6,96
1E.04.050.0070.m | - 30 kW | cad | 4.898,39 |  | 5,97
1E.04.050.0070.n | - 37 kW | cad | 6.115,96 |  | 6,37
1E.04.050.0070.o | - 45 kW | cad | 7.402,11 |  | 6,58
1E.04.050.0070.p | - 55 kW | cad | 8.782,14 |  | 6,66
1E.04.050.0070.q | - 75 kW | cad | 10.148,77 |  | 6,72
1E.04.050.0070.r | - 90 kW | cad | 12.432,60 |  | 6,27
1E.04.050.0080 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP00 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0080.a | - 110 kW | cad | 14.115,27 |  | 6,90
1E.04.050.0080.b | - 132 kW | cad | 16.445,22 |  | 5,93
1E.04.050.0080.c | - 160 kW | cad | 19.832,12 |  | 4,91
1E.04.050.0080.d | - 200 kW | cad | 23.770,26 |  | 4,10
1E.04.050.0080.e | - 250 kW | cad | 30.008,02 |  | 3,90
1E.04.050.0080.f | - 315 kW | cad | 32.385,19 |  | 3,61
1E.04.050.0080.g | - 355 kW | cad | 39.113,38 |  | 3,74
1E.04.050.0080.h | - 400 kW | cad | 41.951,42 |  | 3,48
1E.04.050.0090 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione compatta IP54 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0090.a | - 0,75 kW | cad | 1.146,94 |  | 16,99
1E.04.050.0090.b | - 1,1 kW | cad | 1.243,07 |  | 15,68
1E.04.050.0090.c | - 1,5 kW | cad | 1.362,68 |  | 14,30
1E.04.050.0090.d | - 2,2 kW | cad | 1.564,88 |  | 12,45
1E.04.050.0090.e | - 3 kW | cad | 1.698,94 |  | 11,47
1E.04.050.0090.f | - 4 kW | cad | 1.807,26 |  | 10,78
1E.04.050.0090.g | - 5,5 kW | cad | 2.052,81 |  | 9,49
1E.04.050.0090.h | - 7,5 kW | cad | 2.299,70 |  | 8,47
1E.04.050.0090.i | - 11 kW | cad | 3.298,55 |  | 5,91
1E.04.050.0090.j | - 15 kW | cad | 3.298,55 |  | 5,91
1E.04.050.0090.k | - 18,5 kW | cad | 4.016,90 |  | 7,28
1E.04.050.0090.l | - 22 kW | cad | 4.678,59 |  | 6,25
1E.04.050.0090.m | - 30 kW | cad | 5.399,87 |  | 5,41
1E.04.050.0090.n | - 37 kW | cad | 6.698,21 |  | 5,82
1E.04.050.0090.o | - 45 kW | cad | 7.983,90 |  | 6,10
1E.04.050.0090.p | - 55 kW | cad | 9.745,79 |  | 6,00
1E.04.050.0090.q | - 75 kW | cad | 11.410,21 |  | 5,98
1E.04.050.0090.r | - 90 kW | cad | 13.698,21 |  | 5,69
1E.04.050.0090.s | - 110 kW | cad | 16.196,27 |  | 6,02
1E.04.050.0090.t | - 132 kW | cad | 18.566,38 |  | 5,25
1E.04.050.0090.u | - 160 kW | cad | 22.021,60 |  | 4,42
1E.04.050.0090.v | - 200 kW | cad | 26.094,32 |  | 3,73
1E.04.050.0090.w | - 250 kW | cad | 34.739,00 |  | 3,37
1E.04.050.0090.x | - 315 kW | cad | 37.326,00 |  | 3,13
1E.04.050.0090.y | - 355 kW | cad | 44.512,91 |  | 3,28
1E.04.050.0090.z | - 400 kW | cad | 47.419,90 |  | 3,08
1E.04.050.0100 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP20, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0100.a | - 1,1 kW | cad | 957,35 |  | 20,36
1E.04.050.0100.b | - 1,5 kW | cad | 1.058,00 |  | 18,42
1E.04.050.0100.c | - 2,2 kW | cad | 1.304,91 |  | 14,93
1E.04.050.0100.d | - 3 kW | cad | 1.371,70 |  | 14,21
1E.04.050.0100.e | - 4 kW | cad | 1.433,99 |  | 13,59
1E.04.050.0100.f | - 5,5 kW | cad | 1.574,82 |  | 12,37
1E.04.050.0100.g | - 7,5 kW | cad | 1.816,30 |  | 10,73
1E.04.050.0100.h | - 11 kW | cad | 2.310,53 |  | 8,43
1E.04.050.0100.i | - 15 kW | cad | 2.795,73 |  | 6,97
1E.04.050.0100.j | - 18,5 kW | cad | 3.300,35 |  | 5,90
1E.04.050.0100.k | - 22 kW | cad | 3.396,51 |  | 5,74
1E.04.050.0100.l | - 30 kW | cad | 4.138,51 |  | 4,71
1E.04.050.0100.m | - 37 kW | cad | 5.319,56 |  | 7,33
1E.04.050.0100.n | - 45 kW | cad | 6.440,14 |  | 7,57
1E.04.050.0100.o | - 55 kW | cad | 7.799,31 |  | 7,50
1E.04.050.0100.p | - 75 kW | cad | 9.029,13 |  | 7,55
1E.04.050.0100.q | - 90 kW | cad | 11.257,87 |  | 6,92
1E.04.050.0110 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP00, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0110.a | - 110 kW | cad | 13.563,22 |  | 7,18
1E.04.050.0110.b | - 132 kW | cad | 15.791,66 |  | 6,17
1E.04.050.0110.c | - 160 kW | cad | 19.012,28 |  | 5,13
1E.04.050.0110.d | - 200 kW | cad | 22.773,49 |  | 4,28
1E.04.050.0110.e | - 250 kW | cad | 30.008,02 |  | 3,90
1E.04.050.0110.f | - 315 kW | cad | 32.385,19 |  | 3,61
1E.04.050.0110.g | - 355 kW | cad | 39.113,38 |  | 3,74
1E.04.050.0110.h | - 400 kW | cad | 41.951,42 |  | 3,48
1E.04.050.0120 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP54, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0120.a | - 1,1 kW | cad | 1.093,66 |  | 17,82
1E.04.050.0120.b | - 1,5 kW | cad | 1.194,31 |  | 16,32
1E.04.050.0120.c | - 2,2 kW | cad | 1.430,39 |  | 13,62
1E.04.050.0120.d | - 3 kW | cad | 1.507,11 |  | 12,93
1E.04.050.0120.e | - 4 kW | cad | 1.570,31 |  | 12,41
1E.04.050.0120.f | - 5,5 kW | cad | 1.687,64 |  | 11,55
1E.04.050.0120.g | - 7,5 kW | cad | 1.951,70 |  | 9,99
1E.04.050.0120.h | - 11 kW | cad | 2.682,90 |  | 7,26
1E.04.050.0120.i | - 15 kW | cad | 3.133,80 |  | 6,22
1E.04.050.0120.j | - 18,5 kW | cad | 3.655,58 |  | 5,33
1E.04.050.0120.k | - 22 kW | cad | 3.915,55 |  | 4,98
1E.04.050.0120.l | - 30 kW | cad | 4.614,81 |  | 4,22
1E.04.050.0120.m | - 37 kW | cad | 5.817,71 |  | 6,70
1E.04.050.0120.n | - 45 kW | cad | 6.938,29 |  | 7,02
1E.04.050.0120.o | - 55 kW | cad | 8.700,35 |  | 6,72
1E.04.050.0120.p | - 75 kW | cad | 10.265,76 |  | 6,64
1E.04.050.0120.q | - 90 kW | cad | 12.489,27 |  | 6,24
1E.04.050.0120.r | - 110 kW | cad | 15.504,45 |  | 6,28
1E.04.050.0120.s | - 132 kW | cad | 17.822,00 |  | 5,47
1E.04.050.0120.t | - 160 kW | cad | 21.125,27 |  | 4,61
1E.04.050.0120.u | - 200 kW | cad | 25.021,13 |  | 3,89
1E.04.050.0120.v | - 250 kW | cad | 34.739,00 |  | 3,37
1E.04.050.0120.w | - 315 kW | cad | 37.325,95 |  | 3,13
1E.04.050.0120.x | - 355 kW | cad | 44.512,91 |  | 3,28
1E.04.050.0120.y | - 400 kW | cad | 47.419,90 |  | 3,08