Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

2C.13 - Impermeabilizzazione - piccola manutenz.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
2C.13 | OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.13.710 | RIPARAZIONE PIANI PENDENZE |  |  |  |
2C.13.710.0010 | Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello stesso, realizzata con malta cementizia, spessore minimo cm. 2 | m² | 14,55 |  | 69,28
2C.13.710.0020 | Demolizione del solo collo di raccordo in malta cementizia con abbassamento, carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Se si procede alla demolizione del sottofondo di pendenza, la demolizione del collo è già compresa. | m | 2,13 |  | 78,86
2C.13.710.0030 | Formazione di guscia di raccordo in malta di cemento, per il solo rifacimento di guscie ove mancanti (nell'esecuzione delle pendenze la formazione della guscia è compresa e compensata) | m | 8,43 |  | 76,28
2C.13.720 | RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI |  |  |  |
2C.13.720.0010 | Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile; compreso rimozione manto deteriorato, mano di primer e rappezzo con membrana impermeabile | cad | 184,21 |  | 78,03
2C.13.720.0020 | Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro | m² | 40,15 |  | 43,49