Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MC.09 - Materiali - Protezione antincendio

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MC.09 | MATERIALI PROTEZIONE ANTINCENDIO |  |  |  |
MC.09.020 | SIGILLANTI, MASTICI |  |  |  |
MC.09.020.0020 | Schiuma antincendio REI 120 (in cartuccie da 700 ml) | cad | 10,21 |  |
MC.09.020.0030 | Collante refrattario sublimante | kg | 6,23 |  |
MC.09.020.0040 | Mastice intumescente | kg | 41,50 |  |
MC.09.030 | CONTROSOFFITTI REI |  |  |  |
MC.09.030.0010 | Pannelli per controsoffitti in lana di roccia vulcanica, spessore 25 mm, certificati in classe O secondo la norma UNI ISO 1182. Resistenza al fuoco certificata del controsoffitto non inferiore a REI 180, nelle dimensioni e finiture: |  |  |  |
MC.09.030.0010.a | - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale verniciato colore bianco, orditura a vista | m² | 11,09 |  |
MC.09.030.0010.b | - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista | m² | 13,78 |  |
MC.09.040 | SACCHETTI, PANNELLI - CHIUSURE VARCHI |  |  |  |
MC.09.040.0010 | Pannelli rigidi di perlite espansa, rinforzata con fibre di vetro, dimensioni 1200x600x40 mm | m² | 23,87 |  |
MC.09.040.0020 | Pannelli in lana minerale, dimensione 1000x600x30 mm, con una faccia rivestita con strato omogeneo ceramico refrattario parzialmente sublimante | m² | 74,70 |  |
MC.09.040.0030 | Sacchetti antincendio termoespandenti REI 120/180, costituiti da miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti, con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile, con dimensioni: |  |  |  |
MC.09.040.0030.a | - 170x100x25 mm | cad | 6,28 |  |
MC.09.040.0030.b | - 170x200x35 mm | cad | 7,22 |  |
MC.09.040.0030.c | - 340x200x35 mm | cad | 10,07 |  |
MC.09.060 | GUARNIZIONI, COLLARI - PROTEZIONE TUBI |  |  |  |
MC.09.060.0010 | Nastro termoespandente per tubazioni in plastica, in tessuto incombustibile con barre intumescenti, per protezione tubi: |  |  |  |
MC.09.060.0010.a | - tubo diam. 50 mm, lunghezza collare 40 cm | cad | 11,67 |  |
MC.09.060.0010.b | - tubo diam. 75 mm, lunghezza collare 60 cm | cad | 17,91 |  |
MC.09.060.0010.c | - tubo diam. 110 mm, lunghezza collare 125 cm | cad | 37,35 |  |
MC.09.060.0010.d | - tubo diam. 125 mm, lunghezza collare 140 cm | cad | 42,01 |  |
MC.09.060.0010.e | - tubo diam. 160 mm, lunghezza collare 240 cm | cad | 72,61 |  |
MC.09.060.0010.f | - tubo diam. 200 mm, lunghezza collare 290 cm | cad | 84,04 |  |
MC.09.060.0020 | Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro: |  |  |  |
MC.09.060.0020.a | - 50 mm | cad | 37,35 |  |
MC.09.060.0020.b | - 63 mm | cad | 39,42 |  |
MC.09.060.0020.c | - 75 mm | cad | 44,62 |  |
MC.09.060.0020.d | - 90 mm | cad | 46,16 |  |
MC.09.060.0020.e | - 100 mm | cad | 48,76 |  |
MC.09.060.0020.f | - 110 mm | cad | 50,31 |  |
MC.09.060.0020.g | - 125 mm | cad | 60,70 |  |
MC.09.060.0020.h | - 140 mm | cad | 64,33 |  |
MC.09.060.0020.i | - 160 mm | cad | 67,44 |  |
MC.09.060.0020.j | - 180 mm | cad | 95,96 |  |
MC.09.060.0020.k | - 200 mm | cad | 99,59 |  |
MC.09.060.0020.l | - 250 mm | cad | 137,46 |  |
MC.09.060.0030 | Manicotto in tessuto minerale non combustibile, contenente fibra ceramica ad alta densità, per tubi incombustibili, con diametro: |  |  |  |
MC.09.060.0030.a | - 60 mm | cad | 22,31 |  |
MC.09.060.0030.b | - 89 mm | cad | 26,98 |  |
MC.09.060.0030.c | - 114 mm | cad | 31,13 |  |
MC.09.060.0030.d | - 140 mm | cad | 36,31 |  |
MC.09.100 | GUARNIZIONI PER SIGILLATURE REI GIUNTI |  |  |  |
MC.09.100.0040 | Guarnizione antincendio in tessuto minerale non combustibile, contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, sublimanti e isolanti, per la sigillatura di giunti con larghezza: |  |  |  |
MC.09.100.0040.a | - fino a 20 mm | m | 19,71 |  |
MC.09.100.0040.b | - fino a 30 mm | m | 22,31 |  |
MC.09.100.0040.c | - fino a 40 mm | m | 29,05 |  |
MC.09.100.0040.d | - fino a 50 mm | m | 33,20 |  |
MC.09.100.0040.e | - fino a 60 mm | m | 40,47 |  |
MC.09.200 | VERNICI PROTETTIVE |  |  |  |
MC.09.200.0005 | Fornitura di vernice intumescente per garantire la protezione al fuoco REI 90 da applicarsi su carpenteria metallica negli spessori e quantitativi minimi pari a 4,4 kg/mq. | kg | 11,48 |  |
MC.09.200.0010 | Primer di ancoraggio a base di copolimeri di acetato di vinile, per trattamento di murature e superfici in calcestruzzo | kg | 4,15 |  |
MC.09.200.0020 | Pittura intumescente monocomponente, per la protezione di strutture in acciaio e compartimentazioni in muratura, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4: |  |  |  |
MC.09.200.0020.a | - a base acqua | kg | 8,87 |  |
MC.09.200.0020.b | - a base solvente | kg | 10,09 |  |
MC.09.200.0040 | Vernice ignifuga bicomponente a base acqua per la protezione del legno e dei materiali legnosi | kg | 10,37 |  |
MC.09.240 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE |  |  |  |
MC.09.240.0010 | Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, reversibile, omologata a norme UNI 9723, costituita da: - battente spessore minimo mm.52 in lamiera di acciaio Sendzimir o zincata, con rinforzi interni per maniglioni e chiudiporta, con rostri d'irrigidimento lato cerniere; completamente preverniciata colori RAL; telaio con profilo a Z o similare in lamiera d'acciaio zincata, munito di zanche o tasselli da murare; serratura incassata con cilindro Yale e 3 chiavi, maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie: |  |  |  |
MC.09.240.0010.a | - passaggio netto cm 70x200-210 circa | cad | 150,99 |  |
MC.09.240.0010.b | - passaggio netto cm 80x200-210 circa | cad | 158,07 |  |
MC.09.240.0010.c | - passaggio netto cm 90x200-210 circa | cad | 165,35 |  |
MC.09.240.0010.d | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 235,19 |  |
MC.09.240.0020 | Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - anta tamburata spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: |  |  |  |
MC.09.240.0020.a | - passaggio netto cm 70x200-210 circa | cad | 168,40 |  |
MC.09.240.0020.b | - passaggio netto cm 80x200-210 circa | cad | 171,72 |  |
MC.09.240.0020.c | - passaggio netto cm 90x200-210 circa | cad | 175,47 |  |
MC.09.240.0020.d | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 262,08 |  |
MC.09.240.0020.e | - ad un battente con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto) | m² | 123,61 |  |
MC.09.240.0030 | Porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - due ante tamburate spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: |  |  |  |
MC.09.240.0030.a | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 425,74 |  |
MC.09.240.0030.b | - passaggio netto cm 140x200-210 circa | cad | 442,22 |  |
MC.09.240.0030.c | - passaggio netto cm 160x200-210 circa | cad | 464,19 |  |
MC.09.240.0030.d | - passaggio netto cm 180x200-210 circa | cad | 480,68 |  |
MC.09.240.0030.e | - passaggio netto cm 200x200-210 circa | cad | 512,26 |  |
MC.09.240.0030.f | - a due battenti con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto) | m² | 135,40 |  |
MC.09.250 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE |  |  |  |
MC.09.250.0010 | Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, reversibile, omologata a norme UNI 9723, costituita da: - battente spessore minimo mm.52 in lamiera di acciaio Sendzimir o zincata, con rinforzi interni per maniglioni e chiudiporta, con rostri d'irrigidimento lato cerniere; completamente preverniciata colori RAL; telaio con profilo a Z o similare in lamiera d'acciaio zincata, munito di zanche o tasselli da murare; serratura incassata con cilindro Yale e 3 chiavi, maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie: |  |  |  |
MC.09.250.0010.a | - passaggio netto cm 70x200-210 circa | cad | 215,61 |  |
MC.09.250.0010.b | - passaggio netto cm 80x200-210 circa | cad | 229,35 |  |
MC.09.250.0010.c | - passaggio netto cm 90x200-210 circa | cad | 243,08 |  |
MC.09.250.0010.d | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 318,62 |  |
MC.09.250.0020 | Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - anta tamburata spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: |  |  |  |
MC.09.250.0020.a | - passaggio netto cm 70x200-210 circa | cad | 244,45 |  |
MC.09.250.0020.b | - passaggio netto cm 80x200-210 circa | cad | 258,19 |  |
MC.09.250.0020.c | - passaggio netto cm 90x200-210 circa | cad | 271,92 |  |
MC.09.250.0020.d | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 343,34 |  |
MC.09.250.0020.e | - ad un battente con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto) | m² | 165,61 |  |
MC.09.250.0030 | Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - due ante tamburate spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: |  |  |  |
MC.09.250.0030.a | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | cad | 501,27 |  |
MC.09.250.0030.b | - passaggio netto cm 140x200-210 circa | cad | 528,74 |  |
MC.09.250.0030.c | - passaggio netto cm 160x200-210 circa | cad | 557,58 |  |
MC.09.250.0030.d | - passaggio netto cm 180x200-210 circa | cad | 576,81 |  |
MC.09.250.0030.e | - passaggio netto cm 200x200-210 circa | cad | 604,27 |  |
MC.09.250.0030.f | - a due battenti con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto) | m² | 187,96 |  |
MC.09.260 | VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI |  |  |  |
MC.09.260.0010 | Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60: |  |  |  |
MC.09.260.0010.a | - REI 60, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 21 mm | cad | 105,33 |  |
MC.09.260.0010.b | - REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm | cad | 157,98 |  |
MC.09.260.0010.c | - REI 60, da cm 40x120, vetro spess. 21 mm | cad | 263,31 |  |
MC.09.260.0020 | Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120: |  |  |  |
MC.09.260.0020.a | - REI 120, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 52 mm | cad | 253,20 |  |
MC.09.260.0020.b | - REI 120, da cm 40x60, vetro spess. 52 mm | cad | 379,81 |  |
MC.09.260.0020.c | - REI 120, da cm 40x120, vetro spess. 52 mm | cad | 633,01 |  |
MC.09.260.0150 | Vetri stratificati di sicurezza contro fiamma, fumi e calore, conformi alle norme UNI EN ISO 12543. Minimo di fatturazione 0,20 m²: |  |  |  |
MC.09.260.0150.a | - REI 30 | m² | 405,10 |  |
MC.09.260.0150.b | - REI 60 | m² | 526,61 |  |
MC.09.260.0150.c | - REI 90 | m² | 1.012,83 |  |
MC.09.260.0150.d | - REI 120 | m² | 1.266,00 |  |
MC.09.300 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - SCORREVOLI |  |  |  |
MC.09.300.0010 | Porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici resistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure: |  |  |  |
MC.09.300.0010.a | - fino a 5,50 mq = minimo di fatturazione | cad | 1.061,23 |  |
MC.09.300.0010.b | - da 5,51 a 11,00 m² | m² | 224,73 |  |
MC.09.300.0010.c | - da 11,01 a 17,00 m² | m² | 212,25 |  |
MC.09.300.0010.d | - oltre 17,01 m² | m² | 199,76 |  |
MC.09.300.0020 | Porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure: |  |  |  |
MC.09.300.0020.a | - fino a 5,50 mq = minimo di fatturazione | cad | 1.161,11 |  |
MC.09.300.0020.b | - da 5,51 a 11,00 m² | m² | 249,70 |  |
MC.09.300.0020.c | - da 11,01 a 17,00 m² | m² | 230,98 |  |
MC.09.300.0020.d | - oltre 17,01 m² | m² | 218,49 |  |
MC.09.300.0030 | Accessori per completamento portoni scorrevoli |  |  |  |
MC.09.300.0030.a | - ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 50 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 8 m² | cad | 172,29 |  |
MC.09.300.0030.b | - ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 60 mm, con ripristino a molla e tampone in gomma; per ante fino ad 8 m² | cad | 108,63 |  |
MC.09.300.0030.c | - ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 100 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino a 12 m² | cad | 208,51 |  |
MC.09.300.0030.d | - ammortizzatore fine corsa senza limite di escursione, ad azionamento diretto sul cavo di traino; per ante oltre i 12 m² | cad | 272,17 |  |
MC.09.400 | MANIGLIONI ANTIPANICO |  |  |  |
MC.09.400.0010 | Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico: |  |  |  |
MC.09.400.0010.a | - maniglione interno, esterno cieco senza maniglia | cad | 56,19 |  |
MC.09.400.0010.b | - maniglione interno con maniglia esterna senza serratura | cad | 59,93 |  |
MC.09.400.0010.c | - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna | cad | 66,18 |  |
MC.09.400.0010.d | - maniglione per seconda anta, esterno cieco | cad | 73,67 |  |
MC.09.400.0020 | Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico: |  |  |  |
MC.09.400.0020.a | - maniglione interno, esterno cieco senza maniglia | cad | 102,38 |  |
MC.09.400.0020.b | - maniglione interno con maniglia esterna senza serratura | cad | 112,37 |  |
MC.09.400.0020.c | - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna | cad | 124,85 |  |
MC.09.400.0020.d | - maniglione per seconda anta, esterno cieco | cad | 132,34 |  |
MC.09.400.0030 | Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi: |  |  |  |
MC.09.400.0030.a | - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni | cad | 62,43 |  |
MC.09.400.0030.b | - carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni | cad | 83,66 |  |
MC.09.400.0030.c | - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni, completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso | cad | 116,12 |  |
MC.09.400.0030.d | - carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso | cad | 137,34 |  |
MC.09.400.0030.e | - comando esterno maniglia-cilindro | cad | 39,95 |  |
MC.09.400.0030.f | - comando esterno pomolo-cilindro | cad | 22,47 |  |
MC.09.400.0030.g | - barra ovale in acciaio inox da cm 120 | cad | 34,96 |  |
MC.09.400.0050 | Chiudiporta aereo oleodinamico, senza blocco: |  |  |  |
MC.09.400.0050.a | - normale | cad | 52,44 |  |
MC.09.400.0050.b | - con binario di scorrimento | cad | 82,40 |  |
MC.09.400.0100 | Elettromagnete: |  |  |  |
MC.09.400.0100.a | - a parete, con contropiastra fissa o snodata, con pulsante di sblocco | cad | 38,71 |  |
MC.09.400.0100.b | - a pavimento con pulsante di sblocco e ancora snodata | cad | 96,14 |  |
MC.09.400.0100.c | - pulsante di sblocco | cad | 18,98 |  |
MC.09.450 | SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA |  |  |  |
MC.09.450.0010 | Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie: |  |  |  |
MC.09.450.0010.a | - fino a 5 dm² | cad | 2,00 |  |
MC.09.450.0010.b | - da 5,1 fino a 9 dm² | cad | 2,50 |  |
MC.09.450.0010.c | - da 9,1 fino a 19 dm² | cad | 6,00 |  |
MC.09.450.0010.d | - da 19,1 fino a 28 dm² | cad | 11,62 |  |
MC.09.450.0010.e | - da 28,1 fino a 36 dm² | cad | 13,74 |  |
MC.09.450.0020 | Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie: |  |  |  |
MC.09.450.0020.a | - fino a 3 dm² | cad | 6,74 |  |
MC.09.450.0020.b | - da 3,1 fino a 6 dm² | cad | 7,61 |  |
MC.09.450.0020.c | - da 6,1 fino a 10 dm² | cad | 8,87 |  |
MC.09.450.0020.d | - da 10,1 fino a 20 dm² | cad | 15,48 |  |
MC.09.450.0030 | Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, con superficie: |  |  |  |
MC.09.450.0030.a | - fino a 4 dm² | cad | 6,00 |  |
MC.09.450.0030.b | - da 4,1 fino a 7 dm² | cad | 9,74 |  |
MC.09.450.0030.c | - da 7,1 fino a 10 dm² | cad | 11,48 |  |
MC.09.500 | ESTINTORI PORTATILI |  |  |  |
MC.09.500.0010 | Estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità: |  |  |  |
MC.09.500.0010.a | - 1 kg, classe di fuoco 8A 34BC, manometro Ø 23 mm, con supporto | cad | 19,35 |  |
MC.09.500.0010.b | - 2 kg, classe di fuoco 13A 55BC, manometro Ø 23 mm, con supporto | cad | 23,10 |  |
MC.09.500.0010.c | - 4 kg, classe di fuoco 21A 113BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete | cad | 28,72 |  |
MC.09.500.0010.d | - 6 kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete | cad | 34,96 |  |
MC.09.500.0010.e | - 9 kg, classe di fuoco 43A 183BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete | cad | 44,32 |  |
MC.09.500.0020 | Estintore portatile capacità litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conforme direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete: | cad | 53,06 |  |
MC.09.500.0030 | Estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conforme direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola: |  |  |  |
MC.09.500.0030.a | - 2 kg, classe di spegnimento non inferiore a 34BC | cad | 71,79 |  |
MC.09.500.0030.b | - 5 kg, classe di spegnimento non inferiore a 113BC | cad | 110,50 |  |
MC.09.500.0040 | Estintori portatili a gas alogenato biologico, conforme direttiva CEE 3093/94 e legge 549/93; completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola: |  |  |  |
MC.09.500.0040.a | - 4 kg, classe di spegnimento 5A 34BC | cad | 65,55 |  |
MC.09.500.0040.b | - 6 kg, classe di spegnimento 13A 89BC | cad | 91,76 |  |
MC.09.510 | ESTINTORI CARRELLATI |  |  |  |
MC.09.510.0010 | Estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conforme direttiva 97/23/CE Ped e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola: |  |  |  |
MC.09.510.0010.a | - 18 kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C | cad | 403,27 |  |
MC.09.510.0010.b | - 27 kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C | cad | 484,42 |  |
MC.09.510.0010.c | - 54 Kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C | cad | 962,60 |  |
MC.09.510.0020 | Estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped e DM 06.03.1992, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione; con capacità: |  |  |  |
MC.09.510.0020.a | - 30 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C | cad | 191,03 |  |
MC.09.510.0020.b | - 50 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C | cad | 244,71 |  |
MC.09.510.0020.c | - 100 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C | cad | 303,39 |  |
MC.09.700 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |  |  |  |
MC.09.700.0010 | Interventi manutentivi su estintori a polvere ABC, fino a 12 kg: |  |  |  |
MC.09.700.0010.a | - polvere per ricarica estintori ABC | cad | 1,38 |  |
MC.09.700.0010.b | - ripressurizzazione con azoto | cad | 3,75 |  |
MC.09.700.0010.c | - gruppo valvola completa di manometro e pescante, per estintori fino a 12 Kg | cad | 11,24 |  |
MC.09.700.0010.d | - manichetta per estintori fino a 12 Kg | cad | 10,05 |  |
MC.09.700.0010.e | - spina di sicurezza | cad | 0,87 |  |
MC.09.700.0010.f | - pistoncini per valvole polvere, per estintori fino a 12 Kg | cad | 1,19 |  |
MC.09.700.0020 | Interventi manutentivi su estintori a biossido di carbonio da 2 a 5 kg: |  |  |  |
MC.09.700.0020.a | - biossido di carbonio in pressione per ricarica | kg | 2,50 |  |
MC.09.700.0020.b | - gruppo valvola completa di pescante, per estintori da 2 ÷ 5 Kg | cad | 9,99 |  |
MC.09.700.0020.c | - manichetta per estintori da 5 Kg | cad | 13,74 |  |
MC.09.700.0020.d | - cono diffusore per estintori da 2 e 5 Kg | cad | 4,37 |  |
MC.09.700.0030 | Interventi manutentivi su estintori carrellati: |  |  |  |
MC.09.700.0030.a | - gruppo valvola completa di manometro e pescante, per estintori a polvere carrellati | cad | 23,73 |  |
MC.09.700.0030.b | - sostituzione in opera di manichetta , per estintori a polvere carrellati | cad | 23,73 |  |
MC.09.700.0030.c | - cono erogatore per estintori carrellati a polvere, completo di valvola a sfera d'intercettazione | cad | 36,21 |  |
MC.09.700.0030.d | - ruota gommata per estintori carrellati | cad | 21,23 |  |
MC.09.700.0050 | Sostituzione manometri: |  |  |  |
MC.09.700.0050.a | - diametro Ø 35/40 mm | cad | 4,37 |  |
MC.09.700.0050.b | - diametro Ø 23/27 mm | cad | 3,75 |  |
MC.09.700.0100 | Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe: |  |  |  |
MC.09.700.0100.a | - per cassetta idrante UNI 45, esterna o da incasso | cad | 8,75 |  |
MC.09.700.0100.b | - per cassetta idrante UNI 70, esterna o da incasso | cad | 11,24 |  |
MC.09.700.0100.c | - per motopompa piccola (circa 45x55 cm) | cad | 14,98 |  |
MC.09.700.0100.d | - per motopompa piccola (circa 75x55 cm) | cad | 23,73 |  |
MC.09.700.0100.e | - per cassette Naspo di qualsiasi tipo | cad | 17,48 |  |