Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1C.06 - Murature - tavolati - ancoraggi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1C.06 | MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI - PARTIZIONI VERTICALI |  |  |  |
1C.06.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Per ragioni di completezza di questo capitolo, sono quì considerate anche le murature impiegate per le compartimentazioni REI, in quanto usualmente impiegate anche come normali partizioni, indipendentemente dalla specifica caratteristica antifuoco. Anche quando per ragioni di brevità non è estesamente ripetuto in tutte le voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte, con malte (da M2 ad M4) con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera finita. Sono inoltre comprese tutte le attività ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre specializzate. I ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi, quindi se il ponteggio esterno non è già esistente per l'esecuzione dell'assieme delle opere, dovrà essere computato in aggiunta. |  |  |  |
1C.06.050 | MURATURE IN LATERIZIO |  |  |  |
1C.06.050.0050 | Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in fondazione o elevazione, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni | m³ | 327,93 |  | 42,00
1C.06.050.0100 | Muratura di mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni | m³ | 235,46 |  | 40,81
1C.06.050.0150 | Muratura in blocchi laterizio semiportante 24 x 24 x 12 cm, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni | m³ | 159,14 |  | 41,44
1C.06.050.0200 | Muratura in blocchi multifori doppio UNI semiportante 24 x 12 x 12 cm, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni | m³ | 209,18 |  | 39,68
1C.06.050.0250 | Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni |  |  |  |
1C.06.050.0250.a | - con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm | m² | 31,83 |  | 50,40
1C.06.050.0250.b | - con blocchi 18 x 25 x 13 cm, spessore 18 cm | m² | 36,71 |  | 44,06
1C.06.050.0250.c | - con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 25 cm | m² | 47,09 |  | 40,82
1C.06.050.0250.d | - con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 30 cm | m² | 57,70 |  | 41,60
1C.06.050.0250.e | - con blocchi 30 x 25 x 13 cm | m³ | 193,01 |  | 41,61
1C.06.050.0300 | Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: |  |  |  |
1C.06.050.0300.a | - blocchi semplici 8 x 50 x 24,5 cm, spessore 8 cm | m² | 20,34 |  | 48,62
1C.06.050.0300.b | - blocchi semplici 13 x 30 x 19 cm, spessore 13 | m² | 29,26 |  | 45,11
1C.06.050.0300.c | - blocchi ad incastro 25 x 30 x 19 cm, spessore 25 cm | m² | 40,88 |  | 49,88
1C.06.050.0300.d | - blocchi ad incastro 30 x 25 x 19 cm, spessore 30 cm | m² | 49,10 |  | 41,36
1C.06.070 | TAVOLATI IN LATERIZIO |  |  |  |
1C.06.070.0050 | Tavolati in mattoni pieni 6 x 11 x 23 cm con malta di cemento o bastarda, compresi gli oneri per formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: |  |  |  |
1C.06.070.0050.a | - 6 cm | m² | 32,40 |  | 52,39
1C.06.070.0050.b | - 11 cm | m² | 48,00 |  | 48,24
1C.06.070.0100 | Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: |  |  |  |
1C.06.070.0100.a | - 8 cm | m² | 25,95 |  | 46,83
1C.06.070.0100.b | - 12 cm | m² | 31,24 |  | 40,95
1C.06.070.0110 | Tavolati in mattoni forati 8 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni | m² | 19,34 |  | 54,21
1C.06.070.0120 | Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni | m² | 24,59 |  | 49,46
1C.06.070.0150 | Tavolato in tavelle 4.5 x 15 x 30 cm, spessore 4.5 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per formazione spalle, voltini, lesene, piani di lavoro interni | m² | 23,36 |  | 54,25
1C.06.070.0200 | Incassettature, chiusure canne con tavolati in laterizio: |  |  |  |
1C.06.070.0200.a | - in tavelle forate. spessore 4.5 cm | m² | 28,59 |  | 57,71
1C.06.070.0200.b | - in mattoni forati, spessore 8 cm | m² | 31,56 |  | 52,34
1C.06.100 | MURATURE FACCIA A VISTA |  |  |  |
1C.06.100.0050 | Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno, finitura classica o rustica, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, piani di lavoro interni, stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento. |  |  |  |
1C.06.100.0050.a | - con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm | m² | 63,09 |  | 52,95
1C.06.100.0050.b | - con mattoni 25 x 5.5 x 5.5 cm (bastonetto), spessore 5.5 cm | m² | 62,27 |  | 52,10
1C.06.100.0100 | Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie rugosa o sabbiata, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.06.100.0100.a | - con mattoni 25 x 10 x 5.5 cm, spessore 10 cm | m² | 53,54 |  | 62,30
1C.06.100.0100.b | - con mattoni 25 x 10 x 10 cm, spessore 10 cm | m² | 52,33 |  | 62,09
1C.06.100.0100.c | - con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm | m² | 55,21 |  | 60,52
1C.06.100.0100.d | - con mattoni 25 x 12 x 7 cm, spessore 12 cm | m² | 54,09 |  | 60,24
1C.06.100.0100.e | - con mattoni 25 x 12 x 10 cm, spessore 12 cm | m² | 54,68 |  | 59,48
1C.06.100.0100.f | - con mattoni doppio UNI 25 x 12 x 12 cm, spessore 12 cm | m² | 53,14 |  | 61,17
1C.06.150 | MURATURE PERIMETRALI A CASSA VUOTA |  |  |  |
1C.06.150.0010 | Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un paramento esterno ed un paramento interno con interposta camera d'aria, larghezza massima 40 cm, compresa la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande e architravi; inclusi i ponteggi interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi i ponteggi esterni e l'intonaco interno sul paramento esterno. Valutazione vuoto per pieno con deduzione solo del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq: |  |  |  |
1C.06.150.0010.a | - paramento esterno in mattoni forati s=12 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm | m² | 63,53 |  | 47,04
1C.06.150.0010.b | - paramento esterno in mattoni forati s=12 cm, paramento interno in mattoni forati s=12 cm | m² | 68,13 |  | 44,01
1C.06.150.0010.c | - paramento esterno in blocchi termolaterizio s=13 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm | m² | 63,24 |  | 47,25
1C.06.150.0010.d | - paramento esterno in mattoni pieni s=11 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm | m² | 85,64 |  | 51,51
1C.06.150.0010.e | - paramento esterno in mattoni pieni "a mano" s=12 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm | m² | 92,48 |  | 50,11
1C.06.150.0010.f | - paramento esterno faccia a vista in mattoni pieni "a mano" s=12 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm | m² | 96,00 |  | 50,56
1C.06.180 | MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE |  |  |  |
1C.06.180.0050 | Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.180.0050.a | - spess. cm 8 | m² | 25,52 |  | 54,40
1C.06.180.0050.b | - spess. cm 12 | m² | 26,52 |  | 52,16
1C.06.180.0050.c | - spess. cm 15 | m² | 28,77 |  | 48,36
1C.06.180.0050.d | - spess. cm 20 | m² | 30,55 |  | 48,19
1C.06.180.0100 | Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura liscia su entrambe le facce posti in opera con malta di classe adeguata. E' compresa la stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.180.0100.a | - spess. cm 8 - REI 60 | m² | 30,31 |  | 57,01
1C.06.180.0100.b | - spess. cm 12 - REI 90 | m² | 33,31 |  | 55,27
1C.06.180.0100.c | - spess. cm 15 - REI 90 | m² | 36,64 |  | 53,30
1C.06.180.0100.d | - spess. cm 20 - REI 120 | m² | 43,18 |  | 52,92
1C.06.200 | MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI |  |  |  |
1C.06.200.0050 | Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/12 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con slezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garnatire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.200.0050.a | - colore grigio | m² | 44,13 |  | 47,90
1C.06.200.0050.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 45,79 |  | 46,17
1C.06.200.0050.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 50,84 |  | 41,58
1C.06.200.0100 | Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/20 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con slezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garnatire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.200.0100.a | - colore grigio | m² | 52,55 |  | 43,48
1C.06.200.0100.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 56,21 |  | 40,65
1C.06.200.0100.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 61,63 |  | 37,08
1C.06.200.0150 | Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con slezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garnatire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.200.0150.a | - superficie liscia - colore grigio | m² | 40,99 |  | 51,57
1C.06.200.0150.b | - superficie liscia - colori normali | m² | 43,76 |  | 48,31
1C.06.200.0150.c | - superficie liscia - colori pastello | m² | 48,48 |  | 43,61
1C.06.200.0150.d | - superficie sabbiata - colore grigio | m² | 47,98 |  | 44,06
1C.06.200.0150.e | - superficie sabbiata - colori normali | m² | 50,47 |  | 41,89
1C.06.200.0150.f | - superficie sabbiata - colori pastello | m² | 56,41 |  | 37,48
1C.06.200.0150.g | - superficie levigata - colore grigio | m² | 51,13 |  | 41,35
1C.06.200.0150.h | - superficie levigata - colori normali | m² | 53,49 |  | 39,52
1C.06.200.0150.i | - superficie levigata - colori pastello | m² | 58,19 |  | 36,33
1C.06.200.0150.l | - superficie bocciardata - colori pastello | m² | 59,98 |  | 35,24
1C.06.200.0200 | Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con slezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garnatire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.200.0200.a | - superficie liscia - colore grigio | m² | 46,76 |  | 48,87
1C.06.200.0200.b | - superficie liscia - colori normali (base cemento grigio) | m² | 50,14 |  | 45,57
1C.06.200.0200.c | - superficie liscia - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 55,31 |  | 41,31
1C.06.200.0200.d | - superficie sabbiata - colore grigio | m² | 57,53 |  | 39,72
1C.06.200.0200.e | - superficie sabbiata - colori normali | m² | 61,45 |  | 37,19
1C.06.200.0200.f | - superficie sabbiata - colori pastello | m² | 65,92 |  | 34,66
1C.06.200.0200.g | - superficie levigata - colore grigio | m² | 60,20 |  | 37,96
1C.06.200.0200.h | - superficie levigata - colori normali | m² | 63,24 |  | 36,13
1C.06.200.0200.i | - superficie levigata - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 67,71 |  | 33,75
1C.06.200.0200.l | - superficie bocciardata - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 70,38 |  | 32,47
1C.06.200.0250 | Muratura facciavista spessore cm. 15, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo BS/15 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.200.0250.a | - colore grigio | m² | 46,20 |  | 42,27
1C.06.200.0250.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 51,92 |  | 37,62
1C.06.200.0250.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 58,60 |  | 33,33
1C.06.200.0300 | Muratura facciavista spessore cm. 23, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo BS/23 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.200.0300.a | - colore grigio | m² | 60,89 |  | 39,38
1C.06.200.0300.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 63,56 |  | 37,73
1C.06.200.0300.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 67,58 |  | 35,48
1C.06.200.0350 | Muratura facciavista spessore cm. 12+2, dimensioni nominali 40 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo MM/14 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 8 quadrati dim. 10x10, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.200.0350.a | - colore grigio | m² | 67,14 |  | 29,09
1C.06.200.0350.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 68,92 |  | 28,34
1C.06.200.0350.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 72,49 |  | 26,94
1C.06.200.0400 | Muratura facciavista spessore cm. 20+2, dimensioni nominali 40 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo MM/22 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 2 quadrati dim. 20x20, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.200.0400.a | - colore grigio | m² | 62,39 |  | 34,06
1C.06.200.0400.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 66,40 |  | 32,00
1C.06.200.0400.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 69,97 |  | 30,37
1C.06.200.0500 | Muratura esterna in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompresso, con inerti silicei, e aggiunta di ecoinerti ottenuti da riciclo dei residui di forni termo valorizzatoti, alleggeriti con vetro espanso ottenuto da riciclo di raccolta differenziata, e successivi trattamenti, ad elevata caratteristiche termoacustiche, marchiati CE cat.II, di dimensioni nominali 25 x 20 cm. da intonacare. Compresi: gli elementi di raccordo ricavati da taglio e sagomatura del blocco tradizionale, per spalle, voltini, incatenamenti, ed i piani di lavoro interni fino ad un'altezza di 3,50.Sono esclusi i pezzi speciali quali piattabande ed architravi, accessori per l'irrigidimento delle murature e per il fissaggio delle strutture portanti, i ponteggi esterni; vuoto per pieno - per blocchidi dimensioni 25 x 20 sp. 25 e peso 245 Kg./mq. | m² | 82,52 |  | 41,09
1C.06.200.0600 | Muratura facciavista spessore cm. 12, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni 12x12x24 cm, con finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista con malta colorata, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.200.0600.a | - colore grigio | m² | 54,22 |  | 41,31
1C.06.200.0600.b | - colori normali (base cemento grigio) | m² | 55,11 |  | 40,65
1C.06.200.0600.c | - colori pastello (base cemento bianco) | m² | 58,69 |  | 38,17
1C.06.200.0650 | Muratura facciavista spessore cm. 11, in blocchi pieni di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, colore cotto o bianco seminato, dimensioni 40x11x6 cm, con finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda colorata. E' compresa la stilatura a vista orizzontale con malta colorata, (verticalmente il blocco viene posato ad incastro senza fuga) apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi; la malta di classe adeguata; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari | m² | 64,75 |  | 32,83
1C.06.250 | MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA |  |  |  |
1C.06.250.0050 | Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio ed argilla espansa, da intonacare, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.250.0050.a | - spess. cm 8 - REI 120 | m² | 28,57 |  | 51,25
1C.06.250.0050.b | - spess. cm 12 - REI 120 | m² | 30,67 |  | 47,57
1C.06.250.0050.c | - spess. cm 15 - REI 120 | m² | 33,88 |  | 43,18
1C.06.250.0050.d | - spess. cm 20 - REI 180 | m² | 37,29 |  | 41,54
1C.06.250.0100 | Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio ed argilla espansa, vibrocompresso non idrorepellenti, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista per interni, colore grigio, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.250.0100.a | - spess. cm 8 - REI 90 | m² | 32,93 |  | 52,48
1C.06.250.0100.b | - spess. cm 12 - REI 120 | m² | 36,74 |  | 50,11
1C.06.250.0100.c | - spess. cm 15 - REI 120 | m² | 43,20 |  | 45,21
1C.06.250.0100.d | - spess. cm 20 - REI 180 | m² | 48,28 |  | 47,33
1C.06.250.0200 | Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura da intonaco, spessore cm. 20, a 5 camere, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, resistenza al fuoco REI 180, densità 1400 kg/m³, percentuale di foratura del blocco inferiore al 20%, resistenza media a compressione > 45 kg/cm², abbattimento acustico Rw dB 54 e trasmittanza unitaria a secco U/m²k 0,95. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: | m² | 54,58 |  | 37,65
1C.06.250.0210 | Muratura in blocchi pieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura esterna facciavista su entrambe le facce, posti in opera con malta fluida/boiacca direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni : |  |  |  |
1C.06.250.0210.a | - spessore 8 cm, classe di resistenza al fuoco REI 120 | m² | 31,37 |  | 38,87
1C.06.250.0210.b | - spessore 10 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180 | m² | 34,44 |  | 35,40
1C.06.250.0220 | Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura esterna facciavista su entrambe le facce, posti in opera con malta fluida/boiacca direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni : |  |  |  |
1C.06.250.0220.a | - spessore 10 cm, classe di resistenza al fuoco REI 120 | m² | 34,28 |  | 35,57
1C.06.250.0220.b | - spessore 12 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180 | m² | 36,64 |  | 33,28
1C.06.250.0300 | Muratura di tamponamento in blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5 camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 ÷ 17,30 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5 ÷ 13,50 cm e da un elemento esterno semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica. Compresi: i pezzi speciali per spalle e voltini, fissaggi, l'inserimento in tutti i giunti orizzontali sopra il pannello in poliestere di una striscia adesiva isolante spessore 15 mm, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 3 corsi, la malta di classe adeguata, la rasatura dei giunti su entrambi i paramenti, i piani di lavoro interni: |  |  |  |
1C.06.250.0300.a | - spessore 30 cm (11,20+7,50+11,20) | m² | 101,16 |  | 21,92
1C.06.250.0300.b | - spessore 36 cm (17,30+7,50+11,20) | m² | 109,46 |  | 21,70
1C.06.250.0300.c | - spessore 38 cm (17,30+9,50+11,20) | m² | 121,17 |  | 20,03
1C.06.250.0300.d | - spessore 36 cm (11,20+13,50+11,20) | m² | 123,46 |  | 17,96
1C.06.300 | MURATURE PORTANTI IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA |  |  |  |
1C.06.300.0050 | Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, da intonacare. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.06.300.0050.a | - spess. cm 19,5-20 - REI 180 | m² | 47,51 |  | 41,45
1C.06.300.0050.b | - spess. cm 24,5-25 - REI 180 | m² | 55,19 |  | 39,94
1C.06.300.0050.c | - spess. cm 29,5-30 - REI 180 | m² | 58,76 |  | 37,51
1C.06.300.0100 | Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colore grigio, facciavista, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.06.300.0100.a | - spess. cm 19,5-20 - REI 180 | m² | 55,15 |  | 40,06
1C.06.300.0100.b | - spess. cm 24,5-25 - REI 180 | m² | 64,10 |  | 37,96
1C.06.300.0100.c | - spess. cm 29,5-30 - REI 180 | m² | 73,99 |  | 37,31
1C.06.300.0150 | Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colori normali, facciavista, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.06.300.0150.a | - spess. cm 19,5-20 - REI 180 | m² | 55,07 |  | 35,76
1C.06.300.0150.b | - spess. cm 24,5-25 - REI 180 | m² | 64,72 |  | 34,06
1C.06.300.0150.c | - spess. cm 29,5-30 - REI 180 | m² | 78,54 |  | 28,07
1C.06.300.0200 | Muratura portante in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 5/7 camere, resistenza al fuoco REI 180,densità 1200 kg/m³, resistenza media a compressione > 45 kg/cm². Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: |  |  |  |
1C.06.300.0200.a | - spessore 25 cm | m² | 104,70 |  | 18,90
1C.06.300.0200.b | - spessore 30 cm | m² | 60,06 |  | 32,95
1C.06.300.0250 | Muratura portante, anche in zona sismica, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, spessore 38 cm, con finitura da intonaco, a 5 camere, percentuale di foratura del blocco inferiore al 30%, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 24,50 cm (avente resistenza media a compressione ≥ 5 N/mm², da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5 cm e da una tavella esterna piena in calcestruzzo ed argilla di spessore 6 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica. Compresi: i pezzi speciali per spalle e voltini, fissaggi, l'inserimento in tutti i giunti orizzontali sopra il pannello in poliestere di una striscia adesiva isolante spessore 15 mm, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 3 corsi, la malta di classe adeguata, la rasatura dei giunti su entrambi i paramenti, i piani di lavoro interni per un'altezza massima di 8,00 m: | m² | 123,00 |  | 22,30
1C.06.350 | MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE |  |  |  |
1C.06.350.0050 | Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.06.350.0050.a | - spessore 20 cm - REI 180' | m² | 46,92 |  | 40,80
1C.06.350.0050.b | - spessore 24 cm - REI 180' | m² | 52,35 |  | 38,67
1C.06.350.0050.c | - spessore 30 cm - REI 180' | m² | 61,58 |  | 36,41
1C.06.350.0050.d | - spessore 40 cm - REI 180' | m² | 75,26 |  | 32,69
1C.06.350.0100 | Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni: |  |  |  |
1C.06.350.0100.a | - spessore 5 cm | m² | 22,91 |  | 57,41
1C.06.350.0100.b | - spessore 7,5 cm; REI 120' | m² | 27,29 |  | 54,21
1C.06.350.0100.c | - spessore 8 cm; REI 120' | m² | 27,83 |  | 53,16
1C.06.350.0100.d | - spessore 10 cm; REI 180' | m² | 30,65 |  | 50,00
1C.06.350.0100.e | - spessore 12 cm; REI 180' | m² | 33,18 |  | 47,03
1C.06.350.0100.f | - spessore 15 cm; REI 180' | m² | 36,33 |  | 43,69
1C.06.350.0100.g | - spessore 17,5 cm; REI 180' | m² | 39,67 |  | 39,33
1C.06.500 | PARETI IN BLOCCHI DI GESSO |  |  |  |
1C.06.500.0050 | Parete realizzata con blocchi in gesso pieni o forati di qualsiasi dimensione, compresi la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni fino a 4.00 m di altezza, l'assistenza muraria fornita dall'impresa: |  |  |  |
1C.06.500.0050.a | - spessore 6 cm | m² | 29,32 |  | 56,32
1C.06.500.0050.b | - spessore 8 cm | m² | 31,36 |  | 55,59
1C.06.500.0050.c | - spessore 10 cm | m² | 31,56 |  | 52,32
1C.06.550 | CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO |  |  |  |
1C.06.550.0050 | Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: | m² | 22,78 |  | 56,00
1C.06.550.0100 | Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, idrorepellenti, a basso grado di assorbimento, per bagni e cucine, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: | m² | 20,52 |  | 62,16
1C.06.550.0150 | Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: |  |  |  |
1C.06.550.0150.a | - spessore 10 mm | m² | 23,83 |  | 53,53
1C.06.550.0150.b | - spessore 13 mm | m² | 24,76 |  | 51,52
1C.06.550.0150.c | - spessore 20 mm | m² | 29,26 |  | 43,59
1C.06.550.0200 | Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, incombustibili, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) se impiegata lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2-s3,d0) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s2,d1) se impiegata in altri ambienti , applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: |  |  |  |
1C.06.550.0200.a | - spessore 13 mm | m² | 20,15 |  | 63,30
1C.06.550.0200.b | - spessore 15 mm | m² | 20,64 |  | 61,80
1C.06.550.0250 | Controparete termoisolante realizzata con lastre in gesso rivestito accoppiate con pannello di polistirolo espanso, densità 15 kg/m³, applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: |  |  |  |
1C.06.550.0250.a | - spessore 10 + 20 mm di polistirolo | m² | 21,36 |  | 59,72
1C.06.550.0250.b | - spessore 10 + 30 mm di polistirolo | m² | 22,22 |  | 57,41
1C.06.550.0250.c | - spessore 10 + 40 mm di polistirolo | m² | 23,78 |  | 53,64
1C.06.550.0250.d | - spessore 10 + 50 mm di polistirolo | m² | 24,70 |  | 51,64
1C.06.550.0300 | Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente, senza barriera al vapore. Conducibilità termica dichiarata λD spessori 20 ÷ 50 mm 0,031 W/m.K (lana di vetro); Conducibilità termica dichiarata λD spessori 60 ÷ 80 mm 0,034 W/m.K (lana di vetro); Conducibilità termica dichiarata λD 0,025 W/m.K (lastra di gesso rivestito). Classe di reazione al fuoco spessori 20 ÷ 50 mm A2-s1,d0 Classe di reazione al fuoco spessori 60 ÷ 80 mm F Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ lana di vetro 1 Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ lastra in gesso rivestito: 10 (campo secco), 4 (campo umido). applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria, negli spessori mm: |  |  |  |
1C.06.550.0300.a | - spessore 12,50 + 20 mm di lana di vetro | m² | 24,50 |  | 30,94
1C.06.550.0300.b | - spessore 12,50 + 30 mm di lana di vetro | m² | 27,26 |  | 27,81
1C.06.550.0300.c | - spessore 12,50 + 40 mm di lana di vetro | m² | 29,96 |  | 25,30
1C.06.550.0300.d | - spessore 12,50 + 50 mm di lana di vetro | m² | 33,47 |  | 22,65
1C.06.550.0300.e | - spessore 12,50 + 60 mm di lana di vetro | m² | 36,23 |  | 20,92
1C.06.550.0300.f | - spessore 12,50 + 80 mm di lana di vetro | m² | 41,73 |  | 18,16
1C.06.550.0310 | Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente, con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello in lana di vetro e la lastra di gesso rivestito. Conducibilità termica dichiarata λD spessori 20 ÷ 50 mm 0,031 W/m.K (lana di vetro); Conducibilità termica dichiarata λD spessori 60 ÷ 80 mm 0,034 W/m.K (lana di vetro); Conducibilità termica dichiarata λD 0,025 W/m.K (lastra di gesso rivestito). Classe di reazione al fuoco spessori 20 ÷ 50 mm A2-s1,d0 Classe di reazione al fuoco spessori 60 ÷ 80 mm F Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ lana di vetro 1 Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ lastra in gesso rivestito: 10 (campo secco), 4 (campo umido). applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria, negli spessori mm: |  |  |  |
1C.06.550.0310.a | - spessore 12,50 + 20 mm di lana di vetro | m² | 27,40 |  | 27,66
1C.06.550.0310.b | - spessore 12,50 + 30 mm di lana di vetro | m² | 29,96 |  | 25,30
1C.06.550.0310.c | - spessore 12,50 + 40 mm di lana di vetro | m² | 32,26 |  | 23,50
1C.06.550.0310.d | - spessore 12,50 + 50 mm di lana di vetro | m² | 35,51 |  | 21,35
1C.06.550.0310.e | - spessore 12,50 + 60 mm di lana di vetro | m² | 38,10 |  | 19,90
1C.06.550.0310.f | - spessore 12,50 + 80 mm di lana di vetro | m² | 43,49 |  | 17,43
1C.06.550.0350 | Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa | m² | 30,82 |  | 60,10
1C.06.560 | PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO |  |  |  |
1C.06.560.0050 | Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due faccie ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria |  |  |  |
1C.06.560.0050.a | - con una lastra da 13 mm per faccia | m² | 28,97 |  | 51,44
1C.06.560.0050.b | - con doppia lastra da 13 mm per faccia | m² | 36,97 |  | 47,09
1C.06.560.0050.c | - con una lastra da 18 mm per faccia | m² | 32,68 |  | 47,62
1C.06.560.0100 | Parete realizzata con una lastra in gesso rivestito a bordi assottigliati da 23 mm per parte, ed interposta armatura metallica in profilati di acciaio zincati per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 40 cm, compresi fissaggi, rasatura dei giunti e piani di lavoro interni e l'assistenza muraria | m² | 39,09 |  | 41,20
1C.06.560.0150 | Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria, conformi alla norma EN 520, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, conformi alla norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densità di 11,5 kg/m³ inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB. | m² | 50,50 |  | 34,42
1C.06.560.0200 | Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, di cui la prima in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e ISO 5659-2, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite e la seconda in gesso rivestito additivato con fibre di vetro e fibre di legno, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria, entrambe conformi alla norma EN 520, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, conformi alla norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densità di 11,5 kg/m³ inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 56 dB e una resistenza al fuoco EI 120. | m² | 55,34 |  | 31,41
1C.06.580 | ANCORAGGI |  |  |  |
1C.06.580.0010 | Fissaggio chimico di ferri realizzato con resina epossidica iniettata con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, esclusi i ferri da fissare, in fori di dimensione: |  |  |  |
1C.06.580.0010.a | - Ø 10 x 100 mm | cad | 2,39 |  | 73,64
1C.06.580.0010.b | - Ø 12 x 120 mm | cad | 2,83 |  | 71,02
1C.06.580.0010.c | - Ø 14 x 140 mm | cad | 3,30 |  | 68,48
1C.06.580.0010.d | - Ø 18 x 180 mm | cad | 4,17 |  | 60,43
1C.06.580.0010.e | - Ø 20 x 200 mm | cad | 4,86 |  | 57,00
1C.06.580.0010.f | - Ø 25 x 250 mm | cad | 6,97 |  | 46,92
1C.06.580.0010.g | - Ø 28 x 280 mm | cad | 8,23 |  | 42,77
1C.06.580.0010.h | - Ø 35 x 350 mm | cad | 12,51 |  | 32,13
1C.06.580.0020 | Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato e con fiala di resina predosata, in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con tiranti tipo: |  |  |  |
1C.06.580.0020.a | - M8 x 110 | cad | 4,71 |  | 46,92
1C.06.580.0020.b | - M10 x130 | cad | 5,07 |  | 45,17
1C.06.580.0020.c | - M12 x 160 | cad | 5,71 |  | 40,46
1C.06.580.0020.d | - M16 x 190 | cad | 6,92 |  | 33,38
1C.06.580.0020.e | - M20 x 260 | cad | 9,37 |  | 24,65
1C.06.580.0020.f | - M24 x 300 | cad | 12,88 |  | 18,56
1C.06.580.0020.g | - M30 x 380 | cad | 29,47 |  | 8,35
1C.06.580.0030 | Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio inox A4 e con fiala di resina predosata, compresi piani di lavoro interni, in fori già predisposti, con tiranti tipo: |  |  |  |
1C.06.580.0030.a | - M8 x 105 | cad | 6,13 |  | 36,05
1C.06.580.0030.b | - M10 x 128 | cad | 7,60 |  | 30,13
1C.06.580.0030.c | - M12 x 155 | cad | 9,92 |  | 23,29
1C.06.580.0030.d | - M16 x 183 | cad | 14,91 |  | 15,49
1C.06.580.0030.e | - M20 x 259 | cad | 26,38 |  | 8,76
1C.06.580.0030.f | - M24 x 299 | cad | 47,37 |  | 5,05
1C.06.580.0030.g | - M30 x 381 | cad | 97,85 |  | 2,51
1C.06.580.0040 | Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato con resina epossidica iniettata con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con tiranti tipo: |  |  |  |
1C.06.580.0040.a | - M8 x 110 | cad | 3,15 |  | 55,87
1C.06.580.0040.b | - M10 x 130 | cad | 3,69 |  | 54,47
1C.06.580.0040.c | - M12 x 160 | cad | 4,59 |  | 49,24
1C.06.580.0040.d | - M16 x 190 | cad | 6,08 |  | 37,17
1C.06.580.0040.e | - M20 x 260 | cad | 8,53 |  | 27,08
1C.06.580.0040.f | - M24 x 300 | cad | 12,94 |  | 18,47
1C.06.580.0040.g | - M30 x 380 | cad | 27,01 |  | 9,11
1C.06.580.0050 | Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio inox A4 e con resina epossidica iniettata con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con tiranti tipo: |  |  |  |
1C.06.580.0050.a | - M8 x 105 | cad | 4,57 |  | 38,51
1C.06.580.0050.b | - M10 x 128 | cad | 6,22 |  | 32,32
1C.06.580.0050.c | - M12 x 155 | cad | 8,66 |  | 24,71
1C.06.580.0050.d | - M16 x 183 | cad | 14,07 |  | 16,06
1C.06.580.0050.e | - M20 x 259 | cad | 25,53 |  | 9,05
1C.06.580.0050.f | - M24 x 299 | cad | 47,42 |  | 5,04
1C.06.580.0050.g | - M30 x 381 | cad | 95,38 |  | 2,58
1C.06.590 | ANCORAGGI PER BLOCCHI MURATURA |  |  |  |
1C.06.590.0010 | Realizzazione in opera di ancoraggi con accessori e finiture, per muratura esterna in termoblocchi sp. 25cm, compreso: la fornitura e posa in opera di sigillatura con sigillante poliuretanico nella parete alta e laterale dell'elemento di chiusura verticale, l'ancoraggio alla struttura in cemento arrmato dell'elemento di chiusura verticale, tramite squadrra in acciaio inox; la fornitura e posa di rinforzo della muratura , costituita da due fili d'acciaio paralleli, collegati da un terzo filo sinusoidale, mediante punti di saldatura.Tutte le lavorazioni suddette , risultano comprensive del nolo di mezzi di sollevamento, per la fornitura del materiale. | cad | 11,56 |  | 63,15
1C.06.710 | RINFORZO MURATURE CON INIEZIONI |  |  |  |
1C.06.710.0010 | Iniezioni in perfori già predisposti, eseguite con boiacca fluida di cemento tipo 42,5 R con additivi antiritiro con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la boiacca cementizia premiscelata o confezionata in cantiere fino a tre volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro con malta confezionata con i detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche: |  |  |  |
1C.06.710.0010.a | - in perfori fino a 20 mm di diametro | m | 11,34 |  | 65,17
1C.06.710.0010.b | - in perfori da 21 a 34 mm di diametro | m | 15,91 |  | 61,96
1C.06.710.0010.c | - in perfori oltre 35 e fino a 65 mm di diametro | m | 23,36 |  | 55,39
1C.06.710.0020 | Iniezioni in perfori già predisposti eseguite con resina epossidica mediante impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la resina epossidica fino a due volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro con malta confezionata con i detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche: |  |  |  |
1C.06.710.0020.a | - in perfori fino a 20 mm di diametro | m | 21,66 |  | 34,12
1C.06.710.0020.b | - in perfori da 21 a 35 mm di diametro | m | 41,98 |  | 23,48
1C.06.720 | CONSOLIDAMENTO MURATURE |  |  |  |
1C.06.720.0010 | Sottomurazione di murature o strutture esistenti eseguita in mattoni pieni e malta cementizia, a tratti alternati, a tutto spessore o a fasi successive, comprese le opere di presidio, i piani di lavoro interni, escluso lo scavo. | m³ | 413,88 |  | 51,11
1C.06.720.0020 | Sottomurazione di murature o strutture esistenti con formazione di cordoli in conglomerato cementizio passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione. Compresi: l'esecuzione a tratti alternati, a tutto spessore o a fasi successive; la fornitura, il trasporto ed il getto del calcestruzzo non inferiore a C25/30, gli additivi antiritiro. Sono esclusi: lo scavo, le demolizioni delle vecchie murature, le cuciture tra muratura e cordoli, le casseforme, l'armatura metallica. | m³ | 273,68 |  | 45,94
1C.06.720.0030 | Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento. | m³ | 507,42 |  | 56,38
1C.06.720.0040 | Rifacimento superficiale a cuci-scuci di paramenti a vista di murature in mattoni pieni, pietrame o miste. Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; i mattoni o il pietrame nuovo o di recupero; le immorsature tra nuovi e vecchi corsi; la stuccatura e stilatura dei giunti; la demolizione in breccia delle parti ammalorate; l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento. | m² | 199,19 |  | 69,25
1C.06.720.0050 | Consolidamento murature di mattoni, pietrame, miste, caotiche, incoerenti, mediante iniezioni di boiacca di cemento fluida additivata, eseguite in fori già predisposti, con idoneo impianto per iniezioni a pressione regolabile. Sono compresi: la sigillatura dei giunti e delle lesioni per impedire la fuoriuscita della boiacca; il fissaggio degli ugelli; la boiacca cementizia fino a completa saturazione della muratura; le opere provvisionali per puntellamenti, protezioni; i piani di lavoro interni. Misurazione sul peso del cemento effettivamente utilizzato. | kg | 4,26 |  | 60,42
1C.06.720.0060 | Consolidamento di pareti di qualsiasi genere mediante intonaco eseguito con malta cementizia a base di leganti idraulici ed aerei, inerti selezionati, fibre sintetiche, additivi antiritiro ed applicato su superfici già scrostate ed armate, per uno spessore minimo di 4 cm, finito a frattazzo. Esclusi: lo scrostamento dell'intonaco; i fori per l'alloggiamento di spinotti o staffe; l'armatura metallica ancorata alla parete con chiodature o legature. Compresi i piani di lavoro interni, esclusi i ponteggi esterni. | m² | 40,23 |  | 57,62
1C.06.720.0070 | Rinforzo di murature mediante paretine in cemento armato ottenute con calcestruzzo C20/25 gettato entro casseri e in aderenza alle superfici già scrostate ed armate. Compresi: additivi, vibratura, piani di lavoro interni. Sono esclusi: le armature metalliche ancorate a staffe, i fori e le iniezioni per il fissaggio delle staffe, le casseforme, i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.06.720.0070.a | - per spessori fino a 6 cm | m² | 35,26 |  | 62,11
1C.06.720.0070.b | - per ogni cm in più oltre 6 cm | m² x cm | 4,25 |  | 58,12
1C.06.720.0080 | Architrave in cemento armato eseguita in breccia in sede già predisposta con calcestruzzo C20/25 gettato entro casseri, a più riprese, in presenza di armature metalliche. Compresi i ponteggi interni ed esclusi i casseri, l'armatura metallica, i profilati in ferro. | m³ | 510,64 |  | 59,44
1C.06.720.0090 | Pilastrini, cordoli in cemento armato eseguiti con calcestruzzo C20/25 gettato in breccia già predisposta. Compresi i ponteggi interni ed esclusi i casseri, l'armatura metallica, i profilati in ferro. | m³ | 267,75 |  | 54,97
1C.06.730 | DEUMIDIFICAZIONE MURATURE |  |  |  |
1C.06.730.0010 | Risanamento delle murature di qualsiasi materiale e spessore mediante barriera chimica atta ad interrompere la risalita capillare dell'umidità, realizzata con lenta trasfusione di resine stabilizzate ad azione chimica e fisica attraverso fori con diametro 22-30 mm. Sono compresi: i piani di lavoro interni, l'esecuzione di fori nelle muratura intonacata con profondità pari al 90% circa dello spessore della muratura, ad interasse di 15 cm e su due file distanti 10 cm; il posizionamento dei trasfusori e relativa stuccatura; la miscela di silani o di esteri silicici e silossani. Sono esclusi: lo scrostamento del vecchio intonaco ammalorato, l'impregnazione con prodotto antisale, il nuovo intonaco traspirante. | m x cm | 6,19 |  | 52,39
1C.06.730.0020 | Risanamento delle murature umide, di qualsiasi materiale e spessore, mediante taglio passante della muratura e riempimento totale del taglio con resina liquida iniettata a pressione, da realizzarsi a tratti successivi. Sono compresi: i piani di lavoro interni, i tagli della muratura in assenza di vibrazioni con macchine elettromeccaniche o idrauliche, la resina con caratteristiche di rapida solidificazione e di raggiungere una resistenza tale da impedire qualsiasi assestamento. Sono esclusi: lo scrostamento dell'intonaco ammalorato, l'impregnazione con prodotto antisale, il nuovo intonaco traspirante. | m x cm | 3,31 |  | 54,36
1C.06.730.0030 | Desalinizzazione e risoluzione della salinità di murature umide soggette a risalita capillare mediante liquido monocomponente a base di miscela in solvente di composti organici applicato a pennello o a spruzzo sulla muratura, già scrostata e ripulita dai depositi salini, immediatamente prima dell'intonaco traspirante, compresi i piani di lavoro interni. | m² | 6,55 |  | 23,05
1C.06.740 | RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE |  |  |  |
1C.06.740.0010 | Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di laterizio e malta compresa la preparazione delle superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle connessioni, la pulizia, i piani di lavoro interni. | m² | 15,88 |  | 68,14
1C.06.740.0020 | Chiusura di vani di porte, finestre, aperture in genere, nicchie, con muratura in mattoni pieni, compresa la preparazione del vano, scrostamento intonaco, immorsature, piani di lavoro interni. | m³ | 339,05 |  | 43,20
1C.06.740.0030 | Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature esistenti, con muratura in mattoni pieni e malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Comprese rifilature, immorsature, piani di lavoro interni. Per l'effettivo volume di muratura realizzato. | m³ | 430,78 |  | 51,06
1C.06.740.0040 | Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Compresi: piani di lavoro interni, l'accurata scarnitura dei giunti, la spazzolatura, l'applicazione della malta, la ripassatura finale con straccio umido, la pulizia per la messa in vista del paramento murario. | m² | 19,15 |  | 70,97
1C.06.740.0050 | Stilatura della faccia vista di paramenti murari esistenti con idonea malta, rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Compresi: i piani di lavoro interni, la rimozione delle parti incoerenti, la sagomatura dei giunti con appositi utensili, la pulizia finale del paramento | m² | 20,89 |  | 71,71
1C.06.750 | MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI |  |  |  |
1C.06.750.0010 | Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature e piani di lavoro interni, per: |  |  |  |
1C.06.750.0010.a | - spessore 6 cm (mattone pieno di costa) | m² | 34,49 |  | 52,56
1C.06.750.0010.b | - spessore 11 cm (mattone pieno di piatto) | m² | 49,38 |  | 48,03
1C.06.750.0020 | Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro interni, per: |  |  |  |
1C.06.750.0020.a | - spessore forato 8 cm | m² | 26,97 |  | 47,68
1C.06.750.0020.b | - spessore forato 12 cm | m² | 33,74 |  | 42,91
1C.06.750.0050 | Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: |  |  |  |
1C.06.750.0050.a | - forato 8 cm | m² | 99,01 |  | 44,93
1C.06.750.0050.b | - forato 12 cm | m² | 105,79 |  | 43,27
1C.06.750.0050.c | - mattone pieno 6 cm circa | m² | 107,22 |  | 45,94
1C.06.750.0050.d | - spessore mattone pieno 11 cm | m² | 125,51 |  | 44,98
1C.06.750.0060 | Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, di spessore: |  |  |  |
1C.06.750.0060.a | - spessore finito da 13 a 20 cm | m² | 122,45 |  | 43,20
1C.06.750.0060.b | - spessore finito da 21 a 30 cm | m² | 146,28 |  | 41,81
1C.06.750.0060.c | - spessore finito da 31 a 40 cm | m² | 170,15 |  | 40,81
1C.06.750.0060.d | - spessore finito da 41 a 50 cm | m² | 194,00 |  | 40,05
1C.06.750.0070 | Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: |  |  |  |
1C.06.750.0070.a | - forato 8 cm | m² | 108,23 |  | 49,00
1C.06.750.0070.b | - forato 12 cm | m² | 117,05 |  | 48,10
1C.06.750.0070.c | - mattone pieno 6 cm circa | m² | 120,16 |  | 49,82
1C.06.750.0070.d | - mattone pieno 11 cm | m² | 130,21 |  | 48,39
1C.06.750.0080 | Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: |  |  |  |
1C.06.750.0080.a | - spessore finito da 13 a 20 cm | m² | 167,55 |  | 50,67
1C.06.750.0080.b | - spessore finito da 21 a 30 cm | m² | 207,26 |  | 50,72
1C.06.750.0080.c | - spessore finito da 31 a 40 cm | m² | 240,04 |  | 50,89
1C.06.750.0080.d | - spessore finito da 41 a 50 cm | m² | 271,35 |  | 51,18
1C.06.760 | RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI |  |  |  |
1C.06.760.0010 | Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti e piani di lavoro interni; con: |  |  |  |
1C.06.760.0010.a | - spessore 6 cm | m² | 22,10 |  | 51,25
1C.06.760.0010.b | - spessore 8 cm | m² | 22,83 |  | 49,61
1C.06.760.0010.c | - spessore 10 cm | m² | 23,99 |  | 47,21
1C.06.760.0020 | Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani. Compresi piani di lavoro interni. | m² | 13,67 |  | 62,51