Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1C.26 - Opere cimiteriali

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1C.26 | OPERE CIMITERIALI |  |  |  |
1C.26.010 | DISFACIMENTO E RIFACIMENTO CAMPI |  |  |  |
1C.26.010.0010 | Smantellamento, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, di monumento in pietra per campo trentennale giardino, comune, o per campi bambini, compresa rottura, carico su autocarro, trasporto alle discariche autorizzate, la sistemazione della superficie delle sepolture con spianamento della terra |  |  |  |
1C.26.010.0010.a | - in zone accessibili ai mezzi d'opera | cad | 27,60 |  | 55,16
1C.26.010.0010.b | - in zone non accessibili ai mezzi d'opera | cad | 274,23 |  | 76,90
1C.26.010.0020 | Smantellamento, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, di monumento in pietra con rilevanza artistica, da recuperare integro nel Cimitero monumentale ed eccezionalmente in altri cimiteri, compreso carico su autocarro, trasporto ai siti di depositi indicati, la sistemazione della superficie: |  |  |  |
1C.26.010.0020.a | - monumento singolo adiacente a zone accessibili ai mezzi d'opera | cad | 746,31 |  | 68,36
1C.26.010.0020.b | - monumento doppio, o singolo di notevoli dimensioni, adiacente a zone accessibili ai mezzi d'opera | cad | 1.430,08 |  | 68,26
1C.26.010.0020.c | - monumento singolo distante da zone accessibili ai mezzi d'opera | cad | 1.232,39 |  | 71,57
1C.26.010.0020.d | - monumento doppio, o singolo di notevoli dimensioni, distante da zone accessibili ai mezzi d'opera | cad | 2.232,59 |  | 71,57
1C.26.010.0030 | Smantellamento, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, di tomba di campo trentennale, compreso il sollevamento e la rottura del tombino in calcestruzzo da m. 2,20x0,70x0,50 circa, il carico su autocarro, il trasporto alle discariche autorizzate, la sistemazione della superficie delle sepolture con spianamento della terra. La eventuale sostituzione o integrazione del terreno, ove necessario, sarà computata a parte | cad | 139,55 |  | 51,20
1C.26.010.0050 | Raccolta di resti lignei di feretro, relativi oggetti metallici, avanzi di indumenti e qualsiasi altro materiale, provenienti dalle esumazioni, compreso trasporto e scarico nell'ambito del cantiere del cimitero, separazione meccanica dei resti lignei con raccolta in apposito container, trasporto a deposito delle casse di zinco in apposito piazzale, disinfezione dei mezzi d'opera in apposito piazzale di cemento dotato di scarico e fognatura, smaltimento dei rifiuti speciali con rinterro, se consentito, o in idoneo impianto di incenerimento o in idonea discarica autorizzata. Compreso il nolo dei macchinari per la raccolta e triturazione dei resti, la disinfezione, il consumo di disinfettante, il nolo dei mezzi di trasporto e gli oneri di conferimento all'impianto di incenerimento, in discarica o rinterro. | cad | 59,29 |  | 33,14
1C.26.010.0100 | Sistemazione dei campi esumati con spianamento della superficie, eseguito a macchina e per quanto necessario a mano, con spandimento della terra mancante, questa contabilizzata a parte. | m² | 5,40 |  | 52,33
1C.26.010.0110 | Sistemazione con sterro e riporti dei vialetti dei campi mortuari secondo le livellette prescritte, compreso il carico a mano del materiale eccedente sul mezzo di trasporto o stesa del materiale mancante, quest'ultimo conteggiato a parte. | m² | 2,33 |  | 80,26
1C.26.010.0150 | Posa in opera manuale in ambienti non accessibili ai mezzi, di ossario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente, del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera, da computare a parte; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da 1 foro da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 120 kg. Esclusa la fornitura e la eventuale movimentazione manuale dal punto di scarico | cad | 43,21 |  | 77,14
1C.26.010.0160 | Posa in opera manuale in ambienti non accessibili ai mezzi, di cinerario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente, del tipo strutturale chiuso. Il cinerario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera, da computare a parte; spessore medio della parete divisoria tra cinerario e cinerario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da: 1 foro da 40 x 40 cm; profondità 40 cm; peso 100 kg. Esclusa la fornitura e la eventuale movimentazione manuale dal punto di scarico. | cad | 33,32 |  | 76,55
1C.26.050 | LOCULI PREFABBRICATI - PIASTRE DI CHIUSURA |  |  |  |
1C.26.050.0010 | Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale del tipo a tubo autoportante singolo in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale, con spessore medio della parete 5 cm. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; posa in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti da valutare a parte; peso circa 800 kg; piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm; | cad | 149,16 |  | 21,81
1C.26.050.0020 | Loculo cimiteriale ad "U" rovescio in opera del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente, del tipo aperto. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti da valutare a parte; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; peso circa 750 kg; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni - 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm; | cad | 135,27 |  | 26,47
1C.26.050.0030 | Loculo cimiteriale a fascia in opera del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente, del tipo aperto. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti da valutare a parte; peso circa 650 kg; con 3 piastre di chiusura di dimensioni variabili valutate a parte; dimensioni - 230 x 65 e 230 x 70 cm; profondità 85 cm; | cad | 154,57 |  | 23,24
1C.26.050.0040 | Loculo cimiteriale a fascia chiuso in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente, del tipo strutturale chiuso, con dimensioni del foro di 71 x 231 cm e 80 cm di profondità; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti da valutare a parte; peso circa 650 kg; con 3 piastre di chiusura di dimensioni variabili valutate a parte; - con dimensioni del foro di 231 x 71 cm e profondità 80 cm. | cad | 158,61 |  | 20,12
1C.26.050.0050 | Loculo cimiteriale in batteria in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale. Il monoblocco è formato da loculi a tubo di tipo chiuso; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; munito di tubi portacavo per lampada votiva e di dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, con solo onere di bloccaggio del blocco con malta speciale antiritiro ed alta resistenza; con piastre di chiusura di dimensioni variabili valutate a parte; monoblocco da: |  |  |  |
1C.26.050.0050.a | - blocco 4 loculi; 329,8 x 80 cm; lunghezza 250 cm; peso 3.400 kg | cad | 520,37 |  | 7,88
1C.26.050.0050.b | - blocco 5 loculi; 411 x 80 cm; lunghezza 250 cm; peso 4.200 kg | cad | 665,16 |  | 6,76
1C.26.050.0060 | Piastra di chiusura in opera per ogni loculo; di qualsiasi dimensione fino a cm 80x80 circa - spessore cm 4 | cad | 36,52 |  | 40,86
1C.26.050.0100 | Trattamento impermeabilizzante elastico con malta cementizia miscelata con una resina sintetica monocomponente fortemente adesiva, impermeabile e flessibile; stesura a rullo, effettuata direttamente sul loculo già posato. |  |  |  |
1C.26.050.0100.a | - solo fondo e risvolti, a vaschetta | cad | 8,05 |  | 49,86
1C.26.050.0100.b | - completa | cad | 17,03 |  | 45,53
1C.26.100 | OSSARI PREFABBRICATI - PIASTRE DI CHIUSURA |  |  |  |
1C.26.100.0010 | Ossario cimiteriale a tubo in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da: |  |  |  |
1C.26.100.0010.a | - 1 foro da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 120 kg | cad | 40,89 |  | 26,66
1C.26.100.0010.b | - 2 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 240 kg | cad | 71,95 |  | 20,49
1C.26.100.0010.c | - 3 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 360 kg | cad | 102,14 |  | 17,89
1C.26.100.0010.d | - 4 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 480 kg | cad | 132,14 |  | 16,51
1C.26.100.0010.e | - 5 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 600 kg | cad | 157,18 |  | 14,22
1C.26.100.0020 | Ossario cimiteriale a "U" rovescio in opera del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 ossari affiancati), del tipo aperto. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da: |  |  |  |
1C.26.100.0020.a | - 1 foro da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 100 kg. | cad | 32,09 |  | 33,97
1C.26.100.0020.b | - 2 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 200 kg. | cad | 53,03 |  | 27,80
1C.26.100.0020.c | - 3 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 300 kg. | cad | 75,67 |  | 24,15
1C.26.100.0020.d | - 4 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 400 kg. | cad | 96,94 |  | 22,50
1C.26.100.0020.e | - 5 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 500 kg. | cad | 113,78 |  | 19,17
1C.26.100.0030 | Cinerario cimiteriale a tubo in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 cinerari affiancati), del tipo strutturale chiuso. Il cinerario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra cinerario e cinerario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da: |  |  |  |
1C.26.100.0030.a | - 1 foro da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 100 kg. | cad | 40,52 |  | 22,90
1C.26.100.0030.b | - 2 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 200 kg. | cad | 73,56 |  | 17,07
1C.26.100.0030.c | - 3 fori da 40 x 40 cm; profondità 40 cm; peso 300 kg. | cad | 106,57 |  | 14,84
1C.26.100.0030.d | - 4 fori da 40 x 40 cm; profondità 40 cm; peso 400 kg. | cad | 139,61 |  | 13,68
1C.26.100.0030.e | - 5 fori da 40 x 40 cm; profondità 40 cm; peso 500 kg. | cad | 169,24 |  | 11,60
1C.26.100.0040 | Cinerario cimiteriale in batteria in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale con foro da 30 x 30 cm. Il monoblocco di dimensione 242 x 208 cm, lunghezza 58 cm è realizzato da ossari a tubo del tipo chiuso; munito di tubi portacavo per lampada votiva e di dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, con solo onere di bloccaggio del blocco con malta speciale antiritiro ed alta resistenza; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 4 cm; peso del monoblocco 2.100 kg; con piastre di chiusura di qualsiasi dimensione, spessore 3 cm valutate a parte. | cad | 1.079,88 |  | 4,23
1C.26.100.0050 | Ossario cimiteriale a fascia chiuso in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale. L'ossario è realizzato singolarmente o in moduli (fino a 3 ossari affiancati), è del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da: |  |  |  |
1C.26.100.0050.a | - 1 cella da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 100 kg. | cad | 40,02 |  | 27,24
1C.26.100.0050.b | - 2 celle da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 200 kg. | cad | 67,83 |  | 21,74
1C.26.100.0050.c | - 3 celle da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 300 kg; | cad | 93,52 |  | 19,54
1C.26.100.0060 | Piastre di chiusura per ossari e cinerari, in opera, di qualsiasi dimensione; spessore 3 cm. |  |  |  |
1C.26.100.0060.a | - piastra per chiusura frontale | cad | 19,09 |  | 50,30
1C.26.100.0060.b | - piastra per chiusura laterale | cad | 26,30 |  | 43,61
1C.26.100.0070 | Fornitura e posa in ambiente non accessibile ai mezzi meccanici di ossario cimiteriale a "U" rovescio in opera del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 ossari affiancati), del tipo aperto. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte: |  |  |  |
1C.26.100.0070.a | - modulo da una celletta da 41 x 42 cm; profondità 86 cm; peso kg 140 circa. | cad | 72,62 |  | 29,74
1C.26.100.0070.b | - modulo da due cellette da 41 x 42 cm; profondità 86 cm; peso kg 270 circa. | cad | 119,39 |  | 34,39
1C.26.100.0070.c | - modulo da tre cellette da 41 x 42 cm; profondità 86 cm; peso kg 400 circa. | cad | 170,23 |  | 39,09
1C.26.100.0070.d | - modulo da quattro cellette da 41 x 42 cm; profondità 86 cm; peso kg 540 circa. | cad | 217,18 |  | 42,29
1C.26.100.0080 | Fornitura e posa in ambiente accessibile ai mezzi meccanici di ossario cimiteriale a "U" rovescio in opera del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 ossari affiancati), del tipo aperto. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte: |  |  |  |
1C.26.100.0080.a | - modulo da una celletta da 41 x 42 cm; profondità 86 cm; peso kg 140 circa. | cad | 69,19 |  | 27,24
1C.26.100.0080.b | - modulo da due cellette da 41 x 42 cm; profondità 86 cm; peso kg 270 circa. | cad | 112,84 |  | 31,74
1C.26.100.0080.c | - modulo da tre cellette da 41 x 42 cm; profondità 86 cm; peso kg 400 circa. | cad | 159,62 |  | 36,37
1C.26.100.0080.d | - modulo da quattro cellette da 41 x 42 cm; profondità 86 cm; peso kg 540 circa. | cad | 202,53 |  | 39,55
1C.26.140 | SOLA POSA LASTRE E LASTRINE IN MARMO |  |  |  |
1C.26.140.0010 | Sola posa di lastrine di marmo dello spessore di 2 cm a chiusura delle cellette ossario, seguendo la numerazione, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di impiego, il sollevamento ed i ponteggi occorrenti. Per cellette ossario, con: |  |  |  |
1C.26.140.0010.a | - chiusura frontale, fino a 0,12 m² di superficie, senza numerazione | cad | 3,34 |  | 61,42
1C.26.140.0010.b | - chiusura frontale, fino a 0,12 m² di superficie, seguendo la numerazione | cad | 3,81 |  | 63,55
1C.26.140.0010.c | - chiusura laterale, da 0,121 a 0,25 m² di superficie, senza numerazione | cad | 4,62 |  | 61,89
1C.26.140.0010.d | - chiusura laterale, da 0,121 a 0,25 m² di superficie, seguendo la numerazione | cad | 5,25 |  | 63,99
1C.26.140.0020 | Sola posa di lastre di marmo dello spessore di 3 cm a chiusura dei loculi compresi i fermi delle lastre sui ritti divisionali, seguendo la numerazione, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di impiego, il sollevamento ed i ponteggi occorrenti. Per loculi con: |  |  |  |
1C.26.140.0020.a | - chiusura frontale, fino alla sup. di 0,65 m² | cad | 13,44 |  | 65,88
1C.26.140.0020.b | - chiusura laterale, fino alla sup. di 1,70 m² | cad | 24,49 |  | 64,25
1C.26.140.0030 | Solo posa e sigillatura con malta, di lastre di ardesia dello spessore 7 ÷ 10 mm piallate sulle due facce e coste refilate a macchina; per cellette ossario con: |  |  |  |
1C.26.140.0030.a | - chiusura frontale, fino a 0,12 m² di superficie | cad | 10,15 |  | 66,14
1C.26.140.0030.b | - chiusura laterale, da 0,121 a 0,25 m² di superficie | cad | 16,21 |  | 64,90
1C.26.140.0040 | Solo deposito nelle cellette ossari di lastre di ardesia dello spessore 7 ÷ 10 mm piallate sulle due facce e coste refilate a macchina, di qualsiasi dimensione, per il futuro impiego. | cad | 3,34 |  | 61,42
1C.26.150 | FORNITURA E POSA LASTRE E LASTRINE |  |  |  |
1C.26.150.0010 | Fornitura e posa di lastrine di pietra naturale dello spessore di 2 cm a chiusura delle cellette ossario, seguendo la numerazione, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di impiego, il sollevamento ed i ponteggi occorrenti. Per cellette ossario con: |  |  |  |
1C.26.150.0010.a | - chiusura frontale, fino a 0,12 m² di superficie | cad | 14,11 |  | 14,22
1C.26.150.0010.b | - chiusura frontale, fino a 0,12 m² di superficie, seguendo la numerazione | cad | 14,58 |  | 16,30
1C.26.150.0010.c | - chiusura laterale, da 0,121 a 0,25 m² di superficie, senza numerazione | cad | 15,33 |  | 18,22
1C.26.150.0010.d | - chiusura laterale, da 0,121 a 0,25 m² di superficie, seguendo la numerazione | cad | 15,96 |  | 20,63
1C.26.150.0020 | Fornitura e posa di lastre di marmo dello spessore di 3 cm a chiusura dei colombari compresi i fermi delle lastre sui ritti divisionali. Per loculi con: |  |  |  |
1C.26.150.0020.a | - chiusura frontale, fino alla sup. di 0,65 m² | cad | 61,19 |  | 11,46
1C.26.150.0020.b | - chiusura laterale, fino alla sup. di 1,70 m² | cad | 202,84 |  | 10,55
1C.26.150.0030 | Fornitura e posa di lastre di ardesia dello spessore 7 ÷ 10 mm piallate sulle due facce e coste refilate a macchina, per chiusura loculi, colombario e cellette ossario, con: |  |  |  |
1C.26.150.0030.a | - chiusura frontale, fino a 0,12 m² di superficie | cad | 12,69 |  | 50,33
1C.26.150.0030.b | - chiusura laterale, da 0,121 a 0,25 m² di superficie | cad | 22,34 |  | 48,04
1C.26.150.0040 | Fornitura e posa di lastra di marmo Trani lucidato, dello spessore di 4 cm, (dimensione indicativa m. 2,50x0,80), da posare incassata in parete esistente, con accurato ripristino della superficie a contorno. Escluso l'onere del trabatello quando necessario. | m² | 289,92 |  | 44,81
1C.26.150.0050 | Fornitura e posa piastrina di marmo Bianco Carrara qualità C, dimensioni 24 x 17 x 2 cm sagomata sui quattro lati, applicata ai cippi con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati in nero, comprese le spine di ottone per il fissaggio sui cippi. | cad | 35,63 |  | 22,87
1C.26.190 | SOLA POSA FASCE - FASCETTE - ZOCCOLO - CIMASA |  |  |  |
1C.26.190.0010 | Sola posa ed assicurazione in opera di fasce e fascette di pietra naturale della sezione fino a 3 x 8 cm, compreso il fissaggio e la sigillatura con adesivi professionali resistenti all'acqua, al gelo e tali da non macchiare il colore dei marmi, la zancatura con elementi di ferro zincato, tutti i trasporti e le movimentazioni, i ponteggi. | m | 15,00 |  | 60,01
1C.26.190.0020 | Sola posa ed assicurazione in opera di piantoni e piantoncini di pietra naturale della sezione fino a 8 x 8 cm compreso il fissaggio e la sigillatura con adesivi professionali resistenti all'acqua, al gelo e tali da non macchiare il colore dei marmi, la zancatura con elementi di ferro zincato, tutti i trasporti e le movimentazioni, i ponteggi. | m | 21,05 |  | 57,02
1C.26.190.0030 | Sola posa ed assicurazione in opera di zoccolo e cimasa in pietra naturale della sezione fino a 12 x 20 cm, compreso il fissaggio e la sigillatura con adesivi professionali resistenti all'acqua, al gelo e tali da non macchiare il colore dei marmi, la zancatura con elementi di ferro zincato, tutti i trasporti e le movimentazioni, i ponteggi. | m | 29,04 |  | 52,06
1C.26.200 | FORNITURA E POSA FASCE - FASCETTE - ZOCCOLO - CIMASA |  |  |  |
1C.26.200.0010 | Fornitura e posa in opera di fasce e montanti fino alla sezione 8 x 8 cm, per contorni colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidati su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche. Compreso il fissaggio e la sigillatura con adesivi professionali resistenti all'acqua, al gelo e tali da non macchiare il colore dei marmi, la zancatura con elementi di ferro zincato, tutti i trasporti e le movimentazioni, i ponteggi. | m | 58,22 |  | 18,33
1C.26.200.0020 | Fornitura e posa in opera di fasce sezione 8 x 8 cm con battuta di 5 x 4 cm, per contorni colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche. Compreso il fissaggio e la sigillatura con adesivi professionali resistenti all'acqua, al gelo e tali da non macchiare il colore dei marmi, la zancatura con elementi di ferro zincato, tutti i trasporti e le movimentazioni, i ponteggi. | m | 63,90 |  | 16,70
1C.26.200.0030 | Fornitura e posa in opera di fascette della sezione di 3 x 7 cm con battuta di 2,5 x 1 cm, per contorni colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche. Compreso il fissaggio e la sigillatura con adesivi professionali resistenti all'acqua, al gelo e tali da non macchiare il colore dei marmi, la zancatura con elementi di ferro zincato, tutti i trasporti e le movimentazioni, i ponteggi. | m | 25,33 |  | 31,62
1C.26.200.0040 | Fornitura e posa in opera di fascette della sezione di 3 x 7 cm, per contorni colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche. Compreso il fissaggio e la sigillatura con adesivi professionali resistenti all'acqua, al gelo e tali da non macchiare il colore dei marmi, la zancatura con elementi di ferro zincato, tutti i trasporti e le movimentazioni, i ponteggi. | m | 23,77 |  | 33,69
1C.26.200.0050 | Fornitura e posa in opera di zoccolo della sezione di 12 x 20 cm con smusso fino a 3 x 3 cm, per contorni colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidato su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche. Compreso il fissaggio e la sigillatura con adesivi professionali resistenti all'acqua, al gelo e tali da non macchiare il colore dei marmi, la zancatura con elementi di ferro zincato, tutti i trasporti e le movimentazioni, i ponteggi. | m | 105,61 |  | 12,64
1C.26.200.0060 | Fornitura e posa in opera di cimasa della sezione di 10 x 17 cm, per contorni colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidata su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche. Compreso il fissaggio e la sigillatura con adesivi professionali resistenti all'acqua, al gelo e tali da non macchiare il colore dei marmi, la zancatura con elementi di ferro zincato, tutti i trasporti e le movimentazioni, i ponteggi. | m | 90,28 |  | 14,79
1C.26.240 | SOLA POSA CORDOLI - CUNETTE |  |  |  |
1C.26.240.0010 | Operazione preliminare alla delimitazione con cordonatura di pietra delle sepolture nei campi giardini, consistenti nella posa di picchetti e listoni di legno provvisori, compreso prelievo dei materiali dal magazzino del cimitero: |  |  |  |
1C.26.240.0010.a | - per numero 12 o più sepolture | cad | 3,92 |  | 66,86
1C.26.240.0010.b | - per numero di sepolture inferiore a 12 | cad | 4,75 |  | 68,16
1C.26.240.0030 | Trasporto di cordoli in pietra dal magazzino del cimitero ai margini del campo o viceversa compreso carico, scarico ed accatastamento. | m | 8,06 |  | 58,43
1C.26.240.0040 | Posa di cordonatura in pietra o cemento a delimitazione delle sepolture con prelievo dei cordoni a margine del campo, compreso scavetto e rinterro: |  |  |  |
1C.26.240.0040.a | - sezione 10 x 25, su letto di sabbia | m | 16,20 |  | 57,85
1C.26.240.0040.b | - sezione 10 x 25, su letto di malta cementizia | m | 21,12 |  | 44,37
1C.26.240.0040.c | - sezione 15 x 25, su letto di sabbia | m | 17,55 |  | 57,96
1C.26.240.0040.d | - sezione 15 x 25, su letto di malta cementizia | m | 23,69 |  | 42,94
1C.26.240.0090 | Posa in opera di cunette in pietra naturale, sezione cm 50x15 circa, fornite dal Committente. Compresi: il prelievo da bordo campo, lo scavo, il rinfianco in calcestruzzo, la posa con gli opportuni adattamenti, il carico e trasporto delle macerie ad impianto di stoccaggio, di recupero: | m | 52,23 |  | 46,24
1C.26.250 | FORNITURA E POSA CORDOLI - CUNETTE |  |  |  |
1C.26.250.0010 | Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto, rinfianco e rinterro, con sezione: |  |  |  |
1C.26.250.0010.a | - 25 x 10 cm, su letto di sabbia | m | 41,92 |  | 24,26
1C.26.250.0010.b | - 25 x 10 cm, su letto di malta cementizia | m | 46,85 |  | 21,71
1C.26.250.0010.c | - 25 x 15 cm, su letto di sabbia | m | 48,13 |  | 21,13
1C.26.250.0010.d | - 25 x 15 cm, su letto di malta cementizia | m | 54,29 |  | 18,74
1C.26.250.0020 | Fornitura e posa cordoli rettilinei in Beola Bianca, segati, di sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso di 5 x 5 mm su uno spigolo. Compreso tracciamento, scavetto, rinfianco e rinterro, con sezione: |  |  |  |
1C.26.250.0020.a | - 25 x 10 cm, su letto di sabbia | m | 50,53 |  | 20,13
1C.26.250.0020.b | - 25 x 10 cm, su letto di malta cementizia | m | 55,46 |  | 18,34
1C.26.250.0020.c | - 25 x 15 cm, su letto di sabbia | m | 58,11 |  | 17,50
1C.26.250.0020.d | - 25 x 15 cm, sul letto di malta cementizia | m | 64,27 |  | 15,83
1C.26.250.0030 | Fornitura e posa cunette rettilinee. Compresi: lo scavo, il rinfianco in calcestruzzo, la posa con gli opportuni adattamenti, il carico e trasporto delle macerie ad impianto di stoccaggio, di recupero: |  |  |  |
1C.26.250.0030.a | - in pietra di Sarnico, sezione 50 x 15 cm, lavorate a martellina ed a scalpello su tutta la parte superiore, e per 10 cm su una costa e 4 cm sull'altra | m | 197,14 |  | 8,27
1C.26.250.0030.b | - in cemento, dimensione cm 40x60x8 | m | 61,52 |  | 39,26
1C.26.300 | SOLA POSA SEGNI FUNEBRI |  |  |  |
1C.26.300.0010 | Sola posa di cippi di marmo sulle sepolture dei campi per bambini, compreso il prelievo dai margini del campo, lo scavetto e il successivo rinterro: |  |  |  |
1C.26.300.0010.a | - per numero 12 o più cippi | cad | 5,51 |  | 80,04
1C.26.300.0010.b | - per numero di cippi inferiore a 12 | cad | 6,95 |  | 80,14
1C.26.300.0020 | Sola posa di cippi di marmo sulle sepolture dei campi per salme indecomposte, compreso il prelievo dai margini del campo, lo scavetto e il successivo rinterro: |  |  |  |
1C.26.300.0020.a | - per numero 12 o più cippi | cad | 5,72 |  | 80,07
1C.26.300.0020.b | - per numero di cippi inferiore a 12 | cad | 7,30 |  | 80,14
1C.26.300.0030 | Sola posa di cippi di pietra sulle sepolture dei campi comuni decennali, compreso il prelievo dei margini del campo, lo scavetto e il successivo rinterro: |  |  |  |
1C.26.300.0030.a | - per numero 12 o più cippi | cad | 10,32 |  | 80,04
1C.26.300.0030.b | - per numero di cippi inferiore a 12 | cad | 12,27 |  | 80,03
1C.26.300.0040 | Sola posa di cippi per feti, compreso il prelievo dai margini del campo, lo scavetto e il successivo rinterro: |  |  |  |
1C.26.300.0040.a | - per numero 12 o più cippi | cad | 11,30 |  | 80,09
1C.26.300.0040.b | - per numero di cippi inferiore a 12 | cad | 12,91 |  | 80,09
1C.26.300.0050 | Sola posa di cippi di pietra Serena sulle sepolture, compreso il prelievo dei margini del campo, lo scavetto, la fornitura e posa del calcestruzzo ed il successivo rinterro. | cad | 46,02 |  | 65,15
1C.26.300.0060 | Sola posa di cippi di bianco sardo sulle sepolture, compreso il prelievo dei margini del campo, lo scavetto, la fornitura e posa del calcestruzzo ed il successivo rinterro. | cad | 49,42 |  | 66,19
1C.26.300.0100 | Trasporto di cippi in pietra di recupero dalle sepolture dei campi decennali, compreso carico, scarico ed accatastamento ai margini dei campi. | cad | 5,26 |  | 64,41
1C.26.300.0110 | Trasporto di cippi in pietra dal magazzino del cimitero ai margini del campo o viceversa compreso carico, scarico ed accatastamento. | cad | 7,39 |  | 61,15
1C.26.400 | INCISIONI |  |  |  |
1C.26.400.0010 | Incisione in sito di lettere e cifre, su lastre di marmo già fissate in opera, con disegno manuale delle lettere, incisione delle stesse e verniciatura finale con qualsiasi colore. Escluso l'onere del trabatello o ponteggio quando necessario; aventi altezza: |  |  |  |
1C.26.400.0010.a | - cm. 4 | cad | 9,12 |  | 80,04
1C.26.400.0010.b | - cm. 5 | cad | 10,93 |  | 80,15
1C.26.400.0010.c | - cm. 6 | cad | 12,03 |  | 80,13
1C.26.400.0010.d | - cm. 7 | cad | 13,13 |  | 80,12
1C.26.400.0020 | Iscrizione di nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati con qualsiasi colore, sulle lastrine di ossario. | cad | 40,17 |  | 75,72
1C.26.400.0030 | Incisione meccanica in laboratorio e verniciatura con qualsiasi colore di lettere e cifre; prezzo per ogni lettera di altezza : |  |  |  |
1C.26.400.0030.a | - cm. 2 | cad | 0,91 |  | 80,22
1C.26.400.0030.b | - cm. 3 | cad | 1,10 |  | 80,00
1C.26.400.0030.c | - cm. 4 | cad | 1,71 |  | 80,12
1C.26.400.0030.d | - cm. 5 | cad | 1,83 |  | 79,78
1C.26.400.0030.e | - cm. 6 | cad | 2,19 |  | 79,91
1C.26.400.0040 | Incisione meccanica in laboratorio e doratura con vero oro di lettere e cifre; prezzo per ogni lettera di altezza : |  |  |  |
1C.26.400.0040.a | - cm. 2 | cad | 1,45 |  | 68,97
1C.26.400.0040.b | - cm. 3 | cad | 2,20 |  | 70,45
1C.26.400.0040.c | - cm. 4 | cad | 2,94 |  | 71,09
1C.26.400.0040.d | - cm. 5 | cad | 3,63 |  | 71,63
1C.26.400.0040.e | - cm. 6 | cad | 4,35 |  | 70,57
1C.26.400.0050 | Ripristino in sito di scritte su lapidi di qualsiasi dimensione, con vernice di qualsiasi colore; prezzo per ogni lettera di altezza: |  |  |  |
1C.26.400.0050.a | - cm. 2 | cad | 0,55 |  | 80,00
1C.26.400.0050.b | - cm. 3 | cad | 0,81 |  | 80,25
1C.26.400.0050.c | - cm. 4 | cad | 1,09 |  | 79,82
1C.26.400.0050.d | - cm. 5 | cad | 1,35 |  | 80,00
1C.26.400.0050.e | - cm. 6 | cad | 1,63 |  | 79,75
1C.26.400.0060 | Ripristino in sito di scritte su lapidi di qualsiasi dimensione, con oro in fogli; prezzo per ogni lettera di altezza: |  |  |  |
1C.26.400.0060.a | - cm. 2 | cad | 1,19 |  | 66,39
1C.26.400.0060.b | - cm. 3 | cad | 1,79 |  | 68,72
1C.26.400.0060.c | - cm. 4 | cad | 2,38 |  | 68,91
1C.26.400.0060.d | - cm. 5 | cad | 2,94 |  | 69,39
1C.26.400.0060.e | - cm. 6 | cad | 3,53 |  | 68,56
1C.26.400.0100 | Incisione in sito di lettere e cifre, su lastre, targhe, lapidi di marmo già fissate in opera, con impostazione generale del testo e disegno manuale a pastello delle lettere e cifre fino ad un'altezza di 3 cm, l'incisione a scalpello delle stesse, la verniciatura finale di qualsiasi colore, la pulitura della lapide e la pulizia della zona interessata. Compreso l'uso degli attrezzi, i materiali occorrenti e l'onere del trabatello. Per ogni lettera o cifra: |  |  |  |
1C.26.400.0100.a | - su marmi e pietre tenere | cad | 27,29 |  | 73,67
1C.26.400.0100.b | - su graniti e pietre dure | cad | 34,63 |  | 73,73
1C.26.450 | ACCESSORI DI FISSAGGIO |  |  |  |
1C.26.450.0010 | Borchia decorativa in ottone, pressofusa, regolabile, per il sostegno di lastre, Ø 50 mm, con perno in acciaio inox Ma 10*140, rondella in ottone ferma lastre posteriore, crocera reggilastre in ottone, selettore ferma lastre, finitura brunita, satinata o con verniciatura elettrostatica a polvere colore bronzo. Posta in opera all'incrocio delle lastre da posare, escluso foro e fissaggio chimico. | cad | 9,71 |  | 20,60
1C.26.450.0020 | Fornitura e posa borchia decorativa in ottone, pressofusa, per il fissaggio di lastre già posate, finitura brunita, satinata, o con verniciatura elettrostatica in polvere colore bronzo. Escluso foro e fissaggio chimico: |  |  |  |
1C.26.450.0020.a | - Ø 50 mm, attacco con foro filettato 10 MA, perno in acciaio inox da 100 mm | cad | 4,74 |  | 36,92
1C.26.450.0020.b | - Ø 31 mm, attacco con foro filettato 8 MA, perno inox da 90 mm | cad | 3,75 |  | 40,00
1C.26.700 | MANUTENZIONE |  |  |  |
1C.26.700.0010 | Taglio, estirpazione e trasporto al luogo di accatastamento di ogni essenza erbacea e cespugli, posta dietro la testata dei monumenti decennali da demolire, fino all'altezza di m. 1,50. Per ogni testata. | cad | 8,26 |  | 75,49
1C.26.700.0020 | Taglio, estirpazione, eventuale triturazione e trasporto alle discariche autorizzate delle essenze arboree poste dietro la testata dei monumenti da demolire. Compresa la rimozione dell'apparato radicale, il riempimento del vuoto conseguente con terra idonea fino a 0,5 m³, la sistemazione in piano del terreno circostante per una sup. minima di 4 m²; per ogni albero di altezza: |  |  |  |
1C.26.700.0020.a | - da 1,50 fino a 3,00 m. | cad | 9,58 |  | 68,36
1C.26.700.0020.b | - da 3,01 fino a 6,00 m. | cad | 18,15 |  | 63,36
1C.26.700.0020.c | - oltre 6,01 m. | cad | 28,75 |  | 61,54
1C.26.700.0050 | Stesa di inerti a formazione di vialetti eseguita a mano con prelievo del materiale in cumuli ai margini dei campi. | m² | 1,87 |  | 80,21
1C.26.700.0100 | Pulizia di cippi in pietra, con impiego di acqua additivata con detersivi e trattamento con liquido protettivo | m² | 16,03 |  | 38,99
1C.26.700.0150 | Spargimento sale all'interno di aree cimiteriali compresa fornitura |  |  |  |
1C.26.700.0150.a | - a mano su scale, vialetti di accesso ai reparti, androni | 100 m² | 32,18 |  | 62,09
1C.26.700.0150.b | - a macchina | 100 m² | 10,64 |  | 17,71