Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1M.09 - Distribuzione e diffusione aria

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1M.09 | DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA |  |  |  |
1M.09.010 | SERRANDE |  |  |  |
1M.09.010.0010 | Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): |  |  |  |
1M.09.010.0010.a | - fino a 0,04 m² | m² | 4.322,31 |  | 28,18
1M.09.010.0010.b | - oltre 0,04 m² fino a 0,08 m² | m² | 2.733,86 |  | 25,45
1M.09.010.0010.c | - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² | m² | 1.974,13 |  | 24,68
1M.09.010.0010.d | - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² | m² | 1.505,06 |  | 20,23
1M.09.010.0010.e | - oltre 0,18 m² fino a 0,27 m² | m² | 1.183,78 |  | 17,16
1M.09.010.0010.f | - oltre 0,27 m² fino a 0,40 m² | m² | 939,17 |  | 15,25
1M.09.010.0010.g | - oltre 0,40 m² fino a 0,60 m² | m² | 757,14 |  | 12,87
1M.09.010.0010.h | - oltre 0,60 m² fino a 1,00 m² | m² | 636,61 |  | 9,57
1M.09.010.0010.i | - oltre 1,00 m² | m² | 555,08 |  | 6,23
1M.09.010.0020 | Serrande tagliafuoco circolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotata si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 54 mm. Grandezze (mm: diametro canalizzazione): |  |  |  |
1M.09.010.0020.a | - 200 mm | cad | 224,32 |  | 21,72
1M.09.010.0020.b | - 250 mm | cad | 238,15 |  | 20,46
1M.09.010.0020.c | - 300 mm | cad | 251,98 |  | 19,33
1M.09.010.0020.d | - 350 mm | cad | 266,17 |  | 18,30
1M.09.010.0020.e | - 400 mm | cad | 279,99 |  | 17,40
1M.09.010.0020.f | - 450 mm | cad | 294,18 |  | 16,56
1M.09.010.0020.g | - 500 mm | cad | 308,00 |  | 15,82
1M.09.010.0020.h | - 550 mm | cad | 322,91 |  | 15,09
1M.09.010.0020.i | - 600 mm | cad | 337,08 |  | 14,45
1M.09.010.0020.j | - 650 mm | cad | 369,80 |  | 13,17
1M.09.010.0020.k | - 700 mm | cad | 393,82 |  | 12,37
1M.09.010.0020.l | - 750 mm | cad | 417,24 |  | 11,68
1M.09.010.0020.m | - 800 mm | cad | 441,71 |  | 11,03
1M.09.010.0040 | Completamenti: sistemi di comando a magnete. Tipi: |  |  |  |
1M.09.010.0040.a | - con fusibile disgiuntore, alimentazione a 24 V o 230 V; magnate normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione | cad | 132,94 |  | 9,16
1M.09.010.0040.b | - con fusibile disgiuntore, alimentazione a 24 V o 230 V; magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione | cad | 177,63 |  | 6,86
1M.09.010.0040.c | - con fusibile, senza disgiuntore - alimentazione a 24 V o 230 V; magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione | cad | 105,63 |  | 11,53
1M.09.010.0040.d | - con fusibile, senza disgiuntore - alimentazione a 24 V o 230 V; magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione | cad | 150,68 |  | 8,08
1M.09.010.0050 | Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. | cad | 364,03 |  | 3,35
1M.09.010.0060 | Completamento: microinterruttore di fine corsa per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V. | cad | 31,16 |  | 39,09
1M.09.010.0070 | Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; la tenuta laterale è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale. Grandezze (m²: superficie frontale): |  |  |  |
1M.09.010.0070.a | - fino a 0,04 m² | m² | 2.407,11 |  | 50,60
1M.09.010.0070.b | - oltre 0,04 m² fino a 0,08 m² | m² | 1.552,78 |  | 44,80
1M.09.010.0070.c | - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² | m² | 1.163,86 |  | 41,86
1M.09.010.0070.d | - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² | m² | 837,12 |  | 36,37
1M.09.010.0070.e | - oltre 0,18 m² fino a 0,27 m² | m² | 643,18 |  | 31,59
1M.09.010.0070.f | - oltre 0,27 m² fino a 0,40 m² | m² | 485,97 |  | 29,48
1M.09.010.0070.g | - oltre 0,40 m² fino a 0,60 m² | m² | 381,34 |  | 25,55
1M.09.010.0070.h | - oltre 0,60 m² fino a 1,00 m² | m² | 280,79 |  | 21,69
1M.09.010.0070.i | - oltre 1,00 m² | m² | 196,77 |  | 17,58
1M.09.010.0080 | Serrande di regolazione circolari, con corpo e pala in acciaio zincato. Tenuta realizzata da un anello di gomma periferico sulla pala. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.010.0080.a | - 100 mm | cad | 76,43 |  | 63,74
1M.09.010.0080.b | - 150 mm | cad | 79,62 |  | 61,19
1M.09.010.0080.c | - 200 mm | cad | 82,81 |  | 58,83
1M.09.010.0080.d | - 250 mm | cad | 87,07 |  | 55,95
1M.09.010.0080.e | - 300 mm | cad | 90,62 |  | 53,76
1M.09.010.0080.f | - 350 mm | cad | 100,90 |  | 48,29
1M.09.010.0080.g | - 400 mm | cad | 111,90 |  | 43,54
1M.09.010.0080.h | - 450 mm | cad | 116,86 |  | 41,69
1M.09.010.0080.i | - 500 mm | cad | 121,81 |  | 40,00
1M.09.010.0080.j | - 550 mm | cad | 129,62 |  | 37,59
1M.09.010.0080.k | - 600 mm | cad | 137,78 |  | 35,36
1M.09.010.0080.l | - 650 mm | cad | 222,53 |  | 21,89
1M.09.010.0080.m | - 700 mm | cad | 244,88 |  | 19,90
1M.09.010.0080.n | - 800 mm | cad | 538,88 |  | 9,04
1M.09.010.0090 | Serrande di regolazione circolari a iride. Corpo in lamiera d'acciaio zincato, presa di pressione integrata per determinazione della portata aeraulica. Manometro differenziale escluso. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.010.0090.a | - 80 mm | cad | 86,65 |  | 56,23
1M.09.010.0090.b | - 100 mm | cad | 88,85 |  | 54,83
1M.09.010.0090.c | - 125 mm | cad | 91,67 |  | 53,15
1M.09.010.0090.d | - 160 mm | cad | 94,51 |  | 51,55
1M.09.010.0090.e | - 200 mm | cad | 100,19 |  | 48,63
1M.09.010.0090.f | - 250 mm | cad | 130,69 |  | 37,28
1M.09.010.0090.g | - 315 mm | cad | 140,27 |  | 34,73
1M.09.010.0090.h | - 400 mm | cad | 209,07 |  | 23,30
1M.09.010.0090.i | - 500 mm | cad | 231,76 |  | 21,02
1M.09.010.0090.j | - 630 mm | cad | 284,96 |  | 17,10
1M.09.010.0090.k | - 800 mm | cad | 562,99 |  | 8,65
1M.09.010.0100 | Serrande di regolazione circolari a membrana. Corpo in materiale plastico (classe al fuoco M1), membrana regolatrice di portata in silicone. Guarnizione di tenuta sulla parte esterna. Regolazione su un intervallo standard di portata: 50÷200 Pa Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.010.0100.a | - 80 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 73,98 |  | 65,86
1M.09.010.0100.b | - 100 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 79,32 |  | 61,42
1M.09.010.0100.c | - 125 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 83,42 |  | 58,40
1M.09.010.0100.d | - 150 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 92,47 |  | 52,69
1M.09.010.0100.e | - 160 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 99,53 |  | 48,95
1M.09.010.0100.f | - 200 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 107,21 |  | 45,44
1M.09.010.0100.g | - 250 mm - senza canale flessibile insonorizzante | cad | 156,92 |  | 31,05
1M.09.010.0100.h | - 80 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 79,27 |  | 61,46
1M.09.010.0100.i | - 100 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 84,61 |  | 57,58
1M.09.010.0100.j | - 125 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 90,82 |  | 53,64
1M.09.010.0100.k | - 150 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 102,26 |  | 47,64
1M.09.010.0100.l | - 160 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 104,47 |  | 46,64
1M.09.010.0100.m | - 200 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 124,20 |  | 39,23
1M.09.010.0100.n | - 250 mm - con canale flessibile insonorizzante | cad | 184,61 |  | 26,39
1M.09.020 | CASSETTE MISCELATRICI |  |  |  |
1M.09.020.0010 | Cassette miscelatrici a portata costante o variabile in acciaio. Unità regolatrici di portata per canalizzazioni di mandata e ripresa; a seconda dell'impiego possono essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile. La regolazione avviene tramite un regolatore interno. Massimo differenziale di pressione di perdita di carico, pari a 1000 Pa. Minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore, compreso fra 40 e 100 Pa. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.020.0010.a | - 125 mm | cad | 678,94 |  | 17,94
1M.09.020.0010.b | - 160 mm | cad | 684,56 |  | 17,79
1M.09.020.0010.c | - 200 mm | cad | 702,67 |  | 17,34
1M.09.020.0010.d | - 250 mm | cad | 728,88 |  | 16,71
1M.09.020.0010.e | - 315 mm | cad | 765,09 |  | 15,92
1M.09.020.0010.f | - 355 mm | cad | 788,81 |  | 15,44
1M.09.020.0010.g | - 400 mm | cad | 835,64 |  | 14,58
1M.09.030 | BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO |  |  |  |
1M.09.030.0010 | Batterie di post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 30 °C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.09.030.0010.a | - fino a 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h] | cad | 163,60 |  | 62,24
1M.09.030.0010.b | - fino a 50 °C - oltre 139 fino a 278 l/s [500 - 1000 m³/h] | cad | 259,05 |  | 59,05
1M.09.030.0010.c | - fino a 50 °C - oltre 278 fino a 556 l/s [1000 - 2000 m³/h] | cad | 286,66 |  | 56,77
1M.09.030.0010.d | - fino a 50 °C - oltre 556 fino a 1111 l/s [2000 - 4000 m³/h] | cad | 372,70 |  | 55,17
1M.09.030.0010.e | - fino a 50 °C - oltre 1111 fino a 2222 l/s [4000 - 8000 m³/h] | cad | 466,86 |  | 51,76
1M.09.030.0010.f | - oltre 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h] | cad | 157,62 |  | 64,60
1M.09.030.0010.g | - oltre 50 °C - oltre 139 fino a 278 l/s [500 - 1000 m³/h] | cad | 244,40 |  | 62,20
1M.09.030.0010.h | - oltre 50 °C - oltre 278 fino a 556 l/s [1000 - 2000 m³/h] | cad | 270,12 |  | 60,06
1M.09.030.0010.i | - oltre 50 °C - oltre 556 fino a 1111 l/s [2000 - 4000 m³/h] | cad | 286,56 |  | 56,79
1M.09.030.0010.j | - oltre 50 °C - oltre 1111 fino a 2222 l/s [4000 - 8000 m³/h] | cad | 434,05 |  | 56,80
1M.09.030.0020 | Batterie di post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 40 °C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s [m³/h]: portata aria): |  |  |  |
1M.09.030.0020.a | - fino a 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h] | cad | 168,89 |  | 60,29
1M.09.030.0020.b | - fino a 50 °C - oltre 139 fino a 278 l/s [500 - 1000 m³/h] | cad | 341,08 |  | 62,42
1M.09.030.0020.c | - fino a 50 °C - oltre 278 fino a 556 l/s [1000 - 2000 m³/h] | cad | 369,12 |  | 55,96
1M.09.030.0020.d | - fino a 50 °C - oltre 556 fino a 1111 l/s [2000 - 4000 m³/h] | cad | 414,71 |  | 49,58
1M.09.030.0020.e | - fino a 50 °C - oltre 1111 fino a 2222 l/s [4000 - 8000 m³/h] | cad | 638,86 |  | 49,57
1M.09.030.0020.f | - oltre 50 °C - fino a 139 l/s [500 m³/h] | cad | 161,94 |  | 62,88
1M.09.030.0020.g | - oltre 50 °C - oltre 139 fino a 278 l/s [500 - 1000 m³/h] | cad | 248,72 |  | 60,92
1M.09.030.0020.h | - oltre 50 °C - oltre 278 fino a 556 l/s [1000 - 2000 m³/h] | cad | 282,95 |  | 57,85
1M.09.030.0020.i | - oltre 50 °C - oltre 556 fino a 1111 l/s [2000 - 4000 m³/h] | cad | 356,04 |  | 56,79
1M.09.030.0020.j | - oltre 50 °C - oltre 1111 fino a 2222 l/s [4000 - 8000 m³/h] | cad | 466,86 |  | 51,76
1M.09.030.0030 | Batterie di post-riscaldamento da canale elettriche 380 V - 3f - 50 Hz in cassa zincata con termostato di sicurezza incorporato; grandezze (kW: potenza - n: numero minimo stadi - l/s [m³/h]: portata aria di riferimento): |  |  |  |
1M.09.030.0030.a | - fino a 2 kW - n° 1 | kw | 102,21 |  | 23,84
1M.09.030.0030.b | - oltre 2 fino a 4 kW - n° 2 | kw | 65,14 |  | 18,70
1M.09.030.0030.c | - oltre 4 fino a 8 kW - n° 2 | kw | 38,07 |  | 16,00
1M.09.030.0030.d | - oltre 8 fino a 15 kW - n° 3 | kw | 25,71 |  | 15,13
1M.09.030.0030.e | - oltre15 fino a 30 kW - n° 4 | kw | 17,66 |  | 13,82
1M.09.040 | DIFFUSORI |  |  |  |
1M.09.040.0010 | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione Montaggio a soffitto o su canali a vista. Regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.040.0010.a | - 160 mm | cad | 53,77 |  | 45,32
1M.09.040.0010.b | - 200 mm | cad | 61,51 |  | 39,62
1M.09.040.0010.c | - 250 mm | cad | 70,00 |  | 34,81
1M.09.040.0010.d | - 315 mm | cad | 78,50 |  | 31,04
1M.09.040.0010.e | - 355 mm | cad | 140,48 |  | 34,68
1M.09.040.0010.f | - 400 mm | cad | 167,51 |  | 29,08
1M.09.040.0010.g | - 450 mm | cad | 202,09 |  | 24,11
1M.09.040.0010.h | - 500 mm | cad | 226,69 |  | 21,49
1M.09.040.0010.i | - 600 mm | cad | 275,88 |  | 17,66
1M.09.040.0020 | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciaio con serranda di regolazione Montaggio a soffitto o su canali a vista. Regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.040.0020.a | - 160 mm | cad | 51,46 |  | 47,36
1M.09.040.0020.b | - 200 mm | cad | 58,64 |  | 41,56
1M.09.040.0020.c | - 250 mm | cad | 65,01 |  | 37,49
1M.09.040.0020.d | - 315 mm | cad | 71,62 |  | 34,03
1M.09.040.0020.e | - 355 mm | cad | 91,48 |  | 26,64
1M.09.040.0020.f | - 400 mm | cad | 144,42 |  | 33,73
1M.09.040.0020.g | - 450 mm | cad | 168,82 |  | 28,86
1M.09.040.0020.h | - 500 mm | cad | 200,16 |  | 24,34
1M.09.040.0020.i | - 600 mm | cad | 262,39 |  | 18,57
1M.09.040.0030 | Diffusori circolari a coni fissi, in acciaio con serranda di regolazione Montaggio a soffitto o su canali a vista. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.040.0030.a | - 160 mm | cad | 26,00 |  | 46,85
1M.09.040.0030.b | - 200 mm | cad | 28,19 |  | 43,21
1M.09.040.0030.c | - 250 mm | cad | 46,09 |  | 52,87
1M.09.040.0030.d | - 315 mm | cad | 50,15 |  | 48,59
1M.09.040.0040 | Diffusori circolari a getti elicoidali, in acciaio con serranda di regolazione Costituiti da una piastra frontale nella quale sono realizzate delle alette stampate fisse. Montaggio a soffitto o su canali a vista. Distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.040.0040.a | - 125 mm | cad | 25,95 |  | 46,94
1M.09.040.0040.b | - 160 mm | cad | 28,82 |  | 42,26
1M.09.040.0040.c | - 200 mm | cad | 47,53 |  | 51,27
1M.09.040.0040.d | - 250 mm | cad | 51,78 |  | 47,06
1M.09.040.0040.e | - 315 mm | cad | 57,33 |  | 42,51
1M.09.040.0050 | Diffusori a geometria variabile, in acciaio con serranda di regolazione Costruzione in acciaio, con alette radiali ad inclinazione variabile. Adatte per ambienti con grandi altezze. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.040.0050.a | - 250 mm | cad | 124,06 |  | 19,64
1M.09.040.0050.b | - 315 mm | cad | 134,67 |  | 18,10
1M.09.040.0050.c | - 400 mm | cad | 191,92 |  | 25,39
1M.09.040.0050.d | - 500 mm | cad | 232,50 |  | 20,95
1M.09.040.0050.e | - 630 mm | cad | 339,24 |  | 14,36
1M.09.040.0060 | Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): |  |  |  |
1M.09.040.0060.a | - 150x150 (LxH) | cad | 63,94 |  | 38,11
1M.09.040.0060.b | - 225x225 (LxH) | cad | 72,50 |  | 33,61
1M.09.040.0060.c | - 300x300 (LxH) | cad | 84,61 |  | 28,80
1M.09.040.0060.d | - 375x375 (LxH) | cad | 127,13 |  | 38,32
1M.09.040.0060.e | - 450x450 (LxH) | cad | 139,55 |  | 34,91
1M.09.040.0060.f | - 525x525 (LxH) | cad | 155,02 |  | 31,43
1M.09.040.0070 | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): |  |  |  |
1M.09.040.0070.a | - 1 feritoia - lunghezza fino a 600 mm | cad | 128,14 |  | 49,42
1M.09.040.0070.b | - 1 feritoia - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | cad | 132,51 |  | 47,79
1M.09.040.0070.c | - 1 feritoia - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | cad | 137,62 |  | 46,02
1M.09.040.0070.d | - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | cad | 144,11 |  | 43,95
1M.09.040.0070.e | - 1 feritoia - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | cad | 153,98 |  | 41,13
1M.09.040.0070.f | - 1 feritoia - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | cad | 171,95 |  | 36,83
1M.09.040.0070.g | - 2 feritoie - lunghezza fino a 600 mm | cad | 140,00 |  | 45,24
1M.09.040.0070.h | - 2 feritoie - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | cad | 148,73 |  | 42,58
1M.09.040.0070.i | - 2 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | cad | 155,73 |  | 40,67
1M.09.040.0070.j | - 2 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | cad | 165,59 |  | 38,25
1M.09.040.0070.k | - 2 feritoie - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | cad | 180,07 |  | 35,17
1M.09.040.0070.l | - 2 feritoie - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | cad | 205,92 |  | 30,75
1M.09.040.0070.m | - 3 feritoie - lunghezza fino a 600 mm | cad | 152,48 |  | 41,53
1M.09.040.0070.n | - 3 feritoie - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | cad | 163,22 |  | 38,80
1M.09.040.0070.o | - 3 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | cad | 173,95 |  | 36,41
1M.09.040.0070.p | - 3 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | cad | 185,81 |  | 34,08
1M.09.040.0070.q | - 3 feritoie - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | cad | 206,42 |  | 30,68
1M.09.040.0070.r | - 3 feritoie - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | cad | 240,12 |  | 26,37
1M.09.040.0070.s | - 4 feritoie - lunghezza fino a 600 mm | cad | 168,47 |  | 37,59
1M.09.040.0070.t | - 4 feritoie - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | cad | 178,83 |  | 35,41
1M.09.040.0070.u | - 4 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | cad | 191,31 |  | 33,10
1M.09.040.0070.v | - 4 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | cad | 207,66 |  | 30,50
1M.09.040.0070.w | - 4 feritoie - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | cad | 232,51 |  | 27,24
1M.09.040.0070.x | - 4 feritoie - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | cad | 273,21 |  | 23,18
1M.09.040.0080 | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione Costruzione in alluminio, realizzati senza saldature. Corpo fisso montato a canale o su parete, ugello orientabile in ogni direzione. Grandezze (mm: diametro parte fissa): |  |  |  |
1M.09.040.0080.a | - 100 mm | cad | 73,00 |  | 33,38
1M.09.040.0080.b | - 120 mm | cad | 83,05 |  | 29,34
1M.09.040.0080.c | - 150 mm | cad | 93,60 |  | 26,04
1M.09.040.0080.d | - 170 mm | cad | 99,29 |  | 24,54
1M.09.040.0080.e | - 210 mm | cad | 109,65 |  | 22,23
1M.09.040.0080.f | - 230 mm | cad | 125,43 |  | 19,43
1M.09.040.0080.g | - 300 mm | cad | 152,41 |  | 15,99
1M.09.040.0080.h | - 340 mm | cad | 182,93 |  | 13,32
1M.09.040.0080.i | - 450 mm | cad | 376,20 |  | 12,95
1M.09.040.0080.l | - 510 mm | cad | 449,67 |  | 10,83
1M.09.050 | BOCCHETTE DI MANDATA |  |  |  |
1M.09.050.0010 | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): |  |  |  |
1M.09.050.0010.a | - alluminio - fino a 0,03 m² | m² | 1.874,44 |  | 62,38
1M.09.050.0010.b | - alluminio - oltre 0,03 m² fino a 0,05 m² | m² | 1.217,18 |  | 60,04
1M.09.050.0010.c | - alluminio - oltre 0,05 m² fino a 0,08 m² | m² | 867,86 |  | 51,82
1M.09.050.0010.d | - alluminio - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² | m² | 640,00 |  | 45,68
1M.09.050.0010.e | - alluminio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² | m² | 518,35 |  | 37,60
1M.09.050.0010.f | - alluminio - oltre 0,18 m² | m² | 335,49 |  | 29,04
1M.09.050.0010.g | - acciaio - fino a 0,03 m² | m² | 1.818,80 |  | 64,29
1M.09.050.0010.h | - acciaio - oltre 0,03 m² fino a 0,05 m² | m² | 1.157,11 |  | 63,16
1M.09.050.0010.i | - acciaio - oltre 0,05 m² fino a 0,08 m² | m² | 744,87 |  | 60,37
1M.09.050.0010.j | - acciaio - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² | m² | 529,77 |  | 55,18
1M.09.050.0010.k | - acciaio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² | m² | 377,53 |  | 51,62
1M.09.050.0010.l | - acciaio - oltre 0,18 m² | m² | 271,62 |  | 43,05
1M.09.060 | GRIGLIE DI RIPRESA |  |  |  |
1M.09.060.0010 | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): |  |  |  |
1M.09.060.0010.a | - alluminio - fino a 0,03 m² | m² | 1.866,85 |  | 62,63
1M.09.060.0010.b | - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² | m² | 1.210,79 |  | 60,36
1M.09.060.0010.c | - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² | m² | 857,33 |  | 52,45
1M.09.060.0010.d | - alluminio - oltre 0,08 fino a 0,12 m² | m² | 644,62 |  | 45,35
1M.09.060.0010.e | - alluminio - oltre 0,12 fino a 0,18 m² | m² | 468,04 |  | 41,64
1M.09.060.0010.f | - alluminio - oltre 0,18 m² | m² | 249,81 |  | 29,26
1M.09.060.0010.g | - acciaio - fino a 0,03 m² | m² | 1.803,19 |  | 64,85
1M.09.060.0010.h | - acciaio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² | m² | 1.155,86 |  | 63,23
1M.09.060.0010.i | - acciaio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² | m² | 809,89 |  | 55,52
1M.09.060.0010.j | - acciaio - oltre 0,08 fino a 0,12 m² | m² | 619,65 |  | 47,18
1M.09.060.0010.k | - acciaio - oltre 0,12 fino a 0,18 m² | m² | 434,32 |  | 44,87
1M.09.060.0010.l | - acciaio - oltre 0,18 m² | m² | 345,95 |  | 21,13
1M.09.070 | GRIGLIE DI TRANSITO |  |  |  |
1M.09.070.0010 | Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. Le alette presentano un speciale profilo antiluce. Grandezze (m²: superficie frontale): |  |  |  |
1M.09.070.0010.a | - fino a 0,03 m² | m² | 2.188,97 |  | 53,42
1M.09.070.0010.b | - oltre 0,03 fino a 0,05 m² | m² | 1.421,79 |  | 51,40
1M.09.070.0010.c | - oltre 0,05 fino a 0,08 m² | m² | 987,17 |  | 45,55
1M.09.070.0010.d | - oltre 0,08 fino a 0,12 m² | m² | 734,51 |  | 39,80
1M.09.070.0010.e | - oltre 0,12 fino a 0,18 m² | m² | 550,44 |  | 35,40
1M.09.070.0010.f | - oltre 0,18 m² | m² | 397,57 |  | 24,51
1M.09.080 | GRIGLIE ESTERNE |  |  |  |
1M.09.080.0010 | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile. Grandezze (m²: superficie frontale): |  |  |  |
1M.09.080.0010.a | - alluminio - fino a 0,30 m² | m² | 414,91 |  | 15,26
1M.09.080.0010.b | - alluminio - oltre 0,30 m² fino a 0,50 m² | m² | 358,73 |  | 17,65
1M.09.080.0010.c | - alluminio - oltre 0,50 m² fino a 0,80 m² | m² | 308,79 |  | 20,51
1M.09.080.0010.d | - alluminio - oltre 0,80 m² fino a 1,20 m² | m² | 285,07 |  | 22,22
1M.09.080.0010.e | - alluminio - oltre 1,20 m² fino a 1,80 m² | m² | 270,08 |  | 23,45
1M.09.080.0010.f | - alluminio - oltre 1,80 m² fino a 2,70 m² | m² | 252,60 |  | 25,07
1M.09.080.0010.g | - alluminio - oltre 2,70 m² | m² | 233,88 |  | 27,08
1M.09.080.0010.h | - acciaio - fino a 0,30 m² | m² | 296,31 |  | 21,37
1M.09.080.0010.i | - acciaio - oltre 0,30 m² fino a 0,50 m² | m² | 270,08 |  | 23,45
1M.09.080.0010.j | - acciaio - oltre 0,50 m² fino a 0,80 m² | m² | 246,37 |  | 25,71
1M.09.080.0010.k | - acciaio - oltre 0,80 m² fino a 1,20 m² | m² | 231,39 |  | 27,37
1M.09.080.0010.l | - acciaio - oltre 1,20 m² fino a 1,80 m² | m² | 218,90 |  | 28,93
1M.09.080.0010.m | - acciaio - oltre 1,80 m² fino a 2,70 m² | m² | 205,16 |  | 30,87
1M.09.080.0010.n | - acciaio - oltre 2,70 m² | m² | 187,68 |  | 33,74
1M.09.090 | VALVOLE DI VENTILAZIONE |  |  |  |
1M.09.090.0010 | Valvole di ventilazione in polipropilene antistatico, elevata resistenza agli agenti atmosferici. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.090.0010.a | - 100 mm | cad | 23,74 |  | 61,54
1M.09.090.0010.b | - 150 mm | cad | 25,17 |  | 58,05
1M.09.090.0010.c | - 200 mm | cad | 28,36 |  | 51,52
1M.09.090.0020 | Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.090.0020.a | - 100 mm | cad | 25,67 |  | 56,91
1M.09.090.0020.b | - 150 mm | cad | 29,16 |  | 50,10
1M.09.090.0020.c | - 200 mm | cad | 31,28 |  | 46,71
1M.09.100 | CONDOTTI FLESSIBILI |  |  |  |
1M.09.100.0010 | Condotti flessibili non isolati in tessuto (polistirene o in fibra di vetro), impregnati in PVC. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.100.0010.a | - 63 mm | m | 12,05 |  | 64,73
1M.09.100.0010.b | - 80 mm | m | 12,14 |  | 64,25
1M.09.100.0010.c | - 100 mm | m | 12,23 |  | 63,78
1M.09.100.0010.d | - 125 mm | m | 13,30 |  | 58,65
1M.09.100.0010.e | - 150 mm | m | 13,74 |  | 56,77
1M.09.100.0010.f | - 160 mm | m | 14,05 |  | 55,52
1M.09.100.0010.g | - 180 mm | m | 15,24 |  | 51,18
1M.09.100.0010.h | - 200 mm | m | 15,85 |  | 49,21
1M.09.100.0010.i | - 250 mm | m | 17,04 |  | 45,77
1M.09.100.0010.j | - 315 mm | m | 19,11 |  | 40,82
1M.09.100.0010.k | - 355 mm | m | 20,28 |  | 38,46
1M.09.100.0010.l | - 400 mm | m | 21,85 |  | 35,70
1M.09.100.0010.m | - 450 mm | m | 23,53 |  | 33,15
1M.09.100.0010.n | - 500 mm | m | 24,85 |  | 31,39
1M.09.100.0010.o | - 630 mm | m | 28,91 |  | 26,98
1M.09.100.0020 | Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): |  |  |  |
1M.09.100.0020.a | - 80 mm | m | 20,33 |  | 59,91
1M.09.100.0020.b | - 100 mm | m | 20,64 |  | 59,01
1M.09.100.0020.c | - 150 mm | m | 21,20 |  | 57,45
1M.09.100.0020.d | - 160 mm | m | 22,88 |  | 53,23
1M.09.100.0020.e | - 180 mm | m | 23,95 |  | 50,86
1M.09.100.0020.f | - 200 mm | m | 24,95 |  | 48,82
1M.09.100.0020.g | - 250 mm | m | 29,32 |  | 41,54
1M.09.100.0020.h | - 315 mm | m | 32,93 |  | 36,99
1M.09.100.0020.i | - 355 mm | m | 35,12 |  | 34,68
1M.09.100.0020.j | - 400 mm | m | 37,93 |  | 32,11
1M.09.100.0020.k | - 450 mm | m | 40,80 |  | 29,85
1M.09.100.0020.l | - 500 mm | m | 43,92 |  | 27,73
1M.09.100.0020.m | - 630 mm | m | 49,54 |  | 24,59
1M.09.110 | TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTE |  |  |  |
1M.09.110.0010 | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. Tipologie: |  |  |  |
1M.09.110.0010.a | - griglia per esterno circolare in alluminioanodizzato 100 mm con rete anti-insetti | cad | 52,15 |  | 9,34
1M.09.110.0010.b | - griglia per esterno circolare in alluminio anodizzato 125 mm con rete anti-insetti | cad | 58,52 |  | 8,32
1M.09.110.0010.c | - griglia per esterno circolare in alluminio anodizzato 160 mm con rete anti-insetti | cad | 64,64 |  | 7,53
1M.09.110.0010.d | - griglia circolare in plastica 100 mm con rete anti-insetti | cad | 11,01 |  | 44,23
1M.09.110.0010.e | - griglia circolare in plastica 100 mm con rete anti-insetti | cad | 11,64 |  | 41,84
1M.09.110.0010.f | - griglia circolare in plastica 160 mm con rete anti-insetti | cad | 12,27 |  | 39,69
1M.09.110.0010.g | - griglia circolare in alluminio anodizzato 100 mm | cad | 42,23 |  | 11,53
1M.09.110.0010.h | - griglia circolare in alluminio anodizzato 125 mm | cad | 46,04 |  | 10,58
1M.09.110.0010.i | - griglia circolare in alluminio anodizzato 160 mm | cad | 48,36 |  | 10,07
1M.09.110.0010.j | - feritoia da cassonetto, modulo 400x25 mm circa | cad | 16,59 |  | 29,36
1M.09.110.0020 | Bocchette d'estrazione aria con accessori di montaggio. Tipologie: |  |  |  |
1M.09.110.0020.a | - bocchetta per cucina circolare 125 mm | cad | 11,01 |  | 44,23
1M.09.110.0020.b | - bocchetta per cucina circolare 80 mm | cad | 9,39 |  | 51,86
1M.09.110.0020.c | - bocchetta autoregolabile in plastica 150x150 mm ad attacco circolare, portata fissa fino a 90 m³/h | cad | 24,20 |  | 20,12
1M.09.120 | CANALI |  |  |  |
1M.09.120.0010 | Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): |  |  |  |
1M.09.120.0010.a | - spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm | kg | 5,07 |  | 34,71
1M.09.120.0010.b | - spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare: 8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm 10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm 12/10 mm,con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm | kg | 4,38 |  | 34,47
1M.09.120.0010.c | - spessori lamiere d'acciaio zincato per canali a sezione circolare: 6/10 mm, diametro fino a 200 mm 8/10 mm, diametro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm | kg | 5,56 |  | 33,27
1M.09.120.0010.d | - spessori lamiere d'acciaio inox AISI 304 per canali a sezione rettangolare: 6/10 mm con lato maggiore mm fino a 450 8/10 mm con lato maggiore mm oltre 450 fino a 750 10/10 mm con lato maggiore mm oltre 750 fino a 1500 12/10 mm con lato maggiore mm oltre 1500 fino a 3000 e spessori lamiere d'acciaio inox AISI 304 per canali a sezione circolare: 6/10 mm diametro mm fino a 200 8/10 mm diametro mm oltre 200 fino a 450 10/10 mm diametro mm oltre 450 fino a 750 12/10 mm diametro mm oltre 750 fino a 1500 | kg | 10,69 |  | 16,46
1M.09.120.0020 | Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-1, completo di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e staffaggi, in pannello in poliuretano espanso densità 45÷47 kg/m³ con caratteristiche previste dal D.M. 31.03.2003, da: |  |  |  |
1M.09.120.0020.a | - per interni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 , spessore mm 20-25 | m² | 61,05 |  | 33,97
1M.09.120.0020.b | - per esterni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 (lato interno) e da mm 0,02 (lato esterno), spessore mm 30-35 | m² | 71,10 |  | 29,17
1M.09.120.0030 | Canali in tessuto reazione al fuoco classe 1 ad alta induzione a sezione circolare: |  |  |  |
1M.09.120.0030.a | - elementi tubolari diametro da 100 a 1600 mm con pezzi speciali e collegamenti | m² | 78,46 |  | 55,89
1M.09.120.0030.b | - fondelli per elementi tubolari | m² | 263,64 |  | 55,44
1M.09.120.0030.c | - sospensioni in profilati d'alluminio con cavi, tenditori e tasselli | kg | 41,91 |  | 58,15