Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

2C.07 - Intonaci, rasature - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
2C.07 | INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.07.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature. In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova. |  |  |  |
2C.07.690 | VERIFICHE DI STABILITA' |  |  |  |
2C.07.690.0010 | Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: |  |  |  |
2C.07.690.0010.a | - su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi | m² | 1,30 |  | 74,34
2C.07.690.0010.b | - su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabatello, spostamento e copertura di piccolle suppellettili presenti | m² | 4,13 |  | 67,12
2C.07.690.0010.c | - su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccolle suppellettili presenti | m² | 3,04 |  | 77,51
2C.07.710 | RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI |  |  |  |
2C.07.710.0020 | Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo | m² | 3,82 |  | 59,69
2C.07.710.0050 | Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi : |  |  |  |
2C.07.710.0050.a | - fino al 5% della superficie | m² | 3,82 |  | 68,68
2C.07.710.0050.b | - fino al 10% della superficie | m² | 7,56 |  | 68,52
2C.07.710.0050.c | - fino al 20% della superficie | m² | 15,09 |  | 68,61
2C.07.710.0050.d | - fino al 30% della superficie | m² | 23,88 |  | 68,16
2C.07.710.0060 | Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: |  |  |  |
2C.07.710.0060.a | - intonaco rustico | m² | 41,37 |  | 62,29
2C.07.710.0060.b | - intonaco civile | m² | 49,04 |  | 63,13
2C.07.710.0060.c | - rasatura a gesso | m² | 34,39 |  | 61,26
2C.07.710.0060.d | - sovrapprezzo percentuale per esecuzione di superficie fino ad 1 m², in un singolo apposito intervento (minimo da contabilizzare = 1 m²) | % | 60,00 |  |
2C.07.710.0060.e | - sovrapprezzo sulla ulteriore superficie da 1,01 a 2,00 m², nel singolo apposito intervento | % | 30,00 |  |
2C.07.710.0060.f | - sovrapprezzo percentuale sulla ulteriore superficie da 2,01 a 4,00 m², nel singolo apposito intervento | % | 15,00 |  |
2C.07.710.0070 | Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni. raccordi | m² | 30,50 |  | 68,37
2C.07.710.0080 | Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente | m² | 45,07 |  | 68,96
2C.07.710.0100 | Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi,applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro. | m² | 18,32 |  | 68,60
2C.07.710.0150 | Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. |  |  |  |
2C.07.710.0150.a | - con rappezzi a rustico fino al 10% della superficie | m² | 7,93 |  | 67,08
2C.07.710.0150.b | - con rappezzi a rustico fino al 20% della superficie | m² | 16,01 |  | 66,26
2C.07.710.0150.c | - con rappezzi a rustico fino al 30% della superficie | m² | 23,74 |  | 65,73
2C.07.710.0150.d | - con rappezzi a civile fino al 10% della superficie | m² | 9,22 |  | 65,52
2C.07.710.0150.e | - con rappezzi a civile fino al 20% della superficie | m² | 18,59 |  | 65,65
2C.07.710.0150.f | - con rappezzi a civile fino al 30% della superficie | m² | 27,94 |  | 65,69
2C.07.710.0160 | Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m²; i vani di superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature. |  |  |  |
2C.07.710.0160.a | - con rappezzi fino al 5% della superficie | m² | 8,80 |  | 70,64
2C.07.710.0160.b | - con rappezzi fino al 10% della superficie | m² | 17,30 |  | 70,49
2C.07.710.0160.c | - con rappezzi fino al 20% della superficie | m² | 34,96 |  | 70,57