Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MC.08 - Materiali - Sottofondi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MC.08 | MATERIALI PER PREPARAZIONE MASSETTI |  |  |  |
MC.08.010 | PRIMER, INDURENTI, AGGRAPPANTI |  |  |  |
MC.08.010.0010 | Indurente consolidante, a base di sali minerali in soluzione acquosa, per massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti (consumo 0,50-1,20 kg/m²) | kg | 1,75 |  |
MC.08.010.0020 | Adesivo epossidico bicomponente per la riparazione di crepe e fessure nei massetti. (consumo 1,4 kg/dm³) | kg | 10,48 |  |
MC.08.010.0030 | Primer in dispersione acquosa per il trattamento consolidante e/o aggrappante su sottofondi assorbenti a base cemento, gesso, anidrite e per migliorare l'aderenza su superfici lisce . (consumo 0,1-0,3 l/m²) | l | 2,32 |  |
MC.08.010.0060 | Primer neoprenico a solvente per il trattamento di sottofondi lisci e non assorbenti, come marmo e ceramica, o sensibili all'umidità, massetti di anidrite e magnesite e simili, prima dell'applicazione di livellanti e rasature cementizie o base gesso. (consumo 0,1-0,2 l/m²) | l | 4,99 |  |
MC.08.020 | IMPERMEABILIZZANTI |  |  |  |
MC.08.020.0020 | Appretto poliuretanico monocomponente a solvente, impermeabilizzante contro l'umidità residua e consolidante di massetti incoerenti o spolveranti (consumo 0,2-0,5 kg/m²) | l | 8,54 |  |
MC.08.030 | PROMOTORI ADESIONE |  |  |  |
MC.08.030.0010 | Appretto neoprenico in dispersione acquosa, esente da solventi, a bassa emissione di sostanze volatili, di impiego universale per migliorare l'adesione delle rasature su tutte le superfici, sia assorbenti che lisce non assorbenti. (consumo 0,1-0,2 kg/m²) | kg | 4,74 |  |
MC.08.040 | ELEMENTI PER GIUNTI |  |  |  |
MC.08.040.0010 | Giunti in pvc per massetti, dimensione: |  |  |  |
MC.08.040.0010.a | - 8x23 mm | m | 2,98 |  |
MC.08.060 | FONOASSORBENTI |  |  |  |
MC.08.060.0010 | Aggregato polimerico eterogeneo per la realizzazione di sottofondo a base cementizia, fonoassorbente e termoisolante. Conforme norma UNI 10667-14 | m³ | 39,77 |  |
MC.08.060.0020 | Aggregato polimerico eterogeneo per la realizzazione di sottofondo a struttura cellulare, fonoassorbente e termoisolante. Conforme norma UNI 10667-14 | m³ | 15,29 |  |