Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

2C.22 - Fabbro - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
2C.22 | OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.22.700 | REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO |  |  |  |
2C.22.700.0010 | Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: |  |  |  |
2C.22.700.0010.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 14,06 |  | 72,19
2C.22.700.0010.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 13,56 |  | 71,90
2C.22.700.0010.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 12,56 |  | 71,26
2C.22.700.0010.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 16,45 |  | 66,50
2C.22.700.0020 | Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: |  |  |  |
2C.22.700.0020.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 26,51 |  | 75,90
2C.22.700.0020.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 24,95 |  | 75,63
2C.22.700.0020.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 18,14 |  | 73,98
2C.22.700.0020.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 29,78 |  | 72,60
2C.22.700.0030 | Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del serramento: |  |  |  |
2C.22.700.0030.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 41,82 |  | 71,07
2C.22.700.0030.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 37,06 |  | 72,56
2C.22.700.0030.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 29,38 |  | 73,76
2C.22.700.0030.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 46,73 |  | 76,12
2C.22.700.0040 | Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento: |  |  |  |
2C.22.700.0040.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 87,92 |  | 75,80
2C.22.700.0040.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 83,82 |  | 73,72
2C.22.700.0040.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 51,03 |  | 71,96
2C.22.700.0040.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 103,77 |  | 76,46
2C.22.700.0050 | Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa raddrizzatura, saldatura, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate. | m² | 9,31 |  | 80,02
2C.22.700.0070 | Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra. | m² | 13,42 |  | 72,21
2C.22.700.0080 | Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra. | m² | 19,98 |  | 64,66
2C.22.700.0100 | Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario: |  |  |  |
2C.22.700.0100.a | - senza sostituzione delle corde | m² | 22,40 |  | 46,61
2C.22.700.0100.b | - con sostituzione delle corde e lavaggio | m² | 27,69 |  | 42,18
2C.22.700.0110 | Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
2C.22.700.0110.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 23,97 |  | 45,06
2C.22.700.0110.b | - con sostituzione del tessuto | m² | 27,69 |  | 42,18
2C.22.700.0120 | Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
2C.22.700.0120.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 22,39 |  | 46,58
2C.22.700.0120.b | - con sostituzione del tessuto normale | m² | 25,82 |  | 44,27
2C.22.700.0120.c | - sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo | m² | 45,82 |  | 34,70
2C.22.700.0130 | Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
2C.22.700.0130.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 27,57 |  | 42,36
2C.22.700.0130.b | - con sostituzione del tessuto | m² | 44,51 |  | 35,16
2C.22.700.0140 | Revisione zanzariere con sostituzione del telo, compreso montaggio e smontaggio: | m² | 38,43 |  | 34,30
2C.22.700.0200 | Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: |  |  |  |
2C.22.700.0200.a | - per portoncini in legno | cad | 142,90 |  | 39,15
2C.22.700.0200.b | - per cancelli in ferro esterni | cad | 153,76 |  | 36,39
2C.22.700.0210 | Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: |  |  |  |
2C.22.700.0210.a | - a quattro giri laterali | cad | 135,41 |  | 41,32
2C.22.700.0210.b | - a quattro giri laterali con due aste | cad | 163,12 |  | 34,30
2C.22.700.0210.c | - a quattro giri laterali con quattro aste | cad | 196,58 |  | 28,46
2C.22.700.0210.d | - fornitura chiave a doppia mappa | cad | 13,26 |  | 35,60