Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1M.12 - Antincendio

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1M.12 | ANTINCENDIO |  |  |  |
1M.12.010 | GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO |  |  |  |
1M.12.010.0010 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine. Grandezze (m³/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti - kPa: prevalenza): |  |  |  |
1M.12.010.0010.a | - fino a 5 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 3.840,13 |  | 8,12
1M.12.010.0010.b | - fino a 5 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 4.107,31 |  | 7,59
1M.12.010.0010.c | - fino a 5 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 4.230,92 |  | 7,37
1M.12.010.0010.d | - oltre 5 fino a 10 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 4.077,35 |  | 7,65
1M.12.010.0010.e | - oltre 5 fino a 10 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 4.230,92 |  | 7,37
1M.12.010.0010.f | - oltre 5 fino a 10 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 4.434,42 |  | 7,03
1M.12.010.0010.g | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 4.436,58 |  | 8,13
1M.12.010.0010.h | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 6.487,86 |  | 5,56
1M.12.010.0010.i | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 6.933,58 |  | 5,20
1M.12.010.0010.j | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 7.511,63 |  | 4,80
1M.12.010.0010.k | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 6.112,06 |  | 5,90
1M.12.010.0010.l | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 7.189,51 |  | 5,01
1M.12.010.0010.m | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 7.511,63 |  | 4,80
1M.12.010.0010.n | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 8.988,61 |  | 4,01
1M.12.010.0010.o | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 7.358,96 |  | 5,56
1M.12.010.0010.p | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 7.948,25 |  | 5,15
1M.12.010.0010.q | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 9.723,62 |  | 4,21
1M.12.010.0010.r | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 11.100,72 |  | 3,69
1M.12.010.0010.s | - oltre 80 fino a 160 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 9.849,02 |  | 5,14
1M.12.010.0010.t | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 11.530,75 |  | 4,39
1M.12.010.0010.u | - oltre 160 fino a 320 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 12.654,40 |  | 4,00
1M.12.010.0020 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa + 1 motopompa con motore diesel + 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine. Grandezze (m³/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti - kPa: prevalenza): |  |  |  |
1M.12.010.0020.a | - fino a 10 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 5.444,46 |  | 5,73
1M.12.010.0020.b | - fino a 10 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 5.896,42 |  | 5,29
1M.12.010.0020.c | - fino a 10 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 6.109,91 |  | 5,10
1M.12.010.0020.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 5.952,60 |  | 5,24
1M.12.010.0020.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 6.398,32 |  | 4,87
1M.12.010.0020.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 6.582,74 |  | 5,48
1M.12.010.0020.g | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 6.505,33 |  | 5,54
1M.12.010.0020.h | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 9.275,76 |  | 3,89
1M.12.010.0020.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 10.088,53 |  | 3,57
1M.12.010.0020.j | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 11.794,88 |  | 3,47
1M.12.010.0020.k | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 9.998,29 |  | 4,09
1M.12.010.0020.l | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 11.119,44 |  | 3,68
1M.12.010.0020.m | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 12.990,95 |  | 3,15
1M.12.010.0020.n | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 14.563,35 |  | 3,48
1M.12.010.0030 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 2 elettropompe + 1 motopompa con motore diesel + 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine. Grandezze (m³/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti - kPa: prevalenza): |  |  |  |
1M.12.010.0030.a | - fino a 10 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 7.104,26 |  | 5,76
1M.12.010.0030.b | - fino a 10 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 7.403,90 |  | 5,53
1M.12.010.0030.c | - fino a 10 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 7.347,73 |  | 5,57
1M.12.010.0030.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 7.403,90 |  | 5,53
1M.12.010.0030.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 7.347,73 |  | 5,57
1M.12.010.0030.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 8.388,97 |  | 4,88
1M.12.010.0030.g | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 7.963,23 |  | 5,14
1M.12.010.0030.h | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 8.388,97 |  | 4,88
1M.12.010.0030.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 12.008,37 |  | 3,41
1M.12.010.0030.j | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 13.185,71 |  | 3,10
1M.12.010.0030.k | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 12.126,98 |  | 3,37
1M.12.010.0030.l | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 13.024,65 |  | 3,14
1M.12.010.0030.m | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 14.564,06 |  | 2,81
1M.12.010.0030.n | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 17.360,70 |  | 2,36
1M.12.020 | APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI |  |  |  |
1M.12.020.0010 | Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: |  |  |  |
1M.12.020.0010.a | - con tubo standard colore bianco da 20 m | cad | 396,18 |  | 34,43
1M.12.020.0010.b | - con tubo standard colore bianco da 25 m | cad | 413,03 |  | 33,03
1M.12.020.0010.c | - con tubo standard colore bianco da 30 m | cad | 429,88 |  | 31,73
1M.12.020.0010.d | - con tubo rivestito colore rosso da 20 m | cad | 426,14 |  | 32,01
1M.12.020.0010.e | - con tubo rivestito colore rosso da 25 m | cad | 450,48 |  | 30,28
1M.12.020.0010.f | - con tubo rivestito colore rosso da 30 m | cad | 474,83 |  | 28,73
1M.12.020.0020 | Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-raccordo e sella di supporto; rubinetto idrante; cassetta con portello in alluminio e vetro safe-crash: |  |  |  |
1M.12.020.0020.a | - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 20 m | cad | 285,68 |  | 47,75
1M.12.020.0020.b | - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 25 m | cad | 295,79 |  | 46,12
1M.12.020.0020.c | - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 30 m | cad | 305,91 |  | 44,59
1M.12.020.0020.d | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, con cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di rosso | cad | 4,50 |  |
1M.12.020.0020.e | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, con cassetta da esterno in acciaio inox | cad | 31,46 |  |
1M.12.020.0020.f | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, con cassetta da esterno in acciaio inox verniciata di rosso | cad | 47,94 |  |
1M.12.020.0020.g | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, con manichetta rivestita colore rosso da 20 m | cad | 27,72 |  |
1M.12.020.0020.h | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, con manichetta rivestita colore rosso da 25 m | cad | 34,65 |  |
1M.12.020.0020.i | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, con manichetta rivestita colore rosso da 30 m | cad | 41,58 |  |
1M.12.020.0030 | Idranti antincendio a muro DN 70, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-raccordo e sella di supporto; rubinetto idrante; cassetta con portello in alluminio e vetro safe-crash: |  |  |  |
1M.12.020.0030.a | - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 20 m | cad | 377,52 |  | 36,14
1M.12.020.0030.b | - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 25 m | cad | 392,50 |  | 34,76
1M.12.020.0030.c | - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 30 m | cad | 403,74 |  | 33,79
1M.12.020.0030.d | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 70, con cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di rosso | cad | 4,50 |  |
1M.12.020.0030.e | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 70, con cassetta da esterno in acciaio inox | cad | 35,96 |  |
1M.12.020.0030.f | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 70, con cassetta da esterno in acciaio inox verniciata di rosso | cad | 52,44 |  |
1M.12.020.0030.g | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 70, con manichetta rivestita colore rosso da 20 m | cad | 34,46 |  |
1M.12.020.0030.h | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 70, con manichetta rivestita colore rosso da 25 m | cad | 43,08 |  |
1M.12.020.0030.i | - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 70, con manichetta rivestita colore rosso da 30 m | cad | 51,69 |  |
1M.12.020.0040 | Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene: |  |  |  |
1M.12.020.0040.a | - DN80 con 2 attacchi UNI 70 | cad | 469,96 |  | 29,03
1M.12.020.0040.b | - DN80 con 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 | cad | 508,17 |  | 26,85
1M.12.020.0040.c | - DN100 con 2 attacchi UNI 70 | cad | 529,89 |  | 25,74
1M.12.020.0040.d | - DN100 con 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 | cad | 568,10 |  | 24,01
1M.12.020.0040.e | - DN150 con 2 attacchi UNI 70 | cad | 672,22 |  | 20,29
1M.12.020.0040.f | - DN150 con 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 | cad | 711,17 |  | 19,18
1M.12.020.0040.g | - aumento di prezzo per idrante antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo, con colonna a rottura prestabilita DN80 | cad | 48,70 |  |
1M.12.020.0040.h | - aumento di prezzo per idrante antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo, con colonna a rottura prestabilita DN100 | cad | 53,93 |  |
1M.12.020.0040.i | - aumento di prezzo per idrante antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo, con colonna a rottura prestabilita DN150 | cad | 62,17 |  |
1M.12.020.0040.j | - completamento: cassetta antincendio per idrante soprasuolo UNI 10779 DN 70 in acciaio inox, completa di lancia in rame con valvola, manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni colore bianco da 20 m, raccordi, manicotti copri-raccordo, sella di supporto, chiave di manovra e vetro safe-crash | cad | 310,22 |  | 18,84
1M.12.020.0040.k | - completamento: piantana in acciaio inox per cassetta antincendio a servizio idrante soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo | cad | 99,34 |  | 24,53
1M.12.020.0040.l | - DN50 con 2 attacchi UNI 45 | cad | 386,06 |  | 35,34
1M.12.020.0040.m | - DN50 con 2 attacchi UNI 45 e attacco motopompa UNI 70 | cad | 408,53 |  | 33,39
1M.12.020.0040.n | - DN70 con 2 attacchi UNI 45 o UNI 70 | cad | 440,00 |  | 31,00
1M.12.020.0040.o | - DN70 con 2 attacchi UNI 45 o UNI 70 e attacco motopompa UNI 70 o UNI 100 | cad | 478,20 |  | 28,53
1M.12.020.0040.p | - aumento di prezzo per idrante antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo, con colonna a rottura prestabilita DN50 | cad | 37,46 |  |
1M.12.020.0040.q | - aumento di prezzo per idrante antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo, con colonna a rottura prestabilita DN70 | cad | 41,95 |  |
1M.12.020.0040.r | - completamento: cassetta antincendio per idrante soprasuolo UNI EN 671/2 DN 45 in acciaio inox, completa di lancia in rame con valvola, manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni colore bianco da 20 m, raccordi, manicotti copri-raccordo, sella di supporto, chiave di manovra e vetro safe-crash | cad | 212,32 |  | 27,53
1M.12.020.0050 | Idranti antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo verniciati di nero con valvola, flangia d'appoggio, dispositivo di manovra, tappo e catene: |  |  |  |
1M.12.020.0050.a | - DN80 con 1 attacco UNI 70 | cad | 236,67 |  | 32,94
1M.12.020.0050.b | - DN80 con 1 attacco a baionetta UNI 70 | cad | 244,16 |  | 31,93
1M.12.020.0050.c | - completamento: collo di cigno con attacco UNI 70 e 1 presa orientabile UNI 70 con saracinesca per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo | cad | 139,80 |  | 17,43
1M.12.020.0050.d | - completamento: collo di cigno con attacco a baionetta e 1 presa orientabile UNI 70 con saracinesca per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo | cad | 147,29 |  | 16,55
1M.12.020.0050.e | - completamento: collo di cigno con attacco UNI 70 e 2 prese orientabili UNI 70 con saracinesca per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo | cad | 210,96 |  | 11,55
1M.12.020.0050.f | - completamento: collo di cigno con attacco a baionetta e 2 prese orientabili UNI 70 con saracinesca per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo | cad | 218,45 |  | 11,16
1M.12.020.0050.g | - completamento: chiusino stradale per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo | cad | 82,86 |  | 29,41
1M.12.020.0050.h | - completamento: chiave di manovra universale per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo | cad | 17,97 |  |
1M.12.020.0060 | Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, composti da: una saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e rubinetti idranti. |  |  |  |
1M.12.020.0060.a | - con estremità filettate DN80 e 1 idrante | cad | 347,46 |  | 44,87
1M.12.020.0060.b | - con estremità filettate DN80 e 2 idranti | cad | 390,16 |  | 39,96
1M.12.020.0060.c | - con estremità filettate DN100 e 1 idrante | cad | 404,39 |  | 38,55
1M.12.020.0060.d | - con estremità filettate DN100 e 2 idranti | cad | 463,57 |  | 33,63
1M.12.020.0060.e | - con estremità flangiate DN80 e 1 idrante | cad | 374,43 |  | 41,64
1M.12.020.0060.f | - con estremità flangiate DN80 e 2 idranti | cad | 410,38 |  | 37,99
1M.12.020.0060.g | - con estremità flangiate DN100 e 1 idrante | cad | 438,10 |  | 35,59
1M.12.020.0060.h | - con estremità flangiate DN100 e 2 idranti | cad | 497,28 |  | 31,35
1M.12.020.0060.i | - con estremità flangiate DN125 e 2 idranti | cad | 934,00 |  | 16,69
1M.12.020.0060.j | - con estremità flangiate DN125 e 3 idranti | cad | 1.035,13 |  | 15,06
1M.12.020.0060.k | - con estremità flangiate DN125 e 4 idranti | cad | 1.102,55 |  | 14,14
1M.12.020.0060.l | - con estremità flangiate DN150 e 2 idranti | cad | 1.056,11 |  | 14,76
1M.12.020.0060.m | - con estremità flangiate DN150 e 3 idranti | cad | 1.238,89 |  | 12,58
1M.12.020.0060.n | - con estremità flangiate DN150 e 4 idranti | cad | 1.316,04 |  | 11,85
1M.12.020.0060.o | - completamento: cassetta da incasso in acciaio zincato con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco motopompa fino a DN100 | cad | 154,26 |  | 37,90
1M.12.020.0060.p | - completamento: cassetta da incasso in acciaio zincato con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco motopompa oltre DN100 | cad | 192,84 |  | 30,32
1M.12.020.0060.q | - completamento: cassetta sporgente in acciaio verniciato di rosso con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco motopompa fino a DN100 | cad | 160,26 |  | 36,48
1M.12.020.0060.r | - completamento: cassetta sporgente in acciaio verniciato di rosso con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco motopompa oltre DN 100 | cad | 213,82 |  | 27,34
1M.12.020.0060.s | - completamento: cassetta da esterno in acciaio inox con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco motopompa fino a DN100 | cad | 280,12 |  | 20,87
1M.12.020.0060.t | - completamento: cassetta da esterno in acciaio inox con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco motopompa oltre DN100 | cad | 362,14 |  | 16,14
1M.12.020.0060.u | - completamento: cassetta da esterno in acciaio inox verniciato di rosso con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco motopompa fino a DN100 | cad | 296,59 |  | 19,71
1M.12.020.0060.v | - completamento: cassetta da esterno in acciaio inox verniciato di rosso con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco motopompa otre DN100 | cad | 395,10 |  | 14,80
1M.12.020.0060.w | - con estremità filettate DN50 e 1 idrante | cad | 277,79 |  | 56,12
1M.12.020.0060.x | - con estremità filettate DN65 e 1 idrante | cad | 300,27 |  | 51,92
1M.12.020.0060.y | - con estremità flangiate DN50 e 1 idrante | cad | 314,50 |  | 49,57
1M.12.020.0060.z | - con estremità flangiate DN65 e 1 idrante | cad | 325,73 |  | 47,86
1M.12.030 | APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER |  |  |  |
1M.12.030.0010 | Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI 9489 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: |  |  |  |
1M.12.030.0010.a | - sistema a pressione costante DN80 | cad | 2.015,74 |  | 13,54
1M.12.030.0010.b | - sistema a pressione costante DN100 | cad | 2.085,00 |  | 13,09
1M.12.030.0010.c | - sistema a pressione costante DN150 | cad | 2.401,43 |  | 12,98
1M.12.030.0010.d | - sistema a pressione costante DN200 | cad | 2.509,82 |  | 14,29
1M.12.030.0010.e | - sistema a pressione variabile DN80 | cad | 2.189,37 |  | 12,46
1M.12.030.0010.f | - sistema a pressione variabile DN100 | cad | 2.258,64 |  | 12,08
1M.12.030.0010.g | - sistema a pressione variabile DN150 | cad | 2.575,07 |  | 12,11
1M.12.030.0010.h | - sistema a pressione variabile DN200 | cad | 2.683,45 |  | 13,36
1M.12.030.0020 | Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI 9489 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: |  |  |  |
1M.12.030.0020.a | - DN80 | cad | 3.631,49 |  | 8,18
1M.12.030.0020.b | - DN100 | cad | 3.821,08 |  | 7,78
1M.12.030.0020.c | - DN150 | cad | 4.321,83 |  | 7,78
1M.12.030.0020.d | - accessorio: mini-compressore d'aria del tipo senz'olio da 0,18 kW - alimentazione 220 V - 50 Hz - 1f | cad | 1.815,99 |  | 2,68
1M.12.030.0030 | Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI 9489 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: |  |  |  |
1M.12.030.0030.a | - DN40 | cad | 2.623,80 |  | 17,42
1M.12.030.0030.b | - DN50 | cad | 3.016,73 |  | 15,15
1M.12.030.0030.c | - DN80 | cad | 3.547,07 |  | 12,88
1M.12.030.0030.d | - DN100 | cad | 3.950,72 |  | 11,57
1M.12.030.0030.e | - DN150 | cad | 4.218,70 |  | 12,68
1M.12.030.0030.f | - DN200 | cad | 7.276,73 |  | 8,64
1M.12.030.0030.g | - accessorio: pannello di controllo | cad | 1.372,54 |  | 3,55
1M.12.030.0040 | Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI 9489 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: |  |  |  |
1M.12.030.0040.a | - DN80 | cad | 4.338,42 |  | 10,53
1M.12.030.0040.b | - DN100 | cad | 4.601,03 |  | 9,93
1M.12.030.0040.c | - DN150 | cad | 5.026,31 |  | 10,64
1M.12.030.0040.d | - DN200 | cad | 8.084,35 |  | 7,77
1M.12.030.0040.e | - accessorio: pannello di controllo | cad | 1.372,54 |  | 3,55
1M.12.030.0050 | Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: |  |  |  |
1M.12.030.0050.a | - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80 | cad | 5,90 |  | 24,75
1M.12.030.0050.b | - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115 | cad | 6,85 |  | 21,31
1M.12.030.0050.c | - tipo in alto o in basso finitura cromato da 1/2" - K=80 | cad | 7,56 |  | 19,31
1M.12.030.0050.d | - tipo in alto o in basso finitura cromato da 3/4" - K=115 | cad | 9,69 |  | 15,07
1M.12.030.0050.e | - tipo in alto o in basso finitura bianco da 1/2" - K=80 | cad | 8,25 |  | 17,70
1M.12.030.0050.f | Ugello sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura bianco da 3/4" - K=115 | cad | 10,19 |  | 14,33
1M.12.030.0050.g | - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80 | cad | 11,64 |  | 12,54
1M.12.030.0050.h | - tipo laterale finitura cromato da 1/2" - K=80 | cad | 13,10 |  | 11,15
1M.12.030.0050.i | - tipo laterale finitura bianco da 1/2" - K=80 | cad | 13,48 |  | 10,83
1M.12.030.0060 | Accessori e completamenti per impianti sprinkler: |  |  |  |
1M.12.030.0060.a | - indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80 | cad | 120,57 |  | 10,10
1M.12.030.0060.b | - indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200 | cad | 150,87 |  | 8,07
1M.12.030.0060.c | - indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200 | cad | 312,90 |  | 3,89
1M.12.030.0060.d | - pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto | cad | 79,54 |  | 9,81
1M.12.030.0060.e | - pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti | cad | 91,39 |  | 8,53
1M.12.030.0060.f | - valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4" | cad | 84,72 |  | 13,80
1M.12.030.0060.g | - dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza | cad | 101,28 |  | 11,54
1M.12.030.0060.h | - micro-interruttore per saracinesche | cad | 100,72 |  | 19,34
1M.12.030.0060.i | - indicatore di posizione per saracinesche | cad | 538,46 |  | 1,45
1M.12.030.0060.j | - rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm | cad | 4,35 |  | 33,56
1M.12.030.0060.k | - rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm | cad | 6,90 |  | 21,16
1M.12.030.0060.l | - chiave per montaggio ugello | cad | 2,52 |  |
1M.12.030.0060.m | - cassetta vuota per 12 ugelli | cad | 25,43 |  |
1M.12.030.0060.n | - cassetta vuota per 24 ugelli | cad | 35,60 |  |
1M.12.030.0060.o | - cassetta vuota per 36 ugelli | cad | 46,31 |  |
1M.12.040 | APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS |  |  |  |
1M.12.040.0010 | Batterie di bombole per gas HFC 125, composte da: - bombole in acciaio legato per alte pressioni certificate con verniciatura standard, ciascuna completa di valvola d'erogazione con attuatore elettrico/manuale 24 V d.c., valvola di sicurezza, manometro, pressostato di minima, raccordo in tubo flessibile, valvola di ritegno, accessori vari e staffe; - con batterie di più bombole, collettore in acciaio zincato API 5L sch. 40 completo di flessibili per connessione attuatori bombole, raccorderia varia e staffe; - cassetta di comando manuale con vetro safe-crash e accessori vari; - pressostato di segnalazione scarica. Grandezze: |  |  |  |
1M.12.040.0010.a | - n° 1 bombola da 30 l | cad | 1.548,60 |  | 1,57
1M.12.040.0010.b | - n° 1 bombola da 60 l | cad | 1.695,67 |  | 1,44
1M.12.040.0010.c | - n° 1 bombola da 125 l | cad | 2.085,80 |  | 1,17
1M.12.040.0010.d | - n° 2 bombole da 125 l | cad | 4.136,67 |  | 0,59
1M.12.040.0010.e | - n° 3 bombole da 125 l | cad | 5.833,09 |  | 0,42
1M.12.040.0010.f | - n° 4 bombole da 125 l | cad | 7.447,97 |  | 0,33
1M.12.040.0010.g | - n° 5 bombole da 125 l | cad | 9.148,22 |  | 0,27
1M.12.040.0010.h | - n° 6 bombole da 125 l | cad | 10.910,57 |  | 0,22
1M.12.040.0010.i | - n° 7 bombole da 125 l | cad | 12.607,99 |  | 0,19
1M.12.040.0010.j | - n° 8 bombole da 125 l | cad | 14.823,59 |  | 0,16
1M.12.040.0010.k | - n° 9 bombole da 125 l | cad | 16.315,95 |  | 0,15
1M.12.040.0010.l | - n° 10 bombole da 125 l | cad | 18.037,38 |  | 0,14
1M.12.040.0010.m | - n° 11 bombole da 125 l | cad | 19.788,21 |  | 0,12
1M.12.040.0010.n | - n° 12 bombole da 125 l | cad | 21.513,51 |  | 0,11
1M.12.040.0020 | Collettori di distribuzione per gas HFC 125 in acciaio zincato API 5L sch. 40, completi di attacco per batteria bombole, attacco per valvola di sicurezza, attacchi di mandata, raccorderia varia e staffe. Grandezze (DN: diametro nominale collettore; prezzo per ogni attacco di mandata): |  |  |  |
1M.12.040.0020.a | - DN25 | cad | 65,33 |  | 17,89
1M.12.040.0020.b | - DN40 | cad | 84,47 |  | 18,46
1M.12.040.0020.c | - DN50 | cad | 106,83 |  | 14,59
1M.12.040.0020.d | - DN65 | cad | 215,93 |  | 14,44
1M.12.040.0020.e | - DN80 | cad | 396,25 |  | 7,87
1M.12.040.0020.f | - DN100 | cad | 435,95 |  | 7,15
1M.12.040.0020.g | - DN150 | cad | 567,28 |  | 10,31
1M.12.040.0030 | Valvole di mandata per gas HFC 125 a comando elettrico/manuale, complete di valvola solenoide 24 V d.c., raccordi e staffe. Grandezze (DN: diametro nominale valvola): |  |  |  |
1M.12.040.0030.a | - DN25 | cad | 1.027,74 |  | 3,03
1M.12.040.0030.b | - DN40 | cad | 1.191,42 |  | 2,94
1M.12.040.0030.c | - DN50 | cad | 1.508,29 |  | 2,33
1M.12.040.0030.d | - DN65 | cad | 1.657,35 |  | 3,06
1M.12.040.0040 | Ugelli erogatori per gas HFC 125 in ottone cromato con diaframma. Grandezze (DN: diametro nominale attacco): |  |  |  |
1M.12.040.0040.a | - DN15 | cad | 36,41 |  | 32,11
1M.12.040.0040.b | - DN20 | cad | 45,14 |  | 25,90
1M.12.040.0040.c | - DN25 | cad | 45,98 |  | 25,42
1M.12.040.0040.d | - DN40 | cad | 69,30 |  | 22,50
1M.12.040.0040.e | - DN50 | cad | 95,01 |  | 16,41
1M.12.040.0050 | Completamenti vari per impianti antincendio a gas HFC 125 |  |  |  |
1M.12.040.0050.a | - carica di gas HFC 125 | kg | 42,53 |  | 9,55
1M.12.040.0050.b | - kit bombola pilota completo di: bombola pilota con carica di azoto, riduttore di pressione, comando elettrico-manuale e staffe per impianti antincendio a gas HFC 125 | cad | 678,61 |  | 5,38
1M.12.050 | ESTINTORI Vedi Listino delle Opere Compiute Civili, codici: 1C.09.500 1C.09.510 |  |  |  |
1M.12.060 | SERBATOI RISERVA IDRICA |  |  |  |
1M.12.060.0010 | Serbatoio da interro in acciaio di spessore adeguato, rivestito esternamente ed internamente; in opera comprese assistenze murarie e mezzi di sollevamento, con la sola esclusione dello scavo e dei collegamenti impiantistici. Da valutare in base al volume del serbatoio, superficie della proiezione della base per la minore altezza, con esclusione dei volumi dei chiusini e boccaporti; - per capacità utili: |  |  |  |
1M.12.060.0010.a | - sino a 20 m³ | m³ | 291,61 |  | 4,18
1M.12.060.0010.b | - da 20,01 a 25,00 m³ | m³ | 253,32 |  | 3,85
1M.12.060.0010.c | - da 25,01 a 30,00 m³ | m³ | 229,80 |  | 3,33
1M.12.060.0010.d | - da 30,01 a 35,00 m³ | m³ | 212,27 |  | 3,28
1M.12.060.0010.e | - da 35,01 a 45,00 m³ | m³ | 197,40 |  | 3,43
1M.12.060.0010.f | - da 45,01 a 60,00 m³ | m³ | 179,87 |  | 2,83
1M.12.060.0010.g | - da 60,01 a 75,00 m³ | m³ | 169,16 |  | 2,40
1M.12.060.0010.h | - oltre 75,00 m³ | m³ | 163,11 |  | 2,24
1M.12.060.0020 | Accessori per serbatoio interrato composti da quadro di segnalazione livelli riserva idrica completo di sonde e regolazione di livello, galleggiante con asta in ottone e sfera plastica, in opera comprese assistenze murarie. | cad | 323,40 |  | 6,29
1M.12.060.0030 | Serbatoio da interro in acciaio di spessore adeguato, monoblocco suddiviso in due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per la protezione contro la corrosione e le correnti vaganti; internamente il vano tecnico per l’alloggiamento delle pompe sarà verniciato con vernici che garantiscano al vano una resistenza al fuoco minima R60, mentre la restante parte interna sarà verniciata con vernici epossidiche; completano il serbatoio tutti gli accessori e finitura quali: boccaporti, scala d’accesso, porta REI60 di accesso al vano tecnico, basamenti, sistema di ventilazione con prese d’aria e tubazioni, canalizzazioni, attraversamenti; in opera comprese assistenze murarie e mezzi di sollevamento, con la sola esclusione dello scavo, degli accessori e impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all’articolo successivo e del gruppo antincendio. Da valutare in base al volume del serbatoio, superfice della proiezione della base per la minore altezza, con esclusione dei volumi dei rialzi, chiusini e boccaporti; - per capacità totale: |  |  |  |
1M.12.060.0030.a | sino a 45,00 m³ | m³ | 483,14 |  | 1,40
1M.12.060.0030.b | - da 45,01 a 60,00 m³ | m³ | 409,39 |  | 1,24
1M.12.060.0030.c | - da 60,01 a 75,00 m³ | m³ | 350,48 |  | 1,09
1M.12.060.0030.d | - da 75,01 a 90,00 m³ | m³ | 313,51 |  | 1,30
1M.12.060.0030.e | - da 90,01 a 105,00 m³ | m³ | 286,22 |  | 1,22
1M.12.060.0030.f | - da 105,01 a 120,00 m³ | m³ | 265,94 |  | 1,15
1M.12.060.0030.g | - oltre 120,01 m³ | m³ | 257,19 |  | 1,82
1M.12.060.0040 | Accessori per serbatoio interrato composti da gruppo di pompe sommergibili, impianto elettrico, sistema anti black-out, impianto di riscaldamento in grado di evitare il gelo delle tubazioni antincendio e delle parti installate nel locale e in grado di mantenere condizioni di temperatura e di umidità soddisfacenti in tutte le stagioni, estintore, quadro di segnalazione livelli riserva idrica completo di sonde e regolazione di livello; galleggiante con asta in ottone e sfera plastica e quant’altro richiesto dalle normative antincendio di riferimento UNI 11292, il tutto fornito assemblato e montato con il serbatoio di riferimento. | cad | 4.409,14 |  |