Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

2C.04 - Opere in c.a. - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
2C.04 | OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle norme vigenti per le strutture in cemento armato; data la situazione specifica di piccola manutenzione e produzione di impasto, si è ritenuto utile indicare i dosaggi minimi di cemento che con una buona lavorazione possono garantire l'ottenimento delle resistenze caratteristiche richieste. |  |  |  |
2C.04.010 | MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.010.0010 | Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.010.0010.a | - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento) | m³ | 177,10 |  | 18,56
2C.04.010.0010.b | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 185,81 |  | 17,69
2C.04.010.0020 | Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.010.0020.a | - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento) | m³ | 137,14 |  | 23,97
2C.04.010.0020.b | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 144,86 |  | 22,69
2C.04.020 | FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.020.0010 | Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.020.0010.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 190,95 |  | 19,37
2C.04.020.0010.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 197,92 |  | 18,68
2C.04.020.0020 | Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.020.0020.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 150,00 |  | 24,65
2C.04.020.0020.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 157,71 |  | 23,45
2C.04.030 | FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.030.0010 | Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.030.0010.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 206,33 |  | 23,89
2C.04.030.0010.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 213,30 |  | 23,11
2C.04.030.0020 | Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.030.0020.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 165,37 |  | 29,81
2C.04.030.0020.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 173,10 |  | 28,48
2C.04.040 | MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.040.0010 | Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.040.0010.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 199,14 |  | 21,87
2C.04.040.0010.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 206,13 |  | 21,13
2C.04.040.0020 | Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.040.0020.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 158,20 |  | 27,53
2C.04.040.0020.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 165,91 |  | 26,25
2C.04.050 | MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.050.0010 | Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.050.0010.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 211,45 |  | 25,26
2C.04.050.0010.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 218,44 |  | 24,45
2C.04.050.0020 | Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.050.0020.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 170,51 |  | 31,32
2C.04.050.0020.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 178,22 |  | 29,97
2C.04.060 | PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.060.0010 | Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.060.0010.a | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 233,82 |  | 28,11
2C.04.060.0010.b | - C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento) | m³ | 246,00 |  | 26,72
2C.04.060.0020 | Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.060.0020.a | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 193,60 |  | 33,95