Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MC.50 - Semilav.- Malte con premiscelati

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MC.50 | MALTE ED IMPASTI CON PREMISCELATI IN SACCHI |  |  |  |
MC.50.150 | MALTE PRONTE PER MASSETTI |  |  |  |
MC.50.150.0010 | Malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevedere qualsiasi tipo di pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Nei tipi ad asciugamento: |  |  |  |
MC.50.150.0010.a | - rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³ | m³ | 466,28 |  |
MC.50.150.0010.b | - veloce (5 giorni) - 1.800 kg/m³ | m³ | 300,22 |  |
MC.50.150.0010.c | - veloce (15 giorni) - 1.600 kg/m³ | m³ | 216,58 |  |
MC.50.250 | MALTE PRONTE PER RASATURE AUTOLIVELLANTI |  |  |  |
MC.50.250.0020 | Malta pronta per rasatura autolivellante di massetti, a rapido indurimento, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano. Confezionata con premiscelati in sacchi. Resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³) | m³ | 124,69 |  |
MC.50.250.0030 | Malta pronta per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano. Confezionata con premiscelati in sacchi. Resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³) | m³ | 162,89 |  |
MC.50.250.0040 | Malta pronta autolivellante a ritiro compensato a base di anidrite, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento, confezionata con premiscelato in sacchi. Densità 1.700 kg/m³ | m³ | 313,96 |  |
MC.50.500 | MALTE PRONTE PER SOTTOFONDO INTONACI |  |  |  |
MC.50.500.0010 | Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su supporti ammalorati, a base di cemento, inerti selezionati e additivi, da applicare sul 70% circa della superficie. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.800 kg/m³. | m³ | 493,75 |  |
MC.50.500.0020 | Malta pronta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo interni, su murature nuove ed esistenti. A base di leganti aerei (calce ed anidrite), confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.100 kg/m³. | m³ | 196,60 |  |
MC.50.500.0030 | Malta pronta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su tutti i supporti tradizionali, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.400 kg/m³. | m³ | 195,35 |  |
MC.50.500.0040 | Malta pronta ad applicazione manuale, per intonaci fibrorinforzati di sottofondo esterni ed interni, su murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento, pietra naturale tenera e calcestruzzo. A base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.700 kg/m³. | m³ | 264,02 |  |
MC.50.500.0050 | Malta pronta ad alta resistenza ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.400 kg/m³. | m³ | 264,02 |  |
MC.50.550 | MALTE PRONTE PER FINITURA COLORE NEUTRO INTONACI |  |  |  |
MC.50.550.0010 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Densità 1.440 kg/m³. | m³ | 232,80 |  |
MC.50.550.0020 | Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.000 kg/m³. | m³ | 311,47 |  |
MC.50.550.0030 | Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura a civile di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m³. | m³ | 316,46 |  |
MC.50.550.0040 | Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura liscia di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m³. | m³ | 834,58 |  |
MC.50.550.0050 | Malta pronta ad applicazione manuale, per rasatura con finitura liscia o civile fine direttamente su superfici in calcestruzzo interne.Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m³. | m³ | 877,03 |  |
MC.50.600 | MALTE PRONTE PER FINITURA COLORATA INTONACI |  |  |  |
MC.50.600.0010 | Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per formazione di intonaci colorati monostrato interni ed esterni direttamente su laterizio, blocchi cemento e calcestruzzo. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelato in sacchi. Densità 1.300 kg/m³. | m³ | 664,79 |  |
MC.50.600.0020 | Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato pietrificante su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Confezionato con premiscelato in sacchi. Da applicare su intonaci rustici. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture: |  |  |  |
MC.50.600.0020.a | - frattazzato fine | m³ | 974,40 |  |
MC.50.600.0020.b | - frattazzato medio e grosso | m³ | 795,87 |  |
MC.50.600.0020.c | - lamato fine e medio - spruzzato | m³ | 633,58 |  |
MC.50.650 | MALTE PRONTE PER RIPRISTINO INTONACI |  |  |  |
MC.50.650.0030 | Malta pronta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti di strutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi. Confezionata con premiscelato in sacchi, utilizzabile in interno ed esterno. Densità 1.800 kg/m³. | m³ | 897,01 |  |
MC.50.700 | MALTE PRONTE PER RIPRISTINI CALCESTRUZZI |  |  |  |
MC.50.700.0010 | Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza necessità strutturali, per esterno ed interno; fibrorinforzata antiritiro e tixotropica. A base di cementi, inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1.900 kg/m³. Nei tipi: |  |  |  |
MC.50.700.0010.a | - a presa normale | m³ | 1.015,61 |  |
MC.50.700.0010.b | - a presa rapida | m³ | 1.677,31 |  |
MC.50.700.0020 | Malta pronta per ripristino, con caratteristiche strutturali, di parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno, confezionata con premiscelati in sacchi: |  |  |  |
MC.50.700.0020.a | - fibrorinforzata antiritiro e tixotropica. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Con inserimento di fibre metalliche pari a 15 kg/m³. Massa volumica dell'impasto 2.200 kg/m³. | m³ | 1.685,48 |  |
MC.50.700.0020.b | - betoncino fluido colabile antiritiro ad alta resistenza. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice e additivi. Da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi. Peso 2.200 kg/m³ | m³ | 1.277,79 |  |
MC.50.750 | MALTE PRONTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI |  |  |  |
MC.50.750.0010 | Malta pronta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 1.700 kg/m³ | m³ | 928,22 |  |
MC.50.750.0020 | Malta pronta per intonaco deumidificante , a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 1.300 kg/m³ | m³ | 772,16 |  |
MC.50.800 | MALTE PRONTE PER ISOLAMENTO TERMICO |  |  |  |
MC.50.800.0010 | Malta pronta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare manualmente su murature già preparate con rinzaffo. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 500 kg/m³ | m³ | 423,83 |  |
MC.50.800.0020 | Malta pronta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, microsfere di polistirene e additivi, da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 300 kg/m³ | m³ | 553,67 |  |
MC.50.800.0030 | Malta pronta per intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente, a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 900 kg/m³ | m³ | 730,96 |  |
MC.50.800.0040 | Malta pronta per intonaco ignifugo, con leganti base gesso, sili amorfe espanse e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200 kg/m³ | m³ | 235,30 |  |
MC.50.800.0050 | Malta pronta per intonaco impermeabilizzante, a base di leganti idraulici, da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni. Spessore medio 1,5 cm. Densità = 1.900 kg/m³ | m³ | 880,78 |  |