Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

ME.05 - Apparecchiature accessorie - prese - spine

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
ME.05 | APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE - SPINE |  |  |  |
ME.05.010 | PRESE A NORME IEC |  |  |  |
ME.05.010.0010 | Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 10°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0010.a | - 16 A - 2P+T - 230 V | cad | 6,82 |  |
ME.05.010.0010.b | - 16 A - 3P+T - 400 V | cad | 7,43 |  |
ME.05.010.0010.c | - 16 A - 3P+N+T - 400 V | cad | 8,04 |  |
ME.05.010.0010.d | - 32 A - 2P+T - 230 V | cad | 10,05 |  |
ME.05.010.0010.e | - 32 A - 3P+T - 400 V | cad | 10,48 |  |
ME.05.010.0010.f | - 32 A - 3P+N+T - 400 V | cad | 11,36 |  |
ME.05.010.0010.g | - 63 A - 2P+T - 230 V | cad | 25,17 |  |
ME.05.010.0010.h | - 63 A - 3P+T - 400 V | cad | 27,27 |  |
ME.05.010.0010.i | - 63 A - 3P+N+T - 400 V | cad | 28,31 |  |
ME.05.010.0020 | Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP44, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0020.a | - 16 A - 2P+T - 230 V | cad | 5,07 |  |
ME.05.010.0020.b | - 16 A - 3P+T - 400 V | cad | 5,34 |  |
ME.05.010.0020.c | - 16 A - 3P+N+T - 400 V | cad | 5,47 |  |
ME.05.010.0020.d | - 32 A - 2P+T - 230 V | cad | 7,22 |  |
ME.05.010.0020.e | - 32 A - 3P+T - 400 V | cad | 7,74 |  |
ME.05.010.0020.f | - 32 A - 3P+N+T - 400 V | cad | 8,26 |  |
ME.05.010.0030 | Presa a norme IEC 309 fissa da parete, a bassissima tensione, in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP44, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0030.a | - 16 o 32 A - 2P - 24 o 42 V | cad | 7,74 |  |
ME.05.010.0030.b | - 16 o 32 A - 3P - 24 o 42 V | cad | 8,35 |  |
ME.05.010.0040 | Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0040.a | - 16 A - 2P+T - 230 V | cad | 8,61 |  |
ME.05.010.0040.b | - 16 A - 3P+T - 400 V | cad | 9,35 |  |
ME.05.010.0040.c | - 16 A - 3P+N+T - 400 V | cad | 10,14 |  |
ME.05.010.0040.d | - 32 A - 2P+T - 230 V | cad | 11,97 |  |
ME.05.010.0040.e | - 32 A - 3P+T - 400 V | cad | 12,50 |  |
ME.05.010.0040.f | - 32 A - 3P+N+T - 400 V | cad | 13,63 |  |
ME.05.010.0050 | Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0050.a | - 63 A - 2P+T - 230 V | cad | 28,31 |  |
ME.05.010.0050.b | - 63 A - 3P+T - 400 V | cad | 30,50 |  |
ME.05.010.0050.c | - 63 A - 3P+N+T - 400 V | cad | 31,28 |  |
ME.05.010.0050.d | - 125 A - 3P+T - 400 V | cad | 59,43 |  |
ME.05.010.0050.e | - 125 A - 3P+N+T - 400 V | cad | 62,92 |  |
ME.05.010.0060 | Moltiplicatore stagno a 2 uscite con spina 16A a norme IEC 309 da 16A, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0060.a | - 2P+T - 230 V | cad | 18,79 |  |
ME.05.010.0060.b | - 3P+T - 400 V | cad | 21,85 |  |
ME.05.010.0060.c | - 3P+N+T - 400 V | cad | 24,73 |  |
ME.05.010.0070 | Moltiplicatore stagno a 3 uscite con spina a norme IEC 309, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0070.a | - spina da 16A - 2P+T - 230 V | cad | 27,80 |  |
ME.05.010.0070.b | - spina da 16A - 3P+T - 400 V | cad | 30,24 |  |
ME.05.010.0070.c | - spina da 16A - 3P+N+T - 400 V | cad | 24,56 |  |
ME.05.010.0070.d | - spina da 32A - 3P+T - 400 V | cad | 30,68 |  |
ME.05.010.0080 | Moltiplicatore stagno a 3 uscite con 2 metri di cavo flessibile e spina 16A a norme IEC 309, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0080.a | - 2P+T - 230 V | cad | 20,06 |  |
ME.05.010.0080.b | - 3P+T - 400 V | cad | 32,09 |  |
ME.05.010.0080.c | - 3P+N+T - 400 V | cad | 40,12 |  |
ME.05.010.0090 | Moltiplicatore adattatore di configurazione stagno con spina 16A a norme IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0090.a | - 16A-230V - 2P+T, 16A-230V - 2P+T, 16A-400V - 3P+N+T | cad | 38,37 |  |
ME.05.010.0090.b | - 16A-230V - 2P+T, 16A-400V - 3P+T, 16A-400V - 3P+N+T | cad | 41,34 |  |
ME.05.010.0100 | Moltiplicatore adattatore di configurazione stagno con spina 32A a norme IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, con prese 32A-230V-2P+T, 32A-400V-3P+T, 32A-400V-3P+N+T. | cad | 57,60 |  |
ME.05.010.0110 | Moltiplicatore adattatore di corrente stagno con spina 32A a norme IEC 309 230V 2P+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, con n.3 prese IEC 309 16A 230V 2P+T. | cad | 35,66 |  |
ME.05.010.0120 | Moltiplicatore adattatore di corrente stagno con spina 32A a norme IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0120.a | - 16A-230V - 2P+T, 16A-400V - 3P+T, 16A-400V - 3P+N+T | cad | 44,31 |  |
ME.05.010.0120.b | - 16A-230V - 2P+T, 16A-230V - 2P+T, 32A-400V - 3P+N+T | cad | 46,85 |  |
ME.05.010.0130 | Moltiplicatore adattatore di corrente stagno con spina 63A a norme IEC 309 400V 3P+N+T, 50/60 Hz, grado di protezione IP67, con in uscita n.2 prese IEC 309 32A 230V 2P+T e n.1 presa IEC 309 63A 400V 3P+N+T. | cad | 94,39 |  |
ME.05.010.0140 | Adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309 IP44/prese per uso domestico 230V, in contenitore plastico, nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0140.a | - spina IEC309 2P+T 16A 230V / n.2 prese bivalenti 2P+T 16A 230V | cad | 9,00 |  |
ME.05.010.0140.b | - spina IEC309 2P+T 16A 230V / n.1 presa bivalente 2P+T 16A 230V | cad | 7,25 |  |
ME.05.010.0140.c | - spina IEC309 2P+T 16A 230V / n.1 presa bivalenti 2P+T 10/16A 230V | cad | 7,16 |  |
ME.05.010.0140.d | - spina IEC309 3P+N+T 16A 400V / n.2 prese bivalenti 2P+T 16A 230V | cad | 11,89 |  |
ME.05.010.0140.e | - spina IEC309 3P+N+T 16A 400V / n.1 presa bivalente 2P+T 16A 230V | cad | 10,84 |  |
ME.05.010.0150 | Adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina per uso domestico 2P+T 16A 230V / spina IEC 309 2P+T 16A IP44, in contenitore plastico. | cad | 8,31 |  |
ME.05.010.0160 | Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/prese per uso domestico 230V/presa IEC309 16A 230V 2P+T. | cad | 20,80 |  |
ME.05.010.0170 | Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/prese per uso domestico 230V/presa IEC309 16A 400V 3P+N+T. | cad | 24,21 |  |
ME.05.010.0180 | Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/n.3 prese per uso domestico 230V/presa IEC309 16A 230V 2P+T. | cad | 29,28 |  |
ME.05.010.0190 | Derivatore adattatore di sistema mobile cablato, realizzato da spina IEC 309 16A 230V 2P+T IP44/n.3 prese per uso domestico 230V/presa IEC309 16A 400V 3P+N+T. | cad | 33,56 |  |
ME.05.010.0200 | Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0200.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 15,99 |  |
ME.05.010.0200.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 17,83 |  |
ME.05.010.0200.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 20,19 |  |
ME.05.010.0200.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 18,79 |  |
ME.05.010.0200.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 21,42 |  |
ME.05.010.0200.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 24,12 |  |
ME.05.010.0210 | Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico con fondo, grado di protezione IP44, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0210.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 18,27 |  |
ME.05.010.0210.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 19,58 |  |
ME.05.010.0210.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 21,85 |  |
ME.05.010.0210.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 20,80 |  |
ME.05.010.0210.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 23,60 |  |
ME.05.010.0210.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 26,39 |  |
ME.05.010.0220 | Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP55, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0220.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 18,88 |  |
ME.05.010.0220.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 20,89 |  |
ME.05.010.0220.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 22,81 |  |
ME.05.010.0220.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 24,64 |  |
ME.05.010.0220.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 27,18 |  |
ME.05.010.0220.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 30,59 |  |
ME.05.010.0230 | Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico con fondo, grado di protezione IP55, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0230.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 22,37 |  |
ME.05.010.0230.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 24,48 |  |
ME.05.010.0230.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 26,39 |  |
ME.05.010.0230.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 28,05 |  |
ME.05.010.0230.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 31,11 |  |
ME.05.010.0230.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 34,25 |  |
ME.05.010.0240 | Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309: |  |  |  |
ME.05.010.0240.a | - morsettiera di neutro e di terra isolat per quadretti stagni verticali, morsetti N (1x25)+(7x10) mmq, morsetti T (1x25)+(7x10) mmq, per contenitori con guida DIN a 8 moduli | cad | 4,86 |  |
ME.05.010.0240.b | - morsettiera di neutro e di terra isolat per quadretti stagni verticali, morsetti N (3x25)+(10x10) mmq, morsetti T (3x25)+(10x10) mmq, per contenitori con guida DIN a 12 moduli | cad | 8,22 |  |
ME.05.010.0240.c | - cassetta di fondo per prese fisse compatte protette e stagne IP55 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | cad | 1,93 |  |
ME.05.010.0240.d | - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.1 presa alloggiabile | cad | 12,32 |  |
ME.05.010.0240.e | - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.2 prese alloggiabili | cad | 21,42 |  |
ME.05.010.0240.f | - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.3 prese alloggiabili | cad | 29,98 |  |
ME.05.010.0240.g | - cassetta con cornice per incasso di rese fisse compatte protette e stagne IP55 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | cad | 5,38 |  |
ME.05.010.0240.h | - torretta da pavimento e piani lavoro IP55, dimensioni esterne 295x200x180 mm, per prese compatte 16/32A alloggiabili | cad | 17,83 |  |
ME.05.010.0250 | Presa orizzontali protette con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, senza base portafusibili, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0250.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 15,99 |  |
ME.05.010.0250.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 17,83 |  |
ME.05.010.0250.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 20,19 |  |
ME.05.010.0250.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 18,79 |  |
ME.05.010.0250.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 21,42 |  |
ME.05.010.0250.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 24,12 |  |
ME.05.010.0260 | Presa orizzontali protette con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico con fondo, grado di protezione IP44, senza base portafusibili, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0260.a | - 16A - 230V - 2P+T | cad | 18,27 |  |
ME.05.010.0260.b | - 16A - 400V - 3P+T | cad | 19,58 |  |
ME.05.010.0260.c | - 16A - 400V - 3P+N+T | cad | 21,85 |  |
ME.05.010.0260.d | - 32A - 230V - 2P+T | cad | 20,80 |  |
ME.05.010.0260.e | - 32A - 400V - 3P+T | cad | 23,60 |  |
ME.05.010.0260.f | - 32A - 400V - 3P+N+T | cad | 26,39 |  |
ME.05.010.0270 | Presa di corrente in materiale termoplastico, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, tipologia: |  |  |  |
ME.05.010.0270.a | - 2P+T 16A 220V | cad | 39,11 |  |
ME.05.010.0270.b | - 3P+T 16A 380V | cad | 46,07 |  |
ME.05.010.0270.c | - 3P+N+T 16A 380V | cad | 48,43 |  |
ME.05.010.0270.d | - 2P+T 32A 220V | cad | 52,53 |  |
ME.05.010.0270.e | - 3P+T 32A 380V | cad | 63,68 |  |
ME.05.010.0270.f | - 3P+N+T 32A 380V | cad | 67,06 |  |
ME.05.010.0270.g | - 2P+T 63A 220V | cad | 112,62 |  |
ME.05.010.0270.h | - 3P+T 63A 380V | cad | 119,78 |  |
ME.05.010.0270.i | - 3P+N+T 63A 380V | cad | 124,91 |  |
ME.05.010.0275 | Presa di corrente in alluminio, GWT 960°C, autoestinguenza UL94-V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, tipologia: |  |  |  |
ME.05.010.0275.a | - 2P+T 16A 220V | cad | 119,78 |  |
ME.05.010.0275.b | - 3P+T 16A 380V | cad | 127,97 |  |
ME.05.010.0275.c | - 3P+N+T 16A 380V | cad | 142,31 |  |
ME.05.010.0275.d | - 2P+T 32A 220V | cad | 174,04 |  |
ME.05.010.0275.e | - 3P+T 32A 380V | cad | 190,42 |  |
ME.05.010.0275.f | - 3P+N+T 32A 380V | cad | 208,85 |  |
ME.05.010.0275.g | - 2P+T 63A 220V | cad | 293,82 |  |
ME.05.010.0275.h | - 3P+T 63A 380V | cad | 279,49 |  |
ME.05.010.0275.i | - 3P+N+T 63A 380V | cad | 320,44 |  |
ME.05.010.0280 | Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 960°C, autoestinguenza UL94-V0, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, in contenitore modulare isolante termoindurente, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.010.0280.a | - 2P+T 16A 220V | cad | 99,31 |  |
ME.05.010.0280.b | - 3P+T 16A 380V | cad | 108,52 |  |
ME.05.010.0280.c | - 3P+N+T 16A 380V | cad | 118,76 |  |
ME.05.010.0280.d | - 2P+T 32A 220V | cad | 155,62 |  |
ME.05.010.0280.e | - 3P+T 32A 380V | cad | 169,95 |  |
ME.05.010.0280.f | - 3P+N+T 32A 380V | cad | 186,33 |  |
ME.05.010.0280.g | - 2P+T 63A 220V | cad | 283,58 |  |
ME.05.010.0280.h | - 3P+T 63A 380V | cad | 240,58 |  |
ME.05.010.0280.i | - 3P+N+T 63A 380V | cad | 269,25 |  |
ME.05.010.0290 | Complementi tecnici per prese orizzontali senza base porta fusibile a norme IEC309: |  |  |  |
ME.05.010.0290.a | - cassetta da parete per prese fisse orizzontali, n.1 presa 16/32A alloggiabile IP44 | cad | 1,93 |  |
ME.05.010.0290.b | - cassetta con cornice per incasso di prese fisse orizzontali IP44 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | cad | 4,69 |  |
ME.05.010.0290.c | - coperchio cieco di chiusura vano prese fisse orizzontali IP44, per quadri stagni o cassette di fondo | cad | 2,09 |  |
ME.05.010.0290.d | - quadretto stagno DIN 8 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.2 calotte per prese fisse orizzontali | cad | 27,62 |  |
ME.05.010.0290.e | - quadretto stagno DIN 12 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.2 calotte per prese fisse orizzontali | cad | 35,49 |  |
ME.05.010.0290.f | - quadretto stagno DIN 12 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.4 calotte per prese fisse orizzontali 16/32A IP44 | cad | 47,81 |  |
ME.05.010.0300 | Complementi tecnici per prese orizzontali con base porta fusibile a norme IEC309: |  |  |  |
ME.05.010.0300.a | - cassetta da parete per prese fisse orizzontali, n.1 presa 16/32A alloggiabile IP44 | cad | 3,06 |  |
ME.05.010.0300.b | - cassetta con cornice per incasso di prese fisse orizzontali IP44 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | cad | 5,82 |  |
ME.05.010.0300.c | - coperchio cieco di chiusura vano prese fisse orizzontali IP44, per quadri stagni o cassette di fondo | cad | 2,32 |  |
ME.05.010.0300.d | - quadretto stagno DIN 18 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.4 calotte per prese fisse orizzontali 16/32A IP44 | cad | 65,37 |  |
ME.05.010.0310 | Presa UNEL bivalente modulare, tensione nominale 230V, 10/16A, 2P+T | cad | 5,16 |  |
ME.05.015 | GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO INTERBLOCCATO |  |  |  |
ME.05.015.0010 | Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+T, centralino modulare con sportello e interruttore differenziale da 40A con Id=30mA, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo, in: |  |  |  |
ME.05.015.0010.a | - materiale termoplastico | cad | 393,43 |  |
ME.05.015.0010.b | - materiale termoindurente | cad | 454,55 |  |
ME.05.015.0010.c | - alluminio | cad | 469,27 |  |
ME.05.015.0020 | Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+T, centralino cieco con morsettiera in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo, in: |  |  |  |
ME.05.015.0020.a | - materiale termoplastico | cad | 168,61 |  |
ME.05.015.0020.b | - materiale termoindurente | cad | 351,15 |  |
ME.05.015.0020.c | - alluminio | cad | 405,13 |  |
ME.05.015.0030 | Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+N+T, centralino modulare con sportello e interruttore differenziale da 40A con Id=30mA, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo, in: |  |  |  |
ME.05.015.0030.a | - materiale termoplastico | cad | 395,78 |  |
ME.05.015.0030.b | - materiale termoindurente | cad | 436,43 |  |
ME.05.015.0030.c | - alluminio | cad | 483,60 |  |
ME.05.015.0040 | Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+N+T, centralino cieco con morsettiera in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo, in: |  |  |  |
ME.05.015.0040.a | - materiale termoplastico | cad | 170,96 |  |
ME.05.015.0040.b | - materiale termoindurente | cad | 361,39 |  |
ME.05.015.0040.c | - alluminio | cad | 419,46 |  |
ME.05.020 | APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE |  |  |  |
ME.05.020.0010 | Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.020.0010.a | - interruttore unipolare 16A - 250V - generico | cad | 1,67 |  |
ME.05.020.0010.b | - interruttore unipolare 16A - 250V - luminoso | cad | 3,29 |  |
ME.05.020.0010.c | - interruttore unipolare 16A - 250V - illuminabile | cad | 2,15 |  |
ME.05.020.0010.d | - interruttore bipolare 16A - 250V - generico | cad | 2,97 |  |
ME.05.020.0010.e | - interruttore bipolare 16A - 250V - luminoso | cad | 4,10 |  |
ME.05.020.0010.f | - interruttore bipolare 16A - 250V - illuminabile | cad | 3,89 |  |
ME.05.020.0010.g | - interruttore bipolare 10A - 250V - con chiave | cad | 14,25 |  |
ME.05.020.0010.h | - deviatore unipolare 16A - 250V - generico | cad | 1,97 |  |
ME.05.020.0010.i | - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso | cad | 3,63 |  |
ME.05.020.0010.j | - deviatore unipolare 16A - 250V - illuminabile | cad | 2,53 |  |
ME.05.020.0010.k | - deviatore bipolare 10A - 250V - con chiave | cad | 14,25 |  |
ME.05.020.0010.l | - invertitore unipolare 16A - 250V - generico | cad | 3,54 |  |
ME.05.020.0010.m | - commutatore unipolare 10A - 250V - generico | cad | 3,67 |  |
ME.05.020.0010.n | - pulsante 1P NA o NC 10A - 250V - generico | cad | 3,37 |  |
ME.05.020.0010.o | - pulsante 1P NA+NA 10A - 250V - con interblocco | cad | 3,37 |  |
ME.05.020.0010.p | - pulsante 1P NA 10A - 250V - contatto ausiliario NC o NA 10A - marcia o arresto | cad | 3,15 |  |
ME.05.020.0010.q | - pulsante 2P NA 10A - 250 V - a tirante | cad | 4,72 |  |
ME.05.020.0010.r | - pulsante con targa portanome illuminabile 1P NA 10A - 250V | cad | 4,54 |  |
ME.05.020.0010.s | - copriforo a 1 posto | cad | 0,53 |  |
ME.05.020.0010.t | - copriforo a 2 posti | cad | 0,86 |  |
ME.05.020.0010.u | - 1 posto con uscita per cavo diam. 4-8 mm | cad | 0,53 |  |
ME.05.020.0020 | Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.020.0020.a | - 2P+T - 250V - 10A | cad | 1,97 |  |
ME.05.020.0020.b | - 2P+T - 250V - 16A | cad | 2,15 |  |
ME.05.020.0020.c | - 2P+T - 250V - 16A bivalente | cad | 2,32 |  |
ME.05.020.0020.d | - 2P+T - 250V - 20A | cad | 2,41 |  |
ME.05.020.0020.e | - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL con terra laterale e centrale | cad | 3,59 |  |
ME.05.020.0020.f | - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con terra laterale e centrale | cad | 4,10 |  |
ME.05.020.0030 | Frutti componibili - prese ad alimentazione controllata - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.020.0030.a | - 2P+T - 250V - 16A bivalente con interruttore differenziale 10 mA e fusibile | cad | 124,97 |  |
ME.05.020.0030.b | - 2P+T - 250V - 16A bivalente con interruttore differenziale 10 mA e fusibile | cad | 133,72 |  |
ME.05.020.0030.c | - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con interruttore differenziale 10 mA e fusibile | cad | 135,47 |  |
ME.05.020.0030.d | - presa con trasformatore d'isolamento 2P 120/230V 20VA | cad | 40,63 |  |
ME.05.020.0040 | Frutti componibili - apparecchi di comando- conformi norme CEI, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.020.0040.a | - interruttore magnetotermico, caratteristica C, 230V 3KA, 1P 6-16A | cad | 20,80 |  |
ME.05.020.0040.b | - interruttore magnetotermico, caratteristica C, 230V 3KA, 1P+N 6-16A | cad | 27,36 |  |
ME.05.020.0040.c | - interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C, 230V 3KA, 1P+N 6-16A 6-30mA | cad | 73,41 |  |
ME.05.020.0040.d | - blocchi differenziali accoppiabili con interruttori magnetotermici, 1P+N 16A 6÷30mA | cad | 47,19 |  |
ME.05.020.0040.e | - interruttore magnetotermico rosso per linee dedicate, caratteristica C, 230V 3KA, 1P 6÷16A | cad | 28,23 |  |
ME.05.020.0040.f | - portafusibile 250V, 16A | cad | 2,15 |  |
ME.05.020.0040.g | - regolatore elettronico per carichi resistivi 100-500W (230V) rotativo | cad | 18,27 |  |
ME.05.020.0040.h | - regolatore elettronico per carichi resistivi e induttivi 60-500W (230V) a pulsante | cad | 33,12 |  |
ME.05.020.0040.i | - regolatore elettronico per carichi resistivi e induttivi 100-900W (230V) rotativo | cad | 13,54 |  |
ME.05.020.0040.j | - regolatore elettronico per carichi resistivi e induttivi e/o agitatori d'aria 40-300W (230V) rotativo con deviatore | cad | 27,27 |  |
ME.05.020.0040.k | - regolatore elettronico per carichi resistivi, induttivi e alimentatori elettronici per lampade alogene 25-180W (230V) a pulsante | cad | 44,66 |  |
ME.05.020.0040.l | - regolatore elettronico per carichi resistivi, induttivi e alimentatori elettronici per lampade alogene 25-300W (230V) a pulsante | cad | 53,14 |  |
ME.05.020.0040.m | - programmatore elettronico giornaliero/settimanale a 2 canali, 230V, 8 cicli per canale, uscita relè 2NA 5A/2Aper carichi resistivi, induttivi e alimentatori elettronici per lampade alogene 25-300W (230V) a pulsante | cad | 112,74 |  |
ME.05.020.0050 | Frutti componibili - apparecchi di segnalazione- conformi norme CEI, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.020.0050.a | - lampada anti black-out estraibile 230V, batterie Ni-Cd, autonomia 2h | cad | 31,11 |  |
ME.05.020.0050.b | - lampada anti black-out fissa 230V, batterie Ni-Cd, autonomia 2h | cad | 21,93 |  |
ME.05.020.0050.c | - lampada autonoma di emergenza illuminazione non permanente, munita di supporto autoportante per placca 6 posti 230V 4W, batterie Ni-Cd, autonomia 1h | cad | 65,55 |  |
ME.05.020.0050.d | - ronzatore 12/24V - 50Hz, 8VA | cad | 7,34 |  |
ME.05.020.0050.e | - ronzatore 230V - 50Hz, 8VA | cad | 7,92 |  |
ME.05.020.0050.f | - spie singole di segnalazione 12/24/230V, in vari colori | cad | 2,06 |  |
ME.05.020.0050.g | - spie segnapasso 12/24V, in vari colori con diffusore piano | cad | 3,29 |  |
ME.05.020.0050.h | - spie segnapasso 12/24V, in vari colori con diffusore sporgente | cad | 3,45 |  |
ME.05.020.0060 | Accessori: |  |  |  |
ME.05.020.0060.a | - unità di segnalazione ad ampolla con morsetti ad innesto rapido, 12/24/230V, 0,4-0,8W, fluorescente | cad | 1,19 |  |
ME.05.020.0060.b | - unità di segnalazione ad ampolla con morsetti ad innesto rapido, 100/230V, 1W, LED | cad | 6,08 |  |
ME.05.020.0060.c | - lampada a siluro, 12/24/230V, 0.4-2W, fluorescente | cad | 1,05 |  |
ME.05.020.0060.d | - fusibile in miniatura 250V 2.5A, diam. 5 x 20 | cad | 0,18 |  |
ME.05.020.0060.e | - fusibile in miniatura 250V 16A diam. 5 x 20 | cad | 0,59 |  |
ME.05.020.0060.f | - fusibile in miniatura 250V 2-6A diam. 6.3 x 32 | cad | 0,21 |  |
ME.05.020.0060.g | - fusibile in miniatura 250V 10A diam. 6.3 x 32 | cad | 0,22 |  |
ME.05.020.0060.h | - fusibile in miniatura 250V 16A diam. 6.3 x 32 | cad | 0,37 |  |
ME.05.020.0060.i | - fusibile 380V 2-16A, diam. 9 x 36 | cad | 0,75 |  |
ME.05.020.0060.j | - fusibile 380V 20A, diam. 9 x 36 | cad | 0,84 |  |
ME.05.020.0060.k | - fusibile 380V 25A, diam. 9 x 36 | cad | 1,13 |  |
ME.05.020.0060.l | - set di n.2 chiavi per apparecchi di comando a chiave | cad | 2,19 |  |
ME.05.020.0070 | Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: |  |  |  |
ME.05.020.0070.a | - combinazione fino a 3 posti allineati | cad | 4,40 |  |
ME.05.020.0070.b | - combinazione di 4 posti allineati | cad | 5,03 |  |
ME.05.020.0070.c | - combinazione di 6 posti allineati | cad | 3,77 |  |
ME.05.020.0070.d | - combinazione di 4 o 6 posti in doppia fila | cad | 4,55 |  |
ME.05.020.0070.e | - combinazione fino a 2 posti in scatole tonde | cad | 1,85 |  |
ME.05.020.0080 | Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.020.0080.a | - 3 posti | cad | 3,85 |  |
ME.05.020.0080.b | - 4 posti | cad | 5,68 |  |
ME.05.020.0090 | Placche autoportanti per profilati e pannelli, complete di scatola isolante, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.05.020.0090.a | - 1 posto | cad | 1,28 |  |
ME.05.020.0090.b | - 2 posto | cad | 1,63 |  |
ME.05.020.0090.c | - 4 posti (2+2 sovrapposti) | cad | 2,32 |  |
ME.05.020.0100 | Scatole da parete per montaggio a vista: |  |  |  |
ME.05.020.0100.a | - fino a 3 posti | cad | 1,71 |  |
ME.05.020.0100.b | - 4 posti | cad | 2,28 |  |
ME.05.020.0100.c | - 3+3 posti | cad | 2,76 |  |
ME.05.020.0110 | Plance autoportanti da tavolo e da parete: |  |  |  |
ME.05.020.0110.a | - 4 posti | cad | 4,07 |  |
ME.05.020.0110.b | - 6 posti | cad | 5,07 |  |
ME.05.020.0120 | Apparecchi monoblocco con corpo in resina e placca in materiale termoplastico per applicazione in scatole murate: |  |  |  |
ME.05.020.0120.a | - interruttore 1P 6A | cad | 2,40 |  |
ME.05.020.0120.b | - interruttore 2P 6A | cad | 5,45 |  |
ME.05.020.0120.c | - deviatore 1P 6A | cad | 3,11 |  |
ME.05.020.0120.d | - doppio deviatore 1P 6A | cad | 4,15 |  |
ME.05.020.0120.e | - pulsante con targa portanome 6A | cad | 3,63 |  |
ME.05.020.0120.f | - pulsante 1P 6A | cad | 2,89 |  |
ME.05.020.0120.g | - 1 deviatore + 1 pulsante 1P 6A | cad | 4,96 |  |
ME.05.020.0120.h | - invertitore 1P 6A | cad | 6,37 |  |
ME.05.020.0120.i | - triplo deviatore 1P 6A | cad | 7,13 |  |
ME.05.020.0120.j | - presa bipasso 2P+T 10/16A | cad | 4,00 |  |
ME.05.020.0120.k | - 1 presa 2P+T 10A + 1 presa bipasso 2P+T 10/16A | cad | 6,11 |  |
ME.05.020.0130 | Apparecchi da parete in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40: |  |  |  |
ME.05.020.0130.a | - interruttore 1P 16A | cad | 2,85 |  |
ME.05.020.0130.b | - interruttore 2P 16A | cad | 4,10 |  |
ME.05.020.0130.c | - deviatore 1P 16A | cad | 3,15 |  |
ME.05.020.0130.d | - doppio deviatore 1P 6A | cad | 5,12 |  |
ME.05.020.0130.e | - pulsante 1P 10A | cad | 3,03 |  |
ME.05.020.0130.f | - presa 2P+T 16A bivalente | cad | 3,50 |  |
ME.05.020.0130.g | - presa 2P+T 16A bivalente tipo UNEL | cad | 5,29 |  |
ME.05.020.0130.h | - presa 2P+T 10/16A tipo UNEL | cad | 4,46 |  |
ME.05.020.0140 | Apparecchi da parete in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55: |  |  |  |
ME.05.020.0140.a | - interruttore 1P 16A | cad | 4,25 |  |
ME.05.020.0140.b | - interruttore 2P 16A | cad | 5,47 |  |
ME.05.020.0140.c | - deviatore 1P 16A | cad | 4,54 |  |
ME.05.020.0140.d | - doppio deviatore 1P 6A | cad | 6,47 |  |
ME.05.020.0140.e | - pulsante 1P 10A | cad | 4,37 |  |
ME.05.020.0140.f | - presa 2P+T 16A bivalente | cad | 8,22 |  |
ME.05.020.0140.g | - presa 2P+T 16A bivalente tipo UNEL | cad | 4,86 |  |
ME.05.020.0140.h | - presa 2P+T 10/16A tipo UNEL | cad | 6,56 |  |