Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1C.14 - Opere da lattoniere

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1C.14 | OPERE DA LATTONIERE |  |  |  |
1C.14.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Non sono considerati oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari e non esistenti, dovranno essere computati in aggiunta. E' compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. |  |  |  |
1C.14.050 | GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE |  |  |  |
1C.14.050.0010 | Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: |  |  |  |
1C.14.050.0010.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 6,85 |  | 32,26
1C.14.050.0010.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 6,85 |  | 32,26
1C.14.050.0010.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 7,21 |  | 30,65
1C.14.050.0010.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso specifico = 7,15 kg/dm³) | kg | 10,64 |  | 20,77
1C.14.050.0010.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm | kg | 14,58 |  | 21,26
1C.14.050.0010.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 kg/dm³) | kg | 12,14 |  | 18,20
1C.14.050.0010.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 11,04 |  | 20,02
1C.14.050.0020 | Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: |  |  |  |
1C.14.050.0020.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | m² | 32,26 |  | 25,84
1C.14.050.0020.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | m² | 43,02 |  | 25,84
1C.14.050.0020.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) | m² | 46,87 |  | 24,55
1C.14.050.0020.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm (peso = 4,30 kg/m²) | m² | 45,76 |  | 16,64
1C.14.050.0020.e | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,8 mm (peso = 5,80 kg/m²) | m² | 61,71 |  | 16,64
1C.14.050.0020.f | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²) | m² | 39,37 |  | 17,03
1C.14.050.0020.g | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05 kg/m²) | m² | 59,06 |  | 17,03
1C.14.050.0020.h | - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m²) | m² | 65,20 |  | 14,58
1C.14.050.0020.i | - lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m²) | m² | 86,92 |  | 14,58
1C.14.050.0020.j | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | m² | 52,00 |  | 16,04
1C.14.050.0020.k | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | m² | 69,33 |  | 16,04
1C.14.100 | PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE |  |  |  |
1C.14.100.0010 | Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: |  |  |  |
1C.14.100.0010.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | kg | 14,64 |  | 18,31
1C.14.100.0010.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | kg | 15,00 |  | 17,87
1C.14.100.0010.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) | kg | 15,35 |  | 17,46
1C.14.100.0010.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²) | kg | 18,37 |  | 14,59
1C.14.100.0010.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²) | kg | 24,34 |  | 11,01
1C.14.100.0010.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) | kg | 20,46 |  | 13,10
1C.14.100.0010.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,71- 6,28 kg/m²) | kg | 19,33 |  | 13,86
1C.14.100.0020 | Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze murarie, in: |  |  |  |
1C.14.100.0020.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | kg | 10,74 |  | 24,95
1C.14.100.0020.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | kg | 11,10 |  | 24,14
1C.14.100.0020.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) | kg | 11,44 |  | 23,43
1C.14.100.0020.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²) | kg | 14,71 |  | 18,22
1C.14.100.0020.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²) | kg | 18,16 |  | 14,76
1C.14.100.0020.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) | kg | 16,03 |  | 16,72
1C.14.100.0020.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,71- 6,28 kg/m²) | kg | 15,16 |  | 17,68
1C.14.150 | COLMI VENTILATI |  |  |  |
1C.14.150.0010 | Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto; in opera compresa assistenza muraria; in lamiera di: |  |  |  |
1C.14.150.0010.a | - alluminio naturale; spessore 10/10 mm | m | 67,73 |  | 12,43
1C.14.150.0010.b | - alluminio preverniciato; spessore 10/10 mm | m | 80,95 |  | 10,40
1C.14.150.0010.c | - rame; spessore 6/10 mm | m | 104,81 |  | 8,03
1C.14.150.0010.d | - acciaio inox; spessore 6/10 mm | m | 99,29 |  | 8,48
1C.14.150.0020 | Bordatura di gronda ventilante in lamiera di alluminio naturale microforata, spessore 10/10 mm e sviluppo 33 cm, con relativo angolare inferiore sagomato e forato; in opera compresa assistenza muraria. | m | 22,56 |  | 22,74
1C.14.200 | TERMINALI PLUVIALI |  |  |  |
1C.14.200.0010 | Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio; |  |  |  |
1C.14.200.0010.a | - Ø 70 mm, diritto, lunghezza 1,50 m | cad | 50,39 |  | 16,79
1C.14.200.0010.b | - Ø 70 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 58,34 |  | 14,50
1C.14.200.0010.c | - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 1,50 m | cad | 69,82 |  | 12,12
1C.14.200.0010.d | - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 2,00 m | cad | 82,62 |  | 10,24
1C.14.200.0010.e | - Ø 100 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 64,56 |  | 13,10
1C.14.200.0010.f | - Ø 125 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 92,38 |  | 9,16
1C.14.250 | BOCCHETTONI E ACCESSORI |  |  |  |
1C.14.250.0010 | Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate; in opera, compreso assistenza muraria: |  |  |  |
1C.14.250.0010.a | - lastra di piombo - (peso specifico = 11,35 kg/dm³) | kg | 8,21 |  | 33,01
1C.14.250.0010.b | - lastra di rame cotto - (peso specifico = 8,92 kg/dm³) | kg | 18,02 |  | 21,98
1C.14.250.0020 | Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza muraria, in: |  |  |  |
1C.14.250.0020.a | - filo di ferro zincato o plastificato oppure in materiale plastico | cad | 4,24 |  | 40,09
1C.14.250.0020.b | - filo di rame | cad | 8,61 |  | 19,74
1C.14.300 | CANALI DI GRONDA IN PVC |  |  |  |
1C.14.300.0010 | Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con ricciolo anteriore e risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc), in opera completi di cicogne o tiranti e di quanto altro necessario per il completamento dell'opera, comprese le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.14.300.0010.a | - colore grigio | m | 16,69 |  | 29,12
1C.14.300.0010.b | - colore testa di moro | m | 17,97 |  | 27,05
1C.14.700 | RIPRISTINI LATTONERIE |  |  |  |
1C.14.700.0010 | Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. | m | 4,73 |  | 80,13
1C.14.700.0020 | Sostituzione di cicogne, tiranti di canali di gronda, con rimozione e successiva posa degli elementi del manto di copertura. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. Compresa assistenza muraria, fornitura e posa di cicogne o tiranti in: |  |  |  |
1C.14.700.0020.a | - piattina di ferro | cad | 9,37 |  | 58,59
1C.14.700.0020.b | - piattina di rame | cad | 14,99 |  | 38,09
1C.14.700.0020.c | - piattina di acciaio inox AISI 304 | cad | 14,73 |  | 38,76
1C.14.700.0020.d | - piattina in lega di alluminio preverniciata | cad | 12,94 |  | 44,13
1C.14.700.0030 | Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. | m | 7,38 |  | 80,08
1C.14.700.0040 | Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. | m | 2,66 |  | 79,78
1C.14.700.0050 | Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura, in qualsiasi materiale, operando a seconda delle necessità dall'esterno o all'interno del fabbricato. Compresa la demolizione della muratura, rimozione del tratto di tubazione o pezzo speciale ammalorata, montaggio e sigillatura della nuova tubazione o pezzo speciale, chiusura del foro, ripristino dell'intonaco con accurato raccordo all'esistente, rappezzo della finitura superficiale quanto più simile all'esistente. Compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti e dei piani di lavoro. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se costituita da rivestimenti in ceramica, pietra o similari. | m | 94,42 |  | 48,20