Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1C.12 - Tubazioni - canalizzazioni - pozzetti

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1C.12 | TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI - FOSSE |  |  |  |
1C.12.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi relativi alla fornitura in opera delle tubazioni verticali e sub orizzontali non interrate comprendono tutti gli oneri per dare il lavoro completo in ogni sua parte, con la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per i vari tipi di tubazione e di posa. La posa potrà essere effettuata da operai impiantisti o da personale edile: in ogni caso sono comprese tutte le assistenze murarie necessarie, anche per l'attraversamento delle strutture orizzontali o verticali, compresa la esecuzione o predisposizione dei fori, i piani di lavoro interni, la movimentazione di tutti i materiali ecc. E' escluso e da valutare in aggiunta l'onere di ponteggi esterni che risultassero necessari, e non esistenti anche per altri impieghi. Per le canalizzazioni interrate sono da computare a parte lo scavo, la formazione della livelletta di posa, la esecuzione del rinfianco ed il rinterro, trattandosi di interventi molto variabili da caso a caso; opere tutte che dovranno essere eseguito nel pieno rispetto delle normative vigenti, per i vari tipi di tubazioni, di terreno e delle condizioni di carico previste, con riferimento alle EN 1610 ed alle raccomandazioni dell'IIP. Nel computo dei costi delle tubazioni in opera si sono considerati - oltre a tutti gli oneri di posa, anche gli sfridi, ma non l'incidenza - assai variabile - dei pezzi speciali (curve, braghe, sifoni, riduzioni, ecc.). Per i diametri inferiori a 80 mm, ogni pezzo speciale potrà essere valutato pari ad un ml di tubazione. Per i diametri superiori a 80 mm e di uso più frequente si sono considerati i principali tipi di pezzi speciali; per quelli non elencati si potrà procedere per similitudine con quelli previsti. Nei diametri maggiori i costi dei pezzi speciali possono assumere valori molto elevati, da definire in caso di necessità. |  |  |  |
1C.12.005 | RETI DI SCARICO ACQUE CHIARE E NERE, CALDE E FREDDE |  |  |  |
1C.12.010 | TUBI IN PVC |  |  |  |
1C.12.010.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Le norme relative alle tubazioni nei vari materiali plastici sono in continua evoluzione; quelle indicate nel testo possono quindi non essere aggiornate al momento della consultazione. E' quindi da intendersi che tutte le tubazioni devono rispettare tutte le norme vigenti al momento dell'effettivo utilizzo. Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, il marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione. Le misure che identificano le tubazioni, a seconda del materiale, sono: DN = diametro nominale interno; Di = diametro interno; De = diametro esterno; s = spessore; tutte le misure sono espresse in millimetri. |  |  |  |
1C.12.010.0010 | Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.010.0010.a | - De 32 - s = 1,2 | m | 5,51 |  | 57,53
1C.12.010.0010.b | - De 40 - s = 1,2 | m | 5,71 |  | 55,52
1C.12.010.0010.c | - De 50 - s = 1,2 | m | 6,56 |  | 52,90
1C.12.010.0010.d | - De 63 - s = 1,3 | m | 7,62 |  | 45,54
1C.12.010.0010.e | - De 80 - s = 1,5 | m | 8,68 |  | 44,70
1C.12.010.0010.f | - De 100 - s = 1,7 | m | 9,92 |  | 44,56
1C.12.010.0010.g | - De 125 - s = 2,0 | m | 11,55 |  | 42,16
1C.12.010.0010.h | - De 140 - s = 2,3 | m | 12,69 |  | 38,38
1C.12.010.0010.i | - De 160 - s = 2,6 | m | 14,61 |  | 36,89
1C.12.010.0010.j | - De 200 - s = 3,2 | m | 18,62 |  | 31,53
1C.12.010.0010.k | - De 250 - s = 4,0 | m | 31,04 |  | 21,91
1C.12.010.0010.l | - De 315 - s = 5,0 | m | 44,64 |  | 16,62
1C.12.010.0010.m | - De 400 - s = 6,0 | m | 62,32 |  | 13,69
1C.12.010.0010.n | - De 500 - s = 7,0 | m | 90,27 |  | 11,93
1C.12.010.0020 | Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.010.0020.a | - De 40 - s = 3,0 | m | 6,45 |  | 48,68
1C.12.010.0020.b | - De 50 - s = 3,0 | m | 7,23 |  | 44,81
1C.12.010.0020.c | - De 63 - s = 3,0 | m | 9,08 |  | 38,22
1C.12.010.0020.d | - De 75 - s = 3,0 | m | 9,41 |  | 36,88
1C.12.010.0020.e | - De 82 - s = 3,0 | m | 11,00 |  | 39,82
1C.12.010.0020.f | - De 100 - s = 3,0 | m | 11,40 |  | 38,42
1C.12.010.0020.g | - De 110 - s = 3,2 | m | 12,52 |  | 38,90
1C.12.010.0020.h | - De 125 - s = 3,2 | m | 13,66 |  | 39,24
1C.12.010.0020.i | - De 160 - s = 3,2 | m | 16,80 |  | 34,94
1C.12.010.0020.j | - De 200 - s = 3,9 | m | 21,57 |  | 27,21
1C.12.010.0030 | Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.010.0030.a | - De 160 - s = 3,2 | m | 11,02 |  | 44,10
1C.12.010.0030.b | - De 200 - s = 3,9 | m | 14,30 |  | 39,72
1C.12.010.0030.c | - De 250 - s = 4,9 | m | 19,32 |  | 31,95
1C.12.010.0030.d | - De 315 - s = 6,2 | m | 30,73 |  | 27,07
1C.12.010.0030.e | - De 400 - s = 7,9 | m | 44,52 |  | 23,36
1C.12.010.0030.f | - De 500 - s = 9,8 | m | 64,86 |  | 19,24
1C.12.010.0030.g | - De 600 - s = 12,3 | m | 95,66 |  | 15,21
1C.12.010.0030.h | - De 710 - s = 13,9 | m | 148,21 |  | 11,52
1C.12.010.0030.i | - De 800 - s = 15,7 | m | 184,03 |  | 10,65
1C.12.010.0030.j | - De 900 - s = 17,6 | m | 232,52 |  | 9,32
1C.12.010.0030.k | - De 1000 - s = 19,6 | m | 280,07 |  | 8,64
1C.12.010.0030.l | - De 1200 - s = 23,6 | m | 412,65 |  | 7,03
1C.12.010.0040 | Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.010.0040.a | - De 110 - s = 3,2 | m | 9,16 |  | 50,10
1C.12.010.0040.b | - De 125 - s = 3,2 | m | 9,53 |  | 48,16
1C.12.010.0040.c | - De 160 - s = 4,0 | m | 11,66 |  | 41,68
1C.12.010.0040.d | - De 200 - s = 4,9 | m | 15,42 |  | 36,83
1C.12.010.0040.e | - De 250 - s = 6,2 | m | 21,12 |  | 29,23
1C.12.010.0040.f | - De 315 - s = 7,7 | m | 33,61 |  | 24,75
1C.12.010.0040.g | - De 400 - s = 9,8 | m | 49,41 |  | 21,05
1C.12.010.0040.h | - De 500 - s = 12,3 | m | 72,82 |  | 17,14
1C.12.010.0040.i | - De 630 - s = 15,4 | m | 108,70 |  | 13,39
1C.12.010.0040.j | - De 710 - s = 17,4 | m | 176,47 |  | 9,68
1C.12.010.0040.k | - De 800 - s = 19,6 | m | 221,66 |  | 8,84
1C.12.010.0040.l | - De 900 - s = 22,0 | m | 279,87 |  | 7,75
1C.12.010.0040.m | - De 1000 - s = 24,5 | m | 337,82 |  | 7,16
1C.12.010.0040.n | - De 1200 - s = 29,3 | m | 437,81 |  | 6,63
1C.12.010.0050 | Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.010.0050.a | - De 110 - s = 3,2 | m | 9,16 |  | 50,10
1C.12.010.0050.b | - De 125 - s = 3,7 | m | 10,02 |  | 45,80
1C.12.010.0050.c | - De 160 - s = 4,7 | m | 12,71 |  | 38,23
1C.12.010.0050.d | - De 200 - s = 5,9 | m | 17,03 |  | 33,35
1C.12.010.0050.e | - De 250 - s = 7,3 | m | 23,36 |  | 26,43
1C.12.010.0050.f | - De 315 - s = 9,2 | m | 37,68 |  | 22,08
1C.12.010.0050.g | - De 400 - s = 11,7 | m | 56,49 |  | 18,41
1C.12.010.0050.h | - De 500 - s = 14,6 | m | 81,99 |  | 15,22
1C.12.010.0050.i | - De 630 - s = 18,4 | m | 124,88 |  | 11,65
1C.12.010.0050.j | - De 710 - s = 20,7 | m | 203,75 |  | 8,38
1C.12.010.0050.k | - De 800 - s = 23,3 | m | 256,18 |  | 7,65
1C.12.010.0060 | Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: |  |  |  |
1C.12.010.0060.a | - De 80, curva aperta 45° | cad | 6,92 |  | 57,23
1C.12.010.0060.b | - De 80, curva chiusa 90° | cad | 7,05 |  | 54,04
1C.12.010.0060.c | - De 100, curva aperta 45° | cad | 7,23 |  | 52,70
1C.12.010.0060.d | - De 100, curva chiusa 90° | cad | 7,44 |  | 51,21
1C.12.010.0060.e | - De 125, curva aperta 45° | cad | 8,57 |  | 44,46
1C.12.010.0060.f | - De 125, curva chiusa 90° | cad | 9,19 |  | 41,46
1C.12.010.0060.g | - De 140, curva aperta 45° | cad | 10,00 |  | 42,10
1C.12.010.0060.h | - De 140, curva chiusa 90° | cad | 11,15 |  | 37,76
1C.12.010.0060.i | - De 160, curva aperta 45° | cad | 11,99 |  | 35,11
1C.12.010.0060.j | - De 160, curva chiusa 90° | cad | 13,52 |  | 31,14
1C.12.010.0060.k | - De 200, curva aperta 45° | cad | 16,54 |  | 27,81
1C.12.010.0060.l | - De 200, curva chiusa 90° | cad | 19,43 |  | 23,67
1C.12.010.0070 | Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): |  |  |  |
1C.12.010.0070.a | - De 80 - s = 1,5 | cad | 9,13 |  | 46,11
1C.12.010.0070.b | - De 100 - s = 1,7 | cad | 10,20 |  | 41,27
1C.12.010.0070.c | - De 125 - s = 2,0 | cad | 12,20 |  | 37,70
1C.12.010.0070.d | - De 140 - s = 2,3 | cad | 14,45 |  | 31,83
1C.12.010.0070.e | - De 160 - s = 2,6 | cad | 17,70 |  | 28,25
1C.12.010.0070.f | - De 200 - s = 3,2 | cad | 27,84 |  | 17,96
1C.12.010.0080 | Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): |  |  |  |
1C.12.010.0080.a | - De 80 - s = 1,5 | cad | 17,22 |  | 27,82
1C.12.010.0080.b | - De 100 - s = 1,7 | cad | 18,48 |  | 25,92
1C.12.010.0080.c | - De 125 - s = 2,0 | cad | 22,75 |  | 21,98
1C.12.010.0080.d | - De 140 - s = 2,3 | cad | 29,32 |  | 18,18
1C.12.010.0080.e | - De 160 - s = 2,6 | cad | 46,07 |  | 12,44
1C.12.010.0080.f | - De 200 - s = 3,2 | cad | 60,21 |  | 9,52
1C.12.010.0090 | Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): |  |  |  |
1C.12.010.0090.a | - De 80 - s = 1,5 | cad | 18,85 |  | 24,40
1C.12.010.0090.b | - De 100 - s = 1,7 | cad | 30,98 |  | 14,85
1C.12.010.0090.c | - De 125 - s = 2,0 | cad | 38,19 |  | 13,41
1C.12.010.0090.d | - De 140 - s = 2,3 | cad | 46,16 |  | 11,55
1C.12.010.0090.e | - De 160 - s = 2,6 | cad | 53,03 |  | 10,77
1C.12.010.0090.f | - De 200 - s = 3,2 | cad | 79,34 |  | 7,20
1C.12.010.0100 | Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: |  |  |  |
1C.12.010.0100.a | - De 82, curva aperta 45° | cad | 7,50 |  | 50,80
1C.12.010.0100.b | - De 82, curva chiusa 90° | cad | 7,95 |  | 47,92
1C.12.010.0100.c | - De 100, curva aperta 45° | cad | 7,79 |  | 48,91
1C.12.010.0100.d | - De 100, curva chiusa 90° | cad | 8,42 |  | 45,25
1C.12.010.0100.e | - De 110, curva aperta 45° | cad | 7,62 |  | 50,00
1C.12.010.0100.f | - De 110, curva chiusa 90° | cad | 8,66 |  | 44,00
1C.12.010.0100.g | - De 125, curva aperta 45° | cad | 9,06 |  | 46,47
1C.12.010.0100.h | - De 125, curva chiusa 90° | cad | 9,34 |  | 45,07
1C.12.010.0100.i | - De 160, curva aperta 45° | cad | 11,59 |  | 36,32
1C.12.010.0100.j | - De 160, curva chiusa 90° | cad | 12,67 |  | 33,23
1C.12.010.0100.k | - De 200, curva aperta a 45° | cad | 15,92 |  | 28,89
1C.12.010.0100.l | - De 200, curva chiusa 90° | cad | 17,63 |  | 26,09
1C.12.010.0110 | Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p): |  |  |  |
1C.12.010.0110.a | - De 82 - s = 3,0 | cad | 9,35 |  | 45,03
1C.12.010.0110.b | - De 100 - s = 3,0 | cad | 10,47 |  | 40,21
1C.12.010.0110.c | - De 110 - s = 3,2 | cad | 11,57 |  | 39,76
1C.12.010.0110.d | - De 125 - s = 3,2 | cad | 12,14 |  | 37,89
1C.12.010.0110.e | - De 160 - s = 3,2 | cad | 16,82 |  | 29,73
1C.12.010.0110.f | - De 200 - s = 3,9 | cad | 26,27 |  | 19,03
1C.12.010.0120 | Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p): |  |  |  |
1C.12.010.0120.a | - De 82 - s = 3,0 | cad | 17,58 |  | 26,17
1C.12.010.0120.b | - De 100 - s = 3,0 | cad | 19,23 |  | 23,92
1C.12.010.0120.c | - De 110 - s = 3,2 | cad | 22,25 |  | 22,47
1C.12.010.0120.d | - De 125 - s = 3,2 | cad | 24,81 |  | 21,56
1C.12.010.0120.e | - De 160 - s = 3,2 | cad | 34,75 |  | 16,49
1C.12.010.0120.f | - De 200 - s = 3,9 | cad | 52,87 |  | 10,84
1C.12.010.0130 | Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p): |  |  |  |
1C.12.010.0130.a | - De 82 - s = 3,0 | cad | 25,18 |  | 18,27
1C.12.010.0130.b | - De 100 - s = 3,0 | cad | 26,71 |  | 17,22
1C.12.010.0130.c | - De 110 - s = 3,2 | cad | 30,67 |  | 16,30
1C.12.010.0130.d | - De 125 - s = 3,2 | cad | 34,22 |  | 15,75
1C.12.010.0130.e | - De 160 - s = 3,2 | cad | 46,78 |  | 12,25
1C.12.010.0130.f | - De 200 - s = 3,9 | cad | 63,20 |  | 9,07
1C.12.010.0140 | Fornitura e posa in opera sifoni Mortara aperti e chiusi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p): |  |  |  |
1C.12.010.0140.a | - De 125 - s = 3,2 | cad | 12,50 |  | 30,56
1C.12.010.0140.b | - De 200 - s = 4,9 | cad | 22,80 |  | 16,75
1C.12.010.0150 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 205÷315 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco dispositivo: |  |  |  |
1C.12.010.0150.a | - DN 160 | cad | 143,56 |  | 23,12
1C.12.010.0150.b | - DN 200 | cad | 165,85 |  | 20,01
1C.12.010.0160 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 151÷161 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo gres: |  |  |  |
1C.12.010.0160.a | - DN 200 | cad | 104,57 |  | 31,74
1C.12.010.0160.b | - DN 250 | cad | 110,26 |  | 30,10
1C.12.010.0170 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC: |  |  |  |
1C.12.010.0170.a | - DN 200 | cad | 57,30 |  | 24,08
1C.12.010.0170.b | - DN 250 | cad | 59,29 |  | 23,28
1C.12.010.0170.c | - DN 315 | cad | 61,40 |  | 22,48
1C.12.010.0170.d | - DN 400 | cad | 63,61 |  | 21,69
1C.12.020 | TUBI IN POLIETILENE (PEAD-PEHD) Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione. |  |  |  |
1C.12.020.0010 | Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.020.0010.a | - De 32 - s = 3,0 | m | 5,95 |  | 54,79
1C.12.020.0010.b | - De 40 - s = 3,0 | m | 6,27 |  | 50,08
1C.12.020.0010.c | - De 50 - s = 3,0 | m | 7,30 |  | 47,53
1C.12.020.0010.d | - De 56 - s = 3,0 | m | 8,54 |  | 40,63
1C.12.020.0010.e | - De 63 - s = 3,0 | m | 7,62 |  | 45,54
1C.12.020.0010.f | - De 75 - s = 3,0 | m | 9,69 |  | 40,04
1C.12.020.0010.g | - De 90 - s = 3,5 | m | 11,51 |  | 38,31
1C.12.020.0010.h | - De 110 - s = 4,3 | m | 13,29 |  | 33,18
1C.12.020.0010.i | - De 125 - s = 4,9 | m | 15,46 |  | 31,50
1C.12.020.0010.j | - De 160 - s = 6,2 | m | 20,49 |  | 26,16
1C.12.020.0010.k | - De 200 - s = 6,2 | m | 24,59 |  | 23,87
1C.12.020.0010.l | - De 250 - s = 7,8 | m | 38,58 |  | 17,55
1C.12.020.0010.m | - De 315 - s = 9,8 | m | 41,59 |  | 17,84
1C.12.020.0020 | Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2 per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.020.0020.a | - De 110 - s = 3,5 | m | 8,77 |  | 52,33
1C.12.020.0020.b | - De 125 - s = 3,9 | m | 9,44 |  | 48,62
1C.12.020.0020.c | - De 140 - s = 4,4 | m | 10,66 |  | 45,59
1C.12.020.0020.d | - De 160 - s = 5,0 | m | 11,92 |  | 40,77
1C.12.020.0020.e | - De 180 - s = 6,5 | m | 13,72 |  | 37,75
1C.12.020.0020.f | - De 200 - s = 6,2 | m | 15,93 |  | 35,65
1C.12.020.0020.g | - De 225 - s = 7,0 | m | 18,27 |  | 31,47
1C.12.020.0020.h | - De 250 - s = 7,8 | m | 21,77 |  | 28,36
1C.12.020.0020.i | - De 280 - s = 8,7 | m | 26,26 |  | 25,91
1C.12.020.0020.j | - De 315 - s = 9,8 | m | 34,58 |  | 24,06
1C.12.020.0020.k | - De 355 - s = 11,0 | m | 41,33 |  | 21,63
1C.12.020.0020.l | - De 400 - s = 12,4 | m | 50,74 |  | 20,50
1C.12.020.0020.m | - De 450 - s = 14,0 | m | 60,97 |  | 18,08
1C.12.020.0020.n | - De 500 - s = 15,5 | m | 74,24 |  | 17,65
1C.12.020.0020.o | - De 560 - s = 17,4 | m | 87,62 |  | 15,17
1C.12.020.0020.p | - De 630 - s = 19,6 | m | 106,14 |  | 13,71
1C.12.020.0020.q | - De 710 - s = 22,0 | m | 132,75 |  | 12,87
1C.12.020.0020.r | - De 800 - s = 24,9 | m | 166,13 |  | 11,79
1C.12.020.0020.s | - De 900 - s = 28,0 | m | 204,74 |  | 10,59
1C.12.020.0020.t | - De 1000 - s = 31,0 | m | 244,37 |  | 9,90
1C.12.020.0020.u | - De 1200 - s = 37,2 | m | 342,72 |  | 8,47
1C.12.020.0030 | Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): |  |  |  |
1C.12.020.0030.a | - De 32, curve varie | cad | 6,82 |  | 58,06
1C.12.020.0030.b | - De 40, curve varie | cad | 6,67 |  | 57,12
1C.12.020.0030.c | - De 50, curve varie | cad | 6,72 |  | 56,70
1C.12.020.0030.d | - De 56, curve varie | cad | 7,04 |  | 54,12
1C.12.020.0030.e | - De 63, curve varie | cad | 7,06 |  | 53,97
1C.12.020.0030.f | - De 75, curve varie | cad | 7,78 |  | 48,97
1C.12.020.0030.g | - De 90, curve varie | cad | 9,13 |  | 43,37
1C.12.020.0030.h | - De 110, curve varie | cad | 9,24 |  | 41,23
1C.12.020.0030.i | - De 125, curve varie | cad | 10,48 |  | 40,17
1C.12.020.0030.j | - De 160, curve varie | cad | 20,00 |  | 21,05
1C.12.020.0030.k | - De 200, curve varie | cad | 32,30 |  | 14,24
1C.12.020.0040 | Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.020.0040.a | - De 63 - s = 3,0 | cad | 8,60 |  | 48,95
1C.12.020.0040.b | - De 75 - s = 3,0 | cad | 9,06 |  | 46,47
1C.12.020.0040.c | - De 90 - s = 3,5 | cad | 9,96 |  | 42,27
1C.12.020.0040.d | - De 110 - s = 4,3 | cad | 11,35 |  | 40,53
1C.12.020.0040.e | - De 125 - s = 4,9 | cad | 11,89 |  | 38,69
1C.12.020.0040.f | - De 160 - s = 6,2 | cad | 27,26 |  | 18,34
1C.12.020.0040.g | - De 200 - s = 6,2 | cad | 42,86 |  | 11,67
1C.12.020.0050 | Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e tipo: |  |  |  |
1C.12.020.0050.a | - De 90x50, doppia a 45° | cad | 19,11 |  | 25,07
1C.12.020.0050.b | - De 110x110, doppia a 45° | cad | 17,45 |  | 28,65
1C.12.020.0050.c | - De 63x50, doppia, ad Y a 60° | cad | 9,33 |  | 49,30
1C.12.020.0050.d | - De 75x63, doppia, ad Y a 60° | cad | 10,27 |  | 44,79
1C.12.020.0050.e | - De 90x110, doppia, ad Y a 60° | cad | 13,26 |  | 37,71
1C.12.020.0050.f | - De 110x110, doppia, ad Y a 60° | cad | 13,63 |  | 36,68
1C.12.020.0060 | Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): |  |  |  |
1C.12.020.0060.a | - De1 / De2 = 90/40-50-56-63-75 mm | cad | 7,84 |  | 50,51
1C.12.020.0060.b | - De1 / De2 = 110/40-50-56-63-75-90 mm | cad | 8,28 |  | 47,83
1C.12.020.0060.c | - De1 / De2 = 125/50-56-63-75-90-110 mm | cad | 10,01 |  | 39,56
1C.12.020.0060.d | - De1 / De2 = 160/110-125 mm | cad | 15,10 |  | 26,23
1C.12.020.0060.e | - De1 / De2 = 200/160 mm | cad | 79,31 |  | 4,99
1C.12.020.0070 | Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): |  |  |  |
1C.12.020.0070.a | - De1 / De2 = 90/90 mm | cad | 23,58 |  | 17,85
1C.12.020.0070.b | - De1 / De2 = 110/110 mm | cad | 28,78 |  | 14,63
1C.12.020.0070.c | - De1 / De2 = 125/110 mm | cad | 29,45 |  | 14,30
1C.12.020.0070.d | - De1 / De2 = 160/110 mm | cad | 55,97 |  | 7,52
1C.12.020.0070.e | - De1 / De2 = 200/110 mm | cad | 102,47 |  | 4,11
1C.12.020.0070.f | - De1 / De2 = 250/110 mm | cad | 117,90 |  | 3,57
1C.12.020.0070.g | - De1 / De2 = 315/110 mm | cad | 146,53 |  | 2,87
1C.12.020.0080 | Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): |  |  |  |
1C.12.020.0080.a | - De1 / De2 = 90/90 mm | cad | 27,12 |  | 15,52
1C.12.020.0080.b | - De1 / De2 = 110/110 mm | cad | 32,08 |  | 13,12
1C.12.020.0080.c | - De1 / De2 = 125/110 mm | cad | 41,95 |  | 10,04
1C.12.020.0080.d | - De1 / De2 = 160/110 mm | cad | 80,56 |  | 5,23
1C.12.020.0090 | Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): |  |  |  |
1C.12.020.0090.a | - DN 32 mm | cad | 3,76 |  | 28,19
1C.12.020.0090.b | - DN 40 mm | cad | 4,37 |  | 24,26
1C.12.020.0090.c | - DN 50 mm | cad | 4,81 |  | 22,04
1C.12.020.0090.d | - DN 56 mm | cad | 5,94 |  | 17,85
1C.12.020.0090.e | - DN 63 mm | cad | 6,13 |  | 17,29
1C.12.020.0090.f | - DN 75 mm | cad | 6,82 |  | 15,54
1C.12.020.0090.g | - DN 90 mm | cad | 7,44 |  | 14,25
1C.12.020.0090.h | - DN 110 mm | cad | 8,32 |  | 12,74
1C.12.020.0090.i | - DN 125 mm | cad | 10,07 |  | 10,53
1C.12.020.0090.j | - DN 160 mm | cad | 17,56 |  | 6,04
1C.12.020.0090.k | - DN 160 mm, versione lunga | cad | 32,79 |  | 3,23
1C.12.020.0090.l | - DN 200 mm | cad | 105,01 |  | 1,01
1C.12.020.0090.m | - DN 250 mm | cad | 132,51 |  | 0,80
1C.12.020.0090.n | - DN 315 mm | cad | 169,62 |  | 0,62
1C.12.020.0100 | Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: |  |  |  |
1C.12.020.0100.a | - De = 32 mm | cad | 11,50 |  | 36,61
1C.12.020.0100.b | - De = 40 mm | cad | 11,11 |  | 37,89
1C.12.020.0100.c | - De = 50 mm | cad | 11,29 |  | 37,29
1C.12.020.0100.d | - De = 56 mm | cad | 12,03 |  | 35,00
1C.12.020.0100.e | - De = 63 mm | cad | 12,64 |  | 33,31
1C.12.020.0100.f | - De = 75 mm | cad | 13,05 |  | 32,26
1C.12.020.0100.g | - De = 90 mm | cad | 14,11 |  | 29,84
1C.12.020.0100.h | - De = 110 mm | cad | 16,50 |  | 25,52
1C.12.020.0100.i | - De = 125 mm | cad | 19,26 |  | 21,86
1C.12.020.0100.j | - De = 160 mm | cad | 33,90 |  | 12,42
1C.12.020.0100.k | - De = 200 mm | cad | 118,69 |  | 3,55
1C.12.020.0100.l | - De = 250 mm | cad | 202,37 |  | 2,08
1C.12.020.0100.m | - De = 315 mm | cad | 326,44 |  | 1,29
1C.12.030 | TUBI IN POLIPROPILENE Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione. |  |  |  |
1C.12.030.0010 | Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.030.0010.a | - De 32 - s = 1,8 | m | 6,53 |  | 48,09
1C.12.030.0010.b | - De 40 - s = 1,8 | m | 6,84 |  | 45,91
1C.12.030.0010.c | - De 50 - s = 1,8 | m | 7,62 |  | 45,54
1C.12.030.0010.d | - De 75 - s = 1,9 | m | 10,02 |  | 38,72
1C.12.030.0010.e | - De 90 - s = 2,3 | m | 12,79 |  | 34,56
1C.12.030.0010.f | - De 110 - s = 2,7 | m | 13,13 |  | 33,66
1C.12.030.0010.g | - De 125 - s = 3,1 | m | 15,48 |  | 31,46
1C.12.030.0010.h | - De 160 - s = 3,9 | m | 20,28 |  | 26,08
1C.12.030.0020 | Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): |  |  |  |
1C.12.030.0020.a | - De 32, curve varie | cad | 6,35 |  | 60,00
1C.12.030.0020.b | - De 40, curve varie | cad | 6,31 |  | 60,38
1C.12.030.0020.c | - De 50, curve varie | cad | 6,37 |  | 59,81
1C.12.030.0020.d | - De 75, curve varie | cad | 7,04 |  | 54,12
1C.12.030.0020.e | - De 90, curve varie | cad | 7,67 |  | 49,67
1C.12.030.0020.f | - De 110, curve varie | cad | 7,62 |  | 50,00
1C.12.030.0020.g | - De 125, curve varie | cad | 9,46 |  | 44,50
1C.12.030.0020.h | - De 160, curve a 15°, 30°, 45° | cad | 12,89 |  | 32,66
1C.12.030.0020.i | - De 160, curve a 87,5° | cad | 13,65 |  | 30,84
1C.12.030.0030 | Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De): |  |  |  |
1C.12.030.0030.a | - De 50/50 | cad | 7,36 |  | 57,20
1C.12.030.0030.b | - De 75/75 | cad | 8,34 |  | 50,48
1C.12.030.0030.c | - De 90/90 | cad | 10,92 |  | 38,55
1C.12.030.0030.d | - De 110/50 | cad | 9,35 |  | 49,20
1C.12.030.0030.e | - De 110/75 | cad | 10,58 |  | 43,48
1C.12.030.0030.f | - De 110/110 | cad | 9,87 |  | 46,61
1C.12.030.0030.g | - De 125/110 | cad | 12,60 |  | 36,51
1C.12.030.0030.h | - De 125/125 | cad | 13,23 |  | 34,77
1C.12.030.0030.i | - De 160/110 | cad | 18,71 |  | 26,72
1C.12.030.0030.j | - De 160/160, a 45° | cad | 20,59 |  | 24,28
1C.12.030.0030.k | - De 160/160, a 67,5° e 87,5° | cad | 20,59 |  | 24,28
1C.12.030.0040 | Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De): |  |  |  |
1C.12.030.0040.a | - De 50x50x50, 67,5° | cad | 17,22 |  | 26,71
1C.12.030.0040.b | - De 110x40x40, 67,5° - 87,5° | cad | 15,16 |  | 30,34
1C.12.030.0040.c | - De 110x50x50, 45° | cad | 14,41 |  | 31,92
1C.12.030.0040.d | - De 110x50x50, 67,5° - 87,5° | cad | 14,41 |  | 31,92
1C.12.030.0040.e | - De 110x110x110, 67,5°, 87,5° | cad | 21,66 |  | 23,08
1C.12.040 | TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE |  |  |  |
1C.12.040.0010 | Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
1C.12.040.0010.a | - De 250 - Di 218 | m | 18,28 |  | 33,77
1C.12.040.0010.b | - De 315 - Di 272 | m | 30,32 |  | 27,44
1C.12.040.0010.c | - De 400 - Di 347 | m | 42,38 |  | 24,54
1C.12.040.0010.d | - De 500 - Di 433 | m | 65,86 |  | 19,90
1C.12.040.0010.e | - De 630 - Di 535 | m | 83,33 |  | 18,53
1C.12.040.0010.f | - De 800 - Di 678 | m | 128,21 |  | 15,28
1C.12.040.0010.g | - De 1000 - Di 852 | m | 195,89 |  | 12,35
1C.12.040.0010.h | - De 1200 - Di 1030 | m | 282,03 |  | 10,29
1C.12.040.0020 | Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
1C.12.040.0020.a | - De 250 - Di 218 | m | 20,61 |  | 29,95
1C.12.040.0020.b | - De 315 - Di 272 | m | 34,47 |  | 24,13
1C.12.040.0020.c | - De 400 - Di 347 | m | 46,99 |  | 22,14
1C.12.040.0020.d | - De 500 - Di 433 | m | 69,12 |  | 18,96
1C.12.040.0020.e | - De 630 - Di 535 | m | 81,82 |  | 17,79
1C.12.040.0020.f | - De 800 - Di 678 | m | 140,51 |  | 13,94
1C.12.040.0020.g | - De 1000 - Di 852 | m | 209,80 |  | 11,53
1C.12.040.0020.h | - De 1200 - Di 1030 | m | 302,86 |  | 9,58
1C.12.040.0030 | Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
1C.12.040.0030.a | - De 125 - Di 105 | m | 9,17 |  | 50,05
1C.12.040.0030.b | - De 160 - Di 137 | m | 10,91 |  | 44,54
1C.12.040.0030.c | - De 200 - Di 172 | m | 13,34 |  | 42,58
1C.12.040.0030.d | - De 250 - Di 218 | m | 19,71 |  | 35,18
1C.12.040.0030.e | - De 315 - Di 272 | m | 32,19 |  | 28,55
1C.12.040.0030.f | - De 400 - Di 347 | m | 44,43 |  | 25,87
1C.12.040.0030.g | - De 500 - Di 433 | m | 69,42 |  | 20,85
1C.12.040.0030.h | - De 630 - Di 535 | m | 91,20 |  | 17,64
1C.12.040.0030.i | - De 800 - Di 678 | m | 149,80 |  | 14,39
1C.12.040.0030.j | - De 1000 - Di 852 | m | 236,42 |  | 11,25
1C.12.040.0030.k | - De 1200 - Di 1030 | m | 339,61 |  | 9,38
1C.12.040.0040 | Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
1C.12.040.0040.a | - De 125 - Di 105 | m | 9,63 |  | 47,66
1C.12.040.0040.b | - De 160 - Di 137 | m | 12,47 |  | 38,97
1C.12.040.0040.c | - De 200 - Di 172 | m | 14,41 |  | 39,41
1C.12.040.0040.d | - De 250 - Di 218 | m | 21,54 |  | 32,19
1C.12.040.0040.e | - De 315 - Di 272 | m | 34,90 |  | 26,33
1C.12.040.0040.f | - De 400 - Di 347 | m | 47,43 |  | 24,23
1C.12.040.0040.g | - De 500 - Di 433 | m | 87,22 |  | 16,60
1C.12.040.0040.h | - De 630 - Di 535 | m | 93,83 |  | 17,14
1C.12.040.0040.i | - De 800 - Di 678 | m | 164,60 |  | 13,09
1C.12.040.0040.j | - De 1000 - Di 852 | m | 253,70 |  | 10,49
1C.12.040.0040.k | - De 1200 - Di 1030 | m | 365,32 |  | 8,72
1C.12.045 | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO |  |  |  |
1C.12.045.0010 | Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale liscia e controflangia in HDPE con speciale profilo zigrinato, entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0010.a | - mm 400 | m | 124,80 |  | 6,31
1C.12.045.0010.b | - mm 500 | m | 158,05 |  | 4,99
1C.12.045.0010.c | - mm 600 | m | 192,07 |  | 4,45
1C.12.045.0010.d | - mm 700 | m | 248,61 |  | 3,89
1C.12.045.0010.e | - mm 800 | m | 261,79 |  | 3,89
1C.12.045.0010.f | - mm 900 | m | 278,34 |  | 4,18
1C.12.045.0010.g | - mm 1000 | m | 355,07 |  | 3,70
1C.12.045.0010.h | - mm 1100 | m | 405,50 |  | 3,48
1C.12.045.0010.i | - mm 1200 | m | 457,07 |  | 3,30
1C.12.045.0010.j | - mm 1300 | m | 578,82 |  | 2,79
1C.12.045.0010.k | - mm 1400 | m | 639,43 |  | 2,70
1C.12.045.0010.l | - mm 1500 | m | 715,65 |  | 2,57
1C.12.045.0020 | Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale liscia e controflangia in HDPE con speciale profilo zigrinato, entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0020.a | - mm 400 | m | 136,15 |  | 5,79
1C.12.045.0020.b | - mm 500 | m | 172,78 |  | 4,56
1C.12.045.0020.c | - mm 600 | m | 210,20 |  | 4,06
1C.12.045.0020.d | - mm 700 | m | 271,89 |  | 3,56
1C.12.045.0020.e | - mm 800 | m | 296,75 |  | 3,43
1C.12.045.0020.f | - mm 900 | m | 324,26 |  | 3,59
1C.12.045.0020.g | - mm 1000 | m | 414,13 |  | 3,17
1C.12.045.0020.h | - mm 1100 | m | 473,19 |  | 2,98
1C.12.045.0020.i | - mm 1200 | m | 533,59 |  | 2,83
1C.12.045.0020.j | - mm 1300 | m | 676,52 |  | 2,39
1C.12.045.0020.k | - mm 1400 | m | 747,53 |  | 2,31
1C.12.045.0020.l | - mm 1500 | m | 836,89 |  | 2,20
1C.12.045.0030 | Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale liscia e controflangia in HDPE con speciale profilo zigrinato, entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0030.a | - mm 400 | m | 173,31 |  | 4,55
1C.12.045.0030.b | - mm 500 | m | 220,94 |  | 3,57
1C.12.045.0030.c | - mm 600 | m | 269,28 |  | 3,17
1C.12.045.0030.d | - mm 700 | m | 348,94 |  | 2,77
1C.12.045.0030.e | - mm 800 | m | 381,65 |  | 2,67
1C.12.045.0030.f | - mm 900 | m | 416,11 |  | 2,80
1C.12.045.0030.g | - mm 1000 | m | 532,24 |  | 2,47
1C.12.045.0030.h | - mm 1100 | m | 608,55 |  | 2,32
1C.12.045.0030.i | - mm 1200 | m | 686,62 |  | 2,20
1C.12.045.0030.j | - mm 1300 | m | 871,93 |  | 1,85
1C.12.045.0030.k | - mm 1400 | m | 963,73 |  | 1,79
1C.12.045.0030.l | - mm 1500 | m | 1.079,39 |  | 1,70
1C.12.045.0040 | Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0040.a | - mm 800 | cad | 1.757,17 |  | 0,19
1C.12.045.0040.b | - mm 900 | cad | 2.122,53 |  | 0,11
1C.12.045.0040.c | - mm 1000 | cad | 2.829,40 |  | 0,09
1C.12.045.0040.d | - mm 1100 | cad | 3.389,51 |  | 0,08
1C.12.045.0040.e | - mm 1200 | cad | 3.510,87 |  | 0,09
1C.12.045.0040.f | - mm 1300 | cad | 4.114,79 |  | 0,08
1C.12.045.0040.g | - mm 1400 | cad | 4.270,70 |  | 0,08
1C.12.045.0040.h | - mm 1500 | cad | 4.850,18 |  | 0,08
1C.12.045.0050 | Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0050.a | - mm 400 | cad | 1.198,01 |  | 0,13
1C.12.045.0050.b | - mm 500 | cad | 1.326,59 |  | 0,12
1C.12.045.0050.c | - mm 600 | cad | 1.533,72 |  | 0,11
1C.12.045.0050.d | - mm 700 | cad | 1.863,90 |  | 0,10
1C.12.045.0050.e | - mm 800 | cad | 2.038,21 |  | 0,10
1C.12.045.0050.f | - mm 900 | cad | 2.213,45 |  | 0,11
1C.12.045.0050.g | - mm 1000 | cad | 2.959,30 |  | 0,09
1C.12.045.0050.h | - mm 1100 | cad | 3.553,29 |  | 0,08
1C.12.045.0050.i | - mm 1200 | cad | 3.696,02 |  | 0,08
1C.12.045.0050.j | - mm 1300 | cad | 4.372,71 |  | 0,07
1C.12.045.0050.k | - mm 1400 | cad | 4.556,05 |  | 0,08
1C.12.045.0050.l | - mm 1500 | cad | 5.170,23 |  | 0,07
1C.12.045.0060 | Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0060.a | - mm 400 | cad | 1.238,90 |  | 0,13
1C.12.045.0060.b | - mm 500 | cad | 1.379,55 |  | 0,11
1C.12.045.0060.c | - mm 600 | cad | 1.611,71 |  | 0,11
1C.12.045.0060.d | - mm 700 | cad | 1.982,54 |  | 0,10
1C.12.045.0060.e | - mm 800 | cad | 2.188,03 |  | 0,09
1C.12.045.0060.f | - mm 900 | cad | 2.395,26 |  | 0,10
1C.12.045.0060.g | - mm 1000 | cad | 3.219,11 |  | 0,08
1C.12.045.0060.h | - mm 1100 | cad | 3.880,86 |  | 0,07
1C.12.045.0060.i | - mm 1200 | cad | 4.066,30 |  | 0,07
1C.12.045.0060.j | - mm 1300 | cad | 4.888,51 |  | 0,07
1C.12.045.0060.k | - mm 1400 | cad | 5.126,75 |  | 0,07
1C.12.045.0060.l | - mm 1500 | cad | 5.810,34 |  | 0,06
1C.12.045.0070 | Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0070.a | - mm 800 | cad | 2.244,87 |  | 0,07
1C.12.045.0070.b | - mm 900 | cad | 2.633,09 |  | 0,06
1C.12.045.0070.c | - mm 1000 | cad | 3.328,30 |  | 0,05
1C.12.045.0070.d | - mm 1100 | cad | 4.130,68 |  | 0,05
1C.12.045.0070.e | - mm 1200 | cad | 4.273,89 |  | 0,05
1C.12.045.0070.f | - mm 1300 | cad | 5.214,39 |  | 0,04
1C.12.045.0070.g | - mm 1400 | cad | 5.409,31 |  | 0,05
1C.12.045.0070.h | - mm 1500 | cad | 6.096,74 |  | 0,05
1C.12.045.0080 | Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0080.a | - mm 400 | cad | 1.499,69 |  | 0,10
1C.12.045.0080.b | - mm 500 | cad | 1.662,05 |  | 0,09
1C.12.045.0080.c | - mm 600 | cad | 2.150,01 |  | 0,08
1C.12.045.0080.d | - mm 700 | cad | 2.418,28 |  | 0,08
1C.12.045.0080.e | - mm 800 | cad | 2.581,32 |  | 0,08
1C.12.045.0080.f | - mm 900 | cad | 2.745,39 |  | 0,08
1C.12.045.0080.g | - mm 1000 | cad | 3.485,60 |  | 0,08
1C.12.045.0080.h | - mm 1100 | cad | 4.325,61 |  | 0,07
1C.12.045.0080.i | - mm 1200 | cad | 4.494,23 |  | 0,07
1C.12.045.0080.j | - mm 1300 | cad | 5.538,18 |  | 0,06
1C.12.045.0080.k | - mm 1400 | cad | 5.767,27 |  | 0,06
1C.12.045.0080.l | - mm 1500 | cad | 6.498,14 |  | 0,06
1C.12.045.0090 | Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0090.a | - mm 400 | cad | 1.556,93 |  | 0,10
1C.12.045.0090.b | - mm 500 | cad | 1.736,19 |  | 0,09
1C.12.045.0090.c | - mm 600 | cad | 2.253,99 |  | 0,08
1C.12.045.0090.d | - mm 700 | cad | 2.570,82 |  | 0,08
1C.12.045.0090.e | - mm 800 | cad | 2.768,59 |  | 0,07
1C.12.045.0090.f | - mm 900 | cad | 2.967,61 |  | 0,08
1C.12.045.0090.g | - mm 1000 | cad | 3.797,38 |  | 0,07
1C.12.045.0090.h | - mm 1100 | cad | 4.712,73 |  | 0,06
1C.12.045.0090.i | - mm 1200 | cad | 4.931,84 |  | 0,06
1C.12.045.0090.j | - mm 1300 | cad | 6.182,96 |  | 0,05
1C.12.045.0090.k | - mm 1400 | cad | 6.480,66 |  | 0,05
1C.12.045.0090.l | - mm 1500 | cad | 7.298,28 |  | 0,05
1C.12.045.0100 | Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0100.a | - mm 800 | cad | 1.917,73 |  | 0,10
1C.12.045.0100.b | - mm 900 | cad | 2.481,75 |  | 0,08
1C.12.045.0100.c | - mm 1000 | cad | 3.167,24 |  | 0,07
1C.12.045.0100.d | - mm 1100 | cad | 4.005,91 |  | 0,06
1C.12.045.0100.e | - mm 1200 | cad | 4.171,19 |  | 0,06
1C.12.045.0100.f | - mm 1300 | cad | 5.078,40 |  | 0,06
1C.12.045.0100.g | - mm 1400 | cad | 5.305,83 |  | 0,06
1C.12.045.0100.h | - mm 1500 | cad | 5.887,17 |  | 0,06
1C.12.045.0110 | Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0110.a | - mm 400 | cad | 1.307,63 |  | 0,15
1C.12.045.0110.b | - mm 500 | cad | 1.521,41 |  | 0,13
1C.12.045.0110.c | - mm 600 | cad | 1.742,93 |  | 0,12
1C.12.045.0110.d | - mm 700 | cad | 2.129,50 |  | 0,11
1C.12.045.0110.e | - mm 800 | cad | 2.376,11 |  | 0,11
1C.12.045.0110.f | - mm 900 | cad | 2.624,68 |  | 0,11
1C.12.045.0110.g | - mm 1000 | cad | 3.363,90 |  | 0,10
1C.12.045.0110.h | - mm 1100 | cad | 4.230,96 |  | 0,08
1C.12.045.0110.i | - mm 1200 | cad | 4.425,58 |  | 0,09
1C.12.045.0110.j | - mm 1300 | cad | 5.456,28 |  | 0,07
1C.12.045.0110.k | - mm 1400 | cad | 5.723,58 |  | 0,08
1C.12.045.0110.l | - mm 1500 | cad | 6.355,58 |  | 0,07
1C.12.045.0120 | Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: |  |  |  |
1C.12.045.0120.a | - mm 400 | cad | 1.381,23 |  | 0,14
1C.12.045.0120.b | - mm 500 | cad | 1.616,75 |  | 0,12
1C.12.045.0120.c | - mm 600 | cad | 1.872,93 |  | 0,11
1C.12.045.0120.d | - mm 700 | cad | 2.332,88 |  | 0,10
1C.12.045.0120.e | - mm 800 | cad | 2.619,56 |  | 0,10
1C.12.045.0120.f | - mm 900 | cad | 2.907,50 |  | 0,10
1C.12.045.0120.g | - mm 1000 | cad | 3.753,62 |  | 0,09
1C.12.045.0120.h | - mm 1100 | cad | 4.677,65 |  | 0,08
1C.12.045.0120.i | - mm 1200 | cad | 4.930,50 |  | 0,08
1C.12.045.0120.j | - mm 1300 | cad | 6.208,50 |  | 0,07
1C.12.045.0120.k | - mm 1400 | cad | 6.555,86 |  | 0,07
1C.12.045.0120.l | - mm 1500 | cad | 7.289,07 |  | 0,06
1C.12.050 | TUBI IN GHISA |  |  |  |
1C.12.050.0010 | Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): |  |  |  |
1C.12.050.0010.a | - DN 80 - De 88 | m | 19,14 |  | 16,98
1C.12.050.0010.b | - DN 100 - De 110 | m | 20,77 |  | 17,86
1C.12.050.0010.c | - DN 125 - De 135 | m | 27,53 |  | 15,15
1C.12.050.0010.d | - DN 150 - De 160 | m | 29,85 |  | 15,54
1C.12.050.0010.e | - DN 200 - De 210 | m | 41,59 |  | 17,84
1C.12.050.0010.f | - DN 250 - De 274 | m | 64,81 |  | 27,91
1C.12.050.0010.g | - DN 300 - De 326 | m | 79,94 |  | 26,11
1C.12.050.0010.h | - DN 350 | m | 98,31 |  | 23,60
1C.12.050.0010.i | - DN 400 | m | 120,88 |  | 27,97
1C.12.050.0010.j | - DN 450 | m | 146,09 |  | 27,77
1C.12.050.0010.k | - DN 500 | m | 169,08 |  | 28,00
1C.12.050.0010.l | - DN 600 | m | 215,05 |  | 26,73
1C.12.050.0010.m | - DN 700 | m | 280,67 |  | 24,09
1C.12.050.0010.n | - DN 800 | m | 341,45 |  | 23,76
1C.12.050.0010.o | - DN 900 | m | 418,88 |  | 25,45
1C.12.050.0010.p | - DN 1000 | m | 492,82 |  | 27,04
1C.12.050.0030 | Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : |  |  |  |
1C.12.050.0030.a | - DN 40 | cad | 13,59 |  | 27,59
1C.12.050.0030.b | - DN 50 | cad | 14,22 |  | 26,09
1C.12.050.0030.c | - DN 75 | cad | 17,85 |  | 26,22
1C.12.050.0030.d | - DN 100 | cad | 20,03 |  | 26,76
1C.12.050.0030.e | - DN 125 | cad | 26,76 |  | 25,97
1C.12.050.0030.f | - DN 150 | cad | 33,13 |  | 26,59
1C.12.050.0030.g | - DN 200 | cad | 62,45 |  | 18,24
1C.12.050.0030.h | - DN 250 | cad | 113,49 |  | 16,16
1C.12.050.0030.i | - DN 300 | cad | 150,61 |  | 15,40
1C.12.050.0040 | Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : |  |  |  |
1C.12.050.0040.a | - DN 40 | cad | 17,61 |  | 21,29
1C.12.050.0040.b | - DN 50 | cad | 18,88 |  | 19,65
1C.12.050.0040.c | - DN 75 | cad | 21,93 |  | 21,34
1C.12.050.0040.d | - DN 100 | cad | 26,98 |  | 19,87
1C.12.050.0040.e | - DN 125 | cad | 38,78 |  | 17,92
1C.12.050.0040.f | - DN 150 | cad | 54,40 |  | 16,19
1C.12.050.0040.g | - DN 200 | cad | 105,82 |  | 10,76
1C.12.050.0040.h | - DN 250 | cad | 223,99 |  | 8,19
1C.12.050.0040.i | - DN 300 | cad | 283,64 |  | 8,18
1C.12.060 | TUBI IN GRES |  |  |  |
1C.12.060.0010 | Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati internamente ed esternamente, conformi alla norma UNI EN 295-Febbraio 2013, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10. Per i diametri da DN 150 a 1400 saranno dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 giunto tipo F. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p): Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p): |  |  |  |
1C.12.060.0010.a | - DN 100, FN = 34 kN/m, p = 18 kg/m | m | 21,52 |  | 28,02
1C.12.060.0010.b | - DN 125, FN = 34 kN/m, p = 21 kg/m | m | 23,84 |  | 27,22
1C.12.060.0010.c | - DN 150, FN = 34 kN/m, p = 24 kg/m | m | 25,63 |  | 27,12
1C.12.060.0010.d | - DN 200, FN = 40 kN/m, p = 36 kg/m | m | 38,12 |  | 20,04
1C.12.060.0010.e | - DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m | m | 46,68 |  | 16,37
1C.12.060.0010.f | - DN 250, FN = 40 kN/m, p = 53 kg/m | m | 50,90 |  | 19,31
1C.12.060.0010.g | - DN 250, FN = 60 kN/m, p = 75 kg/m | m | 60,42 |  | 16,27
1C.12.060.0010.h | - DN 300, FN = 48 kN/m, p = 72 kg/m | m | 65,64 |  | 16,64
1C.12.060.0010.i | - DN 300, FN = 72 kN/m, p = 100 kg/m | m | 85,83 |  | 15,26
1C.12.060.0010.j | - DN 350, FN = 56 kN/m, p = 102 kg/m | m | 94,12 |  | 17,39
1C.12.060.0010.k | - DN 400, FN = 64 kN/m, p = 140 kg/m | m | 114,93 |  | 16,14
1C.12.060.0010.l | - DN 400, FN = 80 kN/m, p = 151 kg/m | m | 131,44 |  | 14,11
1C.12.060.0010.m | - DN 500, FN = 60 kN/m, p = 173 kg/m | m | 148,87 |  | 15,58
1C.12.060.0010.n | - DN 500, FN = 80 kN/m, p = 227 kg/m | m | 189,77 |  | 12,23
1C.12.060.0010.o | - DN 600, FN = 57 kN/m, p = 226 kg/m | m | 195,99 |  | 14,20
1C.12.060.0010.p | - DN 600, FN = 96 kN/m, p = 322 kg/m | m | 288,89 |  | 9,63
1C.12.060.0010.q | - DN 700, FN = 140 kN/m, p = 373 kg/m | m | 381,38 |  | 8,51
1C.12.060.0010.r | - DN 800, FN = 128 kN/m, p = 463 kg/m | m | 527,00 |  | 7,04
1C.12.060.0010.s | - DN 1000, classe 120, FN = 120 kN/m, p = 840 kg/m | m | 730,85 |  | 6,35
1C.12.060.0010.t | - DN 1200, classe 95, FN = 114 kN/m, p = 990 kg/m | m | 899,75 |  | 6,19
1C.12.060.0010.u | - DN 1400, classe -, FN = 90 kN/m, p = 1250 kg/m | m | 1.173,51 |  | 5,53
1C.12.060.0020 | Fornitura e posa curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295-Febbraio 2013, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN): |  |  |  |
1C.12.060.0020.a | - DN 150, FN = 34 kN/m | cad | 36,69 |  | 17,69
1C.12.060.0020.b | - DN 200, FN = 40 kN/m | cad | 65,37 |  | 11,35
1C.12.060.0020.c | - DN 200, FN = 48 kN/m | cad | 72,19 |  | 10,28
1C.12.060.0020.d | - DN 250, FN = 40 kN/m | cad | 106,29 |  | 7,86
1C.12.060.0020.e | - DN 250, FN = 60 kN/m | cad | 117,92 |  | 7,08
1C.12.060.0020.f | - DN 300, FN = 48 kN/m | cad | 136,97 |  | 6,10
1C.12.060.0020.g | - DN 300, FN = 72 kN/m | cad | 178,22 |  | 4,69
1C.12.060.0020.h | - DN = 400 mm, FN = 64 kN/m, aperta 15°/45° | cad | 179,98 |  | 5,16
1C.12.060.0020.i | - DN = 400 mm, FN = 64 kN/m, chiusa 90° | cad | 206,01 |  | 4,50
1C.12.060.0030 | Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295-Febbraio 2013, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) e tipo: |  |  |  |
1C.12.060.0030.a | - DN 150, classe - , FN = 34 kN/m, orizzontale tipo Firenze | cad | 128,40 |  | 6,50
1C.12.060.0030.b | - DN 200, classe 160, FN = 32 kN/m, orizzontale tipo Firenze | cad | 250,76 |  | 3,33
1C.12.060.0030.c | - DN 150, per pozzetti, tipo Mortara aperto | cad | 92,70 |  | 6,47
1C.12.060.0030.d | - DN 150, per pozzetti, tipo Mortara chiuso | cad | 99,25 |  | 6,05
1C.12.060.0040 | Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 - febbraio 2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), carico di rottura (FN): |  |  |  |
1C.12.060.0040.a | - DN 150/150, FN = 34/34 kN/m | cad | 52,42 |  | 12,38
1C.12.060.0040.b | - DN 200/150, FN = 40/34 kN/m | cad | 94,04 |  | 7,89
1C.12.060.0040.c | - DN 200/150, FN = 48/34 kN/m | cad | 111,25 |  | 6,67
1C.12.060.0040.d | - DN 250/150, FN = 40/34 kN/m | cad | 121,28 |  | 6,51
1C.12.060.0040.e | - DN 250/150, FN = 60/34 kN/m | cad | 149,69 |  | 5,27
1C.12.060.0040.f | - DN 300/150, FN = 48/34 kN/m | cad | 155,46 |  | 5,67
1C.12.060.0040.g | - DN 300/150, FN = 72/34 kN/m | cad | 191,91 |  | 4,59
1C.12.060.0040.h | - DN 400/150, FN = 64/34 kN/m | cad | 275,43 |  | 3,37
1C.12.060.0040.i | - DN 400/150, FN = 80/34 kN/m | cad | 317,47 |  | 2,92
1C.12.060.0040.l | - DN 500/150, FN = 60/34 kN/m | cad | 394,60 |  | 2,82
1C.12.060.0040.m | - DN 500/150, FN = 80/34 kN/m | cad | 613,35 |  | 1,82
1C.12.060.0040.n | - DN 600/150, FN = 57/34 kN/m | cad | 528,99 |  | 2,37
1C.12.060.0040.o | - DN 600/150, FN = 96/34 kN/m | cad | 812,58 |  | 1,54
1C.12.070 | TUBI IN POLIESTERE CON FIBRA VETRO |  |  |  |
1C.12.070.0010 | Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN): |  |  |  |
1C.12.070.0010.a | - DN 400 | m | 128,38 |  | 8,95
1C.12.070.0010.b | - DN 500 | m | 152,42 |  | 9,50
1C.12.070.0010.c | - DN 600 | m | 197,19 |  | 8,16
1C.12.070.0010.d | - DN 800 | m | 288,48 |  | 7,47
1C.12.070.0010.e | - DN 1000 | m | 408,46 |  | 6,51
1C.12.070.0010.f | - DN 1100 | m | 475,97 |  | 6,12
1C.12.070.0010.g | - DN 1200 | m | 551,05 |  | 5,78
1C.12.080 | TUBI IN CALCESTRUZZO |  |  |  |
1C.12.080.0010 | Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): |  |  |  |
1C.12.080.0010.a | - DN 300 - p = 180 kg/m | m | 49,30 |  | 23,31
1C.12.080.0010.b | - DN 400 - p = 240 kg/m | m | 53,26 |  | 24,13
1C.12.080.0010.c | - DN 500 - p = 300 kg/m | m | 59,13 |  | 23,32
1C.12.080.0010.d | - DN 600 - p = 410 kg/m | m | 72,50 |  | 23,77
1C.12.080.0010.e | - DN 700 - p = 550 kg/m | m | 90,97 |  | 22,72
1C.12.080.0010.f | - DN 800 - p = 660 kg/m | m | 108,30 |  | 24,40
1C.12.080.0010.g | - DN 1.000 - p = 1.000 kg/m | m | 138,08 |  | 21,63
1C.12.080.0010.h | - DN 1.100 - p = 1.250 kg/m | m | 183,38 |  | 18,79
1C.12.080.0010.i | - DN 1.200 - p = 1.500 kg/m | m | 203,09 |  | 18,76
1C.12.080.0010.j | - DN 1.400 - p = 1.850 kg/m | m | 260,18 |  | 14,99
1C.12.080.0010.k | - DN 1.500 - p = 2.110 kg/m | m | 293,48 |  | 15,21
1C.12.080.0010.l | - DN 1.600 - p = 2.310 kg/m | m | 324,67 |  | 15,00
1C.12.080.0010.m | - DN 1.800 - p = 2.670 kg/m | m | 397,52 |  | 14,09
1C.12.080.0010.n | - DN 2.000 - p = 3.350 kg/m | m | 472,49 |  | 13,93
1C.12.080.0020 | Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): |  |  |  |
1C.12.080.0020.a | - DN 300 - p = 180 kg/m | m | 49,04 |  | 21,54
1C.12.080.0020.b | - DN 400 - p = 240 kg/m | m | 55,32 |  | 21,57
1C.12.080.0020.c | - DN 500 - p = 300 kg/m | m | 61,77 |  | 20,80
1C.12.080.0020.d | - DN 600 - p = 420 kg/m | m | 73,54 |  | 21,53
1C.12.080.0020.e | - DN 700 - p = 550 kg/m | m | 98,48 |  | 19,11
1C.12.080.0020.f | - DN 800 - p = 660 kg/m | m | 119,10 |  | 19,84
1C.12.080.0020.g | - DN 1.000 - p = 1.000 kg/m | m | 160,99 |  | 16,82
1C.12.080.0020.h | - DN 1.100 - p = 1.300 kg/m | m | 195,17 |  | 15,28
1C.12.080.0020.i | - DN 1.200 - p = 1.500 kg/m | m | 212,67 |  | 15,69
1C.12.080.0020.j | - DN 1.400 - p = 1.850 kg/m | m | 312,26 |  | 12,06
1C.12.080.0020.k | - DN 1.500 - p = 2.110 kg/m | m | 366,61 |  | 13,46
1C.12.080.0020.l | - DN 1.600 - p = 2.350 kg/m | m | 401,12 |  | 13,13
1C.12.080.0020.m | - DN 1.800 - p = 2.700 kg/m | m | 502,35 |  | 12,94
1C.12.080.0020.n | - DN 2.000 - p = 3.400 kg/m | m | 627,89 |  | 11,43
1C.12.080.0050 | Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN): |  |  |  |
1C.12.080.0050.a | - DN 300 | m | 3,64 |  |
1C.12.080.0050.b | - DN 400 | m | 4,86 |  |
1C.12.080.0050.c | - DN 500 | m | 6,08 |  |
1C.12.080.0050.d | - DN 600 | m | 7,29 |  |
1C.12.080.0050.e | - DN 700 | m | 8,50 |  |
1C.12.080.0050.f | - DN 800 | m | 9,72 |  |
1C.12.080.0050.g | - DN 1000 | m | 12,14 |  |
1C.12.080.0050.h | - DN 1100 | m | 13,38 |  |
1C.12.080.0050.i | - DN 1200 | m | 14,59 |  |
1C.12.080.0050.j | - DN 1400 | m | 17,02 |  |
1C.12.080.0050.k | - DN 1500 | m | 18,23 |  |
1C.12.080.0050.l | - DN 1600 | m | 19,44 |  |
1C.12.080.0050.m | - DN 1800 | m | 21,88 |  |
1C.12.080.0050.n | - DN 2000 | m | 24,31 |  |
1C.12.080.0060 | Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm). Diametro nominale interno (DN): |  |  |  |
1C.12.080.0060.a | - DN 300 | m | 32,03 |  |
1C.12.080.0060.b | - DN 400 | m | 42,71 |  |
1C.12.080.0060.c | - DN 500 | m | 53,39 |  |
1C.12.080.0060.d | - DN 600 | m | 64,08 |  |
1C.12.080.0060.e | - DN 700 | m | 74,75 |  |
1C.12.080.0060.f | - DN 800 | m | 85,44 |  |
1C.12.080.0060.g | - DN 1000 | m | 106,80 |  |
1C.12.080.0060.h | - DN 1100 | m | 117,47 |  |
1C.12.080.0060.i | - DN 1200 | m | 128,15 |  |
1C.12.080.0060.j | - DN 1400 | m | 149,51 |  |
1C.12.080.0060.k | - DN 1500 | m | 160,18 |  |
1C.12.080.0060.l | - DN 1600 | m | 170,87 |  |
1C.12.080.0060.m | - DN 1800 | m | 192,21 |  |
1C.12.080.0060.n | - DN 2000 | m | 213,58 |  |
1C.12.080.0070 | Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm. Diametro nominale interno (DN): |  |  |  |
1C.12.080.0070.a | - DN 300 | m | 5,40 |  |
1C.12.080.0070.b | - DN 400 | m | 7,21 |  |
1C.12.080.0070.c | - DN 500 | m | 9,01 |  |
1C.12.080.0070.d | - DN 600 | m | 10,81 |  |
1C.12.080.0070.e | - DN 700 | m | 12,62 |  |
1C.12.080.0070.f | - DN 800 | m | 14,42 |  |
1C.12.080.0070.g | - DN 1000 | m | 18,03 |  |
1C.12.080.0070.h | - DN 1100 | m | 19,82 |  |
1C.12.080.0070.i | - DN 1200 | m | 21,63 |  |
1C.12.080.0070.j | - DN 1400 | m | 25,23 |  |
1C.12.080.0070.k | - DN 1500 | m | 27,03 |  |
1C.12.080.0070.l | - DN 1600 | m | 28,84 |  |
1C.12.080.0070.m | - DN 1800 | m | 32,44 |  |
1C.12.080.0070.n | - DN 2000 | m | 36,05 |  |
1C.12.080.0100 | Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): |  |  |  |
1C.12.080.0100.a | - DN 150 - De 200 | m | 14,40 |  | 46,36
1C.12.080.0100.b | - DN 200 - De 260 | m | 19,77 |  | 46,48
1C.12.080.0100.c | - DN 300 - De 370 | m | 23,91 |  | 44,17
1C.12.080.0100.d | - DN 400 - De 470 | m | 28,64 |  | 41,66
1C.12.080.0100.e | - DN 500 - De 590 | m | 34,28 |  | 37,49
1C.12.080.0100.f | - DN 600 - De 700 | m | 43,13 |  | 36,71
1C.12.080.0100.g | - DN 800 - De 920 | m | 57,56 |  | 32,70
1C.12.080.0100.h | - DN 1000 - De 1140 | m | 77,75 |  | 30,40
1C.12.080.0100.i | - DN 1250 - De 1400 | m | 108,17 |  | 25,04
1C.12.090 | TUBAZIONI FONOASSORBENTI |  |  |  |
1C.12.090.0010 | Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.090.0010.a | De= 40 mm - s= 3,00 | m | 9,74 |  | 32,24
1C.12.090.0010.b | De= 50 mm - s= 3,00 | m | 10,19 |  | 30,81
1C.12.090.0010.c | De= 75 mm - s= 4,00 | m | 18,44 |  | 17,95
1C.12.090.0010.d | De= 90 mm - s= 4,50 | m | 22,18 |  | 15,96
1C.12.090.0010.e | De= 100 mm - s= 5,00 | m | 22,53 |  | 16,78
1C.12.090.0010.f | De= 110 mm - s= 5,00 | m | 23,57 |  | 16,04
1C.12.090.0010.g | De= 125 mm - s= 5,00 | m | 34,31 |  | 11,02
1C.12.090.0010.h | De= 160 mm - s= 5,50 | m | 41,92 |  | 9,57
1C.12.090.0020 | Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.090.0020.a | De= 40 mm - s= 3,00 | m | 12,20 |  | 25,74
1C.12.090.0020.b | De= 50 mm - s= 3,00 | m | 12,77 |  | 24,59
1C.12.090.0020.c | De= 75 mm - s= 4,00 | m | 21,88 |  | 15,13
1C.12.090.0020.d | De= 90 mm - s= 4,50 | m | 26,33 |  | 13,44
1C.12.090.0020.e | De= 100 mm - s= 5,00 | m | 26,68 |  | 14,17
1C.12.090.0020.f | De= 110 mm - s= 5,00 | m | 27,73 |  | 13,63
1C.12.090.0030 | Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.090.0030.a | -De 40 curva aperta 45° | cad | 6,97 |  | 56,81
1C.12.090.0030.b | -De 40 curva chiusa 87° | cad | 6,97 |  | 56,81
1C.12.090.0030.c | -De 50 curva aperta 45° | cad | 7,51 |  | 52,73
1C.12.090.0030.d | -De 50 curva chiusa 87° | cad | 8,01 |  | 49,44
1C.12.090.0030.e | -De 75 curva aperta 45° | cad | 10,65 |  | 37,18
1C.12.090.0030.f | -De 75 curva chiusa 87° | cad | 11,17 |  | 35,45
1C.12.090.0030.g | -De 90 curva aperta 45° | cad | 10,66 |  | 37,15
1C.12.090.0030.h | -De 90 curva chiusa 87° | cad | 11,18 |  | 35,42
1C.12.090.0030.i | -De 100 curva aperta 45° | cad | 10,66 |  | 37,15
1C.12.090.0030.l | -De 100 curva chiusa 87° | cad | 11,18 |  | 35,42
1C.12.090.0030.m | -De 110 curva aperta 45° | cad | 12,68 |  | 31,23
1C.12.090.0030.n | -De 110 curva chiusa 87° | cad | 13,06 |  | 30,32
1C.12.090.0030.o | -De 125 curva aperta 45° | cad | 15,77 |  | 25,11
1C.12.090.0030.p | -De 125 curva chiusa 87° | cad | 16,86 |  | 23,49
1C.12.090.0030.q | -De 160 curva aperta 45° | cad | 19,23 |  | 20,59
1C.12.090.0030.r | -De 160 curva chiusa 87° | cad | 21,88 |  | 18,10
1C.12.090.0040 | Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.090.0040.a | - De 40/40 | cad | 7,83 |  | 50,57
1C.12.090.0040.b | - De 50/50 | cad | 8,99 |  | 44,05
1C.12.090.0040.c | - De 75/40 | cad | 12,71 |  | 31,16
1C.12.090.0040.d | - De 75/50 | cad | 12,71 |  | 31,16
1C.12.090.0040.e | - De 75/75 | cad | 12,71 |  | 31,16
1C.12.090.0040.f | - De 90/90 | cad | 12,73 |  | 31,11
1C.12.090.0040.g | - De 100/40 | cad | 12,77 |  | 31,01
1C.12.090.0040.h | - De 100/50 | cad | 12,77 |  | 31,01
1C.12.090.0040.i | - De 100/100 | cad | 12,77 |  | 31,01
1C.12.090.0040.l | - De 110/40 | cad | 16,31 |  | 24,28
1C.12.090.0040.m | - De 110/50 | cad | 16,31 |  | 24,28
1C.12.090.0040.n | - De 110/75 | cad | 17,27 |  | 22,93
1C.12.090.0040.o | - De 110/110 | cad | 18,25 |  | 21,70
1C.12.090.0040.p | - De 125/110 | cad | 24,61 |  | 16,09
1C.12.090.0040.q | - De 125/125 | cad | 28,30 |  | 13,99
1C.12.090.0040.r | - De 160/110 | cad | 30,60 |  | 12,94
1C.12.090.0040.s | - De 160/160 | cad | 37,93 |  | 10,44
1C.12.090.0060 | Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.090.0060.a | - De 40/50 | cad | 8,91 |  | 44,44
1C.12.090.0060.b | - De 40/100 | cad | 11,53 |  | 34,35
1C.12.090.0060.c | - De 50/75 | cad | 8,98 |  | 44,10
1C.12.090.0060.d | - De 50/100 | cad | 11,58 |  | 34,20
1C.12.090.0060.e | - De 50/110 | cad | 11,58 |  | 34,20
1C.12.090.0060.f | - De 75/100 | cad | 11,64 |  | 34,02
1C.12.090.0060.g | - De 75/110 | cad | 11,64 |  | 34,02
1C.12.090.0060.h | - De 90/100 | cad | 12,19 |  | 32,49
1C.12.090.0060.i | - De 90/110 | cad | 12,19 |  | 32,49
1C.12.090.0060.l | - De 100/110 | cad | 11,65 |  | 33,99
1C.12.090.0060.m | - De 100/125 | cad | 13,26 |  | 29,86
1C.12.090.0060.n | - De 110/125 | cad | 13,26 |  | 29,86
1C.12.090.0060.o | - De 110/160 | cad | 15,57 |  | 25,43
1C.12.090.0060.p | - De 125/160 | cad | 15,58 |  | 25,42
1C.12.090.0080 | Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.090.0080.a | - De 75 | cad | 15,07 |  | 26,28
1C.12.090.0080.b | - De 100 | cad | 15,08 |  | 26,26
1C.12.090.0080.c | - De 110 | cad | 21,47 |  | 18,44
1C.12.090.0080.d | - De 125 | cad | 37,83 |  | 10,47
1C.12.090.0080.e | - De 160 | cad | 46,82 |  | 8,46
1C.12.100 | TUBI PER DRENAGGIO Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione. |  |  |  |
1C.12.100.0010 | Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): |  |  |  |
1C.12.100.0010.a | - De 50 | m | 2,85 |  | 59,83
1C.12.100.0010.b | - De 65 | m | 3,18 |  | 56,13
1C.12.100.0010.c | - De 80 | m | 3,69 |  | 53,52
1C.12.100.0010.d | - De 100 | m | 5,51 |  | 55,85
1C.12.100.0010.e | - De 125 | m | 6,79 |  | 49,92
1C.12.100.0010.f | - De 160 | m | 9,36 |  | 42,25
1C.12.100.0010.g | - De 200 | m | 12,86 |  | 37,28
1C.12.100.0020 | Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): |  |  |  |
1C.12.100.0020.a | - De 63 | m | 4,14 |  | 60,75
1C.12.100.0020.b | - De 90 | m | 4,86 |  | 57,51
1C.12.100.0020.c | - De 110 | m | 5,71 |  | 53,89
1C.12.100.0020.d | - De 125 | m | 6,50 |  | 52,15
1C.12.100.0020.e | - De 160 | m | 8,68 |  | 45,56
1C.12.100.0020.f | - De 200 | m | 11,97 |  | 40,05
1C.12.100.0030 | Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
1C.12.100.0030.a | - De 110 - s = 3,0 | m | 7,21 |  | 42,68
1C.12.100.0030.b | - De 125 - s = 3,0 | m | 8,09 |  | 41,90
1C.12.100.0030.c | - De 160 - s = 3,2 | m | 9,75 |  | 40,56
1C.12.100.0030.d | - De 200 - s = 3,9 | m | 12,82 |  | 37,40
1C.12.100.0040 | Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
1C.12.100.0040.a | - De 160 - Di 137 | m | 13,04 |  | 30,32
1C.12.100.0040.b | - De 200 - Di 172 | m | 14,73 |  | 32,55
1C.12.100.0040.c | - De 250 - Di 218 | m | 19,67 |  | 24,71
1C.12.100.0040.d | - De 315 - Di 272 | m | 27,16 |  | 21,72
1C.12.100.0040.e | - De 400 - Di 347 | m | 37,16 |  | 19,78
1C.12.100.0040.f | - De 500 - Di 433 | m | 55,68 |  | 15,83
1C.12.100.0040.g | - De 630 - Di 535 | m | 79,39 |  | 11,10
1C.12.100.0050 | Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
1C.12.100.0050.a | - De 160 - Di 137 | m | 14,93 |  | 26,48
1C.12.100.0050.b | - De 200 - Di 172 | m | 16,30 |  | 29,41
1C.12.100.0050.c | - De 250 - Di 218 | m | 22,45 |  | 21,65
1C.12.100.0050.d | - De 315 - Di 272 | m | 32,67 |  | 18,06
1C.12.100.0050.e | - De 400 - Di 347 | m | 43,38 |  | 16,94
1C.12.100.0050.f | - De 500 - Di 433 | m | 74,47 |  | 11,83
1C.12.100.0060 | Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): |  |  |  |
1C.12.100.0060.a | - DN 150 - De 200 | m | 13,97 |  | 41,13
1C.12.100.0060.b | - DN 200 - De 270 | m | 19,80 |  | 37,06
1C.12.100.0060.c | - DN 250 - De 320 | m | 23,27 |  | 38,41
1C.12.100.0060.d | - DN 300 - De 380 | m | 25,92 |  | 37,16
1C.12.100.0060.e | - DN 400 - De 490 | m | 31,81 |  | 33,89
1C.12.100.0060.f | - DN 500 - De 590 | m | 37,33 |  | 31,96
1C.12.100.0060.g | - DN 600 - De 700 | m | 43,25 |  | 31,29
1C.12.150 | TUBI PER CAVIDOTTI Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il rpocesso di produzione con numero di concessione e data di produzione. |  |  |  |
1C.12.150.0010 | Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): |  |  |  |
1C.12.150.0010.a | - De 63 | m | 4,47 |  | 56,27
1C.12.150.0010.b | - De 80 | m | 5,26 |  | 53,14
1C.12.150.0010.c | - De 100 | m | 5,85 |  | 49,80
1C.12.150.0010.d | - De 110 | m | 6,31 |  | 48,77
1C.12.150.0010.e | - De 125 | m | 7,10 |  | 47,74
1C.12.150.0010.f | - De 140 | m | 8,35 |  | 44,00
1C.12.150.0010.g | - De 160 | m | 8,94 |  | 44,23
1C.12.150.0010.h | - De 200 | m | 12,29 |  | 39,01
1C.12.150.0020 | Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): |  |  |  |
1C.12.150.0020.a | - De 63 | m | 4,87 |  | 51,64
1C.12.150.0020.b | - De 80 | m | 5,58 |  | 50,09
1C.12.150.0020.c | - De 100 | m | 6,19 |  | 47,06
1C.12.150.0020.d | - De 110 | m | 6,69 |  | 46,00
1C.12.150.0020.e | - De 125 | m | 7,46 |  | 45,44
1C.12.150.0020.f | - De 140 | m | 8,62 |  | 42,62
1C.12.150.0020.g | - De 160 | m | 9,56 |  | 41,36
1C.12.150.0020.h | - De 200 | m | 13,33 |  | 35,97
1C.12.150.0030 | Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
1C.12.150.0030.a | - De 50 - Di 44 | m | 2,76 |  | 61,78
1C.12.150.0030.b | - De 65 - Di 58,5 | m | 3,08 |  | 57,96
1C.12.150.0030.c | - De 80 - Di 71,5 | m | 3,54 |  | 55,79
1C.12.150.0030.d | - De 100 - Di 91 | m | 5,10 |  | 57,12
1C.12.150.0030.e | - De 125 - Di 115 | m | 6,49 |  | 52,23
1C.12.150.0030.f | - De 160 - Di 145 | m | 9,01 |  | 43,89
1C.12.150.0030.g | - De 200 - Di 182 | m | 12,31 |  | 38,95
1C.12.150.0040 | Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
1C.12.150.0040.a | - De 40 - Di 31 | m | 3,43 |  | 65,45
1C.12.150.0040.b | - De 50 - Di 42 | m | 3,53 |  | 63,60
1C.12.150.0040.c | - De 63 - Di 52 | m | 4,14 |  | 60,75
1C.12.150.0040.d | - De 75 - Di 62 | m | 4,55 |  | 61,43
1C.12.150.0040.e | - De 90 - Di 75 | m | 5,02 |  | 58,03
1C.12.150.0040.f | - De 110 - Di 94 | m | 5,71 |  | 53,89
1C.12.150.0040.g | - De 125 - Di 107 | m | 6,51 |  | 52,07
1C.12.150.0040.h | - De 140 - Di 120 | m | 7,68 |  | 47,84
1C.12.150.0040.i | - De 160 - Di 138 | m | 9,01 |  | 43,89
1C.12.150.0040.j | - De 200 - Di 180 | m | 12,02 |  | 39,89
1C.12.150.0050 | Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De ), diametro interno (Di) e PN. |  |  |  |
1C.12.150.0050.a | - De 40 - Di 35,4 - PN 6 | m | 2,44 |  | 65,37
1C.12.150.0050.b | - De 40 - Di 32,6 - PN 10 | m | 2,62 |  | 60,88
1C.12.150.0050.c | - De 50 - Di 44,2 - PN 6 | m | 2,77 |  | 61,55
1C.12.150.0050.d | - De 50 - Di 40,8 - PN 10 | m | 3,05 |  | 55,90
1C.12.150.0050.e | - De 110 - Di 94 - PN 8 | m | 7,11 |  | 43,28
1C.12.150.0050.f | - De 110 - Di 90 - PN 10 | m | 7,77 |  | 39,60
1C.12.150.0060 | Fornitura e posa tritubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro esterno dei singoli tubi De 50, diametro interno Di 44; larghezza complessiva del tritubo = 156 mm. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. | m | 5,63 |  | 54,66
1C.12.150.0070 | Fornitura e posa portacavi in conglomerato cementizio, in opera, compreso piano di posa in calcestruzzo, esclusi scavi e rinterri: |  |  |  |
1C.12.150.0070.a | - ad un foro | m | 16,89 |  | 31,40
1C.12.150.0070.b | - a due fori | m | 22,01 |  | 27,23
1C.12.150.0070.c | - a tre fori | m | 26,70 |  | 24,17
1C.12.180 | SOSTEGNI CONDOTTE |  |  |  |
1C.12.180.0010 | Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De): |  |  |  |
1C.12.180.0010.a | - De 40 | cad | 5,25 |  | 19,05
1C.12.180.0010.b | - De 50 | cad | 5,81 |  | 21,51
1C.12.180.0010.c | - De 56 | cad | 6,49 |  | 26,96
1C.12.180.0010.d | - De 63 | cad | 6,86 |  | 29,15
1C.12.180.0010.e | - De 75 | cad | 7,24 |  | 31,08
1C.12.180.0010.f | - De 90 | cad | 7,61 |  | 32,85
1C.12.180.0010.g | - De 110 | cad | 8,13 |  | 33,83
1C.12.180.0010.h | - De 125 | cad | 8,49 |  | 35,34
1C.12.180.0010.i | - De 160 | cad | 9,31 |  | 37,59
1C.12.180.0010.j | - De 200 | cad | 10,85 |  | 36,87
1C.12.180.0010.k | - De 250 | cad | 15,62 |  | 25,61
1C.12.180.0010.l | - De 315 | cad | 17,64 |  | 24,77
1C.12.200 | ESALAZIONI CUCINE, BAGNI, CANNE FUMARIE |  |  |  |
1C.12.210 | CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO |  |  |  |
1C.12.210.0010 | Canna per esalazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice, in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: |  |  |  |
1C.12.210.0010.a | - misure interne 20 x 20 cm | m | 23,50 |  | 51,62
1C.12.210.0010.b | - misure interne 20 x 30 cm | m | 25,98 |  | 50,24
1C.12.210.0010.c | - misure interne 30 x 30 cm | m | 28,66 |  | 48,78
1C.12.210.0010.d | - misure interne 30 x 40 cm | m | 29,96 |  | 46,20
1C.12.210.0020 | Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, per fumo ed esalazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, in elementi di 33 cm di altezza, a parete doppia con intercapedine, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: |  |  |  |
1C.12.210.0020.a | - misure interne 20 x 20 cm | m | 25,05 |  | 48,43
1C.12.210.0020.b | - misure interne 20 x 30 cm | m | 28,59 |  | 48,90
1C.12.210.0020.c | - misure interne 30 x 30 cm | m | 33,17 |  | 45,45
1C.12.210.0020.d | - misure interne 30 x 40 cm | m | 39,60 |  | 40,81
1C.12.210.0030 | Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, per ventilazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice ed a settori confluenti con esalatore incorporato, composta in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: |  |  |  |
1C.12.210.0030.a | - misure esterne 16 x 36 cm | m | 22,56 |  | 53,77
1C.12.210.0030.b | - misure esterne 25 x 48 cm | m | 29,93 |  | 43,61
1C.12.210.0030.c | - misure esterne 29 x 56 cm | m | 34,76 |  | 46,30
1C.12.220 | CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO |  |  |  |
1C.12.220.0010 | Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, in opera: |  |  |  |
1C.12.220.0010.a | - dimensioni condotto interno principale 14 x 14 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm | m | 68,82 |  | 14,92
1C.12.220.0010.b | - dimensioni condotto interno principale 16 x 16 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm | m | 73,63 |  | 14,57
1C.12.220.0010.c | - dimensioni condotto interno principale 18 x 18 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm | m | 78,83 |  | 14,20
1C.12.220.0020 | Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS, in opera: |  |  |  |
1C.12.220.0020.a | - misure condotto interno principale 14 x 14 cm | cad | 76,98 |  | 12,48
1C.12.220.0020.b | - misure condotto interno principale 16 x 16 cm | cad | 79,61 |  | 12,07
1C.12.220.0020.c | - misure condotto interno principale 18 x 18 cm | cad | 82,73 |  | 11,62
1C.12.220.0030 | Elementi con solo foro per immissione caldaiette, per canne collettive ramificate serie GAS, in opera | cad | 35,27 |  | 23,67
1C.12.220.0040 | Cameretta per canna collettiva ramificata serie GAS in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine, completa di sportello ispezione di ferro zincato, in opera: |  |  |  |
1C.12.220.0040.a | - misure condotto interno principale 14 x 14 cm | cad | 124,03 |  | 19,50
1C.12.220.0040.b | - misure condotto interno principale 16 x 16 o 18 x 18 cm | cad | 132,15 |  | 18,31
1C.12.230 | CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE |  |  |  |
1C.12.230.0010 | Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale inserito tra la canna esterna e la controcanna in refrattario, comprese le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: |  |  |  |
1C.12.230.0010.a | - misure interne refrattario diametro 20 cm | m | 82,70 |  | 15,23
1C.12.230.0010.b | - misure interne refrattario diametro 25 cm | m | 112,33 |  | 12,03
1C.12.230.0010.c | - misure interne refrattario diametro 30 cm | m | 157,06 |  | 9,19
1C.12.230.0010.d | - misure interne refrattario diametro 35 cm | m | 211,57 |  | 8,00
1C.12.230.0020 | Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, in opera: |  |  |  |
1C.12.230.0020.a | - per canna con misure interne del refrattario di diametro 20 cm | cad | 135,67 |  | 9,34
1C.12.230.0020.b | - per canna con misure interne del refrattario di diametro 25 cm | cad | 168,63 |  | 8,16
1C.12.230.0020.c | - per canna con misure interne del refrattario di diametro 30 cm | cad | 193,95 |  | 7,27
1C.12.230.0020.d | - per canna con misure interne del refrattario di diametro 35 cm | cad | 229,39 |  | 7,09
1C.12.230.0030 | Camera raccolta fuliggine per canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta, in opera: |  |  |  |
1C.12.230.0030.a | - per canna misura interna refrattario diametro 20 cm altezza 75 cm | cad | 179,45 |  | 15,76
1C.12.230.0030.b | - per canna misura interna refrattario diametro 25 cm altezza 75 cm | cad | 187,33 |  | 15,10
1C.12.230.0030.c | - per canna misura interna refrattario diametro 30 cm altezza 110 cm | cad | 203,72 |  | 16,72
1C.12.230.0030.d | - per canna misura interna refrattario diametro 35 cm altezza 110 cm | cad | 213,46 |  | 15,96
1C.12.240 | CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO |  |  |  |
1C.12.240.0010 | Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle misure esterne: |  |  |  |
1C.12.240.0010.a | - 80 mm | m | 79,78 |  | 29,67
1C.12.240.0010.b | - 100 mm | m | 87,14 |  | 28,52
1C.12.240.0010.c | - 120 mm | m | 93,91 |  | 27,72
1C.12.240.0010.d | - 140 mm | m | 103,69 |  | 26,26
1C.12.240.0010.e | - 160 mm | m | 127,97 |  | 22,19
1C.12.240.0010.f | - 180 mm | m | 143,31 |  | 20,65
1C.12.240.0010.g | - 200 mm | m | 154,29 |  | 20,33
1C.12.250 | CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE |  |  |  |
1C.12.250.0010 | Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: |  |  |  |
1C.12.250.0010.a | - diametro interno 100 mm | m | 19,22 |  | 48,86
1C.12.250.0010.b | - diametro interno 125 mm | m | 20,41 |  | 48,71
1C.12.250.0010.c | - diametro interno 150 mm | m | 21,96 |  | 47,77
1C.12.250.0010.d | - diametro interno 200 mm | m | 25,45 |  | 41,22
1C.12.250.0010.e | - diametro interno 250 mm | m | 32,49 |  | 33,95
1C.12.250.0010.f | - diametro interno 300 mm | m | 39,42 |  | 29,38
1C.12.250.0020 | Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: |  |  |  |
1C.12.250.0020.a | - sezione interna 100 x 150 mm | m | 22,09 |  | 42,51
1C.12.250.0020.b | - sezione interna 150 x 150 mm | m | 23,21 |  | 40,46
1C.12.250.0020.c | - sezione interna 150 x 200 mm | m | 24,45 |  | 40,66
1C.12.250.0020.d | - sezione interna 200 x 200 mm | m | 26,07 |  | 38,76
1C.12.250.0020.e | - sezione interna 200 x 250 mm | m | 27,31 |  | 37,00
1C.12.250.0020.f | - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm | m | 31,14 |  | 34,22
1C.12.250.0020.g | - sezione interna 300 x 300 mm | m | 36,80 |  | 30,42
1C.12.250.0020.h | - sezione interna 300 x 400 mm | m | 44,91 |  | 26,52
1C.12.250.0020.i | - sezione interna 400 x 400 mm | m | 50,31 |  | 24,75
1C.12.300 | CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE |  |  |  |
1C.12.300.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE La stima del costo complessivo delle canne fumarie deve essere eseguita con l'utilizzo degli elementi descritti. Sono compresi tutti i materiali accessori e le operazioni necessarie per il raccordo alla caldaia, le riduzioni, gli allargamenti, tappi, manicotti, guarnizioni, scossaline, giunti, collari, fasce, sistemi di staffaggio e tutto quanto necessario per rendere l'opera finita in ogni sua parte. Sono comprese anche tutte le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni, con esclusione solo dei ponteggi esterni quando necessari e non esistenti. |  |  |  |
1C.12.300.0010 | Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. |  |  |  |
1C.12.300.0010.a | - Ø interno 80-100 mm | m | 55,12 |  | 16,94
1C.12.300.0010.b | - Ø interno 110-120 mm | m | 64,13 |  | 15,79
1C.12.300.0010.c | - Ø interno 130-140 mm | m | 78,73 |  | 13,84
1C.12.300.0010.d | - Ø interno 150 mm | m | 86,13 |  | 13,56
1C.12.300.0010.e | - Ø interno 160 mm | m | 104,15 |  | 11,21
1C.12.300.0010.f | - Ø interno 180 mm | m | 141,58 |  | 8,80
1C.12.300.0010.g | - Ø interno 200 mm | m | 160,27 |  | 8,25
1C.12.300.0010.h | - Ø interno 250 mm | m | 178,70 |  | 7,84
1C.12.300.0010.i | - Ø interno 300 mm | m | 208,71 |  | 7,46
1C.12.300.0020 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.300.0020.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 162,37 |  | 9,59
1C.12.300.0020.b | - curva a 90° | cad | 87,92 |  | 11,52
1C.12.300.0020.c | - curve fino a 45° | cad | 75,20 |  | 13,47
1C.12.300.0020.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 106,63 |  | 20,44
1C.12.300.0020.e | - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm | cad | 51,06 |  | 19,83
1C.12.300.0020.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 72,59 |  | 15,01
1C.12.300.0020.g | - tappo raccoglicondensa con scarico | cad | 69,83 |  | 15,61
1C.12.300.0030 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.300.0030.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 231,87 |  | 7,39
1C.12.300.0030.b | - curva a 90° | cad | 119,94 |  | 9,74
1C.12.300.0030.c | - curve fino a 45° | cad | 68,29 |  | 17,10
1C.12.300.0030.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 90,84 |  | 25,71
1C.12.300.0030.e | - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm | cad | 63,20 |  | 18,48
1C.12.300.0030.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 100,05 |  | 11,67
1C.12.300.0030.g | - tappo raccoglicondensa con scarico | cad | 75,65 |  | 16,47
1C.12.300.0030.h | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 144,80 |  | 8,60
1C.12.300.0040 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.300.0040.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 347,62 |  | 5,38
1C.12.300.0040.b | - curva a 90° | cad | 142,69 |  | 9,27
1C.12.300.0040.c | - curve fino a 45° | cad | 130,00 |  | 10,18
1C.12.300.0040.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 122,78 |  | 21,55
1C.12.300.0040.e | - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm | cad | 184,60 |  | 7,17
1C.12.300.0040.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 82,97 |  | 15,95
1C.12.300.0040.g | - tappo raccoglicondensa con scarico | cad | 117,01 |  | 11,97
1C.12.300.0040.h | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 150,21 |  | 9,33
1C.12.300.0050 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.300.0050.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 361,01 |  | 5,82
1C.12.300.0050.b | - curva a 90° | cad | 206,66 |  | 7,53
1C.12.300.0050.c | - curve fino a 45° | cad | 144,40 |  | 10,78
1C.12.300.0050.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 159,70 |  | 17,55
1C.12.300.0050.e | - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm | cad | 119,00 |  | 13,08
1C.12.300.0050.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 246,04 |  | 6,33
1C.12.300.0050.g | - tappo raccoglicondensa con scarico | cad | 131,44 |  | 12,44
1C.12.300.0050.h | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 158,77 |  | 10,30
1C.12.350 | CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE |  |  |  |
1C.12.350.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE La stima del costo complessivo delle canne fumarie deve essere eseguita con l'utilizzo degli elementi descritti. Sono compresi tutti i materiali accessori e le operazioni necessarie per il raccordo alla caldaia, le riduzioni, gli allargamenti, tappi, manicotti, guarnizioni, scossaline, giunti, collari, fasce, sistemi di staffaggio e tutto quanto necessario per rendere l'opera finita in ogni sua parte. Sono comprese anche tutte le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni, con esclusione solo dei ponteggi esterni quando necessari e non esistenti. |  |  |  |
1C.12.350.0010 | Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. |  |  |  |
1C.12.350.0010.a | - Ø interno 80 mm | m | 163,41 |  | 7,62
1C.12.350.0010.b | - Ø interno 100 mm | m | 177,10 |  | 7,47
1C.12.350.0010.c | - Ø interno 130 mm | m | 192,46 |  | 7,28
1C.12.350.0010.d | - Ø interno 150 mm | m | 205,15 |  | 6,83
1C.12.350.0010.e | - Ø interno 180 mm | m | 221,74 |  | 7,02
1C.12.350.0010.f | - Ø interno 200 mm | m | 234,44 |  | 6,64
1C.12.350.0010.g | - Ø interno 250 mm | m | 275,54 |  | 5,65
1C.12.350.0010.h | - Ø interno 300 mm | m | 310,57 |  | 5,51
1C.12.350.0010.i | - Ø interno 350 mm | m | 381,41 |  | 4,49
1C.12.350.0010.j | - Ø interno 400 mm | m | 424,00 |  | 4,03
1C.12.350.0010.k | - Ø interno 450 mm | m | 477,15 |  | 3,92
1C.12.350.0010.l | - Ø interno 500 mm | m | 527,21 |  | 3,54
1C.12.350.0010.m | - Ø interno 550 mm | m | 568,14 |  | 3,56
1C.12.350.0010.n | - Ø interno 600 mm | m | 611,33 |  | 3,31
1C.12.350.0020 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.350.0020.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 179,07 |  | 10,87
1C.12.350.0020.b | - curva a 90° | cad | 186,59 |  | 6,68
1C.12.350.0020.c | - curve fino a 45° | cad | 86,25 |  | 14,45
1C.12.350.0020.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 81,55 |  | 32,45
1C.12.350.0020.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 110,17 |  | 24,02
1C.12.350.0020.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 155,06 |  | 8,03
1C.12.350.0020.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 166,10 |  | 7,50
1C.12.350.0030 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.350.0030.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 264,94 |  | 7,94
1C.12.350.0030.b | - curva a 90° | cad | 214,38 |  | 6,54
1C.12.350.0030.c | - curve fino a 45° | cad | 117,88 |  | 11,89
1C.12.350.0030.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 97,10 |  | 28,86
1C.12.350.0030.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 118,21 |  | 23,71
1C.12.350.0030.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 327,78 |  | 4,27
1C.12.350.0030.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 328,31 |  | 4,27
1C.12.350.0040 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.350.0040.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 363,36 |  | 6,43
1C.12.350.0040.b | - curva a 90° | cad | 246,62 |  | 6,31
1C.12.350.0040.c | - curve fino a 45° | cad | 149,48 |  | 10,41
1C.12.350.0040.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 114,16 |  | 25,92
1C.12.350.0040.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 174,44 |  | 16,96
1C.12.350.0040.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 315,71 |  | 4,93
1C.12.350.0040.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 363,43 |  | 4,28
1C.12.350.0050 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.350.0050.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 455,97 |  | 5,63
1C.12.350.0050.b | - curva a 90° | cad | 309,18 |  | 5,29
1C.12.350.0050.c | - curve a 30° e 45° | cad | 203,19 |  | 8,05
1C.12.350.0050.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 140,24 |  | 22,20
1C.12.350.0050.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 196,49 |  | 15,84
1C.12.350.0050.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 559,30 |  | 2,92
1C.12.350.0050.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 412,65 |  | 3,96
1C.12.350.0060 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.350.0060.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 576,51 |  | 4,45
1C.12.350.0060.b | - curva a 90° | cad | 373,98 |  | 4,58
1C.12.350.0060.c | - curve fino a 45° | cad | 225,30 |  | 7,60
1C.12.350.0060.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 158,82 |  | 20,59
1C.12.350.0060.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 208,55 |  | 15,68
1C.12.350.0060.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 631,61 |  | 2,71
1C.12.350.0060.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 446,29 |  | 3,84
1C.12.350.0070 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.350.0070.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 614,21 |  | 4,18
1C.12.350.0070.b | - curva a 90° | cad | 421,07 |  | 4,25
1C.12.350.0070.c | - curve fino a 45° | cad | 269,49 |  | 6,65
1C.12.350.0070.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 184,93 |  | 18,52
1C.12.350.0070.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 218,88 |  | 15,65
1C.12.350.0070.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 610,63 |  | 2,93
1C.12.350.0070.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 541,31 |  | 3,31
1C.12.350.0080 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.350.0080.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 757,25 |  | 3,70
1C.12.350.0080.b | - curva a 90° | cad | 477,92 |  | 3,91
1C.12.350.0080.c | - curve fino a 45° | cad | 294,10 |  | 6,35
1C.12.350.0080.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 217,94 |  | 17,14
1C.12.350.0080.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 228,58 |  | 16,35
1C.12.350.0080.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 746,87 |  | 2,50
1C.12.350.0080.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 654,50 |  | 2,86
1C.12.350.0090 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.350.0090.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 1.017,79 |  | 2,98
1C.12.350.0090.b | - curva a 90° | cad | 564,92 |  | 3,58
1C.12.350.0090.c | - curve fino a 45° | cad | 317,17 |  | 6,38
1C.12.350.0090.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 266,01 |  | 15,22
1C.12.350.0090.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 275,76 |  | 14,68
1C.12.350.0090.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 874,24 |  | 2,31
1C.12.350.0090.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 942,24 |  | 2,15
1C.12.360 | CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE - RAME ESTERNO |  |  |  |
1C.12.360.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE La stima del costo complessivo delle canne fumarie deve essere eseguita con l'utilizzo degli elementi descritti. Sono compresi tutti i materiali accessori e le operazioni necessarie per il raccordo alla caldaia, le riduzioni, gli allargamenti, tappi, manicotti, guarnizioni, scossaline, giunti, collari, fasce, sistemi di staffaggio e tutto quanto necessario per rendere l'opera finita in ogni sua parte. Sono comprese anche tutte le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni, con esclusione solo dei ponteggi esterni quando necessari e non esistenti. |  |  |  |
1C.12.360.0010 | Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. |  |  |  |
1C.12.360.0010.a | - Ø interno 130 mm | m | 164,89 |  | 8,50
1C.12.360.0010.b | - Ø interno 150 mm | m | 181,76 |  | 7,71
1C.12.360.0010.c | - Ø interno 180 mm | m | 194,70 |  | 7,99
1C.12.360.0010.d | - Ø interno 200 mm | m | 203,67 |  | 7,64
1C.12.360.0010.e | - Ø interno 250 mm | m | 242,94 |  | 6,41
1C.12.360.0010.f | - Ø interno 300 mm | m | 295,31 |  | 5,80
1C.12.360.0020 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.360.0020.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 215,63 |  | 9,75
1C.12.360.0020.b | - curva a 90° | cad | 107,93 |  | 12,98
1C.12.360.0020.c | - curve fino a 45° | cad | 84,52 |  | 16,58
1C.12.360.0020.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 150,50 |  | 18,62
1C.12.360.0020.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 469,28 |  | 5,97
1C.12.360.0020.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 291,38 |  | 4,81
1C.12.360.0020.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 343,74 |  | 4,08
1C.12.360.0030 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.360.0030.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 286,97 |  | 8,14
1C.12.360.0030.b | - curva a 90° | cad | 122,62 |  | 12,69
1C.12.360.0030.c | - curve fino a 45° | cad | 95,98 |  | 16,22
1C.12.360.0030.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 165,35 |  | 17,89
1C.12.360.0030.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 484,53 |  | 6,11
1C.12.360.0030.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 306,78 |  | 5,07
1C.12.360.0030.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 357,01 |  | 4,36
1C.12.360.0040 | Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.12.360.0040.a | - raccordo a T 90° normale o ridotto | cad | 439,85 |  | 5,84
1C.12.360.0040.b | - curva a 90° | cad | 152,22 |  | 10,74
1C.12.360.0040.c | - curve a 30° e 45° | cad | 118,17 |  | 13,83
1C.12.360.0040.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 214,78 |  | 14,49
1C.12.360.0040.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 591,97 |  | 5,26
1C.12.360.0040.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 351,84 |  | 4,65
1C.12.360.0040.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 402,07 |  | 4,07
1C.12.400 | TORRINI DI AERAZIONE |  |  |  |
1C.12.400.0010 | Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera: |  |  |  |
1C.12.400.0010.a | - per canna con misure interne refrattario diametro 20 cm | cad | 58,63 |  | 41,89
1C.12.400.0010.b | - per canna con misure interne refrattario diametro 25 cm | cad | 69,78 |  | 39,11
1C.12.400.0010.c | - per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm | cad | 82,04 |  | 36,58
1C.12.400.0010.d | - per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm | cad | 99,43 |  | 32,93
1C.12.400.0020 | Comignolo per condotti collettivi ramificati serie GAS per caldaiette a metano, costituiti da condotto interno in refrattario antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, composto da 3 anelli più cappello, in opera, per canna dimensioni del condotto interno principale da 14 x 14 cm a 18 x 18 cm e condotto secondario 12.5 x 12.5 cm | cad | 79,15 |  | 34,48
1C.12.400.0030 | Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio alleggerito, in opera: |  |  |  |
1C.12.400.0030.a | - diametro interno 20 cm | cad | 72,25 |  | 22,66
1C.12.400.0030.b | - diametro interno 25 cm | cad | 87,86 |  | 18,63
1C.12.400.0030.c | - diametro interno 30 cm | cad | 103,48 |  | 15,82
1C.12.460 | CAMERETTE PER FOGNATURA - ESEGUITE IN OPERA Vedere 1U.01.030.0050 |  |  |  |
1C.12.470 | PREFABBRICATI VARI |  |  |  |
1C.12.470.0010 | Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: |  |  |  |
1C.12.470.0010.a | - dimensioni esterne 220 x 225 mm | m | 31,92 |  | 37,63
1C.12.470.0010.b | - dimensioni esterne 250 x 230 mm | m | 36,26 |  | 34,64
1C.12.470.0010.c | - dimensioni esterne 290 x 260 mm | m | 43,44 |  | 30,16
1C.12.470.0010.d | - dimensioni esterne 400 x 360 mm | m | 51,54 |  | 27,51
1C.12.470.0010.e | - protezione antiusura dei bordi dei canali in conglomerato cementizio con lamiera di ferro zincata e sagomata. | m | 4,42 |  | 6,79
1C.12.470.0020 | Embrici prefabbricati in calcestruzzo, dimensione cm 50x39, altezza cm 15/20 | cad | 15,84 |  | 44,57
1C.12.550 | FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI |  |  |  |
1C.12.550.0010 | Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera: |  |  |  |
1C.12.550.0010.a | - capacità utile circa 1,700 m³ per 10 persone | cad | 373,88 |  | 7,57
1C.12.550.0010.b | - capacità utile circa 3,400 m³ per 20 persone | cad | 675,36 |  | 5,54
1C.12.550.0010.c | - capacità utile circa 3,400 m³ per 20 persone | cad | 858,13 |  | 5,85
1C.12.550.0010.d | - capacità utile circa 6,200 m³ per 40 persone | cad | 1.240,02 |  | 4,75
1C.12.550.0010.e | - capacità utile circa 9,300 m³ per 60 persone | cad | 1.717,18 |  | 4,72
1C.12.550.0010.f | - capacità utile circa 12,400 m³ per 80 persone | cad | 2.078,80 |  | 5,01
1C.12.550.0010.g | - capacità utile circa 14,000 m³ per 100 persone | cad | 2.316,03 |  | 5,03
1C.12.550.0010.h | - capacità utile circa 22,400 m³ per 160 persone | cad | 3.062,43 |  | 5,79
1C.12.550.0020 | Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: |  |  |  |
1C.12.550.0020.a | - circolare diametro 150 cm per superfici da 500 a 3000 m² | cad | 761,66 |  | 3,98
1C.12.550.0020.b | - circolare diametro 150 cm per superfici da 3001 a 5000 m² | cad | 952,85 |  | 4,43
1C.12.550.0030 | Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e rinterri, in opera: |  |  |  |
1C.12.550.0030.a | - capacità 1000 litri | cad | 655,31 |  | 4,62
1C.12.550.0030.b | - capacità 2300 litri | cad | 907,43 |  | 6,45
1C.12.600 | POZZETTI E CAMERETTE IN RESINA |  |  |  |
1C.12.600.0010 | Pozzetto in nylon-fibra di vetro rettangolare dimensioni 30 x 42 cm, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antisporco di colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox; in opera. Compresi: lo scavo, il rinterro, il carico e trasporto delle terre eccedenti ad impianto di stoccaggio, di recupero; il basamento di mattoni posizionati a secco con pietrisco di drenaggio sul fondo. | cad | 86,44 |  | 19,74
1C.12.610 | POZZETTI - CHIUSINI |  |  |  |
1C.12.610.0010 | Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: |  |  |  |
1C.12.610.0010.a | - interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45 | cad | 20,66 |  | 43,80
1C.12.610.0010.b | - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85 | cad | 25,53 |  | 40,55
1C.12.610.0010.c | - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 | cad | 37,24 |  | 39,57
1C.12.610.0010.d | - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164 | cad | 59,75 |  | 29,57
1C.12.610.0010.e | - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700 | cad | 111,73 |  | 19,81
1C.12.610.0010.f | - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300 | cad | 191,04 |  | 18,79
1C.12.610.0010.g | - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400 | cad | 354,27 |  | 11,67
1C.12.610.0020 | Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: |  |  |  |
1C.12.610.0020.a | - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36 | cad | 9,91 |  | 24,73
1C.12.610.0020.b | - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 | cad | 13,67 |  | 23,63
1C.12.610.0020.c | - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 | cad | 15,99 |  | 25,27
1C.12.610.0020.d | - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76 | cad | 12,68 |  | 25,79
1C.12.610.0020.e | - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160 | cad | 30,16 |  | 17,92
1C.12.610.0020.f | - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80 | cad | 21,82 |  | 22,25
1C.12.610.0020.g | - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700 | cad | 74,07 |  | 11,63
1C.12.610.0020.h | - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142 | cad | 30,97 |  | 20,40
1C.12.610.0020.i | - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580 | cad | 94,67 |  | 9,93
1C.12.610.0020.j | - interno 100x100 cm, h = 110 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.060 | cad | 148,96 |  | 7,34
1C.12.610.0020.k | - interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 550 | cad | 114,59 |  | 8,88
1C.12.610.0020.l | - interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200 | cad | 270,81 |  | 5,17
1C.12.610.0030 | Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, con dimensioni: |  |  |  |
1C.12.610.0030.a | - interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 25 | cad | 14,04 |  | 9,33
1C.12.610.0030.b | - interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35 | cad | 17,75 |  | 9,54
1C.12.610.0030.c | - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50 | cad | 25,03 |  | 8,31
1C.12.610.0030.d | - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110 | cad | 40,38 |  | 7,59
1C.12.610.0030.e | - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200 | cad | 53,49 |  | 8,61
1C.12.610.0030.f | - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300 | cad | 70,05 |  | 8,77
1C.12.610.0030.g | - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360 | cad | 82,07 |  | 9,35
1C.12.610.0050 | Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: |  |  |  |
1C.12.610.0050.a | - interno 20x20 cm, h = 22 cm (esterno 26x38 cm) - peso kg. 20 | cad | 44,57 |  | 35,10
1C.12.610.0050.b | - interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38 | cad | 52,20 |  | 32,99
1C.12.610.0050.c | - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63 | cad | 59,47 |  | 31,62
1C.12.610.0100 | POZZETTI COMPLETI COMPRESO SCAVO |  |  |  |
1C.12.610.0110 | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1C.12.610.0110.a | - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa | cad | 50,16 |  | 24,64
1C.12.610.0110.b | - pozzetto con fondo più due anelli di prolunga e chiusino, altezza cm 106 circa | cad | 65,35 |  | 24,98
1C.12.610.0110.c | - pozzetto con fondo più tre anelli di prolunga e chiusino, altezza cm 140 circa | cad | 80,11 |  | 25,13
1C.12.610.0120 | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1C.12.610.0120.a | - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa | cad | 65,96 |  | 23,66
1C.12.610.0120.b | - pozzetto con fondo più due anelli di prolunga e chiusino, altezza cm 140 circa | cad | 89,16 |  | 24,49
1C.12.610.0130 | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1C.12.610.0130.a | - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa | cad | 67,63 |  | 22,90
1C.12.610.0130.b | - pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa | cad | 90,26 |  | 23,52
1C.12.610.0130.c | - pozzetto con fondo più due anelli da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 150 circa | cad | 116,64 |  | 24,36
1C.12.610.0140 | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1C.12.610.0140.a | - pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa | cad | 109,24 |  | 18,34
1C.12.610.0140.b | - pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa | cad | 149,14 |  | 18,80
1C.12.610.0140.c | - pozzetto con fondo più due anelli da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 190 circa | cad | 194,38 |  | 19,59