Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1M.07 - Condizionatori autonomi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1M.07 | CONDIZIONATORI AUTONOMI |  |  |  |
1M.07.010 | CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO |  |  |  |
1M.07.010.0010 | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). Grandezze (m³/h: portata aria nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R.e aria esterna 35°C): |  |  |  |
1M.07.010.0010.a | - 2000 m³/h - fino a 12 kWf | cad | 4.206,85 |  | 18,53
1M.07.010.0010.b | - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | cad | 4.696,88 |  | 16,60
1M.07.010.0010.c | - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | cad | 6.469,75 |  | 12,05
1M.07.010.0010.d | - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 32 kWf | cad | 8.097,02 |  | 12,03
1M.07.010.0010.e | - 8000 m³/h - oltre 32 fino a 45 kWf | cad | 11.236,38 |  | 8,67
1M.07.010.0010.f | - 12000 m³/h - oltre 45 fino a 60 kWf | cad | 13.055,44 |  | 7,46
1M.07.010.0020 | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. Grandezze (m³/h: portata nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R. e acqua di torre da 30 a 35 °C): |  |  |  |
1M.07.010.0020.a | - 1500 m³/h - fino a 8 kWf | cad | 2.557,32 |  | 11,43
1M.07.010.0020.b | - 2000 m³/h - oltre 8 fino a 12 kWf | cad | 2.717,76 |  | 10,76
1M.07.010.0020.c | - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | cad | 3.272,72 |  | 8,93
1M.07.010.0020.d | - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | cad | 4.941,89 |  | 7,89
1M.07.010.0020.e | - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 33 kWf | cad | 5.957,55 |  | 6,54
1M.07.010.0020.f | - 8000 m³/h - oltre 33 fino a 46 kWf | cad | 8.810,99 |  | 4,42
1M.07.010.0030 | Aumenti di prezzo per aggiunta di batteria di riscaldamento ad acqua in rame alluminio. Grandezze (m³/h: portata nominale - kWt: potenzialità termica con acqua calda da 80 a 70 °C): |  |  |  |
1M.07.010.0030.a | - 1500 m³/h - fino a 6 kWt | cad | 553,29 |  | 26,42
1M.07.010.0030.b | - 2000 m³/h - fino a 8 kWt | cad | 610,72 |  | 23,93
1M.07.010.0030.c | - 3000 m³/h - fino a 12 kWt | cad | 666,27 |  | 21,94
1M.07.010.0030.d | - 4500 m³/h - fino a 18 kWt | cad | 807,63 |  | 24,13
1M.07.010.0030.e | - 6000 m³/h - fino a 24 kWt | cad | 839,47 |  | 23,21
1M.07.010.0030.f | - 8000 m³/h - fino a 32 kWt | cad | 888,16 |  | 21,94
1M.07.010.0030.g | - 12000 m³/h - fino a 48 kWt | cad | 984,92 |  | 19,79
1M.07.010.0040 | Aumenti di prezzo per aggiunta di plenum con bocchette per diffusione aria direttamente in ambiente. Grandezze (m³/h: portata nominale): |  |  |  |
1M.07.010.0040.a | - 1500 m³/h | cad | 213,20 |  | 1,30
1M.07.010.0040.b | - 2000 m³/h | cad | 245,05 |  | 1,13
1M.07.010.0040.c | - 3000 m³/h | cad | 335,74 |  | 0,87
1M.07.010.0040.d | - 4500 m³/h | cad | 428,13 |  | 0,68
1M.07.010.0040.e | - 6000 m³/h | cad | 519,28 |  | 0,56
1M.07.010.0040.f | - 8000 m³/h | cad | 561,73 |  | 0,52
1M.07.010.0040.g | - 9000 m³/h | cad | 603,55 |  | 0,48
1M.07.020 | CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF-TOP |  |  |  |
1M.07.020.0010 | Condizionatori autonomi roof-top con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con griglia aria esterna, presa ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, batteria condensante in rame-alluminio con ventilatori assiali, circuito frigorifero, strumentazione, quadro elettrico e mobile in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata aria nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R. e aria esterna 35 °C - kWt: potenzialità termica per pompa di calore con aria ingresso batteria evaporante 20 °C, 50% U.R. e aria esterna 7 °C): |  |  |  |
1M.07.020.0010.a | - solo raffreddamento - 2500 m³/h - fino a 11 kWf | cad | 2.342,38 |  | 6,24
1M.07.020.0010.b | - solo raffreddamento - 3000 m³/h - fino a 14 kWf | cad | 2.616,43 |  | 5,59
1M.07.020.0010.c | - solo raffreddamento - 3500 m³/h - fino a 17 kWf | cad | 2.729,42 |  | 5,35
1M.07.020.0010.d | - solo raffreddamento - 4000 m³/h - fino a 20 kWf | cad | 2.971,00 |  | 4,92
1M.07.020.0010.e | - solo raffreddamento - 5000 m³/h - fino a 24 kWf | cad | 3.725,37 |  | 5,23
1M.07.020.0010.f | - solo raffreddamento - 6000 m³/h - fino a 30 kWf | cad | 4.096,18 |  | 4,76
1M.07.020.0010.g | - pompa di calore - 2500 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 10 kWt | cad | 2.487,84 |  | 5,87
1M.07.020.0010.h | - pompa di calore - 3000 m³/h - fino a 14 kWf - fino a 23 kWt | cad | 2.729,42 |  | 5,35
1M.07.020.0010.i | - pompa di calore - 3500 m³/h - fino a 17 kWf - fino a 15 kWt | cad | 2.971,00 |  | 4,92
1M.07.020.0010.j | - pompa di calore - 4000 m³/h - fino a 20 kWf - fino a 18 kWt | cad | 3.180,75 |  | 4,60
1M.07.020.0010.k | - pompa di calore - 5000 m³/h - fino a 24 kWf - fino a 22 kWt | cad | 3.918,89 |  | 4,97
1M.07.020.0010.l | - pompa di calore - 6000 m³/h - fino a 30 kWf - fino a 27 kWt | cad | 4.305,30 |  | 4,53
1M.07.030 | SISTEMI SPLIT |  |  |  |
1M.07.030.0010 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A PAVIMENTO a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0010.a | - solo raffreddamento - fino a 2,6 kWf | cad | 2.984,93 |  | 54,56
1M.07.030.0010.b | - solo raffreddamento - fino a 3,7 kWf | cad | 3.228,65 |  | 50,45
1M.07.030.0010.c | - solo raffreddamento - fino a 4,8 kWf | cad | 3.642,63 |  | 44,71
1M.07.030.0010.d | - solo raffreddamento - fino a 6,5 kWf | cad | 4.006,29 |  | 40,65
1M.07.030.0010.e | - pompa di calore - fino a 2,6 kWf - fino a 3 kWt | cad | 3.197,72 |  | 50,93
1M.07.030.0010.f | - pompa di calore - fino a 3,7 kWf - fino a 4,7 kWt | cad | 3.429,84 |  | 47,49
1M.07.030.0010.g | - pompa di calore - fino a 4,8 kWf - fino a 5,4 kWt | cad | 3.894,10 |  | 41,83
1M.07.030.0010.h | - pompa di calore - fino a 6,5 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 4.203,60 |  | 38,75
1M.07.030.0020 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A SOFFITTO IN VISTA a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0020.a | - solo raffreddamento - fino a 5 kWf | cad | 4.321,46 |  | 37,69
1M.07.030.0020.b | - solo raffreddamento - fino a 6,5 kWf | cad | 4.445,10 |  | 36,64
1M.07.030.0020.c | - solo raffreddamento - fino a 8 kWf | cad | 4.837,97 |  | 33,67
1M.07.030.0020.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 5.402,71 |  | 30,15
1M.07.030.0020.e | - solo raffreddamento - fino a 14 kWf | cad | 5.893,78 |  | 27,63
1M.07.030.0020.f | - pompa di calore - fino a 5 kWf - fino a 5,5 kWt | cad | 4.518,77 |  | 36,04
1M.07.030.0020.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 7 kWt | cad | 4.764,30 |  | 34,19
1M.07.030.0020.h | - pompa di calore - fino a 8 kWf - fino a 9 kWt | cad | 5.157,16 |  | 31,58
1M.07.030.0020.i | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12,5 kWt | cad | 5.746,46 |  | 28,34
1M.07.030.0020.j | - pompa di calore - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt | cad | 6.335,75 |  | 25,71
1M.07.030.0030 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A SOFFITTO A CASSETTA a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0030.a | - solo raffreddamento - fino a 5,5 kWf | cad | 4.764,30 |  | 34,19
1M.07.030.0030.b | - solo raffreddamento - fino a 7 kWf | cad | 4.960,74 |  | 32,83
1M.07.030.0030.c | - solo raffreddamento - fino a 8,5 kWf | cad | 5.157,16 |  | 31,58
1M.07.030.0030.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 5.893,78 |  | 27,63
1M.07.030.0030.e | - solo raffreddamento - fino a 13,5 kWf | cad | 6.384,85 |  | 25,51
1M.07.030.0030.f | - solo raffreddamento - fino a 15 kWf | cad | 7.072,36 |  | 23,03
1M.07.030.0030.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 4.985,74 |  | 32,67
1M.07.030.0030.h | - pompa di calore - fino a 7 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 5.206,27 |  | 31,28
1M.07.030.0030.i | - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt | cad | 5.599,57 |  | 29,09
1M.07.030.0030.j | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 6.384,85 |  | 25,51
1M.07.030.0030.k | - pompa di calore - fino a 13,5 kWf - fino a 16 kWt | cad | 6.914,95 |  | 23,55
1M.07.030.0030.l | - pompa di calore - fino a 15 kWf - fino a 17,5 kWt | cad | 7.947,52 |  | 20,49
1M.07.030.0040 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A SOFFITTO CANALIZZABILE a 3 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa), unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0040.a | - solo raffreddamento - fino a 5,5 kWf | cad | 4.420,55 |  | 36,84
1M.07.030.0040.b | - solo raffreddamento - fino a 7 kWf | cad | 4.715,19 |  | 34,54
1M.07.030.0040.c | - solo raffreddamento - fino a 8,5 kWf | cad | 4.960,74 |  | 32,83
1M.07.030.0040.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 5.500,91 |  | 29,61
1M.07.030.0040.e | - solo raffreddamento - fino a 13,5 kWf | cad | 6.139,31 |  | 26,53
1M.07.030.0040.f | - solo raffreddamento - fino a 15 kWf | cad | 6.777,72 |  | 24,03
1M.07.030.0040.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 4.666,09 |  | 34,91
1M.07.030.0040.h | - pompa di calore - fino a 7 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 5.009,84 |  | 32,51
1M.07.030.0040.i | - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt | cad | 5.599,13 |  | 29,09
1M.07.030.0040.j | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 6.188,42 |  | 26,32
1M.07.030.0040.k | - pompa di calore - fino a 13,5 kWf - fino a 16 kWt | cad | 6.679,50 |  | 24,38
1M.07.030.0040.l | - pompa di calore - fino a 15 kWf - fino a 17 kWt | cad | 7.563,45 |  | 21,53
1M.07.030.0050 | Accessori per sistemi split |  |  |  |
1M.07.030.0050.a | - scheda per avviamento remoto | cad | 102,60 |  | 47,49
1M.07.030.0050.b | - riduttore velocità per unità interne canalizzabili | cad | 107,27 |  | 45,42
1M.07.030.0050.c | - pompetta scarico condensa | cad | 817,10 |  | 61,06
1M.07.040 | SISTEMI MULTI-SPLIT |  |  |  |
1M.07.040.0010 | Unità esterne a pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con compressori ermetici, ventilatori elicoidali, batteria condensante, circuito frigorifero, strumentazione, quadro elettrico e mobile in lamiera d'acciaio verniciato. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento - kWt: potenzialità resa in riscaldamento - u.i.: numero di unità interne collegabili): |  |  |  |
1M.07.040.0010.a | - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt - u.i. fino a 13 | cad | 7.432,98 |  | 13,89
1M.07.040.0010.b | - oltre 14 fino a 23 kWf - oltre 16 fino a 26 kWt - u.i. fino a 13 | cad | 11.420,54 |  | 9,04
1M.07.040.0010.c | - oltre 23 fino a 29 kWf - oltre 26 fino a 33 kWt - u.i. fino a 16 | cad | 12.331,48 |  | 8,37
1M.07.040.0010.d | - oltre 29 fino a 37 kWf - oltre 33 fino a 42 kWt - u.i. fino a 16 | cad | 15.640,66 |  | 6,60
1M.07.040.0010.e | - oltre 37 fino a 46 kWf - oltre 42 fino a 52 kWt - u.i. fino a 20 | cad | 20.258,95 |  | 5,10
1M.07.040.0010.f | - oltre 46 fino a 58 kWf - oltre 52 fino a 60 kWt - u.i. fino a 20 | cad | 22.030,65 |  | 4,69
1M.07.040.0010.g | - oltre 58 fino a 70 kWf - oltre 60 fino a 78 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 29.005,61 |  | 3,56
1M.07.040.0010.h | - oltre 70 fino a 75 kWf - oltre 78 fino a 85 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 29.879,56 |  | 3,46
1M.07.040.0010.i | - oltre 75 fino a 80 kWf - oltre 85 fino a 90 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 30.815,94 |  | 3,35
1M.07.040.0010.j | - oltre 80 fino a 85 kWf - oltre 90 fino a 95 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 31.627,46 |  | 3,26
1M.07.040.0020 | Unità interne a pavimento a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0020.a | - in vista - kWf fino a 2,3 - kWt fino a 2,6 | cad | 2.240,22 |  | 36,34
1M.07.040.0020.b | - in vista - kWf fino a 2,9 - kWt fino a 3,3 | cad | 2.249,42 |  | 36,19
1M.07.040.0020.c | - in vista - kWf fino a 3,7 - kWt fino a 4,1 | cad | 2.266,15 |  | 35,93
1M.07.040.0020.d | - in vista - kWf fino a 4,7 - kWt fino a 5,2 | cad | 2.312,16 |  | 35,21
1M.07.040.0020.e | - in vista - kWf fino a 5,8 - kWt fino a 6,5 | cad | 2.367,37 |  | 34,39
1M.07.040.0020.f | - in vista - kWf fino a 7,3 - kWt fino a 8,3 | cad | 2.409,20 |  | 33,79
1M.07.040.0020.g | - da incasso - kWf fino a 2,3 - kWt fino a 2,6 | cad | 2.129,81 |  | 38,23
1M.07.040.0020.h | - da incasso - kWf fino a 2,9 - kWt fino a 3,3 | cad | 2.139,01 |  | 38,06
1M.07.040.0020.i | - da incasso - kWf fino a 3,7 - kWt fino a 4,1 | cad | 2.161,59 |  | 37,66
1M.07.040.0020.j | - da incasso - kWf fino a 4,7 - kWt fino a 5,2 | cad | 2.183,34 |  | 37,29
1M.07.040.0020.k | - da incasso - kWf fino a 5,8 - kWt fino a 6,5 | cad | 2.225,17 |  | 36,59
1M.07.040.0020.l | - da incasso - kWf fino a 7,3 - kWt fino a 8,3 | cad | 2.251,93 |  | 36,15
1M.07.040.0030 | Unità interne pensili a parete a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0030.a | - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.847,90 |  | 44,06
1M.07.040.0030.b | - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.863,80 |  | 43,68
1M.07.040.0030.c | - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.878,02 |  | 43,35
1M.07.040.0030.d | - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.892,24 |  | 43,02
1M.07.040.0030.e | - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.915,66 |  | 42,50
1M.07.040.0040 | Unità interne pensili a soffitto in vista a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0040.a | - fino a 4,7 kWf- fino a 5,2 kWt | cad | 2.635,05 |  | 30,90
1M.07.040.0040.b | - fino a 7,3 kWf- fino a 8,3 kWt | cad | 2.815,73 |  | 28,91
1M.07.040.0040.c | - fino a 11,6 kWf- fino a 13 kWt | cad | 3.216,41 |  | 25,31
1M.07.040.0040.d | - fino a 14,5 kWf- fino a 16,3 kWt | cad | 3.856,33 |  | 21,11
1M.07.040.0050 | Unità interne pensili a soffitto da incasso canalizzabili a 3 velocità I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (Pa: statica utile minima a velocità alta - kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0050.a | - 5 Pa - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.985,09 |  | 41,01
1M.07.040.0050.b | - 5 Pa - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 2.038,63 |  | 39,93
1M.07.040.0050.c | - 5 Pa - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 2.143,19 |  | 37,99
1M.07.040.0050.d | - 100 Pa - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 2.381,59 |  | 34,18
1M.07.040.0050.e | - 100 Pa - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 2.400,83 |  | 33,91
1M.07.040.0050.f | - 100 Pa - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 2.425,08 |  | 33,57
1M.07.040.0050.g | - 100 Pa - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 2.471,93 |  | 32,93
1M.07.040.0050.h | - 100 Pa - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 2.517,93 |  | 32,33
1M.07.040.0050.i | - 100 Pa - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 2.599,08 |  | 31,32
1M.07.040.0050.j | - 100 Pa - fino a 8,3 kWf - fino a 9,3 kWt | cad | 2.701,13 |  | 30,14
1M.07.040.0050.k | - 100 Pa - fino a 9,3 kWf - fino a 10,5 kWt | cad | 2.778,92 |  | 29,30
1M.07.040.0050.l | - 100 Pa - fino a 11,6 kWf - fino a 13 kWt | cad | 2.974,66 |  | 27,37
1M.07.040.0050.m | - 100 Pa - fino a 14,5 kWf - fino a 16,3 kWt | cad | 3.182,11 |  | 25,58
1M.07.040.0050.n | - 100 Pa - fino a 16,3 kWf - fino a 18,6 kWt | cad | 3.350,25 |  | 24,30
1M.07.040.0050.o | - 200 Pa - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 2.786,36 |  | 29,22
1M.07.040.0050.p | - 200 Pa - fino a 8,3 kWf - fino a 9,3 kWt | cad | 2.950,83 |  | 27,59
1M.07.040.0050.q | - 200 Pa - fino a 9,3 kWf - fino a 10,5 kWt | cad | 3.028,62 |  | 26,88
1M.07.040.0050.r | - 200 Pa - fino a 11,6 kWf - fino a 13 kWt | cad | 3.073,37 |  | 26,49
1M.07.040.0050.s | - 200 Pa - fino a 14,5 kWf - fino a 16,3 kWt | cad | 3.293,37 |  | 24,72
1M.07.040.0050.t | - 200 Pa - fino a 16,3 kWf - fino a 18,6 kWt | cad | 3.492,46 |  | 23,31
1M.07.040.0060 | Unità interne pensili a soffitto a cassetta a 3 velocità I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0060.a | - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 2.764,33 |  | 29,45
1M.07.040.0060.b | - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 2.889,18 |  | 28,18
1M.07.040.0060.c | - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 3.014,03 |  | 27,01
1M.07.040.0060.d | - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 3.138,88 |  | 25,94
1M.07.040.0070 | Unità per aria primaria a soffitto da incasso con filtro, recuperatore, batteria di riscaldamento/raffreddamento, umidificatore, ventilatori di mandata ed estrazione a 2 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa). I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (m³/h: portata a velocità alta - kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0070.a | - 500 m³/h - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 4.473,11 |  | 28,53
1M.07.040.0070.b | - 1000 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 5.501,16 |  | 23,19
1M.07.040.0080 | Accessori per sistemi multi-split |  |  |  |
1M.07.040.0080.a | - pompetta scarico condensa | cad | 908,52 |  | 54,91
1M.07.040.0080.b | - telecomando a raggi infrarossi | cad | 133,61 |  | 36,46
1M.07.040.0080.c | - comando remoto | cad | 244,02 |  | 19,97
1M.07.040.0080.d | - programmatore settimanale | cad | 340,22 |  | 14,32
1M.07.040.0080.e | - unità di comando centralizzato fino a 8 sistemi | cad | 887,05 |  | 10,98
1M.07.040.0080.f | - unità di comando centralizzato fino a 32 sistemi | cad | 989,10 |  | 9,85
1M.07.040.0080.g | - unità di comando centralizzato fino a 50 sistemi | cad | 2.176,92 |  | 4,48
1M.07.040.0080.h | - unità di interfaccia a sistema esterno di controllo | cad | 1.859,89 |  | 5,24