Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1M.02 - Apparecchiature per refrig. e raffredd.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1M.02 | APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
1M.02.010 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI |  |  |  |
1M.02.010.0010 | Refrigeratori d'acqua condensato ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori, evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo, condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori, circuito frigorifero completo di accessori, carica di refrigerante e olio, sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo, quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle, basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti, pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0010.a | - fino a 4,5 kW - n° 1 | cad | 3.347,98 |  | 7,28
1M.02.010.0010.b | - oltre 4,5 fino a 6 kW - n° 1 | cad | 3.578,95 |  | 6,81
1M.02.010.0010.c | - oltre 6 fino a 8 kW - n° 1 | cad | 4.084,60 |  | 5,96
1M.02.010.0010.d | - oltre 8 fino a 10 kW - n° 1 | cad | 4.853,67 |  | 5,02
1M.02.010.0010.e | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 5.098,38 |  | 4,78
1M.02.010.0010.f | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 5.447,96 |  | 4,47
1M.02.010.0010.g | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 | cad | 7.046,04 |  | 3,46
1M.02.010.0010.h | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 9.091,08 |  | 2,68
1M.02.010.0010.i | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 9.843,92 |  | 2,47
1M.02.010.0010.j | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 11.136,13 |  | 2,19
1M.02.010.0010.k | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 12.111,20 |  | 2,01
1M.02.010.0010.l | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 14.469,62 |  | 1,68
1M.02.010.0010.m | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 15.515,62 |  | 2,36
1M.02.010.0010.n | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 17.053,77 |  | 2,14
1M.02.010.0010.o | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 19.198,70 |  | 1,90
1M.02.010.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0020.a | - oltre 33 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 568,96 |  | 8,56
1M.02.010.0020.b | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 708,80 |  | 6,87
1M.02.010.0020.c | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 847,39 |  | 5,75
1M.02.010.0020.d | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 882,34 |  | 5,52
1M.02.010.0020.e | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 917,30 |  | 5,31
1M.02.010.0020.f | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 952,26 |  | 5,12
1M.02.010.0020.g | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 1.003,44 |  | 4,86
1M.02.010.0020.h | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 1.336,80 |  | 3,64
1M.02.010.0030 | Aumento di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Aumenti di prezzi validi per tutti i refrigeratori condensati a d'aria. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0030.a | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 1.664,00 |  | 0,35
1M.02.010.0030.b | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 1.851,28 |  | 0,31
1M.02.010.0030.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 2 | cad | 3.042,35 |  | 0,19
1M.02.010.0030.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 3.815,16 |  | 0,15
1M.02.010.0030.e | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 4.821,45 |  | 0,12
1M.02.010.0030.f | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 5.339,59 |  | 0,11
1M.02.010.0030.g | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 6.406,18 |  | 0,10
1M.02.010.0030.h | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 7.472,03 |  | 0,08
1M.02.010.0030.i | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 7.891,52 |  | 0,07
1M.02.010.0030.j | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 8.311,02 |  | 0,07
1M.02.010.0030.k | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 9.213,68 |  | 0,06
1M.02.010.0040 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0040.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 13.082,53 |  | 1,86
1M.02.010.0040.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 13.683,07 |  | 1,78
1M.02.010.0040.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 15.117,59 |  | 1,61
1M.02.010.0040.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 15.719,36 |  | 1,55
1M.02.010.0040.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 18.588,42 |  | 1,31
1M.02.010.0040.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 17.524,69 |  | 1,39
1M.02.010.0040.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 18.415,89 |  | 1,98
1M.02.010.0040.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 20.497,14 |  | 1,78
1M.02.010.0040.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 19.202,45 |  | 1,90
1M.02.010.0040.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 21.840,52 |  | 1,67
1M.02.010.0040.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 20.867,95 |  | 1,75
1M.02.010.0040.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 23.042,83 |  | 1,59
1M.02.010.0040.m | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 25.587,28 |  | 1,43
1M.02.010.0040.n | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 26.373,83 |  | 1,39
1M.02.010.0040.o | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 26.929,41 |  | 1,36
1M.02.010.0040.p | - oltre 180 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 28.918,27 |  | 1,26
1M.02.010.0040.q | - oltre 200 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 30.999,52 |  | 1,18
1M.02.010.0040.r | - oltre 220 fino a 240 kW - n° 2 | cad | 33.082,02 |  | 1,10
1M.02.010.0040.s | - oltre 240 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 34.793,72 |  | 1,05
1M.02.010.0040.t | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 36.088,40 |  | 1,01
1M.02.010.0040.u | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 41.965,10 |  | 0,87
1M.02.010.0050 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatore elicoidale con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0050.a | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 2.466,68 |  | 1,98
1M.02.010.0050.b | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.745,11 |  | 1,77
1M.02.010.0050.c | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 2.836,24 |  | 1,72
1M.02.010.0050.d | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.160,85 |  | 1,54
1M.02.010.0050.e | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.669,00 |  | 1,33
1M.02.010.0050.f | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 4.038,55 |  | 1,21
1M.02.010.0050.g | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 4.269,52 |  | 1,14
1M.02.010.0050.h | - oltre 180 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.410,60 |  | 1,10
1M.02.010.0050.i | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 4.456,79 |  | 1,09
1M.02.010.0050.j | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 4.641,57 |  | 1,05
1M.02.010.0050.k | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 5.149,72 |  | 0,95
1M.02.010.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0060.a | - oltre 30 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 936,57 |  | 15,61
1M.02.010.0060.b | - oltre 46 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 1.010,24 |  | 14,47
1M.02.010.0060.c | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 1.414,75 |  | 10,33
1M.02.010.0060.d | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 1.131,34 |  | 12,92
1M.02.010.0060.e | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 1.391,58 |  | 17,51
1M.02.010.0060.f | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 1.876,00 |  | 12,99
1M.02.010.0060.g | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 1.446,51 |  | 16,84
1M.02.010.0060.h | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.155,66 |  | 11,30
1M.02.010.0060.i | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 1.598,83 |  | 15,24
1M.02.010.0060.j | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 2.244,31 |  | 10,85
1M.02.010.0060.k | - oltre 120 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 2.505,24 |  | 9,72
1M.02.010.0060.l | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 2.598,88 |  | 9,37
1M.02.010.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0070.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 3.190,12 |  | 4,58
1M.02.010.0070.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 3.213,84 |  | 4,55
1M.02.010.0070.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 3.222,58 |  | 4,54
1M.02.010.0070.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 3.282,51 |  | 4,45
1M.02.010.0070.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 5.645,92 |  | 2,59
1M.02.010.0070.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 3.572,16 |  | 4,09
1M.02.010.0070.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 3.778,71 |  | 6,45
1M.02.010.0070.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 5.767,58 |  | 4,22
1M.02.010.0070.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 4.009,69 |  | 6,08
1M.02.010.0070.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 5.662,70 |  | 4,30
1M.02.010.0070.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 4.958,55 |  | 4,91
1M.02.010.0070.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.906,15 |  | 4,12
1M.02.010.0070.m | - oltre 120 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 6.758,88 |  | 3,60
1M.02.010.0070.n | - oltre 160 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 7.026,06 |  | 3,47
1M.02.010.0070.o | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 7.793,89 |  | 3,13
1M.02.010.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 86 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0080.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 47.502,43 |  | 0,51
1M.02.010.0080.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 52.221,76 |  | 0,47
1M.02.010.0080.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 55.335,28 |  | 0,66
1M.02.010.0080.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 58.480,26 |  | 0,62
1M.02.010.0080.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 60.562,76 |  | 0,60
1M.02.010.0080.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 62.691,44 |  | 0,58
1M.02.010.0080.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 65.328,27 |  | 0,56
1M.02.010.0080.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 71.203,72 |  | 0,51
1M.02.010.0080.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 77.913,15 |  | 0,47
1M.02.010.0080.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 90.773,96 |  | 0,40
1M.02.010.0080.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 93.549,37 |  | 0,39
1M.02.010.0080.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 96.187,45 |  | 0,38
1M.02.010.0080.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 103.496,17 |  | 0,35
1M.02.010.0080.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 125.054,02 |  | 0,29
1M.02.010.0080.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 130.792,12 |  | 0,28
1M.02.010.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 75 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0090.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 7.139,83 |  | 0,68
1M.02.010.0090.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 7.925,13 |  | 0,61
1M.02.010.0090.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 8.111,16 |  | 0,60
1M.02.010.0090.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 8.574,35 |  | 0,57
1M.02.010.0090.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 9.176,12 |  | 0,53
1M.02.010.0090.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 9.544,44 |  | 0,51
1M.02.010.0090.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 9.915,24 |  | 0,49
1M.02.010.0090.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 10.840,38 |  | 0,45
1M.02.010.0090.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 11.857,90 |  | 0,41
1M.02.010.0090.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 13.894,21 |  | 0,35
1M.02.010.0090.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 14.311,21 |  | 0,34
1M.02.010.0090.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 15.104,46 |  | 0,48
1M.02.010.0090.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 15.867,30 |  | 0,46
1M.02.010.0090.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 19.199,54 |  | 0,38
1M.02.010.0090.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 21.032,78 |  | 0,46
1M.02.010.0100 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0100.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.448,56 |  | 4,24
1M.02.010.0100.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 3.597,13 |  | 4,06
1M.02.010.0100.c | - oltre 350 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 3.778,71 |  | 6,45
1M.02.010.0100.d | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 3.889,83 |  | 6,26
1M.02.010.0100.e | - oltre 620 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 5.509,13 |  | 4,42
1M.02.010.0100.f | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 7.202,10 |  | 3,38
1M.02.010.0100.g | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 7.405,61 |  | 3,29
1M.02.010.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0110.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 10.146,76 |  | 1,44
1M.02.010.0110.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 11.073,15 |  | 1,32
1M.02.010.0110.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 11.194,80 |  | 2,18
1M.02.010.0110.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 12.564,41 |  | 1,94
1M.02.010.0110.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 13.508,28 |  | 1,80
1M.02.010.0110.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 14.096,31 |  | 1,73
1M.02.010.0110.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 14.877,87 |  | 1,64
1M.02.010.0110.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 15.830,49 |  | 1,54
1M.02.010.0110.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 16.083,93 |  | 1,51
1M.02.010.0110.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 16.971,61 |  | 1,44
1M.02.010.0110.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 17.884,26 |  | 1,36
1M.02.010.0110.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 18.275,05 |  | 1,33
1M.02.010.0110.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 19.457,37 |  | 1,25
1M.02.010.0110.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 22.241,53 |  | 1,10
1M.02.010.0110.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 23.455,07 |  | 1,04
1M.02.010.0120 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0120.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 23.214,11 |  | 1,05
1M.02.010.0120.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 25.018,19 |  | 0,97
1M.02.010.0120.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 26.081,91 |  | 0,93
1M.02.010.0120.d | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 29.460,35 |  | 0,83
1M.02.010.0120.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 38.851,57 |  | 0,63
1M.02.010.0120.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 42.969,12 |  | 0,57
1M.02.010.0120.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 45.745,79 |  | 0,53
1M.02.010.0120.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 51.125,34 |  | 0,71
1M.02.010.0120.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 57.925,92 |  | 0,63
1M.02.010.0120.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 61.626,48 |  | 0,59
1M.02.010.0120.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 73.100,19 |  | 0,50
1M.02.010.0120.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 77.171,55 |  | 0,47
1M.02.010.0120.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 79.946,97 |  | 0,46
1M.02.010.0120.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 88.043,48 |  | 0,42
1M.02.010.0120.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 95.400,90 |  | 0,38
1M.02.010.0120.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 106.550,00 |  | 0,34
1M.02.010.0120.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 109.325,41 |  | 0,33
1M.02.010.0120.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 113.858,72 |  | 0,32
1M.02.010.0120.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 116.773,97 |  | 0,31
1M.02.010.0120.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 138.148,29 |  | 0,26
1M.02.010.0120.u | - oltre 1060 fino a 1100 kW - n° 4 | cad | 144.439,48 |  | 0,25
1M.02.010.0120.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 147.585,70 |  | 0,25
1M.02.010.0130 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0130.a | - oltre 100 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 2.328,11 |  | 2,09
1M.02.010.0130.b | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 2.420,50 |  | 2,01
1M.02.010.0130.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 3.219,54 |  | 1,51
1M.02.010.0130.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 5.491,81 |  | 0,89
1M.02.010.0130.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 6.747,80 |  | 0,72
1M.02.010.0130.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.204,79 |  | 0,59
1M.02.010.0130.g | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 9.267,27 |  | 0,53
1M.02.010.0130.h | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 9.730,46 |  | 0,50
1M.02.010.0130.i | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 11.580,73 |  | 0,42
1M.02.010.0130.j | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 11.997,73 |  | 0,41
1M.02.010.0130.k | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 12.371,04 |  | 0,39
1M.02.010.0130.l | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 13.394,81 |  | 0,36
1M.02.010.0130.m | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 16.050,83 |  | 0,46
1M.02.010.0130.n | - oltre 740 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.809,97 |  | 0,41
1M.02.010.0130.o | - oltre 860 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 18.550,32 |  | 0,39
1M.02.010.0130.p | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 19.876,67 |  | 0,49
1M.02.010.0130.q | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 20.664,47 |  | 0,47
1M.02.010.0130.r | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 21.449,78 |  | 0,45
1M.02.010.0140 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0140.a | - oltre 100 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 1.538,90 |  | 15,83
1M.02.010.0140.b | - oltre 145 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 1.714,94 |  | 14,20
1M.02.010.0140.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 2.226,83 |  | 10,94
1M.02.010.0140.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 2.738,71 |  | 8,89
1M.02.010.0140.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.250,60 |  | 7,49
1M.02.010.0140.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 3.561,47 |  | 6,84
1M.02.010.0140.g | - oltre 370 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 3.751,79 |  | 9,09
1M.02.010.0140.h | - oltre 470 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 3.965,29 |  | 8,60
1M.02.010.0140.i | - oltre 590 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 4.177,54 |  | 8,16
1M.02.010.0140.j | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 4.593,28 |  | 7,42
1M.02.010.0140.k | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 5.427,28 |  | 6,28
1M.02.010.0140.l | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 5.848,03 |  | 5,83
1M.02.010.0140.m | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 6.260,03 |  | 5,45
1M.02.010.0140.n | - oltre 980 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 7.092,78 |  | 4,81
1M.02.010.0140.o | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 7.925,53 |  | 4,30
1M.02.010.0150 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0150.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 3.924,79 |  | 6,21
1M.02.010.0150.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 4.139,53 |  | 5,88
1M.02.010.0150.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 4.243,15 |  | 5,74
1M.02.010.0150.d | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 4.527,81 |  | 5,38
1M.02.010.0150.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 6.957,39 |  | 3,50
1M.02.010.0150.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 8.243,35 |  | 2,96
1M.02.010.0150.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 9.255,88 |  | 2,63
1M.02.010.0150.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 9.645,42 |  | 2,53
1M.02.010.0150.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 11.343,93 |  | 3,01
1M.02.010.0150.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 12.647,36 |  | 2,70
1M.02.010.0150.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 12.927,02 |  | 2,64
1M.02.010.0150.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 13.758,53 |  | 2,48
1M.02.010.0150.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 14.591,27 |  | 2,34
1M.02.010.0150.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 15.255,47 |  | 2,24
1M.02.010.0150.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 15.846,02 |  | 2,15
1M.02.010.0150.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 16.887,27 |  | 2,02
1M.02.010.0150.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.927,26 |  | 1,90
1M.02.010.0150.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 19.592,76 |  | 1,74
1M.02.010.0150.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 20.418,02 |  | 1,67
1M.02.010.0150.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 21.263,25 |  | 1,60
1M.02.010.0150.u | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 22.928,75 |  | 1,49
1M.02.010.0150.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 23.761,51 |  | 1,44
1M.02.010.0160 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a; - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI; - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0160.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 12.203,59 |  | 2,00
1M.02.010.0160.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 12.712,98 |  | 1,92
1M.02.010.0160.c | - oltre 34 fino a 44 kW - n° 1 | cad | 13.499,53 |  | 1,80
1M.02.010.0160.d | - oltre 44 fino a 54 kW - n° 1 | cad | 14.701,84 |  | 1,66
1M.02.010.0160.e | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 16.228,75 |  | 1,50
1M.02.010.0160.f | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 19.096,56 |  | 1,28
1M.02.010.0160.g | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 18.172,67 |  | 1,34
1M.02.010.0160.h | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 20.532,34 |  | 1,19
1M.02.010.0160.i | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 18.771,95 |  | 1,30
1M.02.010.0160.j | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 21.040,47 |  | 1,16
1M.02.010.0160.k | - oltre 85 fino a 105 kW - n° 2 | cad | 25.031,69 |  | 1,46
1M.02.010.0160.l | - oltre 105 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 25.356,30 |  | 1,44
1M.02.010.0160.m | - oltre 120 fino a 130 kW - n° 2 | cad | 26.651,00 |  | 1,37
1M.02.010.0160.n | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 28.593,66 |  | 1,28
1M.02.010.0160.o | - oltre 140 fino a 155 kW - n° 2 | cad | 30.399,00 |  | 1,20
1M.02.010.0160.p | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 31.648,74 |  | 1,15
1M.02.010.0160.q | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 38.911,27 |  | 0,94
1M.02.010.0170 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0170.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 1.079,61 |  | 4,51
1M.02.010.0170.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 1.124,55 |  | 4,33
1M.02.010.0170.c | - oltre 34 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 1.170,74 |  | 4,16
1M.02.010.0170.d | - oltre 44 fino a 54 kW - n° 1 | cad | 1.218,18 |  | 4,00
1M.02.010.0170.e | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 1.339,29 |  | 3,64
1M.02.010.0170.f | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 2.050,94 |  | 2,38
1M.02.010.0170.g | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 1.460,39 |  | 3,34
1M.02.010.0170.h | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 2.535,36 |  | 1,92
1M.02.010.0170.i | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 2.281,91 |  | 2,14
1M.02.010.0170.j | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 3.021,02 |  | 1,61
1M.02.010.0170.k | - oltre 85 fino a 105 kW - n° 2 | cad | 3.060,97 |  | 1,59
1M.02.010.0170.l | - oltre 105 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.100,92 |  | 1,57
1M.02.010.0170.m | - oltre 120 fino a 130 kW - n° 2 | cad | 3.140,87 |  | 1,55
1M.02.010.0170.n | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.180,83 |  | 1,53
1M.02.010.0170.o | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.219,54 |  | 1,51
1M.02.010.0170.p | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 3.259,49 |  | 1,49
1M.02.010.0170.q | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 3.299,44 |  | 1,48
1M.02.010.0180 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0180.a | - oltre 25 fino a 44 kW - n° 1 | cad | 1.158,81 |  | 12,61
1M.02.010.0180.b | - oltre 44 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 1.371,05 |  | 10,66
1M.02.010.0180.c | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 1.885,43 |  | 7,75
1M.02.010.0180.d | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 1.482,17 |  | 9,86
1M.02.010.0180.e | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 1.885,43 |  | 7,75
1M.02.010.0180.f | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 1.482,17 |  | 9,86
1M.02.010.0180.g | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 1.885,43 |  | 7,75
1M.02.010.0180.h | - oltre 85 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 2.062,03 |  | 11,81
1M.02.010.0180.i | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 2.200,61 |  | 11,07
1M.02.010.0180.j | - oltre 140 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 2.455,30 |  | 9,92
1M.02.010.0180.k | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 2.533,96 |  | 9,61
1M.02.010.0190 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0190.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 3.101,47 |  | 4,71
1M.02.010.0190.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 3.369,91 |  | 4,34
1M.02.010.0190.c | - oltre 34 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 3.421,09 |  | 4,27
1M.02.010.0190.d | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 5.313,81 |  | 2,75
1M.02.010.0190.e | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 3.530,96 |  | 4,14
1M.02.010.0190.f | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 5.553,53 |  | 2,63
1M.02.010.0190.g | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 3.967,93 |  | 3,68
1M.02.010.0190.h | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 5.553,53 |  | 2,63
1M.02.010.0190.i | - oltre 85 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.740,11 |  | 4,24
1M.02.010.0190.j | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 5.854,97 |  | 4,16
1M.02.010.0190.k | - oltre 140 fino a 155 kW - n° 2 | cad | 6.254,49 |  | 3,89
1M.02.010.0190.l | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 6.331,90 |  | 3,85
1M.02.010.0190.m | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 6.947,40 |  | 3,51
1M.02.010.0200 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0200.a | - oltre 270 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 60.221,91 |  | 0,61
1M.02.010.0200.b | - oltre 300 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 63.127,17 |  | 0,58
1M.02.010.0200.c | - oltre 330 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 66.518,10 |  | 0,55
1M.02.010.0200.d | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 72.192,26 |  | 0,67
1M.02.010.0200.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 2 | cad | 75.786,70 |  | 0,64
1M.02.010.0200.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 78.884,22 |  | 0,62
1M.02.010.0200.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 83.376,33 |  | 0,58
1M.02.010.0200.h | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 89.098,21 |  | 0,55
1M.02.010.0200.i | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 94.731,44 |  | 0,51
1M.02.010.0200.j | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 100.352,19 |  | 0,49
1M.02.010.0200.k | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 100.450,81 |  | 0,49
1M.02.010.0200.l | - oltre 710 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 105.115,21 |  | 0,46
1M.02.010.0200.m | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 113.043,18 |  | 0,43
1M.02.010.0200.n | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 118.537,84 |  | 0,41
1M.02.010.0200.o | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 122.863,88 |  | 0,40
1M.02.010.0200.p | - oltre 890 fino a 940 kW - n° 4 | cad | 131.567,18 |  | 0,37
1M.02.010.0200.q | - oltre 940 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 135.127,91 |  | 0,36
1M.02.010.0200.r | - oltre 1000 fino a 1080 kW - n° 4 | cad | 146.036,04 |  | 0,33
1M.02.010.0200.s | - oltre 1080 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 156.575,88 |  | 0,31
1M.02.010.0200.t | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 164.719,85 |  | 0,30
1M.02.010.0200.u | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 173.183,43 |  | 0,28
1M.02.010.0200.v | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 180.957,34 |  | 0,40
1M.02.010.0210 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0210.a | - oltre 270 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 6.701,60 |  | 0,73
1M.02.010.0210.b | - oltre 300 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 7.709,14 |  | 0,63
1M.02.010.0210.c | - oltre 330 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.369,59 |  | 0,58
1M.02.010.0210.d | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 8.490,70 |  | 0,57
1M.02.010.0210.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 2 | cad | 8.611,80 |  | 0,57
1M.02.010.0210.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 9.102,47 |  | 0,54
1M.02.010.0210.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 9.157,40 |  | 0,53
1M.02.010.0210.h | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 9.317,21 |  | 0,52
1M.02.010.0210.i | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 9.655,55 |  | 0,50
1M.02.010.0210.j | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 11.130,03 |  | 0,44
1M.02.010.0210.k | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 11.339,78 |  | 0,43
1M.02.010.0210.l | - oltre 710 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 11.847,13 |  | 0,62
1M.02.010.0210.m | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 13.592,54 |  | 0,54
1M.02.010.0210.n | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 13.620,00 |  | 0,54
1M.02.010.0210.o | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 13.758,58 |  | 0,53
1M.02.010.0210.p | - oltre 890 fino a 940 kW - n° 4 | cad | 14.101,92 |  | 0,52
1M.02.010.0210.q | - oltre 940 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 14.531,41 |  | 0,50
1M.02.010.0210.r | - oltre 1000 fino a 1080 kW - n° 4 | cad | 15.121,13 |  | 0,64
1M.02.010.0210.s | - oltre 1080 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 15.124,88 |  | 0,64
1M.02.010.0210.t | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 16.576,88 |  | 0,59
1M.02.010.0210.u | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 16.948,93 |  | 0,57
1M.02.010.0210.v | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 17.154,94 |  | 0,57
1M.02.010.0220 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0220.a | - oltre 270 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 3.099,53 |  | 7,86
1M.02.010.0220.b | - oltre 330 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 3.344,78 |  | 10,20
1M.02.010.0220.c | - oltre 500 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 3.761,78 |  | 9,07
1M.02.010.0220.d | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 4.810,52 |  | 7,09
1M.02.010.0220.e | - oltre 670 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 5.118,91 |  | 6,66
1M.02.010.0220.f | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 5.427,28 |  | 6,28
1M.02.010.0220.g | - oltre 800 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 6.265,03 |  | 5,44
1M.02.010.0220.h | - oltre 1000 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 7.092,78 |  | 4,81
1M.02.010.0220.i | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 7.925,53 |  | 4,30
1M.02.010.0220.j | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 8.589,58 |  | 6,24
1M.02.010.0230 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0230.a | - oltre 270 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 9.880,13 |  | 2,47
1M.02.010.0230.b | - oltre 330 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 10.428,77 |  | 3,27
1M.02.010.0230.c | - oltre 420 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 11.260,27 |  | 3,03
1M.02.010.0230.d | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 12.927,02 |  | 2,64
1M.02.010.0230.e | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 13.758,53 |  | 2,48
1M.02.010.0230.f | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 14.903,39 |  | 2,29
1M.02.010.0230.g | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 16.263,02 |  | 2,10
1M.02.010.0230.h | - oltre 710 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 16.680,02 |  | 2,04
1M.02.010.0230.i | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 20.430,51 |  | 1,67
1M.02.010.0230.j | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 20.847,51 |  | 1,64
1M.02.010.0230.k | - oltre 890 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 21.263,25 |  | 1,60
1M.02.010.0230.l | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 22.928,75 |  | 1,49
1M.02.010.0230.m | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 23.761,51 |  | 1,44
1M.02.010.0230.n | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 24.838,80 |  | 2,16
1M.02.020 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREE COOLING |  |  |  |
1M.02.020.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori elicoidali, dispositivi e allacciamenti per funzionamento in "free cooling"; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 84 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 15 a 10 glicolata al 30% e aria °C 30 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0010.a | - fino a 45 kW - n° 1 | cad | 16.960,37 |  | 1,44
1M.02.020.0010.b | - oltre 45 fino a 50 kW - n° 1 | cad | 17.515,96 |  | 1,39
1M.02.020.0010.c | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 20.708,37 |  | 1,18
1M.02.020.0010.d | - oltre 75 fino a 90 kW - n° 2 | cad | 23.868,09 |  | 1,53
1M.02.020.0010.e | - oltre 90 fino a 100 kW - n° 2 | cad | 25.810,75 |  | 1,42
1M.02.020.0010.f | - oltre 100 fino a 125 kW - n° 2 | cad | 30.159,28 |  | 1,21
1M.02.020.0010.g | - oltre 125 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 30.807,25 |  | 1,19
1M.02.020.0010.h | - oltre 140 fino a 170 kW - n° 2 | cad | 34.786,22 |  | 1,05
1M.02.020.0010.i | - oltre 170 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 35.432,95 |  | 1,03
1M.02.020.0010.j | - oltre 200 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 43.900,27 |  | 0,83
1M.02.020.0010.k | - oltre 250 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 46.952,85 |  | 0,78
1M.02.020.0010.l | - oltre 300 fino a 350 kW - n° 2 | cad | 55.835,93 |  | 0,65
1M.02.020.0010.m | - oltre 350 fino a 400 kW - n° 4 | cad | 69.021,34 |  | 0,53
1M.02.020.0010.n | - oltre 400 fino a 450 kW - n° 4 | cad | 76.668,14 |  | 0,64
1M.02.020.0010.o | - oltre 450 fino a 480 kW - n° 4 | cad | 82.080,38 |  | 0,59
1M.02.020.0010.p | - oltre 480 fino a 530 kW - n° 4 | cad | 84.857,05 |  | 0,57
1M.02.020.0010.q | - oltre 530 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 89.437,80 |  | 0,54
1M.02.020.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 76 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0020.a | - fino a 45 kW - n°1 | cad | 3.529,16 |  | 1,38
1M.02.020.0020.b | - oltre 45 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 3.901,22 |  | 1,25
1M.02.020.0020.c | - oltre 75 fino a 100 kW - n° 2 | cad | 3.918,70 |  | 1,24
1M.02.020.0020.d | - oltre 100 fino a 125 kW - n° 2 | cad | 3.947,41 |  | 1,23
1M.02.020.0020.e | - oltre 125 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.997,35 |  | 1,22
1M.02.020.0020.f | - oltre 140 fino a 170 kW - n° 2 | cad | 4.039,79 |  | 1,21
1M.02.020.0020.g | - oltre 170 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 4.455,55 |  | 1,09
1M.02.020.0020.h | - oltre 200 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 4.525,47 |  | 1,08
1M.02.020.0020.i | - oltre 250 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 4.594,13 |  | 1,06
1M.02.020.0020.j | - oltre 300 fino a 350 kW - n° 2 | cad | 4.725,23 |  | 1,03
1M.02.020.0020.k | - oltre 350 fino a 400 kW - n° 4 | cad | 5.011,13 |  | 0,97
1M.02.020.0020.l | - oltre 400 fino a 450 kW - n° 4 | cad | 5.704,05 |  | 0,85
1M.02.020.0020.m | - oltre 450 fino a 480 kW - n° 4 | cad | 6.074,85 |  | 0,80
1M.02.020.0020.n | - oltre 480 fino a 530 kW - n° 4 | cad | 6.353,27 |  | 0,77
1M.02.020.0020.o | - oltre 530 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 7.370,79 |  | 0,66
1M.02.020.0030 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori elicoidali, dispositivi e allacciamenti per funzionamento in "free cooling"; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 15 a 10 glicolata al 30% e aria °C 30 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0030.a | - oltre 530 fino a 570 kW - n° 2 | cad | 90.270,54 |  | 0,54
1M.02.020.0030.b | - oltre 570 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 92.906,13 |  | 0,52
1M.02.020.0030.c | - oltre 610 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 98.642,98 |  | 0,49
1M.02.020.0030.d | - oltre 670 fino a 780 kW - n° 4 | cad | 140.049,49 |  | 0,35
1M.02.020.0030.e | - oltre 780 fino a 860 kW - n° 4 | cad | 144.768,82 |  | 0,34
1M.02.020.0030.f | - oltre 860 fino a 960 kW - n° 4 | cad | 156.336,17 |  | 0,31
1M.02.020.0030.g | - oltre 960 fino a 1120 kW - n° 4 | cad | 175.210,99 |  | 0,28
1M.02.020.0030.h | - oltre 1120 fino a 1340 kW - n° 4 | cad | 183.076,54 |  | 0,27
1M.02.020.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0040.a | - oltre 530 fino a 570 kW - n° 2 | cad | 5.288,29 |  | 0,92
1M.02.020.0040.b | - oltre 570 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 5.845,13 |  | 0,83
1M.02.020.0040.c | - oltre 610 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 6.352,02 |  | 0,77
1M.02.020.0040.d | - oltre 670 fino a 780 kW - n° 4 | cad | 7.447,42 |  | 0,98
1M.02.020.0040.e | - oltre 780 fino a 860 kW - n° 4 | cad | 7.956,81 |  | 0,92
1M.02.020.0040.f | - oltre 860 fino a 1340 kW - n° 4 | cad | 8.495,34 |  | 1,15
1M.02.030 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI |  |  |  |
1M.02.030.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 84 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0010.a | - oltre 19 fino a 23 kW - n° 1 - 200 Pa | cad | 6.929,92 |  | 3,52
1M.02.030.0010.b | - oltre 23 fino a 26 kW - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.576,65 |  | 3,22
1M.02.030.0010.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 - 250 Pa | cad | 8.086,03 |  | 3,01
1M.02.030.0010.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.770,31 |  | 2,26
1M.02.030.0010.e | - oltre 38 fino a 45 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 11.046,23 |  | 2,21
1M.02.030.0010.f | - oltre 45 fino a 50 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 12.065,01 |  | 2,02
1M.02.030.0010.g | - oltre 50 fino a 65 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 12.990,14 |  | 1,88
1M.02.030.0010.h | - oltre 65 fino a 80 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 14.239,90 |  | 1,71
1M.02.030.0010.i | - oltre 80 fino a 100 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 17.259,78 |  | 2,12
1M.02.030.0010.j | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 19.387,23 |  | 1,88
1M.02.030.0010.k | - oltre 120 fino a 135 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 23.107,76 |  | 1,58
1M.02.030.0010.l | - oltre 135 fino a 155 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 25.282,64 |  | 1,45
1M.02.030.0010.m | - oltre 155 fino a 185 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 28.596,16 |  | 1,28
1M.02.030.0010.n | - oltre 185 fino a 210 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 33.595,16 |  | 1,09
1M.02.030.0010.o | - oltre 210 fino a 235 kW - n° 4 - 120 Pa | cad | 36.234,48 |  | 1,01
1M.02.030.0010.p | - oltre 235 fino a 260 kW - n° 4 - 120 Pa | cad | 39.337,00 |  | 0,93
1M.02.030.0020 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 87 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0020.a | - fino a 35 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 12.122,44 |  | 2,01
1M.02.030.0020.b | - oltre 35 fino a 45 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 12.955,18 |  | 1,88
1M.02.030.0020.c | - oltre 45 fino a 55 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 14.388,46 |  | 1,69
1M.02.030.0020.d | - oltre 55 fino a 70 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 15.175,02 |  | 1,61
1M.02.030.0020.e | - oltre 55 fino a 70 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 17.950,44 |  | 1,36
1M.02.030.0020.f | - oltre 70 fino a 95 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 18.473,32 |  | 1,98
1M.02.030.0020.g | - oltre 70 fino a 95 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 20.555,82 |  | 1,78
1M.02.030.0020.h | - oltre 95 fino a 110 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 20.092,62 |  | 1,82
1M.02.030.0020.i | - oltre 95 fino a 110 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 22.406,10 |  | 1,63
1M.02.030.0020.j | - oltre 110 fino a 125 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 21.019,01 |  | 1,74
1M.02.030.0020.k | - oltre 110 fino a 125 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 23.748,23 |  | 1,54
1M.02.030.0020.l | - oltre 125 fino a 155 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 27.217,82 |  | 1,34
1M.02.030.0020.m | - oltre 155 fino a 175 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 28.141,71 |  | 1,30
1M.02.030.0020.n | - oltre 175 fino a 195 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 33.926,00 |  | 1,08
1M.02.030.0020.o | - oltre 195 fino a 230 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 35.451,67 |  | 1,03
1M.02.030.0030 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0030.a | - fino a 45 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 936,57 |  | 15,61
1M.02.030.0030.b | - oltre 45 fino a 70 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.010,24 |  | 14,47
1M.02.030.0030.c | - oltre 55 fino a 95 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 1.885,43 |  | 7,75
1M.02.030.0030.d | - oltre 70 fino a 95 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.266,73 |  | 19,23
1M.02.030.0030.e | - oltre 95 fino a 110 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.321,66 |  | 18,43
1M.02.030.0030.f | - oltre 95 fino a 125 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 2.155,66 |  | 11,30
1M.02.030.0030.g | - oltre 110 fino a 125 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.321,66 |  | 18,43
1M.02.030.0030.h | - oltre 125 fino a 175 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 2.505,24 |  | 9,72
1M.02.030.0030.i | - oltre 175 fino a 230 kW - n ° 2 - 100 Pa | cad | 2.598,88 |  | 9,37
1M.02.030.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0040.a | - fino a 35 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 3.190,12 |  | 4,58
1M.02.030.0040.b | - oltre 35 fino a 45 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.213,84 |  | 4,55
1M.02.030.0040.c | - oltre 45 fino a 55 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.222,58 |  | 4,54
1M.02.030.0040.d | - oltre 55 fino a 70 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.282,51 |  | 4,45
1M.02.030.0040.e | - oltre 55 fino a 95 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.767,58 |  | 4,22
1M.02.030.0040.f | - oltre 70 fino a 95 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.778,71 |  | 6,45
1M.02.030.0040.g | - oltre 95 fino a 125 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 4.009,69 |  | 6,08
1M.02.030.0040.h | - oltre 95 fino a 110 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.836,24 |  | 4,17
1M.02.030.0040.i | - oltre 110 fino a 125 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.906,15 |  | 4,12
1M.02.030.0040.j | - oltre 125 fino a 155 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 6.758,88 |  | 3,60
1M.02.030.0040.k | - oltre 155 fino a 175 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 7.026,06 |  | 3,47
1M.02.030.0040.l | - oltre 175 fino a 230 kW - n ° 2 - 100 Pa | cad | 7.793,89 |  | 3,13
1M.02.040 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA |  |  |  |
1M.02.040.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0010.a | - fino a 8 kW - n° 1 | cad | 4.552,98 |  | 8,56
1M.02.040.0010.b | - oltre 8 fino a 12 kW - n° 1 | cad | 4.659,11 |  | 8,37
1M.02.040.0010.c | - oltre 12 fino a 15 kW - n° 1 | cad | 5.159,75 |  | 7,55
1M.02.040.0010.d | - oltre 15 fino a 21 kW - n° 1 | cad | 6.082,40 |  | 6,41
1M.02.040.0010.e | - oltre 21 fino a 25 kW - n° 1 | cad | 6.313,36 |  | 6,17
1M.02.040.0010.f | - oltre 25 fino a 29 kW - n° 1 | cad | 6.523,11 |  | 5,98
1M.02.040.0010.g | - oltre 29 fino a 37 kW - n° 1 | cad | 7.177,32 |  | 5,43
1M.02.040.0010.h | - oltre 37 fino a 42 kW - n° 2 | cad | 7.800,33 |  | 5,00
1M.02.040.0010.i | - oltre 42 fino a 50 kW - n° 2 | cad | 7.917,69 |  | 4,92
1M.02.040.0010.j | - oltre 50 fino a 60 kW - n° 2 | cad | 8.287,25 |  | 4,70
1M.02.040.0010.k | - oltre 60 fino a 75 kW - n° 2 | cad | 9.213,63 |  | 4,23
1M.02.040.0010.l | - oltre 75 fino a 90 kW - n° 2 | cad | 11.479,66 |  | 3,40
1M.02.040.0010.m | - oltre 90 fino a 115 kW - n° 2 | cad | 12.370,94 |  | 4,73
1M.02.040.0010.n | - oltre 115 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 13.897,85 |  | 4,21
1M.02.040.0010.o | - oltre 115 fino a 150 kW - n° 4 | cad | 16.997,88 |  | 3,44
1M.02.040.0010.p | - oltre 150 fino a 180 kW - n° 4 | cad | 18.389,95 |  | 3,18
1M.02.040.0020 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0020.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 9.668,09 |  | 4,03
1M.02.040.0020.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 11.610,75 |  | 3,36
1M.02.040.0020.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 12.582,09 |  | 3,10
1M.02.040.0020.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 15.543,53 |  | 2,51
1M.02.040.0020.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 14.398,51 |  | 4,06
1M.02.040.0020.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 17.081,53 |  | 3,42
1M.02.040.0020.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 20.829,52 |  | 2,81
1M.02.040.0020.h | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 22.772,19 |  | 2,57
1M.02.040.0020.i | - oltre 260 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 24.530,08 |  | 2,38
1M.02.040.0020.j | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 33.830,16 |  | 1,73
1M.02.040.0020.k | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 36.790,35 |  | 1,59
1M.02.040.0020.l | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 4 | cad | 45.112,00 |  | 1,94
1M.02.040.0020.m | - oltre 520 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 49.369,39 |  | 1,78
1M.02.040.0020.n | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 60.795,66 |  | 1,44
1M.02.040.0020.o | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 6 | cad | 61.953,01 |  | 1,42
1M.02.040.0020.p | - oltre 780 fino a 830 kW - n° 6 | cad | 66.301,54 |  | 1,32
1M.02.040.0020.q | - oltre 830 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 73.010,98 |  | 1,20
1M.02.040.0020.r | - oltre 920 fino a 1030 kW - n° 8 | cad | 80.690,50 |  | 1,09
1M.02.040.0020.s | - oltre 1030 fino a 1110 kW - n° 8 | cad | 84.575,83 |  | 1,04
1M.02.040.0020.t | - oltre 1110 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 88.556,05 |  | 0,99
1M.02.040.0030 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0030.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 1.148,32 |  | 33,94
1M.02.040.0030.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 1.221,98 |  | 31,90
1M.02.040.0030.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 1.489,02 |  | 39,26
1M.02.040.0030.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 1.955,95 |  | 29,89
1M.02.040.0030.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 1.530,21 |  | 38,21
1M.02.040.0030.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 2.099,53 |  | 27,85
1M.02.040.0030.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 2.426,63 |  | 24,09
1M.02.040.0030.h | - oltre 220 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 2.653,86 |  | 22,03
1M.02.040.0030.i | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 3.417,94 |  | 17,11
1M.02.040.0030.j | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 3.907,75 |  | 22,44
1M.02.040.0030.k | - oltre 420 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 4.309,77 |  | 20,35
1M.02.040.0030.l | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 6.229,96 |  | 14,08
1M.02.040.0030.m | - oltre 710 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 6.442,21 |  | 13,61
1M.02.040.0030.n | - oltre 920 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 6.756,83 |  | 12,98
1M.02.040.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0040.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 1.529,62 |  | 9,56
1M.02.040.0040.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 1.593,28 |  | 9,17
1M.02.040.0040.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 2.319,91 |  | 6,30
1M.02.040.0040.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 2.738,71 |  | 8,89
1M.02.040.0040.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 2.839,84 |  | 8,58
1M.02.040.0040.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 2.992,15 |  | 8,14
1M.02.040.0040.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.399,22 |  | 5,54
1M.02.040.0040.h | - oltre 220 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 5.490,41 |  | 4,44
1M.02.040.0040.i | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 7.085,99 |  | 3,44
1M.02.040.0040.j | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 8.053,57 |  | 3,02
1M.02.040.0040.k | - oltre 420 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 9.377,53 |  | 3,64
1M.02.040.0040.l | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 11.432,56 |  | 2,98
1M.02.040.0040.m | - oltre 710 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 13.004,43 |  | 2,62
1M.02.040.0040.n | - oltre 920 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 17.723,76 |  | 1,92
1M.02.040.0050 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0050.a | - fino 130 kW - n° 1 | cad | 17.633,36 |  | 3,32
1M.02.040.0050.b | - oltre 130 fino a 160 kW - n° 1 | cad | 18.327,53 |  | 3,19
1M.02.040.0050.c | - oltre 160 fino a 210 kW - n° 1 | cad | 20.472,45 |  | 2,86
1M.02.040.0050.d | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 24.688,64 |  | 2,37
1M.02.040.0050.e | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 31.683,98 |  | 1,85
1M.02.040.0050.f | - oltre 250 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 32.773,93 |  | 1,78
1M.02.040.0050.g | - oltre 280 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 33.858,87 |  | 1,73
1M.02.040.0050.h | - oltre 310 fino a 380 kW - n° 2 | cad | 37.218,59 |  | 1,57
1M.02.040.0050.i | - oltre 380 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 38.847,88 |  | 1,50
1M.02.040.0050.j | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 48.016,01 |  | 1,83
1M.02.040.0050.k | - oltre 480 fino a 550 kW - n° 2 | cad | 52.988,78 |  | 1,65
1M.02.040.0050.l | - oltre 550 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 60.263,80 |  | 1,46
1M.02.040.0050.m | - oltre 610 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 62.934,33 |  | 1,39
1M.02.040.0050.n | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 65.412,61 |  | 1,34
1M.02.040.0050.o | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 67.609,97 |  | 1,30
1M.02.040.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0060.a | - fino a 130 kW - n° 1 | cad | 1.126,90 |  | 21,62
1M.02.040.0060.b | - oltre 130 fino a 160 kW - n° 1 | cad | 1.209,30 |  | 20,14
1M.02.040.0060.c | - oltre 160 fino a 210 kW - n° 1 | cad | 1.290,45 |  | 18,88
1M.02.040.0060.d | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 1.320,42 |  | 18,45
1M.02.040.0060.e | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 1.793,59 |  | 13,58
1M.02.040.0060.f | - oltre 250 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 1.950,91 |  | 12,49
1M.02.040.0060.g | - oltre 280 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 1.979,63 |  | 12,31
1M.02.040.0060.h | - oltre 310 fino a 380 kW - n° 2 | cad | 2.007,09 |  | 12,14
1M.02.040.0060.i | - oltre 380 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 2.275,52 |  | 10,71
1M.02.040.0060.j | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 2.656,86 |  | 12,84
1M.02.040.0060.k | - oltre 480 fino a 550 kW - n° 2 | cad | 3.022,67 |  | 11,28
1M.02.040.0060.l | - oltre 550 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 3.410,96 |  | 10,00
1M.02.040.0060.m | - oltre 610 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 3.450,91 |  | 9,88
1M.02.040.0060.n | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 3.544,54 |  | 9,62
1M.02.040.0060.o | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 3.638,18 |  | 9,37
1M.02.040.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0070.a | - fino a 210 kW - n° 1 | cad | 907,16 |  | 26,85
1M.02.040.0070.b | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 1.181,83 |  | 20,61
1M.02.040.0070.c | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 1.577,61 |  | 15,44
1M.02.040.0070.d | - oltre 250 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 1.630,05 |  | 14,94
1M.02.040.0070.e | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 1.804,13 |  | 18,90
1M.02.040.0070.f | - oltre 480 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 1.856,57 |  | 18,37
1M.02.040.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze oltre 800 kW (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0080.a | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 2 | cad | 71.054,58 |  | 1,23
1M.02.040.0080.b | - oltre 850 fino a 950 kW - n° 2 | cad | 85.317,44 |  | 1,03
1M.02.040.0080.c | - oltre 950 fino a 1060 kW - n° 2 | cad | 90.011,80 |  | 0,97
1M.02.040.0080.d | - oltre 1060 fino a 1150 kW - n° 2 | cad | 92.809,70 |  | 0,94
1M.02.040.0080.e | - oltre 1150 fino a 1250 kW - n° 4 | cad | 107.660,60 |  | 0,81
1M.02.040.0080.f | - oltre 1250 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 113.166,48 |  | 0,77
1M.02.040.0080.g | - oltre 1350 fino a 1510 kW - n° 4 | cad | 120.242,68 |  | 1,05
1M.02.040.0080.h | - oltre 1510 fino a 1610 kW - n° 4 | cad | 127.781,13 |  | 0,99
1M.02.040.0080.i | - oltre 1610 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 143.849,32 |  | 0,88
1M.02.040.0080.j | - oltre 1700 fino a 1820 kW - n° 4 | cad | 153.191,85 |  | 0,83
1M.02.040.0080.k | - oltre 1820 fino a 1910 kW - n° 4 | cad | 158.517,95 |  | 0,80
1M.02.040.0080.l | - oltre 1910 fino a 2000 kW - n° 4 | cad | 161.225,94 |  | 0,79
1M.02.040.0080.m | - oltre 2000 fino a 2120 kW - n° 4 | cad | 163.933,95 |  | 0,77
1M.02.040.0080.n | - oltre 2120 fino a 2200 kW - n° 4 | cad | 169.981,68 |  | 0,75
1M.02.040.0080.o | - oltre 2200 fino a 2300 kW - n° 4 | cad | 172.690,93 |  | 0,73
1M.02.040.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze oltre 800 kW (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0090.a | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 1 | cad | 5.436,02 |  | 6,27
1M.02.040.0090.b | - oltre 850 fino a 1060 kW - n° 2 | cad | 5.517,17 |  | 6,18
1M.02.040.0090.c | - oltre 1060 fino a 1150 kW - n° 2 | cad | 5.603,32 |  | 6,09
1M.02.040.0090.d | - oltre 1150 fino a 1250 kW - n° 4 | cad | 7.133,98 |  | 4,78
1M.02.040.0090.e | - oltre 1250 fino a 1510 kW - n° 4 | cad | 8.749,39 |  | 6,13
1M.02.040.0090.f | - oltre 1510 fino a 1610 kW - n° 4 | cad | 9.555,92 |  | 5,61
1M.02.040.0090.g | - oltre 1610 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 10.363,69 |  | 5,17
1M.02.040.0090.h | - oltre 1700 fino a 1820 kW - n° 4 | cad | 10.613,39 |  | 5,05
1M.02.040.0090.i | - oltre 1820 fino a 2120 kW - n° 4 | cad | 10.770,71 |  | 4,98
1M.02.040.0090.j | - oltre 2120 fino a 2200 kW - n° 4 | cad | 10.851,86 |  | 4,94
1M.02.040.0090.k | - oltre 2200 fino a 2300 kW - n° 4 | cad | 10.933,01 |  | 4,90
1M.02.040.0100 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0100.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 58.110,13 |  | 1,51
1M.02.040.0100.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 61.853,13 |  | 1,42
1M.02.040.0100.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 68.014,49 |  | 1,29
1M.02.040.0100.d | - oltre 640 fino a 710 kW - n° 2 | cad | 72.570,26 |  | 1,21
1M.02.040.0100.e | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 2 | cad | 76.843,88 |  | 1,14
1M.02.040.0100.f | - oltre 780 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 81.006,38 |  | 1,08
1M.02.040.0100.g | - oltre 840 fino a 1020 kW - n° 4 | cad | 94.119,37 |  | 0,93
1M.02.040.0100.h | - oltre 1020 fino a 1150 kW - n° 4 | cad | 107.232,37 |  | 0,82
1M.02.040.0100.i | - oltre 1150 fino a 1260 kW - n° 4 | cad | 120.345,36 |  | 0,73
1M.02.040.0100.j | - oltre 1260 fino a 1360 kW - n° 4 | cad | 133.946,22 |  | 0,95
1M.02.040.0100.k | - oltre 1360 fino a 1470 kW - n° 4 | cad | 143.404,86 |  | 0,88
1M.02.040.0100.l | - oltre 1470 fino a 1540 kW - n° 4 | cad | 147.501,19 |  | 0,86
1M.02.040.0100.m | - oltre 1540 fino a 1600 kW - n° 4 | cad | 151.140,56 |  | 0,84
1M.02.040.0100.n | - oltre 1600 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 154.832,38 |  | 0,82
1M.02.040.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0110.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 3.590,74 |  | 9,50
1M.02.040.0110.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 3.621,95 |  | 9,42
1M.02.040.0110.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 3.901,61 |  | 8,74
1M.02.040.0110.d | - oltre 640 fino a 710 kW - n° 2 | cad | 4.464,69 |  | 7,64
1M.02.040.0110.e | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 2 | cad | 5.436,02 |  | 6,27
1M.02.040.0110.f | - oltre 780 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 5.517,17 |  | 6,18
1M.02.040.0110.g | - oltre 840 fino a 1020 kW - n° 4 | cad | 6.265,03 |  | 5,44
1M.02.040.0110.h | - oltre 1020 fino a 1150 kW - n° 4 | cad | 7.011,63 |  | 4,86
1M.02.040.0110.i | - oltre 1150 fino a 1260 kW - n° 4 | cad | 7.758,23 |  | 4,40
1M.02.040.0110.j | - oltre 1260 fino a 1470 kW - n° 4 | cad | 8.871,04 |  | 7,14
1M.02.040.0110.k | - oltre 1470 fino a 1540 kW - n° 4 | cad | 9.677,57 |  | 6,54
1M.02.040.0110.l | - oltre 1540 fino a 1600 kW - n° 4 | cad | 10.485,35 |  | 6,04
1M.02.040.0110.m | - oltre 1600 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 10.735,05 |  | 5,90
1M.02.040.0120 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0120.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 8.904,36 |  | 3,83
1M.02.040.0120.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 9.236,46 |  | 3,69
1M.02.040.0120.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 9.312,61 |  | 3,66
1M.02.040.0120.d | - oltre 640 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 10.929,42 |  | 3,12
1M.02.050 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI |  |  |  |
1M.02.050.0010 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 68 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0010.a | - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2 | cad | 10.027,46 |  | 2,43
1M.02.050.0010.b | - oltre 35 fino a 42 kWf - oltre 42 fino a 48 kWt - n° 2 | cad | 10.558,06 |  | 2,31
1M.02.050.0010.c | - oltre 42 fino a 50 kWf - oltre 48 fino a 55 kWt - n° 2 | cad | 11.710,44 |  | 2,08
1M.02.050.0010.d | - oltre 50 fino a 60 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 12.769,16 |  | 1,91
1M.02.050.0010.e | - oltre 60 fino a 75 kWf - oltre 70 fino a 88 kWt - n° 2 | cad | 15.850,46 |  | 1,54
1M.02.050.0010.f | - oltre 75 fino a 85 kWf - oltre 88 fino a 100 kWt - n° 2 | cad | 16.867,98 |  | 1,44
1M.02.050.0010.g | - oltre 85 fino a 100 kWf - oltre 100 fino a 115 kWt - n° 2 | cad | 18.896,56 |  | 1,93
1M.02.050.0010.h | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 20.664,44 |  | 1,77
1M.02.050.0020 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0020.a | - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2 | cad | 11.506,92 |  | 2,12
1M.02.050.0020.b | - oltre 35 fino a 42 kWf - oltre 42 fino a 48 kWt - n° 2 | cad | 11.882,73 |  | 2,05
1M.02.050.0020.c | - oltre 42 fino a 50 kWf - oltre 48 fino a 55 kWt - n° 2 | cad | 12.966,43 |  | 1,88
1M.02.050.0020.d | - oltre 50 fino a 60 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 13.892,81 |  | 1,75
1M.02.050.0020.e | - oltre 60 fino a 75 kWf - oltre 70 fino a 88 kWt - n° 2 | cad | 16.783,09 |  | 1,45
1M.02.050.0020.f | - oltre 75 fino a 85 kWf - oltre 88 fino a 100 kWt - n° 2 | cad | 18.222,61 |  | 1,34
1M.02.050.0020.g | - oltre 85 fino a 100 kWf - oltre 100 fino a 115 kWt - n° 2 | cad | 20.173,78 |  | 1,81
1M.02.050.0020.h | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 22.273,76 |  | 1,64
1M.02.050.0020.i | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 4 | cad | 25.983,05 |  | 1,41
1M.02.050.0020.j | - oltre 125 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 4 | cad | 28.412,63 |  | 1,29
1M.02.050.0020.k | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 4 | cad | 33.913,52 |  | 1,08
1M.02.050.0020.l | - oltre 175 fino a 200 kWf - oltre 200 fino a 230 kWt - n° 4 | cad | 40.149,78 |  | 0,91
1M.02.050.0020.m | - oltre 200 fino a 225 kWf - oltre 230 fino a 260 kWt - n° 4 | cad | 41.915,16 |  | 0,87
1M.02.050.0020.n | - oltre 225 fino a 250 kWf - oltre 260 fino a 300 kWt - n° 4 | cad | 44.373,45 |  | 0,82
1M.02.050.0030 | Aumenti di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0030.a | - oltre 100 fino a 175 kWf - oltre 115 fino a 200 kWt - n° 4 | cad | 1.230,77 |  | 0,47
1M.02.050.0030.b | - oltre 175 fino a 250 kWf - oltre 200 fino a 300 kWt - n° 4 | cad | 1.421,79 |  | 0,41
1M.02.050.0040 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0040.a | - fino a 35 kWf - fino a 35 kWt - n° 1 | cad | 17.327,43 |  | 1,41
1M.02.050.0040.b | - oltre 35 fino a 40 kWf - oltre 35 fino a 42 kWt - n° 1 | cad | 17.650,80 |  | 1,38
1M.02.050.0040.c | - oltre 35 fino a 40 kWf - oltre 35 fino a 42 kWt - n° 1 | cad | 20.116,58 |  | 1,21
1M.02.050.0040.d | - oltre 52 fino a 66 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 1 | cad | 20.908,13 |  | 1,17
1M.02.050.0040.e | - oltre 52 fino a 66 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 24.063,09 |  | 1,01
1M.02.050.0040.f | - oltre 66 fino a 90 kWf - oltre 70 fino a 90 kWt - n° 1 | cad | 22.443,78 |  | 1,09
1M.02.050.0040.g | - oltre 66 fino a 90 kWf - oltre 70 fino a 90 kWt - n° 2 | cad | 25.983,05 |  | 1,41
1M.02.050.0040.h | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 120 kWt - n° 2 | cad | 27.142,91 |  | 1,35
1M.02.050.0040.i | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 120 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 28.674,81 |  | 1,27
1M.02.050.0040.j | - oltre 130 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 32.111,94 |  | 1,14
1M.02.050.0040.k | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 32.903,49 |  | 1,11
1M.02.050.0040.l | - oltre 175 fino a 220 kWf - oltre 200 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 40.759,05 |  | 0,90
1M.02.050.0040.m | - oltre 220 fino a 250 kWf - oltre 250 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 42.762,89 |  | 0,85
1M.02.050.0040.n | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 52.889,47 |  | 0,69
1M.02.050.0040.o | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 66.106,10 |  | 0,55
1M.02.050.0040.p | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 69.549,46 |  | 0,53
1M.02.050.0040.q | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 78.001,54 |  | 0,62
1M.02.050.0040.r | - oltre 400 fino a 450 kWf - oltre 430 fino a 480 kWt - n° 4 | cad | 84.785,89 |  | 0,57
1M.02.050.0040.s | - oltre 450 fino a 520 kWf - oltre 480 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 90.962,21 |  | 0,54
1M.02.050.0040.t | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 104.869,26 |  | 0,46
1M.02.050.0050 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatore elicoidale ad inversione di ciclo con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0050.a | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 120 kWt - n° 2 | cad | 3.253,24 |  | 1,50
1M.02.050.0050.b | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 120 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 4.067,26 |  | 1,20
1M.02.050.0050.c | - oltre 130 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 4.882,54 |  | 1,00
1M.02.050.0050.d | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 5.696,56 |  | 0,86
1M.02.050.0050.e | - oltre 175 fino a 220 kWf - oltre 200 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 6.510,58 |  | 0,75
1M.02.050.0050.f | - oltre 220 fino a 250 kWf - oltre 250 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 7.325,85 |  | 0,67
1M.02.050.0050.g | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 8.139,87 |  | 0,60
1M.02.050.0050.h | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 8.953,89 |  | 0,54
1M.02.050.0050.i | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 9.769,17 |  | 0,50
1M.02.050.0050.j | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 10.583,19 |  | 0,46
1M.02.050.0050.k | - oltre 400 fino a 450 kWf - oltre 430 fino a 480 kWt - n° 4 | cad | 11.398,45 |  | 0,43
1M.02.050.0050.l | - oltre 450 fino a 520 kWf - oltre 480 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 12.212,48 |  | 0,40
1M.02.050.0050.m | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 13.026,50 |  | 0,37
1M.02.050.0060 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0060.a | - oltre 90 fino a 130 kWf - oltre 90 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 2.029,57 |  | 12,00
1M.02.050.0060.b | - oltre 130 fino a 175 kWf - oltre 140 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 2.394,13 |  | 10,17
1M.02.050.0060.c | - oltre 175 fino a 250 kWf - oltre 200 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 2.520,22 |  | 9,67
1M.02.050.0060.d | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 3.125,75 |  | 7,79
1M.02.050.0060.e | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 4.445,41 |  | 5,48
1M.02.050.0060.f | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 4.602,72 |  | 5,29
1M.02.050.0060.g | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 4.809,97 |  | 5,06
1M.02.050.0060.h | - oltre 400 fino a 520 kWf - oltre 430 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 5.276,68 |  | 6,92
1M.02.050.0060.i | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 5.803,55 |  | 6,30
1M.02.050.0070 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0070.a | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 100 fino a 130 kWt - n° 1 | cad | 29.242,88 |  | 1,25
1M.02.050.0070.b | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 130 fino a 160 kWt - n° 1 | cad | 31.376,57 |  | 1,16
1M.02.050.0070.c | - oltre 130 fino a 160 kWf - oltre 160 fino a 190 kWt - n° 1 | cad | 32.819,83 |  | 1,11
1M.02.050.0070.d | - oltre 160 fino a 220 kWf - oltre 190 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 49.647,11 |  | 0,74
1M.02.050.0070.e | - oltre 220 fino a 260 kWf - oltre 250 fino a 300 kWt - n° 2 | cad | 54.990,69 |  | 0,66
1M.02.050.0070.f | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 300 fino a 360 kWt - n° 2 | cad | 58.657,54 |  | 0,62
1M.02.050.0070.g | - oltre 310 fino a 390 kWf - oltre 360 fino a 440 kWt - n° 2 | cad | 74.703,27 |  | 0,49
1M.02.050.0070.h | - oltre 390 fino a 450 kWf - oltre 440 fino a 500 kWt - n° 4 | cad | 90.901,04 |  | 0,54
1M.02.050.0070.i | - oltre 450 fino a 500 kWf - oltre 500 fino a 560 kWt - n° 4 | cad | 98.244,72 |  | 0,50
1M.02.050.0070.j | - oltre 500 fino a 550 kWf - oltre 560 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 101.224,88 |  | 0,48
1M.02.050.0070.k | - oltre 550 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 680 kWt - n° 4 | cad | 103.989,06 |  | 0,47
1M.02.050.0070.l | - oltre 600 fino a 650 kWf - oltre 680 fino a 740 kWt - n° 4 | cad | 105.140,18 |  | 0,46
1M.02.050.0080 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0080.a | - oltre 90 fino a 130 kWf - oltre 100 fino a 160 kWt - n° 1 | cad | 1.131,89 |  | 21,52
1M.02.050.0080.b | - oltre 130 fino a 160 kWf - oltre 160 fino a 190 kWt - n° 1 | cad | 1.243,01 |  | 19,60
1M.02.050.0080.c | - oltre 160 fino a 260 kWf - oltre 190 fino a 300 kWt - n° 2 | cad | 1.798,59 |  | 13,54
1M.02.050.0080.d | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 300 fino a 360 kWt - n° 2 | cad | 2.266,78 |  | 10,75
1M.02.050.0080.e | - oltre 310 fino a 390 kWf - oltre 360 fino a 440 kWt - n° 2 | cad | 2.791,15 |  | 8,73
1M.02.050.0080.f | - oltre 390 fino a 550 kWf - oltre 440 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 3.437,17 |  | 9,92
1M.02.050.0080.g | - oltre 550 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 680 kWt - n° 4 | cad | 4.206,25 |  | 8,11
1M.02.050.0080.h | - oltre 600 fino a 650 kWf - oltre 680 fino a 740 kWt - n° 4 | cad | 4.358,56 |  | 7,82
1M.02.060 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI |  |  |  |
1M.02.060.0010 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori centrifughi ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.060.0010.a | - fino a 19 kWf - fino a 22 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 6.199,56 |  | 3,93
1M.02.060.0010.b | - oltre 19 fino a 22 kWf - oltre 22 fino a 25 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 6.491,71 |  | 3,75
1M.02.060.0010.c | - oltre 22 fino a 26 kWf - oltre 25 fino a 30 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.355,67 |  | 3,31
1M.02.060.0010.d | - oltre 26 fino a 32 kWf - oltre 30 fino a 36 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 8.174,68 |  | 2,98
1M.02.060.0010.e | - oltre 32 fino a 38 kWf - oltre 36 fino a 44 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.918,89 |  | 2,23
1M.02.060.0010.f | - oltre 38 fino a 45 kWf - oltre 44 fino a 52 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 11.445,75 |  | 2,13
1M.02.060.0010.g | - oltre 45 fino a 55 kWf - oltre 52 fino a 62 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 12.505,72 |  | 1,95
1M.02.060.0010.h | - oltre 55 fino a 66 kWf - oltre 62 fino a 74 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 13.851,61 |  | 1,76
1M.02.060.0010.i | - oltre 66 fino a 80 kWf - oltre 74 fino a 90 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 15.775,55 |  | 1,54
1M.02.060.0010.j | - oltre 80 fino a 100 kWf - oltre 90 fino a 110 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 18.718,03 |  | 1,95
1M.02.060.0010.k | - oltre 100 fino a 110 kWf - oltre 110 fino a 130 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 20.116,35 |  | 1,82
1M.02.060.0010.l | - oltre 120 fino a 140 kWf - oltre 130 fino a 150 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 28.893,30 |  | 1,26
1M.02.060.0010.m | - oltre 140 fino a 160 kWf - oltre 150 fino a 170 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 31.632,51 |  | 1,16
1M.02.060.0010.n | - oltre 160 fino a 200 kWf - oltre 170 fino a 220 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 38.662,81 |  | 0,95
1M.02.060.0010.o | - oltre 200 fino a 250 kWf - oltre 220 fino a 270 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 45.348,53 |  | 0,81
1M.02.070 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA |  |  |  |
1M.02.070.0010 | Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo, in esecuzione "package", composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 60 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - kWt: potenza termica con acqua calda °C da 40 a 45 e acqua raffreddamento °C da 7 a 12 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.070.0010.a | - fino a 45 kWf - fino a 50 kWt - n° 2 | cad | 7.177,32 |  | 5,43
1M.02.070.0010.b | - oltre 45 fino a 52 kWf - oltre 60 fino a 62 kWt - n° 2 | cad | 7.917,69 |  | 4,92
1M.02.070.0010.c | - oltre 52 fino a 62 kWf - oltre 62 fino a 75 kWt - n° 2 | cad | 8.287,25 |  | 4,70
1M.02.070.0010.d | - oltre 62 fino a 75 kWf - oltre 75 fino a 90 kWt - n° 2 | cad | 9.213,63 |  | 4,23
1M.02.070.0010.e | - oltre 75 fino a 90 kWf - oltre 90 fino a 110 kWt - n° 2 | cad | 11.479,66 |  | 3,40
1M.02.070.0010.f | - oltre 90 fino a 115 kWf - oltre 110 fino a 135 kWt - n° 2 | cad | 12.370,94 |  | 4,73
1M.02.070.0010.g | - oltre 115 fino a 140 kWf - oltre 135 fino a 160 kWt - n° 2 | cad | 13.897,85 |  | 4,21
1M.02.070.0010.h | - oltre 140 fino a 165 kWf - oltre 160 fino a 185 kWt - n° 4 | cad | 16.997,88 |  | 3,44
1M.02.070.0010.i | - oltre 165 fino a 190 kWf - oltre 185 fino a 210 kWt - n° 4 | cad | 18.389,95 |  | 3,18
1M.02.070.0020 | Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo, in esecuzione "package", composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 60 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - kWt: potenza termica con acqua calda °C da 40 a 45 e acqua raffreddamento °C da 7 a 12 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.070.0020.a | - fino a 50 kWf - fino a 58 kWt - n° 1 | cad | 11.036,44 |  | 3,53
1M.02.070.0020.b | - oltre 50 fino a 75 kWf - oltre 58 fino a 90 kWt - n° 1 | cad | 12.980,35 |  | 3,00
1M.02.070.0020.c | - oltre 75 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 130 kWt - n° 1 | cad | 14.193,75 |  | 4,12
1M.02.070.0020.d | - oltre 75 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 130 kWt - n° 2 | cad | 17.155,19 |  | 3,41
1M.02.070.0020.e | - oltre 110 fino a 150 kWf - oltre 130 fino a 170 kWt - n° 1 | cad | 15.720,66 |  | 3,72
1M.02.070.0020.f | - oltre 110 fino a 150 kWf - oltre 130 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 18.404,94 |  | 3,18
1M.02.070.0020.g | - oltre 150 fino a 220 kWf - oltre 170 fino a 260 kWt - n° 2 | cad | 22.151,69 |  | 2,64
1M.02.070.0020.h | - oltre 220 fino a 260 kWf - oltre 260 fino a 320 kWt - n° 2 | cad | 24.095,60 |  | 2,43
1M.02.070.0020.i | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 320 fino a 380 kWt - n° 2 | cad | 25.853,49 |  | 2,26
1M.02.070.0020.j | - oltre 310 fino a 360 kWf - oltre 380 fino a 440 kWt - n° 3 | cad | 35.106,13 |  | 1,67
1M.02.070.0020.k | - oltre 360 fino a 420 kWf - oltre 440 fino a 520 kWt - n° 3 | cad | 38.478,72 |  | 2,28
1M.02.070.0020.l | - oltre 420 fino a 520 kWf - oltre 520 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 46.435,41 |  | 1,89
1M.02.070.0020.m | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 720 kWt - n° 4 | cad | 50.691,54 |  | 1,73
1M.02.070.0020.n | - oltre 600 fino a 710 kWf - oltre 720 fino a 840 kWt - n° 6 | cad | 62.119,07 |  | 1,41
1M.02.070.0020.o | - oltre 710 fino a 780 kWf - oltre 840 fino a 940 kWt - n° 6 | cad | 63.275,18 |  | 1,39
1M.02.070.0020.p | - oltre 780 fino a 830 kWf - oltre 940 fino a 1040 kWt - n° 6 | cad | 67.624,95 |  | 1,30
1M.02.070.0020.q | - oltre 830 fino a 920 kWf - oltre 1040 fino a 1140 kWt - n° 6 | cad | 74.331,90 |  | 1,18
1M.02.070.0020.r | - oltre 920 fino a 1030 kWf - oltre 1140 fino a 1240 kWt - n° 8 | cad | 82.012,67 |  | 1,07
1M.02.070.0020.s | - oltre 1030 fino a 1110 kWf - oltre 1240 fino a 1340 kWt - n° 8 | cad | 85.899,24 |  | 1,02
1M.02.070.0020.t | - oltre 1110 fino a 1200 kWf - oltre 1340 fino a 1440 kWt - n° 8 | cad | 89.832,02 |  | 0,98
1M.02.080 | ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE |  |  |  |
1M.02.080.0010 | Refrigeratori d'acqua ad assorbimento a metano/GPL condensati ad aria in costruzione modulare monoblocco da esterno. Composizione di ciascun modulo: pompa oleodinamica a pistone; evaporatore di tipo chiuso; condensatore con ventilatore elicoidale a controllo elettronico della velocità; circuito frigorifero ermetico ad acqua-ammoniaca con strumentazione e accessori vari; bruciatore a pre-miscelazione a bassa emissione di NOx e CO; pannellatura in lamiera zincata e verniciata con coibentazione. Completi di: quadro elettrico e microprocessore di regolazione e controllo per gestione anche a distanza, kit supporti antivibranti, manicotti con presa pressione, giunti antivibranti. Versioni previste: - STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 64 a m 5; - SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 61 a m 5; Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35): |  |  |  |
1M.02.080.0010.a | - versione standard - fino a 18 kW | cad | 9.370,24 |  | 5,20
1M.02.080.0010.b | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kW | cad | 18.565,45 |  | 2,62
1M.02.080.0010.c | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kW | cad | 27.558,39 |  | 1,77
1M.02.080.0010.d | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kW | cad | 35.927,09 |  | 1,36
1M.02.080.0010.e | - versione standard - oltre 72 fino a 90 kW | cad | 44.152,21 |  | 1,10
1M.02.080.0010.f | - versione silenziata - fino a 18 kW | cad | 10.437,71 |  | 4,67
1M.02.080.0010.g | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kW | cad | 20.902,64 |  | 2,33
1M.02.080.0010.h | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kW | cad | 31.091,64 |  | 1,57
1M.02.080.0010.i | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kW | cad | 40.606,47 |  | 1,20
1M.02.080.0010.j | - versione silenziata - oltre 72 fino a 80 kW | cad | 50.005,18 |  | 0,97
1M.02.080.0020 | Refrigeratori - riscaldatori alternati d'acqua ad assorbimento a metano/GPL condensati ad aria in costruzione modulare monoblocco da esterno. Composizione di ciascun modulo: pompa oleodinamica a pistone; evaporatore di tipo chiuso; condensatore con ventilatore elicoidale a controllo elettronico della velocità; circuito frigorifero ermetico ad acqua-ammoniaca con strumentazione e accessori vari; bruciatore a pre-miscelazione a bassa emissione di NOx e CO; pannellatura in lamiera zincata e verniciata con coibentazione. Completi di: quadro elettrico e microprocessore di regolazione e controllo per gestione anche a distanza, kit supporti antivibranti, manicotti con presa pressione, giunti antivibranti. Versioni previste: - STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 64 a m 5; - SILENZIATO con pressione sonora massima dB(A) 61 a m 5; Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica): |  |  |  |
1M.02.080.0020.a | - versione standard - fino a 18kWf - fino a 35 kWt | cad | 11.858,51 |  | 4,11
1M.02.080.0020.b | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kWf - fino a 35 kWt | cad | 21.282,18 |  | 2,29
1M.02.080.0020.c | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 23.850,34 |  | 2,04
1M.02.080.0020.d | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - fino a 35 kWt | cad | 30.300,09 |  | 1,61
1M.02.080.0020.e | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 32.868,26 |  | 1,48
1M.02.080.0020.f | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 35.436,42 |  | 1,37
1M.02.080.0020.g | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - fino a 35 kWt | cad | 38.709,99 |  | 1,26
1M.02.080.0020.h | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 41.278,16 |  | 1,18
1M.02.080.0020.i | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 43.846,32 |  | 1,11
1M.02.080.0020.j | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 105 fino a 140 kWt | cad | 46.414,49 |  | 1,05
1M.02.080.0020.k | - versione silenziata - fino a 18 kWf - fino a 35 kWt | cad | 13.015,86 |  | 3,74
1M.02.080.0020.l | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kWf - fino a 35 kWt | cad | 23.480,79 |  | 2,07
1M.02.080.0020.m | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 26.048,96 |  | 1,87
1M.02.080.0020.n | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - fino a 35 kWt | cad | 33.598,63 |  | 1,45
1M.02.080.0020.o | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 36.166,80 |  | 1,35
1M.02.080.0020.p | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 38.733,72 |  | 1,26
1M.02.080.0020.q | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - fino a 35 kWt | cad | 43.107,21 |  | 1,13
1M.02.080.0020.r | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 45.675,38 |  | 1,07
1M.02.080.0020.s | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 48.242,29 |  | 1,01
1M.02.080.0020.t | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 105 fino a 140 kWt | cad | 50.810,45 |  | 0,96
1M.02.090 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
1M.02.090.0010 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in acciaio zincato a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; VASCA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0010.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 6.016,77 |  | 8,10
1M.02.090.0010.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 7.254,04 |  | 6,72
1M.02.090.0010.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 8.195,41 |  | 5,94
1M.02.090.0010.d | - oltre 200 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 9.490,10 |  | 5,13
1M.02.090.0010.e | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 11.542,63 |  | 4,22
1M.02.090.0010.f | - oltre 360 fino a 440 kW - n° 1 | cad | 13.409,14 |  | 3,63
1M.02.090.0010.g | - oltre 440 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 15.966,07 |  | 3,05
1M.02.090.0010.h | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 16.290,68 |  | 2,99
1M.02.090.0010.i | - oltre 700 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 23.695,73 |  | 2,67
1M.02.090.0010.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 26.086,61 |  | 2,43
1M.02.090.0010.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 28.772,13 |  | 2,20
1M.02.090.0010.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 35.455,35 |  | 1,79
1M.02.090.0010.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 38.510,43 |  | 1,64
1M.02.090.0010.n | - oltre 1700 fino a 1900 kW - n° 1 | cad | 40.580,44 |  | 1,56
1M.02.090.0010.o | - oltre 1900 fino a 2100 kW - n° 2 | cad | 47.374,78 |  | 1,34
1M.02.090.0010.p | - oltre 2100 fino a 2400 kW - n° 2 | cad | 52.803,26 |  | 1,20
1M.02.090.0010.q | - oltre 2100 fino a 2400 kW - n° 2 | cad | 52.016,70 |  | 1,22
1M.02.090.0010.r | - oltre 2700 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 65.913,80 |  | 1,48
1M.02.090.0010.s | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 74.272,52 |  | 1,31
1M.02.090.0020 | Aumenti di prezzo per versione SILENZIATA con silenziatori, lunghezza m 1, lato aspirazione e lato espulsione, inclusa eventuale maggiorazione dei ventilatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0020.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 2.922,39 |  | 1,67
1M.02.090.0020.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 3.841,29 |  | 1,27
1M.02.090.0020.c | - oltre 150 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 4.871,30 |  | 1,00
1M.02.090.0020.d | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 6.368,71 |  | 1,15
1M.02.090.0020.e | - oltre 360 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 6.890,59 |  | 1,06
1M.02.090.0020.f | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 8.906,91 |  | 0,82
1M.02.090.0020.g | - oltre 700 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 11.662,78 |  | 0,84
1M.02.090.0020.h | - oltre 1300 fino a 1900 kW - n° 1 | cad | 16.156,14 |  | 0,60
1M.02.090.0020.i | - oltre 1900 fino a 2700 kW - n° 2 | cad | 20.990,33 |  | 0,46
1M.02.090.0020.j | - oltre 2700 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 25.882,86 |  | 0,56
1M.02.090.0020.k | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 31.140,29 |  | 0,47
1M.02.090.0030 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori ASSIALI composte da: VASCA IN ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con alette aspiranti antivento, portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0030.a | - fino a 600 kW - n° 1 | cad | 10.091,87 |  | 4,83
1M.02.090.0030.b | - oltre 600 fino a 750 kW - n° 1 | cad | 12.422,83 |  | 3,92
1M.02.090.0030.c | - oltre 750 fino a 900 kW - n° 1 | cad | 14.535,49 |  | 4,36
1M.02.090.0030.d | - oltre 900 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 17.628,02 |  | 3,59
1M.02.090.0030.e | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 18.520,70 |  | 3,42
1M.02.090.0030.f | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 19.344,71 |  | 3,27
1M.02.090.0030.g | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 20.237,38 |  | 3,13
1M.02.090.0030.h | - oltre 1700 fino a 2000 kW - n° 2 | cad | 30.317,77 |  | 2,09
1M.02.090.0030.i | - oltre 2000 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 34.103,22 |  | 1,86
1M.02.090.0030.j | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 35.742,55 |  | 2,73
1M.02.090.0030.k | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 39.093,53 |  | 2,49
1M.02.090.0030.l | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 42.801,57 |  | 2,28
1M.02.090.0040 | Aumenti di prezzo per aggiunta di DISPOSITIVI DI ACCESSO alle parti superiori secondo normativa antinfortunistica, costruiti in acciaio zincato a bagno e comprendenti: per modelli piccoli, scale portatili; per modelli maggiori, scale alla marinara e passarelle fisse con protezioni e parapetti. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0040.a | - fino a 600 kW - n° 1 | cad | 1.760,50 |  | 4,15
1M.02.090.0040.b | - oltre 600 fino a 900 kW - n° 1 | cad | 1.877,85 |  | 3,89
1M.02.090.0040.c | - oltre 900 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 2.134,23 |  | 4,57
1M.02.090.0040.d | - oltre 1100 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 2.443,86 |  | 3,99
1M.02.090.0040.e | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 3.197,95 |  | 3,05
1M.02.090.0040.f | - oltre 2300 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 3.881,79 |  | 3,77
1M.02.090.0040.g | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 4.114,01 |  | 3,55
1M.02.090.0050 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori ASSIALI composte da: vasca in VETRORESINA con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con alette aspiranti antivento, portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in VETRORESINA ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0050.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 6.172,84 |  | 7,89
1M.02.090.0050.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 6.889,48 |  | 7,07
1M.02.090.0050.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 7.177,87 |  | 6,79
1M.02.090.0050.d | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 12.395,36 |  | 3,93
1M.02.090.0050.e | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 12.964,68 |  | 3,76
1M.02.090.0050.f | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 16.858,74 |  | 2,89
1M.02.090.0050.g | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 17.480,50 |  | 2,79
1M.02.090.0050.h | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 19.352,20 |  | 3,27
1M.02.090.0050.i | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 21.577,03 |  | 2,94
1M.02.090.0050.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 22.709,41 |  | 2,79
1M.02.090.0050.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 23.739,43 |  | 2,67
1M.02.090.0050.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 35.269,32 |  | 1,80
1M.02.090.0050.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 37.019,72 |  | 1,71
1M.02.090.0050.n | - oltre 1700 fino a 2000 kW - n° 2 | cad | 41.675,38 |  | 1,52
1M.02.090.0050.o | - oltre 2000 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 43.872,74 |  | 1,44
1M.02.090.0050.p | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 45.747,99 |  | 1,38
1M.02.090.0050.q | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 3 | cad | 62.200,77 |  | 1,57
1M.02.090.0050.r | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 68.689,23 |  | 1,42
1M.02.090.0060 | Aumenti di prezzo per aggiunta di DISPOSITIVI DI ACCESSO alle parti superiori secondo normativa antinfortunistica, costruiti in acciaio zincato a bagno e comprendenti: per modelli piccoli, scale portatili; per modelli maggiori, scale alla marinara e passarelle fisse con protezioni e parapetti. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0060.a | - fino a 800 kW - n° 1 | cad | 1.956,52 |  | 3,74
1M.02.090.0060.b | - oltre 800 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 2.413,47 |  | 3,03
1M.02.090.0060.c | - oltre 1300 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 2.903,31 |  | 3,36
1M.02.090.0060.d | - oltre 1700 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 3.820,96 |  | 2,55
1M.02.090.0060.e | - oltre 2600 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 5.194,31 |  | 1,88
1M.02.090.0070 | Torri di raffreddamento a circuito CHIUSO con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in acciaio zincato a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; vasca in ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pompa di ricircolo con motore elettrico IP 55; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; batteria di scambio termico in tubi d'acciaio zincata a bagno; separatore di gocce in acciaio zincato a bagno o in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0070.a | - fino a 150 kW - n° 1 | cad | 12.816,10 |  | 3,80
1M.02.090.0070.b | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 14.992,24 |  | 3,25
1M.02.090.0070.c | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 18.552,96 |  | 2,63
1M.02.090.0070.d | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 27.507,21 |  | 1,77
1M.02.090.0070.e | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 31.307,64 |  | 1,56
1M.02.090.0070.f | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 36.622,50 |  | 1,33
1M.02.090.0070.g | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 39.943,71 |  | 1,59
1M.02.090.0070.h | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 51.754,52 |  | 1,22
1M.02.090.0070.i | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 55.215,36 |  | 1,15
1M.02.090.0070.j | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 55.784,67 |  | 1,14
1M.02.090.0070.k | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 78.919,38 |  | 0,80
1M.02.090.0070.l | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 79.989,35 |  | 0,79
1M.02.090.0070.m | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 98.529,57 |  | 0,64
1M.02.090.0070.n | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 106.865,86 |  | 0,91
1M.02.090.0070.o | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 150.887,97 |  | 0,65
1M.02.090.0070.p | - oltre 3000 fino a 3500 kW - n° 4 | cad | 162.019,59 |  | 0,60
1M.02.090.0080 | Aumenti di prezzo per versione SILENZIATA con silenziatori, lunghezza m 1, lato aspirazione e lato espulsione, inclusa eventuale maggiorazione dei ventilatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0080.a | - fino a 200 kW - n° 1 | cad | 5.371,95 |  | 0,91
1M.02.090.0080.b | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 7.520,61 |  | 0,65
1M.02.090.0080.c | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 9.172,38 |  | 0,53
1M.02.090.0080.d | - oltre 400 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 9.857,02 |  | 0,74
1M.02.090.0080.e | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 11.246,60 |  | 0,65
1M.02.090.0080.f | - oltre 950 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 13.689,10 |  | 0,71
1M.02.090.0080.g | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 15.579,33 |  | 0,63
1M.02.090.0080.h | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 17.759,21 |  | 0,55
1M.02.090.0080.i | - oltre 1700 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 26.316,43 |  | 0,37
1M.02.090.0080.j | - oltre 2600 fino a 3500 kW - n° 2 | cad | 29.851,83 |  | 0,49
1M.02.090.0090 | Torri di raffreddamento a circuito chiuso con ventilatori ASSIALI composte da: vasca in ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pompa di ricircolo con motore elettrico IP 55; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; batteria di scambio termico in tubi d'acciaio zincata a bagno; separatore di gocce in acciaio zincato a bagno o in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0090.a | - fino a 400 kW - n° 1 | cad | 28.025,33 |  | 1,74
1M.02.090.0090.b | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 30.916,85 |  | 1,58
1M.02.090.0090.c | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 34.061,83 |  | 1,43
1M.02.090.0090.d | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 45.272,30 |  | 1,40
1M.02.090.0090.e | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 47.352,31 |  | 1,34
1M.02.090.0090.f | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 51.191,45 |  | 1,24
1M.02.090.0090.g | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 55.221,61 |  | 1,15
1M.02.090.0090.h | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 62.939,83 |  | 1,01
1M.02.090.0090.i | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 71.494,56 |  | 0,89
1M.02.090.0090.j | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 101.592,14 |  | 0,62
1M.02.090.0090.k | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 109.659,95 |  | 0,58
1M.02.090.0090.l | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 125.515,95 |  | 0,78
1M.02.090.0090.m | - oltre 3000 fino a 3500 kW - n° 4 | cad | 136.646,32 |  | 0,71
1M.02.090.0100 | Torri di raffreddamento a circuito aperto con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in ACCIAIO INOX a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; vasca in acciaio inox con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in acciaio inox; tubazioni di spruzzamento in acciaio inox con ugelli in gomma o resina; involucro in acciaio inox con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO INOX; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0100.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 10.342,83 |  | 4,71
1M.02.090.0100.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 12.570,15 |  | 3,88
1M.02.090.0100.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 14.264,36 |  | 3,42
1M.02.090.0100.d | - oltre 200 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 16.594,06 |  | 2,94
1M.02.090.0100.e | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 20.290,88 |  | 2,40
1M.02.090.0100.f | - oltre 360 fino a 440 kW - n° 1 | cad | 23.650,58 |  | 2,06
1M.02.090.0100.g | - oltre 440 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 28.251,31 |  | 1,72
1M.02.090.0100.h | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 28.835,61 |  | 1,69
1M.02.090.0100.i | - oltre 700 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 42.018,71 |  | 1,51
1M.02.090.0100.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 46.322,30 |  | 1,37
1M.02.090.0100.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 51.157,73 |  | 1,24
1M.02.090.0100.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 63.187,04 |  | 1,00
1M.02.090.0100.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 68.686,67 |  | 0,92