Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MM.15 - Tubazioni pre-isolate

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MM.15 | TUBAZIONI PRE-ISOLATE |  |  |  |
MM.15.010 | TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO |  |  |  |
MM.15.010.0010 | Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza (raccorderia esclusa) misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale del tubo - diametro esterno nominale dell'isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0010.a | - DN 25 - 90 mm | m | 9,24 |  |
MM.15.010.0010.b | - DN 32 - 110 mm | m | 10,33 |  |
MM.15.010.0010.c | - DN 40 - 110 mm | m | 10,99 |  |
MM.15.010.0010.d | - DN 50 - 125 mm | m | 12,75 |  |
MM.15.010.0010.e | - DN 65 - 140 mm | m | 14,96 |  |
MM.15.010.0010.f | - DN 80 - 160 mm | m | 17,08 |  |
MM.15.010.0010.g | - DN 100 - 200 mm | m | 23,28 |  |
MM.15.010.0010.h | - DN 125 - 225 mm | m | 27,60 |  |
MM.15.010.0010.i | - DN 150 - 250 mm | m | 32,86 |  |
MM.15.010.0010.j | - DN 200 - 315 mm | m | 46,89 |  |
MM.15.010.0010.k | - DN 250 - 400 mm | m | 71,46 |  |
MM.15.010.0020 | Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0020.a | - DN25 - 90 mm | cad | 37,91 |  |
MM.15.010.0020.b | - DN32 - 110 mm | cad | 42,85 |  |
MM.15.010.0020.c | - DN40 - 110 mm | cad | 42,85 |  |
MM.15.010.0020.d | - DN50 - 125 mm | cad | 47,80 |  |
MM.15.010.0020.e | - DN65 - 140 mm | cad | 51,87 |  |
MM.15.010.0020.f | - DN80 - 160 mm | cad | 60,10 |  |
MM.15.010.0020.g | - DN100 - 200 mm | cad | 81,53 |  |
MM.15.010.0020.h | - DN125 - 225 mm | cad | 93,06 |  |
MM.15.010.0020.i | - DN150 - 250 mm | cad | 151,61 |  |
MM.15.010.0020.j | - DN200 - 315 mm | cad | 210,18 |  |
MM.15.010.0020.k | - DN250 - 400 mm | cad | 268,74 |  |
MM.15.010.0030 | Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0030.a | - DN25 - 90 mm | cad | 49,76 |  |
MM.15.010.0030.b | - DN32 - 110 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 59,14 |  |
MM.15.010.0030.c | - DN40 - 110 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 62,95 |  |
MM.15.010.0030.d | - DN50 - 125 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 71,54 |  |
MM.15.010.0030.e | - DN65 - 140 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 76,13 |  |
MM.15.010.0030.f | - DN80 - 160 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 89,32 |  |
MM.15.010.0030.g | - DN100 - 200 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 104,15 |  |
MM.15.010.0030.h | - DN125 - 225 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 120,63 |  |
MM.15.010.0030.i | - DN150 - 250 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 128,00 |  |
MM.15.010.0030.j | - DN200 - 315 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 150,29 |  |
MM.15.010.0030.k | - DN250 - 400 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 172,60 |  |
MM.15.010.0040 | Riduzioni pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0040.a | - DN32 - 110 mm | cad | 86,47 |  |
MM.15.010.0040.b | - DN40 - 110 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 86,47 |  |
MM.15.010.0040.c | - DN50 - 125 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 101,30 |  |
MM.15.010.0040.d | - DN60 - 140 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 101,30 |  |
MM.15.010.0040.e | - DN80 - 160 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 116,14 |  |
MM.15.010.0040.f | - DN100 - 200 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 145,81 |  |
MM.15.010.0040.g | - DN125- 225 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 190,30 |  |
MM.15.010.0040.h | - DN150- 250 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 241,38 |  |
MM.15.010.0040.i | - DN200- 315 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 292,48 |  |
MM.15.010.0040.j | - DN250- 400 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 343,56 |  |
MM.15.010.0050 | Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0050.a | - DN25 - 90 mm | cad | 195,24 |  |
MM.15.010.0050.b | - DN32 - 110 mm | cad | 221,61 |  |
MM.15.010.0050.c | - DN40 - 110 mm | cad | 221,61 |  |
MM.15.010.0050.d | - DN50 - 125 mm | cad | 247,97 |  |
MM.15.010.0050.e | - DN65 - 140 mm | cad | 337,80 |  |
MM.15.010.0050.f | - DN80 - 160 mm | cad | 427,61 |  |
MM.15.010.0050.g | - DN100 - 200 mm | cad | 528,14 |  |
MM.15.010.0050.h | - DN125 - 225 mm | cad | 714,36 |  |
MM.15.010.0050.i | - DN150 - 250 mm | cad | 900,59 |  |
MM.15.010.0050.j | - DN200 - 315 mm | cad | 1.086,82 |  |
MM.15.010.0050.k | - DN250 - 400 mm | cad | 1.273,04 |  |
MM.15.010.0060 | Compensatori PN16 pre-isolati su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0060.a | - DN25 - 90 mm | cad | 103,83 |  |
MM.15.010.0060.b | - DN32 - 110 mm | cad | 121,96 |  |
MM.15.010.0060.c | - DN40 - 110 mm | cad | 121,96 |  |
MM.15.010.0060.d | - DN50 - 125 mm | cad | 140,09 |  |
MM.15.010.0060.e | - DN65 - 140 mm | cad | 140,09 |  |
MM.15.010.0060.f | - DN80 - 160 mm | cad | 158,21 |  |
MM.15.010.0060.g | - DN100 - 200 mm | cad | 176,34 |  |
MM.15.010.0060.h | - DN125 - 225 mm | cad | 209,30 |  |
MM.15.010.0060.i | - DN150 - 250 mm | cad | 260,39 |  |
MM.15.010.0060.j | - DN200 - 315 mm | cad | 405,42 |  |
MM.15.010.0060.k | - DN250 - 400 mm | cad | 571,04 |  |
MM.15.010.0070 | Kit ripristino giunti in coppelle di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme. Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0070.a | - DN25 - 90 mm | cad | 16,98 |  |
MM.15.010.0070.b | - DN32 - 110 mm | cad | 19,00 |  |
MM.15.010.0070.c | - DN40 - 110 mm | cad | 21,03 |  |
MM.15.010.0070.d | - DN50 - 125 mm | cad | 23,07 |  |
MM.15.010.0070.e | - DN65 - 140 mm | cad | 23,95 |  |
MM.15.010.0070.f | - DN80 - 160 mm | cad | 25,60 |  |
MM.15.010.0070.g | - DN100 - 200 mm | cad | 31,32 |  |
MM.15.010.0070.h | - DN125 - 225 mm | cad | 37,91 |  |
MM.15.010.0070.i | - DN150 - 250 mm | cad | 40,43 |  |
MM.15.010.0070.j | - DN200 - 315 mm | cad | 52,73 |  |
MM.15.010.0070.k | - DN250 - 400 mm | cad | 167,32 |  |