Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1C.22 - Opere da fabbro

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1C.22 | OPERE DA FABBRO |  |  |  |
1C.22.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi. Nelle voci di prezzo la descrizione di "falso telaio" e di "controtelaio" sono da considerarsi equivalenti. N.B.: Sono esclusi, dai costi delle singole "LAVORAZIONI" di fornitura e posa in opera dei serramenti, i costi dei vetri che pertanto dovranno essere computati a parte utilizzando il relativo capitolo di fornitura e posa in opera di "Opere da Vetraio" |  |  |  |
1C.22.020 | CARPENTERIA METALLICA |  |  |  |
1C.22.020.0010 | Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: |  |  |  |
1C.22.020.0010.a | - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm | kg | 3,60 |  | 57,48
1C.22.020.0010.b | - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm | kg | 3,20 |  | 53,31
1C.22.020.0010.c | - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm | kg | 3,20 |  | 53,31
1C.22.020.0010.d | - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm | kg | 3,27 |  | 52,17
1C.22.020.0010.e | - profilati laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm | kg | 3,21 |  | 53,15
1C.22.020.0010.f | - profilati laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm | kg | 3,31 |  | 51,54
1C.22.020.0010.g | - profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm | kg | 3,22 |  | 52,98
1C.22.020.0010.h | - profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm | kg | 3,32 |  | 51,39
1C.22.020.0010.i | - profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm | kg | 3,23 |  | 52,82
1C.22.020.0010.l | - profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm | kg | 3,32 |  | 51,39
1C.22.040 | PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI |  |  |  |
1C.22.040.0010 | Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) | kg | 5,16 |  | 66,78
1C.22.040.0020 | Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): |  |  |  |
1C.22.040.0020.a | - per balconi | kg | 5,53 |  | 67,74
1C.22.040.0020.b | - per rampe di scale | kg | 5,81 |  | 68,26
1C.22.040.0030 | Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) | kg | 5,28 |  | 67,16
1C.22.040.0040 | Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) |  |  |  |
1C.22.040.0040.a | - tipo corrente | kg | 5,63 |  | 67,96
1C.22.040.0040.b | - tipo complesso | kg | 5,91 |  | 68,46
1C.22.040.0050 | Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m²) | kg | 4,90 |  | 65,81
1C.22.050 | PARAPETTI IN PVC |  |  |  |
1C.22.050.0010 | Parapetto in PVC. Costituito da: - montanti verticali in tubolari di acciaio zincato Z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35, sp. 15/10, rivestita con profilati in PVC inseriti a scatto; - corrimano in profilato in acciaio zincato a sezione ad omega di mm 50 x 50, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di completamento con profilati verticali in PVC rigido di prima qualità, antiurtizzato e con resistenza al fuoco classe I, sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati mm 10. Assemblaggio con tubolari di acciaio zincato Ø mm 20, ricoperti con tubi distanziatori in PVC Ø mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8 ai due traversi orizzontali. Staffe corrimano tipo PL in acciaio zincato e verniciatura con polveri termoindurenti. Bulloneria zincata. Tasselli meccanici mm 10 x 80. Nelle altezze: |  |  |  |
1C.22.050.0010.a | - h = 0,50 m | m | 101,57 |  | 17,69
1C.22.050.0010.b | - h = 1,10 m | m | 119,86 |  | 22,20
1C.22.060 | GRIGLIATI ELETTROSALDATI |  |  |  |
1C.22.060.0010 | Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa posa e assistenza muraria: |  |  |  |
1C.22.060.0010.a | - spessore 2 mm | kg | 5,48 |  | 14,96
1C.22.060.0010.b | - spessore 3 mm | kg | 4,93 |  | 16,63
1C.22.060.0010.c | - spessore 4 mm | kg | 4,42 |  | 18,55
1C.22.060.0010.d | - spessore 5 mm | kg | 4,35 |  | 18,85
1C.22.060.0020 | Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, pedonale e carrabile, in pannelli bordati, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, con piatti portanti, compresa posa e assistenza muraria: |  |  |  |
1C.22.060.0020.a | - spessore 2 mm | kg | 5,85 |  | 14,02
1C.22.060.0020.b | - spessore 3 mm | kg | 4,98 |  | 16,47
1C.22.080 | FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI |  |  |  |
1C.22.080.0010 | Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni | kg | 4,69 |  | 65,37
1C.22.080.0020 | Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro. | kg | 5,98 |  | 68,83
1C.22.080.0030 | Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: |  |  |  |
1C.22.080.0030.a | - in ferro | kg | 6,22 |  | 70,03
1C.22.080.0030.b | - in lega di alluminio preverniciato | kg | 16,42 |  | 43,79
1C.22.080.0030.c | - in acciaio inox AISI 304 | kg | 15,06 |  | 50,86
1C.22.080.0040 | Antini apribili per lucernari in profilati normali di ferro, compreso scrocchetto di chiusura; in opera comprese assistenze murarie | kg | 5,30 |  | 67,28
1C.22.080.0050 | Sportello per canne immondezzaio in lamiera di ferro verniciata con antiruggine; in opera comprese assistenze murarie; del tipo: |  |  |  |
1C.22.080.0050.a | - a tramoggia in lamiera di ferro a doppio telaio; dimensioni 35 x 33 cm | cad | 69,05 |  | 74,36
1C.22.080.0050.b | - a tramoggia ermetica in lamiera di ferro a doppio telaio, con guarnizione in gomma; dimensioni 37 x 38 cm | cad | 109,12 |  | 73,18
1C.22.080.0060 | Sportello in lamiera verniciata per contatori gas; dimensioni 40 x 60 cm; in opera comprese assistenze murarie | cad | 40,41 |  | 73,60
1C.22.080.0070 | Manufatti diversi in rete metallica di qualsiasi forma (escluse le recinzioni) eseguiti a macchina, montati su telaio di spessore e dimensione proporzionata all'ampiezza ed ai compartimenti del telaio, con gli accessori come palette, zanche, viti ecc.; con una mano di antiruggine, in opera comprese assistenze ed opere murarie |  |  |  |
1C.22.080.0070.a | - in ferro | kg | 4,86 |  | 60,48
1C.22.080.0070.b | - in ferro zincato | kg | 5,54 |  | 51,26
1C.22.080.0080 | Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni di sbarco, corrimano e bastone apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera, assistenze murarie e piani di lavoro interni; escluse le opere relative alla esecuzione del foro da cm 70x100 circa nel solaio. | cad | 567,48 |  | 30,77
1C.22.080.0100 | Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni. | m | 52,83 |  | 15,50
1C.22.100 | LAVORAZIONI |  |  |  |
1C.22.100.0010 | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: |  |  |  |
1C.22.100.0010.a | - a caldo | kg | 1,02 |  |
1C.22.100.0010.b | - elettrolitica | kg | 0,70 |  |
1C.22.100.0020 | Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: |  |  |  |
1C.22.100.0020.a | - una mano su carpenteria pesante | 100 kg | 18,50 |  | 68,26
1C.22.100.0020.b | - una mano su carpenteria leggera, serramenti, ecc. | 100 kg | 25,09 |  | 68,48
1C.22.150 | SERRAMENTI IN FERRO |  |  |  |
1C.22.150.0010 | Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi forma e dimensione, ad una o più ante sia apribili che fisse e con specchiature cieche o vetrate. Compresa la posa, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso, la fornitura e posa del falso telaio. Esclusi i vetri: |  |  |  |
1C.22.150.0010.a | - con profilati normali e mano di antiruggine (peso medio indicativo 20 kg/m²) | kg | 6,41 |  | 70,35
1C.22.150.0010.b | - con profilati in ferro-finestra; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa, mano di antiruggine (peso medio indicativo 16 kg/m²) | kg | 6,82 |  | 67,54
1C.22.150.0010.c | - con profilati in ferro-finestra con zincatura elettrolitica; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa; (peso medio indicativo 16 kg/m²) | kg | 7,27 |  | 61,35
1C.22.150.0010.d | - con profilati in ferro-finestra con verniciatura a polvere, colori RAL; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa (peso medio indicativo 16 kg/m²) | kg | 7,24 |  | 66,62
1C.22.150.0020 | Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri: |  |  |  |
1C.22.150.0020.a | - con profilati normali e mano di antiruggine (peso medio indicativo 20 kg/m²) | kg | 6,83 |  | 65,68
1C.22.150.0020.b | - con profilati in ferro-finestra; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa, mano di antiruggine (peso medio indicativo 16 kg/m²) | kg | 7,24 |  | 63,34
1C.22.150.0020.c | - con profilati in ferro-finestra con zincatura elettrolitica; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa; (peso medio indicativo 16 kg/m²) | kg | 7,70 |  | 57,92
1C.22.150.0020.d | - con profilati in ferro-finestra con verniciatura a polvere, colori RAL; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa (peso medio indicativo 16 kg/m²) | kg | 7,68 |  | 62,81
1C.22.150.0050 | Portine di cantina in lamiera d'acciaio zincata stampata, spessore 10/10 mm, rinforzata con traversi, con telaio zincato a Z da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciata a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Per dimensioni fino a cm 85x210. | cad | 122,42 |  | 31,14
1C.22.150.0100 | Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) , battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Dimensioni: |  |  |  |
1C.22.150.0100.a | - fino a 80x210 cm | cad | 219,02 |  | 27,43
1C.22.150.0100.b | - 90x200-210 cm | cad | 233,42 |  | 26,91
1C.22.150.0110 | Porta a chiusura ermetica per camere raccolta rifiuti, in lamiera di ferro, con guarnizione in gomma, manovra a catenacci interni, verniciata con antiruggine; in opera, comprese assistenze murarie | m² | 247,15 |  | 60,04
1C.22.150.0150 | Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli in legno mordenzato. Completo di falso telaio, cilindro a profilo europeo, mezza maniglia all'interno e pomolo fisso o girevole all'esterno azionante lo scrocco, in alluminio anodizzato tipo pesante o ottone, occhio magico grandangolare e fermo di sicurezza, cerniere regolabili in altezza. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misure passaggio fino a 0,90 m per H 2,10 m. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1627 resistenza all'effrazione; UNI EN 12207 permeabilità all'aria Classe 3; UNI EN ISO 717 potere fonoisolante 38 dB; UNI EN ISO 10077 trasmittanza termica 1,8 W/m²K. Resistenza all'effrazione: |  |  |  |
1C.22.150.0150.a | - classe 2 | cad | 533,51 |  | 17,01
1C.22.150.0150.b | - classe 3 | cad | 731,90 |  | 12,40
1C.22.200 | SERRANDE AVVOLGIBILI E BASCULANTI |  |  |  |
1C.22.200.0010 | Serranda avvolgibile cieca di sicurezza, a rotolo con strisce agganciate, guide a U in acciaio zincato con guarnizioni antirumore, rullo in acciaio con pulegge portamolle, meccanismi, serrature, ecc., completa di accessori per il fissaggio e la manovra manuale, esclusi i comandi motorizzati; compresa la fornitura e posa dei falsi telai, la posa in opera e l'assistenza muraria . In lamiera di acciaio zincato di spessore: |  |  |  |
1C.22.200.0010.a | - 8/10 mm | m² | 102,74 |  | 58,06
1C.22.200.0010.b | - 10/10 mm | m² | 109,42 |  | 55,66
1C.22.200.0010.c | - 12/10 mm | m² | 117,36 |  | 54,93
1C.22.200.0020 | Serranda avvolgibile visiva di sicurezza, a rotolo con strisce agganciate in parte cieche ed in parte in acciaio stampato forato, guide a U in acciaio zincato con guarnizioni antirumore, rullo in acciaio con pulegge portamolle, meccanismi, serrature, ecc., completa di accessori per il fissaggio e la manovra manuale, esclusi i comandi motorizzati; compresa la fornitura e posa di eventuali falsi telai, la posa in opera e l'assistenza muraria. In lamiera di acciaio zincato di spessore: |  |  |  |
1C.22.200.0020.a | - 8/10 mm | m² | 121,87 |  | 58,52
1C.22.200.0020.b | - 10/10 mm | m² | 133,53 |  | 56,87
1C.22.200.0050 | Porta basculante in lamiera d'acciaio stampata, spessore 6/10 mm, composta da telaio perimetrale con due sostegni orizzontali di supporto, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico con compensazione del peso mediante molle di trazione su bracci a leva; completa di serratura centrale con funzioni multiple e maniglia; preverniciata a spruzzo con antiruggine; compresa la fornitura e posa di eventuali falsi telai, la posa in opera e l'assistenza muraria. | m² | 93,15 |  | 58,72
1C.22.200.0100 | Cancello estensibile in acciao zincato, ad uno o due battenti, composto da montanti verticali ad U collegati da elementi diagonali, scorrimento laterale con carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore, e guida inferiore fissa o ribaltabile, posati in opera con zanche o saldati a montanti in ferro, con serratura di chiusura ed ogni accessorio necessario per la totale apertura e chiusura, comprese assistenze murarie. | m² | 152,23 |  | 59,73
1C.22.250 | SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE |  |  |  |
1C.22.250.0010 | Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 – Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: |  |  |  |
1C.22.250.0010.a | - ad un battente | m² | 187,68 |  | 19,95
1C.22.250.0010.b | - a due battenti | m² | 188,57 |  | 19,85
1C.22.250.0010.c | - a bilico | m² | 231,54 |  | 16,17
1C.22.250.0010.d | - a vasistas | m² | 165,72 |  | 22,59
1C.22.250.0010.e | - ad anta ribalta | m² | 223,55 |  | 16,75
1C.22.250.0010.f | - scorrevole | m² | 175,23 |  | 21,37
1C.22.250.0010.g | - scorrevole complanare | m² | 326,87 |  | 11,45
1C.22.250.0010.h | - telaio fisso | m² | 113,12 |  | 33,10
1C.22.250.0010.i | - porte di primo ingresso complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due battenti (superficie minima 2,00 m²). | m² | 310,46 |  | 12,06
1C.22.250.0070 | Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. | m² | 260,89 |  | 49,55
1C.22.250.0110 | Sovrapprezzo ai serramenti in lega di alluminio per realizzazione con profilati speciali alluminio legno, verniciato RAL esterno e con massello di legno ramin interno, nei tipi: |  |  |  |
1C.22.250.0110.a | - serramenti fissi | m² | 35,29 |  |
1C.22.250.0110.b | - tutte le tipologie di serramenti apribili | m² | 58,69 |  |
1C.22.250.0130 | Variazione costo dei serramenti in lega leggera per diversa finitura: |  |  |  |
1C.22.250.0130.a | - anodizzazione naturale (minor costo) | m² | 7,65 |  |
1C.22.250.0130.b | - anodizzazione elettrocolore | m² | 10,10 |  |
1C.22.250.0130.c | - verniciatura colori speciali | m² | 18,02 |  |
1C.22.250.0140 | Maggiorazione per formazione nel battente di porte, di foro per applicazione di griglia di ventilazione con controcornice, di qualsiasi dimensione. Per ogni battente, esclusa fornitura e posa griglia, compresa assistenza muraria. | cad | 12,41 |  | 80,10
1C.22.250.0150 | Sovrapprezzo ai serramenti in lega leggera per impiego di profili arrotondati | m² | 10,92 |  |
1C.22.250.0200 | Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate con pannelli in bilaminato, in opera comprese assistenze murarie |  |  |  |
1C.22.250.0200.a | - spessore totale 6 mm | m² | 13,35 |  | 15,73
1C.22.250.0200.b | - con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm | m² | 18,04 |  | 11,64
1C.22.250.0250 | Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria: |  |  |  |
1C.22.250.0250.a | - per serramenti in genere | m | 15,04 |  | 59,04
1C.22.250.0250.b | - per serramento monoblocco | m | 20,26 |  | 43,83
1C.22.300 | SERRAMENTI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO |  |  |  |
1C.22.300.0010 | Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di imbotti laterali con guide dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, cassonetto coibentato asportabile, corredati di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori per teli superiori a 3,50 m², guarnizioni in EPDM o neoprene, manovra del telo con cinghia in tessuto. Comprese le tapparelle in pvc peso minimo 4,8 kg/m², fornitura e posa eventuale controtelaio ove necessario, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione: larghezza finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto; (una finestra di luce 70x130 h cm viene computata 70x165 h cm). I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 – Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: |  |  |  |
1C.22.300.0010.a | - ad un battente | m² | 241,78 |  | 15,49
1C.22.300.0010.b | - a due battenti | m² | 245,56 |  | 15,25
1C.22.300.0010.c | - a vasistas | m² | 231,61 |  | 16,17
1C.22.300.0010.d | - ad anta/ribalta | m² | 268,94 |  | 13,92
1C.22.300.0010.e | - scorrevole | m² | 242,58 |  | 15,43
1C.22.300.0010.f | - scorrevole complanare | m² | 380,96 |  | 9,83
1C.22.350 | CHIUDIPORTA - COMANDI A DISTANZA |  |  |  |
1C.22.350.0010 | Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con: |  |  |  |
1C.22.350.0010.a | - braccio senza fermo | cad | 50,16 |  | 23,27
1C.22.350.0010.b | - braccio con fermo | cad | 64,99 |  | 17,96
1C.22.350.0020 | Chiudiporta aereo con azionamento a pignone e cremagliera con forza di chiusura regolabile, grandezza EN 2, 3 e 4, velocità di chiusura regolabile, battuta finale regolabile e piastra di montaggio con gruppo di fori universale; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con: |  |  |  |
1C.22.350.0020.a | - braccio senza fermo | cad | 80,93 |  | 14,42
1C.22.350.0020.b | - braccio con fermo | cad | 90,73 |  | 12,86
1C.22.350.0030 | Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con: |  |  |  |
1C.22.350.0030.a | - braccio senza fermo | cad | 153,07 |  | 6,59
1C.22.350.0030.b | - braccio con fermo inseribile/disinseribile | cad | 160,42 |  | 6,29
1C.22.350.0030.c | - braccio con fermo | cad | 155,94 |  | 6,47
1C.22.350.0030.d | - slitta con leva | cad | 170,79 |  | 5,91
1C.22.350.0040 | Chiudiporta universale a pavimento, con forza di chiusura regolabile, omologato secondo EN 1154, 1-4, classe di corrosione 4, per porte sinistre e destre secondo DIN e per porte a vento, con azione di chiusura a partire da circa 175°. Chiusura completamente controllata idraulicamente, velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura. Compresa la posa in opera, l'esecuzione della traccia e la successiva cementazione, tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con piastra di copertura regolabile in: |  |  |  |
1C.22.350.0040.a | - acciaio inox | cad | 168,42 |  | 23,45
1C.22.350.0040.b | - ottone lucido | cad | 184,03 |  | 21,46
1C.22.350.0080 | Fornitura e posa di motorizzazione di tapparelle, costituita da motore completo di riduttori, adattatori, supporti regolabili, pulsante di comando, movimentazioni, allacciamenti, regolazioni e collaudo, assistenza muraria, escluso il collegamento elettrico e le relative assistenze murarie. | cad | 178,78 |  | 18,84
1C.22.350.0090 | Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti motorizzati. In opera, comprese assistenze murarie | cad | 251,43 |  | 6,51
1C.22.350.0100 | Asta da cm 120 per apertura manuale a distanza di serramenti. In opera, comprese assistenze murarie | cad | 21,82 |  | 6,78
1C.22.350.0110 | Dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza di serramenti. In opera, comprese assistenze murarie | cad | 95,13 |  | 8,61
1C.22.400 | AVVOLGIBILI - TENDE - VENEZIANE - ZANZARIERE - FRANGISOLE |  |  |  |
1C.22.400.0010 | Persiane avvolgibili in lamiera di acciaio ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori, meccanismi, avvolgitore e cinghie. Compresa la posa in opera tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con lamiera: |  |  |  |
1C.22.400.0010.a | - acciaio dolce preverniciato da 5-6/10 mm | m² | 65,77 |  | 38,65
1C.22.400.0010.b | - acciaio dolce preverniciato da 8-10/10 mm | m² | 73,03 |  | 34,81
1C.22.400.0010.c | - profilati alluminio verniciato da 6/10 mm | m² | 64,94 |  | 39,14
1C.22.400.0010.d | - profilati alluminio anodizzato da 10/10 mm | m² | 105,46 |  | 24,10
1C.22.400.0010.e | - demoltiplicatore, tipo pesante con comando ad asta | cad | 47,07 |  | 22,18
1C.22.400.0050 | Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, oppure in materiale plastico, complete di nastri e congegni per il sollevamento e l'orientamento, cassonetto e spiaggiale metallici, verniciati a smalto. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: |  |  |  |
1C.22.400.0050.a | - lamelle da 50 mm | m² | 41,36 |  | 32,95
1C.22.400.0050.b | - lamelle da 35 mm | m² | 45,49 |  | 32,16
1C.22.400.0060 | Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici,accessori coordinati in tinta con lamelle. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: |  |  |  |
1C.22.400.0060.a | - lamelle da 25 mm | m² | 51,11 |  | 28,62
1C.22.400.0060.b | - lamelle da 15 mm | m² | 55,74 |  | 26,25
1C.22.400.0070 | Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: |  |  |  |
1C.22.400.0070.a | - guide laterali in nylon (per ogni tenda) | cad | 10,27 |  | 21,71
1C.22.400.0070.b | - monocomando a fune | cad | 38,37 |  | 8,42
1C.22.400.0070.c | - arganello per manovra ad asta volante | cad | 62,10 |  | 5,20
1C.22.400.0070.d | - motorizzazione | cad | 150,04 |  | 7,44
1C.22.400.0070.e | - centralina telecomando e ricevitore | cad | 265,91 |  | 2,62
1C.22.400.0070.f | - pulsantiera telecomando | cad | 29,34 |  |
1C.22.400.0100 | Zanzariera a pannello fisso in acciaio, alluminio o fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 44,89 |  | 16,60
1C.22.400.0110 | Zanzariera avvolgibile con comando a molla, in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 52,38 |  | 14,22
1C.22.400.0120 | Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata.Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: |  |  |  |
1C.22.400.0120.a | - avvolgibile, con comando a molla | m² | 57,37 |  | 12,99
1C.22.400.0120.b | - scorrevole laterale con calamita o gancio | m² | 72,31 |  | 13,72
1C.22.400.0120.c | - scorrevole, anche a più pannelli | m² | 92,79 |  | 10,69
1C.22.400.0150 | Tende plissè, poliestere 100%, varie finiture profili. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: |  |  |  |
1C.22.400.0150.a | - tessuto normale o metallizzato | m² | 39,00 |  | 25,44
1C.22.400.0150.b | - tessuto ignifugo | m² | 43,36 |  | 22,88
1C.22.400.0200 | Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: |  |  |  |
1C.22.400.0200.a | - tessuto 100% fibra di vetro, ignifugo - oppure Poliestere 100% | m² | 34,38 |  | 28,85
1C.22.400.0200.b | - tessuto 100% Trevira CS oppure 53% filo vetro e 47% PVC, oscurante | m² | 37,85 |  | 26,21
1C.22.400.0200.c | - tessuto 100% Trevira CS lavabile | m² | 46,34 |  | 21,41
1C.22.400.0200.d | - tessuto 47% fibra di vetro e 53% acrilico, oscurante | m² | 54,84 |  | 18,09
1C.22.400.0200.e | - sovrapprezzi per binario con apertura centrale, raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e per una tenda) | cad | 12,45 |  | 27,87
1C.22.400.0250 | Frangisole in PVC scorrevole. A due ante costituito da: - traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di completamento con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati = mm 10, assemlaggio con tubolari in acciaio zincato Ø mm 20, ricoperto con tubi distanziatori in PVC Ø mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8. Staffe di fissaggio guide al corrimano/parapetto e al soffitto in acciaio zincato e verniciatura a polveri termoindurenti, corrimano tipo PL in acciaio zincato e verniciatura a polveri termoindurenti. Bulloneria zincata. Tasselli meccanici mm 10 x 80. | m² | 110,08 |  | 15,44
1C.22.400.0280 | Schermatura frangisole, applicata nella parte superiore del balcone e costituita da: - traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello realizzato con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati = mm 10, assemlaggio con tubolari in acciaio zincato Ø mm 20, ricoperto con tubi distanziatori in PVC Ø mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8. Montanti verticali (uno ogn cm 300 ca.) per controventatura pannelli. Staffe sagomate a L per fissaggio pannelli in acciaio zincato e verniciatura a polveri termoindurenti. Bulloneria zincata. Tasselli meccanici mm 10 x 80. | m² | 140,91 |  | 23,65
1C.22.450 | RECINZIONI IN RETE |  |  |  |
1C.22.450.0010 | Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: |  |  |  |
1C.22.450.0010.a | - con pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm | m² | 17,15 |  | 46,41
1C.22.450.0010.b | - con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm | m² | 17,70 |  | 44,97
1C.22.450.0010.c | - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm | m² | 18,93 |  | 42,05
1C.22.450.0020 | Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, con maglie differenziate, 50 x 50 mm circa nella parte alta e 100 x 50 mm circa nella parte bassa, filo Ø 2,5 mm, pali e saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: |  |  |  |
1C.22.450.0020.a | - con pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm | m² | 14,30 |  | 55,66
1C.22.450.0020.b | - con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,4 mm | m² | 14,85 |  | 53,60
1C.22.450.0030 | Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali diritti, Ø 2,6 mm, pali e saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: |  |  |  |
1C.22.450.0030.a | - maglia 50 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm | m² | 14,62 |  | 54,45
1C.22.450.0030.b | - maglia 50 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm | m² | 15,17 |  | 52,47
1C.22.450.0030.c | - maglia 75 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm | m² | 14,51 |  | 54,86
1C.22.450.0040 | Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: |  |  |  |
1C.22.450.0040.a | - con filo Ø 2,7 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm | m² | 13,40 |  | 59,40
1C.22.450.0040.b | - con filo Ø 2,7 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm | m² | 13,95 |  | 57,06
1C.22.450.0040.c | - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm | m² | 13,61 |  | 58,49
1C.22.450.0040.d | - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm | m² | 14,16 |  | 56,21
1C.22.450.0040.e | - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 38 mm | m² | 15,38 |  | 51,76
1C.22.450.0040.f | - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 48 mm | m² | 16,61 |  | 47,92
1C.22.450.0040.g | - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 60 mm | m² | 18,89 |  | 42,14
1C.22.450.0050 | Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata, filo Ø 2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: |  |  |  |
1C.22.450.0050.a | - a maglia 50 x 50 cm circa | m² | 13,43 |  | 59,27
1C.22.450.0050.b | - a maglia 75 x 50 cm circa | m² | 13,11 |  | 60,72
1C.22.450.0060 | Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a maglie romboidali 50 x 50 mm, filo Ø 2,2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 12,66 |  | 62,88
1C.22.450.0070 | Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 51,03 |  | 15,60
1C.22.450.0080 | Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta | m² | 54,46 |  | 14,62
1C.22.450.0090 | Recinzione realizzata con pannelli costituiti da: profilati tubolari verticali 25 x 25 x 1,5 mm ad interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali 60 x 40 x 2 mm; pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm, zincati a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta | m² | 120,16 |  | 6,62
1C.22.450.0100 | Recinzione realizzata con pannelli costituiti da: barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 101,78 |  | 7,82
1C.22.450.0110 | Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: |  |  |  |
1C.22.450.0110.a | - maglia 124 x 132 mm | m² | 44,68 |  | 17,82
1C.22.450.0110.b | - maglia 62 x 132 mm | m² | 50,47 |  | 15,77
1C.22.450.0110.c | - maglia 62 x 66 mm | m² | 53,88 |  | 14,77
1C.22.700 | REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO |  |  |  |
1C.22.700.0010 | Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: |  |  |  |
1C.22.700.0010.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 10,69 |  | 69,69
1C.22.700.0010.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 10,07 |  | 69,02
1C.22.700.0010.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 9,14 |  | 67,94
1C.22.700.0010.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 12,09 |  | 61,62
1C.22.700.0020 | Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: |  |  |  |
1C.22.700.0020.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 20,27 |  | 74,64
1C.22.700.0020.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 18,71 |  | 74,18
1C.22.700.0020.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 13,77 |  | 72,04
1C.22.700.0020.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 22,30 |  | 70,09
1C.22.700.0030 | Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio: |  |  |  |
1C.22.700.0030.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 31,70 |  | 68,17
1C.22.700.0030.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 28,08 |  | 70,16
1C.22.700.0030.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 22,10 |  | 71,67
1C.22.700.0030.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 35,44 |  | 74,86
1C.22.700.0040 | Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio: |  |  |  |
1C.22.700.0040.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 67,45 |  | 74,50
1C.22.700.0040.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 62,54 |  | 71,54
1C.22.700.0040.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 38,96 |  | 69,46
1C.22.700.0040.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 79,54 |  | 75,35
1C.22.700.0070 | Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra. | m² | 10,30 |  | 69,81
1C.22.700.0080 | Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra. | m² | 15,92 |  | 60,74
1C.22.700.0100 | Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario: |  |  |  |
1C.22.700.0100.a | - senza sostituzione delle corde | m² | 16,48 |  | 34,59
1C.22.700.0100.b | - con sostituzione delle corde e lavaggio | m² | 20,23 |  | 28,18
1C.22.700.0110 | Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
1C.22.700.0110.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 17,60 |  | 32,39
1C.22.700.0110.b | - con sostituzione del tessuto | m² | 20,23 |  | 28,18
1C.22.700.0120 | Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
1C.22.700.0120.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 16,48 |  | 34,59
1C.22.700.0120.b | - con sostituzione del tessuto normale | m² | 18,67 |  | 30,53
1C.22.700.0120.c | - sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo | m² | 33,09 |  | 17,23
1C.22.700.0130 | Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
1C.22.700.0130.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 20,10 |  | 28,36
1C.22.700.0130.b | - con sostituzione del tessuto | m² | 32,09 |  | 17,76
1C.22.700.0140 | Revisione zanzariere con sostituzione del telo, compreso montaggio e smontaggio: | m² | 29,10 |  | 19,59
1C.22.700.0200 | Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: |  |  |  |
1C.22.700.0200.a | - per portoncini in legno | cad | 110,59 |  | 27,19
1C.22.700.0200.b | - per cancelli in ferro esterni | cad | 121,44 |  | 24,76
1C.22.700.0210 | Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: |  |  |  |
1C.22.700.0210.a | - a quattro giri laterali | cad | 103,10 |  | 29,17
1C.22.700.0210.b | - a quattro giri laterali con due aste | cad | 130,80 |  | 22,99
1C.22.700.0210.c | - a quattro giri laterali con quattro aste | cad | 164,26 |  | 18,31
1C.22.700.0210.d | - fornitura chiave a doppia mappa | cad | 9,54 |  | 18,24