Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1M.10 - Terminali di climatizzazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1M.10 | TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE |  |  |  |
1M.10.010 | VENTILCONVETTORI |  |  |  |
1M.10.010.0010 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0010.a | - fino a 1400 W | cad | 458,05 |  | 42,55
1M.10.010.0010.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 478,15 |  | 40,76
1M.10.010.0010.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 506,74 |  | 38,46
1M.10.010.0010.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 531,71 |  | 36,65
1M.10.010.0010.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 562,93 |  | 34,62
1M.10.010.0010.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 605,37 |  | 32,19
1M.10.010.0010.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 611,61 |  | 31,86
1M.10.010.0020 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo basso, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0020.a | - fino a 1400 W | cad | 470,54 |  | 41,42
1M.10.010.0020.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 490,51 |  | 39,73
1M.10.010.0020.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 525,47 |  | 37,09
1M.10.010.0020.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 551,68 |  | 35,32
1M.10.010.0020.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 580,40 |  | 33,58
1M.10.010.0020.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 621,60 |  | 31,35
1M.10.010.0020.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 627,85 |  | 31,04
1M.10.010.0030 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0030.a | - fino a 1400 W | cad | 452,52 |  | 48,45
1M.10.010.0030.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 518,44 |  | 42,29
1M.10.010.0030.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 552,15 |  | 39,71
1M.10.010.0030.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 578,37 |  | 37,91
1M.10.010.0030.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 607,08 |  | 36,12
1M.10.010.0030.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 648,29 |  | 33,82
1M.10.010.0030.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 655,78 |  | 33,43
1M.10.010.0040 | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0040.a | - fino a 1400 W | cad | 425,59 |  | 45,79
1M.10.010.0040.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 455,55 |  | 42,78
1M.10.010.0040.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 489,26 |  | 39,83
1M.10.010.0040.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 511,73 |  | 38,08
1M.10.010.0040.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 525,47 |  | 37,09
1M.10.010.0040.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 577,91 |  | 33,72
1M.10.010.0040.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 596,63 |  | 32,66
1M.10.010.0050 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0050.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 618,41 |  | 47,27
1M.10.010.0050.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 649,62 |  | 45,00
1M.10.010.0050.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 695,82 |  | 42,01
1M.10.010.0050.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 724,53 |  | 40,35
1M.10.010.0050.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 760,74 |  | 38,43
1M.10.010.0050.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 786,95 |  | 37,15
1M.10.010.0050.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 793,20 |  | 36,85
1M.10.010.0060 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo basso, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0060.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 633,39 |  | 46,15
1M.10.010.0060.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 668,35 |  | 43,74
1M.10.010.0060.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 719,53 |  | 40,63
1M.10.010.0060.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 747,00 |  | 39,13
1M.10.010.0060.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 795,70 |  | 36,74
1M.10.010.0060.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 820,67 |  | 35,62
1M.10.010.0060.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 826,90 |  | 35,35
1M.10.010.0070 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0070.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 660,07 |  | 47,98
1M.10.010.0070.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 695,02 |  | 45,57
1M.10.010.0070.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 746,22 |  | 42,44
1M.10.010.0070.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 773,69 |  | 40,93
1M.10.010.0070.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 822,37 |  | 38,51
1M.10.010.0070.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 848,60 |  | 37,32
1M.10.010.0070.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 854,83 |  | 37,05
1M.10.010.0080 | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0080.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 590,94 |  | 49,47
1M.10.010.0080.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 619,65 |  | 47,18
1M.10.010.0080.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 665,85 |  | 43,90
1M.10.010.0080.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 694,56 |  | 42,09
1M.10.010.0080.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 732,02 |  | 39,93
1M.10.010.0080.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 758,24 |  | 38,55
1M.10.010.0080.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 788,21 |  | 37,09
1M.10.010.0090 | Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabili per mandata aria; raccordo da ventilconvettore a bocchetta in lamiera d'acciaio zincata; staffe di sostegno. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0090.a | - fino a 1400 W | cad | 181,58 |  | 53,66
1M.10.010.0090.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 199,42 |  | 48,86
1M.10.010.0090.c | - oltre 2100 fino a 3500 W | cad | 211,87 |  | 45,99
1M.10.010.0090.d | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 225,76 |  | 43,16
1M.10.010.0100 | Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0100.a | - fino a 2800 W | cad | 1.100,50 |  | 19,92
1M.10.010.0100.b | - oltre 2800 fino a 4600 W | cad | 1.108,23 |  | 19,78
1M.10.010.0100.c | - oltre 4600 fino a 6000 W | cad | 1.211,16 |  | 18,10
1M.10.010.0100.d | - oltre 6000 fino a 8500 W | cad | 1.623,16 |  | 13,51
1M.10.010.0100.e | - oltre 8500 fino a 12000 W | cad | 1.726,09 |  | 12,70
1M.10.010.0110 | Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0110.a | - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr | cad | 1.192,73 |  | 26,55
1M.10.010.0110.b | - oltre 3000 fino a 4000 Wf - oltre 4600 fino a 6000 Wr | cad | 1.250,41 |  | 25,33
1M.10.010.0110.c | - oltre 4000 fino a 5000 Wf - oltre 6000 fino a 7500 Wr | cad | 1.353,26 |  | 23,40
1M.10.010.0110.d | - oltre 5000 fino a 7000 Wf - oltre 7500 fino a 11000 Wr | cad | 1.765,35 |  | 17,94
1M.10.010.0110.e | - oltre 7000 fino a 10000 Wf - oltre 11000 fino a 14000 Wr | cad | 1.868,27 |  | 16,95
1M.10.010.0120 | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0120.a | - fino a 4500 W | cad | 1.125,89 |  | 21,64
1M.10.010.0120.b | - oltre 4500 fino a 6500 W | cad | 1.174,97 |  | 20,73
1M.10.010.0120.c | - oltre 6500 fino a 7500 W | cad | 1.189,57 |  | 20,48
1M.10.010.0120.d | - oltre 7500 fino a 8500 W | cad | 1.278,72 |  | 19,05
1M.10.010.0120.e | - oltre 8500 fino a 10000 W | cad | 1.288,75 |  | 18,90
1M.10.010.0130 | Aumenti di prezzo per aggiunta di resistenza elettrica a bordo dei ventilconvettori, completa di relay e cablaggi a valle. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria 26 °C, UR 50% e acqua da 7 a 12 °C - kW: potenza della resistenza elettrica): |  |  |  |
1M.10.010.0130.a | - fino a 1400 W - 1 kW | cad | 184,43 |  | 26,42
1M.10.010.0130.b | - oltre 1400 fino a 2100 W - 1,5 kW | cad | 188,93 |  | 25,79
1M.10.010.0130.c | - oltre 2100 fino a 2900 W - 2 kW | cad | 193,04 |  | 25,24
1M.10.010.0130.d | - oltre 2900 fino a 3500 W - 2 kW | cad | 197,16 |  | 24,71
1M.10.010.0130.e | - oltre 3500 fino a 4300 W - 2,5 kW | cad | 200,90 |  | 24,25
1M.10.010.0130.f | - oltre 4300 fino a 5000 W - 2,5 kW | cad | 204,66 |  | 23,81
1M.10.010.0130.g | - oltre 5000 fino a 5800 W - 2,75 kW | cad | 208,40 |  | 23,38
1M.10.020 | AEROCONDIZIONATORI |  |  |  |
1M.10.020.0010 | Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
1M.10.020.0010.a | - fino a 4,5 kWf - fino a 20 kWt | cad | 1.010,99 |  | 38,55
1M.10.020.0010.b | - oltre 4,5 fino a 9 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 1.133,34 |  | 34,39
1M.10.020.0010.c | - oltre 9 fino a 18 kWf - oltre 40 fino a 80 kWt | cad | 1.261,93 |  | 30,89
1M.10.020.0010.d | - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 80 fino a 160 kWt | cad | 1.871,20 |  | 20,83
1M.10.020.0020 | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
1M.10.020.0020.a | - fino a 3 kWf - fino a 20 kWt | cad | 1.074,66 |  | 36,27
1M.10.020.0020.b | - oltre 3 fino a 6 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 1.324,36 |  | 29,43
1M.10.020.0020.c | - oltre 6 fino a 12 kWf - oltre 40 fino a 60 kWt | cad | 1.516,63 |  | 25,70
1M.10.020.0020.d | - oltre 12 fino a 16 kWf - oltre 60 fino a 85 kWt | cad | 1.892,43 |  | 20,60
1M.10.020.0020.e | - oltre 16 fino a 20 kWf - oltre 85 fino a 100 kWt | cad | 1.979,82 |  | 19,69
1M.10.030 | RADIATORI E CONVETTORI |  |  |  |
1M.10.030.0010 | Radiatori in ghisa tipo a piastra con altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): |  |  |  |
1M.10.030.0010.a | - fino a 0,300 kW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 576,13 |  | 28,75
1M.10.030.0010.b | - fino a 0,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 545,25 |  | 33,06
1M.10.030.0010.c | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 521,76 |  | 33,62
1M.10.030.0010.d | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 492,65 |  | 38,57
1M.10.030.0010.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 486,38 |  | 21,03
1M.10.030.0010.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 436,71 |  | 23,43
1M.10.030.0010.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 418,73 |  | 24,43
1M.10.030.0010.h | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 382,05 |  | 29,33
1M.10.030.0010.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 409,20 |  | 14,88
1M.10.030.0010.j | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 335,36 |  | 18,16
1M.10.030.0010.k | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 348,37 |  | 17,48
1M.10.030.0010.l | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 316,90 |  | 19,22
1M.10.030.0010.m | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 319,55 |  | 19,06
1M.10.030.0010.n | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 269,61 |  | 22,59
1M.10.030.0010.o | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 294,58 |  | 20,67
1M.10.030.0010.p | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 257,13 |  | 23,68
1M.10.030.0010.q | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 283,98 |  | 25,74
1M.10.030.0010.r | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 228,05 |  | 32,05
1M.10.030.0010.s | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 276,93 |  | 26,39
1M.10.030.0010.t | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 209,58 |  | 34,87
1M.10.030.0010.u | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 185,35 |  | 31,54
1M.10.030.0010.v | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 203,92 |  | 31,06
1M.10.030.0010.w | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 172,87 |  | 33,82
1M.10.030.0010.x | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 185,68 |  | 26,24
1M.10.030.0010.y | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 167,11 |  | 26,24
1M.10.030.0020 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): |  |  |  |
1M.10.030.0020.a | - fino a 0,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 764,49 |  | 63,09
1M.10.030.0020.b | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 988,91 |  | 68,97
1M.10.030.0020.c | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 720,31 |  | 68,99
1M.10.030.0020.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 563,77 |  | 57,04
1M.10.030.0020.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 477,97 |  | 57,08
1M.10.030.0020.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 428,34 |  | 61,42
1M.10.030.0020.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 363,02 |  | 44,29
1M.10.030.0020.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 350,24 |  | 48,69
1M.10.030.0020.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 362,73 |  | 47,01
1M.10.030.0020.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 296,12 |  | 36,19
1M.10.030.0020.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 277,23 |  | 40,42
1M.10.030.0020.l | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 289,72 |  | 38,68
1M.10.030.0020.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 265,72 |  | 31,17
1M.10.030.0020.n | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 240,75 |  | 34,40
1M.10.030.0020.o | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 247,15 |  | 31,54
1M.10.030.0020.p | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 235,29 |  | 24,85
1M.10.030.0020.q | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 216,40 |  | 29,27
1M.10.030.0020.r | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 222,81 |  | 26,24
1M.10.030.0020.s | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 223,14 |  | 21,83
1M.10.030.0020.t | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 198,17 |  | 24,58
1M.10.030.0020.u | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 179,60 |  | 24,42
1M.10.030.0030 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442; mm: altezza radiatori): |  |  |  |
1M.10.030.0030.a | - fino a 0,300 KW - fino a 500 mm | kw | 389,51 |  | 46,28
1M.10.030.0030.b | - fino a 0,300 KW - oltre 500 mm | kw | 373,90 |  | 50,82
1M.10.030.0030.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 500 mm | kw | 282,06 |  | 38,00
1M.10.030.0030.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 500 mm | kw | 257,44 |  | 43,52
1M.10.030.0030.e | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 500 mm | kw | 217,29 |  | 29,15
1M.10.030.0030.f | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 500 mm | kw | 191,84 |  | 35,55
1M.10.030.0030.g | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 500 mm | kw | 188,40 |  | 23,27
1M.10.030.0030.h | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 500 mm | kw | 155,82 |  | 28,14
1M.10.030.0030.i | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 500 mm | kw | 167,01 |  | 17,51
1M.10.030.0030.j | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 500 mm | kw | 134,60 |  | 21,72
1M.10.030.0030.k | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 500 mm | kw | 153,13 |  | 12,72
1M.10.030.0030.l | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 500 mm | kw | 126,73 |  | 19,23
1M.10.030.0030.m | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 500 mm | kw | 138,34 |  | 7,04
1M.10.030.0030.n | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 500 mm | kw | 107,03 |  | 9,10
1M.10.030.0040 | Radiatori in acciaio tipo a piastra con altezza fino a 900 mm, pressione massima d'esercizio 10 bar, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza radiatori - P mm: profondità radiatori): |  |  |  |
1M.10.030.0040.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 659,80 |  | 66,46
1M.10.030.0040.b | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 567,93 |  | 67,77
1M.10.030.0040.c | - fino a 0,300 KW - H oltre 450 mm | kw | 384,80 |  | 67,10
1M.10.030.0040.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 677,42 |  | 69,76
1M.10.030.0040.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 439,87 |  | 66,46
1M.10.030.0040.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 366,56 |  | 66,46
1M.10.030.0040.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 354,73 |  | 63,18
1M.10.030.0040.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 263,14 |  | 61,10
1M.10.030.0040.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 450 mm | kw | 257,07 |  | 60,64
1M.10.030.0040.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 450 mm | kw | 184,07 |  | 52,94
1M.10.030.0040.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 450 mm | kw | 208,40 |  | 56,10
1M.10.030.0040.l | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H fino a 450 mm | kw | 153,68 |  | 47,56
1M.10.030.0040.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 450 mm | kw | 165,84 |  | 49,95
1M.10.030.0040.n | - oltre 1,700 fino a 2,500 KW - H fino a 450 mm | kw | 117,17 |  | 37,42
1M.10.030.0040.o | - oltre 1,700 fino a 5,000 KW - H oltre 450 mm | kw | 80,37 |  | 30,32
1M.10.030.0050 | Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500, pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori): |  |  |  |
1M.10.030.0050.a | - fino a 0,300 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 528,50 |  | 33,19
1M.10.030.0050.b | - fino a 0,300 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 418,19 |  | 44,27
1M.10.030.0050.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 441,49 |  | 23,17
1M.10.030.0050.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 324,73 |  | 34,51
1M.10.030.0050.e | - oltre 0,500 fino a 0,800 kW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 374,48 |  | 16,91
1M.10.030.0050.f | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 267,88 |  | 25,46
1M.10.030.0050.g | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 327,36 |  | 11,91
1M.10.030.0050.h | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 231,79 |  | 18,92
1M.10.030.0050.i | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 291,65 |  | 10,03
1M.10.030.0050.l | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 208,58 |  | 14,02
1M.10.030.0050.m | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 198,54 |  | 11,04
1M.10.030.0050.n | - oltre 2,300 fino a 3,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 192,60 |  | 8,85
1M.10.030.0050.o | - oltre 3,000 fino a 4,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 189,64 |  | 6,42
1M.10.030.0050.p | - oltre 4,000 fino a 5,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 189,42 |  | 5,14
1M.10.030.0060 | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza - P mm: profondità): |  |  |  |
1M.10.030.0060.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 1.167,86 |  | 31,29
1M.10.030.0060.b | - fino a 0,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 100 mm | kw | 1.277,65 |  | 34,70
1M.10.030.0060.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 871,72 |  | 29,62
1M.10.030.0060.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 996,27 |  | 26,90
1M.10.030.0060.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 150 mm | kw | 921,66 |  | 28,02
1M.10.030.0060.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 100 mm | kw | 834,26 |  | 30,95
1M.10.030.0060.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 100 mm | kw | 1.032,75 |  | 28,78
1M.10.030.0060.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 618,81 |  | 26,77
1M.10.030.0060.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 100 mm - P oltre 150 fino a 300 mm | kw | 817,94 |  | 22,63
1M.10.030.0060.j | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 150 mm - P fino a 220 mm | kw | 687,96 |  | 21,95
1M.10.030.0060.k | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 150 mm | kw | 730,87 |  | 24,00
1M.10.030.0060.l | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 150 mm | kw | 736,96 |  | 24,46
1M.10.030.0060.m | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 564,39 |  | 19,85
1M.10.030.0060.n | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kw | 638,99 |  | 19,06
1M.10.030.0060.o | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 220 mm | kw | 645,07 |  | 19,64
1M.10.030.0060.p | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 150 mm | kw | 662,99 |  | 22,78
1M.10.030.0060.q | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 446,91 |  | 17,44
1M.10.030.0060.r | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kw | 540,07 |  | 17,14
1M.10.030.0060.s | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 300 mm | kw | 540,39 |  | 15,33
1M.10.030.0060.t | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kw | 565,36 |  | 14,65
1M.10.030.0060.u | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 385,11 |  | 15,18
1M.10.030.0060.v | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kw | 435,05 |  | 13,44
1M.10.030.0060.w | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 300 mm | kw | 503,26 |  | 14,52
1M.10.030.0060.x | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kw | 515,75 |  | 14,17
1M.10.030.0060.y | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - H fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kw | 367,19 |  | 9,29
1M.10.030.0070 | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. Grandezze (dim.: base x altezza massime in mm del contenitore - potenza termica nominale secondo UNI-EN 442): |  |  |  |
1M.10.030.0070.a | - dim. 250x110 - fino a 0,300 KW | kw | 2.451,57 |  | 17,69
1M.10.030.0070.b | - dim. 250x110 - oltre 0,300 fino a 0,500 KW | kw | 2.039,22 |  | 12,42
1M.10.030.0070.c | - dim. 250x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kw | 1.717,49 |  | 9,64
1M.10.030.0070.d | - dim. 250x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kw | 1.395,12 |  | 6,98
1M.10.030.0070.e | - dim. 270x110 - fino a 0,300 KW | kw | 3.367,78 |  | 14,18
1M.10.030.0070.f | - dim. 270x110 - oltre 300 fino a 0,500 KW | kw | 1.863,81 |  | 14,64
1M.10.030.0070.g | - dim. 270x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kw | 1.611,52 |  | 9,98
1M.10.030.0070.h | - dim. 270x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kw | 1.376,23 |  | 7,43
1M.10.030.0070.i | - dim. 270x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.239,88 |  | 5,89
1M.10.030.0070.j | - dim. 360x110 - fino a 0,500 KW | kw | 1.989,28 |  | 12,74
1M.10.030.0070.k | - dim. 360x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kw | 1.723,59 |  | 9,89
1M.10.030.0070.l | - dim. 360x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kw | 1.457,54 |  | 6,69
1M.10.030.0070.m | - dim. 360x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.464,61 |  | 4,99
1M.10.030.0070.n | - dim. 360x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 1.265,46 |  | 4,23
1M.10.030.0080 | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a 5 m, pressione massima d'esercizio 5 bar, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. Grandezze (dim.: base x altezza massime in mm del contenitore - potenza termica nominale secondo UNI-EN 442): |  |  |  |
1M.10.030.0080.a | - dim. 270x110 - fino a 1,200 KW | kw | 1.444,11 |  | 8,77
1M.10.030.0080.b | - dim. 270x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 815,39 |  | 8,96
1M.10.030.0080.c | - dim. 270x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 909,16 |  | 7,50
1M.10.030.0080.d | - dim. 270x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kw | 891,56 |  | 3,83
1M.10.030.0080.e | - dim. 370x110 - fino a 1,200 KW | kw | 1.476,11 |  | 6,93
1M.10.030.0080.f | - dim. 370x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.096,13 |  | 7,11
1M.10.030.0080.g | - dim. 370x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 965,82 |  | 5,55
1M.10.030.0080.h | - dim. 370x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kw | 904,38 |  | 2,69
1M.10.030.0080.i | - dim. 430x110 - fino a 1,200 KW | kw | 1.576,32 |  | 5,87
1M.10.030.0080.j | - dim. 430x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kw | 1.183,83 |  | 5,76
1M.10.030.0080.k | - dim. 430x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kw | 1.115,64 |  | 4,80
1M.10.030.0080.l | - dim. 430x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kw | 1.028,90 |  | 3,32
1M.10.030.0090 | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Grandezze (tipo - kW: potenza elettrica nominale): |  |  |  |
1M.10.030.0090.a | - fisso senza timer - 0,6 kW | cad | 161,66 |  | 22,60
1M.10.030.0090.b | - fisso senza timer - 1 kW | cad | 177,39 |  | 20,60
1M.10.030.0090.c | - fisso senza timer - 1,5 kW | cad | 191,62 |  | 19,07
1M.10.030.0090.d | - fisso senza timer - 2 kW | cad | 207,35 |  | 17,62
1M.10.030.0090.e | - fisso con timer - 0,6 kW | cad | 179,63 |  | 20,34
1M.10.030.0090.f | - fisso con timer - 1 kW | cad | 198,36 |  | 18,42
1M.10.030.0090.g | - fisso con timer - 1,5 kW | cad | 214,09 |  | 17,07
1M.10.030.0090.h | - fisso con timer - 2 kW | cad | 229,82 |  | 15,90
1M.10.030.0090.i | - portatile senza timer - 2 kW | cad | 145,26 |  | 25,15
1M.10.030.0090.j | - portatile con timer - 2 kW | cad | 173,71 |  | 21,04
1M.10.040 | AEROTERMI |  |  |  |
1M.10.040.0010 | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
1M.10.040.0010.a | - 4 poli - fino a 15 kW | cad | 607,89 |  | 25,65
1M.10.040.0010.b | - 4 poli - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 632,86 |  | 24,63
1M.10.040.0010.c | - 4 poli - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 670,32 |  | 23,26
1M.10.040.0010.d | - 4 poli - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 732,74 |  | 21,28
1M.10.040.0010.e | - 4 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 771,45 |  | 20,21
1M.10.040.0010.f | - 4 poli - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 822,64 |  | 18,95
1M.10.040.0010.g | - 6 poli - fino a 10 kW | cad | 602,90 |  | 25,86
1M.10.040.0010.h | - 6 poli - oltre 10 fino a 15 kW | cad | 625,37 |  | 24,93
1M.10.040.0010.i | - 6 poli - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 665,32 |  | 23,43
1M.10.040.0010.j | - 6 poli - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 710,27 |  | 21,95
1M.10.040.0010.k | - 6 poli - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 747,73 |  | 20,85
1M.10.040.0010.l | - 6 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 792,67 |  | 19,67
1M.10.040.0010.m | - 6 poli - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 1.083,58 |  | 14,39
1M.10.040.0010.n | - 6 poli - oltre 60 fino a 75 kW | cad | 1.204,68 |  | 12,94
1M.10.040.0010.o | - 6 poli - oltre 75 fino a 100 kW | cad | 1.361,99 |  | 11,45
1M.10.040.0010.p | - 6 poli - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.605,45 |  | 9,71
1M.10.040.0010.q | - 8 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 1.088,57 |  | 14,32
1M.10.040.0010.r | - 8 poli - oltre 50 fino a 65 kW | cad | 1.212,17 |  | 12,86
1M.10.040.0010.s | - 8 poli - oltre 65 fino a 85 kW | cad | 1.378,22 |  | 11,31
1M.10.040.0010.t | - 8 poli - oltre 85 fino a 105 kW | cad | 1.590,47 |  | 9,80
1M.10.040.0020 | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza alla velocità massima con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
1M.10.040.0020.a | - poli 4/8 - fino a 15 kW | cad | 621,63 |  | 25,08
1M.10.040.0020.b | - poli 4/8 - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 645,35 |  | 24,16
1M.10.040.0020.c | - poli 4/8 - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 687,80 |  | 22,67
1M.10.040.0020.d | - poli 4/8 - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 736,49 |  | 21,17
1M.10.040.0020.e | - poli 4/8 - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 778,94 |  | 20,01
1M.10.040.0020.f | - poli 4/8 - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 836,37 |  | 18,64
1M.10.040.0020.g | - poli 6/8 - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 1.102,30 |  | 14,14
1M.10.040.0020.h | - poli 6/8 - oltre 60 fino a 75 kW | cad | 1.239,63 |  | 12,58
1M.10.040.0020.i | - poli 6/8 - oltre 75 fino a 100 kW | cad | 1.396,95 |  | 11,16
1M.10.040.0020.j | - poli 6/8 - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.621,68 |  | 9,61
1M.10.040.0030 | Aumenti di prezzo per aerotermi a lancio orizzontale con batteria rame-alluminio. Articoli di riferimento: |  |  |  |
1M.10.040.0030.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 49,94 |  |
1M.10.040.0030.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 63,68 |  |
1M.10.040.0030.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 76,16 |  |
1M.10.040.0030.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 91,15 |  |
1M.10.040.0030.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 107,37 |  |
1M.10.040.0030.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 127,35 |  |
1M.10.040.0030.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 98,64 |  |
1M.10.040.0030.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 139,83 |  |
1M.10.040.0030.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 167,30 |  |
1M.10.040.0030.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 203,51 |  |
1M.10.040.0040 | Condotti di aspirazione per aerotermi a lancio orizzontale, tipo a miscela manuale per aria ricircolo più aria esterna (griglie escluse: vedere capitolo relativo). Articoli di riferimento: |  |  |  |
1M.10.040.0040.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 203,16 |  | 23,98
1M.10.040.0040.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 211,89 |  | 22,99
1M.10.040.0040.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 229,37 |  | 21,24
1M.10.040.0040.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 248,11 |  | 19,64
1M.10.040.0040.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 256,84 |  | 18,97
1M.10.040.0040.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 273,08 |  | 17,84
1M.10.040.0040.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 318,02 |  | 15,32
1M.10.040.0040.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 346,73 |  | 14,05
1M.10.040.0040.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 375,45 |  | 12,98
1M.10.040.0040.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 414,15 |  | 11,76
1M.10.040.0050 | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale Articoli di riferimento: |  |  |  |
1M.10.040.0050.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 70,38 |  | 34,63
1M.10.040.0050.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 74,12 |  | 32,88
1M.10.040.0050.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 76,62 |  | 31,81
1M.10.040.0050.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 79,11 |  | 30,81
1M.10.040.0050.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 82,86 |  | 29,41
1M.10.040.0050.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 85,36 |  | 28,55
1M.10.040.0050.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 102,84 |  | 23,70
1M.10.040.0050.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 114,07 |  | 21,36
1M.10.040.0050.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 125,31 |  | 19,45
1M.10.040.0050.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 156,52 |  | 15,57
1M.10.040.0060 | Aerotermi a lancio verticale con cassa in acciaio e batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V -3f - 50 Hz, completi di diffusore anemostatico e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
1M.10.040.0060.a | - poli 4 - fino a 20 kW | cad | 812,63 |  | 23,98
1M.10.040.0060.b | - poli 4 - oltre 20 fino a 40 kW | cad | 840,09 |  | 23,20
1M.10.040.0060.c | - poli 4 - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 1.198,41 |  | 16,26
1M.10.040.0060.d | - poli 6 - oltre 60 fino a 80 kW | cad | 1.519,28 |  | 12,83
1M.10.040.0060.e | - poli 6 - oltre 80 fino a 100 kW | cad | 1.624,15 |  | 12,00
1M.10.040.0060.f | - poli 6 - oltre 100 fino a 115 kW | cad | 1.661,61 |  | 11,73
1M.10.040.0070 | Aerotermi elettrici con resistenza a 2 stadi e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di quadro elettrico, strumentazione e mensole. Grandezze (kW: potenza totale della batteria elettrica): |  |  |  |
1M.10.040.0070.a | - fino a 7 kW | cad | 1.011,84 |  | 9,63
1M.10.040.0070.b | - oltre 7 fino a 10 kW | cad | 1.060,52 |  | 9,19
1M.10.040.0070.c | - oltre 10 fino a 13 kW | cad | 1.127,94 |  | 8,64
1M.10.040.0070.d | - oltre 13 fino a 18 kW | cad | 1.221,58 |  | 7,98
1M.10.040.0070.e | - oltre 18 fino a 25 kW | cad | 1.311,48 |  | 7,43
1M.10.040.0080 | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. Grandezze (kW: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
1M.10.040.0080.a | - fino a 25 kW | cad | 2.165,30 |  | 13,50
1M.10.040.0080.b | - oltre 25 kW fino a 30 kW | cad | 2.212,74 |  | 13,21
1M.10.040.0080.c | - oltre 30 kW fino a 35 kW | cad | 2.310,12 |  | 12,65
1M.10.040.0080.d | - oltre 35 kW fino a 45 kW | cad | 2.449,95 |  | 11,93
1M.10.040.0080.e | - oltre 45 kW fino a 55 kW | cad | 2.682,17 |  | 10,90
1M.10.040.0080.f | - oltre 55 kW fino a 75 kW | cad | 3.116,65 |  | 9,38
1M.10.040.0080.g | - oltre 75 kW fino a 100 kW | cad | 3.939,42 |  | 7,42
1M.10.050 | SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO |  |  |  |
1M.10.050.0010 | Termostrisce radianti lunghezza da m 6 a 60, complete di sistemi di sostegno, composte da: tubi e collettori in acciaio nero verniciato; distanziatori in acciaio zincato; doghe in alluminio verniciato di bianco; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 50 su carta-alluminio. Grandezze (W/m: resa termica minima con temperatura media fluido °C 80, temperatura ambiente °C 20 e altezza di montaggio 5 m): |  |  |  |
1M.10.050.0010.a | - 560 W/m - larghezza fino a 80 mm | m | 82,86 |  | 29,41
1M.10.050.0010.b | - 680 W/m - larghezza oltre 80 fino a 100 mm | m | 98,93 |  | 29,56
1M.10.050.0010.c | - 800 W/m - larghezza oltre 100 fino a 120 mm | m | 113,75 |  | 29,99
1M.10.050.0010.d | - 920 W/m - larghezza oltre 120 fino a 140 mm | m | 132,32 |  | 29,46
1M.10.050.0010.e | - 1040 W/m - larghezza oltre 140 fino a 160 mm | m | 149,63 |  | 29,31
1M.10.050.0020 | Soffitti radianti attivi e inattivi completi di sistemi di sostegno, composti da: tubi in acciaio nero verniciato, nei soffitti attivi formati in serpentine e completi di collettori; distanziatori in acciaio zincato; pannelli o doghe in alluminio verniciato di bianco, completi di cornici perimetrali e accessori vari di montaggio; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 15 su carta-alluminio. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei soffitti attivi con temperatura ambiente °C 20, temperatura media acqua °C 60 e altezza locale m 3 - [int.]: mm interasse tubi - mm: dimensioni pannelli o doghe): |  |  |  |
1M.10.050.0020.a | - 130 W/m² [interasse tubi: 600 mm] - pannelli 600x600 mm | m² | 113,75 |  | 29,99
1M.10.050.0020.b | - 230 W/m² [interasse tubi: 300 mm] - pannelli 300x600 mm | m² | 126,07 |  | 30,92
1M.10.050.0020.c | - 270 W/m² [interasse tubi: 200 mm] - doghe larghezza 200 mm | m² | 114,99 |  | 29,66
1M.10.050.0020.d | - parte inattiva - pannelli 600x600 mm | m² | 102,37 |  | 29,98
1M.10.050.0020.e | - parte inattiva - pannelli 300x600 mm | m² | 113,47 |  | 30,92
1M.10.050.0020.f | - parte inattiva - doghe larghezza 200 mm | m² | 102,37 |  | 29,98
1M.10.060 | SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO |  |  |  |
1M.10.060.0010 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche senza barriera vapore, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/mq: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0010.a | - 130 W/m² - fino a 100 mm | m² | 41,87 |  | 34,89
1M.10.060.0010.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 37,81 |  | 38,64
1M.10.060.0010.c | - 65 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 35,37 |  | 41,31
1M.10.060.0010.d | - 28 W/m² - oltre 225 mm | m² | 33,59 |  | 43,50
1M.10.060.0010.e | - parte inattiva | m² | 18,06 |  | 40,48
1M.10.060.0020 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche con barriera vapore, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0020.a | - 130 W/m² - fino a 100 mm | m² | 44,36 |  | 32,94
1M.10.060.0020.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 37,81 |  | 38,64
1M.10.060.0020.c | - 65 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 35,37 |  | 41,31
1M.10.060.0020.d | - 28 W/m² - oltre 225 mm | m² | 33,59 |  | 43,50
1M.10.060.0020.e | - parte inattiva | m² | 20,55 |  | 35,57
1M.10.060.0030 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche con barriera vapore, densità minima kg/m³ 40, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0030.a | - 120 W/m² - fino a 100 mm | m² | 43,13 |  | 33,87
1M.10.060.0030.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 39,93 |  | 36,59
1M.10.060.0030.c | - 80 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 38,14 |  | 38,31
1M.10.060.0030.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 36,86 |  | 39,64
1M.10.060.0030.e | - parte inattiva | m² | 22,66 |  | 32,26
1M.10.060.0040 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo liscio con lastra di polistirolo rigido e griglia guida, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 10 a 30. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0040.a | - 120 W/m² - fino a 100 mm | m² | 43,89 |  | 33,29
1M.10.060.0040.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 40,07 |  | 36,46
1M.10.060.0040.c | - 80 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 37,53 |  | 38,93
1M.10.060.0040.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 36,42 |  | 40,12
1M.10.060.0040.e | - parte inattiva | m² | 23,41 |  | 31,23
1M.10.060.0050 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo liscio con lastra in alluminio e griglia guida, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 10 a 30. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0050.a | - 135 W/m² - fino a 100 mm | m² | 50,27 |  | 29,06
1M.10.060.0050.b | - 125 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 46,45 |  | 31,45
1M.10.060.0050.c | - 115 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 44,32 |  | 32,96
1M.10.060.0050.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 42,80 |  | 34,14
1M.10.060.0050.e | - parte inattiva | m² | 29,79 |  | 24,54
1M.10.070 | SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE |  |  |  |
1M.10.070.0010 | Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in ottone tipo monoblocco a più derivazioni con eventuale by pass e staffe; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione (su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione); raccordi e guarnizioni per allacciamento a tubi in acciaio o rame o plastica; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati); n° derivazioni: |  |  |  |
1M.10.070.0010.a | - derivazioni 3 + 3 | cad | 465,50 |  | 31,40
1M.10.070.0010.b | - derivazioni 4 + 4 | cad | 484,98 |  | 30,14
1M.10.070.0010.c | - derivazioni 5 + 5 | cad | 519,07 |  | 28,16
1M.10.070.0010.d | - derivazioni 6 + 6 | cad | 563,61 |  | 25,93
1M.10.070.0010.e | - derivazioni 7 + 7 | cad | 595,19 |  | 24,56
1M.10.070.0010.f | - derivazioni 8 + 8 | cad | 614,66 |  | 23,78
1M.10.070.0010.g | - derivazioni 9 + 9 | cad | 651,34 |  | 22,44
1M.10.070.0010.h | - derivazioni 10 + 10 | cad | 670,41 |  | 21,80
1M.10.070.0010.i | - derivazioni 11 + 11 | cad | 734,03 |  | 19,91
1M.10.070.0010.j | - derivazioni 12 + 12 | cad | 754,96 |  | 19,36
1M.10.070.0010.k | - derivazioni 13 + 13 | cad | 773,55 |  | 18,89
1M.10.070.0020 | Sistemi terminali di alimentazione, portata fino a m³/h 3, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati); gruppo monoblocco di regolazione/circolazione con valvola motorizzata, regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati, sonde di regolazione e sicurezza, termometri, circolatore monofase a 3 velocità, eventuale by pass tra andata e ritorno; raccordi e guarnizioni; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati). Tipologie: |  |  |  |
1M.10.070.0020.a | - con termostato ambiente | cad | 1.706,17 |  | 8,57
1M.10.070.0020.b | - con termostato ambiente, selettore e orologio digitale | cad | 1.772,10 |  | 8,25
1M.10.070.0020.c | - con termostato ambiente programmabile digitale | cad | 1.726,81 |  | 8,46
1M.10.070.0030 | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. Tipologie: |  |  |  |
1M.10.070.0030.a | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN15 | cad | 774,53 |  | 13,34
1M.10.070.0030.b | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN20 | cad | 841,48 |  | 12,27
1M.10.070.0030.c | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN25 | cad | 915,73 |  | 11,92
1M.10.070.0030.d | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN32 | cad | 942,50 |  | 11,58
1M.10.070.0030.e | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN40 | cad | 1.236,28 |  | 8,83
1M.10.070.0030.f | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN50 | cad | 1.510,58 |  | 8,00
1M.10.070.0030.g | - aggiunta contabilizzazione raffreddamento; aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 102,17 |  | 23,85
1M.10.070.0030.h | - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria - DN20; aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 162,87 |  | 14,96
1M.10.070.0040 | Sistemi terminali pre-montati tipo satellite, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale DN 20 e sfiato aria; filtri a Y per tubazioni in arrivo dalle centrali; pozzetti termometrici; contabilizzatori d'energia per riscaldamento (n° 1) o riscaldamento / raffreddamento (n° 2), ciascuno comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; circuito produzione acqua calda sanitaria da kW 30 comprendente elettro-valvola e flussostato di priorità, scambiatore a piastre e miscelatore termostatico regolabile; circuito riscaldamento portata fino a m³/h 3 comprendente valvola motorizzata di regolazione, by pass e circolatore monofase a 3 velocità; circuito raffreddamento con valvola di zona; raccordi e guarnizioni; pannello elettrico con cablaggi a valle; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave: Tipologie: |  |  |  |
1M.10.070.0040.a | - acqua calda sanitaria e riscaldamento | cad | 2.165,57 |  | 9,00
1M.10.070.0040.b | - acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffreddamento | cad | 2.561,47 |  | 9,51
1M.10.070.0040.c | - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria - DN20; aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 162,87 |  | 14,96
1M.10.080 | TRAVI INDUTTIVE |  |  |  |
1M.10.080.0010 | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0010.a | - 570 Wf - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 572,83 |  | 21,26
1M.10.080.0010.b | - 727 Wf - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 616,52 |  | 19,76
1M.10.080.0010.c | - 891 Wf - 23 l/s - 1,8 m | cad | 670,84 |  | 18,16
1M.10.080.0010.d | - 1037 Wf - 26 l/s - 2,1 m | cad | 725,14 |  | 16,80
1M.10.080.0010.e | - 1195 Wf - 30 l/s - 2,4 m | cad | 776,33 |  | 15,69
1M.10.080.0010.f | - 1352 Wf - 34 l/s - 2,7 m | cad | 827,52 |  | 14,72
1M.10.080.0010.g | - 1510 Wf - 38 l/s - 3,0 m | cad | 882,45 |  | 13,80
1M.10.080.0010.h | - 1668 Wf - 42 l/s - 3,3 m | cad | 937,39 |  | 12,99
1M.10.080.0010.i | - 1825 Wf - 46 l/s - 3,6 m | cad | 977,34 |  | 12,46
1M.10.080.0010.j | - 1982 Wf - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.017,29 |  | 11,97
1M.10.080.0020 | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0020.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 614,02 |  | 19,84
1M.10.080.0020.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 662,72 |  | 18,38
1M.10.080.0020.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 717,65 |  | 16,97
1M.10.080.0020.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 781,32 |  | 15,59
1M.10.080.0020.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 826,27 |  | 14,74
1M.10.080.0020.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 894,94 |  | 13,61
1M.10.080.0020.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 933,64 |  | 13,05
1M.10.080.0020.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 1.014,79 |  | 12,00
1M.10.080.0020.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 1.059,74 |  | 11,49
1M.10.080.0020.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.104,69 |  | 11,03
1M.10.080.0030 | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0030.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 705,85 |  | 30,37
1M.10.080.0030.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 750,79 |  | 28,55
1M.10.080.0030.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 796,99 |  | 26,90
1M.10.080.0030.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 843,18 |  | 25,42
1M.10.080.0030.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 865,66 |  | 24,76
1M.10.080.0030.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 935,57 |  | 22,91
1M.10.080.0030.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 973,03 |  | 22,03
1M.10.080.0030.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 1.044,20 |  | 20,53
1M.10.080.0030.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 1.086,65 |  | 19,73
1M.10.080.0030.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.171,54 |  | 18,30
1M.10.080.0040 | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0040.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 822,56 |  | 33,17
1M.10.080.0040.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 873,75 |  | 31,23
1M.10.080.0040.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 931,18 |  | 29,30
1M.10.080.0040.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 998,60 |  | 27,32
1M.10.080.0040.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 1.044,79 |  | 26,11
1M.10.080.0040.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 1.115,96 |  | 24,45
1M.10.080.0040.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 1.157,16 |  | 23,58
1M.10.080.0040.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 1.242,05 |  | 21,97
1M.10.080.0040.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 1.289,50 |  | 21,16
1M.10.080.0040.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.335,70 |  | 20,43
1M.10.090 | INDUTTORI |  |  |  |
1M.10.090.0010 | Induttori da incasso tipo standard, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato con lamiera forata equalizzatrice e ugelli; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. Grandezze (dati riferiti a pressione d'ingresso aria 250 Pa - Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C, acqua fredda ingresso/uscita 14/17 °C e aria primaria 15 °C - Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 60/50 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.090.0010.a | - 750 Wf - 790 Wt - 21,0 l/s - 0,6 m | cad | 844,54 |  | 11,54
1M.10.090.0010.b | - 1000 Wf - 1120 Wt - 26,0 l/s - 0,8 m | cad | 891,98 |  | 10,92
1M.10.090.0010.c | - 1220 Wf - 1430 Wt - 29,0 l/s - 1,0 m | cad | 999,35 |  | 9,75
1M.10.090.0010.d | - 1540 Wf - 1870 Wt - 34,0 l/s - 1,3 m | cad | 1.247,80 |  | 7,81
1M.10.090.0010.e | - 1850 Wf - 2300 Wt - 39,0 l/s - 1,6 m | cad | 1.437,57 |  | 6,78
1M.10.090.0020 | Induttori da incasso tipo predisposto per funzionamento in serie fino a n° 6 unità, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato di diametro adeguato, con stacco corredato di lamiera forata equalizzatrice e ugelli; tubazioni d'acqua calda e fredda (andata e ritorno) in rame di diametro adeguato, con stacchi intercettati e coibentazione; tubazione per impianto elettrico in plastica; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. Grandezze (dati riferiti a pressione d'ingresso aria 250 Pa - Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C, acqua fredda ingresso/uscita 14/17 °C e aria primaria 15 °C - Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 60/50 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.090.0020.a | - 750 Wf - 790 Wt - 21,0 l/s - 0,6 m | cad | 997,40 |  | 19,54
1M.10.090.0020.b | - 1000 Wf - 1120 Wt - 26,0 l/s - 0,8 m | cad | 1.016,13 |  | 19,18
1M.10.090.0020.c | - 1220 Wf - 1430 Wt - 29,0 l/s - 1,0 m | cad | 1.127,25 |  | 17,29
1M.10.090.0020.d | - 1540 Wf - 1870 Wt - 34,0 l/s - 1,3 m | cad | 1.376,95 |  | 14,15
1M.10.090.0020.e | - 1850 Wf - 2300 Wt - 39,0 l/s - 1,6 m | cad | 1.591,69 |  | 12,24
1M.10.090.0030 | Accessori per induttori da incasso: |  |  |  |
1M.10.090.0030.a | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 0,6 m | cad | 102,67 |  | 28,48
1M.10.090.0030.b | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 0,8 m | cad | 113,92 |  | 25,67
1M.10.090.0030.c | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,0 m | cad | 120,15 |  | 24,34
1M.10.090.0030.d | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,3 m | cad | 166,35 |  | 17,58
1M.10.090.0030.e | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,6 m | cad | 205,05 |  | 14,26
1M.10.090.0030.f | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 0,6 m | cad | 156,37 |  | 18,70
1M.10.090.0030.g | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 0,8 m | cad | 172,59 |  | 16,94
1M.10.090.0030.h | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,0 m | cad | 195,06 |  | 14,99
1M.10.090.0030.i | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,3 m | cad | 226,28 |  | 12,92
1M.10.090.0030.j | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,6 m | cad | 256,25 |  | 11,41
1M.10.090.0030.k | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 0,6 m | cad | 193,17 |  | 25,22
1M.10.090.0030.l | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 0,8 m | cad | 199,41 |  | 24,43
1M.10.090.0030.m | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,0 m | cad | 204,40 |  | 23,84
1M.10.090.0030.n | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,3 m | cad | 215,64 |  | 22,59
1M.10.090.0030.o | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,6 m | cad | 223,14 |  | 21,83
1M.10.100 | DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE |  |  |  |
1M.10.100.0010 | Deumidificatori mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con serbatoio raccolta condensa da 8 lilri in plastica; condensatore ad aria con ventilatore assiale e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato con ruote. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
1M.10.100.0010.a | - fino a 50 l/giorno | cad | 726,25 |  | 6,71
1M.10.100.0010.b | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 62,40 |  |
1M.10.100.0020 | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
1M.10.100.0020.a | - fino a 80 l/giorno | cad | 1.601,95 |  | 9,12
1M.10.100.0020.b | - oltre 80 fino a 100 l/giorno | cad | 1.666,97 |  | 8,77
1M.10.100.0020.c | - oltre 100 fino a 125 l/giorno | cad | 1.809,60 |  | 8,08
1M.10.100.0020.d | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 79,18 |  |
1M.10.100.0020.e | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 215,31 |  | 13,58
1M.10.100.0020.f | - aumento di prezzo per aggiunta ruote per versione mobile | cad | 110,44 |  | 26,48
1M.10.100.0020.g | - aumento di prezzo per aggiunta pompa condensa | cad | 286,41 |  | 20,41
1M.10.100.0030 | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
1M.10.100.0030.a | - fino a 130 l/giorno | cad | 2.441,99 |  | 5,99
1M.10.100.0030.b | - oltre 130 fino a 160 l/giorno | cad | 2.626,04 |  | 5,57
1M.10.100.0030.c | - oltre 160 fino a 200 l/giorno | cad | 2.749,79 |  | 5,32
1M.10.100.0030.d | - oltre 200 fino a 350 l/giorno | cad | 4.131,00 |  | 4,13
1M.10.100.0030.e | - oltre 350 fino a 600 l/giorno | cad | 5.489,64 |  | 3,11
1M.10.100.0030.f | - oltre 600 fino a 750 l/giorno | cad | 6.360,62 |  | 2,68
1M.10.100.0030.g | - oltre 750 fino a 1000 l/giorno | cad | 7.308,69 |  | 2,33
1M.10.100.0030.h | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 215,00 |  |
1M.10.100.0030.i | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 215,31 |  | 13,58
1M.10.100.0030.j | - aumento di prezzo per aggiunta ruote per versione mobile (solo per art.: a - b - c - d) | cad | 110,44 |  | 26,48
1M.10.100.0030.k | - aumento di prezzo per aggiunta pompa condensa | cad | 286,41 |  | 20,41
1M.10.110 | UMIDIFICATORI DA AMBIENTE |  |  |  |
1M.10.110.0010 | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. Grandezze (kg/h: produzione di vapore): |  |  |  |
1M.10.110.0010.a | - fino a 4 kg/h | cad | 1.761,49 |  | 11,06
1M.10.110.0010.b | - oltre 4 fino a 8 kg/h | cad | 2.054,13 |  | 9,49
1M.10.110.0010.c | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 506,69 |  | 5,77
1M.10.110.0020 | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. Grandezze (kg/h: produzione di vapore): |  |  |  |
1M.10.110.0020.a | - fino a 4 kg/h | cad | 1.761,49 |  | 11,06
1M.10.110.0020.b | - oltre 4 fino a 8 kg/h | cad | 2.056,76 |  | 9,48
1M.10.110.0020.c | - oltre 8 fino a 15 kg/h | cad | 2.345,68 |  | 10,39
1M.10.110.0020.d | - oltre 15 fino a 25 kg/h | cad | 2.711,86 |  | 8,98
1M.10.110.0020.e | - oltre 25 fino a 35 kg/h | cad | 2.992,06 |  | 9,77
1M.10.110.0020.f | - oltre 35 fino a 50 kg/h | cad | 3.336,39 |  | 8,76
1M.10.110.0020.g | - oltre 50 fino a 70 kg/h | cad | 4.668,64 |  | 10,44
1M.10.110.0020.h | - oltre 70 fino a 90 kg/h | cad | 5.384,40 |  | 9,05
1M.10.110.0020.i | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 506,69 |  | 5,77
1M.10.120 | ALTRI TERMINALI |  |  |  |
1M.10.120.0010 | Tubi alettati in acciaio elettrosaldato completi di mensole di sostegno. Grandezze (DN: diametro nominale tubo; m²/m: superfice d'emissione; W/m: potenza minima di riscaldamento con aria 15 °C e acqua da 80 a 70 °C): |  |  |  |
1M.10.120.0010.a | - DN 25 - 1,00 m²/m - 246 W/m | m | 70,11 |  | 69,49
1M.10.120.0010.b | - DN 25 - 1,25 m²/m - 307 W/m | m | 70,86 |  | 68,76
1M.10.120.0010.c | - DN 32 - 1,75 m²/m - 430 W/m | m | 72,81 |  | 66,91
1M.10.120.0010.d | - DN 32 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 74,01 |  | 65,83
1M.10.120.0010.e | - DN 40 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 74,20 |  | 65,66
1M.10.120.0010.f | - DN 40 - 2,25 m²/m - 553 W/m | m | 74,38 |  | 65,50
1M.10.120.0010.g | - DN 50 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 75,89 |  | 64,20
1M.10.120.0010.h | - DN 50 - 2,50 m²/m - 615 W/m | m | 77,46 |  | 62,90
1M.10.130 | DERIVAZIONI PER TERMINALI |  |  |  |
1M.10.130.0010 | Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con materiali previsti nel presente listino. Inclusioni: - tubazioni di alimentazione in materiale metallico o plastico; - guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvola termostatizzabile e detentore cromati. Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria. | cad | 133,51 |  | 54,74
1M.10.130.0020 | Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Inclusioni: - tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale metallico o plastico; - guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimità. Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica, allacciamenti a valle delle valvole a sfera e assistenza muraria. Tipi di allacciamenti: |  |  |  |
1M.10.130.0020.a | - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi | cad | 227,12 |  | 64,35
1M.10.130.0020.b | - per ogni derivazione con impianto a 4 tubi | cad | 347,64 |  | 63,07