Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1M.17 - Regolazione automatica

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1M.17 | REGOLAZIONE AUTOMATICA |  |  |  |
1M.17.010 | VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA |  |  |  |
1M.17.010.0010 | Valvole per terminali con servocomando on-off o modulante 24 V o 220 V, micro-interruttore e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.010.0010.a | - a 2 vie - DN15 | cad | 160,86 |  | 3,64
1M.17.010.0010.b | - a 2 vie - DN20 | cad | 179,60 |  | 3,26
1M.17.010.0010.c | - a 2 vie - DN25 | cad | 260,55 |  | 4,49
1M.17.010.0010.d | - a 3 vie - DN15 | cad | 183,24 |  | 4,79
1M.17.010.0010.e | - a 3 vie - DN20 | cad | 199,47 |  | 4,40
1M.17.010.0010.f | - a 3 vie - DN25 | cad | 259,12 |  | 6,77
1M.17.010.0010.g | - a 3 vie 4 attacchi - DN15 | cad | 186,99 |  | 4,69
1M.17.010.0010.h | - a 3 vie 4 attacchi - DN20 | cad | 219,35 |  | 5,33
1M.17.010.0020 | Valvole di zona con servocomando on-off o modulante V 24 o 220, micro-interruttore e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.010.0020.a | - a 2 vie - DN20 | cad | 179,60 |  | 3,26
1M.17.010.0020.b | - a 2 vie - DN25 | cad | 260,55 |  | 4,49
1M.17.010.0020.c | - a 2 vie - DN32 | cad | 300,50 |  | 3,89
1M.17.010.0020.d | - a 2 vie - DN40 | cad | 303,00 |  | 3,86
1M.17.010.0020.e | - a 2 vie - DN50 | cad | 935,62 |  | 2,50
1M.17.010.0020.f | - a 3 vie - DN20 | cad | 199,47 |  | 4,40
1M.17.010.0020.g | - a 3 vie - DN25 | cad | 259,12 |  | 6,77
1M.17.010.0020.h | - a 3 vie - DN32 | cad | 326,54 |  | 5,37
1M.17.010.0020.i | - a 3 vie - DN40 | cad | 337,77 |  | 5,19
1M.17.010.0020.j | - a 3 vie - DN50 | cad | 950,21 |  | 3,69
1M.17.020 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE |  |  |  |
1M.17.020.0010 | Valvole a farfalla PN 16 a tenuta con corpo in ghisa, servocomando on-off elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.020.0010.a | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 662,56 |  | 1,76
1M.17.020.0010.b | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 667,44 |  | 2,34
1M.17.020.0010.c | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 679,92 |  | 2,29
1M.17.020.0010.d | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 699,90 |  | 2,23
1M.17.020.0010.e | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 719,36 |  | 4,33
1M.17.020.0010.f | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 774,29 |  | 4,03
1M.17.020.0010.g | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 813,00 |  | 3,84
1M.17.020.0010.h | - attacchi flangiati - DN125 | cad | 885,76 |  | 6,60
1M.17.020.0010.i | - attacchi flangiati - DN150 | cad | 973,16 |  | 6,01
1M.17.020.0010.j | - attacchi flangiati - DN200 | cad | 1.182,28 |  | 6,59
1M.17.020.0020 | Valvole a 2 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.020.0020.a | - attacchi filettati - DN15 | cad | 470,49 |  | 1,24
1M.17.020.0020.b | - attacchi filettati - DN20 | cad | 482,98 |  | 1,21
1M.17.020.0020.c | - attacchi filettati - DN25 | cad | 502,76 |  | 2,33
1M.17.020.0020.d | - attacchi filettati - DN32 | cad | 527,73 |  | 2,22
1M.17.020.0020.e | - attacchi filettati - DN40 | cad | 570,17 |  | 2,05
1M.17.020.0020.f | - attacchi filettati - DN50 | cad | 655,95 |  | 3,57
1M.17.020.0020.g | - attacchi filettati - DN65 | cad | 1.107,65 |  | 2,81
1M.17.020.0020.h | - attacchi filettati - DN80 | cad | 1.448,48 |  | 2,15
1M.17.020.0020.i | - attacchi filettati - DN100 | cad | 2.477,24 |  | 1,26
1M.17.020.0020.j | - attacchi filettati - DN125 | cad | 3.416,47 |  | 1,71
1M.17.020.0020.k | - attacchi filettati - DN150 | cad | 3.565,05 |  | 1,64
1M.17.020.0030 | Valvole a 2 vie a otturatore PN 25 con corpo in bronzo o ghisa sferoidale, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.020.0030.a | - attacchi flangiati - DN15 | cad | 833,61 |  | 1,40
1M.17.020.0030.b | - attacchi flangiati - DN20 | cad | 871,07 |  | 1,34
1M.17.020.0030.c | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 889,79 |  | 1,31
1M.17.020.0030.d | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 938,36 |  | 1,66
1M.17.020.0030.e | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 1.159,35 |  | 1,34
1M.17.020.0030.f | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 1.205,53 |  | 1,29
1M.17.020.0030.g | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 1.483,44 |  | 2,10
1M.17.020.0030.h | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 1.835,52 |  | 1,70
1M.17.020.0030.i | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 2.236,29 |  | 1,39
1M.17.020.0030.j | - attacchi flangiati - DN125 | cad | 2.367,73 |  | 2,47
1M.17.020.0030.k | - attacchi flangiati - DN150 | cad | 3.406,48 |  | 1,72
1M.17.030 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE |  |  |  |
1M.17.030.0010 | Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.030.0010.a | - attacchi filettati - DN15 | cad | 474,14 |  | 1,85
1M.17.030.0010.b | - attacchi filettati - DN20 | cad | 482,01 |  | 1,82
1M.17.030.0010.c | - attacchi filettati - DN25 | cad | 504,32 |  | 3,48
1M.17.030.0010.d | - attacchi filettati - DN32 | cad | 535,54 |  | 3,28
1M.17.030.0010.e | - attacchi filettati - DN40 | cad | 578,60 |  | 3,03
1M.17.030.0010.f | - attacchi filettati - DN50 | cad | 671,30 |  | 5,23
1M.17.030.0010.g | - attacchi filettati - DN65 | cad | 1.155,83 |  | 4,05
1M.17.030.0010.h | - attacchi filettati - DN80 | cad | 1.701,41 |  | 2,75
1M.17.030.0010.i | - attacchi filettati - DN100 | cad | 3.058,54 |  | 1,53
1M.17.030.0010.j | - attacchi filettati - DN100 | cad | 4.229,63 |  | 1,11
1M.17.030.0010.k | - attacchi filettati - DN150 | cad | 4.894,32 |  | 1,43
1M.17.030.0020 | Valvole a 3 vie a otturatore PN 25 con corpo in bronzo o ghisa sferoidale, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.030.0020.a | - attacchi flangiati - DN15 | cad | 1.555,25 |  | 0,75
1M.17.030.0020.b | - attacchi flangiati - DN20 | cad | 1.592,70 |  | 0,73
1M.17.030.0020.c | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 1.642,64 |  | 0,71
1M.17.030.0020.d | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 1.671,23 |  | 0,93
1M.17.030.0020.e | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 2.065,76 |  | 0,75
1M.17.030.0020.f | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 2.396,60 |  | 0,65
1M.17.030.0020.g | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 2.416,07 |  | 1,29
1M.17.030.0020.h | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 4.484,83 |  | 0,70
1M.17.030.0020.i | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 6.303,90 |  | 0,49
1M.17.040 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE |  |  |  |
1M.17.040.0010 | Valvole a 4 vie a settore PN 6 con corpo in ghisa, servocomando modulante elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.040.0010.a | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 630,72 |  | 4,94
1M.17.040.0010.b | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 739,85 |  | 12,38
1M.17.040.0010.c | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 773,55 |  | 11,84
1M.17.040.0010.d | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 842,11 |  | 10,88
1M.17.040.0010.e | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 940,85 |  | 9,73
1M.17.050 | SERVOCOMANDI PER SERRANDE |  |  |  |
1M.17.050.0010 | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: |  |  |  |
1M.17.050.0010.a | - tipo on-off per serrande - fino a 0,8 m² | cad | 99,63 |  | 7,83
1M.17.050.0010.b | - tipo on-off per serrande - oltre 0,8 fino a 1,5 m² | cad | 125,85 |  | 6,20
1M.17.050.0010.c | - tipo on-off per serrande - oltre 1,5 fino a 3,0 m² | cad | 165,80 |  | 4,70
1M.17.050.0010.d | - tipo on-off per serrande - oltre 3,0 fino a 5,0 m² | cad | 245,71 |  | 3,17
1M.17.050.0010.e | - tipo modulante per serrande fino a 0,8 m² | cad | 160,81 |  | 4,85
1M.17.050.0010.f | - tipo modulante per serrande oltre 0,8 fino a 1,5 m² | cad | 189,52 |  | 4,12
1M.17.050.0010.g | - tipo modulante per serrande oltre 1,5 fino a 3,0 m² | cad | 228,23 |  | 3,42
1M.17.050.0010.h | - tipo modulante per serrande oltre 3,0 fino a 5,0 m² | cad | 290,65 |  | 2,68
1M.17.050.0010.i | - aumento di prezzo per aggiunta di 1÷2 contatti ausiliari | cad | 87,14 |  | 8,95
1M.17.050.0020 | Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: |  |  |  |
1M.17.050.0020.a | - tipo on-off per serrande fino a 1 m² | cad | 226,97 |  | 3,44
1M.17.050.0020.b | - tipo on-off per serrande oltre 1 fino a 3 m² | cad | 251,94 |  | 3,10
1M.17.050.0020.c | - tipo modulante per serrande fino a 1 m² | cad | 294,39 |  | 2,65
1M.17.050.0020.d | - tipo modulante per serrande oltre 1 fino a 3 m² | cad | 319,36 |  | 2,44
1M.17.050.0020.e | - aumento di prezzo per aggiunta di 1÷2 contatti ausiliari | cad | 217,24 |  |
1M.17.060 | STRUMENTAZIONE |  |  |  |
1M.17.060.0010 | Strumentazione per temperatura: |  |  |  |
1M.17.060.0010.a | - termostato ambiente | cad | 30,97 |  | 25,19
1M.17.060.0010.b | - termostato ambiente con commutatore estate/inverno | cad | 37,20 |  | 20,97
1M.17.060.0010.c | - termostato ambiente a 2 stadi | cad | 95,89 |  | 8,13
1M.17.060.0010.d | - crono-termostato ambiente giornaliero a display digitale con batteria | cad | 128,35 |  | 6,08
1M.17.060.0010.e | - crono-termostato ambiente settimanale con 3 regimi predisposto per comando remoto a display digitale con batteria | cad | 172,04 |  | 4,53
1M.17.060.0010.f | - crono-termostato ambiente settimanale con 3 regimi predisposto per comando remoto a display digitale con batteria | cad | 188,78 |  | 4,13
1M.17.060.0010.g | - termostato da caldaia di regolazione omologato ISPESL con guaina | cad | 147,07 |  | 5,30
1M.17.060.0010.h | - termostato da caldaia di sicurezza a riarmo manuale omologato ISPESL con guaina | cad | 178,29 |  | 4,37
1M.17.060.0010.i | - termostato da tubazione on-off con guaina | cad | 63,43 |  | 12,30
1M.17.060.0010.j | - termostato da tubazione on-off a riarmo manuale con guaina | cad | 55,94 |  | 13,94
1M.17.060.0010.k | - termostato da canale on-off con supporto | cad | 74,66 |  | 10,45
1M.17.060.0010.l | - termostato da canale antigelo a riarmo manuale con supporto | cad | 89,64 |  | 8,70
1M.17.060.0010.m | - sonda temperatura da esterno | cad | 62,17 |  | 12,55
1M.17.060.0010.n | - sonda temperatura da ambiente | cad | 69,66 |  | 11,20
1M.17.060.0010.o | - sonda temperatura da tubazione con pozzetto | cad | 68,42 |  | 11,40
1M.17.060.0010.p | - sonda temperatura da canale con supporto | cad | 74,66 |  | 10,45
1M.17.060.0010.q | - sonda temperatura per unità terminale a cavo universale | cad | 37,20 |  | 20,97
1M.17.060.0020 | Strumentazione per umidità relativa |  |  |  |
1M.17.060.0020.a | - umidostato ambiente | cad | 89,64 |  | 8,70
1M.17.060.0020.b | - umidostato da canale con supporto | cad | 179,53 |  | 4,34
1M.17.060.0020.c | - sonda umidità da ambiente | cad | 164,55 |  | 4,74
1M.17.060.0020.d | - sonda umidità da canale | cad | 169,54 |  | 4,60
1M.17.060.0030 | Strumentazione per pressione e flusso |  |  |  |
1M.17.060.0030.a | - pressostato da tubazione | cad | 278,17 |  | 2,80
1M.17.060.0030.b | - pressostato da tubazione a riarmo manuale | cad | 346,83 |  | 2,25
1M.17.060.0030.c | - pressostato differenziale per aria | cad | 48,44 |  | 16,10
1M.17.060.0030.d | - flussostato da canale | cad | 78,41 |  | 9,95
1M.17.060.0030.e | - flussostato da tubazione | cad | 92,14 |  | 8,47
1M.17.060.0030.f | - sonda pressione differenziale per aria | cad | 484,17 |  | 1,61
1M.17.060.0030.g | - sonda pressione differenziale da ambiente | cad | 532,86 |  | 1,46
1M.17.060.0030.h | - sonda velocità da canale | cad | 248,20 |  | 3,14
1M.17.060.0040 | Strumentazione per altri controlli: |  |  |  |
1M.17.060.0040.a | - variatore di taratura a distanza | cad | 54,68 |  | 14,26
1M.17.060.0040.b | - trasmettitore d'entalpia | cad | 537,86 |  | 1,45
1M.17.060.0040.c | - rivelatore di condensazione per soffitti | cad | 164,55 |  | 4,74
1M.17.060.0040.d | - sonda qualità aria da canale, indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio | cad | 604,02 |  | 1,29
1M.17.060.0040.e | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio | cad | 822,51 |  | 0,95
1M.17.060.0040.f | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione livello monossido di carbonio | cad | 350,58 |  | 2,22
1M.17.060.0040.g | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione livelli di: fumo, vapore, ecc.. | cad | 857,47 |  | 0,91
1M.17.060.0040.h | - interruttore di livello a bulbo di mercurio da serbatoio | cad | 79,65 |  | 9,79
1M.17.060.0040.i | - potenziometro max/min, posizionamento 0÷50% o 50÷0% | cad | 120,86 |  | 6,45
1M.17.070 | REGOLATORI |  |  |  |
1M.17.070.0010 | Regolatori senza supervisione |  |  |  |
1M.17.070.0010.a | - per ventilconvettore a 2 batterie con sonda temperatura da ricircolo | cad | 136,85 |  | 10,68
1M.17.070.0010.b | - per trave fredda a 2 batterie con sonda temperatura ambiente e sonde anticondensa | cad | 168,06 |  | 8,69
1M.17.070.0010.c | - per cassetta VAV con sonda temperatura da canale | cad | 136,85 |  | 10,68
1M.17.070.0010.d | - di temperatura modulante da tubazione | cad | 332,86 |  | 4,39
1M.17.070.0010.e | - di temperatura modulante con limite di minima o massima da tubazione | cad | 357,83 |  | 4,08
1M.17.070.0010.f | - di temperatura con compensazione esterna e programmazione giornaliera/settimanale da quadro o da parete | cad | 533,87 |  | 2,74
1M.17.070.0010.g | - di temperatura modulante da canale | cad | 461,46 |  | 3,17
1M.17.070.0010.h | - di temperatura modulante con limite di minima o massima da canale | cad | 473,95 |  | 3,08
1M.17.070.0010.i | - universale modulante da quadro o da parete | cad | 436,49 |  | 3,35
1M.17.070.0010.j | - universale modulante con limite di minima o massima da quadro o da parete | cad | 448,98 |  | 3,25
1M.17.070.0010.k | - per controllo in sequenza fino a 4 stadi da quadro o da parete | cad | 954,61 |  | 1,53
1M.17.070.0020 | Regolatori con supervisione: |  |  |  |
1M.17.070.0020.a | - per ventilconvettore a 2 batterie con sonda temperatura da ricircolo | cad | 280,42 |  | 5,21
1M.17.070.0020.b | - per trave fredda a 2 batterie con sonda temperatura ambiente e sonde anticondensa | cad | 493,92 |  | 2,96
1M.17.070.0020.c | - per cassetta VAV con sonda temperatura da canale | cad | 307,89 |  | 4,75
1M.17.070.0020.d | - multiregolatore digitale a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono, completo di quadro elettro-strumentale, compresi software, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in campo del personale di manutenzione. Il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale. | punto reg. | 177,22 |  | 1,10
1M.17.080 | SISTEMI DI SUPERVISIONE |  |  |  |
1M.17.080.0010 | Unità centrale di supervisione, completa di quadro elettro-strumentale, compresi software, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in campo del personale di manutenzione inclusi software e quadro elettro-strumentale, nonchè (per tutto il sistema) start up, manuali d'uso e manutenzione, addestramento del personale, ecc. Il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale; n° punti: |  |  |  |
1M.17.080.0010.a | - fino a 500 punti di regolazione | punto reg. | 137,27 |  | 1,42
1M.17.080.0010.b | - oltre 500 : aggiunta per ogni punto di regolazione | punto reg. | 79,88 |  | 1,23
1M.17.080.0020 | Accessori vari per sistemi di supervisione: |  |  |  |
1M.17.080.0020.a | - personal computer, completo di: scheda audio, scheda video, lettore Cd-DVD, modem interno, software di gestione sistema operativo | cad | 1.516,44 |  | 0,96
1M.17.080.0020.b | - monitor 15" a cristalli liquidi | cad | 642,49 |  | 2,27
1M.17.080.0020.c | - stampante b/n e colori a getto di inchiostro, multifunzione (stampante, fax, fotocopiatrice) , completa di software per gestione immagini, manuale d'installazione, cavo di alimentazione | cad | 392,79 |  | 3,72
1M.17.080.0020.d | - tastiera e mouse ergonomici wireless | cad | 267,94 |  | 5,45
1M.17.080.0020.e | - personal computer portatile, completo di: scheda audio, scheda video, lettore Cd-DVD, modem interno, batteria, software di gestione sistema operativo | cad | 2.140,69 |  | 0,68