Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MC.23 - Materiali - Vetraio

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MC.23 | MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO |  |  |  |
MC.23.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE I prezzi dei vetri sono riferiti alla effettiva superficie delle lastre che vengono messe in opera, ed è quindi comprensivo sia degli sfridi di taglio che di particolari sistemi di misurazione. |  |  |  |
MC.23.050 | VETRI STAMPATI |  |  |  |
MC.23.050.0010 | Vetro stampato nazionale, spessore = 4 mm (±0,5/0,7 mm), nei tipi: |  |  |  |
MC.23.050.0010.a | - incolore | m² | 17,08 |  |
MC.23.050.0010.b | - colorato | m² | 18,32 |  |
MC.23.050.0020 | Vetro stampato temperato incolore; spessore: |  |  |  |
MC.23.050.0020.a | - 8 mm | m² | 46,24 |  |
MC.23.050.0020.b | - 10 mm | m² | 59,48 |  |
MC.23.050.0030 | Vetro stampato temperato colorato; spessore: |  |  |  |
MC.23.050.0030.a | - 8 mm | m² | 53,16 |  |
MC.23.050.0030.b | - 10 mm | m² | 68,41 |  |
MC.23.100 | VETRI RETINATI |  |  |  |
MC.23.100.0010 | Vetro retinato in lastre; spessore 6 mm (±0,5/ 0,6 mm) del tipo: |  |  |  |
MC.23.100.0010.a | - incolore | m² | 27,95 |  |
MC.23.100.0010.b | - colorato | m² | 45,02 |  |
MC.23.150 | VETRO BASSO EMISSIVO |  |  |  |
MC.23.150.0010 | Vetro basso emissivo di spessore: |  |  |  |
MC.23.150.0010.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 21,67 |  |
MC.23.150.0010.b | - normale 5 mm (± 0,2) | m² | 27,52 |  |
MC.23.150.0010.c | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 31,52 |  |
MC.23.150.0010.d | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 40,39 |  |
MC.23.150.0010.e | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 53,25 |  |
MC.23.155 | VETRO A CONTROLLO SOLARE |  |  |  |
MC.23.155.0010 | Vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore: |  |  |  |
MC.23.155.0010.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 43,13 |  |
MC.23.155.0010.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 52,70 |  |
MC.23.155.0010.c | - forte 8 mm (± 0,2) | m² | 62,79 |  |
MC.23.155.0010.d | - spesso 10 mm (± 0,2) | m² | 79,26 |  |
MC.23.155.0020 | Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: |  |  |  |
MC.23.155.0020.a | -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 73,77 |  |
MC.23.155.0020.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 83,52 |  |
MC.23.155.0020.c | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 92,22 |  |
MC.23.155.0020.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 103,37 |  |
MC.23.155.0030 | Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: |  |  |  |
MC.23.155.0030.a | -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 66,59 |  |
MC.23.155.0030.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 88,72 |  |
MC.23.155.0030.c | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 97,64 |  |
MC.23.155.0030.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 106,13 |  |
MC.23.155.0040 | Vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: |  |  |  |
MC.23.155.0040.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 40,23 |  |
MC.23.155.0040.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 51,58 |  |
MC.23.155.0040.c | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 63,57 |  |
MC.23.155.0040.d | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 81,93 |  |
MC.23.155.0050 | Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore: |  |  |  |
MC.23.155.0050.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 60,06 |  |
MC.23.155.0050.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 65,79 |  |
MC.23.155.0050.c | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 70,04 |  |
MC.23.155.0050.d | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 78,53 |  |
MC.23.165 | VETRI PROFILATI - SAGOMATI |  |  |  |
MC.23.165.0010 | Profilato di vetro a U; spessore 5/6 mm; larghezza 250/270/350 mm; ali risvolto 40/45 mm; lunghezza in misure multiple di 25 cm; incolore, del tipo: |  |  |  |
MC.23.165.0010.a | - non armato | m² | 23,60 |  |
MC.23.165.0010.b | - armato con fili di acciaio | m² | 25,34 |  |
MC.23.165.0010.c | - colorato, senza armatura | m² | 30,82 |  |
MC.23.170 | CRISTALLI |  |  |  |
MC.23.170.0010 | Cristallo float incolorato del tipo: |  |  |  |
MC.23.170.0010.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 12,19 |  |
MC.23.170.0010.b | - normale 5 mm (± 0,2) | m² | 15,35 |  |
MC.23.170.0010.c | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 18,44 |  |
MC.23.170.0010.d | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 24,61 |  |
MC.23.170.0010.e | - spess. 10 mm (± 0,3) | m² | 32,65 |  |
MC.23.170.0010.f | - exstraspesso 12 mm (± 0,3) | m² | 41,07 |  |
MC.23.170.0020 | Cristallo float colorato del tipo: |  |  |  |
MC.23.170.0020.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 15,85 |  |
MC.23.170.0020.b | - normale 5 mm (± 0,2) | m² | 19,99 |  |
MC.23.170.0020.c | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 24,04 |  |
MC.23.170.0020.d | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 32,00 |  |
MC.23.170.0020.e | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 42,44 |  |
MC.23.170.0020.f | - exstraspesso 12 mm (± 0,3) | m² | 55,94 |  |
MC.23.175 | CRISTALLI TEMPERATI (Vetri temperati norma UNI EN 12150 ) |  |  |  |
MC.23.175.0010 | Cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore: |  |  |  |
MC.23.175.0010.a | - 5 mm (± 0,2) | m² | 23,06 |  |
MC.23.175.0010.b | - 6 mm (± 0,2) | m² | 26,48 |  |
MC.23.175.0010.c | - 8 mm (± 0,3) | m² | 38,20 |  |
MC.23.175.0010.d | - 10 mm (± 0,3) | m² | 49,40 |  |
MC.23.175.0010.e | - 12 mm (± 0,3) | m² | 74,48 |  |
MC.23.175.0020 | Cristallo float temperato colorato; spessore: |  |  |  |
MC.23.175.0020.a | - 5 mm (± 0,2) | m² | 27,62 |  |
MC.23.175.0020.b | - 6 mm (± 0,2) | m² | 33,18 |  |
MC.23.175.0020.c | - 8 mm (± 0,3) | m² | 44,09 |  |
MC.23.175.0020.d | - 10 mm (± 0,3) | m² | 57,50 |  |
MC.23.175.0020.e | - 12 mm (± 0,3) | m² | 85,72 |  |
MC.23.180 | CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI |  |  |  |
MC.23.180.0010 | Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: |  |  |  |
MC.23.180.0010.a | -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 25,69 |  |
MC.23.180.0010.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 27,95 |  |
MC.23.180.0010.c | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 31,15 |  |
MC.23.180.0010.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 38,16 |  |
MC.23.180.0010.e | -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico | m² | 37,97 |  |
MC.23.180.0010.f | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico | m² | 42,81 |  |
MC.23.180.0010.g | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico | m² | 48,74 |  |
MC.23.180.0010.h | -44.2 mm (uno strato di PVB 0,76) | m² | 34,07 |  |
MC.23.180.0010.i | -55.2 mm (uno strato di PVB 0,76) | m² | 37,32 |  |
MC.23.180.0010.l | -88.2 mm (uno strato di PVB 0,76) | m² | 57,53 |  |
MC.23.185 | CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI |  |  |  |
MC.23.185.0010 | Cristallo di sicurezza stratificato e blindato; del tipo: |  |  |  |
MC.23.185.0010.a | - tre strati, (spessore 18 ÷ 19 mm), con PVB 0,38 mm. | m² | 74,88 |  |
MC.23.185.0010.b | - tre strati, (spessore 26 ÷ 27 mm), con PVB 0,38 mm. | m² | 100,38 |  |
MC.23.185.0010.c | - quattro strati, (spessore 36 ÷ 38 mm), con PVB 0,38 mm. | m² | 146,64 |  |
MC.23.380 | SPECCHI |  |  |  |
MC.23.380.0010 | Specchi in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori: |  |  |  |
MC.23.380.0010.a | - 5 mm | m² | 24,72 |  |
MC.23.380.0010.b | - 6 mm | m² | 29,96 |  |
MC.23.380.0020 | Specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori: |  |  |  |
MC.23.380.0020.a | - 5 mm | m² | 36,45 |  |
MC.23.380.0020.b | - 6 mm | m² | 41,70 |  |
MC.23.400 | LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO |  |  |  |
MC.23.400.0010 | Lastra trasparente in materiale termoplastico (metapropilato) stampata o liscia; spessore: |  |  |  |
MC.23.400.0010.a | - 3 mm | m² | 15,55 |  |
MC.23.400.0010.b | - 4 mm | m² | 18,41 |  |
MC.23.400.0010.c | - 5 mm | m² | 23,09 |  |
MC.23.400.0020 | Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore: |  |  |  |
MC.23.400.0020.a | - 0,75 mm, normale | m² | 7,00 |  |
MC.23.400.0020.b | - 1 mm, normale | m² | 9,12 |  |
MC.23.400.0020.c | - 1,5 mm, normale | m² | 13,67 |  |
MC.23.400.0020.d | - 2 mm, normale | m² | 18,29 |  |
MC.23.400.0020.e | - 3 mm, normale | m² | 27,21 |  |
MC.23.400.0020.f | - 3 mm, antigraffio | m² | 43,76 |  |
MC.23.400.0020.g | - 4 mm, normale | m² | 36,27 |  |
MC.23.400.0020.h | - 4 mm, antigraffio | m² | 58,37 |  |
MC.23.400.0020.i | - 5 mm, normale | m² | 45,32 |  |
MC.23.400.0020.j | - 5 mm, normale | m² | 72,79 |  |
MC.23.400.0020.k | - 6 mm, normale | m² | 54,37 |  |
MC.23.400.0020.l | - 6 mm, antigraffio | m² | 87,46 |  |
MC.23.400.0020.m | - 8 mm, normale | m² | 72,53 |  |
MC.23.400.0020.n | - 8 mm, antigraffio | m² | 116,36 |  |
MC.23.400.0030 | Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore: |  |  |  |
MC.23.400.0030.a | - 4,5 mm, peso 1000 g/m², trasparente | m² | 10,37 |  |
MC.23.400.0030.b | - 6 mm, peso 1300 g/m², trasparente | m² | 13,49 |  |
MC.23.400.0030.c | - 6 mm, peso 1300 g/m², opale | m² | 14,26 |  |
MC.23.400.0030.d | - 6 mm, peso 1300 g/m², bronzo opaco | m² | 15,55 |  |
MC.23.400.0030.e | - 8 mm, peso 1500 g/m², trasparente | m² | 15,05 |  |
MC.23.400.0030.f | - 10 mm, peso 1700 g/m², trasparente | m² | 17,12 |  |
MC.23.400.0030.g | - 10 mm, peso 1700 g/m², opale | m² | 18,93 |  |
MC.23.400.0030.h | - 10 mm, peso 1700 g/m², bronzo opaco | m² | 19,97 |  |
MC.23.400.0030.i | - 16 mm, peso 2850 g/m², trasparente | m² | 29,04 |  |
MC.23.400.0040 | Lastre estruse in policarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore: |  |  |  |
MC.23.400.0040.a | - 16 mm, peso 2800 g/m², trasparente | m² | 29,04 |  |
MC.23.400.0040.b | - 16 mm, peso 2800 g/m², opale | m² | 32,16 |  |
MC.23.400.0040.c | - 16 mm, peso 2800 g/m², bronzo opaco | m² | 35,27 |  |
MC.23.450 | PELLICOLE PER APPLICAZIONE SU VETRI |  |  |  |
MC.23.450.0010 | Pellicola di sicurezza per applicazione interna od esterna su vetri, otticamente trasparente e priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio. |  |  |  |
MC.23.450.0010.a | - spessore fino a 150 micron | m² | 21,98 |  |
MC.23.450.0010.b | - spessore da 151 a 300 micron | m² | 28,94 |  |
MC.23.450.0020 | Pellicola di sicurezza e per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione interna od esterna su vetri, di colore argenteo o brozato, priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio: |  |  |  |
MC.23.450.0020.a | - spessore fino a 150 micron | m² | 26,37 |  |
MC.23.450.0020.b | - spessore da 151 a 300 micron | m² | 34,71 |  |
MC.23.450.0030 | Pellicola riflettente per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione su vetri, in colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio: |  |  |  |
MC.23.450.0030.a | - per applicazioni all'interno | m² | 32,15 |  |
MC.23.450.0030.b | - per applicazioni all'esterno | m² | 38,39 |  |
MC.23.450.0040 | Pellicola decorativa per posa interna su vetri, con motivi e colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio. | m² | 27,65 |  |
MC.23.450.0050 | Pellicola oscurante adatta per la protezione della privacy, per applicazione interna od esterna su vetri, lavabile, con protezione superficiale antigraffio, con diverse gradazioni di opacità: |  |  |  |
MC.23.450.0050.a | - opaca o completamente nera | m² | 15,09 |  |
MC.23.450.0050.b | - con fondo a specchio | m² | 13,44 |  |
MC.23.470 | DISCHI PER FORI PASSA VOCE |  |  |  |
MC.23.470.0010 | Fornitura di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi: |  |  |  |
MC.23.470.0010.a | - in cristallo float, spessore fino a 8 mm | cad | 25,34 |  |
MC.23.470.0010.b | - in cristallo float, spessore da 8,1 a 12 mm | cad | 29,10 |  |
MC.23.470.0010.c | - in cristallo di sicurezza, spessore fino a 7 mm | cad | 39,20 |  |
MC.23.470.0010.d | - in cristallo di sicurezza, spessore da 7,1 a 12 mm | cad | 49,07 |  |
MC.23.470.0010.e | - in cristallo di sicurezza, spessore da 12, a 19 mm | cad | 65,04 |  |
MC.23.470.0010.f | - in cristallo di sicurezza, spessore da 19,1 a 27 mm | cad | 79,04 |  |
MC.23.470.0010.g | - in cristallo di sicurezza, spessore da 27,1 a 38 mm | cad | 95,26 |  |
MC.23.470.0020 | Fornitura distanziatori di ottone, con filettature e viti per il fissaggio dei dischi di cristallo | cad | 5,93 |  |
MC.23.500 | ACCESSORI - MATERIALI DI CONSUMO |  |  |  |
MC.23.500.0030 | Stucco normale per vetri, con olii vegetali ed ossidi di ferro o di titanio | kg | 1,65 |  |
MC.23.500.0050 | Sigillante al silicone, in cartucce da 310 ml | cad | 5,38 |  |
MC.23.500.0060 | Mastice plastico trafilato | kg | 5,43 |  |