Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MM.02 - Apparecchiature per refrig. e raffredd.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MM.02 | APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
MM.02.010 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI |  |  |  |
MM.02.010.0010 | Refrigeratori d'acqua condensato ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori, evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo, condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori, circuito frigorifero completo di accessori, carica di refrigerante e olio, sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo, quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle, basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti, pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0010.a | - fino a 4,5 kW - n° 1 | cad | 3.043,84 |  |
MM.02.010.0010.b | - oltre 4,5 fino a 6 kW - n° 1 | cad | 3.274,82 |  |
MM.02.010.0010.c | - oltre 6 fino a 8 kW - n° 1 | cad | 3.780,46 |  |
MM.02.010.0010.d | - oltre 8 fino a 10 kW - n° 1 | cad | 4.549,53 |  |
MM.02.010.0010.e | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 4.794,24 |  |
MM.02.010.0010.f | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 5.143,82 |  |
MM.02.010.0010.g | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 | cad | 6.741,90 |  |
MM.02.010.0010.h | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 8.786,94 |  |
MM.02.010.0010.i | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 9.539,79 |  |
MM.02.010.0010.j | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 10.831,99 |  |
MM.02.010.0010.k | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 11.807,07 |  |
MM.02.010.0010.l | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 14.165,48 |  |
MM.02.010.0010.m | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 15.059,41 |  |
MM.02.010.0010.n | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 16.597,56 |  |
MM.02.010.0010.o | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 18.742,48 |  |
MM.02.010.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione SILENZIATA 67 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0020.a | - oltre 33 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 508,15 |  |
MM.02.010.0020.b | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 647,98 |  |
MM.02.010.0020.c | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 786,56 |  |
MM.02.010.0020.d | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 821,51 |  |
MM.02.010.0020.e | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 856,47 |  |
MM.02.010.0020.f | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 891,43 |  |
MM.02.010.0020.g | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 942,62 |  |
MM.02.010.0020.h | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 1.275,97 |  |
MM.02.010.0030 | Aumento di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Aumenti di prezzi validi per tutti i refrigeratori condensati a d'aria. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0030.a | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 1.656,77 |  |
MM.02.010.0030.b | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 1.844,04 |  |
MM.02.010.0030.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 2 | cad | 3.035,11 |  |
MM.02.010.0030.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 3.807,93 |  |
MM.02.010.0030.e | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 4.814,22 |  |
MM.02.010.0030.f | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 5.332,35 |  |
MM.02.010.0030.g | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 6.398,57 |  |
MM.02.010.0030.h | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 7.464,79 |  |
MM.02.010.0030.i | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 7.884,28 |  |
MM.02.010.0030.j | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 8.303,78 |  |
MM.02.010.0030.k | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 9.206,44 |  |
MM.02.010.0040 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0040.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 12.778,40 |  |
MM.02.010.0040.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 13.378,93 |  |
MM.02.010.0040.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 14.813,46 |  |
MM.02.010.0040.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 15.415,24 |  |
MM.02.010.0040.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 18.284,29 |  |
MM.02.010.0040.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 17.220,57 |  |
MM.02.010.0040.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 17.959,68 |  |
MM.02.010.0040.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 20.040,92 |  |
MM.02.010.0040.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 18.746,23 |  |
MM.02.010.0040.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 21.384,31 |  |
MM.02.010.0040.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 20.411,73 |  |
MM.02.010.0040.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 22.586,62 |  |
MM.02.010.0040.m | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 25.131,06 |  |
MM.02.010.0040.n | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 25.917,62 |  |
MM.02.010.0040.o | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 26.473,19 |  |
MM.02.010.0040.p | - oltre 180 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 28.462,06 |  |
MM.02.010.0040.q | - oltre 200 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 30.543,30 |  |
MM.02.010.0040.r | - oltre 220 fino a 240 kW - n° 2 | cad | 32.625,80 |  |
MM.02.010.0040.s | - oltre 240 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 34.337,50 |  |
MM.02.010.0040.t | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 35.632,19 |  |
MM.02.010.0040.u | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 41.508,89 |  |
MM.02.010.0050 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatore elicoidale con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0050.a | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 2.405,87 |  |
MM.02.010.0050.b | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.684,28 |  |
MM.02.010.0050.c | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 2.775,42 |  |
MM.02.010.0050.d | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.100,03 |  |
MM.02.010.0050.e | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.608,17 |  |
MM.02.010.0050.f | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 3.977,72 |  |
MM.02.010.0050.g | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 4.208,70 |  |
MM.02.010.0050.h | - oltre 180 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.349,77 |  |
MM.02.010.0050.i | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 4.395,97 |  |
MM.02.010.0050.j | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 4.580,75 |  |
MM.02.010.0050.k | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 5.088,89 |  |
MM.02.010.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPER PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0060.a | - oltre 30 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 754,09 |  |
MM.02.010.0060.b | - oltre 46 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 827,76 |  |
MM.02.010.0060.c | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 1.232,28 |  |
MM.02.010.0060.d | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 948,86 |  |
MM.02.010.0060.e | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 1.087,45 |  |
MM.02.010.0060.f | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 1.571,87 |  |
MM.02.010.0060.g | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 1.142,38 |  |
MM.02.010.0060.h | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 1.851,53 |  |
MM.02.010.0060.i | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 1.294,70 |  |
MM.02.010.0060.j | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 1.940,17 |  |
MM.02.010.0060.k | - oltre 120 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 2.201,11 |  |
MM.02.010.0060.l | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 2.294,74 |  |
MM.02.010.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0070.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 3.007,64 |  |
MM.02.010.0070.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 3.031,36 |  |
MM.02.010.0070.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 3.040,10 |  |
MM.02.010.0070.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 3.100,03 |  |
MM.02.010.0070.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 5.463,44 |  |
MM.02.010.0070.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 3.389,68 |  |
MM.02.010.0070.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 3.474,58 |  |
MM.02.010.0070.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 5.463,44 |  |
MM.02.010.0070.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 3.705,55 |  |
MM.02.010.0070.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 5.358,56 |  |
MM.02.010.0070.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 4.654,41 |  |
MM.02.010.0070.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.602,03 |  |
MM.02.010.0070.m | - oltre 120 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 6.454,75 |  |
MM.02.010.0070.n | - oltre 160 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 6.721,92 |  |
MM.02.010.0070.o | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 7.489,76 |  |
MM.02.010.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 86 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0080.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 47.198,29 |  |
MM.02.010.0080.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 51.917,62 |  |
MM.02.010.0080.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 54.879,07 |  |
MM.02.010.0080.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 58.024,04 |  |
MM.02.010.0080.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 60.106,54 |  |
MM.02.010.0080.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 62.235,23 |  |
MM.02.010.0080.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 64.872,06 |  |
MM.02.010.0080.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 70.747,50 |  |
MM.02.010.0080.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 77.456,94 |  |
MM.02.010.0080.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 90.317,74 |  |
MM.02.010.0080.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 93.093,15 |  |
MM.02.010.0080.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 95.731,24 |  |
MM.02.010.0080.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 103.039,96 |  |
MM.02.010.0080.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 124.597,80 |  |
MM.02.010.0080.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 130.335,91 |  |
MM.02.010.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 75 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0090.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 7.079,00 |  |
MM.02.010.0090.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 7.864,31 |  |
MM.02.010.0090.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 8.050,33 |  |
MM.02.010.0090.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 8.513,53 |  |
MM.02.010.0090.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 9.115,30 |  |
MM.02.010.0090.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 9.483,61 |  |
MM.02.010.0090.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 9.854,42 |  |
MM.02.010.0090.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 10.779,55 |  |
MM.02.010.0090.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 11.797,08 |  |
MM.02.010.0090.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 13.833,38 |  |
MM.02.010.0090.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 14.250,38 |  |
MM.02.010.0090.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 15.013,22 |  |
MM.02.010.0090.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 15.776,05 |  |
MM.02.010.0090.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 19.108,30 |  |
MM.02.010.0090.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 20.911,13 |  |
MM.02.010.0100 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0100.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.266,08 |  |
MM.02.010.0100.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 3.414,65 |  |
MM.02.010.0100.c | - oltre 350 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 3.474,58 |  |
MM.02.010.0100.d | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 3.585,69 |  |
MM.02.010.0100.e | - oltre 620 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 5.205,00 |  |
MM.02.010.0100.f | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 6.897,97 |  |
MM.02.010.0100.g | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 7.101,47 |  |
MM.02.010.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0110.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 9.964,28 |  |
MM.02.010.0110.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 10.890,67 |  |
MM.02.010.0110.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 10.890,67 |  |
MM.02.010.0110.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 12.260,27 |  |
MM.02.010.0110.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 13.204,14 |  |
MM.02.010.0110.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 13.792,19 |  |
MM.02.010.0110.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 14.573,75 |  |
MM.02.010.0110.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 15.526,35 |  |
MM.02.010.0110.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 15.779,80 |  |
MM.02.010.0110.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 16.667,48 |  |
MM.02.010.0110.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 17.580,13 |  |
MM.02.010.0110.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 17.970,91 |  |
MM.02.010.0110.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 19.153,24 |  |
MM.02.010.0110.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 21.937,40 |  |
MM.02.010.0110.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 23.150,94 |  |
MM.02.010.0120 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0120.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 22.909,98 |  |
MM.02.010.0120.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 24.714,06 |  |
MM.02.010.0120.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 25.777,79 |  |
MM.02.010.0120.d | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 29.156,23 |  |
MM.02.010.0120.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 38.547,44 |  |
MM.02.010.0120.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 42.665,00 |  |
MM.02.010.0120.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 45.441,66 |  |
MM.02.010.0120.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 50.669,12 |  |
MM.02.010.0120.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 57.469,71 |  |
MM.02.010.0120.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 61.170,26 |  |
MM.02.010.0120.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 72.643,98 |  |
MM.02.010.0120.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 76.715,33 |  |
MM.02.010.0120.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 79.490,75 |  |
MM.02.010.0120.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 87.587,27 |  |
MM.02.010.0120.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 94.944,69 |  |
MM.02.010.0120.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 106.093,79 |  |
MM.02.010.0120.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 108.869,20 |  |
MM.02.010.0120.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 113.402,51 |  |
MM.02.010.0120.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 116.317,75 |  |
MM.02.010.0120.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 137.692,07 |  |
MM.02.010.0120.u | - oltre 1060 fino a 1100 kW - n° 4 | cad | 143.983,27 |  |
MM.02.010.0120.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 147.129,49 |  |
MM.02.010.0130 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0130.a | - oltre 100 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 2.267,28 |  |
MM.02.010.0130.b | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 2.359,67 |  |
MM.02.010.0130.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 3.158,71 |  |
MM.02.010.0130.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 5.430,98 |  |
MM.02.010.0130.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 6.686,97 |  |
MM.02.010.0130.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.143,97 |  |
MM.02.010.0130.g | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 9.206,44 |  |
MM.02.010.0130.h | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 9.669,64 |  |
MM.02.010.0130.i | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 11.519,92 |  |
MM.02.010.0130.j | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 11.936,91 |  |
MM.02.010.0130.k | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 12.310,21 |  |
MM.02.010.0130.l | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 13.333,98 |  |
MM.02.010.0130.m | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 15.959,58 |  |
MM.02.010.0130.n | - oltre 740 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.718,71 |  |
MM.02.010.0130.o | - oltre 860 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 18.459,08 |  |
MM.02.010.0130.p | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 19.755,02 |  |
MM.02.010.0130.q | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 20.542,82 |  |
MM.02.010.0130.r | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 21.328,13 |  |
MM.02.010.0140 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0140.a | - oltre 100 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 1.234,77 |  |
MM.02.010.0140.b | - oltre 145 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 1.410,81 |  |
MM.02.010.0140.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 1.922,69 |  |
MM.02.010.0140.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 2.434,58 |  |
MM.02.010.0140.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 2.946,46 |  |
MM.02.010.0140.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 3.257,34 |  |
MM.02.010.0140.g | - oltre 370 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 3.326,00 |  |
MM.02.010.0140.h | - oltre 470 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 3.539,50 |  |
MM.02.010.0140.i | - oltre 590 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 3.751,75 |  |
MM.02.010.0140.j | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 4.167,49 |  |
MM.02.010.0140.k | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 5.001,49 |  |
MM.02.010.0140.l | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 5.422,24 |  |
MM.02.010.0140.m | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 5.834,25 |  |
MM.02.010.0140.n | - oltre 980 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 6.666,99 |  |
MM.02.010.0140.o | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 7.499,75 |  |
MM.02.010.0150 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0150.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 3.620,65 |  |
MM.02.010.0150.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 3.835,39 |  |
MM.02.010.0150.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 3.939,02 |  |
MM.02.010.0150.d | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 4.223,68 |  |
MM.02.010.0150.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 6.653,26 |  |
MM.02.010.0150.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 7.939,22 |  |
MM.02.010.0150.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 8.951,75 |  |
MM.02.010.0150.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 9.341,28 |  |
MM.02.010.0150.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 10.918,14 |  |
MM.02.010.0150.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 12.221,57 |  |
MM.02.010.0150.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 12.501,24 |  |
MM.02.010.0150.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 13.332,74 |  |
MM.02.010.0150.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 14.165,48 |  |
MM.02.010.0150.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 14.829,68 |  |
MM.02.010.0150.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 15.420,23 |  |
MM.02.010.0150.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 16.461,48 |  |
MM.02.010.0150.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.501,47 |  |
MM.02.010.0150.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 19.166,97 |  |
MM.02.010.0150.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 19.992,24 |  |
MM.02.010.0150.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 20.837,47 |  |
MM.02.010.0150.u | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 22.502,96 |  |
MM.02.010.0150.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 23.335,72 |  |
MM.02.010.0160 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a; - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI; - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0160.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 11.899,46 |  |
MM.02.010.0160.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 12.408,85 |  |
MM.02.010.0160.c | - oltre 34 fino a 44 kW - n° 1 | cad | 13.195,40 |  |
MM.02.010.0160.d | - oltre 44 fino a 54 kW - n° 1 | cad | 14.397,70 |  |
MM.02.010.0160.e | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 15.924,62 |  |
MM.02.010.0160.f | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 18.792,42 |  |
MM.02.010.0160.g | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 17.868,53 |  |
MM.02.010.0160.h | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 20.228,20 |  |
MM.02.010.0160.i | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 18.467,81 |  |
MM.02.010.0160.j | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 20.736,34 |  |
MM.02.010.0160.k | - oltre 85 fino a 105 kW - n° 2 | cad | 24.575,47 |  |
MM.02.010.0160.l | - oltre 105 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 24.900,08 |  |
MM.02.010.0160.m | - oltre 120 fino a 130 kW - n° 2 | cad | 26.194,78 |  |
MM.02.010.0160.n | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 28.137,45 |  |
MM.02.010.0160.o | - oltre 140 fino a 155 kW - n° 2 | cad | 29.942,78 |  |
MM.02.010.0160.p | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 31.192,52 |  |
MM.02.010.0160.q | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 38.455,05 |  |
MM.02.010.0170 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0170.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 1.018,78 |  |
MM.02.010.0170.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 1.063,72 |  |
MM.02.010.0170.c | - oltre 34 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 1.109,92 |  |
MM.02.010.0170.d | - oltre 44 fino a 54 kW - n° 1 | cad | 1.157,37 |  |
MM.02.010.0170.e | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 1.278,46 |  |
MM.02.010.0170.f | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 1.990,11 |  |
MM.02.010.0170.g | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 1.399,57 |  |
MM.02.010.0170.h | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 2.474,53 |  |
MM.02.010.0170.i | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 2.221,09 |  |
MM.02.010.0170.j | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 2.960,20 |  |
MM.02.010.0170.k | - oltre 85 fino a 105 kW - n° 2 | cad | 3.000,15 |  |
MM.02.010.0170.l | - oltre 105 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.040,10 |  |
MM.02.010.0170.m | - oltre 120 fino a 130 kW - n° 2 | cad | 3.080,06 |  |
MM.02.010.0170.n | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.120,01 |  |
MM.02.010.0170.o | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.158,71 |  |
MM.02.010.0170.p | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 3.198,66 |  |
MM.02.010.0170.q | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 3.238,61 |  |
MM.02.010.0180 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0180.a | - oltre 25 fino a 44 kW - n° 1 | cad | 976,33 |  |
MM.02.010.0180.b | - oltre 44 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 1.188,57 |  |
MM.02.010.0180.c | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 1.702,95 |  |
MM.02.010.0180.d | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 1.299,69 |  |
MM.02.010.0180.e | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 1.702,95 |  |
MM.02.010.0180.f | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 1.299,69 |  |
MM.02.010.0180.g | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 1.702,95 |  |
MM.02.010.0180.h | - oltre 85 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 1.757,89 |  |
MM.02.010.0180.i | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 1.896,48 |  |
MM.02.010.0180.j | - oltre 140 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 2.151,17 |  |
MM.02.010.0180.k | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 2.229,82 |  |
MM.02.010.0190 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0190.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 2.918,99 |  |
MM.02.010.0190.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 3.187,43 |  |
MM.02.010.0190.c | - oltre 34 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 3.238,61 |  |
MM.02.010.0190.d | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 5.131,34 |  |
MM.02.010.0190.e | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 3.348,48 |  |
MM.02.010.0190.f | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 5.371,05 |  |
MM.02.010.0190.g | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 3.785,45 |  |
MM.02.010.0190.h | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 5.371,05 |  |
MM.02.010.0190.i | - oltre 85 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.435,97 |  |
MM.02.010.0190.j | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 5.550,83 |  |
MM.02.010.0190.k | - oltre 140 fino a 155 kW - n° 2 | cad | 5.950,35 |  |
MM.02.010.0190.l | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 6.027,76 |  |
MM.02.010.0190.m | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 6.643,27 |  |
MM.02.010.0200 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0200.a | - oltre 270 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 59.765,70 |  |
MM.02.010.0200.b | - oltre 300 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 62.670,96 |  |
MM.02.010.0200.c | - oltre 330 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 62.670,96 |  |
MM.02.010.0200.d | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 71.584,00 |  |
MM.02.010.0200.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 2 | cad | 75.178,43 |  |
MM.02.010.0200.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 78.275,96 |  |
MM.02.010.0200.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 82.768,06 |  |
MM.02.010.0200.h | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 88.489,94 |  |
MM.02.010.0200.i | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 94.123,17 |  |
MM.02.010.0200.j | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 99.743,92 |  |
MM.02.010.0200.k | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 99.842,55 |  |
MM.02.010.0200.l | - oltre 710 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 104.506,94 |  |
MM.02.010.0200.m | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 112.434,92 |  |
MM.02.010.0200.n | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 117.929,57 |  |
MM.02.010.0200.o | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 122.255,62 |  |
MM.02.010.0200.p | - oltre 890 fino a 940 kW - n° 4 | cad | 130.958,92 |  |
MM.02.010.0200.q | - oltre 940 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 134.519,64 |  |
MM.02.010.0200.r | - oltre 1000 fino a 1080 kW - n° 4 | cad | 145.427,78 |  |
MM.02.010.0200.s | - oltre 1080 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 155.967,61 |  |
MM.02.010.0200.t | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 164.111,59 |  |
MM.02.010.0200.u | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 172.575,16 |  |
MM.02.010.0200.v | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 180.044,94 |  |
MM.02.010.0210 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0210.a | - oltre 270 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 6.640,78 |  |
MM.02.010.0210.b | - oltre 300 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 7.648,31 |  |
MM.02.010.0210.c | - oltre 330 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.308,77 |  |
MM.02.010.0210.d | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 8.429,87 |  |
MM.02.010.0210.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 2 | cad | 8.550,98 |  |
MM.02.010.0210.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 9.041,64 |  |
MM.02.010.0210.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 9.096,57 |  |
MM.02.010.0210.h | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 9.256,38 |  |
MM.02.010.0210.i | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 9.594,73 |  |
MM.02.010.0210.j | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 11.069,20 |  |
MM.02.010.0210.k | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 11.278,95 |  |
MM.02.010.0210.l | - oltre 710 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 11.755,88 |  |
MM.02.010.0210.m | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 13.501,28 |  |
MM.02.010.0210.n | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 13.528,75 |  |
MM.02.010.0210.o | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 13.667,34 |  |
MM.02.010.0210.p | - oltre 890 fino a 940 kW - n° 4 | cad | 14.010,67 |  |
MM.02.010.0210.q | - oltre 940 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 14.440,15 |  |
MM.02.010.0210.r | - oltre 1000 fino a 1080 kW - n° 4 | cad | 14.999,48 |  |
MM.02.010.0210.s | - oltre 1080 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 15.003,23 |  |
MM.02.010.0210.t | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 16.455,23 |  |
MM.02.010.0210.u | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 16.827,28 |  |
MM.02.010.0210.v | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 17.033,29 |  |
MM.02.010.0220 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0220.a | - oltre 270 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 2.795,40 |  |
MM.02.010.0220.b | - oltre 330 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 2.918,99 |  |
MM.02.010.0220.c | - oltre 500 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 3.335,99 |  |
MM.02.010.0220.d | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 4.384,73 |  |
MM.02.010.0220.e | - oltre 670 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 4.693,12 |  |
MM.02.010.0220.f | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 5.001,49 |  |
MM.02.010.0220.g | - oltre 800 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 5.839,24 |  |
MM.02.010.0220.h | - oltre 1000 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 6.666,99 |  |
MM.02.010.0220.i | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 7.499,75 |  |
MM.02.010.0220.j | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 7.920,48 |  |
MM.02.010.0230 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.010.0230.a | - oltre 270 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 9.576,00 |  |
MM.02.010.0230.b | - oltre 330 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 10.002,98 |  |
MM.02.010.0230.c | - oltre 420 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 10.834,48 |  |
MM.02.010.0230.d | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 12.501,24 |  |
MM.02.010.0230.e | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 13.332,74 |  |
MM.02.010.0230.f | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 14.477,61 |  |
MM.02.010.0230.g | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 15.837,23 |  |
MM.02.010.0230.h | - oltre 710 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 16.254,23 |  |
MM.02.010.0230.i | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 20.004,72 |  |
MM.02.010.0230.j | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 20.421,72 |  |
MM.02.010.0230.k | - oltre 890 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 20.837,47 |  |
MM.02.010.0230.l | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 22.502,96 |  |
MM.02.010.0230.m | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 23.335,72 |  |
MM.02.010.0230.n | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 24.169,72 |  |
MM.02.020 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREECOOLING |  |  |  |
MM.02.020.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori elicoidali, dispositivi e allacciamenti per funzionamento in "free cooling"; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 84 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 15 a 10 glicolata al 30% e aria °C 30 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.020.0010.a | - fino a 45 kW - n° 1 | cad | 16.656,24 |  |
MM.02.020.0010.b | - oltre 45 fino a 50 kW - n° 1 | cad | 17.211,82 |  |
MM.02.020.0010.c | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 20.404,24 |  |
MM.02.020.0010.d | - oltre 75 fino a 90 kW - n° 2 | cad | 23.411,87 |  |
MM.02.020.0010.e | - oltre 90 fino a 100 kW - n° 2 | cad | 25.354,54 |  |
MM.02.020.0010.f | - oltre 100 fino a 125 kW - n° 2 | cad | 29.703,07 |  |
MM.02.020.0010.g | - oltre 125 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 30.351,04 |  |
MM.02.020.0010.h | - oltre 140 fino a 170 kW - n° 2 | cad | 34.330,01 |  |
MM.02.020.0010.i | - oltre 170 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 34.976,73 |  |
MM.02.020.0010.j | - oltre 200 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 43.444,06 |  |
MM.02.020.0010.k | - oltre 250 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 46.496,64 |  |
MM.02.020.0010.l | - oltre 300 fino a 350 kW - n° 2 | cad | 55.379,72 |  |
MM.02.020.0010.m | - oltre 350 fino a 400 kW - n° 4 | cad | 68.565,12 |  |
MM.02.020.0010.n | - oltre 400 fino a 450 kW - n° 4 | cad | 76.059,87 |  |
MM.02.020.0010.o | - oltre 450 fino a 480 kW - n° 4 | cad | 81.472,12 |  |
MM.02.020.0010.p | - oltre 480 fino a 530 kW - n° 4 | cad | 84.248,78 |  |
MM.02.020.0010.q | - oltre 530 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 88.829,53 |  |
MM.02.020.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 76 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.020.0020.a | - fino a 45 kW - n°1 | cad | 3.468,33 |  |
MM.02.020.0020.b | - oltre 45 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 3.840,39 |  |
MM.02.020.0020.c | - oltre 75 fino a 100 kW - n° 2 | cad | 3.857,87 |  |
MM.02.020.0020.d | - oltre 100 fino a 125 kW - n° 2 | cad | 3.886,59 |  |
MM.02.020.0020.e | - oltre 125 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.936,53 |  |
MM.02.020.0020.f | - oltre 140 fino a 170 kW - n° 2 | cad | 3.978,98 |  |
MM.02.020.0020.g | - oltre 170 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 4.394,72 |  |
MM.02.020.0020.h | - oltre 200 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 4.464,64 |  |
MM.02.020.0020.i | - oltre 250 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 4.533,31 |  |
MM.02.020.0020.j | - oltre 300 fino a 350 kW - n° 2 | cad | 4.664,40 |  |
MM.02.020.0020.k | - oltre 350 fino a 400 kW - n° 4 | cad | 4.950,31 |  |
MM.02.020.0020.l | - oltre 400 fino a 450 kW - n° 4 | cad | 5.643,22 |  |
MM.02.020.0020.m | - oltre 450 fino a 480 kW - n° 4 | cad | 6.014,03 |  |
MM.02.020.0020.n | - oltre 480 fino a 530 kW - n° 4 | cad | 6.292,44 |  |
MM.02.020.0020.o | - oltre 530 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 7.309,97 |  |
MM.02.020.0030 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori elicoidali, dispositivi e allacciamenti per funzionamento in "free cooling"; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 15 a 10 glicolata al 30% e aria °C 30 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.020.0030.a | - oltre 530 fino a 570 kW - n° 2 | cad | 89.662,28 |  |
MM.02.020.0030.b | - oltre 570 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 92.297,87 |  |
MM.02.020.0030.c | - oltre 610 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 98.034,72 |  |
MM.02.020.0030.d | - oltre 670 fino a 780 kW - n° 4 | cad | 139.441,23 |  |
MM.02.020.0030.e | - oltre 780 fino a 860 kW - n° 4 | cad | 144.160,56 |  |
MM.02.020.0030.f | - oltre 860 fino a 960 kW - n° 4 | cad | 155.727,90 |  |
MM.02.020.0030.g | - oltre 960 fino a 1120 kW - n° 4 | cad | 174.602,73 |  |
MM.02.020.0030.h | - oltre 1120 fino a 1340 kW - n° 4 | cad | 182.468,28 |  |
MM.02.020.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.020.0040.a | - oltre 530 fino a 570 kW - n° 2 | cad | 5.227,48 |  |
MM.02.020.0040.b | - oltre 570 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 5.784,31 |  |
MM.02.020.0040.c | - oltre 610 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 6.291,20 |  |
MM.02.020.0040.d | - oltre 670 fino a 780 kW - n° 4 | cad | 7.356,16 |  |
MM.02.020.0040.e | - oltre 780 fino a 860 kW - n° 4 | cad | 7.865,55 |  |
MM.02.020.0040.f | - oltre 860 fino a 1340 kW - n° 4 | cad | 8.373,70 |  |
MM.02.030 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI |  |  |  |
MM.02.030.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 84 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
MM.02.030.0010.a | - oltre 19 fino a 23 kW - n° 1 - 200 Pa | cad | 6.625,80 |  |
MM.02.030.0010.b | - oltre 23 fino a 26 kW - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.272,52 |  |
MM.02.030.0010.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.781,91 |  |
MM.02.030.0010.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.466,18 |  |
MM.02.030.0010.e | - oltre 38 fino a 45 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.742,09 |  |
MM.02.030.0010.f | - oltre 45 fino a 50 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 11.760,87 |  |
MM.02.030.0010.g | - oltre 50 fino a 65 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 12.686,01 |  |
MM.02.030.0010.h | - oltre 65 fino a 80 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 13.935,76 |  |
MM.02.030.0010.i | - oltre 80 fino a 100 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 16.803,57 |  |
MM.02.030.0010.j | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 18.931,01 |  |
MM.02.030.0010.k | - oltre 120 fino a 135 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 22.651,54 |  |
MM.02.030.0010.l | - oltre 135 fino a 155 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 24.826,43 |  |
MM.02.030.0010.m | - oltre 155 fino a 185 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 28.139,95 |  |
MM.02.030.0010.n | - oltre 185 fino a 210 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 33.138,94 |  |
MM.02.030.0010.o | - oltre 210 fino a 235 kW - n° 4 - 120 Pa | cad | 35.778,27 |  |
MM.02.030.0010.p | - oltre 235 fino a 260 kW - n° 4 - 120 Pa | cad | 38.880,79 |  |
MM.02.030.0020 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 87 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
MM.02.030.0020.a | - fino a 35 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 11.818,30 |  |
MM.02.030.0020.b | - oltre 35 fino a 45 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 12.651,06 |  |
MM.02.030.0020.c | - oltre 45 fino a 55 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 14.084,33 |  |
MM.02.030.0020.d | - oltre 55 fino a 70 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 14.870,89 |  |
MM.02.030.0020.e | - oltre 55 fino a 70 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 17.646,30 |  |
MM.02.030.0020.f | - oltre 70 fino a 95 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 18.017,11 |  |
MM.02.030.0020.g | - oltre 70 fino a 95 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 20.099,61 |  |
MM.02.030.0020.h | - oltre 95 fino a 110 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 19.636,41 |  |
MM.02.030.0020.i | - oltre 95 fino a 110 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 21.949,88 |  |
MM.02.030.0020.j | - oltre 110 fino a 125 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 20.562,80 |  |
MM.02.030.0020.k | - oltre 110 fino a 125 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 23.292,02 |  |
MM.02.030.0020.l | - oltre 125 fino a 155 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 26.761,60 |  |
MM.02.030.0020.m | - oltre 155 fino a 175 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 27.685,49 |  |
MM.02.030.0020.n | - oltre 175 fino a 195 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 33.469,79 |  |
MM.02.030.0020.o | - oltre 195 fino a 230 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 34.995,46 |  |
MM.02.030.0030 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
MM.02.030.0030.a | - fino a 45 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 754,09 |  |
MM.02.030.0030.b | - oltre 45 fino a 70 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 827,76 |  |
MM.02.030.0030.c | - oltre 55 fino a 95 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 1.702,95 |  |
MM.02.030.0030.d | - oltre 70 fino a 95 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 962,60 |  |
MM.02.030.0030.e | - oltre 95 fino a 110 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.017,53 |  |
MM.02.030.0030.f | - oltre 95 fino a 125 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 1.851,53 |  |
MM.02.030.0030.g | - oltre 110 fino a 125 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.017,53 |  |
MM.02.030.0030.h | - oltre 125 fino a 175 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 2.201,11 |  |
MM.02.030.0030.i | - oltre 175 fino a 230 kW - n ° 2 - 100 Pa | cad | 2.294,74 |  |
MM.02.030.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
MM.02.030.0040.a | - fino a 35 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 3.007,64 |  |
MM.02.030.0040.b | - oltre 35 fino a 45 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.031,36 |  |
MM.02.030.0040.c | - oltre 45 fino a 55 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.040,10 |  |
MM.02.030.0040.d | - oltre 55 fino a 70 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.100,03 |  |
MM.02.030.0040.e | - oltre 55 fino a 95 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.463,44 |  |
MM.02.030.0040.f | - oltre 70 fino a 95 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.474,58 |  |
MM.02.030.0040.g | - oltre 95 fino a 125 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.705,55 |  |
MM.02.030.0040.h | - oltre 95 fino a 110 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.532,11 |  |
MM.02.030.0040.i | - oltre 110 fino a 125 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.602,03 |  |
MM.02.030.0040.j | - oltre 125 fino a 155 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 6.454,75 |  |
MM.02.030.0040.k | - oltre 155 fino a 175 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 6.721,92 |  |
MM.02.030.0040.l | - oltre 175 fino a 230 kW - n ° 2 - 100 Pa | cad | 7.489,76 |  |
MM.02.040 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA |  |  |  |
MM.02.040.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0010.a | - fino a 8 kW - n° 1 | cad | 4.066,37 |  |
MM.02.040.0010.b | - oltre 8 fino a 12 kW - n° 1 | cad | 4.172,49 |  |
MM.02.040.0010.c | - oltre 12 fino a 15 kW - n° 1 | cad | 4.673,14 |  |
MM.02.040.0010.d | - oltre 15 fino a 21 kW - n° 1 | cad | 5.595,78 |  |
MM.02.040.0010.e | - oltre 21 fino a 25 kW - n° 1 | cad | 5.826,76 |  |
MM.02.040.0010.f | - oltre 25 fino a 29 kW - n° 1 | cad | 6.036,50 |  |
MM.02.040.0010.g | - oltre 29 fino a 37 kW - n° 1 | cad | 6.690,72 |  |
MM.02.040.0010.h | - oltre 37 fino a 42 kW - n° 2 | cad | 7.313,71 |  |
MM.02.040.0010.i | - oltre 42 fino a 50 kW - n° 2 | cad | 7.431,07 |  |
MM.02.040.0010.j | - oltre 50 fino a 60 kW - n° 2 | cad | 7.800,63 |  |
MM.02.040.0010.k | - oltre 60 fino a 75 kW - n° 2 | cad | 8.727,02 |  |
MM.02.040.0010.l | - oltre 75 fino a 90 kW - n° 2 | cad | 10.993,05 |  |
MM.02.040.0010.m | - oltre 90 fino a 115 kW - n° 2 | cad | 11.641,01 |  |
MM.02.040.0010.n | - oltre 115 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 13.167,94 |  |
MM.02.040.0010.o | - oltre 115 fino a 150 kW - n° 4 | cad | 16.267,96 |  |
MM.02.040.0010.p | - oltre 150 fino a 180 kW - n° 4 | cad | 17.660,04 |  |
MM.02.040.0020 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0020.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 9.181,47 |  |
MM.02.040.0020.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 11.124,14 |  |
MM.02.040.0020.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 12.095,47 |  |
MM.02.040.0020.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 15.056,91 |  |
MM.02.040.0020.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 13.668,58 |  |
MM.02.040.0020.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 16.351,61 |  |
MM.02.040.0020.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 20.099,61 |  |
MM.02.040.0020.h | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 22.042,27 |  |
MM.02.040.0020.i | - oltre 260 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 23.800,16 |  |
MM.02.040.0020.j | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 33.100,23 |  |
MM.02.040.0020.k | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 36.060,43 |  |
MM.02.040.0020.l | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 4 | cad | 44.017,12 |  |
MM.02.040.0020.m | - oltre 520 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 48.274,50 |  |
MM.02.040.0020.n | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 59.700,77 |  |
MM.02.040.0020.o | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 6 | cad | 60.858,14 |  |
MM.02.040.0020.p | - oltre 780 fino a 830 kW - n° 6 | cad | 65.206,66 |  |
MM.02.040.0020.q | - oltre 830 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 71.916,10 |  |
MM.02.040.0020.r | - oltre 920 fino a 1030 kW - n° 8 | cad | 79.595,63 |  |
MM.02.040.0020.s | - oltre 1030 fino a 1110 kW - n° 8 | cad | 83.480,96 |  |
MM.02.040.0020.t | - oltre 1110 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 87.461,18 |  |
MM.02.040.0030 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0030.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 661,71 |  |
MM.02.040.0030.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 735,37 |  |
MM.02.040.0030.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 759,09 |  |
MM.02.040.0030.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 1.226,03 |  |
MM.02.040.0030.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 800,29 |  |
MM.02.040.0030.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 1.369,61 |  |
MM.02.040.0030.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 1.696,72 |  |
MM.02.040.0030.h | - oltre 220 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 1.923,94 |  |
MM.02.040.0030.i | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 2.688,03 |  |
MM.02.040.0030.j | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 2.812,88 |  |
MM.02.040.0030.k | - oltre 420 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 3.214,89 |  |
MM.02.040.0030.l | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 5.135,09 |  |
MM.02.040.0030.m | - oltre 710 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 5.347,33 |  |
MM.02.040.0030.n | - oltre 920 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 5.661,95 |  |
MM.02.040.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0040.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 1.347,14 |  |
MM.02.040.0040.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 1.410,81 |  |
MM.02.040.0040.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 2.137,43 |  |
MM.02.040.0040.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 2.434,58 |  |
MM.02.040.0040.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 2.535,71 |  |
MM.02.040.0040.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 2.688,03 |  |
MM.02.040.0040.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.095,08 |  |
MM.02.040.0040.h | - oltre 220 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 5.186,27 |  |
MM.02.040.0040.i | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 6.781,85 |  |
MM.02.040.0040.j | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 7.749,45 |  |
MM.02.040.0040.k | - oltre 420 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 8.951,75 |  |
MM.02.040.0040.l | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 11.006,78 |  |
MM.02.040.0040.m | - oltre 710 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 12.578,64 |  |
MM.02.040.0040.n | - oltre 920 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 17.297,97 |  |
MM.02.040.0050 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0050.a | - fino 130 kW - n° 1 | cad | 16.903,45 |  |
MM.02.040.0050.b | - oltre 130 fino a 160 kW - n° 1 | cad | 17.597,61 |  |
MM.02.040.0050.c | - oltre 160 fino a 210 kW - n° 1 | cad | 19.742,54 |  |
MM.02.040.0050.d | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 23.958,72 |  |
MM.02.040.0050.e | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 30.954,07 |  |
MM.02.040.0050.f | - oltre 250 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 32.044,00 |  |
MM.02.040.0050.g | - oltre 280 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 33.128,95 |  |
MM.02.040.0050.h | - oltre 310 fino a 380 kW - n° 2 | cad | 36.488,66 |  |
MM.02.040.0050.i | - oltre 380 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 38.117,96 |  |
MM.02.040.0050.j | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 46.921,13 |  |
MM.02.040.0050.k | - oltre 480 fino a 550 kW - n° 2 | cad | 51.893,91 |  |
MM.02.040.0050.l | - oltre 550 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 59.168,91 |  |
MM.02.040.0050.m | - oltre 610 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 61.839,46 |  |
MM.02.040.0050.n | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 64.317,73 |  |
MM.02.040.0050.o | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 66.515,09 |  |
MM.02.040.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0060.a | - fino a 130 kW - n° 1 | cad | 822,77 |  |
MM.02.040.0060.b | - oltre 130 fino a 160 kW - n° 1 | cad | 905,17 |  |
MM.02.040.0060.c | - oltre 160 fino a 210 kW - n° 1 | cad | 986,32 |  |
MM.02.040.0060.d | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 1.016,28 |  |
MM.02.040.0060.e | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 1.489,47 |  |
MM.02.040.0060.f | - oltre 250 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 1.646,78 |  |
MM.02.040.0060.g | - oltre 280 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 1.675,49 |  |
MM.02.040.0060.h | - oltre 310 fino a 380 kW - n° 2 | cad | 1.702,95 |  |
MM.02.040.0060.i | - oltre 380 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 1.971,39 |  |
MM.02.040.0060.j | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 2.231,08 |  |
MM.02.040.0060.k | - oltre 480 fino a 550 kW - n° 2 | cad | 2.596,88 |  |
MM.02.040.0060.l | - oltre 550 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 2.985,17 |  |
MM.02.040.0060.m | - oltre 610 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 3.025,12 |  |
MM.02.040.0060.n | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 3.118,75 |  |
MM.02.040.0060.o | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 3.212,40 |  |
MM.02.040.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0070.a | - fino a 210 kW - n° 1 | cad | 603,03 |  |
MM.02.040.0070.b | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 877,70 |  |
MM.02.040.0070.c | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 1.273,47 |  |
MM.02.040.0070.d | - oltre 250 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 1.325,91 |  |
MM.02.040.0070.e | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 1.378,34 |  |
MM.02.040.0070.f | - oltre 480 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 1.430,78 |  |
MM.02.040.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze oltre 800 kW (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0080.a | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 2 | cad | 69.959,70 |  |
MM.02.040.0080.b | - oltre 850 fino a 950 kW - n° 2 | cad | 84.222,57 |  |
MM.02.040.0080.c | - oltre 950 fino a 1060 kW - n° 2 | cad | 88.916,93 |  |
MM.02.040.0080.d | - oltre 1060 fino a 1150 kW - n° 2 | cad | 91.714,81 |  |
MM.02.040.0080.e | - oltre 1150 fino a 1250 kW - n° 4 | cad | 106.565,72 |  |
MM.02.040.0080.f | - oltre 1250 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 112.071,61 |  |
MM.02.040.0080.g | - oltre 1350 fino a 1510 kW - n° 4 | cad | 118.661,19 |  |
MM.02.040.0080.h | - oltre 1510 fino a 1610 kW - n° 4 | cad | 126.199,63 |  |
MM.02.040.0080.i | - oltre 1610 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 142.267,83 |  |
MM.02.040.0080.j | - oltre 1700 fino a 1820 kW - n° 4 | cad | 151.610,35 |  |
MM.02.040.0080.k | - oltre 1820 fino a 1910 kW - n° 4 | cad | 156.936,45 |  |
MM.02.040.0080.l | - oltre 1910 fino a 2000 kW - n° 4 | cad | 159.644,45 |  |
MM.02.040.0080.m | - oltre 2000 fino a 2120 kW - n° 4 | cad | 162.352,44 |  |
MM.02.040.0080.n | - oltre 2120 fino a 2200 kW - n° 4 | cad | 168.400,18 |  |
MM.02.040.0080.o | - oltre 2200 fino a 2300 kW - n° 4 | cad | 171.109,42 |  |
MM.02.040.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze oltre 800 kW (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0090.a | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 1 | cad | 5.010,24 |  |
MM.02.040.0090.b | - oltre 850 fino a 1060 kW - n° 2 | cad | 5.091,38 |  |
MM.02.040.0090.c | - oltre 1060 fino a 1150 kW - n° 2 | cad | 5.177,54 |  |
MM.02.040.0090.d | - oltre 1150 fino a 1250 kW - n° 4 | cad | 6.708,20 |  |
MM.02.040.0090.e | - oltre 1250 fino a 1510 kW - n° 4 | cad | 8.080,29 |  |
MM.02.040.0090.f | - oltre 1510 fino a 1610 kW - n° 4 | cad | 8.886,82 |  |
MM.02.040.0090.g | - oltre 1610 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 9.694,61 |  |
MM.02.040.0090.h | - oltre 1700 fino a 1820 kW - n° 4 | cad | 9.944,31 |  |
MM.02.040.0090.i | - oltre 1820 fino a 2120 kW - n° 4 | cad | 10.101,62 |  |
MM.02.040.0090.j | - oltre 2120 fino a 2200 kW - n° 4 | cad | 10.182,77 |  |
MM.02.040.0090.k | - oltre 2200 fino a 2300 kW - n° 4 | cad | 10.263,92 |  |
MM.02.040.0100 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0100.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 57.015,26 |  |
MM.02.040.0100.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 60.758,26 |  |
MM.02.040.0100.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 66.919,60 |  |
MM.02.040.0100.d | - oltre 640 fino a 710 kW - n° 2 | cad | 71.475,38 |  |
MM.02.040.0100.e | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 2 | cad | 75.748,99 |  |
MM.02.040.0100.f | - oltre 780 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 79.911,49 |  |
MM.02.040.0100.g | - oltre 840 fino a 1020 kW - n° 4 | cad | 93.024,49 |  |
MM.02.040.0100.h | - oltre 1020 fino a 1150 kW - n° 4 | cad | 106.137,48 |  |
MM.02.040.0100.i | - oltre 1150 fino a 1260 kW - n° 4 | cad | 119.250,48 |  |
MM.02.040.0100.j | - oltre 1260 fino a 1360 kW - n° 4 | cad | 132.364,73 |  |
MM.02.040.0100.k | - oltre 1360 fino a 1470 kW - n° 4 | cad | 141.823,36 |  |
MM.02.040.0100.l | - oltre 1470 fino a 1540 kW - n° 4 | cad | 145.919,69 |  |
MM.02.040.0100.m | - oltre 1540 fino a 1600 kW - n° 4 | cad | 149.559,07 |  |
MM.02.040.0100.n | - oltre 1600 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 153.250,88 |  |
MM.02.040.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0110.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 3.164,95 |  |
MM.02.040.0110.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 3.196,16 |  |
MM.02.040.0110.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 3.475,82 |  |
MM.02.040.0110.d | - oltre 640 fino a 710 kW - n° 2 | cad | 4.038,90 |  |
MM.02.040.0110.e | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 2 | cad | 5.010,24 |  |
MM.02.040.0110.f | - oltre 780 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 5.091,38 |  |
MM.02.040.0110.g | - oltre 840 fino a 1020 kW - n° 4 | cad | 5.839,24 |  |
MM.02.040.0110.h | - oltre 1020 fino a 1150 kW - n° 4 | cad | 6.585,84 |  |
MM.02.040.0110.i | - oltre 1150 fino a 1260 kW - n° 4 | cad | 7.332,45 |  |
MM.02.040.0110.j | - oltre 1260 fino a 1470 kW - n° 4 | cad | 8.080,29 |  |
MM.02.040.0110.k | - oltre 1470 fino a 1540 kW - n° 4 | cad | 8.886,82 |  |
MM.02.040.0110.l | - oltre 1540 fino a 1600 kW - n° 4 | cad | 9.694,61 |  |
MM.02.040.0110.m | - oltre 1600 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 9.944,31 |  |
MM.02.040.0120 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.040.0120.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 8.478,57 |  |
MM.02.040.0120.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 8.810,67 |  |
MM.02.040.0120.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 8.886,82 |  |
MM.02.040.0120.d | - oltre 640 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 10.503,64 |  |
MM.02.050 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI |  |  |  |
MM.02.050.0010 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 68 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0010.a | - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2 | cad | 9.723,32 |  |
MM.02.050.0010.b | - oltre 35 fino a 42 kWf - oltre 42 fino a 48 kWt - n° 2 | cad | 10.253,94 |  |
MM.02.050.0010.c | - oltre 42 fino a 50 kWf - oltre 48 fino a 55 kWt - n° 2 | cad | 11.406,30 |  |
MM.02.050.0010.d | - oltre 50 fino a 60 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 12.465,02 |  |
MM.02.050.0010.e | - oltre 60 fino a 75 kWf - oltre 70 fino a 88 kWt - n° 2 | cad | 15.546,32 |  |
MM.02.050.0010.f | - oltre 75 fino a 85 kWf - oltre 88 fino a 100 kWt - n° 2 | cad | 16.563,86 |  |
MM.02.050.0010.g | - oltre 85 fino a 100 kWf - oltre 100 fino a 115 kWt - n° 2 | cad | 18.440,35 |  |
MM.02.050.0010.h | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 20.208,22 |  |
MM.02.050.0020 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0020.a | - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2 | cad | 11.202,80 |  |
MM.02.050.0020.b | - oltre 35 fino a 42 kWf - oltre 42 fino a 48 kWt - n° 2 | cad | 11.578,59 |  |
MM.02.050.0020.c | - oltre 42 fino a 50 kWf - oltre 48 fino a 55 kWt - n° 2 | cad | 12.662,29 |  |
MM.02.050.0020.d | - oltre 50 fino a 60 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 13.588,67 |  |
MM.02.050.0020.e | - oltre 60 fino a 75 kWf - oltre 70 fino a 88 kWt - n° 2 | cad | 16.478,96 |  |
MM.02.050.0020.f | - oltre 75 fino a 85 kWf - oltre 88 fino a 100 kWt - n° 2 | cad | 17.918,47 |  |
MM.02.050.0020.g | - oltre 85 fino a 100 kWf - oltre 100 fino a 115 kWt - n° 2 | cad | 19.717,57 |  |
MM.02.050.0020.h | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 21.817,54 |  |
MM.02.050.0020.i | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 4 | cad | 25.526,83 |  |
MM.02.050.0020.j | - oltre 125 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 4 | cad | 27.956,41 |  |
MM.02.050.0020.k | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 4 | cad | 33.457,30 |  |
MM.02.050.0020.l | - oltre 175 fino a 200 kWf - oltre 200 fino a 230 kWt - n° 4 | cad | 39.693,57 |  |
MM.02.050.0020.m | - oltre 200 fino a 225 kWf - oltre 230 fino a 260 kWt - n° 4 | cad | 41.458,95 |  |
MM.02.050.0020.n | - oltre 225 fino a 250 kWf - oltre 260 fino a 300 kWt - n° 4 | cad | 43.917,24 |  |
MM.02.050.0030 | Aumenti di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0030.a | - oltre 100 fino a 175 kWf - oltre 115 fino a 200 kWt - n° 4 | cad | 1.223,53 |  |
MM.02.050.0030.b | - oltre 175 fino a 250 kWf - oltre 200 fino a 300 kWt - n° 4 | cad | 1.414,56 |  |
MM.02.050.0040 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0040.a | - fino a 35 kWf - fino a 35 kWt - n° 1 | cad | 17.023,30 |  |
MM.02.050.0040.b | - oltre 35 fino a 40 kWf - oltre 35 fino a 42 kWt - n° 1 | cad | 17.346,66 |  |
MM.02.050.0040.c | - oltre 35 fino a 40 kWf - oltre 35 fino a 42 kWt - n° 1 | cad | 19.812,45 |  |
MM.02.050.0040.d | - oltre 52 fino a 66 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 1 | cad | 20.604,00 |  |
MM.02.050.0040.e | - oltre 52 fino a 66 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 23.758,96 |  |
MM.02.050.0040.f | - oltre 66 fino a 90 kWf - oltre 70 fino a 90 kWt - n° 1 | cad | 22.139,66 |  |
MM.02.050.0040.g | - oltre 66 fino a 90 kWf - oltre 70 fino a 90 kWt - n° 2 | cad | 25.526,83 |  |
MM.02.050.0040.h | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 120 kWt - n° 2 | cad | 26.686,69 |  |
MM.02.050.0040.i | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 120 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 28.218,60 |  |
MM.02.050.0040.j | - oltre 130 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 31.655,72 |  |
MM.02.050.0040.k | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 32.447,27 |  |
MM.02.050.0040.l | - oltre 175 fino a 220 kWf - oltre 200 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 40.302,83 |  |
MM.02.050.0040.m | - oltre 220 fino a 250 kWf - oltre 250 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 42.306,67 |  |
MM.02.050.0040.n | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 52.433,26 |  |
MM.02.050.0040.o | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 65.649,88 |  |
MM.02.050.0040.p | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 69.093,24 |  |
MM.02.050.0040.q | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 77.393,27 |  |
MM.02.050.0040.r | - oltre 400 fino a 450 kWf - oltre 430 fino a 480 kWt - n° 4 | cad | 84.177,62 |  |
MM.02.050.0040.s | - oltre 450 fino a 520 kWf - oltre 480 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 90.353,95 |  |
MM.02.050.0040.t | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 104.260,99 |  |
MM.02.050.0050 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatore elicoidale ad inversione di ciclo con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0050.a | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 120 kWt - n° 2 | cad | 3.192,42 |  |
MM.02.050.0050.b | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 120 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 4.006,44 |  |
MM.02.050.0050.c | - oltre 130 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 4.821,71 |  |
MM.02.050.0050.d | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 5.635,73 |  |
MM.02.050.0050.e | - oltre 175 fino a 220 kWf - oltre 200 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 6.449,75 |  |
MM.02.050.0050.f | - oltre 220 fino a 250 kWf - oltre 250 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 7.265,03 |  |
MM.02.050.0050.g | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 8.079,05 |  |
MM.02.050.0050.h | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 8.893,07 |  |
MM.02.050.0050.i | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 9.708,34 |  |
MM.02.050.0050.j | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 10.522,36 |  |
MM.02.050.0050.k | - oltre 400 fino a 450 kWf - oltre 430 fino a 480 kWt - n° 4 | cad | 11.337,63 |  |
MM.02.050.0050.l | - oltre 450 fino a 520 kWf - oltre 480 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 12.151,66 |  |
MM.02.050.0050.m | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 12.965,68 |  |
MM.02.050.0060 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0060.a | - oltre 90 fino a 130 kWf - oltre 90 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 1.725,43 |  |
MM.02.050.0060.b | - oltre 130 fino a 175 kWf - oltre 140 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 2.089,99 |  |
MM.02.050.0060.c | - oltre 175 fino a 250 kWf - oltre 200 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 2.216,09 |  |
MM.02.050.0060.d | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 2.821,61 |  |
MM.02.050.0060.e | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 4.141,28 |  |
MM.02.050.0060.f | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 4.298,59 |  |
MM.02.050.0060.g | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 4.505,84 |  |
MM.02.050.0060.h | - oltre 400 fino a 520 kWf - oltre 430 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 4.820,46 |  |
MM.02.050.0060.i | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 5.347,33 |  |
MM.02.050.0070 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0070.a | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 100 fino a 130 kWt - n° 1 | cad | 28.786,67 |  |
MM.02.050.0070.b | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 130 fino a 160 kWt - n° 1 | cad | 30.920,35 |  |
MM.02.050.0070.c | - oltre 130 fino a 160 kWf - oltre 160 fino a 190 kWt - n° 1 | cad | 32.363,62 |  |
MM.02.050.0070.d | - oltre 160 fino a 220 kWf - oltre 190 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 49.190,90 |  |
MM.02.050.0070.e | - oltre 220 fino a 260 kWf - oltre 250 fino a 300 kWt - n° 2 | cad | 54.534,48 |  |
MM.02.050.0070.f | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 300 fino a 360 kWt - n° 2 | cad | 58.201,33 |  |
MM.02.050.0070.g | - oltre 310 fino a 390 kWf - oltre 360 fino a 440 kWt - n° 2 | cad | 74.247,05 |  |
MM.02.050.0070.h | - oltre 390 fino a 450 kWf - oltre 440 fino a 500 kWt - n° 4 | cad | 90.292,77 |  |
MM.02.050.0070.i | - oltre 450 fino a 500 kWf - oltre 500 fino a 560 kWt - n° 4 | cad | 97.636,45 |  |
MM.02.050.0070.j | - oltre 500 fino a 550 kWf - oltre 560 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 100.616,62 |  |
MM.02.050.0070.k | - oltre 550 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 680 kWt - n° 4 | cad | 103.380,79 |  |
MM.02.050.0070.l | - oltre 600 fino a 650 kWf - oltre 680 fino a 740 kWt - n° 4 | cad | 104.531,91 |  |
MM.02.050.0080 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.050.0080.a | - oltre 90 fino a 130 kWf - oltre 100 fino a 160 kWt - n° 1 | cad | 827,76 |  |
MM.02.050.0080.b | - oltre 130 fino a 160 kWf - oltre 160 fino a 190 kWt - n° 1 | cad | 938,87 |  |
MM.02.050.0080.c | - oltre 160 fino a 260 kWf - oltre 190 fino a 300 kWt - n° 2 | cad | 1.494,46 |  |
MM.02.050.0080.d | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 300 fino a 360 kWt - n° 2 | cad | 1.962,64 |  |
MM.02.050.0080.e | - oltre 310 fino a 390 kWf - oltre 360 fino a 440 kWt - n° 2 | cad | 2.487,01 |  |
MM.02.050.0080.f | - oltre 390 fino a 550 kWf - oltre 440 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 3.011,38 |  |
MM.02.050.0080.g | - oltre 550 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 680 kWt - n° 4 | cad | 3.780,46 |  |
MM.02.050.0080.h | - oltre 600 fino a 650 kWf - oltre 680 fino a 740 kWt - n° 4 | cad | 3.932,78 |  |
MM.02.060 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI |  |  |  |
MM.02.060.0010 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori centrifughi ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
MM.02.060.0010.a | - fino a 19 kWf - fino a 22 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 5.895,42 |  |
MM.02.060.0010.b | - oltre 19 fino a 22 kWf - oltre 22 fino a 25 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 6.187,57 |  |
MM.02.060.0010.c | - oltre 22 fino a 26 kWf - oltre 25 fino a 30 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.051,53 |  |
MM.02.060.0010.d | - oltre 26 fino a 32 kWf - oltre 30 fino a 36 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.870,54 |  |
MM.02.060.0010.e | - oltre 32 fino a 38 kWf - oltre 36 fino a 44 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.614,75 |  |
MM.02.060.0010.f | - oltre 38 fino a 45 kWf - oltre 44 fino a 52 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 11.141,61 |  |
MM.02.060.0010.g | - oltre 45 fino a 55 kWf - oltre 52 fino a 62 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 12.201,60 |  |
MM.02.060.0010.h | - oltre 55 fino a 66 kWf - oltre 62 fino a 74 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 13.547,48 |  |
MM.02.060.0010.i | - oltre 66 fino a 80 kWf - oltre 74 fino a 90 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 15.471,41 |  |
MM.02.060.0010.j | - oltre 80 fino a 100 kWf - oltre 90 fino a 110 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 18.261,82 |  |
MM.02.060.0010.k | - oltre 100 fino a 110 kWf - oltre 110 fino a 130 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 19.660,14 |  |
MM.02.060.0010.l | - oltre 120 fino a 140 kWf - oltre 130 fino a 150 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 28.437,09 |  |
MM.02.060.0010.m | - oltre 140 fino a 160 kWf - oltre 150 fino a 170 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 31.176,30 |  |
MM.02.060.0010.n | - oltre 160 fino a 200 kWf - oltre 170 fino a 220 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 38.206,60 |  |
MM.02.060.0010.o | - oltre 200 fino a 250 kWf - oltre 220 fino a 270 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 44.892,32 |  |
MM.02.070 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA |  |  |  |
MM.02.070.0010 | Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo, in esecuzione "package", composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 60 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - kWt: potenza termica con acqua calda °C da 40 a 45 e acqua raffreddamento °C da 7 a 12 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.070.0010.a | - fino a 45 kWf - fino a 50 kWt - n° 2 | cad | 6.690,72 |  |
MM.02.070.0010.b | - oltre 45 fino a 52 kWf - oltre 60 fino a 62 kWt - n° 2 | cad | 7.431,07 |  |
MM.02.070.0010.c | - oltre 52 fino a 62 kWf - oltre 62 fino a 75 kWt - n° 2 | cad | 7.800,63 |  |
MM.02.070.0010.d | - oltre 62 fino a 75 kWf - oltre 75 fino a 90 kWt - n° 2 | cad | 8.727,02 |  |
MM.02.070.0010.e | - oltre 75 fino a 90 kWf - oltre 90 fino a 110 kWt - n° 2 | cad | 10.993,05 |  |
MM.02.070.0010.f | - oltre 90 fino a 115 kWf - oltre 110 fino a 135 kWt - n° 2 | cad | 11.641,01 |  |
MM.02.070.0010.g | - oltre 115 fino a 140 kWf - oltre 135 fino a 160 kWt - n° 2 | cad | 13.167,94 |  |
MM.02.070.0010.h | - oltre 140 fino a 165 kWf - oltre 160 fino a 185 kWt - n° 4 | cad | 16.267,96 |  |
MM.02.070.0010.i | - oltre 165 fino a 190 kWf - oltre 185 fino a 210 kWt - n° 4 | cad | 17.660,04 |  |
MM.02.070.0020 | Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo, in esecuzione "package", composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 60 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - kWt: potenza termica con acqua calda °C da 40 a 45 e acqua raffreddamento °C da 7 a 12 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
MM.02.070.0020.a | - fino a 50 kWf - fino a 58 kWt - n° 1 | cad | 10.549,83 |  |
MM.02.070.0020.b | - oltre 50 fino a 75 kWf - oltre 58 fino a 90 kWt - n° 1 | cad | 12.493,75 |  |
MM.02.070.0020.c | - oltre 75 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 130 kWt - n° 1 | cad | 13.463,82 |  |
MM.02.070.0020.d | - oltre 75 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 130 kWt - n° 2 | cad | 16.425,27 |  |
MM.02.070.0020.e | - oltre 110 fino a 150 kWf - oltre 130 fino a 170 kWt - n° 1 | cad | 14.990,75 |  |
MM.02.070.0020.f | - oltre 110 fino a 150 kWf - oltre 130 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 17.675,02 |  |
MM.02.070.0020.g | - oltre 150 fino a 220 kWf - oltre 170 fino a 260 kWt - n° 2 | cad | 21.421,76 |  |
MM.02.070.0020.h | - oltre 220 fino a 260 kWf - oltre 260 fino a 320 kWt - n° 2 | cad | 23.365,68 |  |
MM.02.070.0020.i | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 320 fino a 380 kWt - n° 2 | cad | 25.123,57 |  |
MM.02.070.0020.j | - oltre 310 fino a 360 kWf - oltre 380 fino a 440 kWt - n° 3 | cad | 34.376,20 |  |
MM.02.070.0020.k | - oltre 360 fino a 420 kWf - oltre 440 fino a 520 kWt - n° 3 | cad | 37.383,84 |  |
MM.02.070.0020.l | - oltre 420 fino a 520 kWf - oltre 520 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 45.340,53 |  |
MM.02.070.0020.m | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 720 kWt - n° 4 | cad | 49.596,67 |  |
MM.02.070.0020.n | - oltre 600 fino a 710 kWf - oltre 720 fino a 840 kWt - n° 6 | cad | 61.024,18 |  |
MM.02.070.0020.o | - oltre 710 fino a 780 kWf - oltre 840 fino a 940 kWt - n° 6 | cad | 62.180,29 |  |
MM.02.070.0020.p | - oltre 780 fino a 830 kWf - oltre 940 fino a 1040 kWt - n° 6 | cad | 66.530,07 |  |
MM.02.070.0020.q | - oltre 830 fino a 920 kWf - oltre 1040 fino a 1140 kWt - n° 6 | cad | 73.237,01 |  |
MM.02.070.0020.r | - oltre 920 fino a 1030 kWf - oltre 1140 fino a 1240 kWt - n° 8 | cad | 80.917,78 |  |
MM.02.070.0020.s | - oltre 1030 fino a 1110 kWf - oltre 1240 fino a 1340 kWt - n° 8 | cad | 84.804,37 |  |
MM.02.070.0020.t | - oltre 1110 fino a 1200 kWf - oltre 1340 fino a 1440 kWt - n° 8 | cad | 88.737,14 |  |
MM.02.080 | ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE |  |  |  |
MM.02.080.0010 | Refrigeratori d'acqua ad assorbimento a metano/GPL condensati ad aria in costruzione modulare monoblocco da esterno. Composizione di ciascun modulo: pompa oleodinamica a pistone; evaporatore di tipo chiuso; condensatore con ventilatore elicoidale a controllo elettronico della velocità; circuito frigorifero ermetico ad acqua-ammoniaca con strumentazione e accessori vari; bruciatore a pre-miscelazione a bassa emissione di NOx e CO; pannellatura in lamiera zincata e verniciata con coibentazione. Completi di: quadro elettrico e microprocessore di regolazione e controllo per gestione anche a distanza, kit supporti antivibranti, manicotti con presa pressione, giunti antivibranti. Versioni previste: - STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 64 a m 5; - SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 61 a m 5; Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35): |  |  |  |
MM.02.080.0010.a | - versione standard - fino a 18 kW | cad | 8.761,97 |  |
MM.02.080.0010.b | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kW | cad | 17.957,18 |  |
MM.02.080.0010.c | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kW | cad | 26.950,12 |  |
MM.02.080.0010.d | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kW | cad | 35.318,82 |  |
MM.02.080.0010.e | - versione standard - oltre 72 fino a 90 kW | cad | 43.543,94 |  |
MM.02.080.0010.f | - versione silenziata - fino a 18 kW | cad | 9.829,45 |  |
MM.02.080.0010.g | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kW | cad | 20.294,37 |  |
MM.02.080.0010.h | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kW | cad | 30.483,38 |  |
MM.02.080.0010.i | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kW | cad | 39.998,20 |  |
MM.02.080.0010.j | - versione silenziata - oltre 72 fino a 80 kW | cad | 49.396,91 |  |
MM.02.080.0020 | Refrigeratori - riscaldatori alternati d'acqua ad assorbimento a metano/GPL condensati ad aria in costruzione modulare monoblocco da esterno. Composizione di ciascun modulo: pompa oleodinamica a pistone; evaporatore di tipo chiuso; condensatore con ventilatore elicoidale a controllo elettronico della velocità; circuito frigorifero ermetico ad acqua-ammoniaca con strumentazione e accessori vari; bruciatore a pre-miscelazione a bassa emissione di NOx e CO; pannellatura in lamiera zincata e verniciata con coibentazione. Completi di: quadro elettrico e microprocessore di regolazione e controllo per gestione anche a distanza, kit supporti antivibranti, manicotti con presa pressione, giunti antivibranti. Versioni previste: - STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 64 a m 5; - SILENZIATO con pressione sonora massima dB(A) 61 a m 5; Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica): |  |  |  |
MM.02.080.0020.a | - versione standard - fino a 18kWf - fino a 35 kWt | cad | 11.250,24 |  |
MM.02.080.0020.b | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kWf - fino a 35 kWt | cad | 20.673,92 |  |
MM.02.080.0020.c | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 23.242,08 |  |
MM.02.080.0020.d | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - fino a 35 kWt | cad | 29.691,83 |  |
MM.02.080.0020.e | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 32.260,00 |  |
MM.02.080.0020.f | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 34.828,16 |  |
MM.02.080.0020.g | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - fino a 35 kWt | cad | 38.101,72 |  |
MM.02.080.0020.h | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 40.669,89 |  |
MM.02.080.0020.i | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 43.238,05 |  |
MM.02.080.0020.j | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 105 fino a 140 kWt | cad | 45.806,22 |  |
MM.02.080.0020.k | - versione silenziata - fino a 18 kWf - fino a 35 kWt | cad | 12.407,59 |  |
MM.02.080.0020.l | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kWf - fino a 35 kWt | cad | 22.872,52 |  |
MM.02.080.0020.m | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 25.440,69 |  |
MM.02.080.0020.n | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - fino a 35 kWt | cad | 32.990,36 |  |
MM.02.080.0020.o | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 35.558,53 |  |
MM.02.080.0020.p | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 38.125,45 |  |
MM.02.080.0020.q | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - fino a 35 kWt | cad | 42.498,94 |  |
MM.02.080.0020.r | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 45.067,11 |  |
MM.02.080.0020.s | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 47.634,03 |  |
MM.02.080.0020.t | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 105 fino a 140 kWt | cad | 50.202,19 |  |
MM.02.090 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
MM.02.090.0010 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in acciaio zincato a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; VASCA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0010.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 5.408,50 |  |
MM.02.090.0010.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 6.645,77 |  |
MM.02.090.0010.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 7.587,14 |  |
MM.02.090.0010.d | - oltre 200 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 8.881,83 |  |
MM.02.090.0010.e | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 10.934,36 |  |
MM.02.090.0010.f | - oltre 360 fino a 440 kW - n° 1 | cad | 12.800,88 |  |
MM.02.090.0010.g | - oltre 440 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 15.357,80 |  |
MM.02.090.0010.h | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 15.682,41 |  |
MM.02.090.0010.i | - oltre 700 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 22.904,98 |  |
MM.02.090.0010.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 25.295,86 |  |
MM.02.090.0010.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 27.981,38 |  |
MM.02.090.0010.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 34.664,61 |  |
MM.02.090.0010.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 37.719,68 |  |
MM.02.090.0010.n | - oltre 1700 fino a 1900 kW - n° 1 | cad | 39.789,70 |  |
MM.02.090.0010.o | - oltre 1900 fino a 2100 kW - n° 2 | cad | 46.584,03 |  |
MM.02.090.0010.p | - oltre 2100 fino a 2400 kW - n° 2 | cad | 52.012,51 |  |
MM.02.090.0010.q | - oltre 2100 fino a 2400 kW - n° 2 | cad | 51.225,96 |  |
MM.02.090.0010.r | - oltre 2700 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 64.697,27 |  |
MM.02.090.0010.s | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 73.055,98 |  |
MM.02.090.0020 | Aumenti di prezzo per versione SILENZIATA con silenziatori, lunghezza m 1, lato aspirazione e lato espulsione, inclusa eventuale maggiorazione dei ventilatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0020.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 2.861,56 |  |
MM.02.090.0020.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 3.780,46 |  |
MM.02.090.0020.c | - oltre 150 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 4.810,48 |  |
MM.02.090.0020.d | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 6.277,46 |  |
MM.02.090.0020.e | - oltre 360 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 6.799,33 |  |
MM.02.090.0020.f | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 8.815,66 |  |
MM.02.090.0020.g | - oltre 700 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 11.541,13 |  |
MM.02.090.0020.h | - oltre 1300 fino a 1900 kW - n° 1 | cad | 16.034,49 |  |
MM.02.090.0020.i | - oltre 1900 fino a 2700 kW - n° 2 | cad | 20.868,68 |  |
MM.02.090.0020.j | - oltre 2700 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 25.700,38 |  |
MM.02.090.0020.k | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 30.957,81 |  |
MM.02.090.0030 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori ASSIALI composte da: VASCA IN ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con alette aspiranti antivento, portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0030.a | - fino a 600 kW - n° 1 | cad | 9.483,61 |  |
MM.02.090.0030.b | - oltre 600 fino a 750 kW - n° 1 | cad | 11.814,56 |  |
MM.02.090.0030.c | - oltre 750 fino a 900 kW - n° 1 | cad | 13.744,74 |  |
MM.02.090.0030.d | - oltre 900 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 16.837,27 |  |
MM.02.090.0030.e | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 17.729,95 |  |
MM.02.090.0030.f | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 18.553,96 |  |
MM.02.090.0030.g | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 19.446,64 |  |
MM.02.090.0030.h | - oltre 1700 fino a 2000 kW - n° 2 | cad | 29.527,03 |  |
MM.02.090.0030.i | - oltre 2000 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 33.312,48 |  |
MM.02.090.0030.j | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 34.526,02 |  |
MM.02.090.0030.k | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 37.876,99 |  |
MM.02.090.0030.l | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 41.585,04 |  |
MM.02.090.0040 | Aumenti di prezzo per aggiunta di DISPOSITIVI DI ACCESSO alle parti superiori secondo normativa antinfortunistica, costruiti in acciaio zincato a bagno e comprendenti: per modelli piccoli, scale portatili; per modelli maggiori, scale alla marinara e passarelle fisse con protezioni e parapetti. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0040.a | - fino a 600 kW - n° 1 | cad | 1.669,25 |  |
MM.02.090.0040.b | - oltre 600 fino a 900 kW - n° 1 | cad | 1.786,61 |  |
MM.02.090.0040.c | - oltre 900 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 2.012,58 |  |
MM.02.090.0040.d | - oltre 1100 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 2.322,21 |  |
MM.02.090.0040.e | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 3.076,30 |  |
MM.02.090.0040.f | - oltre 2300 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 3.699,31 |  |
MM.02.090.0040.g | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 3.931,53 |  |
MM.02.090.0050 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori ASSIALI composte da: vasca in VETRORESINA con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con alette aspiranti antivento, portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in VETRORESINA ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0050.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 5.564,57 |  |
MM.02.090.0050.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 6.281,21 |  |
MM.02.090.0050.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 6.569,61 |  |
MM.02.090.0050.d | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 11.787,09 |  |
MM.02.090.0050.e | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 12.356,41 |  |
MM.02.090.0050.f | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 16.250,48 |  |
MM.02.090.0050.g | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 16.872,23 |  |
MM.02.090.0050.h | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 18.561,46 |  |
MM.02.090.0050.i | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 20.786,28 |  |
MM.02.090.0050.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 21.918,67 |  |
MM.02.090.0050.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 22.948,68 |  |
MM.02.090.0050.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 34.478,58 |  |
MM.02.090.0050.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 36.228,97 |  |
MM.02.090.0050.n | - oltre 1700 fino a 2000 kW - n° 2 | cad | 40.884,64 |  |
MM.02.090.0050.o | - oltre 2000 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 43.082,00 |  |
MM.02.090.0050.p | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 44.957,24 |  |
MM.02.090.0050.q | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 3 | cad | 60.984,23 |  |
MM.02.090.0050.r | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 67.472,69 |  |
MM.02.090.0060 | Aumenti di prezzo per aggiunta di DISPOSITIVI DI ACCESSO alle parti superiori secondo normativa antinfortunistica, costruiti in acciaio zincato a bagno e comprendenti: per modelli piccoli, scale portatili; per modelli maggiori, scale alla marinara e passarelle fisse con protezioni e parapetti. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0060.a | - fino a 800 kW - n° 1 | cad | 1.865,26 |  |
MM.02.090.0060.b | - oltre 800 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 2.322,21 |  |
MM.02.090.0060.c | - oltre 1300 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 2.781,66 |  |
MM.02.090.0060.d | - oltre 1700 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 3.699,31 |  |
MM.02.090.0060.e | - oltre 2600 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 5.072,66 |  |
MM.02.090.0070 | Torri di raffreddamento a circuito CHIUSO con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in acciaio zincato a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; vasca in ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pompa di ricircolo con motore elettrico IP 55; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; batteria di scambio termico in tubi d'acciaio zincata a bagno; separatore di gocce in acciaio zincato a bagno o in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0070.a | - fino a 150 kW - n° 1 | cad | 12.207,83 |  |
MM.02.090.0070.b | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 14.383,97 |  |
MM.02.090.0070.c | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 17.944,70 |  |
MM.02.090.0070.d | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 26.898,94 |  |
MM.02.090.0070.e | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 30.699,37 |  |
MM.02.090.0070.f | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 36.014,23 |  |
MM.02.090.0070.g | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 39.152,96 |  |
MM.02.090.0070.h | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 50.963,77 |  |
MM.02.090.0070.i | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 54.424,61 |  |
MM.02.090.0070.j | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 54.993,93 |  |
MM.02.090.0070.k | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 78.128,63 |  |
MM.02.090.0070.l | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 79.198,60 |  |
MM.02.090.0070.m | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 97.738,83 |  |
MM.02.090.0070.n | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 105.649,32 |  |
MM.02.090.0070.o | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 149.671,43 |  |
MM.02.090.0070.p | - oltre 3000 fino a 3500 kW - n° 4 | cad | 160.803,06 |  |
MM.02.090.0080 | Aumenti di prezzo per versione SILENZIATA con silenziatori, lunghezza m 1, lato aspirazione e lato espulsione, inclusa eventuale maggiorazione dei ventilatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0080.a | - fino a 200 kW - n° 1 | cad | 5.311,12 |  |
MM.02.090.0080.b | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 7.459,79 |  |
MM.02.090.0080.c | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 9.111,55 |  |
MM.02.090.0080.d | - oltre 400 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 9.765,77 |  |
MM.02.090.0080.e | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 11.155,35 |  |
MM.02.090.0080.f | - oltre 950 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 13.567,46 |  |
MM.02.090.0080.g | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 15.457,68 |  |
MM.02.090.0080.h | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 17.637,57 |  |
MM.02.090.0080.i | - oltre 1700 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 26.194,78 |  |
MM.02.090.0080.j | - oltre 2600 fino a 3500 kW - n° 2 | cad | 29.669,35 |  |
MM.02.090.0090 | Torri di raffreddamento a circuito chiuso con ventilatori ASSIALI composte da: vasca in ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pompa di ricircolo con motore elettrico IP 55; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; batteria di scambio termico in tubi d'acciaio zincata a bagno; separatore di gocce in acciaio zincato a bagno o in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0090.a | - fino a 400 kW - n° 1 | cad | 27.417,06 |  |
MM.02.090.0090.b | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 30.308,59 |  |
MM.02.090.0090.c | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 33.453,56 |  |
MM.02.090.0090.d | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 44.481,56 |  |
MM.02.090.0090.e | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 46.561,56 |  |
MM.02.090.0090.f | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 50.400,70 |  |
MM.02.090.0090.g | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 54.430,86 |  |
MM.02.090.0090.h | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 62.149,09 |  |
MM.02.090.0090.i | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 70.703,81 |  |
MM.02.090.0090.j | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 100.801,39 |  |
MM.02.090.0090.k | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 108.869,20 |  |
MM.02.090.0090.l | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 124.299,42 |  |
MM.02.090.0090.m | - oltre 3000 fino a 3500 kW - n° 4 | cad | 135.429,79 |  |
MM.02.090.0100 | Torri di raffreddamento a circuito aperto con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in ACCIAIO INOX a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; vasca in acciaio inox con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in acciaio inox; tubazioni di spruzzamento in acciaio inox con ugelli in gomma o resina; involucro in acciaio inox con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO INOX; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
MM.02.090.0100.a | - kW fino a 100 - n° 1 | cad | 9.734,56 |  |
MM.02.090.0100.b | - kW oltre 100 fino a 150 - n° 1 | cad | 11.961,88 |  |
MM.02.090.0100.c | - kW oltre 150 fino a 200 - n° 1 | cad | 13.656,09 |  |
MM.02.090.0100.d | - kW oltre 200 fino a 280 - n° 1 | cad | 15.985,79 |  |
MM.02.090.0100.e | - kW oltre 280 fino a 360 - n° 1 | cad | 19.682,61 |  |
MM.02.090.0100.f | - kW oltre 360 fino a 440 - n° 1 | cad | 23.042,32 |  |
MM.02.090.0100.g | - kW oltre 440 fino a 550 - n° 1 | cad | 27.643,04 |  |
MM.02.090.0100.h | - kW oltre 550 fino a 700 - n° 1 | cad | 28.227,34 |  |
MM.02.090.0100.i | - kW oltre 700 fino a 950 - n° 1 | cad | 41.227,97 |  |
MM.02.090.0100.j | - kW oltre 950 fino a 1100 - n° 1 | cad | 45.531,55 |  |
MM.02.090.0100.k | - kW oltre 1100 fino a 1300 - n° 1 | cad | 50.366,99 |  |
MM.02.090.0100.l | - kW oltre 1300 fino a 1500 - n° 1 | cad | 62.396,29 |  |
MM.02.090.0100.m | - kW oltre 1500 fino a 1700 - n° 1 | cad | 67.895,93 |  |