Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1M.16 - Verniciature, isolamenti e coibentazioni

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1M.16 | VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI |  |  |  |
1M.16.010 | VERNICIATURE Vedi Listino delle Opere Compiute Civili, codice: 1C.24.350 |  |  |  |
1M.16.020 | ISOLAMENTI ACUSTICI |  |  |  |
1M.16.020.0010 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano, bugnati, resistenza alla fiamma classe 2, incollati all'interno di canali o macchine. I prezzi unitari includono una maggiorazione per adesivi e sfridi, e devono essere applicati alle superfici di incollaggio. Tipologie e spessori: |  |  |  |
1M.16.020.0010.a | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 50 mm | m² | 40,36 |  | 30,18
1M.16.020.0010.b | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 70 mm | m² | 47,66 |  | 25,56
1M.16.020.0010.c | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 100 mm | m² | 55,78 |  | 21,84
1M.16.020.0010.d | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 50 mm | m² | 25,76 |  | 47,28
1M.16.020.0010.e | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 70 mm | m² | 32,25 |  | 37,77
1M.16.020.0010.f | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 100 mm | m² | 38,74 |  | 31,44
1M.16.020.0020 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano con lamina di piombo, resistenza alla fiamma classe 2, incollati a tubi, canali o macchine. I prezzi unitari includono una maggiorazione per adesivi e sfridi, e devono essere applicati alle superfici di incollaggio. Spessori: |  |  |  |
1M.16.020.0020.a | - sp. 8 mm | m² | 22,28 |  | 54,67
1M.16.020.0020.b | - sp. 10 mm | m² | 23,00 |  | 52,96
1M.16.020.0020.c | - sp. 12 mm | m² | 23,80 |  | 51,18
1M.16.020.0020.d | - sp. 14 mm | m² | 24,54 |  | 49,63
1M.16.020.0020.e | - sp. 20 mm | m² | 26,49 |  | 45,98
1M.16.020.0020.f | - sp. 25 mm | m² | 28,45 |  | 42,81
1M.16.020.0020.g | - sp. 30 mm | m² | 30,39 |  | 40,08
1M.16.020.0030 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano con lamina di piombo, resistenza alla fiamma classe 2, incollati a tubi, canali o macchine. I prezzi unitari includono una maggiorazione per adesivi e sfridi, e devono essere applicati alle superfici di incollaggio. Spessori: |  |  |  |
1M.16.020.0030.a | - sp. 21 mm | m² | 61,05 |  | 27,93
1M.16.020.0030.b | - sp. 26 mm | m² | 65,92 |  | 25,86
1M.16.020.0030.c | - sp. 31 mm | m² | 69,17 |  | 24,65
1M.16.020.0030.d | - sp. 46 mm | m² | 74,04 |  | 23,03
1M.16.030 | COIBENTAZIONI PER CANALI |  |  |  |
1M.16.030.0010 | Coibentazione per canali con materassino in lana di vetro densità minima 20 kg/m³ su carta alluminio e rete metallica zincata. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori materassino: |  |  |  |
1M.16.030.0010.a | - sp. 25 mm | m² | 13,49 |  | 47,00
1M.16.030.0010.b | - sp. 30 mm | m² | 13,70 |  | 46,28
1M.16.030.0010.c | - sp. 40 mm | m² | 13,90 |  | 45,61
1M.16.030.0010.d | - sp. 50 mm | m² | 14,12 |  | 44,90
1M.16.030.0020 | Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: |  |  |  |
1M.16.030.0020.a | - sp. 13 mm | m² | 49,91 |  | 34,16
1M.16.030.0020.b | - sp. 19 mm | m² | 62,69 |  | 27,98
1M.16.030.0020.c | - sp. 25 mm | m² | 76,03 |  | 24,36
1M.16.030.0020.d | - sp. 32 mm | m² | 92,55 |  | 21,05
1M.16.030.0030 | Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: |  |  |  |
1M.16.030.0030.a | - sp. 13 mm | m² | 30,16 |  | 56,53
1M.16.030.0030.b | - sp. 19 mm | m² | 34,83 |  | 50,36
1M.16.030.0030.c | - sp. 25 mm | m² | 39,55 |  | 46,83
1M.16.030.0030.d | - sp. 32 mm | m² | 42,98 |  | 45,32
1M.16.030.0040 | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture, spessore lamierino: |  |  |  |
1M.16.030.0040.a | - lamierino in alluminio, sp. 0,6 mm | m² | 33,81 |  | 47,56
1M.16.030.0040.b | - lamierino in alluminio, sp. 0,7 mm | m² | 35,12 |  | 45,79
1M.16.030.0040.c | - lamierino in alluminio, sp. 0,8 mm | m² | 36,77 |  | 43,73
1M.16.040 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC |  |  |  |
1M.16.040.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0010.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 8,24 |  | 59,10
1M.16.040.0010.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 9,41 |  | 56,96
1M.16.040.0010.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 9,75 |  | 54,97
1M.16.040.0010.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 10,47 |  | 51,19
1M.16.040.0010.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 10,92 |  | 49,08
1M.16.040.0010.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 12,30 |  | 43,58
1M.16.040.0010.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 13,65 |  | 35,68
1M.16.040.0010.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 15,47 |  | 31,48
1M.16.040.0010.i | - 9 mm, oltre DN80 | m² | 47,32 |  | 36,03
1M.16.040.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0020.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 9,59 |  | 55,89
1M.16.040.0020.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 10,09 |  | 53,12
1M.16.040.0020.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 10,78 |  | 49,72
1M.16.040.0020.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 11,51 |  | 46,57
1M.16.040.0020.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 12,05 |  | 44,48
1M.16.040.0020.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 14,82 |  | 39,47
1M.16.040.0020.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 16,49 |  | 35,48
1M.16.040.0020.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 18,61 |  | 31,43
1M.16.040.0020.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 52,50 |  | 31,56
1M.16.040.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0030.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 12,96 |  | 41,36
1M.16.040.0030.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 13,70 |  | 39,12
1M.16.040.0030.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 14,96 |  | 35,83
1M.16.040.0030.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 17,88 |  | 32,72
1M.16.040.0030.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 19,16 |  | 30,53
1M.16.040.0030.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 22,56 |  | 28,10
1M.16.040.0030.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 27,08 |  | 25,18
1M.16.040.0030.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 28,96 |  | 23,55
1M.16.040.0030.i | - 19 mm, oltre DN80 | m² | 63,55 |  | 22,99
1M.16.040.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0040.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 18,39 |  | 29,15
1M.16.040.0040.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 19,00 |  | 28,21
1M.16.040.0040.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 20,45 |  | 26,21
1M.16.040.0040.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 24,48 |  | 23,90
1M.16.040.0040.e | - 25 x 48 mm - DN40 | m | 26,38 |  | 22,18
1M.16.040.0040.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 30,64 |  | 20,69
1M.16.040.0040.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 40,01 |  | 17,05
1M.16.040.0040.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 46,96 |  | 14,52
1M.16.040.0040.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 77,04 |  | 18,96
1M.16.040.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0050.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 21,31 |  | 25,15
1M.16.040.0050.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 22,57 |  | 23,75
1M.16.040.0050.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 24,17 |  | 22,18
1M.16.040.0050.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 28,94 |  | 20,21
1M.16.040.0050.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 31,15 |  | 18,78
1M.16.040.0050.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 37,46 |  | 16,92
1M.16.040.0050.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 44,41 |  | 15,36
1M.16.040.0050.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 48,49 |  | 14,06
1M.16.040.0050.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 94,05 |  | 15,53
1M.16.050 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 3000 |  |  |  |
1M.16.050.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 7,36 |  | 72,83
1M.16.050.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 7,51 |  | 71,37
1M.16.050.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 7,70 |  | 69,61
1M.16.050.0010.d | - 6 x 42 mm - DN32 | m | 7,87 |  | 68,11
1M.16.050.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 7,50 |  | 71,47
1M.16.050.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 7,78 |  | 68,89
1M.16.050.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 7,90 |  | 67,85
1M.16.050.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 8,70 |  | 67,24
1M.16.050.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 8,87 |  | 65,95
1M.16.050.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 9,99 |  | 63,46
1M.16.050.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 11,25 |  | 60,62
1M.16.050.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 11,94 |  | 57,12
1M.16.050.0020.i | - 9 x 114 mm - DN100 | m | 14,70 |  | 49,73
1M.16.050.0020.j | - 9 x 140 mm - DN125 | m | 18,54 |  | 42,07
1M.16.050.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 7,80 |  | 68,72
1M.16.050.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 8,07 |  | 66,42
1M.16.050.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 8,29 |  | 64,66
1M.16.050.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 9,16 |  | 63,86
1M.16.050.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 9,39 |  | 62,30
1M.16.050.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 10,82 |  | 58,60
1M.16.050.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 12,03 |  | 56,69
1M.16.050.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 13,01 |  | 52,42
1M.16.050.0030.i | - 13 x 114 mm - DN100 | m | 15,70 |  | 46,56
1M.16.050.0030.j | - 13 x 140 mm - DN125 | m | 20,60 |  | 37,86
1M.16.050.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 9,16 |  | 58,52
1M.16.050.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 9,54 |  | 56,18
1M.16.050.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 10,20 |  | 52,55
1M.16.050.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 11,48 |  | 50,96
1M.16.050.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 11,94 |  | 48,99
1M.16.050.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 13,63 |  | 46,52
1M.16.050.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 15,77 |  | 43,25
1M.16.050.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 16,43 |  | 41,51
1M.16.050.0040.i | - 19 x 114 mm - DN100 | m | 20,92 |  | 34,94
1M.16.050.0040.j | - 19 x 140 mm - DN125 | m | 25,70 |  | 30,35
1M.16.060 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 5000 |  |  |  |
1M.16.060.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 7,87 |  | 68,11
1M.16.060.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 8,16 |  | 65,69
1M.16.060.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 8,39 |  | 63,89
1M.16.060.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 8,11 |  | 66,09
1M.16.060.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 8,67 |  | 61,82
1M.16.060.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 8,69 |  | 61,68
1M.16.060.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 9,77 |  | 59,88
1M.16.060.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 10,07 |  | 58,09
1M.16.060.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 11,56 |  | 54,84
1M.16.060.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 13,43 |  | 50,78
1M.16.060.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 14,63 |  | 46,62
1M.16.060.0020.i | - 9 mm, oltre DN80 | m² | 38,54 |  | 37,91
1M.16.060.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 8,58 |  | 62,47
1M.16.060.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 8,90 |  | 60,22
1M.16.060.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 9,35 |  | 57,33
1M.16.060.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 10,45 |  | 55,98
1M.16.060.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 10,79 |  | 54,22
1M.16.060.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 12,82 |  | 49,45
1M.16.060.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 14,51 |  | 47,00
1M.16.060.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 15,88 |  | 42,95
1M.16.060.0030.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 42,28 |  | 34,56
1M.16.060.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 10,78 |  | 49,72
1M.16.060.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 11,26 |  | 47,60
1M.16.060.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 12,08 |  | 44,37
1M.16.060.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 14,19 |  | 41,23
1M.16.060.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 15,04 |  | 38,90
1M.16.060.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 17,46 |  | 36,31
1M.16.060.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 20,61 |  | 33,09
1M.16.060.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 21,82 |  | 31,26
1M.16.060.0040.i | - 19 mm, DN80 | m² | 50,51 |  | 28,92
1M.16.060.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0050.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 12,87 |  | 41,65
1M.16.060.0050.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 13,78 |  | 38,90
1M.16.060.0050.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 15,37 |  | 34,87
1M.16.060.0050.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 17,73 |  | 32,99
1M.16.060.0050.e | - 25 x 48 mm - DN42 | m | 19,02 |  | 30,76
1M.16.060.0050.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 22,37 |  | 28,34
1M.16.060.0050.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 26,84 |  | 25,41
1M.16.060.0050.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 28,69 |  | 23,77
1M.16.060.0050.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 59,02 |  | 24,75
1M.16.060.0060 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0060.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 16,20 |  | 33,09
1M.16.060.0060.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 17,01 |  | 31,51
1M.16.060.0060.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 18,05 |  | 29,70
1M.16.060.0060.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 21,35 |  | 27,40
1M.16.060.0060.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 22,86 |  | 25,59
1M.16.060.0060.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 27,19 |  | 23,32
1M.16.060.0060.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 31,85 |  | 21,41
1M.16.060.0060.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 34,63 |  | 19,69
1M.16.060.0060.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 67,34 |  | 21,70
1M.16.070 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 7000 |  |  |  |
1M.16.070.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 8,45 |  | 63,43
1M.16.070.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 8,91 |  | 60,16
1M.16.070.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 9,25 |  | 57,95
1M.16.070.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 8,86 |  | 60,50
1M.16.070.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 9,41 |  | 56,96
1M.16.070.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 9,75 |  | 54,97
1M.16.070.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 11,09 |  | 52,75
1M.16.070.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 11,54 |  | 50,69
1M.16.070.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 13,48 |  | 47,03
1M.16.070.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 16,08 |  | 42,41
1M.16.070.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 17,91 |  | 38,08
1M.16.070.0020.i | - 9 mm, DN80 | m² | 41,95 |  | 34,83
1M.16.070.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 9,59 |  | 55,89
1M.16.070.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 10,09 |  | 53,12
1M.16.070.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 10,78 |  | 49,72
1M.16.070.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 12,12 |  | 48,27
1M.16.070.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 12,66 |  | 46,21
1M.16.070.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 15,41 |  | 41,14
1M.16.070.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 17,70 |  | 38,53
1M.16.070.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 19,82 |  | 34,41
1M.16.070.0030.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 47,32 |  | 30,87
1M.16.070.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 12,96 |  | 41,36
1M.16.070.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 13,70 |  | 39,12
1M.16.070.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 14,96 |  | 35,83
1M.16.070.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 17,88 |  | 32,72
1M.16.070.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 19,16 |  | 30,53
1M.16.070.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 22,53 |  | 28,14
1M.16.070.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 27,08 |  | 25,18
1M.16.070.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 28,96 |  | 23,55
1M.16.070.0040.i | - 19 mm, oltre DN80 | m² | 59,40 |  | 24,60
1M.16.070.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0050.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 18,39 |  | 29,15
1M.16.070.0050.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 19,00 |  | 28,21
1M.16.070.0050.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 20,45 |  | 26,21
1M.16.070.0050.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 24,48 |  | 23,90
1M.16.070.0050.e | - 25 x 48 mm - DN40 | m | 26,38 |  | 22,18
1M.16.070.0050.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 30,64 |  | 20,69
1M.16.070.0050.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 40,01 |  | 17,05
1M.16.070.0050.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 46,96 |  | 14,52
1M.16.070.0050.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 71,79 |  | 20,35
1M.16.070.0060 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0060.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 21,30 |  | 25,16
1M.16.070.0060.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 22,54 |  | 23,78
1M.16.070.0060.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 24,12 |  | 22,22
1M.16.070.0060.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 28,88 |  | 20,26
1M.16.070.0060.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 31,19 |  | 18,76
1M.16.070.0060.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 36,01 |  | 17,61
1M.16.070.0060.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 44,35 |  | 15,38
1M.16.070.0060.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 48,63 |  | 14,02
1M.16.070.0060.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 81,20 |  | 17,99
1M.16.080 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI |  |  |  |
1M.16.080.0010 | Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi. Spessori: |  |  |  |
1M.16.080.0010.a | - sp. 20 mm | m² | 22,67 |  | 47,29
1M.16.080.0010.b | - sp. 30 mm | m² | 25,12 |  | 46,54
1M.16.080.0010.c | - sp. 40 mm | m² | 26,84 |  | 47,21
1M.16.080.0010.d | - sp. 50 mm | m² | 29,49 |  | 47,88
1M.16.080.0010.e | - sp. 60 mm | m² | 33,83 |  | 47,53
1M.16.080.0020 | Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi. Spessori: |  |  |  |
1M.16.080.0020.a | - sp. 20 mm | m² | 31,66 |  | 47,69
1M.16.080.0020.b | - sp. 30 mm | m² | 34,12 |  | 47,13
1M.16.080.0020.c | - sp. 40 mm | m² | 35,83 |  | 47,59
1M.16.080.0020.d | - sp. 50 mm | m² | 37,90 |  | 47,57
1M.16.080.0020.e | - sp. 60 mm | m² | 42,81 |  | 47,79
1M.16.080.0030 | Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con polistirolo densità minima 20 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi. Spessori: |  |  |  |
1M.16.080.0030.a | - sp. 20 mm | m² | 20,42 |  | 73,95
1M.16.080.0030.b | - sp. 30 mm | m² | 21,84 |  | 73,63
1M.16.080.0030.c | - sp. 40 mm | m² | 24,90 |  | 68,47
1M.16.080.0030.d | - sp. 50 mm | m² | 27,96 |  | 64,48
1M.16.080.0030.e | - sp. 60 mm | m² | 32,12 |  | 63,70
1M.16.090 | FINITURE A COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI |  |  |  |
1M.16.090.0010 | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture: |  |  |  |
1M.16.090.0010.a | - gusci o lamine in pvc | m² | 8,28 |  | 46,98
1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m² | 29,59 |  | 47,72
1M.16.090.0010.c | - lamierino in alluminio 7/10 | m² | 30,90 |  | 45,70
1M.16.090.0010.d | - lamierino in alluminio 8/10 | m² | 32,55 |  | 43,38
1M.16.100 | COIBENTAZIONI PER APPARECCHI E COMPONENTI VARI |  |  |  |
1M.16.100.0010 | Scatole in alluminio smontabili con cerniere, coibentate con lo stesso materiale della tubazione relativa. I prezzi unitari per tutti i coibenti, si intendono includenti la quota parte relativa a: sigillatura giunte per barriera vapore, adesivi, accessori vari di montaggio e sfridi. Scatole per: |  |  |  |
1M.16.100.0010.a | - valvole fino a DN100 | cad | 103,86 |  | 46,91
1M.16.100.0010.b | - valvole oltre DN100 fino a DN200 | cad | 118,55 |  | 49,31
1M.16.100.0010.c | - valvole oltre DN200 | cad | 141,83 |  | 51,53
1M.16.100.0010.d | - pompe | cad | 209,18 |  | 46,58
1M.16.100.0020 | Coibentazione per serbatoi con materassino in lana di vetro densità minima 65 kg/m³ su rete metallica zincata e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica esterna del serbatoio coibentato. I prezzi unitari includono maggiorazione per distanziali di supporto coibente, fondi bombati, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori materassino: |  |  |  |
1M.16.100.0020.a | - sp. 40 mm | m² | 163,06 |  | 49,00
1M.16.100.0020.b | - sp. 50 mm | m² | 166,71 |  | 49,10
1M.16.100.0020.c | - sp. 60 mm | m² | 170,34 |  | 49,20
1M.16.100.0020.d | - sp. 80 mm | m² | 176,44 |  | 49,15
1M.16.100.0020.e | - sp. 100 mm | m² | 182,52 |  | 49,11
1M.16.100.0030 | Coibentazione e barriera vapore per serbatoi con lastra in elastomero espanso a cellule chiuse incollata, materassino in lana di vetro spessore 25 mm su carta alluminio per protezione elastomero e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica esterna del serbatoio coibentato. I prezzi unitari includono maggiorazione per adesivi, fondi bombati, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori elastomero: |  |  |  |
1M.16.100.0030.a | - sp. 19 mm | m² | 159,90 |  | 49,06
1M.16.100.0030.b | - sp. 25 mm | m² | 165,67 |  | 49,11
1M.16.100.0030.c | - sp. 32 mm | m² | 171,68 |  | 49,09
1M.16.100.0030.d | - sp. 50 mm | m² | 188,47 |  | 49,12
1M.16.110 | COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONI |  |  |  |
1M.16.110.0010 | Cavi scaldanti per protezione antigelo di tubazioni, completi di scatole d'alimentazione, giunzioni, derivazioni, terminali, termostato di consenso, nastri adesivi, fascette, raccordi passaggio isolamento, etichette di segnalazione e accessori vari. Grandezze (W/m: resa a 5°C): |  |  |  |
1M.16.110.0010.a | - fino a 10 W/m | kg | 59,57 |  | 57,26
1M.16.110.0010.b | - oltre 10 fino a 26 W/m | kg | 63,81 |  | 53,46
1M.16.110.0010.c | - oltre 26 fino a 31 W/m | kg | 72,30 |  | 47,18