Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1U.10 - Opere acquedotto

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1U.10 | OPERE ACQUEDOTTO |  |  |  |
1U.10.010 | TUBAZIONI |  |  |  |
1U.10.010.0010 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m2 di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) - Classe: |  |  |  |
1U.10.010.0010.a | - DN 100 - Classe 40 | m | 46,98 |  | 20,73
1U.10.010.0010.b | - DN 150 - Classe 40 | m | 65,19 |  | 18,68
1U.10.010.0010.c | - DN 200 - Classe 40 | m | 83,96 |  | 17,40
1U.10.010.0010.d | - DN 250 - Classe 40 | m | 104,10 |  | 14,03
1U.10.010.0010.e | - DN 300 - Classe 40 | m | 128,39 |  | 15,17
1U.10.010.0010.f | - DN 400 - Classe 30 | m | 187,70 |  | 12,98
1U.10.010.0010.g | - DN 500 - Classe 30 | m | 253,68 |  | 11,53
1U.10.010.0010.h | - DN 600 - Classe 30 | m | 330,41 |  | 11,80
1U.10.010.0020 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m2 di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) - Classe: |  |  |  |
1U.10.010.0020.a | - DN 100 - Classe 40 | m | 57,90 |  | 16,82
1U.10.010.0020.b | - DN 150 - Classe 40 | m | 78,90 |  | 15,44
1U.10.010.0020.c | - DN 200 - Classe 40 | m | 100,12 |  | 14,59
1U.10.010.0020.d | - DN 250 - Classe 40 | m | 125,43 |  | 11,65
1U.10.010.0020.e | - DN 300 - Classe 40 | m | 156,18 |  | 12,47
1U.10.010.0020.f | - DN 400 - Classe 30 | m | 239,62 |  | 10,17
1U.10.010.0020.g | - DN 500 - Classe 30 | m | 323,75 |  | 9,03
1U.10.010.0020.h | - DN 600 - Classe 30 | m | 427,35 |  | 9,12
1U.10.020 | SARACINESCHE |  |  |  |
1U.10.020.0010 | Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): |  |  |  |
1U.10.020.0010.a | - DN 80 | cad | 175,59 |  | 16,65
1U.10.020.0010.b | - DN 100 | cad | 194,39 |  | 15,04
1U.10.020.0010.c | - DN 150 | cad | 275,42 |  | 14,15
1U.10.020.0010.d | - DN 200 | cad | 534,19 |  | 7,30
1U.10.020.0010.e | - DN 250 | cad | 702,66 |  | 6,24
1U.10.020.0010.f | - DN 300 | cad | 948,94 |  | 5,13
1U.10.020.0010.g | - DN 400 | cad | 2.264,61 |  | 2,15
1U.10.030 | VALVOLE |  |  |  |
1U.10.030.0010 | Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): |  |  |  |
1U.10.030.0010.a | - DN 400 | cad | 1.567,83 |  | 3,11
1U.10.030.0010.b | - DN 500 | cad | 2.710,95 |  | 1,80
1U.10.030.0010.c | - DN 600 | cad | 3.306,18 |  | 1,47
1U.10.030.0010.d | - DN 700 | cad | 4.990,46 |  | 1,17
1U.10.030.0010.e | - DN 800 | cad | 6.613,19 |  | 0,88
1U.10.040 | IDRANTI SOTTOSUOLO |  |  |  |
1U.10.040.0010 | Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN 80 , asta di manovra e accessori | cad | 490,25 |  | 7,12
1U.10.050 | MESSA IN ESERCIZIO |  |  |  |
1U.10.050.0010 | Opere preliminari per la messa in esercizio delle condotte - lavaggio della condotta, prova di tenuta idraulica, collaudo dei meccanismi delle valvole, analisi chimica e microbiologica per messa in esercizio delle condotte ( pacchetto analitico compreso di: - Prelievo effettuato dal nostro personale, Materiale per prelievo, Analisi parametri microbiologici, Analisi parametri chimico fisici, Analisi metalli e Refertazione. | cm x ml | 0,53 |  | 64,17
1U.10.050.0020 | Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo DN125, compreso di saracinesca DN150, asta di manovra e accessori | cad | 891,83 |  | 5,46
1U.10.060 | IMPATTO PER COLLEGAMENTO NUOVA LINEA RETE ESISTENTE |  |  |  |
1U.10.060.0010 | Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento) e di tutte le attività' complementari di gestione della rete A.P necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte. | cad | 1.800,30 |  | 42,57
1U.10.060.0020 | Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 400. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento) e di tutte le attività' complementari di gestione della rete A.P necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte. | cad | 2.730,42 |  | 28,07