Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1C.23 - Opere da vetraio

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1C.23 | OPERE DA VETRAIO |  |  |  |
1C.23.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Nei paragrafi da 1C.23.050 ad 1C.23.185 sono elencate le voci relative alla fornitura in opera di vari tipi di materiali vetrari. Per tutte le voci si intende compresa la fornitura dei materiali già tagliati in misura, la posa in opera a regola d'arte su qualsiasi tipo di serramento o telaio, con qualsivoglia tipo di fissaggio, con fornitura e posa delle opportune guarnizioni, e/o sigillature con idonei mastici; la consegna in cantiere, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, la pulizia finale sia dell'elemento posato che della zona di lavoro, e l'allontanamento alla discarica dei residui. La contabilizzazione verrà riferita alle reali dimensioni delle lastre messe in opera, tenendo conto del minimo rettangolo circostritto nel caso di forme irregolari, e di una superficie minima di contabilizzazione pari a 0,20 m², che compensa qualsiasi onere riferito alla ridotta dimensione della lastra. Sono esclusi i ponteggi esterni quando necessari. Le forniture dovranno essere tutte accompagnate da certificazione CE obbligatoria per norma. Nel paragrafo 1C.23.500 sono elencate le sole pose in opera, che possono essere utilizzate quando si impiegano materiali non previsti nel Listino, mentre nel paragrafo 1C.23.190 è elencato l'assemblaggio e posa delle vetrate isolanti. I singoli valori dei coefficienti di trasmittanza termica delle vetrate, comprensive di infissi, devono rispettare i valori indicati dalla Tab. A.3 della Delibera di Giunta Regionale n. 8/5018 del 26 giugno 2007 e il D.P.R. 59/2009. |  |  |  |
1C.23.050 | VETRI STAMPATI |  |  |  |
1C.23.050.0010 | Fornitura e posa di vetro stampato nazionale, spessore - 4 mm (±0,5/0,7 mm): |  |  |  |
1C.23.050.0010.a | - incolore | m² | 28,92 |  | 30,84
1C.23.050.0010.b | - colorato | m² | 32,18 |  | 32,35
1C.23.050.0020 | Fornitura e posa di vetro stampato temperato incolore; spessore: |  |  |  |
1C.23.050.0020.a | - 8 mm | m² | 60,10 |  | 17,32
1C.23.050.0020.b | - 10 mm | m² | 73,34 |  | 14,19
1C.23.050.0030 | Fornitura e posa di vetro stampato temperato colorato; spessore: |  |  |  |
1C.23.050.0030.a | - 8 mm | m² | 67,02 |  | 15,53
1C.23.050.0030.b | - 10 mm | m² | 82,28 |  | 12,65
1C.23.100 | VETRI RETINATI |  |  |  |
1C.23.100.0010 | Fornitura e posa di vetro retinato in lastre; spessore 6 mm (±0,5/ 0,6 mm) del tipo: |  |  |  |
1C.23.100.0010.a | - incolore | m² | 41,81 |  | 24,90
1C.23.100.0010.b | - colorato | m² | 58,88 |  | 17,68
1C.23.150 | VETRO BASSO EMISSIVO |  |  |  |
1C.23.150.0010 | Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: |  |  |  |
1C.23.150.0010.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 35,53 |  | 29,30
1C.23.150.0010.b | - normale 5 mm (± 0,2) | m² | 41,37 |  | 25,16
1C.23.150.0010.c | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 45,38 |  | 22,94
1C.23.150.0010.d | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 54,25 |  | 19,19
1C.23.150.0010.e | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 67,11 |  | 15,51
1C.23.155 | VETRO A CONTROLLO SOLARE |  |  |  |
1C.23.155.0010 | Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore: |  |  |  |
1C.23.155.0010.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 56,99 |  | 18,27
1C.23.155.0010.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 66,56 |  | 15,64
1C.23.155.0010.c | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 76,65 |  | 13,58
1C.23.155.0010.d | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 93,12 |  | 11,18
1C.23.155.0020 | Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: |  |  |  |
1C.23.155.0020.a | -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 92,72 |  | 15,53
1C.23.155.0020.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 102,48 |  | 14,05
1C.23.155.0020.c | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 111,18 |  | 12,95
1C.23.155.0020.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 122,32 |  | 11,77
1C.23.155.0030 | Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: |  |  |  |
1C.23.155.0030.a | -33.1 mm (uno strato di pvd 0,38) | m² | 85,55 |  | 16,83
1C.23.155.0030.b | -44.1 mm (uno strato di pvd 0,38) | m² | 107,67 |  | 13,37
1C.23.155.0030.c | -55.1 mm (uno strato di pvd 0,38) | m² | 116,59 |  | 12,35
1C.23.155.0030.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 125,07 |  | 11,51
1C.23.155.0040 | Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: |  |  |  |
1C.23.155.0040.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 54,09 |  | 19,25
1C.23.155.0040.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 65,44 |  | 15,91
1C.23.155.0040.c | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 77,43 |  | 13,44
1C.23.155.0040.d | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 95,79 |  | 10,87
1C.23.155.0050 | Fornitura e posa di vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore: |  |  |  |
1C.23.155.0050.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 73,92 |  | 14,08
1C.23.155.0050.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 79,65 |  | 13,07
1C.23.155.0050.c | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 83,90 |  | 12,41
1C.23.155.0050.d | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 92,39 |  | 11,27
1C.23.165 | VETRO TRAFILATO - SAGOMATO |  |  |  |
1C.23.165.0010 | Formazione di pannellature di profilati di vetro a U, forniti e posti in opera a pettine oppure a greca, compresa la fornitura e posa di guarnizioni in gomma agli attacchi e sigillature con mastici ai siliconi, ed ogni altro onere ed assistenza. Escluse solo eventuali armature metalliche, da contabilizzare a parte. Nei tipi: |  |  |  |
1C.23.165.0010.a | - non armato, incolore | m² | 52,59 |  | 42,52
1C.23.165.0010.b | - armato con fili di acciaio, incolore | m² | 54,34 |  | 41,15
1C.23.165.0010.c | - non armato, colorato | m² | 59,07 |  | 36,84
1C.23.170 | CRISTALLI |  |  |  |
1C.23.170.0010 | Fornitura e posa di cristallo float incolore del tipo: |  |  |  |
1C.23.170.0010.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 24,02 |  | 37,14
1C.23.170.0010.b | - normale 5 mm (± 0,2) | m² | 27,18 |  | 32,82
1C.23.170.0010.c | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 32,30 |  | 32,23
1C.23.170.0010.d | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 38,47 |  | 27,06
1C.23.170.0010.e | - spess. 10 mm (± 0,3) | m² | 46,51 |  | 22,38
1C.23.170.0010.f | - extraspesso 12 mm (± 0,3) | m² | 60,03 |  | 23,99
1C.23.170.0020 | Fornitura e posa di cristallo float colorato del tipo: |  |  |  |
1C.23.170.0020.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 27,69 |  | 32,21
1C.23.170.0020.b | - normale 5 mm (± 0,2) | m² | 31,82 |  | 28,03
1C.23.170.0020.c | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 37,91 |  | 27,46
1C.23.170.0020.d | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 45,86 |  | 22,70
1C.23.170.0020.e | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 56,30 |  | 18,49
1C.23.170.0020.f | - extraspesso 12 mm (± 0,3) | m² | 74,90 |  | 19,23
1C.23.175 | CRISTALLI TEMPERATI (Vetri temperati norma UNI EN 12150 ) |  |  |  |
1C.23.175.0010 | Fornitura e posa di cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore: |  |  |  |
1C.23.175.0010.a | - 5 mm (± 0,2) | m² | 34,89 |  | 25,57
1C.23.175.0010.b | - 6 mm (± 0,2) | m² | 40,34 |  | 25,81
1C.23.175.0010.c | - 8 mm (± 0,3) | m² | 52,06 |  | 20,00
1C.23.175.0010.d | - 10 mm (± 0,3) | m² | 63,26 |  | 16,46
1C.23.175.0010.e | - 12 mm (± 0,3) | m² | 93,43 |  | 15,41
1C.23.175.0020 | Fornitura e posa di cristallo float temperato colorato; spessore: |  |  |  |
1C.23.175.0020.a | - 5 mm (± 0,2) | m² | 39,46 |  | 22,61
1C.23.175.0020.b | - 6 mm (± 0,2) | m² | 47,05 |  | 22,13
1C.23.175.0020.c | - 8 mm (± 0,3) | m² | 57,96 |  | 17,96
1C.23.175.0020.d | - 10 mm (± 0,3) | m² | 71,37 |  | 14,59
1C.23.175.0020.e | - 12 mm (± 0,3) | m² | 104,68 |  | 13,76
1C.23.180 | CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI con plastico ad alte attenuazione acustica |  |  |  |
1C.23.180.0010 | Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo: |  |  |  |
1C.23.180.0010.a | -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 39,55 |  | 26,32
1C.23.180.0010.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 41,81 |  | 24,90
1C.23.180.0010.c | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 50,11 |  | 28,74
1C.23.180.0010.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38)) | m² | 57,10 |  | 25,22
1C.23.185 | CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI |  |  |  |
1C.23.185.0010 | Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato e blindato. in misure fisse multiple di cm. 4; del tipo: |  |  |  |
1C.23.185.0010.a | - tre strati, spessore 18 ÷ 19 mm, con PVB 0,38 mm. | m² | 103,87 |  | 21,53
1C.23.185.0010.b | - tre strati, spessore 26 ÷ 27 mm, con PVB 0,38 mm. | m² | 129,37 |  | 17,28
1C.23.185.0010.c | - quattro strati, spessore 36 ÷ 38 mm, con PVB 0,38 mm. | m² | 175,64 |  | 12,73
1C.23.185.0020 | Maggiorazioni per finiture particolari cristalli stratificati: |  |  |  |
1C.23.185.0020.a | - per ogni ulteriore foglio plastico PVB da 0,38 mm., interposto | m² | 6,33 |  |
1C.23.185.0020.b | - per colorazione bianco o colorato del foglio plastico | m² | 8,13 |  |
1C.23.185.0020.c | - per ogni foglio di PVB acustico da 0,50 mm aggiuntivo | m² | 10,95 |  |
1C.23.190 | VETRATE ISOLANTI |  |  |  |
1C.23.190.0010 | Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1 | m² | 17,77 |  | 43,89
1C.23.190.0020 | Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) | m² | 4,90 |  | 16,94
1C.23.380 | SPECCHI |  |  |  |
1C.23.380.0010 | Fornitura e posa di specchi in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori: |  |  |  |
1C.23.380.0010.a | - 5 mm | m² | 32,84 |  | 18,48
1C.23.380.0010.b | - 6 mm | m² | 38,08 |  | 15,94
1C.23.380.0020 | Fornitura e posa di specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori: |  |  |  |
1C.23.380.0020.a | - 5 mm | m² | 44,57 |  | 13,62
1C.23.380.0020.b | - 6 mm | m² | 49,82 |  | 12,18
1C.23.400 | LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO |  |  |  |
1C.23.400.0010 | Fornitura e posa di lastra trasparente in materiale termoplastico (metapropilato) stampata o liscia; spessore: |  |  |  |
1C.23.400.0010.a | - 3 mm | m² | 23,67 |  | 25,64
1C.23.400.0010.b | - 4 mm | m² | 26,53 |  | 22,88
1C.23.400.0010.c | - 5 mm | m² | 31,22 |  | 19,44
1C.23.400.0020 | Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore: |  |  |  |
1C.23.400.0020.a | - 0,75 mm, normale | m² | 15,11 |  | 40,17
1C.23.400.0020.b | - 1 mm, normale | m² | 17,24 |  | 35,21
1C.23.400.0020.c | - 1,5 mm, normale | m² | 21,79 |  | 27,86
1C.23.400.0020.d | - 2 mm, normale | m² | 26,41 |  | 22,98
1C.23.400.0020.e | - 3 mm, normale | m² | 35,33 |  | 17,18
1C.23.400.0020.f | - 3 mm, antigraffio | m² | 51,88 |  | 11,70
1C.23.400.0020.g | - 4 mm, normale | m² | 44,39 |  | 13,67
1C.23.400.0020.h | - 4 mm, antigraffio | m² | 66,48 |  | 9,13
1C.23.400.0020.i | - 5 mm, normale | m² | 53,44 |  | 11,36
1C.23.400.0020.j | - 5 mm, normale | m² | 80,91 |  | 7,50
1C.23.400.0020.k | - 6 mm, normale | m² | 62,49 |  | 9,71
1C.23.400.0020.l | - 6 mm, antigraffio | m² | 95,59 |  | 6,35
1C.23.400.0020.m | - 8 mm, normale | m² | 80,65 |  | 7,53
1C.23.400.0020.n | - 8 mm, antigraffio | m² | 124,48 |  | 4,88
1C.23.400.0030 | Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore: |  |  |  |
1C.23.400.0030.a | - 4,5 mm, peso 1000 g/m², trasparente | m² | 18,49 |  | 32,83
1C.23.400.0030.b | - 6 mm, peso 1300 g/m², trasparente | m² | 21,62 |  | 28,08
1C.23.400.0030.c | - 6 mm, peso 1300 g/m², opale | m² | 22,37 |  | 27,13
1C.23.400.0030.d | - 6 mm, peso 1300 g/m², bronzo opaco | m² | 23,67 |  | 25,64
1C.23.400.0030.e | - 8 mm, peso 1500 g/m², trasparente | m² | 23,18 |  | 26,19
1C.23.400.0030.f | - 10 mm, peso 1700 g/m², trasparente | m² | 25,23 |  | 24,06
1C.23.400.0030.g | - 10 mm, peso 1700 g/m², opale | m² | 27,04 |  | 22,45
1C.23.400.0030.h | - 10 mm, peso 1700 g/m², bronzo opaco | m² | 28,09 |  | 21,61
1C.23.400.0030.i | - 16 mm, peso 2850 g/m², trasparente | m² | 37,16 |  | 16,33
1C.23.400.0040 | Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore: |  |  |  |
1C.23.400.0040.a | - 16 mm, peso 2800 g/m², trasparente | m² | 37,16 |  | 16,33
1C.23.400.0040.b | - 16 mm, peso 2800 g/m², opale | m² | 40,28 |  | 15,07
1C.23.400.0040.c | - 16 mm, peso 2800 g/m², bronzo opaco | m² | 43,38 |  | 13,99
1C.23.450 | PELLICOLE PER APPLICAZIONE SU VETRI |  |  |  |
1C.23.450.0010 | Fornitura e posa di pellicola di sicurezza per applicazione interna od esterna su vetri, otticamente trasparente e priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio. |  |  |  |
1C.23.450.0010.a | - spessore fino a 150 micron | m² | 28,79 |  | 18,93
1C.23.450.0010.b | - spessore da 151 a 300 micron | m² | 35,75 |  | 15,24
1C.23.450.0020 | Fornitura e posa di pellicola di sicurezza e per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione interna od esterna su vetri, di colore argenteo o bronzato, priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio: |  |  |  |
1C.23.450.0020.a | - spessore fino a 150 micron | m² | 33,18 |  | 16,43
1C.23.450.0020.b | - spessore da 151 a 300 micron | m² | 41,51 |  | 13,13
1C.23.450.0030 | Fornitura e posa di pellicola riflettente per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione su vetri, in colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio: |  |  |  |
1C.23.450.0030.a | - per applicazioni all'interno | m² | 38,95 |  | 13,99
1C.23.450.0030.b | - per applicazioni all'esterno | m² | 45,20 |  | 12,06
1C.23.450.0040 | Fornitura e posa di pellicola decorativa per posa interna su vetri, con motivi e colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio. | m² | 34,46 |  | 15,82
1C.23.450.0050 | Fornitura e posa di pellicola oscurante adatta per la protezione della privacy, per applicazione interna od esterna su vetri, lavabile, con protezione superficiale antigraffio, con diverse gradazioni di opacità: |  |  |  |
1C.23.450.0050.a | - opaca o completamente nera | m² | 21,90 |  | 24,89
1C.23.450.0050.b | - con fondo a specchio | m² | 20,25 |  | 26,91
1C.23.470 | DISCHI PER FORI PASSA VOCE |  |  |  |
1C.23.470.0010 | Fornitura e posa di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi: |  |  |  |
1C.23.470.0010.a | - in cristallo float, spessore fino a 8 mm | cad | 28,13 |  | 7,93
1C.23.470.0010.b | - in cristallo float, spessore da 8,1 a 12 mm | cad | 31,89 |  | 6,99
1C.23.470.0010.c | - in cristallo di sicurezza, spessore fino a 7 mm | cad | 41,99 |  | 5,31
1C.23.470.0010.d | - in cristallo di sicurezza, spessore da 7,1 a 12 mm | cad | 51,87 |  | 4,30
1C.23.470.0010.e | - in cristallo di sicurezza, spessore da 12, a 19 mm | cad | 67,83 |  | 3,29
1C.23.470.0010.f | - in cristallo di sicurezza, spessore da 19,1 a 27 mm | cad | 81,83 |  | 2,73
1C.23.470.0010.g | - in cristallo di sicurezza, spessore da 27,1 a 38 mm | cad | 98,04 |  | 2,27
1C.23.470.0020 | Fornitura e posa distanziatori di ottone, con filettature e viti per il fissaggio dei dischi di cristallo: | cad | 7,16 |  | 13,83
1C.23.500 | POSE IN OPERA (ESCLUSA FORNITURA) |  |  |  |
1C.23.500.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE La posa in opera è già compresa nei prezzi delle opere compiute. Queste valutazioni possono essere utilizzate quando si utilizzano materiali non previsti nel Listino. |  |  |  |
1C.23.500.0010 | Applicazione in opera di vetri e cristalli su serramenti in legno a infilare, o con fermavetri fissato con chiodi, compresa la sigillatura con mastice | m² | 7,66 |  | 74,41
1C.23.500.0020 | Applicazione in opera di vetri e cristalli su serramenti in legno, tubolari e profilati di ferro ed alluminio, con fermavetro riportato, fissato con viti, o a scatto, compresa la sigillatura con mastice | m² | 10,60 |  | 74,81
1C.23.500.0030 | Applicazione in opera di lastre in materiale termoplastico, su serramenti di tutti i tipi | m² | 6,94 |  | 73,92
1C.23.500.0040 | Applicazione in opera di pellicole in poliestere tereftalato di sicurezza o riflettenti sulla faccia interna dei vetri già in opera su serramenti esterni, o su altre superfici vetrate | m² | 5,86 |  | 80,20
1C.23.500.0200 | Taglio sagomato di vetri e cristalli di qualsiasi tipo | m² | 3,33 |  | 80,18
1C.23.550 | MOLATURA BORDI |  |  |  |
1C.23.550.0010 | Molatura a filo lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori: |  |  |  |
1C.23.550.0010.a | - fino a 6 mm | m | 3,25 |  | 80,00
1C.23.550.0010.b | - da 6,1 a 8 mm | m | 4,02 |  | 80,10
1C.23.550.0010.c | - da 8,1 a 12 mm | m | 4,79 |  | 79,96
1C.23.550.0010.d | - da 12,1 a 19 mm | m | 13,29 |  | 80,06
1C.23.550.0010.e | - da 19,1 a 27 mm | m | 28,73 |  | 80,09
1C.23.550.0010.f | - da 27,1 a 38 mm | m | 30,89 |  | 80,09
1C.23.550.0010.g | - oltre a 38,1 mm | m | 37,07 |  | 80,09
1C.23.550.0020 | Molatura a becco di civetta lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori: |  |  |  |
1C.23.550.0020.a | - fino a 8 mm | m | 4,08 |  | 80,15
1C.23.550.0020.b | - da 8,1 fino a 12 mm | m | 6,02 |  | 80,07
1C.23.600 | ESECUZIONE FORI |  |  |  |
1C.23.600.0010 | Esecuzione di fori fino a 3 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore: |  |  |  |
1C.23.600.0010.a | - fino a 8 mm | cad | 3,21 |  | 80,06
1C.23.600.0010.b | - da 8,1 a 12 mm | cad | 4,88 |  | 80,12
1C.23.600.0010.c | - da 12,1 a 19 mm | cad | 6,49 |  | 80,12
1C.23.600.0010.d | - da 19,1 a 27 mm | cad | 8,03 |  | 80,07
1C.23.600.0010.e | - da 27,1 a 38 mm | cad | 9,89 |  | 80,08
1C.23.600.0010.f | - oltre a 38,1 mm | cad | 12,13 |  | 80,13
1C.23.600.0020 | Esecuzione di fori da 3,1 a 10 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore: |  |  |  |
1C.23.600.0020.a | - fino a 8 mm | cad | 12,13 |  | 80,13
1C.23.600.0020.b | - da 8,1 a 12 mm | cad | 14,98 |  | 80,11
1C.23.600.0020.c | - da 12,1 a 19 mm | cad | 29,96 |  | 80,11
1C.23.600.0020.d | - da 19,1 a 27 mm | cad | 45,16 |  | 80,09
1C.23.600.0020.e | - da 27,1 a 38 mm | cad | 50,59 |  | 80,09
1C.23.600.0020.f | - oltre a 38,1 mm | cad | 61,31 |  | 80,10
1C.23.600.0030 | Esecuzione di fori da 10,1 a 20 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore: |  |  |  |
1C.23.600.0030.a | - fino a 8 mm | cad | 29,69 |  | 80,09
1C.23.600.0030.b | - da 8,1 a 12 mm | cad | 34,50 |  | 80,09
1C.23.600.0030.c | - da 12,1 a 19 mm | cad | 49,73 |  | 80,09
1C.23.600.0030.d | - da 19,1 a 27 mm | cad | 64,99 |  | 80,09
1C.23.600.0030.e | - da 27,1 a 38 mm | cad | 71,36 |  | 80,09
1C.23.600.0030.f | - oltre a 38,1 mm | cad | 89,58 |  | 80,10
1C.23.650 | FINITURE SUPERFICIALI |  |  |  |
1C.23.650.0010 | Finiture superficiali di vetri e cristalli, di qualsiasi tipo: |  |  |  |
1C.23.650.0010.a | - smerigliatura | m² | 29,69 |  | 80,09
1C.23.650.0010.b | - satinatura ad acido | m² | 24,45 |  | 80,12
1C.23.650.0010.c | - givrettatura | m² | 17,70 |  | 80,11
1C.23.650.0010.d | - opacatura a disegno lineare | m² | 21,81 |  | 80,10
1C.23.700 | OPERE DI MANUTENZIONE |  |  |  |
1C.23.700.0010 | Smontaggio di vetri, rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere, con carico e trasporto ad impianti di recupero. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati. Nei serramenti che vengono rimossi lo smontaggio dei vetri è compresa nel prezzo. | m² | 10,38 |  | 76,01
1C.23.700.0030 | Sostituzione di vetri, rotti o da sostituire, già smontati, su serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Si applicano, per i vari tipi di vetri, le valutazioni da 1C.23.050 a 1C.23.370, maggiorate del 35 %, quando ogni singola misura di lastra è ripetuta solo da 1 a 3 volte. | % | 35,00 |  | 75,00
1C.23.700.0050 | Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con fornitura di: |  |  |  |
1C.23.700.0050.a | - stucco normale per vetri con olii vegetali | m² | 1,78 |  | 76,40
1C.23.700.0050.b | - mastice sintetico al silicone | m² | 1,97 |  | 69,04
1C.23.700.0100 | Rimozione di pellicole di sicurezza o riflettenti da vetri interni , esterni | m² | 6,19 |  | 80,13